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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 146
Об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики

В целях эффективного использования радиочастотного спектра на территории Кыргызской Республики, реализации статьи 4 Закона Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Национальную таблицу распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С. Исаков

Приложение
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
 распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
Глава 1. Введение
1. Национальная таблица распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики (далее - Таблица) является документом, регламентирующим распределение и условия использования частот в Кыргызской Республике юридическими и физическими лицами, заказывающими, разрабатывающими или закупающими за границей радиоэлектронные средства (далее - РЭС), а также осуществляющими планирование использования частот для действующих РЭС. Полосы (номиналы) частот для разработки, указанные в Таблице, не могут быть использованы для разработки, производства, ввоза из-за границы и эксплуатации РЭС без получения надлежащим образом оформленного разрешения уполномоченного государственного органа по связи.
2. Выделение радиочастотного спектра для различных классов пользователей и услуг осуществляется уполномоченным государственным органом по связи.
3. Для отдельных типов РЭС возможно выделение полосы (номиналы) частот с отступлением от Таблицы при условии, что эти РЭС не будут создавать помех средствам, для которых данная полоса предусмотрена Таблицей, а также РЭС правительственного назначения (Приложение 1).
Таблица состоит из пяти столбцов, первые три из которых (1, 2 и 3) соответствует одному из районов (согласно Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи) (Приложение 2). В случае, когда указание о распределении частот занимает всю ширину Таблицы или только один или два из этих трех столбцов, подразумевается распределение на всемирной или региональной основе.
Глава 2. Понятия, термины и определения
4. Понятия, применяемые в настоящей таблице:
Космическая радиосвязь - любая радиосвязь, при которой используется одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.
Наземная радиосвязь - любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.
Промышленное, научное и медицинское применение (радиочастотной энергии) - работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в электросвязи.
Радиосвязь - электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.
Радиоопределение - определение местонахождения, скорости и/или других характеристик объекта, или получение информации относительно этих параметров посредством свойств распространения радиоволн.
Радионавигация - радиоопределение, используемое для целей навигации, включая предупреждение о препятствиях.
Радиолокация: радиоопределение, используемое для целей, отличных от целей радионавигации.
Радиопеленгация - радиоопределение, использующее прием радиоволн с целью определения направления, в котором находится станция или объект.
Радиоастрономия - астрономия, основанная на приеме радиоволн космического происхождения.
5. Радиослужбы:
Воздушная фиксированная служба - служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами, предназначенная в основном для обеспечения безопасности воздушной навигации и для регулярности, эффективности и экономичности работы воздушного транспорта.
Воздушная подвижная служба - подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов, в которой могут участвовать станции спасательных средств; станции радиомаяков - указателей места бедствия могут также участвовать в этой службе на определенных частотах бедствия и аварии.
Воздушная подвижная (R)* служба - воздушная подвижная служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.
Воздушная подвижная (OR)** служба - воздушная подвижная служба, предназначенная для связи, включая связь, касающуюся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.
Воздушная подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту воздушного судна; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.
Воздушная подвижная спутниковая (R)* служба - воздушная подвижная спутниковая служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, прежде всего на национальных или международных гражданских воздушных трасс.
Воздушная подвижная спутниковая (OR)** служба - воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи, включая связь, касающейся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.
Воздушная радионавигационная служба - радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания воздушных судов и безопасности их эксплуатации.
Воздушная радионавигационная спутниковая служба - радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту воздушного судна.
Вспомогательная служба метеорологии - служба радиосвязи, используемая для метеорологических, включая гидрологические, наблюдения и исследования.
Любительская спутниковая служба - служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.
Любительская служба - служба радиосвязи с целью самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися, радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.
Морская радионавигационная служба - радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания морских судов и безопасности их эксплуатации.
Метеорологическая спутниковая служба - спутниковая служба исследования Земли для метеорологических целей.
Межспутниковая служба - служба радиосвязи, обеспечивающая связь между искусственными спутниками земли.
Морская подвижная служба - подвижная служба между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями или между взаимодействующими станциями внутрисудовой связи; станции спасательных средств и станции радиомаяков - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.
Морская подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции размещены на борту суда; станции спасательного средства и станции радиомаяка - указателя места бедствия могут также участвовать в этой службе.
Подвижная служба: служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями.
Подвижная спутниковая служба: служба радиосвязи:
- между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми этой службой; или
- между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких космических станций.
Портовая служба - морская подвижная служба, работающая в порту или в его непосредственной близости между береговыми станциями и судовыми станциями, или между судовыми станциями, в которых сообщения ограничены эксплуатационной обработкой, движением и безопасностью судов в случаях аварии, а также относящиеся к безопасности людей.
Сообщения, которые имеют характер общественной корреспонденции, будут исключены из этой службы.
Радиовещательная служба - служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного приема населением. Эта служба осуществляет передачи звуков, передачи телевидения или другие виды передач.
Радиовещательная спутниковая служба - служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением.
В радиовещательной спутниковой службе термин "непосредственный прием" включает как индивидуальный, так и коллективный прием.
Радионавигационная служба - служба радиоопределения для целей радионавигации.
Радионавигационная спутниковая служба - спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.
Радиоастрономическая служба: служба, осуществляющая применение радиоастрономии.
Радиолокационная служба - служба радиоопределения для целей радиолокации.
Служба радиосвязи - служба, определенная в настоящем Разделе, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.
Служба космической эксплуатации: служба радиосвязи, предназначенная исключительно для эксплуатации космических кораблей, в частности для целей космического слежения, космической телеметрии и космического телеуправления.
Сухопутная подвижная служба - подвижная служба между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями.
Сухопутная подвижная спутниковая служба - подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции расположены на суше.
Служба радиоопределения - служба радиосвязи для целей радиоопределения.
Спутниковая служба радиоопределения - служба радиосвязи для целей радиоопределения, использующая одну или несколько космических станций. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.
Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.
Спутниковая радиолокационная служба - спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радиолокации.
Спутниковая служба исследования Земли - служба радиосвязи между земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, которая также включает линии между космическими станциями и в которой:
- информация, касающаяся характеристик Земли и ее природных явлений, получается при помощи активных или пассивных датчиков, устанавливаемых на спутниках Земли;
- аналогичная информация собирается с платформ, находящихся на Земле или в воздухе;
- такая информация может быть передана на наземные станции, принадлежащие к соответствующей системе;
- вправе осуществлять запрос платформ.
Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.
Служба стандартных частот и сигналов времени - служба радиосвязи для научных, технических и других целей, обеспечивающая передачу определенных частот, сигналов времени, или тех и других, установленной высокой точности, предназначенных для всеобщего приема.
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени - служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и служба стандартных частот и сигналов времени. Эта служба также включает фидерные линии, необходимые для ее работы.
Служба космических исследований - служба радиосвязи, в которой космические корабли или другие объекты в космосе используются для целей научных или технических исследований.
Служба безопасности - любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества.
Специальная служба - служба радиосвязи, не определенная в настоящем разделе, осуществляемая исключительно для специальных нужд, имеющих общую полезность, но не открытая для общественной корреспонденции.
Фиксированная служба - служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами.
Фиксированная спутниковая служба - служба радиосвязи между земными станциями с заданным местоположением, когда используются один или несколько спутников; заданное местоположение представляет собой определенный фиксированный пункт или любой фиксированный пункт, расположенный в определенных зонах; в некоторых случаях эта служба включает линии спутник-спутник, которые могут также использоваться в межспутниковой службе; фиксированная спутниковая служба включает также фидерные линии для других служб космической радиосвязи.
Эти функции обеспечиваются, как правило, в рамках службы, в которой работает космическая станция.
6. Радиостанции и системы:
Базовая станция - сухопутная станция сухопутной подвижной службы.
Базовая земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, сухопутной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для сухопутной подвижной спутниковой службы.
Береговая станция - сухопутная станция морской подвижной службы.
Береговая земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, морской подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для морской подвижной спутниковой службы.
Воздушная фиксированная станция - станция воздушной фиксированной службы.
Вредная помеха - помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или других служб безопасности или серьезно ухудшает качество, затрудняет или неоднократно прерывает работу службы радиосвязи, работающей в соответствии с настоящей таблицей.
Земная станция - станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:
- с одной или несколькими космических станциями; или
- с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.
Земная станция воздушного судна - подвижная земная станция воздушной подвижной спутниковой службы, размещенная на борту самолета.
Космическая станция - станция, расположенная на объекте, который либо находится за пределами основной части атмосферы Земли, или предназначен для вывода за эти пределы.
Космическая система - любая группа действующих совместно земных станций и/или космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей.
Любительская станция - станция любительской службы.
Маркерный маяк - передатчик в воздушной радионавигационной службе, излучающий радиоволны лучом характерной формы в вертикальном направлении с целью обеспечения воздушного судна информацией относительно его положения.
Многоспутниковая линия - радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством двух или более спутников без какой бы то ни было промежуточной земной станции.
Многоспутниковая линия включает одну линию Земля - космос, одну или несколько линий спутник-спутники одну линию космос - Земля.
Наземная станция - станция, осуществляющая наземную радиосвязь.
В настоящем Регламенте, если это не оговаривается особо, любая станция является наземной станцией.
Подвижная станция - станция подвижной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах. Подвижная земная станция: земная станция подвижной спутниковой службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.
Пассивный датчик - измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за прием радиоволн естественного происхождения.
Помеха - воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими излучениями, радиациями или индукциями, на прием в системе радиосвязи, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии такой нежелательной энергии.
Портовая станция - береговая станция портовой службы.
Радиовещательная станция - станция радиовещательной службы.
Радионавигационная сухопутная станция - станция радионавигационной службы, не предназначенная для работы во время движения.
Радиолокационная подвижная станция - станция радиолокационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течение остановок в неопределенных пунктах.
Радиолокационная сухопутная станция - станция радиолокационной службы, не предназначенная для работы во время движения.
Радиопеленгаторная станция - станция радиоопределения, использующая радиопеленгацию.
Радиомаячная станция - станция радионавигационной службы, излучения которой предназначены для того, чтобы дать возможность подвижной станции определить свой пеленг или направление по отношению к радиомаячной станции.
Радионавигационная подвижная станция - станция радионавигационной службы, предназначенная для работы во время движения или в течение остановок в неопределенных пунктах.
Радиоастрономическая станция - станция радиоастрономической службы.
Радар - система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными или ретранслированными из места, подлежащего определению.
Радиолокационный маяк-ответчик (ракон) - приемопередающее устройство, связанное с фиксированной навигационной отметкой, которое при приеме сигнала от РЛС (радара) автоматически передает отличительный сигнал, который воспроизводится на экране запрашивающего радара, обеспечивая получение данных о расстоянии, пеленге и опознавании.
Радиовысотомер - радионавигационное оборудование, установленное на борту воздушного судна или космического корабля, используемое для определения высоты воздушного судна или космического корабля над земной или другой поверхностью.
Радиозонд - автоматический радиопередатчик вспомогательной службы метеорологии, обычно устанавливаемый на воздушном судне, аэростате, воздушном змее или парашюте и передающий метеорологические сведения.
Станция - один или большее количество передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимое в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.
Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.
Станция спасательного средства - подвижная станция морской подвижной службы или воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоте или другом спасательном средстве.
Сухопутная станция - станция подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения.
Сухопутная земная станция - земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше для обеспечения фидерной линии для подвижной спутниковой службы.
Сухопутная подвижная станция - подвижная станция сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.
Сухопутная подвижная земная станция - подвижная земная станция сухопутной подвижной спутниковой службы, способная перемещаться по земной поверхности в пределах географических границ страны или континента.
Судовая станция - подвижная станция морской подвижной службы, размещенная на борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, не являющаяся станцией спасательного средства.
Судовая земная станция - подвижная земная станция морской подвижной спутниковой службы, размещенная на борту судна.
Станция внутрисудовой связи - маломощная подвижная станция морской подвижной службы, предназначенная для внутренней связи на борту судна или между судном и его спасательными шлюпками и спасательными плотами во время тренировок спасательных средств или при спасательных операциях, или для связи в группе буксируемых или толкаемых судов, а также для передачи указаний по швартовке и причаливанию.
Стационарная станция воздушной подвижной службы - сухопутная станция воздушной подвижной службы.
В некоторых случаях стационарная станция воздушной подвижной службы устанавливается, например, на борту судна или на морской платформе.
Стационарная земная станция воздушной подвижной службы - земная станция фиксированной спутниковой службы, или, в некоторых случаях, воздушной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте на суше и предназначенная для обеспечения фидерной линии для воздушной подвижной спутниковой службы.
Станция воздушного судна - подвижная станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, размещенная на борту самолета.
Станция радиомаяка-указателя места бедствия - станция подвижной службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.
Станция радиоопределения - станция службы радиоопределения.
Спутниковая станция радиомаяка-указателя места бедствия - земная станция подвижной спутниковой службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.
Станция стандартных частот и сигналов времени - станция службы стандартных частот и сигналов времени.
Судовой аварийный передатчик - передатчик судна, используемый исключительно на частоте бедствия для нужд, связанных с бедствием, срочностью или безопасностью.
Система посадки по приборам (ILS) - система радионавигации, которая обеспечивает воздушные суда показаниями горизонтального и вертикального положений непосредственно перед посадкой и вовремя ее, указывает в некоторых фиксированных точках расстояние до контрольной точки посадки.
Спутниковая система - космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников Земли.
Спутниковая сеть - спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций.
Спутниковая линия - радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством одного спутника.
Спутниковая линия включает одну линию Земля-космос и одну линию космос-Земля.
Транкинговые системы связи - системы подвижной службы со свободным доступом абонентов ко всем частотным каналам, закрепленным за данной базовой станцией.
Фидерная линия - радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, до космической станции или обратно, передающая информацию в службе космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Определенное место возможно в определенном фиксированном пункте или в любом фиксированном пункте в пределах определенных зон.
Фиксированная станция - станция фиксированной службы.
7. Технические термины, касающиеся космоса:
Активный датчик - измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет передачи и приема радиоволн.
Дальний космос - космическое пространство на расстояниях от Земли, равных или превышающих 2000000 км.
Геосинхронный спутник - спутник Земли, период обращения которого равен периоду вращения Земли вокруг своей оси.
Геостационарный спутник - геосинхронный спутник, прямая и круговая орбита которого лежит в плоскости земного экватора и который, таким образом, остается неподвижным относительно Земли; в более широком смысле - спутник, который остается приблизительно неподвижным относительно Земли.
Орбита геостационарных спутников - орбита геостационарного спутника, прямая и круговая орбита которого находится в плоскости земного экватора.
Глава 2. Описание таблицы распределения частот
8. Столбец 4 в Таблице показывает полосы частот и радиослужбы, которым распределены эти полосы в Кыргызской Республике. Полоса частот каждого распределения указывается в левом верхнем углу соответствующей части Таблицы.
9. Занимаемое по списку место не указывает на относительный приоритет в пределах каждой из категорий.
10. В том случае, если к распределению в Таблице имеется дополнение в скобках, то распределение этой службы ограничивается указанным видом работы.
11. Примечания, ссылки, которые помещены в Таблице ниже названия службы или служб, которым распределена данная полоса, относятся к этому распределению в целом.
12. Примечания, ссылки, которые помещены справа от названия службы, относятся лишь к этой конкретной службе.
13. В столбце 5 Таблицы указываются номера примечаний к соответствующим полосам частот, характеризующие особенности использования полос частот в Кыргызской Республике (Приложение 3).
14. В том случае, когда в графе Таблицы распределения частот указывается распределение какой-либо полосы частот нескольким службам на всемирной или региональной основе, эти службы перечисляются в следующем порядке:
1) службы, названия которых напечатаны прописными буквами (например: ФИКСИРОВАННАЯ), называются "первичными";
2) службы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: Подвижная), называются "вторичными".
15. Дополнительные замечания должны печататься строчными буквами (например: ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной).
16. Станции вторичной службы:
1) не должны причинять вредных помех станциям первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;
2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;
3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций той же самой или другой вторичной службы (служб), которой частоты могут быть присвоены позже.
17. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на вторичной основе" в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о вторичной службе.
18. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на первичной основе" в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о первичной службе лишь для этой зоны или страны.
19. Станции, выданные на первичной основе:
1) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на первичной основе, которым частоты могут быть присвоены позже;
2) могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданные на вторичной основе.
20. Станции, выданные на вторичной основе:
1) не должны причинять вредных помех станциям, выданным на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;
2) не вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций выданные на первичной основе, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;
3) вправе требовать защиты от вредных помех со стороны станций, выданный на вторичной основе, которой частоты могут быть присвоены позже.
21. Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указывается как "распределенная также какой-либо службе в зоне меньше района или в определенное стране, то говорится о "дополнительном" распределении, то есть о распределении, которое добавляется в этой зоне или в этой стране к службе или службам, указанным в Таблице.
22. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями другой первичной службы или служб, указанных в Таблице.
23. Если на дополнительное распределение налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то это указывается в примечании к Таблице.
24. Если в примечании к Таблице, полоса частот указывается как "распределенная" одной или нескольким службам в зоне меньше района или в определенной стране, то говорится о "заменяющем" распределении, то есть о распределении, которое в данной зоне или стране заменяет распределение, указанное в Таблице.
25. Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении станций соответствующей службы или служб, кроме ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями первичной службы или служб, указанных в Таблице распределения частот, которым данная полоса частот распределена в других зонах или странах.
26. Если на станции службы, которой произведено "заменяющее" распределение, налагаются какие-либо ограничения, помимо ограничения действовать только в определенной стране или зоне, то это указывается в примечании.
27. В тех случаях, когда указывается, что какая-либо служба вправе работать в определенной полосе частот при условии непричинения вредных помех, это означает также, что указанная служба не вправе требовать защиты от вредных помех, причиняемых другими службами, которым эта полоса распределена согласно Регламенту радиосвязи.
28. Термин "фиксированная служба" не относится к системам радиосвязи с использованием распространения радиоволн путем ионосферного рассеяния, если в примечании не содержится иных указаний.
Распределения полос радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
9-110 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	Ниже 8,3
(не распределена)
5.53 5.54
	3-8,3
ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ
	1, 2, 4, 5.

	8,3-9
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54А 5.54В 5.54С
	8,3-9
ФИКСИРОВАННАЯ, ПОДВИЖНАЯ
	3, 4, 5.

	9-11,3
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	9-11,3
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	3, 4, 5.

	11,3-14
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	11,3-14
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 5.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14-19,95
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.55 5.56 5.57
	14-17
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	4, 5, 6, 27.

	
	17-19,95
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	4, 6, 27.

	19,95-20,05
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
(20 кГц)
	19,95-20,05
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
(20 кГц)
	4.

	20,05-70
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.56 5.58 5.57
	20,05-70
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	4, 6, 8, 27.

	70-72
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	70-90
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.57
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	70-72
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Фиксированная
Морская подвижная 5.57 5.59
	70-72
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	72-84
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.57
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60 5.56
	70-90
Радиолокационная
5.61
	72-84
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.57
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	72-84
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 6, 7, 10, 27.

	84-86
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	
	84-86
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Фиксированная
Морская подвижная 5.575.59
	84-86
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	86-90
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.57
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.56
	
	86-90
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.57
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	86-90
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 6, 27.

	90-110
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62
Фиксированная
5.64
	90-110
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Фиксированная
	4, 10, 11.


110-255 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	110-112
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.64
	110-130
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Радиолокационная
5.61 5.64
	110-112
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60 5.64
	110-112
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 9.

	112-115
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	
	112-117,6
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Фиксированная
Морская подвижная
5.64 5.65
	112-115
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7, 9.

	115-117,6
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Фиксированная
Морская подвижная
5.64 5.66
	
	
	115-117,6
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Фиксированная
Подвижная
	4, 7, 9.

	117,6-126
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60 5.64
	
	117,6-126
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60 5.64
	117,6-126
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7, 9, 10.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	126-129
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
	
	126-129
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60
Фиксированная
Морская подвижная
5.64 5.65
	126-129
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7, 9, 10.

	129-130
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.600.64
	
	129-130
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.60 5.64
	129-130
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	4, 7, 9.

	130-135,7
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.64 5.67
	130-135,7
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.64
	130-135,7
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.64
	130-135,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радионавигационная
	4, 9.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	137,8-148,5
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.64 5.67
	137,8-160
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.64
	137,8-160
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.64
	137,8-148,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радионавигационная
	4, 9.

	148,5-255
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.68 5.69 5.70
	160-190
ФИКСИРОВАННАЯ
	160-190
ФИКСИРОВАННАЯ
Воздушная радионавигационная
	148,5-255
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	
	190-200
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	
	


200-495 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	255-283,5
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.70 5.71
	200-275
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
	200-285
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
	255-283,5
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	13.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	283,5-315
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73
5.74
	275-285
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
Морская радионавигационная (радиомаяки)

285-315
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5,73
	283,5-315
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки)
	14.

	315-325
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Морская радионавигационная (радиомаяки) 5.73
5.75
	315-325
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73
Воздушная радионавигационная
	315-325
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73
	315-325
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Радионавигационная (радиомаяки)
	14.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	335-405
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
	325-405
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
	325-405
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	14.

	405-415
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.76
	405-415
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76
Воздушная подвижная
	405-415
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	15.

	415-435
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	415-472
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79
Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 5.78 5.82
	415-435
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	16.

	435-472
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79
Воздушная радионавигационная 5.82
	
	435-472
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	16.

	472-479
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79
Любительская 5.80А
Воздушная радионавигационная 5.77 5.80
	472-479
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Любительская
	16, 19, 20.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	479-495
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А
Воздушная радионавигационная 5.77
	479-495
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А
Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 5.82 5.82
	479-495
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	16.


495-1800 кГц
	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	495-505
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	495-505
ПОДВИЖНАЯ
	17, 18.
	

	505-526,5
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79 5.79А 5.84
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	505-510
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79
	505-526,5
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79 5.79А 5.84
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Воздушная подвижная
Сухопутная подвижная
	505-526,5
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	16, 21.
	

	
	510-525
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79А 5.84
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	
	
	
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	526,5-1 606,5
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.87 5.87А
	525-535
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.86
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	526,5-535
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Подвижная
5.88
	526,5-1 606,5
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	22.
	

	
	535-1 605
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	535-1 606,5
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	
	
	

	
	1 605-1 625
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.89
5.90
	
	
	
	

	1 606,5-1 625
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.90
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.92
	
	1 606,5-1 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.91
	1 606,5-1 625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24, 26, 29.
	

	1 635-1 800
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.90
СУХОПУТНАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.92 5.96
	1 705-5 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	
	1 635-1 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24. 26, 29, 30.
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	
	
	
	1 635-1 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24, 26, 29, 30.
	


1800-2194 кГц
	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	1 800-1 810
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.93
	1 800-1 850
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
	1 800-2 000
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Радиолокационная
5.97
	1 800-1 810
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	24, 25.
	

	1 810-1 850
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.98 5.99 5.100
	
	
	1810-1 850
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
	23, 24, 28.
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	1 850-2 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.92 5.96 5.103
	1 850-2 000
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.102
	1 850-2 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	30, 32.
	

	2 000-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.92 5.103
	2 000-2 065
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	2 000-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	24, 29, 32.
	

	2 025-2 045
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
Вспомогательная служба метеорологии
5.104 5.92 5.103
	
	2025-2 045
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	24, 29, 32.
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	2 045-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.92
	2 065-2 107
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.105 5.106
	2 045-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24, 29.
	

	
	2 107-2 170
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	
	

	2 160-2 170
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.93 5.107
	
	2 160-2 170
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	24, 29.
	

	2 170-2 173,5
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	2 170-2 173,5
ПОДВИЖНАЯ
Фиксированная
	24.
	

	2 173,5-2 190,5
ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)
5.108 5.109 5.110 5.111
	2 173,5-2 190,5
ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)
	18, 24, 33, 34, 35, 36.
	

	2 190,5-2 194
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	2 190,5-2 194
ПОДВИЖНАЯ
	24.
	


2194-3230 кГц
	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	2 194-2 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.92 5.103 5.112
	2 194-2 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.112
	2 194-2 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	24, 29, 32.
	

	2 300-2 498
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
5.103
	2 300-2 495
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
	2 300-2 498
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	24, 32, 37.
	

	
	2 495-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)
	
	
	

	2 498-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)
	
	2 498-2 501
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц)
	24.
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	2 501-2 502
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	2 501-2 502
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	24.
	

	2 502-2 625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.92 5.103 5.114
	2 502-2 505
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
	2 502-2 625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	24, 29, 32.
	

	
	2 505-2 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	
	

	2 625-2 650
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.92
	
	2 625-2 650
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Фиксированная
	24, 29, 32.
	

	2 650-2 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.92 5.103
	
	2 650-2 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	24, 29, 32.
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	2 850-3 025
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
5.111 5.115
	2 850-3 025
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	36.
	

	3 025-3 155
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	3 025-3 155
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	
	

	3 155-3 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.116 5.117
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	37, 39, 40.
	

	3 200-3 230
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113 5.116
	ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	37, 39, 40.
	


3230-5003 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	3 230-3 400
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
5.116 5.118
	3 230-3 400
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	37, 39, 40.

	3 400-3 500
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	3 400-3 500
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	3 500-3 800
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.92
	3 500-3 750
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.119
	3 500-3 900
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	3 500-3 800
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	29, 43, 44.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	3 800-3 900
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	3 750-4 000
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.122 5.125
	
	3 800-3 900
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR)
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	

	3 900-3 950
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
5.123
	
	3 900-3 950
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	3 900-3 950
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	3 950-4 000
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	
	3 950-4 000
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.126
	3 950-4 000
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	4 000-4 063
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.127 5.126
	4 000-4 063
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	45

	4 063-4 438
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.79А 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128
	4 063-4 438
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	35, 36, 46, 53.

	4 438-4 488
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
Радиолокационная
5.132А 5.132В
	4 438-4 488
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной(R)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132А
	4 438-4 488
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.132А
	4 438-4 488
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
Радиолокационная
	

	4 488-4 650
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	4 488-4 650
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	4 488-4 650
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	4 650-4 700
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	4 650-4 700
ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	4 700-4 750
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	4 700-4 750
ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	4 750-4 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
	4 750-4 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
	4 750-4 850
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.113
Сухопутная подвижная
	4750-4 850
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	37.

	4 850-4 995
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113
	4 850-4 995
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	37.

	4 995-5 003
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5 000 кГц)
	4 995-5 003
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5 000 кГц)
	


5003-7450 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 003-5 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	5 003-5 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	

	5 005-5 060
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113
	5 005-5 060
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	37.

	5 060-5 250
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.133
	5 060-5 250
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	48.

	5 250-5 275
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.132А 5.133А
	5 250-5 275
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132А
	5 250-5 275
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.132А
	5 250-5 275
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
	

	5 275-5 351,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	5 275-5 351,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 351,5-5 366,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Любительская 5.133В
	5 351,5-5 366,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Любительская
	

	5 366,5-5 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	5 366,5-5 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной
Подвижной
	

	5 480-5 680
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
5.111 5.115
	5 480-5 680
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	36.

	5 680-5 730
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
5.111 5.115
	5 680-5 730
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	36.

	5 730-5 900
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	5 730-5 900
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	5 730-5 900
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	5 730-5 900
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 900-5 950
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.134 5.136
	5 900-5 950
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 52.

	5 950-6 200
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	5 950-6 200
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	6 200-6 525
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137
	6 200-6 525
ПОДВИЖНАЯ
	35, 36, 46, 55.

	6 525-6 685
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	6 525-6 685
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	6 685-6 765
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	6 685-6 765
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	6 765-7 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.138 5.138А 5.139
	6 765-7 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	56.

	7 000-7 100
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.140 5.141 5.141А
	7 000-7 100
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
Фиксированная
Подвижная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 100-7 200
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.141A 5.141В
	7 100-7 200
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
Фиксированная
Подвижная
	44.

	7 200-7 300
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	7 200-7 300
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.142
	7 200-7 300
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	7 200-7 300
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	7 300-7 400
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.143 5.143А 5.143B 5.143C 5.143D
	7 300-7 400
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 57, 58.

	7 400-7 450
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.143В 5.143С
	7 400-7 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	7 400-7 450
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.143А 5.143С
	7 400-7 450
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	58.


7450-13 360 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 450-8 100
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.144
	7 450-8 100
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	8 100-8 195
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	8 100-8 195
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	

	8 195-8 815
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111
	8 195-8 815
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	35, 36, 49, 59.

	8 815-8 965
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	8 815-8 965
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	8 965-9 040
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНА Я (OR)
	8 965-9 040
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	9 040-9 305
ФИКСИРОВАННАЯ
	9 040-9 400
ФИКСИРОВАННАЯ
	9 040-9 305
ФИКСИРОВАННАЯ
	9 040-9 305
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	9 305-9 355
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
5.145А
5.145В
	
	9 305-9 355
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
5.145А
	9 305-9 355
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
	

	9 355-9 400
ФИКСИРОВАННАЯ
	
	9 355-9 400
ФИКСИРОВАННАЯ
	355-9 400
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	9 400-9 500
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.146
	9 400-9 500
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 61.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	9 500-9 900
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.147
	9 500-9 900
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	62.

	5 900-9 995
ФИКСИРОВАННАЯ
	9 900-9 995
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	9 995-10 003
CЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц)
5.111
	9 995-10 003
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
(10000 кГц)
	36.

	10 003-10 005
CЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
5.111
	10 003-10 005
СЛУЖБА СТАНД. ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	36.

	10 005-10 100
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
5.111
	10 005-10 100
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	36.

	10 100-10 150
ФИКСИРОВАННАЯ
Любительская
	10 100-10 150
ФИКСИРОВАННАЯ
Любительская
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10 150-11 175
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	10 150-11 175
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	11 175-11 275
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	11 175-11 275
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	11 275-11 400
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	11 275-11 400
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	11 400-11 600
ФИКСИРОВАННАЯ
	11 400-11 600
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	11 600-11 650
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146
	11 600-11 650
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	47, 61.

	11 650-12 050
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147
	11 650-12 050
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	62.

	12 050-12 100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146
	12 050-12 100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 61.

	12 100-12 230
ФИКСИРОВАННАЯ
	12 100-12 230
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Раной 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	12 230-13 200
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.145
	12 230-13 200
ПОДВИЖНАЯ
	36, 49, 59.

	13 200-13 260
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	13 200-13 260
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	13 260-13 360
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	13 260-13 360
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	


13 360-18030 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13 360-13 410
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149
	13 360-13 410
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64.

	13 410-13 450
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	13 410-13 450
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13 450-13 550
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
Радиолокационная
5.132A 5.149А
	13 450-13 550
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
Радиолокационная
5.132А
	13 450-13 550
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
Радиолокационная
	

	13 550-13 570
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.150
	13 550-13 570
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	66.

	13 570-13 600
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.151
	13 570-13 600
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 67.

	13 600-13 800
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	13 600-13 800
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	13 800-13 870
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.151
	13 800-13 870
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 67.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13 870-14 000
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	13 870-14 000
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	14 000-14 250
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	14 000-14 250
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	14 250-14 350
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.152
	14 250-14 350
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
	68.

	14 350-14 990
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	14 350-14 990
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	14 990-15 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц)
5.111
	14 990-15 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15 000 кГц)
	36.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	15 005-15 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	15 005-15 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	

	15 010-15 100
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	15 010-15 100
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	

	15 100-15 600
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	15100-15 600
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	15 600-15 800
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.146
	15 600-15 800
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 61.

	15 800-16 100
ФИКСИРОВАННАЯ
5.153
	15 800-16 100
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	16 100-16 200
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
5.145А
5.145В
	16 100-16 200
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.145А
	16100-16 200
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
5.145А
	16 100-16 200
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
	59.

	16 200-16 360
ФИКСИРОВАННАЯ
	16 200-16 360
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	16 360-17 410
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
5.109 5.110 5.132 5.145
	16 360-17 410
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	36, 49, 59.

	17 410-17 480
ФИКСИРОВАННАЯ
	17 410-17 480
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	17 480-17 550
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.134 5.146
	17 480-17 550
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 61.

	17 550-17 900
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	17 550-17 900
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	17 900-17 970
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	17 900-17 970
ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	17 970-18 030
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	17 970-18 030
ВОЗДУШ. ПОДВИЖНАЯ (OR)
	


18030-23 350 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	18 030-18 052
ФИКСИРОВАННАЯ
	18 030-18 052
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	18 052-18 068
ФИКСИРОВАННАЯ
Служба космических исследований
	18 052-18 068
ФИКСИРОВАННАЯ
Служба космических исследований
	

	18 068-18 168
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.154
	18 068-18 168
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	69.

	18 168-18 780
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	18 168-18 780
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	

	18 780-18 900
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	18 780-18 900
ПОДВИЖНАЯ
	

	18 900-19 020
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134
5.146
	18 900-19 020
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	51, 61.

	19 020-19 680
ФИКСИРОВАННАЯ
	19 020-19 680
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	19 680-19 800
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132
	19 680-19 800
ПОДВИЖНАЯ
	

	19 800-19 990
ФИКСИРОВАННАЯ
	19 800-19 990
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	19 990-19 995
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
5.111
	19 990-19 995
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследовании
	

	19 995-20 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц)
5.111
	19 995-20 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц)
	

	20 010-21 000
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная
	20 010-21 000
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная
	

	21 000-21 450
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	21 000-21 450
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	21 450-21 850
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	21 450-21 850
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	21 850-21 870
ФИКСИРОВАННАЯ 5.155А
5.155
	21 850-21 870
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	70, 71.

	21 870-21 924
ФИКСИРОВАННАЯ 5.155В
	21 870-21 924
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	21 924-22 000
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	21 924-22 000
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	22 000-22 855
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132
5.156
	22 000-22 855
ПОДВИЖНАЯ
	

	22 855-23 000
ФИКСИРОВАННАЯ
5.156
	22 855-23 000
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	23 000-23 200
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.156
	23 000-23 200
ФИКСИРОВАННАЯ
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	23 200-23 350
ФИКСИРОВАННАЯ 5.156А
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	23 200-23 350
ФИКСИРОВАННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	72.


23 350-27 500 кГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	23 350-24 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.157
	23 350-24 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	

	24 000-24 450
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24 000-24 450
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	

	124 450-24 600
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.132А 5.158
	24 450-24 650
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132А
	24 450-24 600
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.132А
	24 450-24 600
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	24 600-24 890
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24 650-24 890
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24 600-24 890
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	24 600-24 890
ФИКСИРОВАННАЯ
СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ
	

	24 890-24 990
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	24 890-24 990
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	24 990-25 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц)
	24 990-25 005
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц)
	

	25 005-25 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	25 005-25 010
СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ
Служба космических исследований
	

	25 010-25 070
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	25 010-25 070
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	

	25 070-25 210
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
	25 070-25 210
ПОДВИЖНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	25 210-25 550
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	25 210-25 550
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	

	25 550-25 670
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149
	25 550-25 670
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64.

	25 670-26 100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	25 670-26 100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	26 100-26 175
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132
	26 100-26 175
ПОДВИЖНАЯ
	

	26 175-26 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	26 175-26 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	

	26 200-26 350
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.132А 5.133А
	26 200-26 420
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132А
	26 200-26 350
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная 5.132А
	26 200-26 350
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	26 350-27 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.150
	26 420-27 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.150
	26 350-27 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.150
	26 350-27 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	66.


27,5-47 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	27,5-28
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	27,5-28
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	73.

	28-29,7
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	28-29,7
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	29,7-30,005
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	29,7-30,005
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	30,005-30,01
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника)
ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	30,005-30,01
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника)
ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	

	30,01-37,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	30,01-37,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	37,5-38,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиоастрономическая 5.149
	37,5-38,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиоастрономическая
	

	38,25-39
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	38,25-39,986
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	38,25-39,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	38,25-39
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	39-39,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.132А 5.159
	39-39,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	

	39,5-39,986
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	39,5-39,986
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132A
	39,5-39,986
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	39,986-40,02
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	39,986-40
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.132А
Служба космических исследований
	39,986-40,02
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	

	
	40-40,02
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	40,02-40,98
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.150
	40,02-40,98
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	66.

	40,98-41,015
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований 5.160 5.161
	40,98-41,015
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	

	41,015-42
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.160 5.161 5.161А
	41,015-42
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	42-42,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная 5.132А
5.160 5.161В
	42-42,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.161
	42-42,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	

	42,5-44
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.160 5.161 5.161А
	42,5-44 ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	44-47
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.162 5.162А
	44-47
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	


47-75,2 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	47-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171
	47-50
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	47-50
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162А
	47-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	75, 76, 77, 78, 79.

	
	50-54
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.162А 5.166 5.167 5.167А 5.168 5.170
	
	

	
	54-68
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.172
	54-68
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.162А
	
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.149 5.175 5.177 5.179
	68-72
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.173
	68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	68-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	64, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 184.

	
	72-73
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	5.149 5.176 5.179
	
	

	
	73-74,6
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.178
	
	
	

	
	74,6-74,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	
	

	74,8-75,2
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.180 5.181
	74,8-75,2
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	81.


75,2-137,175 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	75,2-87,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.175 5.179 5.187
	75,2-75,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.179
	75,2-87,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	82, 84.

	
	75,4-76
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	75,4-87
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	

	
	76-88
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.185
	5.182 5.183 5.188
	
	

	87,5-100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.190
	88-100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	87-100
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	87,5-100
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	

	100-108
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.192 5.194
	100-108
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	85.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	108-117,975
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.197 5.197А
	108-117,975
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Фиксированная
	86, 87, 88.

	117,975-137
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
5.111 5.200 5.201 5.202
	117,975-137
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	18, 36, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

	137-137,025
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208А 5.208В 5.209
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204 5.205 5.206 5.207 5.20В
	137-137,025
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	88, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	137,025-137,175
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208А 5.208В 5.209
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	137,025-137,175
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
Фиксированная
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	88, 97, 98, 99, 100, 101, 102.


137,175-148 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	137,175-137,825
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208А 15.208В 5.209
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	137,175-137,825
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	15, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

	137,825-138
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208А 5.208В 5.209
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
	137,825-138
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
Фиксированная
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)
	15, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	138-143,6
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
5.210 5.211 5.212 5.214
	138-143,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
	138-143,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.207 5.213
	138-143,6
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
Фиксированная
	87, 88.

	143,6-143,65
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
5.211 5.212 5.214
	143,6-143,65
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖКА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
	143,6-143,65
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
5.207 5.213
	143,6-143,65
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
	88.

	143,65-144
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
5.210 5.211 5.212 5.214
	143,65-144
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
	143,65-144
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.207 5.213
	143,65-144
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
	88.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	144-146
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.216
	144-146
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	44, 88, 103, 104.

	146-148
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	146-148
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
5.217
	146-148
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.217
	146-148
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	88.


148-161,9375 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	148-149,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
ПОДВИЖНАЯ
	148-149,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.209
5.218 5.219 5.221
	148-149,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	88, 98, 102, 105, 106, 107.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	148-149,9
СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.209
5.218 5.219 5.221
	
	
	

	149,9-150,05
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.209
5.220
	149,9-150,05
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	88, 98, 108, 110.

	150,05-153
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149
	150,05-156,4875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.225
	150,05-153
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 88, 112, 114.

	153-154
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной (R)
Вспомогательная служба метеорологии
	
	153-154
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
Вспомогательная служба метеорологии
	88, 114.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Раной 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	154-156,4875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.225А 5.226
	154-156,4875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.226
	154-156,4875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.225А 5.226
	154-156,4875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	88, 116, 117, 118.

	156,4875-156,5625
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ)
5.111 5.226 5.227
	156,4875-156,5625
ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ)
	88, 116, 117, 119.

	156,5625-156,7625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
5.226
	156,5625-156,7625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.226
	156,5625-156,7625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)
	88, 116, 117.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	156,7625-156,7875
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,7625-156,7875
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,7625-156,7875
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,7625-156,7875
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	88, 116, 117, 120.

	156,7875-156,8125
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)
5.111 5.226
	156,7875-156,8125
ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова)
	88, 116, 117.

	156,8125-156,8375
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,8125-156,8375
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,8125-156,8375
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.111 5.226 5.228
	156,8375-174
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	88, 116, 117, 120.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	156,8375-161,9375
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.226
	156,8375-161,9625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.226
	
	88, 116, 117, 139.


161,9375-223 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	161,9375-161,9625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА
	161,9375-161,9625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА 5.226
	161,9375-161,9625
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	109, 116, 117, 122, 123.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	161,9625-161,9875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228F
5.226 5.228А 5.228В
	161,9625-161,9875
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.228С 5.228D
	161,9625-161,9875
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Воздушная подвижная (OR) 5.228Е
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228F 5.226
	161,9625-161,9875
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	116, 117, 122, 123.

	161,9875-162,0125
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Морская подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228АА 5.226 5.229
	161,9875-162,0125
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Морская подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228АА
5.226
	161,9875-162,0125
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Морская подвижная спутниковая
(Земля-космос)
	109, 116, 117.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	162,0125-162,0375
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228F
5.226 5.228А 5.228В 5.229
	162,0125-162,0375
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR)
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.228С 5.228D
	162,0125-162,0375
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Воздушная подвижная (OR) 5.228Е
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.228F
5.226
	162,0125-162,0375
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	116, 117, 122, 123.

	162,0375-174
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.226 5.229
	162,0375-174
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.226 5.230 5.231 5.232
	162,0375-174
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	116, 117.

	174-223
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.235 5.237 5.243
	174-216
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.234
	174-223
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.233 5.238 5.240 5.245
	174-223
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	216-220
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.241 5.242
	
	
	


220-335,4 МГц
	Распределение радиочастот по службам
	
	
	
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	223-230
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.243 5.246 5.247
	220-225
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.241
	223-230
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Радиолокационная
5.250
	223-230
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
	

	
	225-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	
	
	

	230-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.247 5.251 5.252
	
	230-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.250
	230-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	235-267
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.111 5.252 5.254 5.256 5.256А
	235-267
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	36, 88, 127, 128, 129.

	267-272
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космической эксплуатации (космос-Земля)
5.254 5.257
	267-272
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космической эксплуатации (космос-Земля)
	88, 129, 133.

	272-273
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.254
	272-273
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 129.

	273-312
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.254
	273-312
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 129, 131, 132.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	312-315
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254 5.255
	312-315
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	88, 129, 130.

	315-322
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.254
	315-322
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 129.

	322-328,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149
	322-328,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 88.

	328,6-335,4
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258 5.259
	328,6-335,4
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	88, 134, 140.


335,4-410 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	335,4-387
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.254
	335,4-387
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 129, 131, 132, 137.

	387-390
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208А 5.208В
5.254 5.255
	387-390
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
	88, 100, 101, 129, 130.

	390-399,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.254
	390-399,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 129, 138, 139.

	399,9-400,05
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209
5.224А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.222
5.224В 5.260
5.220
	399,9-400,05
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	88, 98, 108, 135, 139, 140.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	400,05-400,15
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц)
5.261 5.262
	400,05-400,15
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	88, 139, 141.

	400,15-401
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.208А 5.208В 5.209
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263
Служба космической эксплуатации (космос-Земля)
5.262 5.264
	400,15-401
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космической эксплуатации (космос-Земля)
	88, 98, 100, 139, 142, 143.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	401-402
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	401-402
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	88, 139.

	402-403
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	402-403
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	88, 139.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	403-406
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	403-406
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	88, 139.

	406-406,1
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.266 5.267
	406-406,1
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	18, 88, 139, 144.

	406,1-410
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149
	406,1-410
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 88, 139.


410-460 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	410-420
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268
	410-420
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос)
	88, 138, 139, 145.

	420-430
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.269 5.270 5.271
	420-430
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 138, 139, 146.

	430-432
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277
	430-432
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
	430-432
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 138, 139, 146.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	432-438
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А
5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282
	432-438
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282
	432-438
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (активная)
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	56, 88, 138, 139, 146, 147, 148, 149.

	438-440
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283
	438-440
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.271 5.276 5.277 5.278 5.279
	438-440
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 138, 139, 146.

	440-450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286
	440-450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 138, 139, 146, 150.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	450-455
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
5.209 5.271 5.286 5.286А 5.286В 5.286С 5.286D 5.286Е
	450-455
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 98, 139, 146, 148, 150, 151.

	455-456
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
5.209 5.271 5.286А 5.286В 5.286С 5.286Е
	455-456
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.286А 5.286В 5.286С
5.209
	455-456
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.286АА
5.209 5.271 5.286А 5.286В 5.286С 5.286Е
	455-456
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	88, 98, 139, 146, 148, 151.

	456-459
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286AA
5.271 5.287 5.288
	456-459
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	138, 146, 148.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	459-460
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
5.209 5.271 5.286А 5.286В 5.286С 5.286Е
	459-460
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.286А 5.286В 5.286С
5.209
	459-460
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.286АА
5.209 5.271 5.286А 5.286В 5.286С 5.286Е
	459-460
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Воздушная радионавигационная (радиовысотомеры)
	138, 146, 148, 151.


460-890 МГц
	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	460-470
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
Метеорологическая спутниковая (космос-Земля)
5.287 5.288 5.289 5.290
	460-470
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.286АА
Метеорологическая спутниковая (космос-Земля)
	88, 138, 139, 153, 154.
	

	Распределение радиочастот по службам
	
	
	
	
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	470-694
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.149 5.291А 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311А 5.312 5.312А
	470-512
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.292 5.293
	470-585
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.291 5.298
	470-790
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
	64, 87, 88, 155, 163.
	

	
	
	585-610
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.149 5.305 5.306 5.307
	
	
	

	
	512-608
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.297
	
	
	
	

	
	608-614
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Подвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос)
	
	
	
	

	694-790
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.312А 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.300 5.311А 5.312
	
	610-890
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.296А 5.313А 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.149 5.305 5.306 5.307 5.311А 5.320
	694-790
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	110, 156, 157, 158, 160.
	

	
	614-698
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
Подвижная
5.293 5.309 5.311А
	
	
	
	

	Распределение радиочастот по службам
	

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания
	

	790-862
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.316В 5.317А 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316А 5.319
	698-806
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Фиксированная
ПОДВИЖНАЯ
5.313В 5.317А 5.293 5.309 5.311А
	
	790-862
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	88, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 172.
	

	862-890
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.322
5.319 5.323
	806-890
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.317 5.318
	
	862-890
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.317А
	88, 164, 165, 166, 172, 173.
	


890-1300 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	890-942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.322
Радиолокационная
5.323
	890-902
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
Радиолокационная
5.318 5.325
	890-942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Радиолокационная
5.327
	890-942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
Радиолокационная
	88, 160, 162, 164, 172, 173, 174.

	
	902-928
ФИКСИРОВАННАЯ
Любительская
Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.325А
Радиолокационная
5.150 5.325 5.326
	
	
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	928-942
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
Радиолокационная
5.325
	
	
	

	942-960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.322 5.323
	942-960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.317А
	942-960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.320
	942-960
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
	88, 160, 164, 172, 173, 174.

	960-1 164
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А
	960-1 164
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 164-1215
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.238В
5.328А
	1 164-1 215
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
	176, 178, 179.

	1 215-1 240
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
5.328В 5.329
5.329А
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.330 5.331 5.332
	1 215-1 240
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
	179, 180, 181, 182, 185, 186.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 240-1 300
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
5.328В 5.329
5.329А
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
Любительская
5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335А
	1 240-1 300
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВ. (активная)
Любительская
	149, 179, 181, 182, 185, 187, 188, 192.


1300-1525 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 300-1 350
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.149 5.337А
	1 300-1 350
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	64, 189.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 350-1 400
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149 5.338 5.338А 5.339
	1 350-1 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.338А
5.149 5.334 5.339
	1 350-1 400
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	64, 190, 191, 192, 193.

	1 400-1 427
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.341
	1 400-1 427
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВ. (пассивная)
	194, 195.

	1 427-1 429
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.338А 5.341
	1 427-1 429
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	191, 195, 196.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 429-1 452
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.338А 5.341 5.342
	1 429-1 452
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.343
5.338А 5.341
	1 429-1 452
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	191, 193, 195, 197.

	1 452-1 492
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В
5.345 5.341 5.342
	1 452-1 492
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.343
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.208В 5.345
5.341 5.344
	1 452-1 492
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
	100, 195, 197, 198, 199, 200.

	1 492-1 518
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной
5.341А 5.341 5.342
	1 492-1 518
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.341В
5.343
5.341 5.344
	1 492-1 518
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.341С 5.341
	1 492-1 518
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной
	194, 197.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 518-1 525
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348А
5.348В 5.351А
5.341 5.342
	1 518-1 525
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.343
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348
5.348А 5.348В 5.351А
5.341 5.344
	1 518-1 525
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348
5.348А 5.348В 5.351А 5.341
	1 518-1 525
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	195, 197, 201, 202, 203, 206.


1525-1610 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 525-1 530
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.208В 5.351 А
Спутниковая служба исследования Земли
Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349
5.341 5.342 5.350 5.351 5.352А 5.354
	1 525-1 530
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.208В 5.351А
Спутниковая служба исследования Земли
Фиксированная
Подвижная 5.343
5.341 5.351 5.354
	1 525-1 530
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.208В 5.351А
Спутниковая служба исследования Земли
Подвижная 5.349
5.341 5.351 5.352А 5.354
	1 525-1 530
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	100, 195, 196, 197, 200, 205, 206, 207, 208.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 530-1 535
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208В
5.351А 5.353А Спутниковая служба исследования Земли
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.341 5.342 5.351 5.354
	1 530-1 535
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.208В 5.351А 5.353А
Спутниковая служба исследования Земли
Фиксированная
Подвижная 5.343
5.341 5.351 5.354
	1 530-1 535
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	100, 195, 197, 200, 205, 206, 208.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 535-1 559
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208В 5.351А
5.341 5.351 5.353А 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357А 5.359 5.362А
	1 535-1 559
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	18, 100, 195, 200, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211.

	1 559-1 610
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
5.208В 5.328В 5.329А
5.341 5.362В 5.362С
	1 559-1 610
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
	100, 123, 179, 182, 192, 195, 213.


1610-1660 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 610-1 610,6
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351 А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
	1 610-1 610,6
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос)
5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
	1 610-1 610,6
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос)
5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
	1 610-1 610,6
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	195, 206, 213, 214, 215, 216, 217.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 610,6-1 613,8
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
	1 610,6-1 613,8
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос)
5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
	1 610,6-1 613,8
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос)
5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
	1 610,6-1 613,8
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	195, 206, 213, 214, 215, 216, 217.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 613,8-1 626,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208В
5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
	1 613,8-1 626,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос)
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208В
5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372
	1 613,8-1 626,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (3емля-космос) 5.351А
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208В
Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос)
5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372
	1 613,8-1 626,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля космос)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
	100, 195, 206, 213, 214, 215, 216, 217, 218.

	1 626,5-1 660
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
5.341 5.351 5.353А 5.354 5.355 5.357А 5.359 5.362А 5.374 5.375 5.376
	1 626,5-1 660
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	18, 195, 205, 206, 208, 210, 211, 219, 220, 221, 222.


1660-1710 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 660-1 660,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362А 5.376А
	1 660-1 660,5
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 195, 205, 206, 208, 223.

	1 660,5-1 668
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.149 5.341 5.379 5.379А
	1 660,5-1 668
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	64, 195, 224.

	1 668-1 668,4
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.379В 5.379С
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.149 5.341 5.379 5.379А
	1 668-1 668,4
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.379В 5.379С
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
	64, 195, 203, 206, 224, 255, 227.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 668,4-1 670
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.351А 5.379В 5.379С
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.341 5.379D 5.379Е
	1 668,4-1 670
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 195, 206, 225, 226, 227.

	1 670-1 675
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.351А 5.379В
5.341 5.379D 5.379Е 5.380А
	1 670-1 675
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	195, 203, 206, 224, 225, 226, 230.

	1 675-1 690
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341
	1 675-1 690
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	195.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 690-1 700
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.289 5.341 5.382
	1 690-1 700
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.289 5.341 5.381
	1 690 1 700
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	153, 195.

	1 700-1 710
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.289 5.341
	1 700-1 710
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.289 5.341 5.384
	1 700-1 710
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	153, 195.


1710-2170 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	1 710-1 930
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.384А 5.388А 5.388В
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
	1 710 1 930
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	64, 195, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237.

	1 930-1 970
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	1 930-1 970
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А 5.388В
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.388
	1 930-1 970
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В 5.388
	1 930-1 970
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	231, 233, 236.

	1 970-1 980
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А 5.388В
5.388
	1 970-1 980
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	231, 233, 236.

	1 980-2 010
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351 А
5.388 5.389A 5.389B 5.389F
	1 980-2 010
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	206, 231, 233, 236.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 010-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	2 010-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.388 5.389С 5.389Е
	2 010-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	2 010-2 025
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	231, 233, 236.

	2 025-2 110
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.391
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос)
5.392
	2 025-2 110
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос)
	231, 233, 236.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 110-2 120
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А 5.388В
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
5.388
	2 110-2120
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
	231, 233, 236.

	2 120-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388A
5.388В
5.388
	2 120-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А 5.388В
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
5.388
	2 120-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	2 120-2 160
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	231, 233, 236.

	2 160-2 170
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	2 160-2 170
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.388 5.389С 5.389Е
	2 160-2 170
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.388А
5.388В
5.388
	2 160-2 170
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	231, 233, 236.


2170-2520 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 170-2 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А
5.388 5.389А 5.389F
	2 170-2 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	206, 231, 236.

	2 200-2 290
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.391
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос)
5.392
	2 200-2 290
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос)
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос)
	196, 238, 239.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 290-2 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
	2 290-2 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
	

	2 300-2 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.384А
Любительская
Радиолокационная
5.150 5.282 5.395
	2 300-2 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.384А
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.150 5.282 5.393 5.394 5.396
	2 300-2 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Любительская
Радиолокационная
	66, 149, 232.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 450-2 483,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.150 5.397
	2 450-2 483,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.150
	2 450-2 483,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	66.

	2 483,5-2 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351 А
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398
Радиолокационная
5.150 5.399 5.401 5.402
	2 483,5-2 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398
5.150 5.402
	2 483,5-2 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИОПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398
5.150 5.401 5.402
	2 483,5-2 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Радиолокационная
	73, 206, 240, 241.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 500-2 520
ФИКСИРОВАННАЯ
5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
5.405 5.412
	2 500-2 520
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.404
	2 500-2 520
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А
5.407 5.414 5.414А 5.404 5.414А
	2 500-2 520
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	232, 245.


2520-2700 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 520-2 655
ФИКСИРОВАННАЯ
5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413
5.416
5.339 5.405 5.412 5.417С 5.417D 5.418B 5.418C
	2 520-2 655
ФИКСИРОВАННАЯ
5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413
5.416
5.339 5.417С 5.417D 5.418В 5.418С
	2 520-2 535
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 5.403 5.414А 5.415А
	2 520-2 655
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
I
	192, 232, 237, 245, 246, 247, 248.

	
	
	2 535-2 655
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413
5.416
5.339 5.417А 5.417В 5.417С 5.417D 5.418 5.418А 5.418В 5.418С
	
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 655-2 670
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В
5.413 5.416
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149 5.412
	2 655-2 670
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149 5.208В
	2 655-2 670
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149 5.208В 5.420
	2 655-2 670
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
	64, 101, 200, 232, 245, 246.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 670-2 690
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149 5.412
	2 670-2 690
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.208В 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149
	2 670-2 690
ФИКСИРОВАННАЯ 5.410
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.419
Спутниковая служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
5.149
	2 670-2 690
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (пассивная)
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (пассивная)
	64, 200, 232, 245, 249, 342.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 690-2 700
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.422
	2 690-2 700
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194.


2700-4800 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	2 700-2 900
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337
Радиолокационная
5.423 5.424
	2 700-2 900
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Радиолокационная
	251.

	2 900-3 100
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426
5.425 5.427
	2 900-3 100
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	64, 252, 253, 254, 255.

	3 100-3 300
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (активная)
Служба космических исследований (активная)
5.149 5.428
	3 100-3 300
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ служба исследования Земли (активная)
Служба космических исследований (активная)
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	3 300-3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149 5.429 5.430
	3 300-3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Фиксированная
Подвижная
5.149
	3 300-3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.149 5.429
	3 300-3 400
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	64.

	3 400-3 600
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Подвижная 5.430А
Радиолокационная
5.431
	3 400-3 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Любительская
Подвижная 5.431А
Радиолокационная 5.433 5.282
	3 400-3 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Любительская
Подвижная 5.432В
Радиолокационная 5.433 5.282 5.432 5.432А
	3 400-3 600
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Подвижная
Радиолокационная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	3 500-3 600
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная 5.433
	3 500-3 600
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433А
Радиолокационная 5.433
	
	

	3 600-4 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Подвижная
	3 600-3 700
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.434
Радиолокационная
5.433
	3 600-3 700
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
5.435
	3 600-4 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Подвижная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	3 700-4 200
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	
	

	4 200-4 400
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 5.437
5.439 5.440
	4 200-4 400
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	167, 168, 256, 257.

	4 400-4 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.440А
	4 400-4 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	4 500-4 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441
ПОДВИЖНАЯ 5.440А
	4 500-4 800
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	258.


4800-5570 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	4 800-4 990
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.440А 5.442
Радиоастрономическая
5.149 5.339 5.443
	4 800-4 990
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиоастрономическая
	64, 192, 254, 259.

	4 990-5 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Служба космических исследований (пассивная)
5.149
	4 990-5 000
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Служба космических исследований (пассивная)
	64.

	5 000-5 010
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5,443АА
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	5 000-5 010
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	218, 261.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 010-5 030
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5,443АА
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос)
5.328В 5.443В
	5 010-5 030
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (косм-косм)
	179, 218, 253, 260, 261.

	5 030-5 091
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (R) 5.443С
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.444
	5 030-5 091
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	218, 262, 263, 264.

	5 091-5 150
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443АА
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-Космос) 5,444А
	5 095-5 150
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ
ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-Космос)
	160, 261, 264, 265, 266, 267.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 150-5 250
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447А
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А
5.446В
5.446 5.446С 5.447 5.447В 5.447С
	5 150-5 250
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВ.
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	268, 269, 270, 271, 272, 274, 275.

	5 250-5 255
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А
5.447Е 5.448 5.448А
	5 250-5 255
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радионавигационная
	183, 273, 274, 275.

	5255-5350
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А 5.447F
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.447Е 5.448 5.448А
	5255-5350
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радионавигационная
	183, 274, 275.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 350-5 460
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448В
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448С
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D
	5 350-5 460
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448В
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	276, 277, 278, 279.

	5 460-5 470
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D
5.448В
	5 460-5 470
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	277, 278, 279.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 470-5 570
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А 5.450А
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450В
5.448В 5.450 5.451
	5 470-5 570
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	279, 280, 281, 282.


5570-7250 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 570-5 650
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А 5.450А
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450В
5.450 5.451 5.452
	5 570-5 650
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	280, 281, 282.

	5 650-5 725
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446А 5.450А
Любительская
Служба космических исследований (дальний космос)
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455
	5 650-5 725
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Любительская
Служба космических исследований (дальний космос)
	196, 280, 283, 284.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 725-5 830
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.150 5.451 5.453 5.455 5.456
	5 725-5 830
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.150 5.453 5.455
	5 725-5 830
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	66, 183, 312.

	5 830-5 850
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая (космос-Земля)
5.150 5.451 5.453 5.455 5.456
	5 830-5 850
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая (космос-Земля)
5.150 5.453 5.455
	5 830-5 850
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая (космос-Земля)
	66, 183, 312.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 850-5 925
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
5.150
	5 850-5 925
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Любительская
Радиолокационная
5.150
	5 850-5 925
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
5.150
	5 850-5 925
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	66.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	5 925-6 700
ФИКСИРОВАННАЯ 5.457
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В
ПОДВИЖНАЯ 5.457С
5.149 5.440 5.458

	5 925-6 700
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	64, 257, 385.

	6 700-7 075
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.441
ПОДВИЖНАЯ
5.458 5.458А 5.458В 5.458С
	6 700-7 075
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	258, 286, 287, 288.

	7 075-7 145
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.458 5.459
	7 075-7 145
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	7 145-7 190
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
5.458 5.459
	7 145-7 235
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 190-7 235
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
5.460А 5.460В
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460 5.458 5.459
	7 190-7 235
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)
	170.

	7 235-7 250
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460А
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.458
	7 235-7.250
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	170.


7250-8500 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 250-7 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ 5.461
	7 250-7 300
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	289.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 300-7 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461
	7 300-7 450
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	289.

	7 450-7 550
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.461А
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461АА
5.461АВ
	7 450-7 550
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	171, 291.

	7 550-7 750
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461АА
5.461АВ
	7 550-7 750
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	171, 292.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	7 750-7 900
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.461В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	7 750-7 900
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	289, 293.

	7 900-8 025
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ 5.461
	7 900-8 025
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	289.

	8 025-8 175
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ 5.463
5.462А
	8 025-8 175
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	294, 296.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	8 175-8 215
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ 5.463
5.462А
	8 175-8 215
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	294, 296.

	8 215-8 400
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ 5.463
5.462А
	8 215-8 400
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	294, 296.

	8 400-8 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465 5.466
	8 400-8 500
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
	298.


8500-10 000 МГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	8 500-8 550
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.468 5.469
	8 500-8 550
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	

	8 550-8 650
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.468 5.469 5.469А
	8 550-8 650
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	292, 299.

	8 650-8 750
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.468 5.469
	8 650-8 750
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	292.

	8 750-8 850
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470 5.471
	8 750-8 850
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	301.

	8 850-9 000
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473
	8 850-9 000
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	300.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	9 000-9 200
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.471 5.473А
	9 000-9 200
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	309.

	9 200-9 300
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ
5.473 5.474
	9 200-9 300
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ
	300, 302, 306, 419, 420.

	9 300-9 500
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.427 5.474 5.475 5.475А 5.475В 5.476А
	9 300-9 500
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	255, 302, 307, 308, 309, 313.

	9 500-9 800
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.476А
	9 500-9 800
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
	308, 313.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	9 800-9 900
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования земли (активная)
Служба космических исследований (активная)
Фиксированная
5.477 5.478 5.478А 5.478В
	9 800-9 900
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования земли (активная)
Служба космических исследований (активная)
Фиксированная
	314, 315, 316.

	9 900-10 000
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
5.474А 5.474В 5.474С
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Фиксированная
5.477 5.478 5.479
	9 900-10 000
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Фиксированная
	303, 304, 305, 306, 316, 419, 420.


10-11,7 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10-10,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
5.474А 5.474В 5.474С
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.474D 5.479
	10-10,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
5.474А 5.474В 5.474С
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.479 5.480
	10-10,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
5.474А 5.474В 5.474С
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
5.479
	10-10,45
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	303, 304, 306, 316, 419, 420.

	10,4-10,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10,4-10,45
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10,4-10,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	10,4-10,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
	

	10,45-10,5
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.481
	10,45-10,5
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10,5-10,55
ПОДВИЖНАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
	10,5-10,55
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	10,5-10,55
ПОДВИЖНАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
Радиолокационная
	

	10,55-10,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
	10,55-10,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Радиолокационная
	

	10,6-10,68
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Радиолокационная
5.149 5.482 5.482А
	10,6-10,68
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Радиолокационная
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10,68-10,7
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.483
	10,68-10,7
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	194, 318.


10,7-11,7 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10,7-10,95
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441
(Земля-космос) 5.484
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	10,7-10,95
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	10,7-10,95
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	258, 319, 320, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	10,95-11,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.484В
(Земля-космос) 5.484
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	10,95-11,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.484В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	10,95-11,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	258, 319, 320, 417.

	11,2-11,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441
(Земля-космос) 5.484
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	11,2-11,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	11,2-11,45
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	258, 319, 320, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	11,45-11,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.484В
(Земля-космос) 5.484
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	11,45-11,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.484В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	11,45-11,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	258, 319, 320, 417.


11,7-14 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	11,7-12,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.492 5.487 5.487А
	11,7-12,1
ФИКСИРОВАННАЯ 5.486
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.488
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.485
	11,7-12,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 5.487 5.487А
	11,7-12,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
	321, 322, 323, 417.

	
	12,1-12,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.484А 5.488 5.485 5.489
	
	
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	12,2-12,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.492 5.487А 5.488 5.490
	12,2-12,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
5.487
	
	

	12,5-12,75
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
(Земля-космос)
5.494 5.495 5.496
	
	12,5-12,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.493
	12,5-12,75
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	320, 324, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	12,7-12,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	
	
	

	12,75-13,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля)
	12,75-13,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля)
	258, 326.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13,25-13,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.498А 5.499
	13,25-13,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
	325, 327.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13,4-13,65
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.499А 5.499В
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499С 5.499D
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
5.499 5.499Е 5.500 5.501 5.501В
	13,4-13,65
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕД0ВАНИЙ 5.499С 5.499D
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	13,4-13,65
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	328, 329, 330, 331, 332, 333, 334.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	13,65-13,75
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501А
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
5.499 5.500 5.501 5.501В
	13,4-13,75
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	333, 334.

	13,75-14
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484А
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования Земли
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
Служба космических исследований
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503
	13,75-14
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Спутниковая служба исследования Земли
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
Служба космических исследований
	319, 320, 335, 336.


14-14,5 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14-14,25
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.457А 5.457В 5.484А 5.484В 5.506 5.506В
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.504С 5.506А
Служба космических исследований
5.504А 5.505
	14-14,25
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
Служба космических исследований
	285, 320, 337, 338, 339, 340, 341, 417.

	14.25-14,3
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484А 5.506 5.506В
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.508А
Служба космических исследований
5.504А 5.505 5.508
	14,25-14,3
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
Служба космических исследований
	285, 320, 337, 338, 339, 340, 341, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Раной 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14,3-14,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484А 5.506 5.506В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А
Радионавигационная спутниковая 5.504А
	14,3-14,4
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.484А 5.506 5.506В
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.506А
Радионавигационная спутниковая
5.504А
	14,3-14,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.484А 5.506 5.506В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А
Радионавигационная спутниковая 5.504А
	14,3-14,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
Радионавигационная спутниковая
	285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14,4-14,47
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484А
5.506 5.506В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.504А
	14,4-14,47
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Служба космических исследований (космос-Земля)
	285, 319, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

	14,47-14,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484А
5.506 5.506В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А
Радиоастрономическая
5.149 5.504А
	14,47-14,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Радиоастрономическая
	64, 285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.


14,5-15,4 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14,5-14,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509В 5.509С 5.509D 5.509Е 5.509F 5.510
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований 5.509G
	14,5-14,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	64, 285, 320, 337, 338, 340, 341, 417.

	14,75-15,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований 5.509G
	14,75-14,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509В 5.509С 5.509D 5.509Е 5.509F 5.510
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований 5.509G
	14,75-15,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	342.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	14,8-15,35
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
5.339
	14,8-15,35
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Служба космических исследований
	192.

	15,35-15,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.511
	15,35-15,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 344.


15,4-18,4 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	15,4-15,43
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	15,4-15,43
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	343, 344, 345.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	15,43-15,63
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511А РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511Е 5.511F
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.511C
	15,43-15,63
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	344, 345, 346, 347.

	15,63-15,7
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511Е 5.511F
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.511D
	15,63-15,7
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	346, 347.

	15,7-16,6
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.512 5.513
	15,7-16,6
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	

	16,6-17,1
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос)
5.512 5.513
	16,6-17,1
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос)
	

	17,1-17,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.512 5.513
	17,1-17,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	17,2-17,3
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.512 5.513 5.513А
	17,2-17,3
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
	348.

	17,3-17,7
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516
(космос-Земля) 5.516А 5.516В
Радиолокационная
5.514
	17,3-17,7
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиолокационная
5.514 5.515
	17,3-17,7
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516
Радиолокационная
5.514
	117,3-17,7
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля)
Радиолокационная
	349, 351, 352, 353.

	17,7-18,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ
	17,7-17,8
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517
(Земля-космос) 5.516
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная 5.515
	17,7-18,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ
	17,7-18,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	320, 351.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	
	17,8-18,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А
(Земля-космос) 5.516
ПОДВИЖНАЯ
5.519
	
	
	

	18,1-18,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
(Земля-космос) 5.520
ПОДВИЖНАЯ
5.519 5.521
	18,1-18,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	320, 353, 354, 355.


18,4-22 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	18,4-18,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
ПОДВИЖНАЯ
	18,4-18,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	320, 353.

	18,6-18,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Служба космических исследований (пассивная)
5.522А 5.522С
	18,6-18,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.516В 5.522В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(пассивная) 5.522А
	18,6-18,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522В
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Служба космических исследований (пассивная)
5.522А
	18,6-18,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
Служба космических исследований (пассивная)
	356, 357.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	18,8-19,3
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В 5.523A
ПОДВИЖНАЯ
	18,8-19,3
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	376, 481.

	19,3-19,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.523В 5.523С 5.523D 5.523Е
ПОДВИЖНАЯ
	19,3-19,7
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	359, 360, 361, 362.

	19,7-20,1
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
5.524
	19,7-20,1
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529
	19,7-20,1
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
5.524
	19,7-20,1
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Подвижная спутниковая (космос-Земля)
	320, 353, 363, 364, 365, 417.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	20,1-20,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484А 5.516В
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
	20,1-20,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	320, 353, 363, 364, 365, 417.

	20,2-21,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
5.524
	20,2-21,2
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	21,2-21,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	21,2-21,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	

	21,4-22
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.530А 5.530В
5.530С 5.530D
	21,4-22
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.530А
	21,4-22
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В
5.531
5.530А 5.530В
5.530D 5.531
	21,4-22
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
	101, 200, 366, 367, 368.


22-24,75 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	22-22,21
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.149
	22-22,21
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	64.

	22,21-22,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.149 5.532
	22,21-22,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64, 367.

	22,5-22,55
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	22,5-22,55
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	22,55-23,15
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338А
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.532А
ПОДВИЖНАЯ
5.149
	22,55-23,15
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	64, 191, 367.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	23,15-23,55
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338А
ПОДВИЖНАЯ
	23,15-23,55
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338А
ПОДВИЖНАЯ
	191.

	23,55-24,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	23,55-24,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	

	23,6-24
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	23,6-24
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194.

	24-24,05
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.150
	24-24,05
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	66.

	24,05-24,25
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Спутниковая служба исследования Земли (активная)
5.150
	24,05-24,25
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Спутниковая служба исследования Земли (активная)
	66.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	24,25-24,45
ФИКСИРОВАННАЯ
	24,25-24,45
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	24,25-24,45
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	24,25-24,45
ФИКСИРОВАННАЯ
	

	24,45-24,65
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	24,45-24,65
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.533
	24,45-24,65
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.533
	24,45-24,65
ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	

	24,65-24,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532В
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	24,65-24,75
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	24,65-24,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532В
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532В
МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.5337
	24,65-24,75
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
	369.


24,75-29,9 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	24,75-25,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.532В
	24,75-25,25
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.535
	24,75-25,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535
ПОДВИЖНАЯ
	24,75-25,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
	369.

	25,25-25,5
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	25,25-25,5
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	370.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	25,5-27
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536В
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.536С
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
5.536А
	25,5-27
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос)
	370, 371.

	27-27,5
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536
ПОДВИЖНАЯ
	27-27,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 5.537
ПОДВИЖНАЯ
	27-27,5
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	370.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	27,5-28,5
ФИКСИРОВАННАЯ 5.537А
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484А
5.516В 5.539
ПОДВИЖНАЯ
5.538 5.540
	27,5-28,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	320, 353, 372, 373, 374, 375, 376.

	28,5-29,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484А 5.516В 5.523А 5.539
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540
	28,5-29,1
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)
	320, 353, 358, 375, 376, 377.

	29,1-29,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516В 5.523С
5.523Е 5.535А 5.539 5.541А
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540
	29,1-29,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)
	353, 360, 362, 375, 376, 377, 378, 379.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	29,5-29,9
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.484А 5.516В 5.539
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.540 5.542
	29,5-29,9
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.484А 5.516В 5.539
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)
5.541 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540
	29,5-29,9
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
5.484А 5.516В 5.539
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
5.540 5.542
	29,5-29,9
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	320, 353, 375, 376, 377, 417.


29,9-34,2 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	29,9-30
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484А 5.516В 5.539
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.543
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542
	29,9-30
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос)
	320, 353, 363, 364, 365, 374, 375, 376, 377, 380, 417.

	30-31
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
5.542
	30-31
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
	191, 259.

	31-31,3
ФИКСИРОВАННАЯ 5.338А 5.543А
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.544 5.545
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
5.149
	31-31,3
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля)
	64, 191, 264, 381, 382, 383.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	31,3-31,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	31,3-31,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194.

	31,5-31,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.149 5.546
	31,5-31,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	31,5-31,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
Фиксированная
Подвижная, за исключением воздушной подвижной
5.149
	31,5-31,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	31,8-32
ФИКСИРОВАННАЯ 5.547А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
5.547 5.547В 5.548
	31,8-32
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
	383, 384, 385.

	32-32,3
ФИКСИРОВАННАЯ 5.547А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
5.547 5.547С 5.548
	32-32,3
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля)
	383, 384, 385.

	32,3-33
ФИКСИРОВАННАЯ 5.547А
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.547 5.547D 5.548
	32,3-33
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	383, 384, 385.

	33-33,4
ФИКСИРОВАННАЯ 5.547А
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
5.547 5.547Е
	33-33,4
ФИКСИРОВАННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
	383, 384.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	33,4-34,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.549
	33,4-34,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	


34,2-40 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	34,2-34,7
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
5.549
	34,2-34,7
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос)
	

	34,7-35,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.550
5.549
	34,7-35,2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	

	35,2-35,5
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.549
	35,2-35,5
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	35,5-36
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
5.549 5.549А
	35,5-36
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
	386.

	36-37
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.149 5.550А
	36-37
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64.

	37-37,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
5.547
	37-37,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
	383.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	37,5-38
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
5.547
	37,5-38
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
	383.

	38-39,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
5.547
	38-39,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
	383.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	39,5-40
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
5.547
	39,5-40
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
	353, 383.


40-47,5 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	40-40,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
	40-40,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос)
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос)
Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля)
	353.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	40,5-41
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
5.547
	40,5-41
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.547
	40,5-41
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
5.547
	40,5-41
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
	383.

	41-42,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
5.547 5.551F 5.551Н 5. 551I
	41-42,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Подвижная
	353, 383, 387, 388.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	42,5-43,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.547
	42,5-43,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 383, 389.

	43,5-47
ПОДВИЖНАЯ 5.553
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.554
	43,5-47
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	390, 391.

	47-47,2
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	47-47,2
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	47,2-47,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
ПОДВИЖНАЯ
5.552А
	47,2-47,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	389, 392.


47,5-55,78 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	47,5-47,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
(космос-Земля) 5.516В 5.554А
ПОДВИЖНАЯ
	47,5-47,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
ПОДВИЖНАЯ
	47,5-47,9
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	353, 389, 394.

	47,9-48,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
ПОДВИЖНАЯ
5.552А
	47,9-48,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	389, 392.

	48,2-48,54
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННА СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
(космос-Земля) 5.516В 5.554А 5.555В
ПОДВИЖНАЯ
	48,2-50,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516В 5.338А 5.552
ПОДВИЖНАЯ
5.149 5.340 5.555
	48,2-50,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	353, 389, 394, 395.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	48,54-49,44
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552
ПОДВИЖНАЯ
5.149 5.340 5.555
	
	48,54-49,44
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
	64, 194, 389, 392, 395.

	49,44-50,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А 5.552
(космос-Земля) 5.516B 5.554А 5.555В
ПОДВИЖНАЯ
	
	49,44-50,2
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
	191, 353, 394, 395.

	50,2-50,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	50,2-50,4
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	50,4-51,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	50,4-51,4
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
Подвижная спутниковая (Земля-космос)
	191.

	51,4-52,6
ФИКСИРОВАННАЯ 5.338А
ПОДВИЖНАЯ
5.547 5.556
	51,4-52,6
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	191, 383, 396.

	52,6-54,25
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.556
	52,6-54,25
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305, 396.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	54,25-55,78
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556А
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.556В
	54,25-55,78
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	397.


55,78-66 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	55,78-56,9
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ 5.557А
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556А
ПОДВИЖНАЯ 5.558
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.547 5.557
	55,78-56,9
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ
(пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	383, 397, 398, 399.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	56,9-57
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.558А
ПОДВИЖНАЯ 5.558
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.547 5.557
	56,9-57
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	383, 399, 401.

	57-58,2
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556А
ПОДВИЖНАЯ 5.558
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.547 5.557
	57-58,2
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	383, 397, 399.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	58,2-59
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.547 5.556
	58,2-59
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	383, 396.

	59-59,3
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556А
ПОДВИЖНАЯ 5.558
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	59-59,3
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	397, 399, 402.

	59,3-64
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.558
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559
5.138
	59,3-64
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	56, 399, 402.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	64-65
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
5.547 5.556
	64-65
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключение воздушной подвижной
	383, 396.

	65-66
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5.547
	65-66
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключение воздушной подвижной
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
	383.


66-86 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	66-71
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.553 5.558
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.554
	66-71
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	390, 391, 399.

	71-74
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	71-74
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос Земля)
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	74-76
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.561
	74-76
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
	403.

	76-77,5
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.149
	76-77,5
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Служба космических исследований (космос-Земля)
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	77,5-78
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.559В
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.149
	77,5-78
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (космос-Земля)
	64.

	78-79
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.149 5.560
	78-79
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Радиоастрономическая
Служба космических исследований (космос-Земля)
	64, 405.

	79-81
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.149
	79-81
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
Служба космических исследований (космос-Земля)
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	81-84
ФИКСИРОВАННАЯ 5.338А
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
5.149 5.561А
	81-84
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Служба космических исследований (космос-Земля)
	64, 406.

	84-86
ФИКСИРОВАННАЯ 5.338А
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.561В
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149
	84-86
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64.


86-119,98 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	86-92
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	86-92
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	92-94
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149
	92-94
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	64.

	94-94,1
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
Радиоастрономическая
5.562 5.562А
	94-94,1
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕД. ЗЕМЛИ (активная)
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная)
Радиоастрономическая
	407, 408.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	94,1-95
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149
	94,1-95
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	64.

	95-100
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.149 5.554
	95-100
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	64, 391.

	100-102
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.341
	100-102
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕД. ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 195, 305.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	102-105
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.341
	102-105
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 195.

	105-109,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.562В 5.149 5.341
	105-109,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64, 195, 409.

	109,5-111,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.341
	109,5-111,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 195, 305.

	111,8-114,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.562В 5.149 5.341
	111,8-114,25
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64, 195, 409.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	114,25-116
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.341
	114,25-116
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 195, 305.

	116-119,98
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562С
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.341
	116-119,98
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	195, 410.


119,98-151,5 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	119,98-122,25
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562С
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.138 5.341
	119,98-122,25
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	56, 195, 410.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	122,25-123
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.558
Любительская 5.138
	122,25-123
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Любительская
	56, 399.

	123-130
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая 5.562D
5.149 5.554
	123-130
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая
	64, 391.

	130-134
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
5.562Е
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.558
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.562А
	130-134
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная)
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 399, 408, 411.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	134-136
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая
	134-136
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая
	

	136-141
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.149
	136-141
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
	64.

	141-148,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149
	141-148,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	64.

	148,5-151,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	148,5-151,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.


151,5-158,5 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	151,5-155,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
5.149
	151,5-155,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	64.

	155,5-158,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562В
5.149 5.562F 5.562G
	155,5-158,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64, 409, 412, 413.


158,5-200 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	158,5-164
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	158,5-164
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
	

	164-167
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	164-167
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	167-174,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.558
5.149 5.562D
	167-174,5
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ
	194, 399.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	174,5-174,8
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
5.558
	174,5-174,8
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
	399.

	174,8-182
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562Н
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	174,8-182
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	414.

	182-185
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	182-185
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	185-190
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562Н
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	185-190
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	414.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	190-191,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	190-191,8
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	191,8-200
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ 5.558
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.149 5.341 5.554
	191,8-200
ФИКСИРОВАННАЯ
МЕЖСПУТНИКОВАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	64, 195, 391, 394, 399.


200-248 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	200-209
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.341 5.563А
	200-209
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 195, 305, 415.

	209-217
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.341
	209-217
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 195.

	217-226
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.562В 5.149 5.341
	217-226
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	64, 195, 409.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	226-231,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340
	226-231,5
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305.

	231,5-232
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	231,5-232
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	

	232-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	232-235
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
Радиолокационная
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	235-238
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.563А 5.563В
	235-238
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	415, 416.

	238-240
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	238-240
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	240-241
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	240-241
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
	

	241-248
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
5.138 5.149
	241-248
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
Любительская
Любительская спутниковая
	56, 64.


248-3000 ГГц
	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	248-250
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая
5.149
	248-250
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ
Радиоастрономическая
	64.

	Распределение радиочастот по службам

	Район 1
	Район 2
	Район 3
	Кыргызская Республика
	Примечания

	250-252
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
5.340 5.563А
	250-252
СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная)
	194, 305, 415.

	252-265
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
5.149 5.554
	252-265
ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ
ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ
	64, 391, 394.

	265-275
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
5.149 5.563А
	265-275
ФИКСИРОВАННАЯ
ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос)
ПОДВИЖНАЯ
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
	64, 415.

	275-3000 (Не распределена) 5.565
	(Не распределена)
	418, 419, 421.



Приложение 1
 к Национальной таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
Выделение полос частот для отдельных типов радиоэлектронных средств
1. Согласно постановлению Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам от 6 апреля 2006 года № 41/4 "О полосах частот 2,1-2,7 ГГц" полоса частот 2404-2483,5 МГц выделена для систем беспроводного доступа стандарта "Wi-Fi" на всей территории Кыргызской Республики, без применения выносных антенн на безлицензионной основе, за исключением города Бишкек и пригорода.
2. Согласно постановлению Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам от 6 апреля 2006 года № 41/2.16 "О выдаче частотных присвоений для эксплуатации радиорелейных станций с использованием диапазона частот ниже 8,5 ГГц" частотные присвоения ниже диапазона частот 8,5 ГГц выдаются только для эксплуатации магистральных радиорелейных линий на большие расстояния. Частотные присвоения выше диапазона частот 8,5 ГГц выдаются для эксплуатации магистральных радиорелейных линий на малые расстояния (до 30 км).

Приложение 2
 к Национальной таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
Карта географического разделения по использования радиочастот
См. графическую копию.

Приложение 3
 к Национальной таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
Примечания к Национальной таблице распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики
1. При использовании частот ниже 8,3 кГц, необходимо принять меры, чтобы не создавались вредные помехи службам, которым распределены полосы частот выше 8,3 кГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
2. При проведении научных исследований с использованием частот ниже 8,3 кГц уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики ставит об этом в известность уполномоченные органы по связи других стран, которые могут быть затронуты, для того, чтобы были приняты все практически возможные меры для защиты таких исследований от вредных помех (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
3. Использование полосы частот 8,3-11,3 кГц станциями вспомогательной службы метеорологии ограничено пассивным использованием. В полосе частот 9-11,3 кГц станции вспомогательной службы метеорологии не вправе требовать защиты от станций радионавигационной службы, представленных для заявления в Бюро до 1 января 2013 года. Для обеспечения совместного использования частот станциями вспомогательной службы метеорологии и станциями радионавигационной службы, представленными для заявления после этой даты, применяется Рекомендация Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.1881 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
4. При использовании полосы частот 3-145 кГц аппаратурой проводных линий связи с высокочастотным уплотнением должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от радиопомех со стороны радиослужб. При этом не должны предъявляться претензии в отношении возможных радиопомех со стороны радиоэлектронных средств.
5. Полосу частот 3-16 кГц можно использовать для научных исследований.
6. Использование полос частот 14-19,95 кГц, 20,05-70 кГц, 72-84 кГц и 86-90 кГц подвижной службой ограничивается радиотелеграфными станциями (только А1А и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения класса J2B или J7B при условии, что необходимая ширина полосы не будет превышать ширину полосы, используемую в рассматриваемых полосах для излучений класса А1А или F1B.
7. В полосах частот 70-86 кГц, 112-130 кГц допускается использование импульсных радионавигационных систем при условии, что они не создают вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот.
8. Полоса частот 67-70 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
9. Станциям фиксированной службы в полосах между 90 кГц и 148,5 кГц и станциям подвижной службы в полосах между 110 кГц и 148,5 кГц разрешается излучение только классов А1А или F1B, А2С, АЗС, F1C или F3C.
В исключительных случаях станциям подвижной службы разрешаются также классы излучения J2B или J7B.
10. Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой ±5 кГц могут использоваться аппаратурой многопрограммного вещания по проводам при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны радиослужб.
11. При использовании станций радионавигационной службы в полосе частот 90-110 кГц необходимо проводить международную координацию технических и эксплуатационных характеристик, с целью исключения помех этим станциям.
12. В полосе частот 135,7-137,8 кГц, максимальная излучаемая мощность передатчиков любительской службы не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
13. Полоса частот 255-283,5 кГц используется воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации.
14. Полосу частот 283,5-325 кГц можно использовать для передачи дополнительной навигационной информации в радионавигационной службе с использованием узкополосных методов (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
15. Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в радионавигационной службе. Другие службы, работающие в этой полосе частот, не должны создавать помех радиопеленгации в полосе частот 406,5-413,5 кГц.
16. Использование полосы частот 415-495 кГц и 505-526,5 кГц подвижной службой ограничивается радиотелеграфией.
17. Частота 500 кГц является международной частотой бедствия и вызова для радиотелеграфии Морзе. Условия использования этой частоты определены в статьях 31 и 52 и Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
18. На частотах 500 кГц, 2174,5 кГц, 2182 кГц, 2187,5 кГц, 4125 кГц, 4177,5 кГц, 4207,5 кГц, 6215 кГц, 6268 кГц, 6312 кГц, 8291 кГц, 8376,5 кГц, 8414,5 кГц, 12290 кГц, 12520 кГц, 12577 кГц, 16420 кГц, 16695 кГц, 16804,5 кГц, 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и в полосах частот 406-406,1 МГц, 1544-1545 МГц и 1645,5-1646,5 МГц запрещаются любые излучения, которые могут создавать вредные помехи связи в случаях бедствия, аварии, срочности или для обеспечения безопасности. Запрещаются любые излучения на любой другой дискретной частоте, которые могут создавать вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности.
19. Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 472-479 кГц, не должна превышать 1 Вт. В данной полосе частот станции любительской службы не должны причинять вредные помехи станциям воздушной радионавигационной службы или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
20. Использование полосы частот 472-479 кГц ограничивается подвижной и воздушной радионавигационной службами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
21. Условия использования частоты 518 кГц подвижной службой определены в статьях 31 и 52 и в Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
22. Отдельные частоты в полосе частот 526,5-1606,5 кГц используются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации до окончания срока службы аппаратуры.
23. Разрешение на использование полосы 1810-1830 кГц любительской службой предоставляется после консультаций со странами, указанными в пп. 5.98 и 5.99 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, с целью определения мер, которые необходимо принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с пп. 5.98 и 5.99 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
24. Отдельные частоты в полосе 1606,5-2850 кГц используются на вторичной основе службой радиоопределения.
25. Полосы частот 1625-1635 кГц, 1800-1810 кГц и 2160-2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
26. В полосе частот 1605-1705 кГц, зону обслуживания станций подвижной службы необходимо ограничивать зоной, ограничиваемой распространением поверхностной волны.
27. Станции служб, которым распределены полосы частот 14-19,95 кГц и 20,05-70 кГц, а также полосы частот 72-84 кГц и 86-90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Таким станциям должна быть обеспечена защита от вредных помех. Также для этой цели и на тех же условиях могут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
28. Полоса частот 1810-1830 кГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе, за исключением воздушной подвижной (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
29. Системы радиоопределения используют полосы 1606,5-1625 кГц, 1635-1800 кГц,1850-2160 кГц, 2194-2300 кГц, 2502-2850 кГц и 3500-3800 кГц при условии согласия, получаемого по процедуре п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.
30. Возможно распределение любительской службе до 200 кГц в полосах 1715-1800 кГц и 1850-2000 кГц. Распределение полос частот любительской службе в этих пределах уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики проводит после предварительных консультаций с уполномоченными органами по связи соседних стран и принимает меры для предотвращения создания вредных помех со стороны любительской службы фиксированной и подвижной службам соседних стран. Средняя мощность любительской станции не должна превышать 10 Вт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
31. Частоты 2130 кГц и 2150 кГц используются радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи в телефонном режиме.
32. При присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850-2045 кГц, 2194-2498 кГц, 2502-2625 кГц и 2650-2850 кГц необходимо учитывать особые требования подвижной службы.
33. Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5-2190,5 кГц определены в статьях 31 и 52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
34. Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12520 кГц и 16695 кГц являются международными частотами бедствия при узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования этих частот указаны в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
35. Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
36. Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц, а также частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи, для операций по поиску и спасению пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, в каждом из этих случаев излучения ограничиваются полосой ±3 кГц относительно указанной частоты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
37. В отношении условий использования полос частот 2300-2498 кГц, 3200-3400 кГц, 4750-4995 кГц и 5005-5060 кГц радиовещательной службой (пп. 5.16-5.20, 5.21, 23.3-23.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
38. Частоту 3023 кГц (несущая) допускается использовать станциями подвижных служб, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
39. Полоса частот 3155-3400 кГц разрешена для использования маломощных беспроводных слуховых аппаратов.
40. Возможно использование полосы частот 3155-3195 кГц для обеспечения общего глобального канала для беспроводных слуховых аппаратов малой мощности. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики может присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц.
41. Частоты в диапазоне от 3000 кГц до 4000 кГц можно использовать для беспроводных слуховых аппаратов, предназначенных для работы на короткие расстояния, в пределах поля индукции.
42. В полосах 4063-4123 кГц, 4130-4133 кГц и 4408-4438 кГц станции фиксированной службы, средняя мощность которых не превышает 1 кВт, могут работать при условии, что они не причиняют вредных помех подвижной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
43. Отдельные частоты в полосе 3500-3800 кГц могут использоваться на вторичной основе службой радиоопределения. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.
44. Полосы частот 3500-3800 кГц, 7000-7100 кГц, 10100-10150 кГц, 14000-14350 кГц, 18,068-18,168 МГц, 21-21,45 МГц, 24,89-24,99 МГц, 144-146 МГц могут использоваться для удовлетворения нужд международной связи при бедствии для обеспечения связи при проведении операций по спасению (согласно Резолюции 640 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
45. Использование полосы частот 4000-4063 кГц подвижной службой ограничивается радиотелефонными станциями.
46. Возможно использование станций фиксированной службы в полосах частот 4063-4123 кГц и 4130-4438 кГц, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики и средняя мощность которых не превышает 50 Вт. В полосах частот 4063-4123 кГц, 4130-4133 кГц и 4408-4438 кГц возможно использование станций фиксированной службы, средняя мощность которых не превышает 1 кВт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
47. Несущие частоты 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12290 кГц, 16420 кГц можно использовать для радиотелефонного обмена информацией о бедствии.
48. Полоса частот 5130-5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
49. Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
50. Несущие частоты 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц можно использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
51. Использование полос частот 5900-5950 кГц, 7300-7350 кГц, 9400-9500 кГц, 11 600-11 650 кГц, 12 050-12 100 кГц, 13 570-13 600 кГц, 13 800-13 870 кГц, 15 600-15 800 кГц, 17 480-17 550 кГц и 18 900-19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Данные полосы используются для внедрения излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
52. Возможно использование частот в полосе частот 5900-5950 кГц станциями фиксированной службы, сухопутной подвижной службы при условии, что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
53. Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц приведены в статьях 31 и 52 и Приложении 13 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
54. Станции фиксированной службы в полосе частот 6200-6525 кГц не вправе оказывать помехи подвижной службе.
55. Полосы 6200-6213,5 кГц и 6220,5-6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии, что они не создают вредных помех подвижной службе.
56. Следующие полосы:
- 6765-6795 кГц (центральная частота 6780 кГц);
- 433,05-434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц);
- 61-61,5 ГГц (центральная частота 61,25 ГГц);
- 122-123 ГГц (центральная частота 122,5 ГГц);
- 244-246 ГГц (центральная частота 245 ГГц) предназначены для промышленных, научных и медицинских применений по разрешению уполномоченного органа по связи Кыргызской Республики, при согласии других стран, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения необходимо учитывать соответствующие Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи.
57. Частоты в полосе 7300-7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
58. Частоты в полосе 7350-7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе. Общая излучаемая мощность каждой станции при этом не должна превышать 24 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
59. Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц определены в статьях 31 и 52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
60. Частота 8364 кГц (несущая) используется станциями спасательных средств и станциями подвижных служб, участвующих в совместных поисковых и спасательных операциях, а также для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
61. Частоты в полосах частот 9400-9500 кГц, 11600-11650 кГц, 12050-12100 кГц, 15600-15800 кГц, 17480-17550 кГц и 18900-19020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в пределах границ Кыргызской Республики, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы необходимо применять минимальную мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
62. Частоты в полосах частот 9775-9900 кГц, 11650-11700 кГц и 11975-12050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в границах Кыргызской Республики и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, также при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе.
63. Частоты 10003 кГц ±3 кГц и 14993 кГц ±3 кГц, 19993 кГц ±3 кГц используются для целей поиска и спасания пилотируемых космических кораблей.
64. При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот 13 360-13 410 кГц, 25 550-25 670 кГц, 37,5-38,25 МГц, 73-74,6 МГц, 150,05-153 МГц, 322-328,6 МГц, 406,1-410 МГц, 608-614 МГц, 1 330-1 400 МГц, 1 610,6-1 613,8 МГц, 1 660-1 670 МГц, 1 718,8-1 722,2 МГц, 2 655-2 690 МГц, 3 260-3 267 МГц, 3 332-3 339 МГц, 3 345,8-3 352,5 МГц, 4 825-4 835 МГц, 4 950-4 990 МГц, 4 990-5 000 МГц, 6 650-6 675,2 МГц, 10,6-10,68 ГГц, 14,47-14,5 ГГц, 22,01-22,21 ГГц, 22,21-22,5 ГГц, 22,81-22,86 ГГц, 23,07-23,12 ГГц, 31,2-31,3 ГГц, 31,5-31,8 ГГц, 36,43-36,5 ГГц, 42,5-43,5 ГГц, 48,94-49,04 ГГц, 76-86 ГГц, 92-94 ГГц, 94,1-100 ГГц, 102-109,5 ГГц, 111,8-114,25 ГГц, 128,33-128,59 ГГц, 129,23-129,49 ГГц, 130-134 ГГц, 136-148,5 ГГц, 151,5-158,5 ГГц, 168,59-168,93 ГГц, 171,11-171,45 ГГц, 172,31-172,65 ГГц, 173,52-173,85 ГГц, 195,75-196,15 ГГц, 209-226 ГГц, 241-250 ГГц, 252-275 ГГц необходимо принимать меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (пп. 4.5 и 4.6 и Статья 29 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
65. В полосах частот 1350-1400 МГц, 1427-1452 МГц, 22,55-23,55 ГГц, 30-31,3 ГГц, 49,7-50,2 ГГц, 50,4-50,9 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 81-86 ГГц и 92-94 ГГц применяется Резолюция 750 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
66. Следующие полосы:
- 13 553-13 567 кГц (центральная частота 13 560 кГц);
- 26 957-27 283 кГц (центральная частота 27 120 кГц);
- 40,66-40,70 МГц (центральная частота 40,68 МГц);
- 902-928 МГц (центральная частота 915 МГц);
- 2 400-2 500 МГц (центральная частота 2 450 МГц);
- 5 725-5 875 МГц (центральная частота 5 800 МГц);
- 24-24,25 ГГц (центральная частота 24,125 ГГц) предназначены также для применения в промышленных, научных и медицинских целях. Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны промышленными, научными и медицинскими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование должно работать в этих полосах согласно положениям п.15.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
67. Частоты в полосах частот 13570-13600 кГц и 13800-13870 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб применяется минимальная мощность и учитывается использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
68. Полоса частот 14250-14350 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе. Излучаемая мощность станции фиксированной службы не должна превышать 24 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
69. Полоса частот 18068-18168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в пределах своих границ при пиковой мощности, огибающей, не превышающей 1 кВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
70. Использование полосы частот 21850-21870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов воздушного судна (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
71. Полоса 21870-21924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов.
72. Использование полосы 23200-23350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов.
73. Отдельные частоты в полосе 26965-27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт.
74. Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт.
75. Полосы частот 47-48,5 МГц и 56,5-58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
76. Отдельные частоты в полосе 56,5-58 МГц могут использоваться системами, применяющими принцип отражения от следов метеоров.
77. Полосу частот 65,8-66 МГц допускается использовать станциями звукового вещания при условии исключения помех приему телевизионного вещания.
78. Полосу частот 60-70 МГц допускается использовать малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости на вторичной основе.
79. Полоса частот 66-74 МГц может использоваться звуковым вещанием. Частотные присвоения вещательным станциям согласовываются в установленном порядке.
80. Полоса частот 73-74,6 МГц может использоваться радиоастрономической службой.
81. Частота 75 МГц присвоена для использования маркерных маяков. Не допускается использование частот в пределах полосы 74,8-75,2 МГц станциями других служб, которые вследствие своей мощности или своего географического положения могли бы создавать помехи или каким-либо другим образом могли бы ограничивать работу маркерных маяков. Необходимо прилагать все усилия для того, чтобы улучшить характеристики приемников воздушных станций и ограничить мощность передающих станций вблизи граничных частот 74,8 МГц и 75,2 МГц.
82. Полосы частот 68-73 МГц и 76-87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены, а также радиовещательная служба, подлежат согласованию с соседними странами (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
83. Полоса частот 73-74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
84. Полосы частот 74,6-74,8 МГц и 75,2-75,4 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе только для использования наземными передатчиками (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
85. Полоса 104-108 МГц также распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
86. Полоса 108-117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование необходимо осуществлять в соответствии с Резолюцией 413 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Пересмотрено на Всемирной конференции радиосвязи 2007 года). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы 108-112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
87. Полосы частот 108-117,975 МГц, 138-143,6 МГц, 174-223 МГц, 470-490 МГц используются фиксированной службой на вторичной основе при соблюдении условий электромагнитной совместимости.
88. Отдельные участки полос частот 110-174 МГц и 230-1000 МГц могут использоваться кабельными распределительными сетями систем коллективного приема телевидения, радиовещания и кабельного телевидения при выполнении норм внешней помехозащищенности и исключении помех другим РЭС. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не является основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС, за исключением полос частот, отведенных в данном районе для эфирного телевизионного и УКВ ЧМ радиовещания.
89. В полосе частот 117,975-137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случае бедствия и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
90. Полоса частот 117,975-136 МГц распределена также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на вторичной основе при согласии, получаемом в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
91. Полосы частот 121,45-121,55 МГц и 242,95-243,05 МГц также распределены подвижной спутниковой службе для приема на борту спутников излучений аварийных радиомаяков-указателей места бедствия на частотах 121,5 и 243 МГц.
92. Частота 123,1 МГц является вспомогательной частотой для воздушной аварийной частоты 121,5 МГц и предназначается для использования станциями воздушной подвижной службы, а также другими подвижными и сухопутными станциями, участвующими в совместных поисковых и спасательных операциях.
93. Частоты 121,5 и 123,1 МГц могут использоваться подвижными станциями подвижной службы для связи со станциями воздушной подвижной службы в случае бедствия и для обеспечения безопасности.
94. В полосе частот 117,975-137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительно к частоте 121,5 МГц можно использовать частоту 123,1 МГц. Подвижные станции подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
95. Полоса частот 132-136 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы учитываются частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
96. Полоса частот 136-137 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы учитываются частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
97. Присвоение рабочих частот средствам воздушной подвижной (OR) службы в районах размещения земных стационарных приемных пунктов космических служб производится с учетом исключения помех приему информации от искусственных спутников Земли и космических объектов.
98. Использование полос частот 137-138 МГц, 148-150,05 МГц, 399,9-400,05 МГц, 400,15-401 МГц, 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами.
99. Использование полосы частот 137-138 МГц подвижной спутниковой службой определяется по результатам координации согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
100. При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах частот 137-138 МГц, 387-390 МГц и 400,15-401 МГц принимаются меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05-153 МГц, 322-328,6 МГц, 406,1-410 МГц и 608-614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
101. В полосах частот 137-138 МГц, 387-390 МГц, 400,15-401 МГц, 1452-1492 МГц, 1525-1610 МГц, 1613,8-1626,5 МГц, 2655-2690 МГц, 21,4-22 ГГц применяется Резолюция 739 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
102. Использование полос 137-138 МГц, 148-150,05 МГц, 399,9-400,05 МГц, 400,15-401 МГц, 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
103. Полосу частот 144-146 МГц можно использовать любительской службой с мощностью передатчиков до 5 Вт. В отдельных случаях допускается использование передатчиков с мощностью до 250 Вт при условии согласования мест размещения станций.
104. В полосе 144-146 МГц отдельные частоты могут использоваться любительской спутниковой службой. Плотность потока мощности излучений космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2.
105. Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148-149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
106. Полоса частот 148-149,9 МГц также распределена службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия по процедуре, установленной в п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Ширина полосы отдельной передачи не должна превышать ±25 кГц.
107. При использовании полосы 148-149,9 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование фиксированной, подвижной служб и службы космической эксплуатации в полосе 148-149,9 МГц.
108. Использование полос 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц подвижной спутниковой службой определяется координацией в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
109. Использование полос частот 161,9375-161,9625 МГц и 161,9875-162,0125 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
110. Использование полосы частот 694-790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюций 224 и 760 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
111. Излучения радионавигационной спутниковой службы в полосах 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц могут также использоваться приемными земными станциями службы космических исследований.
112. Полосы частот 150,5-151,7 МГц и 165,5-166,7 МГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости с мощностью излучения до 5 Вт.
113. Полоса частот 154-156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154-156 МГц радиолокационной службой должно ограничиваться системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154-156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Для определения потенциально затрагиваемых стран необходимо использоваться мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой страны. В полосах частот 156,7625-156,8375 МГц, 156,5125-156,5375 МГц, 161,9625-161,9875 МГц, 162,0125-162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать -16 дБВт.
114. Полоса частот 151,7125-154 МГц используется радиостанциями системы железнодорожной радиосвязи "Транспорт" с установленными ограничениями. Полосу частот 151,7125-152,8125 МГц допускается использовать средствами фиксированной и сухопутной подвижной служб ведомственного и производственно-технологического назначения при условии исключения помех системе "Транспорт".
115. Частоту 156,3 МГц допускается использовать для связи между станциями морских и воздушных судов, участвующими в координируемых поисковых и спасательных операциях, а также станциями воздушных судов для связи с судовыми станциями для других целей обеспечения безопасности.
116. Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875-156,5625 МГц изложены в статьях 31 и 52 и в Приложении 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
117. Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 156,7625-156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
118. Полоса частот 154-156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154-156 МГц радиолокационной службой необходимо ограничивать системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154-156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21 Регламента Радиосвязи Международного союза электросвязи. Для определения потенциально затрагиваемых стран в Районе 1 используется мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой страны. В полосах частот 156,7625-156,8375 МГц, 156,5125-156,5375 МГц, 161,9625-161,9875 МГц, 162,0125-162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать -16 дБВт.
119. Полосы частот 156,4875-156,5125 МГц и 156,5375-156,5625 МГц также распределены фиксированной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
120. Использование полос частот 156,7625-156,7875 МГц и 156,8125-156,8375 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается приемом излучений автоматических систем опознавания (AIS) широковещательных сообщений AIS большого радиуса действия (Сообщение 27, см. Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М. 1371). За исключением излучений AIS излучения систем, работающих в подвижной службе в этих полосах частот, не должны превышать 1 Вт (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
121. В подвижной службе в диапазоне ОВЧ частота 156,525 МГц должна использоваться исключительно для цифрового избирательного вызова при бедствии, безопасности и вызове. Условия использования этой частоты изложены в статьях 31 и 52 и Приложениях 13 и 18 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
122. Полосы частот 161,9625-161,9875 МГц и 162,0125-162,0375 МГц могут быть использованы станциями воздушных судов для осуществления операций по поиску и спасанию и другой связи, осуществляемой в целях безопасности (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
123. При использовании полос частот 161,9625-161,9875 МГц и 162,0125-162,0375 МГц фиксированная служба и сухопутная подвижная служба не должны создавать вредных помех подвижной службе или требовать защиты от нее (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
124. Полоса частот 163,2-164,2125 МГц используется станциями сухопутной подвижной службы для обеспечения технологической и внутри аэродромной радиосвязи гражданской авиации, а также допускается использование средствами фиксированной и сухопутной подвижной служб ведомственного и производственного назначения.
125. Отдельные частоты в полосе 174-230 МГц могут использоваться службой космической эксплуатации (космос-Земля) для передачи телеметрической информации при условии исключения помех приему телевизионного вещания.
126. Полосу частот 200-205 МГц допускается использовать службой космической эксплуатации (космос-Земля) при условии ограничения мощности бортовых передатчиков до 1 Вт и исключения помех приему телевизионного вещания.
127. Полосу частот 242,95-243,05 МГц допускается использовать подвижной спутниковой службой для приема на борту спутника сигналов от аварийных радиомаяков, передающих сигналы на частоте 243 МГц.
128. Частота 243 МГц используется станциями спасательных судов и аппаратурой, применяемой для целей спасания. Допускается использование указанной частоты для целей поиска и спасания пилотируемых космических аппаратов.
129. При согласии, получаемом в соответствии с п.9.21, полосы 235-322 МГц и 335,4-399,9 МГц могут быть использованы подвижной спутниковой службой при условии, что станции этой службы не будут создавать вредных помех станциям других служб (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
130. Полосы частот 312-315 МГц (Земля-космос) и 387-390 МГц (космос-Земля) в подвижной спутниковой службе могут также использоваться негеостационарными спутниковыми системами. Такое использование осуществляется при координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
131. Полосы частот 300-308 МГц и 336-344 МГц используются радиальными и радиально-зоновыми системами радиосвязи в соответствии с установленными ограничениями.
132. Полосы частот 307,5-308,0 МГц и 343,5-344,0 МГц используются сетями районной сельской радиотелефонной связи в соответствии с установленными ограничениями.
133. При согласии, получаемом согласно п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, полосу частот 267-272 МГц допускается использовать для космической телеметрии на первичной основе.
134. Частоты 314 МГц, 322 МГц и 330 МГц с полосой излучения ±1,5 МГц используются для радиолинии "Земля-борт" в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах.
135. Учитывая вероятность оказания помех радионавигационной спутниковой службе запрещается использование полосы частот 399,9-400,05 МГц фиксированной и подвижной службами (п.4.4 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
136. Использование полосы частот 328,6-335,3 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается системами посадки по приборам (глиссадными радиомаяками).
137. Частота 350 МГц с полосой излучения ±1,5 МГц используются для радиолинии "борт-Земля" в фазовой радиодальномерной системе определения координат самолета при аэрогеодезических и аэрофотографических работах.
138. Полосы частот 390-394 МГц, 417-422 МГц, 430-440 МГц, 447-450 МГц, 458,45-460 МГц, 468,45-469 МГц могут использоваться средствами диспетчерской и производственно-технологической радиосвязи, производственной радиотелеметрии, служб безопасности, охраны и пожарной сигнализации при соблюдении территориальных ограничений и условий совместного использования полос частот с другими службами.
139. Полосу частот 390-470 МГц допускается использовать для малоканальных радиорелейных станций прямой видимости на действующих трассах до окончания амортизации оборудования. Для новых типов радиорелейных станций прямой видимости должны использоваться полосы частот 394-410 МГц и 434-450 МГц. Использование этих полос частот малоканальными радиорелейными станциями осуществляется с установленными ограничениями.
140. Полоса частот 399,9-400,05 МГц может использоваться фиксированной и сухопутной подвижной службами при условии принятия мер по устранению помех радионавигационной спутниковой службе.
141. В полосе частот 400,1 МГц ±25 кГц необходимо принимать все меры по устранению помех спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени со стороны других служб, использующих эту полосу частот.
142. Полоса частот 400,15-401 МГц распределена также службе космических исследований в направлении космос-космос для связи с пилотируемыми космическими кораблями. При таком применении служба космических исследований не рассматривается как служба безопасности.
143. Использование полосы частот 400,15-401 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации в соответствии с п.9.11А. Применяется предел плотности потока мощности, приведенный в Дополнении 1 к Приложению 5 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
144. Полоса частот 406-406,1 МГц предназначается исключительно для спутниковых аварийных радиомаяков-указателей места бедствия (Земля-космос). Запрещается любое излучение, создающее вредные помехи разрешенному использованию полосы частот 406-406,1 МГц.
145. Использование полосы частот 410-420 МГц службой космических исследований ограничено связью в пределах 5 км от пилотируемого космического аппарата, находящегося на орбите. Плотность потока мощности на поверхности Земли, создаваемая излучениями, необходимыми для выполнения вне корабельных операций, не должна превышать -153 дБ (Вт/м2) для 0º < 0 < 5º, -153 + 0,077 (а - 5) дБ (Вт/м2) для 5º < 0 < 70º, и -148 дБ (Вт/м2) для 70º < 0 < 90º, где º - угол прихода радиочастотной волны при контрольной ширине полосы в 4 кГц. П.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не относится к вне корабельной деятельности. В данной полосе частот служба космических исследований (космос-космос) не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной службы или ограничивать их использование и развитие (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
146. Полосу частот 420-460 МГц допускается использовать воздушной радионавигационной службой только в целях эксплуатации действующих радиовысотомеров малых высот до окончания амортизационного срока. Разработка новых бортовых радиовысотомеров должна осуществляться в полосе частот 4200-4400 МГц.
147. Полосу частот 435-438 МГц допускается использовать любительской спутниковой службой на вторичной основе.
148. Использование этой полосы датчиками спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной) осуществляется в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA. 1260-1. Кроме того, ССИЗ (активная) в полосе 432-438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе Китайской Народной Республики. Положения данного примечания не снимают обязанность ССИЗ (активной) работать как вторичной службе согласно пп. 5.29 и 5.30 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
149. В полосе частот 5650-5670 МГц допускается работа радиолюбительской спутниковой службы при условии, что она не создает вредных помех другим службам (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). При таком использовании должно обеспечиваться немедленное устранение любых вредных помех, вызываемых излучениями станции радиолюбительской спутниковой службы, в соответствии с положением п.25.11 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 5650-5670 МГц любительской спутниковой службой ограничивается направлением Земля-космос.
150. При согласии, полученном в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, допускается использование полосы 449,75-450,25 МГц службой космической эксплуатации (Земля-космос) и службой космических исследований (Земля-космос).
151. При использовании полос частот 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
152. Полоса частот 450-470 МГц определена для внедрения Международной подвижной связи (IMT) (Резолюцию 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
153. Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической спутниковой службы, может использовать полосы 460-470 МГц и 1690-1710 МГц для передачи в направлении космос-Земля при условии, что она не будет создавать вредных помех станциям.
154. Распределение полосы частот 460-470 МГц метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) произведено на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
155. Полоса частот 608-614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
156. Использование полосы частот 694-790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюций 224 и 760 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
157. Полосы частот 694-790 МГц и 790-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT) - см. Резолюции Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи 224 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), 760 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года) и 749 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
158. Полосы частот 645-862 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе сроком до 31 декабря 2017 года (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
159. Распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной службе на первичной основе в полосе частот 790-862 МГц вступает в силу с 17 июня 2015 года при условии согласия, полученного в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п.203 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяются Резолюция 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года) и Резолюция 749 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года), в зависимости от случая (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
160. Полосы частот 694-790 МГц и 790-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT) в соответствии с резолюциями Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи 224 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), 760 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года) и 749 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
161. Полоса частот 726-790 МГц используется действующими средствами радионавигации до окончания амортизационного срока и ввода в эксплуатацию аналогичных средств в перспективных полосах частот. Разработка новых средств, не совместимых с телевидением, в этой полосе частот не допускается.
162. Полосы частот 814-815 МГц и 904-905 МГц могут использоваться бесшнуровыми телефонными аппаратами на вторичной основе.
163. Частоты 837,5 МГц (запрос с Земли) и 740 МГц (ответ с борта) разрешается использовать для действующих средств вторичной радиолокации управления воздушным движением до окончания амортизационного срока аппаратуры.
164. Полоса частот 790-960 МГц используется действующими средствами воздушной радионавигации до окончания амортизационного срока и ввода в эксплуатацию аналогичных средств в перспективных полосах частот. Разработка новых средств воздушной радионавигации в этой полосе частот не допускается.
165. Отдельные участки полосы 833-885 МГц используются диспетчерскими радиолокационными станциями систем управления воздушным движением до окончания амортизационного срока.
166. Указанные ниже полосы частот при условии выполнения установленных ограничений могут использоваться:
- 825-845 МГц и 870-890 МГц - для сотовых систем подвижной и стационарной радиосвязи;
- 815-820 МГц и 860-865 МГц - для радиальных и радиально-зоновых систем сухопутной подвижной радиосвязи, включая транкинговые системы радиотелефонной связи и передачи данных;
- 859-860 МГц - для портативных симплексных радиостанций с мощностью передатчика не более 100 мВт;
- 864-868,2 МГц - для бесшнуровых телефонных аппаратов офисного типа, радиотелефонных систем, использующих технологию стандарта СТ-2 с мощностью передатчиков не более 10 мВт.
При этом перечисленные выше полосы частот используются радиоэлектронными средствами гражданского назначения без права предъявления претензий в случае появления радиопомех от радиоэлектронных средств правительственного назначения.
167. Применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований возможно в полосе частот 4200-4400 МГц на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
168. Используемая станциями воздушной подвижной (R) службы полоса частот 4200-4400 МГц резервируется исключительно для систем беспроводной бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование необходимо соответствовать положениям Резолюции 424 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
169. Использование распределения фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5091-5150 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 5091-5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы осуществляется при условии применения Резолюции 114 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года). Наряду с этим для обеспечения того, чтобы воздушная радионавигационная служба была защищена от вредных помех, необходима координация для земных станций фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, которые расположены на расстоянии менее 450 км от территории страны, эксплуатирующей наземные станции воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
170. Использование полосы частот 7190-7250 МГц (Земля-космос) спутниковой службой исследования Земли необходимо ограничить функциями слежения, телеметрии и управления для работы космического аппарата. Космические станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190-7250 МГц, не вправе требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Применяется пункт 9.17 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Для обеспечения защиты существующего и будущего развертывания фиксированной и подвижной служб в отношении местоположения земных станций, обеспечивающих работу космического аппарата в спутниковой службе исследования Земли на негеостационарных орбитах или геостационарной орбите, необходимо соблюдать расстояние разноса не менее 10 км и 50 км, от соответствующей границы соседних стран, если только уполномоченные органы по связи заинтересованных стран не договорились о меньшем расстоянии (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
171. Использование полосы частот 7375-7750 МГц подвижной спутниковой службой ограничивается геостационарными спутниковыми сетями (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
172. Для внедрения Международной подвижной связи - 2000 (IMT-2000) могут использоваться части полосы 806-960 МГц, которые распределены подвижной службе на первичной основе и используются или запланированы использовать для подвижных систем (Резолюция 224 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года). Это определение не исключает использование этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
173. Полоса частот 862-960 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование возможно при условии получения согласия затронутых стран в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и ограничено действующими на 27 октября 1997 года наземными радиомаяками до окончания их амортизационного срока (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
174. Отдельные участки полос частот 890-915 МГц и 935-960 МГц используются цифровыми сотовыми системами сухопутной подвижной радиосвязи (стандарта GSM) при условии обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами воздушной радионавигации и посадки самолетов.
175. Частота 1030 МГц используется наземными передающими средствами, а частота 1090 МГц - бортовыми передающими средствами систем управления воздушным движением.
176. Использование полосы частот 960-1215 МГц воздушной радионавигационной службой резервируется на глобальной основе для работы и развития бортовых электронных средств воздушной навигации любого непосредственно связанного с ними оборудования наземного базирования (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
177. Использование полосы частот 960-1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012).
178. Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164-1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года) и не вправе требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960-1215 МГц. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Применяются положения п.21.18 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
179. Использование полос 1164-1300 МГц, 1559-1610 МГц и 5010-5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется также Резолюция 610 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п.5.329А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах частот 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц применяются положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
180. Использование радионавигационной спутниковой службой полосы частот 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешена согласно п.5.331 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не будет требовать защиты от нее. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что не будет создаваться вредных помех радиолокационной службе. Пункт 5.43 не применяется в отношении радиолокационной службы. Применимы положения Резолюции 608 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
181. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц возможно только при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешается в соответствии с п.5.331 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не будет требовать защиты от таких помех со стороны этой службы. Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц возможно лишь при условии, что она не будет создавать вредных помех радиолокационной службе. В отношении радиолокационной службы не применяются положения п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется Резолюция 608 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
182. Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
183. Полосы частот 5250-5350 МГц и 5725-5850 МГц используются для эксплуатации систем передачи данных в Кыргызской Республике на вторичной основе.
184. Полоса частот 74,0-74,6 МГц выделена для эксплуатации персональных слуховых аппаратов с мощностью до 5 мВт.
185. В полосе частот 1215-1260 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы, радионавигационной спутниковой службы и других служб, распределенных на первичной основе.
186. Полосы частот 1237-1262 МГц, 1592-1621 МГц используются действующей радионавигационной спутниковой (космос-Земля) системой типа "ГЛОНАСС".
187. В полосе 1260-1300 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы и других служб, распределенных на первичной основе в соответствии с примечаниями (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
188. Полосу частот 1260-1300 МГц допускается использовать любительской службой с мощностью передатчиков до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях допускается использование передатчиков мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций.
189. Использование полосы частот 1300-1350 МГц земными станциями радионавигационной спутниковой службы и станциями радиолокационной службы не должны создавать вредных помех или накладывать ограничения на эксплуатацию и развитие воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
190. Действующие установки радионавигационной службы могут продолжать работать в полосе частот 1350-1400 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
191. В полосах частот 1350-1400 МГц, 1427-1452 МГц, 22,55-23,55 ГГц, 30-31,3 ГГц, 49,7-50,2 ГГц, 50,4-50,9 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 81-86 ГГц и 92-94 ГГц применяется Резолюция 750 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
192. Полосы частот 1370-1400 МГц, 2640-2655 МГц, 4950-4990 МГц и 15,20-15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивная) и спутниковой службе исследования Земли (пассивная) на вторичной основе.
193. Полоса частот 1390-1392 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе, полоса 1430-1432 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе. Использование этих распределений ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы со служебными линиями в полосах ниже 1 ГГц. Применима Резолюция 745 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
194. Запрещены все излучения в следующих полосах:
- 1 400-1 427 МГц;
- 2 690-2 700 МГц, за исключением предусмотренных п.5.422 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи;
- 10,68-10,7 ГГц, за исключением предусмотренных п.5.483 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи;
- 15,35-15,4 ГГц за исключением предусмотренных п.5.511 Регламента радиосвязи, Международного союза электросвязи;
- 23,6-24 ГГц;
- 31,3-31,5 ГГц;
- 31,5-31,8 ГГц;
- 48,94-49,04 ГГц от станций воздушных судов;
- 50,2-50,4 ГГц;
- 52,6-54,25 ГГц;
- 86-92 ГГц;
- 100-102 ГГц;
- 109,5-111,8 ГГц;
- 114,25-116 ГГц;
- 148,5-151,5 ГГц;
- 164-167 ГГц;
- 182-185 ГГц;
- 190-191,8 ГГц;
- 200-209 ГГц;
- 226-231,5 ГГц;
- 250-252 ГГц (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
195. В полосах частот 1400-1727 МГц, 101-120 ГГц и 197-220 ГГц возможно проведение пассивных исследований по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения.
196. Полосы частот 1427-1429 МГц (Земля-космос) и 1525-1530 МГц (космос-Земля), 2025-2110 МГц (Земля-космос, космос-космос) и 2200-2290 МГц (космос-Земля, космос-космос) могут использоваться службой космической эксплуатации.
197. Полоса частот 1525-1535 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах территории Кыргызской Республики. С 1 апреля 2007 года полоса 1452-1492 МГц будет использоваться при условии соглашения между заинтересованными странами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
198. Полосу частот 1480-1492 МГц допускается использовать для спутникового цифрового радиовещания (звук), а полоса частот 1484-1492 МГц - для наземного цифрового радиовещания (звук) при условии соблюдения установленных ограничений.
199. Использование полосы частот 1452-1492 МГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (ВАКР-92).
200. В полосах частот 1452-1492 МГц, 1525-1559 МГц, 613,8-1626,5 МГц, 655-2670 МГц, 670-2690 МГц, 21,4-22,0 ГГц применяется Резолюция 739 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
201. Использование полосы частот 1518-1525 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. В полосе 1518-1525 МГц станции подвижной спутниковой защиты не должны требовать защиты от станций фиксированной службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
202. Полоса частот 1429-1535 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах территории Кыргызской Республики. Полоса частот 1452-1492 МГц должна использоваться при условии соглашения между заинтересованными странами (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
203. Использование полосы частот 1518-1525 МГц и 1668-1675 МГц подвижной спутниковой службой должно осуществляться в соответствии с Резолюцию 225 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
204. В воздушной подвижной (R) службе разрешены также прямые передачи в полосе 1545-1555 МГц с наземных станций воздушной службы на воздушные станции или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий спутник - воздушное судно.
205. Полосы частот 1525-1559 МГц (космос-Земля) и 1626-1660,5 МГц (Земля-космос) используются подвижной спутниковой службой в соответствии с Регламентом радиосвязи (п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). Использование полос частот 1525-1530 МГц, 1626,5-1631,5 МГц и 1634,5-1645,5 МГц средствами сухопутной подвижной службы ограничивается передачей неречевых данных с малой скоростью.
206. В отношении использования полос 1518-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц, 1668-1675 МГц, 1980-2010 МГц, 2170-2200 МГц, 2483,5-2520 МГц и 2670-2690 МГц подвижной спутниковой службой в соответствии с Резолюциями 212 и 225 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
207. Распределение полосы частот 1525-1530 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
208. Полосы частот 1525-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1626,5-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц не должны использоваться для фидерных линий. В исключительных случаях уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики вправе разрешить земной станции любой подвижной спутниковой службы, расположенной в определенной фиксированной точке, вести связь через космические станции с использованием этих полос частот.
209. Использование полосы частот 1544-1545 МГц для подвижной спутниковой (космос-Земля) службы ограничивается связями при бедствии и для обеспечения безопасности, включая фидерные линии, необходимые для ретрансляции сигналов от спутниковых маяков-указателей места бедствия на земные станции.
210. При применении процедур раздела II Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи к подвижной спутниковой службе в полосах частот 1545-1555 МГц и 1646,5-1656,5 МГц приоритет предоставляется удовлетворению потребностей в спектре воздушной подвижной спутниковой (R) службы при передаче сообщений с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Передача сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи имеет приоритетный доступ и немедленную готовность, преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1-6 по Статье 44 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах (Резолюция 222 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
211. Полосы частот 1550-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц и 1646,5-1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Однако запрещено введение в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах частот (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
212. Полосы частот 1555-1559 МГц (космос-Земля) и 1656,5-1660,5 МГц (Земля-космос) могут использоваться для связи между космическими, станциями сухопутной подвижной спутниковой службы и земными станциями воздушных судов и судовыми земными станциями.
213. В полосе 1592-1622,5 МГц отдельные частоты с полосой +1 МГц используются бортовыми средствами предупреждения столкновений самолетов.
214. Использование полосы частот 1610-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) определяется координацией согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Любая подвижная земная станция, работающая в какой-либо из этих служб в этой полосе частот, не должна создавать пиковую плотность э.и.и.м. свыше -15 дБВт/4 кГц в той части полосы, которая используется системами в соответствии с положениями п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (к которому применяется п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи), если уполномоченные органы по связи затронутых стран не договорились поступать иным образом. В той части полосы, где такие системы не работают, средняя плотность э.и.и.м. подвижной земной станции не должна превышать -3 дБВт/4 кГц. Станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и от станций фиксированной службы, работающих в соответствии с положениями п.5.359 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики должен предпринимать меры для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с п.5.366 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
215. Полоса частот 1610-1626,5 МГц резервируется на всемирной основе для использования и развития электронных средств воздушной навигации, находящихся на борту воздушных судов, и любого непосредственно с ними связанного оборудования, находящегося на земле или на борту спутника. Использование этой полосы спутниками определяется соглашением в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
216. В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются в полосе частот 1610-1626,5 МГц, за исключением воздушной радионавигационной спутниковой службы.
217. Вредные помехи не должны причиняться станциям радиоастрономической службы, использующим полосу частот 1610,6-1613,8 МГц, от станций спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы (применяются положения п.29.13 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
218. Использование полосы частот 1613,8-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) определяется координацией по п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
219. Использование полосы частот 1645,5-1646,5 МГц для подвижной спутниковой службы ограничивается связями при бедствии и для обеспечения безопасности, включая ретрансляцию сигналов бедствия с ИСЗ на низких полярных орбитах на геостационарные спутники.
220. Использование полосы частот 1645,5-1646,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и для межспутниковых линий ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (Статья 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
221. В полосе частот 1646,5-1656,5 МГц разрешаются также прямые передачи со станций воздушных судов воздушной подвижной (R) службы на наземные станции воздушной службы или между станциями воздушных судов, если такие передачи используются для продления или дополнения линий (воздушное судно - спутник).
222. Полосы частот 1550-1559 МГц, 1610-1645,5 МГц и 1646,5-1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе.
223. Подвижные земные станции, работающие в полосе 1660,0-1660,5 МГц не должны создавать вредных помех станциям радиоастрономической службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
224. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать все меры для защиты в полосе 1660,5-1668,4 МГц для будущих исследований в области радиоастрономии путем исключения передач по линии "воздух-Земля" во вспомогательной службе метеорологии в полосе частот 1664,4-1668,4 МГц.
225. Использование полосы 1668-1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. В полосе 1668-1668,4 МГц применяется Резолюция 904 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
226. В отношении совместного использования полосы 1668,4-1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 744 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
227. Для защиты радиоастрономической службы в полосе частот 1668-1670 МГц величины суммарной плотности потока мощности, создаваемые подвижными земными станциями сети подвижной спутниковой службы, работающей в этой полосе частот, не должны превышать величины 181 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 10 МГц, и -94дБ (Вт/м) в любой полосе частот, шириной 20 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной в Международном справочном регистре частот, в течение более 2% периодов интегрирования, составляющего 2000 секунды (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
228. В полосе частот 1670-1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года, или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе частот должно быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
229. Полосы частот 1670-1675 МГц и 1800-1805 МГц предназначены для использования на всемирной основе для связи общего пользования с самолетами. Использование полосы частот 1670-1675 МГц станциями систем передачи корреспонденции общего пользования с самолетами ограничивается передачами со станций воздушной подвижной службы, а использование полосы частот 1800-1805 МГц ограничивается передачами со станций воздушных судов.
230. В полосе частот 1670-1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех и ограничивать развитие существующих земных станций метеорологической спутниковой службы, заявленных в соответствии с Резолюцией 670 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
231. Полосы частот 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц предусмотрены для использования на всемирной основе сухопутными подвижными системами связи общего пользования. При этом полосы частот 1980-2010 МГц (Земля-космос) и 2170-2200 МГц (космос-Земля) предусмотрены для использования средствами подвижной спутниковой радиосвязи в соответствии с Регламентом радиосвязи.
232. Полосы частот 1710-1885 МГц, 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц или участки данных полос частот определены для внедрения Международной подвижной связи (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
233. Полосы частот 1885-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц могут использоваться станциями на высотной платформе в качестве базовых станций для обеспечения Международной подвижной связи (IMT) в соответствии с Резолюцией 221 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года). Работа в этих полосах применений IMT, использующих станции на высотной платформе в качестве базовых станций, не исключает возможности использования данных полос любой станцией служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
234. Полоса частот 1718,8-1722,2 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе для наблюдений спектральных линий (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
235. Полоса частот 1770-1790 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
236. Полосы частот 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе для внедрения системы Международной подвижной связи (IMT). Такое использование не препятствует использованию данных полос другими службами, которым распределены эти полосы. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT в соответствии с Резолюциями 212 и 223 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
237. Использование полос частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и положениями Резолюции 716 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
238. При присвоении частот подвижной службе в полосах частот 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц запрещается вводить подвижные системы высокой плотности, как описано в рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA.1154, необходимо учитывать данную рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
239. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принять все меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии (космос-космос) между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований, космической эксплуатации и спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц не создавали никаких ограничений в передачах Земля-космос, (космос-Земля) и других передачах (космос-космос) данных служб и в данных полосах частот между геостационарными и негеостационарными спутниками.
240. В отношении спутниковой службы радиоопределения в полосе частот 2483,5-2500 МГц положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются.
241. Использование полосы частот 2483,5-2500 МГц подвижной спутниковой службой и спутниковой службой радиоопределения осуществляется при условии координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для предотвращения вредных помех радиоастрономической службе от излучений в полосе частот 2483,5-2500 МГц, особенно таких, которые создаются излучениями второй гармоники в полосе частот 4990-5000 МГц, распределенной службе радиоастрономии на всемирной основе.
242. Полоса частот 2483,5-2500 МГц распределена на первичной основе радиолокационной службе. Радиолокационные станции не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и подвижной спутниковой служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 2483,5-2500 МГц, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
243. За исключением случаев, отмеченных в п.5.401 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, станции спутниковой службы радиоопределения, работающие в полосе частот 2483,5-2500 МГц, по которым информация для заявления получена Бюро после 17 февраля 2012 года, не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы в соответствии с п.5.398 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и не вправе требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
244. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо применять все меры для исключения развития новых систем тропосферного рассеяния в полосе частот 2500-2690 МГц.
245. Полосу частот 2500-2690 МГц допускается использовать для систем тропосферного рассеяния при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется к линиям тропосферного рассеяния. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все меры, для того, чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
246. При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 2690 МГц уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для защиты радиоастрономической службы в полосе частот 2690-2700 МГц.
247. Использование полосы частот 2520-2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема, при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Положения п.9.19 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи должны применяться в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров между уполномоченными органами по связи заинтересованных стран (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
248. Отдельные участки полосы частот 2535-2655 МГц могут использоваться средствами спутникового и сопряженного с ним наземного радиовещания. Конкретные номиналы частот, а также условия внедрения и развития определяются дополнительно и подлежат согласованию в установленном порядке.
249. Распределение полосы частот 2670-2690 МГц подвижной спутниковой службе вступает в действие с 1 января 2005 года. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе частот должна соответствовать п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
250. Полосу частот 2655-2670 МГц допускается использовать также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой (Земля-космос) для работы в национальных границах при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Применяется координация в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
251. В полосе частот 2700-2900 МГц наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равной основе со станциями воздушной радионавигационной службы.
252. В полосе частот 2900-3100 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
253. Использование полосы частот 2900-3100 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радарами.
254. В полосе частот 2900-3100 МГц использование судовых приемоответчиков (SIT) ограничено поддиапазоном 2930-2950 МГц.
255. В полосах частот 2900-3100 МГц и 9300-9500 МГц отклик радиолокационных транспондеров должен осуществляться так, чтобы его нельзя было принять за отклик от радиолокационных маяков (раконов), и не должен создавать помех судовым или воздушным радарам радионавигационной службы с учетом п.4.9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
256. Используемая воздушной радионавигационной службой полоса частот 4200-4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними ретрансляторов на земле. В этой полосе возможно применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований на вторичной основе (никакой защиты от радиовысотомеров не обеспечивается).
257. Спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени возможно использование частоты 4202 МГц для передач в направлении космос-Земля и частоты 6427 МГц для передач в направлении Земля-космос. Такие передачи ограничены полосой ± 2 МГц относительно данных частот и подлежат согласованию по процедуре, установленной в п.9.21 Регламента радиосвязи сектора радиосвязи Международного союза электросвязи.
258. Использование полос частот 4 500-4 800 МГц (космос-Земля), 6725-7025 МГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой необходимо осуществлять в соответствии с положениями Приложения 30В. Использование полос 10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с положениями Приложения 30В. Использование полос 10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы определяется применением положений п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для координации с другими негеостационарными системами в фиксированной спутниковой службе. Негеостационарная спутниковая система в фиксированной спутниковой службе не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат получения Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны эксплуатироваться таким образом, чтобы помехи, которые могут возникать во время их работы, можно быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
259. Полосы частот 4825-4835 МГц и 4950-4990 МГц распределены подвижной службе, за исключением воздушной подвижной службой.
260. Для того чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей на частотах выше 5030 МГц, суммарная плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли в полосе частот 5030-5150 МГц всеми космическими станциями любой системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающими в полосе 5010-5030 МГц, не должна превышать -124,5 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 150 кГц. Для того, чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе в полосе частот 4990-5000 МГц, системы радионавигационной спутниковой службы, работающие в полосе частот 5010-5030 МГц, должны соблюдать ограничения в полосе частот 4990-5000 МГц, определенные в Резолюции 741 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
261. В полосах частот 5000-5030 МГц и 5091-5150 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба используется при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование этих полос воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
262. Использование полосы частот 5030-5091 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Нежелательное излучение со стороны воздушной подвижной (R) службы в полосе частот 5030-5091 МГц необходимо ограничивать с целью защиты линий вниз системы РНСС в соседней полосе частот 5010-5030 МГц. В полосе частот 5010-5030 МГц для нежелательного излучения любой станции ВП (R) С используется предел плотности э.и.и.м. в -75 дБВт/МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
263. В полосе частот 5030-5091 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба может использоваться при условии проведения координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование этой полосы частот воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
264. Полоса частот 5030-5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе частот 5030-5091 МГц потребности данной системы имеют приоритет перед другими видами использования этой полосы. В отношении использования полосы частот 5091-5150 МГц применяются п.5.444А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и Резолюция 114 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
265. Полоса частот 5091-5150 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
266. К полосе частот 5091-5150 МГц применяются также следующие условия:
1) не должны производиться выделения частот земным станциям, обеспечивающим фидерные линии негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы;
3) фиксированная спутниковая служба является вторичной по отношению к воздушной радионавигационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
267. Использование полосы частот 5091-5150 МГц воздушной подвижной службой ограничивается:
1) системами, работающими в воздушной подвижной (R) службе и в соответствии с международными авиационными стандартами, которые ограничены наземными применениями в аэропортах. Такое использование должно соответствовать Резолюции 748 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года);
2) передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (п.1.83 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) в соответствии с Резолюцией 418 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
268. В полосе частот 5150-5250 МГц станции подвижной службы не вправе требовать защиты от земных станций фиксированной спутниковой службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (примечание статьи 5 Радио Регламента Международного союза электросвязи) не применяется к подвижной службе в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
269. Полоса частот 5150-5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (п.1.83 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) в соответствии с Резолюцией 418 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года). Указанные станции не вправе требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
270. Распределение фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5150-5250 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, а также осуществляется при координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
271. Полоса частот 5150-5216 МГц распределяется также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Это распределение ограничивается фидерными линиями для негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе и подлежит координации в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Плотность потока мощности у поверхности Земли от космических станций, работающих в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе частот 5150-5216 МГц, не должна превышать -164 дБ (Вт/м2) в любой полосе частот 4 кГц для всех углов прихода.
272. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо проводить координацию сетей фиксированной спутниковой службы в полосе частот 5150-5250 МГц, работающих в соответствии с пп. 5.447А и 5.447В Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, предписанную п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, на равных правах с уполномоченными органами по связи заинтересованных стран, ответственных за негеостационарные спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 1995 года Спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и введенные в эксплуатацию после 17 ноября 1995 года, не должны создавать помехи и требовать защиту от станций фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с пп. 5.447А и 5.447В Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
273. Распределение полосы частот 5250-5255 МГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космического аппарата. Другие системы службы космических исследований используют эту полосу на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
274. В полосе частот 5250-5350 МГц станции подвижной службы не вправе требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны устанавливать для подвижной службы критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, кроме критериев защиты, определенных в Рекомендациях Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.1638 и Международного союза электросвязи RRS.1632 (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
275. Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) в полосе 5250-5350 МГц не вправе требовать защиты от радиолокационной службы. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применим (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
276. Служба космических исследований (активная), работающая в полосе частот 5350-5460 МГц, не должна создавать вредных помех другим службам, которым эта полоса распределена, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
277. Использование полосы частот 5350-5470 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается радарами, установленными на борту воздушных судов, и связанными с ними бортовыми радиомаяками.
278. В полосе частот 5350-5470 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам воздушной радионавигационной службы, работающим в соответствии с п.5.449 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
279. Спутниковая служба исследования Земли (активная), работающая в полосе 5350-5570 МГц, и служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5460-5570 МГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в полосе 5350-5460 МГц, радионавигационной службе в полосе частот 5460-5470 МГц и радионавигационной службе в полосе частот 5470-5570 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
280. В полосе частот 5470-5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны применять к подвижной службе более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, кроме критериев защиты, установленных Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.1638 (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
281. Наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равных основах со станциями радионавигационной службы на частотах между 5600 МГц и 5650 МГц.
282. В полосе частот 5470-5650 МГц станции радиолокационной службы, за исключением наземных радаров в полосе частот 5600-5650 МГц, используемых для метеорологических целей, не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
283. Распределение полосы частот 5670-5725 МГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п.5.33 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
284. Полоса частот 5670-5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
285. В полосах частот 5925-6425 МГц и 14-14,5 ГГц земные станции, расположенные на борту судов, могут вести связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такая работа должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
286. При осуществлении присвоений в полосе частот 6700-7075 МГц космическим станциям фиксированной спутниковой службы приниматься меры по защите наблюдений спектральных линий радиоастрономической службой в полосе частот 6650-6675,2 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений.
287. Распределения фиксированной спутниковой службе в полосе частот 6700-7075 МГц (космос-Земля) ограничены применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежат координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 6700-7075 МГц (космос-Земля) для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы не определяется положениями п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
288. При использовании полосы частот 7025-7075 МГц (Земля-космос) для геостационарных спутниковых систем в фиксированной спутниковой службе после 17 ноября 1995 года, необходимо проводить консультации на основе соответствующих Рекомендаций Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи, со странами, которые заявили и ввели в эксплуатацию негеостационарные спутниковые системы в этой полосе частот до 18 ноября 1995 года при наличии запроса от последних. Такие консультации необходимо проводить с целью обеспечения совместной работы обоих типов систем в этой полосе геостационарных спутниковых систем в фиксированной спутниковой службе и негеостационарных спутниковых систем.
289. Полосы частот 7250-7375 МГц (космос-Земля) и 7900-8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе при условии согласия, полученного в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
290. В полосе частот 7375-7750 МГц земные станции подвижной спутниковой службы не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
291. Использование полосы частот 7450-7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается геостационарными спутниковыми системами.
292. Отдельные участки полос частот 7550-7750 МГц, 8500-8700 МГц могут использоваться аппаратурой радиолиний передвижных и стационарных репортажных телевизионных станций с мощностью передатчиков не более 1 Вт при условии согласования мест размещения указанных станций в установленном порядке.
293. Использование полосы частот 7750-7850 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается негеостационарными спутниковыми системами.
294. Станциям воздушных судов не разрешено осуществлять передачи в полосе частот 8025-8400 МГц.
295. Полосы частот 7250-7375 МГц (космос-Земля) и 7900-8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе при получении согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
296. В полосе частот 8025-8400 МГц спутниковая служба исследования Земли, использующая геостационарные спутники, не должна без согласия затронутой страны создавать плотность потока мощности, превышающую следующие величины для углов прихода (θ):
1) 135 дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 0º ≤ θ < 5º;
2) 135 + 0,5 (θ - 5) дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 5º ≤ θ < 25º;
3) 125 дБ (Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 25º ≤ θ ≤ 90º (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
297. Станциям воздушных судов не разрешается вести передачи в полосе 8025-8400 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
298. В службе космических исследований использование полосы 8400-8450 МГц ограничивается дальним космосом.
299. В полосе частот 8550-8650 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие станций радиолокационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
300. В полосах частот 8850-9000 МГц и 9200-9225 МГц радионавигационная служба ограничена применением береговых радаров.
301. Использование полосы частот 8750-8850 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящейся на борту воздушных судов навигационной аппаратурой, использующей эффект Доплера на средней частоте 8800 МГц.
302. В полосе частот 9200-9500 МГц возможно использование ретрансляторов поиска и спасания (SART) с должным учетом соответствующей Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (Статья 31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи).
303. Использование полос частот 9200-9300 МГц и 9900-10400 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничено системами, для которых требуется необходимая ширина полосы более 600 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9300-9900 МГц. Такое использование зависит от согласия, которое необходимо получить от стран в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Страна, которая не ответила в соответствии с п.9.52 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, считается не давшей согласие на запрос о координации. В этом случае заявляющий уполномоченный орган по связи заинтересованной страны спутниковой системы, работающей в спутниковой службе исследования Земли (активной), в соответствии с подразделом IID Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, вправе обратиться за помощью в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
304. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2066-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
305. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2065-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
306. Станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9200-9300 МГц, радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9900-10000 МГц и радиолокационной службы в полосе частот 10,0-10,4 ГГц или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
307. Использование полосы частот 9300-9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и радарами, находящимися на Земле. Кроме того, в полосе частот 9300-9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы при условии, что они не будут создавать вредных помех радионавигационной службе. В полосе частот 9300-9500 МГц приоритет перед другими радарами имеют наземные радары метеорологического назначения (Использование полосы частот 9300-9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. В полосе частот 9300-9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии, что они не будут причинять вредных помех радионавигационной службе) (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
308. Использование полосы частот 9300-9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых обеспечивается в пределах полосы частот 9500-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
309. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 9300-9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
310. В полосе частот 9500-9800 МГц станции службы спутникового исследования Земли (активной) и службы космического исследования (активной) не должны создавать вредных помех или препятствовать эксплуатации и развитию станций радионавигационной и радиолокационной служб.
311. Использование полосы частот 9300-9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9500-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
312. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 9300-9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
313. В полосе частот 9300-9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не вправе создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать от них защиты (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
314. Использование полосы частот 9800-9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 500 МГц и работа которых не обеспечивается в пределах полосы частот 9300-9800 МГц (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
315. В полосе частот 9800-9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредных помех станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
316. Полоса частот 9975-10025 МГц распределена метеорологической спутниковой службе для использования метеорологическими радарами.
317. Отдельные участки полосы частот 10,45-10,5 ГГц используются малоканальными радиорелейными станциями прямой видимости на вторичной основе.
318. Использование полосы частот 10,68-10,7 ГГц ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
319. Использование полосы частот 10,7-11,7 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы.
320. Использование полос частот 10,95-11,2 ГГц (космос-Земля), 11,45-11,7 ГГц (космос-Земля), 11,7-12,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 12,2-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 3, 12,5-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 1, 13,75-14,5 ГГц (Земля-космос), 17,8-18,6 ГГц (космос-Земля), 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5-28,6 ГГц (Земля-космос), 29,5-30 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не вправе требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат поступления в Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы неприемлемые помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
321. В полосе частот 11,7-12,5 ГГц фиксированная, фиксированная спутниковая, подвижная, за исключением воздушной подвижной, и радиовещательная службы, работающие в рамках своих соответствующих распределений, не должны создавать вредных помех станциям спутникового радиовещания, работающим в соответствии с Планом для Района 1 в Приложении 30 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, и требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
322. Использование полосы частот 11,7-12,5 ГГц фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) ограничена негеостационарными системами и должна использоваться в соответствии с положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы не вправе требовать защиты от геостационарных сетей радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат получения Бюро полной информации для координации или для заявления, в зависимости от случая, негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, геостационарных сетей и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы любые помехи, которые могут возникнуть во время их работы, незамедлительно устранялись (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
323. Присвоения станциям радиовещательной спутниковой службы, которые соответствуют определенному региональному Плану или включены в Перечень для Районов 1 Приложения 30 к Регламенту Радиосвязи Международного союза электросвязи, вправе также использоваться для передач в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) при условии, что такие передачи не создают больше помех или не требуют большей защиты от помех, чем передачи радиовещательной спутниковой службы, работающей согласно этому Плану или Перечню соответственно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
324. Станции фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб, в полосе частот 12,5-12,75 ГГц не должны создавать вредных помех земным станциям фиксированной спутниковой службы в странах Района 1, которые не указаны в данном примечании. Координация данных земных станций со станциями фиксированной и подвижной служб не требуется. Должны применяться ограничения плотности потока мощности у поверхности Земли, указанные Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, для фиксированной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
325. Использование полосы частот 13,25-13,4 ГГц воздушной радионавигационной службой ограничивается навигационной аппаратурой, использующей эффект Доплера.
326. Отдельные участки полосы частот 12,75-13,25 ГГц могут использоваться передвижными репортажными телевизионными станциями с мощностью передатчика до 1 Вт.
327. Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная), работающие в полосе 13,25-13,4 ГГц, не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие воздушной радионавигационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
328. Использование полосы частот 13,4-13,65 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами и зависит от получения согласия в соответствии с п.9.21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении спутниковых систем, работающих в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующих данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
329. Не допускается препятствовать развертыванию и эксплуатации передающих земных станций спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос), имеющей распределение на вторичной основе в полосе частот 13,4-13,65 ГГц, на основании первичного распределения ФСС (космос-Земля) (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
330. Распределение полосы частот 13,4-13,65 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено:
1) спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года;
2) активными датчиками на борту космических кораблей;
3) спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними земным станциям.
В других случаях эта полоса частот используется службой космических исследований на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
331. В полосе частот 13,4-13,65 ГГц спутниковые системы службы космических исследований (космос-Земля) и/или службы космических исследований (космос-космос) не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и радиолокационной служб и спутниковой службы исследования Земли (активной) или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
332. В полосе частот 13,4-13,65 ГГц геостационарные спутниковые сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не вправе требовать защиты от космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи. Пункт 5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в этом случае не применяется. Положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются к спутниковой службе исследования Земли (активной) по отношению к фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в данной полосе частот (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
333. Распределение полосы частот 13,4-13,75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными космическими датчиками. Другие виды использования полосы службой космических исследований производятся на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
334. В полосе частот 13,4-13,75 ГГц спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие радиолокационной службы (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
335. В полосе частот 13,75-14 ГГц земные станции геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земные станции негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 4,5 м. Усредненная за 1 секунду э.и.и.м., излучаемая станциями радиолокационной или радионавигационной служб, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2º и 65 дБВт при меньших углах места. Прежде, чем ввести в действие земную станцию геостационарной сети фиксированной спутниковой службы в этой полосе с антенной, имеющей размер менее 4,5 м, необходимо обеспечить плотность потока мощности, создаваемой этой земной станцией не превышающей:
1) 115 дБ (Вт/(м2 • 10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 36 м над уровнем моря на границе отлива, официально признанной береговой страной;
2) 115 дБ (Вт/(м2 • 10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории страны, разместившей или планирующей размещение сухопутных подвижных радаров в этой полосе частот, если только заранее не было достигнуто соглашение о других величинах.
Для земных станций фиксированной спутниковой службы, имеющих диаметр антенны равный или превышающий 4,5 м, э.и.и.м. излучений, должна составлять 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
336. В полосе частот 13,75-14 ГГц геостационарные космические станции службы космических исследований, в отношении которых Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи получило информацию для предварительной публикации до 31 января 1992 года, должны работать на равной основе со станциями фиксированной спутниковой службы; после указанной даты новые геостационарные космические станции службы космических исследований должны работать на вторичной основе. До прекращения работы геостационарных космических станций службы космических исследований, в отношении которых информация для предварительной публикации была получена Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 31 января 1992 года:
в полосе частот 13,77-13,78 ГГц плотность э.и.и.м. излучений от любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией, находящейся на геостационарной орбите, не должна превышать:
1) 4,7 D + 28 дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции фиксированной спутниковой службы для антенн с диаметрами не менее 1,2 м и менее 4,5 м;
2) 49,2 + 201og (D/4,5) дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции фиксированной спутниковой службы для антенн с диаметрами не менее 4,5 м и менее 31,9 м;
3) 66,2 дБ (Вт/40 кГц) для любой антенны земной станции фиксированной спутниковой службы с диаметрами не менее 31,9 м;
4) 56,2 дБ (Вт/4 кГц) для узкополосных (с необходимой шириной полосы не более 40 кГц) излучений земных станций фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны не менее 4,5 м;
5) плотность э.и.и.м. излучений от земных станций фиксированной спутниковой службы, работающих с космической станцией, находящейся на негеостационарной орбите, не должна превышать 51 дБВт в полосе 6 МГц между 13,772 и 13,778 ГГц;
6) для увеличения плотности э.и.и.м. в этих полосах с целью компенсации затухания в дожде допускается использовать автоматическое регулирование мощности. Однако ППМ в месте расположения космической станции фиксированной спутниковой службы при таком регулировании не должна превышать величины, которая имела бы место при использовании земной станцией э.и.и.м, удовлетворяющей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
337. Полосу частот 14-14,5 ГГц допускается использовать в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы при условии проведения координации с другими сетями фиксированной спутниковой службы.
338. Установленные на борту судов земные станции, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14-14,5 ГГц без необходимости предварительного согласия Кипра, Греческой Республики и Мальты в пределах минимального расстояния от этих стран, установленного Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
339. Использование полосы частот 14-14,3 ГГц радионавигационной службой необходимо осуществлять таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту космическим станциям фиксированной спутниковой службы.
340. В полосе частот 14-14,5 ГГц судовые земные станции с э.и.и.м. более 21 дБВт должны работать при тех же условиях, что и земные станции, расположенные на борту судов, как это предусмотрено Резолюцией 902 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года). Положения этого примечания не применяются к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи была получена Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 5 июля 2003 года (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
341. В полосе частот 14-14,5 ГГц земные станции воздушных судов вторичной воздушной подвижной спутниковой службы могут также вести связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Применимы положения пп. 5.29, 5.30 и 5.31 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
342. Использование полосы частот 14,5-14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы.
343. Системы фиксированной спутниковой службы, в отношении которых сведения для предварительной публикации полностью получены Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 21 ноября 1997 года, могут работать в полосах частот 15,4-15,43 ГГц и 15,63-15,7 ГГц в направлении космос-Земля и в полосах частот 15,63-15,65 ГГц в направлении Земля-космос. В полосах частот 15,4-15,43 ГГц и 15,65-15,7 ГГц излучения от негеостационарной космической станции не должны превышать значения пределов плотности потока мощности у поверхности Земли, равные 146 дБ (Вт/м2/МГц) для всех углов прихода. При планировании в полосе частот 15,63-15,65 ГГц излучения негеостационарной космической станции, превышающие значение 146 дБ (Вт/м/МГц) для любого угла прихода, она необходимо провести координацию с уполномоченными органами по связи заинтересованных стран в соответствии с п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Станции фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе частот 15,63-15,65 ГГц в направлении Земля-космос, не должны оказывать вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы (применим п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
344. Использование полосы частот 15,43-15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля и Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Использование полосы частот 15,43-15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы, по которым информация для предварительной публикации поступила в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи до 2 июня 2000 года. В направлении космос-Земля минимальный угол возвышения антенны земной станции и коэффициент усиления по отношению к местной горизонтальной плоскости, а также минимальные координационные расстояния для защиты земной станции от вредных помех должны выбираться в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1341. Для защиты радиоастрономической службы в полосе 15,35-15,4 ГГц суммарная плотность потока мощности, излучаемой в полосе частот 15,35-15,4 ГГц всеми космическими станциями в пределах любой системы фидерных линий НГСО ПСС (космос-Земля), работающей в полосе частот 15,35-15,4 ГГц, не должна превышать уровень 156 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц для любого местоположения радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени.
345. Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать уровень эффективной э.и.и.м. в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1340. Минимальное координационное расстояние, требуемое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п.4.10) от вредных помех земных станций фидерных линий, и максимальный уровень э.и.и.м., передаваемый вдоль местной горизонтальной плоскости земной станцией фидерной линии, должны выбираться в соответствии с Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1340 (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
346. Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 15,4-15,7 ГГц, не должны причинять вредных помех станциям, работающим в воздушной радионавигационной службе, или требовать защиты от них (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
347. В целях обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе частот 15,35-15,4 ГГц передачи от радиолокационных станций, работающих в полосе частот 15,4-15,7 ГГц, не должны превышать уровня плотности потока мощности -156 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц в пределах полосы частот 15,35-15,4 ГГц в любом местоположении радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
348. Космические активные датчики, работающие в полосе частот 17,2-17,3 ГГц, не должны вызывать вредных помех или ограничивать развитие радиолокационной и других служб, распределенных на первичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
349. Полоса частот 17,3-17,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
350. Совместное использование полосы частот 17,3-17,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) и радиовещательной спутниковой службой необходимо осуществлять в соответствии с положениями  § 1 Дополнения 4 к Приложению 30А к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи.
351. Использование полосы частот 17,3-18,1 ГГц геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Использование полос частот 17,3-18,1 ГГц (Земля-космос) негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от дат поступления в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС и полной информации по координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяется. Негеостационарные спутниковые системы в фиксированной спутниковой службе в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы все помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
352. В полосе частот 17,3-17,7 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не вправе требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Приложением 30А к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, и не создавать никаких трудностей или ограничений на размещение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в любом месте в пределах зоны обслуживания фидерной линии (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
353. Следующие полосы частот определены для использования системами с высокой плотностью размещения в рамках фиксированной спутниковой службы (HDFSS):
- 17,3-17,7 ГГц (космос-Земля);
- 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля);
- 39,5-40 ГГц (космос-Земля);
- 40-40,5 ГГц (космос-Земля);
- 47,5-47,9 ГГц (космос-Земля);
- 48,2-48,54 ГГц (космос-Земля);
- 49,44-50,2 ГГц (космос-Земля);
- 27,5-27,82 ГГц (Земля-космос) 1;
- 28,45-28,94 ГГц (Земля-космос);
- 29,46-30 ГГц (Земля-космос).
Определение этих полос не исключает их использование другими системами фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым эти полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи радиосвязи какого-либо приоритета между пользователями этих полос. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо учитывать это при рассмотрении регламентарных положений, касающихся этих полос частот (Резолюция 143 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
354. Полоса частот 18,1-18,3 ГГц распределена также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Ее использование ограничивается геостационарными спутниками и должно соответствовать Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
355. Использование полосы частот 18,1-18,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
356. Излучения фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе частот 18,6-18,8 ГГц ограничены значениями, указанными в пп. 21.5А и 21.16.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи соответственно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
357. Использование полосы частот 18,6-18,8 ГГц фиксированной спутниковой службой ограничено геостационарными системами и системами с апогеем орбиты больше 20000 км (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
358. При использовании полос частот 18,8-19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6-29,1 ГГц (Земля-космос) сетями ГСО и НГСО фиксированной спутниковой службы применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не должны применяться положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. Страны имеющие сети ГСО, которые находились в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени взаимодействовать согласно п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи сетями НГСО, в отношении которых Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи была получена информация о заявлении до этого срока, для того чтобы завершить процесс координации с тем, чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Сети НГСО не должны оказывать неприемлемых помех сетям ГСО фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация о заявлении, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
359. Использование полосы частот 19,3-19,6 ГГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой ограничивается применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе. Такое использование осуществляется при применении положений п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи; положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи при этом не применяются.
360. В полосах частот 19,3-19,6 ГГц и 29,1-29,4 ГГц применяется п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, или информация о заявлении, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
361. При использовании полосы частот 19,3-19,7 ГГц (космос-Земля) геостационарными системами ФСС и фидерными линями негеостационарных спутниковых систем ПСС применяются положения п.9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не применяются положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. При использовании этой полосы другими системами НГСО/ФСС или в случаях, указанных в пп. 5.523С и 5.523Е Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, не применяется положение 9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, и необходимо применять процедуры Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (за исключением п.9.11А) и 11, а также положений п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
362. В полосах частот 19,6-19,7 ГГц и 29,4-29,5 ГГц применяется п.22.2 Регламента радиосвязи для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 21 ноября 1997 года (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
363. В целях упрощения межрайонной координации между сетями подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой служб, несущие в подвижной спутниковой службе, наиболее восприимчивые к помехам, должны по возможности располагаться в верхних участках полос частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц.
364. В полосах частот 20,1-20,2 ГГц и 29,9-30 ГГц сети, принадлежащие одновременно фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службам, могут включать линии связи между земными станциями, находящимися в определенных или неопределенных пунктах или же находящимися в движении, через один или несколько спутников для осуществления связи между двумя станциями или связи одной станции с несколькими.
365. В полосах частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи в отношении подвижной спутниковой службы не применяются.
366. Станции фиксированной или подвижной службы не вправе создавать плотность потока мощности, превышающую -120,4 дБ (Вт/(м2 • МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории другой страны более чем для 20% времени. При проведении расчетов уполномоченный орган по связи Кыргызской Республики руководствуется Рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи Р.452 (Рекомендация Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи ВО.1898) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
367. При использовании полосы частот 22,21-22,5 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и службой космических исследований (пассивной) не накладываются ограничения на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной службы.
368. В полосе частот 21,4-22 ГГц, в целях содействия развитию радиовещательной спутниковой службы, нецелесообразно развертывать станции подвижной службы, рекомендуется ограничивать развертывание станций фиксированной службы линиями связи пункта с пунктом (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
369. Использование фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) полосы частот 24,65-25,25 ГГц ограничено земными станциями с минимальным диаметром антенны 4,5 м (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
370. Использование полосы частот 25,25-27,5 ГГц межспутниковой службой ограничивается применениями службы космических исследований и спутниковой службы исследований Земли, а также передачами данных, получаемых в результате промышленной и медицинской деятельности в космосе.
371. Земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований не вправе требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб. Земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований должны использоваться с учетом Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи SA.1862 (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
372. Космические службы, использующие негеостационарные спутники, работающие в межспутниковой службе в полосе частот 27-27,5 ГГц, освобождены от требований п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
373. Распределение фиксированной службе в полосе частот 27,9-28,2 ГГц допускается также использовать станциями на высотной платформе (HAPS) в пределах территории Кыргызской Республики. Такое использование станциями HAPS 300 МГц распределенной фиксированной службе полосы ограничено далее работой в направлении HAPS-Земля, при этом они не должны создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других служб (Резолюция 145 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
374. Полосы частот 27,500-27,501 ГГц и 29,999-30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не вправе производиться с превышением э.и.и.м. величиной +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите. В полосе частот 27,500-27,501 ГГц такие передачи в направлении космос-Земля не должны создавать плотность потока мощности на поверхности Земли, превышающую величины, определенные в Статье 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи. (Полосы частот 27,500-27,501 ГГц и 29,999-30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для управления мощностью на линиях Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не должны превышать э.и.и.м. +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
375. Полосу частот 27,5-30 ГГц допускается использовать фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) для обеспечения фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы.
376. Полоса частот 27,501-29,999 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос.
377. В полосе частот 28,5-30 ГГц спутниковая служба исследования Земли ограничивается передачей данных между станциями, а не первичным сбором информации с помощью активных или пассивных датчиков.
378. Использование полосы частот 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос) службой ФСС ограничивается геостационарными спутниковыми системами и фидерными линями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но не применяются положения п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, за исключением случаев, указанных в п.5.523С и п.5.523Е Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, для которых при таком использовании не применяются положения п.9.11А Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, но применяются процедуры Статьи 9 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (за исключением п.9.11А), Статьи 11 и положений п.22.2 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
379. Фидерные линии негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе частот 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос), должны использовать адаптивное регулирование мощности на линии вверх или другие методы компенсации затуханий с тем, чтобы передачи земных станций производились на уровне мощности, необходимой для достижения желаемых качественных показателей работы линии при снижении уровня взаимных помех между обеими сетями. Эти методы должны применяться к сетям, для которых информация координации согласно Приложению 4 считается полученной Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи после 17 мая 1996 года. При координации согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи ранее указанной даты, разрешается использовать эти методы в той степени, в которой это практически возможно (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
380. Полосу частот 29,95-30 ГГц допускается использовать на линиях (космос-космос) спутниковой службы исследования Земли для телеметрии, слежения и управления на вторичной основе.
381. Распределение фиксированной службе в полосе частот 31-31,3 ГГц также допускается использование системами на базе станций на высотной платформе (HAPS) в направлении (Земля-HAPS). Работа систем с использованием HAPS в полосе 31-31,3 ГГц не должна создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы, системам подвижной службы и системам, эксплуатируемым в соответствии с п.5.545 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи, или требовать защиты от них. Станции на высотной платформе не должны ограничивать развитие этих служб. Системы на базе HAPS в полосе 31-31,3 ГГц не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, имеющей первичное распределение в полосе частот 31,3-31,8 ГГц, с учетом критерия защиты, приведенного в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RA.769. Для обеспечения защиты пассивных спутниковых служб плотность мощности нежелательных излучений в антенне наземной станции HAPS в полосе 31,3-31,8 ГГц должна быть ограничена уровнем -106 дБ (Вт/МГц) в условиях ясного неба и возможно увеличить до -100 дБ (Вт/МГц) в условиях дождя в целях ослабления влияния замирания в дожде, если действительное влияние на пассивный спутник в таких условиях не превышает влияния в условиях ясного неба (Резолюция 145 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
382. В полосе частот 31-31,3 ГГц в службе космических исследований должны применяться пределы плотности потока мощности, указанные в Таблице 21-4 Статьи 21 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи.
383. Полосы частот 31,8-33,4 ГГц, 37-40 ГГц, 40,5-43,5 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 55,78-59 ГГц и 64-66 ГГц могут использоваться для применений высокой плотности фиксированной службы (Резолюция 75 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи). (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года). Ввиду возможности развертывания применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах 39,5-40 ГГц и 40,5-42 ГГц (п.5.516В Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) необходимо в дальнейшем учитывать возможные ограничения применений высокой плотности фиксированной службы, в зависимости от случая (Всемирная конференция радиосвязи 2007 года).
384. Необходимо принимать меры по минимизации возможных помех между станциями фиксированной службы и станциями на борту воздушных судов радионавигационной службы в полосе частот 31,8-33,4 ГГц, учитывая при этом эксплуатационные потребности бортовых радарных систем (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
385. При разработке систем межспутниковой службы в полосе частот 32,3-33 ГГЦ систем радионавигационной службы в полосе частот 32-33 ГГц и систем службы космических исследований (дальний космос) в полосе 31,8-32,3 ГГц уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо принимать меры для предотвращения вредных помех между этими службами, учитывая аспекты безопасности радионавигационной службы (Рекомендация 707) (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
386. В полосе частот 35,5-36,0 ГГц средняя плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая любым бортовым датчиком в спутниковой службе исследования Земли (активной) или в службе космических исследований (активной), для всех углов, отстоящих более, чем на 0,8º от оси луча, не должна превышать -73,3 дБ (Вт/м2) в этой полосе (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
387. Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе 42,5-43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:
1) 230 дБ (Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и -246 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп;
2) 209 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.
Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RA.1631, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θ min радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации принимается значение по умолчанию 5º);
3) данные значения применяются для любой радиоастрономической станции, которая:
- находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года (абзац второй подпункта 3 пункта 445);
- была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.
В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие уполномоченных органов по связи стран, давших разрешение на работу космических станций.
388. Плотность потока мощности, создаваемая в полосе частот 42,5-43,5 ГГц любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе частот 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих величин в месте расположения любой радиоастрономической станции:
1) 137 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 1 ГГц, и -153 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп;
2) 116 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как станция интерферометрии с очень большой базой;
3) эти величины должны применяться в отношении любой радиоастрономической станции, которая либо:
- находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года;
- или была заявлена до даты получения полной информации для координации или для заявления согласно Приложению 4 к Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, в зависимости от случая, в отношении космической станции, для которой применимы указанные пределы.
Прочие радиоастрономические станции, заявленные после указанных дат, могут добиваться соглашения с уполномоченными органами по связи стран, разрешивших использование космических станций.
389. Распределение спектра фиксированной спутниковой службе в полосах частот 42,5-43,5 ГГц и 47,2-50,2 ГГц для передач в направлении (Земля-космос) больше, чем полоса частот 37,5-39,5 ГГц для передач космос-Земля; это сделано с целью обеспечить фидерные линии для радиовещательных спутников. Уполномоченному органу по связи Кыргызской Республики необходимо резервировать полосу частот 47,2-49,2 ГГц фидерным линиям для радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 40,5-42,5 ГГц.
390. В полосах частот 43,5-47 ГГц и 66-71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной службы при условии, что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, которым распределены эти полосы частот (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
391. В полосах частот 43,5-47 ГГц, 66-71 ГГц, 95-100 ГГц, 123-130 ГГц, 191,8-200 ГГц и 252-265 ГГц разрешена также работа спутниковых линий связи с сухопутными станциями в заданных фиксированных точках, если эти линии используются в подвижной спутниковой службе или радионавигационной спутниковой службе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
392. Распределение фиксированной службе в полосах частот 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц предназначено для использования стратосферными станциями. Использование полос частот 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц осуществляется при условии выполнения положений Резолюции 122 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
393. Полоса частот 47,2-49,2 ГГц планируется для использования фидерными линиями передачи программ на радиовещательные спутники.
394. Использование полос частот 47,5-47,9 ГГц, 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц, фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниками (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
395. Плотность потока мощности в полосе частот 48,94-49,04 ГГц, создаваемая любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосах частот 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц не должна превышать -151,8 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции (Всемирная конференция радиосвязи 2003 года).
396. В полосах частот 51,4-54,25 ГГц, 58,2-59 ГГц и 64-65 ГГц могут проводиться радиоастрономические наблюдения (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
397. Использование полос частот 54,25-56,9 ГГц, 57,0-58,2 ГГц и 59,0-59,3 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной спутниковой орбите. Плотность потока мощности одиночного источника при всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, создаваемая станцией в межспутниковой службе для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать -147 дБ (Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
398. В полосе частот 55,78-56,26 ГГц с целью защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной) максимальная плотность мощности, создаваемая передатчиком на входе антенны станции фиксированной службы, ограничена до -26 дБ (Вт/МГц) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
399. В полосах частот 55,78-58,2 ГГц, 59-64 ГГц, 66-71 ГГЦ, 122,25-123 ГГц, 130-134 ГГц, 167-174,8 ГГц и 191,8-200 ГГц станции воздушной подвижной службы могут работать при условии, что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (п.5.43 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи) (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
400. Если иное не согласовано уполномоченными органами по связи заинтересованных стран, любая станция фиксированной или подвижной службы какой-либо страны не должна создавать плотность потока мощности, превышающую -120,4 дБ (Вт/(м2 • МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории другой страны более чем для 20% времени. При проведении необходимо использовать Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи Р.452 (см. Рекомендацию Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи ВО.1898). (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
401. Использование полосы частот 56,9-57 ГГц системами межспутниковой службы ограничено линиями между спутниками на геостационарной спутниковой орбите и передачами от негеостационарных спутников на высокой околоземной орбите спутникам на низкой околоземной орбите. Для межспутниковых линий на геостационарной спутниковой орбите плотность потока мощности единичного источника на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать значения -147 дБ (Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
402. В полосе частот 59-64 ГГц могут работать бортовые радары воздушных судов радиолокационной службы при условии, что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (см. п.5.43 Регламента Радиосвязи Международного союза электросвязи). (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
403. В полосе частот 74-76 ГГц станции фиксированной, подвижной и радиовещательной служб не должны создавать вредных помех станциям фиксированной спутниковой службе или станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с решениями соответствующей конференции по планированию частотных присвоений радиовещательной спутниковой службе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
404. Использование полосы частот 77,5-78 ГГц радиолокационной службой необходимо ограничить радарами малого радиуса действия для применений наземного базирования, включая автомобильные радары. Технические характеристики этих радаров приведены в Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.2057. Положения п.4.10 Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи не применяются (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
405. Находящиеся на космических станциях радары спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований могут работать в полосе частот 78-79 ГГц на первичной основе.
406. Полоса частот 81-81,5 ГГц распределена также любительской и любительской спутниковой службам на вторичной основе (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
407. Использование полосы частот 94-94,1 ГГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничено космическими радарами для наблюдения за облаками (Всемирная конференция радиосвязи 1997 года).
408. Передачи космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), направленные в главный луч антенны радиоастрономической станции, могут повредить некоторые радиоастрономические приемники. Космические агентства, эксплуатирующие такие передатчики и радиоастрономические станции, должны взаимно планировать свою работу с тем, чтобы в максимально возможной степени избегать таких случаев (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
409. В полосах частот 105-109,5 ГГц, 111,8-114,25 ГГц, 155,5-158,5 ГГц и 217-226 ГГц использование данного распределения ограничено исключительно радиоастрономией космического базирования (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
410. Использование полосы частот 116-122,25 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занимаемых пассивными датчиками, не должна превышать -148 дБ (Вт/м2 • МГц) для всех углов прихода (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
411. Данное распределение спутниковой службе исследования Земли (активной) ограничено полосой частот 133,5-134 ГГц (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
412. В полосе частот 155,5-158,5 ГГц распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) прекратится 1 января 2018 года (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
413. Датой вступления в силу распределения фиксированной и подвижной службам в полосе частот 155,5-158,5 ГГц принять 1 января 2018 года (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года.
414. Использование полос частот 174,8-182 ГГц и 185-190 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занятых пассивными датчиками, не должна превышать -144 дБ (Вт/м2'МГц) для всех углов.
415. В полосах частот 200-209 ГГц, 235-238 ГГц, 250-252 ГГц и 265-275 ГГц осуществляется пассивное зондирование атмосферы аппаратурой наземного базирования с целью контроля состава атмосферы (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
416. Полоса 237,9-238 ГГц распределена также спутниковой службе исследования Земли (активной) и службе космических исследований (активной) исключительно для РЛС космического базирования для слежения за облаками (Всемирная конференция радиосвязи 2000 года).
417. Полосы частот 14,00-14,50 ГГц и 29,5-30 ГГц (Земля-космос), 10,7-12,75 ГГц и 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля) разрешается использовать земными станциями воздушного судна (AES) для предоставления услуг спутниковой связи, услуг GSM и LTE на борту самолетов в воздушном пространстве Кыргызской Республики на вторичной основе. При этом разрешено использование частот при соблюдении следующих условий:
1) AES лицензированы в стране регистрации воздушного судна;
2) эксплуатация AES запрещена на высоте ниже 3000 метров над уровнем земли для всех самолетов, находящихся в пространстве Кыргызской Республики;
3) обязательны установка и эксплуатация системы автоматического отключения AES на борту самолетов ниже 3000 метров;
4) эксплуатация AES запрещена на самолетах, находящихся на земле в аэропортах Кыргызской Республики;
5) AES не должны оказывать опасных радиопомех разрешенным в Кыргызской Республике радиосетям, а также не запрашивать защиты от помех других радиосетей;
6) AES осуществляют операции передачи сигнала в выделенной для воздушной подвижной спутниковой службы в соответствии с решениями Всемирной конференции по радиосвязи Международного союза электросвязи;
7) AES осуществляют операции приема сигнала на незащищенной основе при условии отсутствия помех в поддиапазоне полосы частот;
8) AES функционируют в соответствии с рекомендацией Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи М.1643 в целях защиты фиксированной службы, фиксированной спутниковой службы и радиоастрономической службы;
9) излучения AES соответствуют рекомендации Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSl) EN 302 186;
10) AES работают с зарегистрированными спутниками в соответствии с применимыми соглашениями о распределении орбитальных позиций;
11) AES должны использовать частоты согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
418. Следующие полосы частот в диапазоне 275-1000 ГГц определены для применений пассивных служб:
1) радиоастрономическая служба: 275-323 ГГц, 327-371 ГГц, 388-424 ГГц, 426-442 ГГц, 453-510 ГГц, 623-711 ГГц, 795-909 ГГц и 926-945 ГГц;
2) спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная): 275-286 ГГц, 296-306 ГГц, 313-356 ГГц, 361-365 ГГц, 369-392 ГГц, 397-399 ГГц, 409-411 ГГц, 416-434 ГГц, 439-467 ГГц, 477-502 ГГц, 523-527 ГГц, 538-581 ГГц, 611-630 ГГц, 634-654 ГГц, 657-692 ГГц, 713-718 ГГц, 729-733 ГГц, 750-754 ГГц, 771-776 ГГц, 823-846 ГГц, 850-854 ГГц, 857-862 ГГц, 866-882 ГГц, 905-928 ГГц, 951-956 ГГц, 968-973 ГГц и 985-990 ГГц.
419. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли(активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2066-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
420. Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации Сектора радиосвязи Международного союза электросвязи RS.2065-0 (Всемирная конференция радиосвязи 2015 года).
421. Использование диапазона 275-1000 ГГц пассивными службами не исключает использование этого диапазона активными службами.
При использовании частот в диапазоне 275-1000 ГГц для применений активных служб необходимо принимать все возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот.
Все частоты в диапазоне 1000-3000 ГГц могут использоваться как активными, так и пассивными службами (Всемирная конференция радиосвязи 2012 года).
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