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Приложение 26
к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики 
 от 11 апреля 2016 года N 201
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов"
(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25)
Глава 1. Область применения
1. Настоящие Санитарные правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов" (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, проектированию, строительству и содержанию общественных туалетов.
2. Санитарные правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие объекты независимо от их подчиненности и форм собственности.
3. Размещение, проектирование и строительство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение действующих общественных туалетов осуществляется в соответствии с проектом строительства данного объекта.
4. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляет уполномоченный государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.
5. Ответственность за нарушение настоящих санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.
Глава 2. Термины и определения
6. В настоящих санитарных правилах используются следующие термины и определения:
1) туалет - помещение для оправления естественных нужд человека (мочеиспускание, дефекация и антиперистальтика);
2) общественный туалет - туалет, расположенный на улицах, площадях, парках, рекреационных территориях и других общественных местах, а также внутри зданий в торговых центрах, кинотеатрах, стадионах, железнодорожных вокзалах, пользование которым осуществляется на платной либо бесплатной основе всеми физическими лицами без ограничения. К общественным туалетам относят: выгребной туалет, надворную уборную, люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет;
3) выгребной туалет - туалет с ямой, в которой скапливаются отходы человеческой жизнедеятельности, с надежно защищенными стенками от попадания отходов в грунт;
4) надворная уборная - туалет легкой постройки с герметичным выгребом;
5) люфт-клозет - внутридомовой теплый туалет с подземным выгребом;
6) пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста;
7) биотуалет - переносной туалет без канализации, содержимое которого разлагается под действием специальных биодобавок;
8) внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств, ограниченная наружными поверхностями ограждающих конструкций, и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования в сеть канализации населенного пункта или промышленного предприятия;
9) вода сточная - вода, отводимая после использования в хозяйственно-бытовой и производственной деятельности;
10) санитарные приборы - унитазы, писсуары, умывальники, ванны, душевые поддоны, раковины, мойки.
Глава 3. Санитарные требования к выбору площадки под строительство общественных туалетов
7. Размещение общественных туалетов производится согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере градостроительства и архитектуры в соответствии с планировкой и застройкой городских и сельских населенных пунктов, а также настоящими санитарными правилами.
8. Земельные участки, отводимые под строительство новых и реконструкцию действующих общественных туалетов, определяются с учетом рельефа местности, высоты стояния грунтовых вод, естественной аэрации и санитарных разрывов.
Глава 4. Гигиенические требования к размещению общественных туалетов
9. Общественные туалеты подразделяются на стационарные и временные (биотуалеты).
10. Места для размещения общественных туалетов:
- площади, транспортные магистрали, улицы с большим пешеходным движением, автострады;
- здания аэровокзалов, железнодорожных станций;
- загородные и городские парки, бульвары;
- территории торгово-рыночных комплексов, торговые центры, театры, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, выставочные ярмарки;
- стадионы, пляжи, водные, спортивные сооружения;
- автозаправочные станции и стоянки автомобилей вместимостью свыше 25 машиномест.
11. Общественные туалеты размещаются:
- в отдельно стоящих зданиях;
- во встроенных и пристроенных зданиях;
- на первых этажах общественных зданий;
- в передвижных автофургонах;
- в переносных кабинках.
12. Радиус обслуживания общественных туалетов в городах не должен превышать 500-700 м.
13. Общественные туалеты внутри общественных зданий и сооружений (кроме открытых спортивных сооружений) размещаются на расстоянии, не превышающем 75 метров от наиболее удаленного места постоянного пребывания людей.
14. Общественные туалеты на территории открытых спортивных сооружений (стадионов) размещаются на расстоянии не более 150 метров от мест занятий или самого удаленного места на трибунах для зрителей.
15. Общественные туалеты в местах массового пребывания и скопления людей устанавливаются на расстоянии не менее 50 метров от жилых и общественных зданий, в зоне доступности одного от другого не более 500 метров.
16. Количество санитарных приборов в женских и мужских туалетах принимается из расчета: 1 унитаз на 75 женщин, 1 унитаз и 2 писсуара на 150 мужчин.
17. Общественные туалеты на автостанциях, аэровокзалах, железнодорожных станциях устанавливаются из расчета: 1 очко на 500 человек, за 1 очко принимается 1 унитаз или 2 писсуара.
18. Запрещается размещение общественных туалетов в жилых, общеобразовательных, дошкольных образовательных, лечебно-профилактических организациях, рядом с объектами торговли и предприятиями общественного питания.
Глава 5. Гигиенические требования к зданиям и помещениям общественных туалетов
19. Места расположения общественных туалетов и подходы к ним обозначаются специальным указателем, заметным в дневное и ночное время.
20. Территория общественных туалетов благоустраивается: асфальтируется или укладывается тротуарной плиткой, озеленяется и освещается.
21. В общественных туалетах предусматривается не менее одной специализированной туалетной кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся при передвижении креслами-колясками. Размеры специализированной кабины: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м. Для передвижения в туалетах предусматриваются пандусы для колясок, поручни для опоры при пользовании унитазами и умывальниками.
22. Здания общественных туалетов обеспечиваются водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением.
23. При канализации населенных пунктов, общественные туалеты присоединяются к централизованной системе канализации.
24. В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы канализации устраиваются общественные туалеты с непроницаемыми выгребами в виде люфт-клозетов.
25. Люфт-клозеты оборудуются вентиляционными каналами с тепловым или механическим побудителем.
26. Выгреб люфт-клозетов устраивается герметичным. Дно и стены выгреба бетонируются или выкладываются кирпичом, деревом с прокладкой утрамбованной глины, толщиной не менее 0,5 метра. Кирпичные выгреба изнутри штукатурят, деревянные части просмаливают. Люки для очистки выгреба плотно закрываются двойной крышкой.
27. Юридические и физические лица, эксплуатирующие общественные туалеты, организуют очистку выгребов общественных туалетов от нечистот и последующий вывоз специализированным (ассенизационным) транспортом в специально отведенные места, согласованные с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.
28. Общественные туалеты оборудуются системой приточно-вытяжной или вытяжной вентиляции. Вытяжная вентиляция обеспечивает не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная - не менее 2,5-кратный обмен.
29. При размещении общественных туалетов в общественных зданиях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания.
30. Освещение общественного туалета - естественное и (или) искусственное, световой коэффициент для отдельно стоящих наземных туалетов - не менее 1:8, в местах установки санитарно-технических приборов местное освещение - не менее 35 люкс.
31. Общественный туалет должен иметь следующий набор помещений:
- входной тамбур;
- помещение для дежурного персонала;
- шлюзы с умывальными раковинами;
- помещение для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями (перегородки между кабинками должны иметь высоту не менее 1,25 м);
- туалетные кабины шириной не менее 0,8 метра, глубиной не менее 1,2 метра;
- в мужском отделении - помещение для писсуаров;
- отдельные кабины и санитарно-техническое оборудование для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.
32. Высота помещений должна быть не менее 2,8 метра в подземных и встроенных, 3,2 метра - в наземных и отдельно стоящих общественных туалетах.
33. Площадь туалетной комнаты рассчитывается с учетом 2,5 кв. метра на 1 унитаз и 1,5 кв. метра на 1 писсуар.
34. Полы, стены и потолки туалета отделываются влагостойкими, моющимися материалами, безопасными для здоровья человека. Полы туалета должны иметь уклон к трапу.
35. Вход в общественный туалет изолируется от входа в другие помещения общественного пользования.
36. Не разрешается устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса), экранов-перегородок и заполнение выгреба более 2/3 объема.
Глава 6. Гигиенические требования к санитарно-техническому оборудованию и санитарно-техническим приборам общественных туалетов
37. Туалетные комнаты оборудуются унитазами, писсуарами, умывальными раковинами/умывальниками, электрополотенцами. В кабинах предусматриваются крючки для верхней одежды, полки для личных вещей посетителей, урны или бачки для отходов.
38. Оборудование туалета должно быть прочным, легко моющимся, гладким и нескользким.
39. В мужском отделении общественных туалетов предусматривается установка индивидуальных настенных или напольных писсуаров.
40. В общественных туалетах вокзалов, стадионов, зданий с большим скоплением людей, рынков, зрелищных учреждений разрешается применение лотковых писсуаров, напольных унитазов или напольных чаш.
41. В люфт-клозетах допускается устройство чугунных эмалированных воронок.
42. В шлюзах общественных туалетов устанавливаются умывальные раковины с подводкой горячей и/или холодной воды.
Юридические и/или физические лица, эксплуатирующие общественные туалеты, обеспечивают туалеты мылом и туалетной бумагой.
Глава 7. Санитарно-гигиенические требования к биотуалетам
43. Биотуалеты размещаются в местах массового пребывания людей на территории проведения культурно-массовых мероприятий, где возможно присоединение к сетям водопровода и канализации.
44. При отсутствии возможности подключения к городским коммуникациям для обслуживания отдельных объектов небольшой мощности, разрешается временная установка биотуалетных кабин на расстоянии не менее 25 метров от объекта и 50 метров от жилых и общественных зданий.
45. Режим работы биотуалетов приурочивается ко времени проведения культурно-массовых мероприятий.
46. Пользование биотуалетами и переносными биотуалетными кабинами разрешается в теплый период года.
47. В биотуалетах применяется специальный реагент для химического разложения фекальных отходов. Применение реагентов, не имеющих документа, подтверждающего его безопасность, запрещается.
48. Кабина биотуалета должна иметь естественное или искусственное освещение, обеспечена антибактериальным гелем для обработки рук или влажными антибактериальными салфетками, туалетной бумагой, урной для мусора.
49. Работа по обслуживанию биотуалетов осуществляется специализированной организацией. Забор отходов биотуалетов, их транспортировка на сливной пункт осуществляется специализированным вакуумным автомобилем, оснащенным емкостями с чистой водой для мойки и чистки биотуалета.
Глава 8. Санитарные требования к содержанию общественных туалетов
50. Прилегающая территория и помещения для туалета должны содержаться в чистоте.
51. Лицами, эксплуатирующими общественные туалеты, проводится текущая и генеральная уборка.
52. Текущая уборка проводится с применением моющих средств в течение дня, без закрытия туалета для посетителей.
53. Генеральная уборка проводится один раз в сутки, с применением моющих и дезинфицирующих средств и закрытием туалета для посетителей.
54. Во время генеральной уборки моются стены, перегородки кабин, двери, батареи, подоконники, полы, санитарные приборы, убирается прилегающая к туалету территория от мусора, листьев, снега и наледи, на расстоянии до 5 метров.
55. Для мытья и дезинфекции применяются моющие и дезинфицирующие средства при наличии документов, подтверждающих их безопасность.
56. Расход дезинфицирующего средства производится из расчета нормы расхода рабочего раствора на 1 квадратный метр обрабатываемой площади, в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующего средства.
57. Емкости с растворами дезинфицирующих средств должны закрываться крышками, иметь надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения и даты приготовления. Запрещается применение дезинфицирующих средств и рабочих растворов после истечения срока годности.
58. Раковины, ручки дверей обрабатываются дезинфицирующим раствором методом протирания.
Унитазы, напольные чаши, надворные туалеты и биотуалеты дезинфицируются орошением.
59. Для уборки выделяется промаркированный уборочный инвентарь, щетки, ветошь, дезинфицирующие и моющие средства, которые хранятся в специальном помещении или шкафу.
60. Уборочный инвентарь после уборки дезинфицируется замачиванием в дезрастворе, в емкости с плотно закрытой крышкой. После окончания дезинфекции уборочный материал прополаскивается в воде и просушивается.
61. Обслуживающий персонал обеспечивается специальной одеждой (халат, резиновые перчатки, респиратор) и обувью.
Глава 9. Безопасность работы с дезинфицирующими средствами
62. Дезинфицирующие средства необходимо хранить в специально отведенных местах, в плотно закрытых емкостях.
63. При приготовлении дезинфицирующих рабочих растворов необходимо избегать попадания дезинфицирующего средства на кожу и в глаза.
64. Работа с дезинфицирующими средствами проводится в халате, резиновых перчатках, защитных очках и респираторе.
После окончания работы с дезинфицирующими средствами необходимо вымыть лицо и руки с мылом.
65. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой и закапать 30% раствором сульфацила натрия.
При попадании средства на кожу необходимо промыть ее большим количеством воды.
При появлении признаков раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух и прополоскать рот водой.

Приложение 1
 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и эксплуатации общественных туалетов"
Приготовление рабочих хлорсодержащих дезинфицирующих растворов для уборки общественных туалетов
1. Приготовление основного 10% раствора хлорной извести:
- 1 кг сухой хлорной извести с содержанием активного хлора не менее 25% разводится в емкости в небольшом количестве воды, до кашицеобразного состояния, при помешивании деревянной палкой (контакт раствора с металлом не допускается);
- полученная масса сливается в 10-литровый стеклянный бутыль и разводится водой до 10 литров, перемешивается и отстаивается в течение 24 часов;
- отстоенная и осветленная часть раствора сливается во вторую бутыль.
Полученный 10% раствор хранится в темном месте не более пяти суток в емкости с крышкой и используется для приготовления рабочих растворов необходимой концентрации.
Так, пол, стены, раковины в туалетах обрабатываются 0,5% раствором хлорной извести (0,5 литра 10% раствора разводятся водой до 10 литров), унитазы и напольные чаши туалетов обрабатываются 5% раствором хлорной извести (пять литров 10% осветленного раствора хлорной извести разводятся водой до 10 литров).
2. Приготовление 0,5% раствора хлорамина: 50 г хлорамина разводятся водой до 10 литров. Раствор готовится перед применением.
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