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Приложение 2
(к постановлению Правительства
Технические требования
 к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов
(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2019 года № 691)
Глава 1. Понятия и термины
1. Настоящие Технические требования определяют общие требования к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов.
2. В настоящих Технических требованиях используются следующие понятия и термины:
1) автоматизированная система управления автозаправочной станцией – это решение задачи автоматизации станций по заправке автотранспортных средств нефтепродуктами, использующее подсистемы и соответствующее оборудование, в комплексе обеспечивающие управление функциями станций, в том числе синхронизацию работы топливно-раздаточных колонок и контрольно-кассовой машины в части отпуска нефтепродуктов только после пробития фискального чека;
2) контрольно-кассовые машины - технические (аппаратно-программные) средства с фискальной памятью или виртуальные контрольно-кассовые машины, предназначенные для использования при денежных расчетах, осуществляемых при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством наличных денег и электронных денег, платежных банковских карточек и чеков;
3) топливораздаточная колонка - колонка на автозаправочной станции, автомобильной газозаправочной станции и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по заправке автомашин нефтепродуктами;
4) уровнемер - это прибор, задача которого состоит в непрерывном измерении параметров нефтепродуктов (уровень, объем, температура и плотность) в резервуарах;
5) Х-отчет - промежуточный отчет контрольно-кассовой машины без гашения итоговой суммы;
6) Z-отчет - отчет контрольно-кассовой машины с гашением, производится в конце рабочего дня субъекта.
(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2019 года № 691)

Глава 2. Общие технические требования к автоматизированной системе управления автозаправочной станцией
3. Для сферы торговли нефтепродуктами управление процессом отпуска нефтепродуктов с топливораздаточной колонки и регистрация результатов отпуска должны производиться автоматизированной системой управления автозаправочной станцией (далее – АЗС), обеспечивающей комплексную работу топливораздаточной колонки и контрольно-кассовой машины. Главным условием комплексного взаимодействия является возможность блокировки отпуска нефтепродуктов до оформления чека контрольно-кассовой машины.
(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2019 года № 691)
4. Основным требованием к работе автоматизированной системы управления АЗС является использование контрольно-кассовых машин, включенных в Государственный реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики.
5. Управление автоматизированной системы управления АЗС, должно проводиться топливораздаточной колонкой, работающей по соответствующему протоколу передачи данных, обеспечивающий ведение наблюдения за состоянием топливораздаточной колонки в режиме реального времени.
6. Общие технические требования, предъявляемые к автоматизированной системе управления автозаправочной станцией АЗС:
1) требования к структуре и функционированию системы:
- функционирование выбираемой системы и ее подсистем должно осуществляться в долговременном, круглосуточном и непрерывном режиме с предусмотренными запланированными перерывами на регламентные работы;
- система должна обладать модульной архитектурой и, в случае необходимости, позволять наращивать функциональность своих подсистем на базе единой технологической и архитектурной платформы;
2) требования к надежности и информационной безопасности:
- доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям, с учетом их служебных полномочий. Каждому пользователю системы должен быть определен объем функциональности системы, к которой он допущен;
- действия субъектов и процессов, задействованных в системе, должны производиться через специализированные интерфейсы системы;
- присвоение ролей пользователям должно осуществляться администратором системы;
3) требования к эргономике:
- система должна иметь интуитивно понятный и несложный для восприятия интерфейс. Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический пользовательский интерфейс;
- должно быть обеспечено наличие локализованного интерфейса, особенно для организации взаимодействия с пользователем (на государственном и официальном языке);
4) требования к сохранности информации при авариях:
- программное обеспечение системы должно автоматически восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств;
- должна быть предусмотрена возможность резервного копирования;
- при отключении электроэнергии автоматически сохранять (без потерь) последние заносимые данные;
5) требования к функциям, выполняемым системой:
- осуществлять продажу нефтепродуктов через топливораздаточную колонку, в случае, если отпуск задан в литрах (объем), в деньгах (на сумму) или "до полного бака";
- при необходимости, осуществлять продажу сопутствующих товаров и услуг;
- осуществлять оплату за нефтепродукты, сопутствующие товары и услуги с помощью различных платежных средств (наличные, пластиковые карты банковских и прочих платежных систем);
- осуществлять выполнение кассовых операций (возврат товара, печать копии чека, просмотр информации по чеку, внесение в кассу, инкассация, печать Х-отчета и Z-отчета);
- осуществлять открытие/закрытие смен на АЗС;
- осуществлять прием нефтепродуктов и сопутствующих товаров (при необходимости);
- осуществлять генерацию сменных и других отчетов по результатам работы АЗС и передачу этих данных в другие системы;
- обеспечить сопряжение с устройствами измерения параметров нефтепродуктов (уровнемеры) в резервуарах, осуществлять измерение, фиксацию и передачу данных в другие системы;
- обеспечить работу с различным дополнительным оборудованием (сканеры штрих-кодов, терминальные устройства, смарт-сейфы и пр.);
- обеспечить интеграцию с программными продуктами сторонних производителей посредством стандарта обмена данными или с использованием специализированных решений.
Все функции должны вызываться непосредственно из меню автоматизированной системы управления АЗС. На больших АЗС допустимо использование нескольких рабочих мест автоматизированной системы управления АЗС;
6) требования к взаимодействию автоматизированной системы управления АЗС и контрольно-кассовой машины:
- отпуск нефтепродуктов с топливораздаточной колонки посредством автоматизированной системы управления АЗС должен производиться исключительно после пробития фискального чека контрольно-кассовой машины;
- автоматизированная система управления АЗС должна обеспечивать непрерывную автоматизированную связь с контрольно-кассовой машиной, исключающую возможность корректировки данных;
- автоматизированная система управления АЗС должна блокировать отпуск нефтепродуктов при непробитии контрольно-кассовой машиной фискального чека.
(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2019 года № 691)
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