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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 июня 2022 года № 346
Об утверждении перечня национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики
В целях исполнения части 3 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить перечень национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Национальному органу по метрологии обеспечить проведение необходимых работ по поддержанию эталонной базы для подтверждения своего статуса и метрологических характеристик в процессе хранения и применения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 8 июля 2022 года N 60-61

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
 национальных эталонов единиц величин Кыргызской Республики

	№
 п/п
	Наименование эталона единицы величины и его метрологические характеристики
	Состав эталона
	Регистрационный номер в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики
	Место содержания и применения национального эталона

	1
	Национальный эталон единицы длины
1. Эталоны концевых мер длины:
- в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств;
	1. Эталон концевых мер длины:
в диапазоне от 0,5 мм до 170 мм состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего:
- набор КМД класс К 0,5-100 мм. зав. № 6296, инв. № 47806;
- компаратор Marh PC 826, 0-170 мм, зав. № 5350310, инв. № 47811;
- набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6320, инв. № 47807;
- набор КМД класс 0, 0,5-100 мм, зав. № 6297, инв. № 47805;
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	- в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм
	в диапазоне от 30 мм до 481,1 мм:
- набор КМД класс 1, 30-481,1 мм, зав. № 5946, инв. № 47808;
- набор КМД класс 2, 30-481,1 мм, зав. № 5951, инв. № 4780.
	
	

	
	2. Эталон штриховых мер длины
Точность:
- от 0 до 100 мм - класс К;
- от 0 до 1000 мм - 1 разряд
	2. Эталон штриховых мер длины
В состав входит брусковая линейка до 1 м, зав. № 3481
	
	

	2
	Национальный эталон избыточного, абсолютного и вакуумметрического давления от (-0,1) МПа до 70 Мпа:
от 0,1 МПа до 7 МПа (рабочая среда - гидравл. масло) точность 0,008%;
от 1 МПа до 70 МПа (рабочая среда - гидравл. масло) - 0,008%;
от 0 МПа до 7 МПа (рабочая среда - азот высокой очистки):
поршень-цилиндр № 2465-725, TL1730 от 0,0014 МПа до 0,173 МПа (1,4-173 кПа);
поршень-цилиндр 2465-727 SN С659 от 0,0117 МПа до 0,69 МПа (11,7-690 кПа);
поршень-цилиндр 2465-729 SN V1725 от 0,0138 МПа до 6,9 МПа;
поршень-цилиндр 2465-730 SN G174 от 0,0138 МПа до 3,5 МПа
	Эталон давления состоит из гидравлического и газового грузопоршневого манометра избыточного, вакуумметрического, абсолютного давления и вспомогательного оборудования для создания соответствующего режима давления:
в диапазоне от 0,1 МПа до 70 МПа (избыточного давления):
- гидравлический грузопоршневой манометр - 580 DH - Budenberg, зав. № 580/31140, инв. № 47891/47892;
в диапазоне от 0,0014 МПа до 7 МПа (избыточного и абсолютного давления):
- газовый грузопоршневой манометр Ruska 2465А-754, зав. № 66921, инв. № 47882/47883;
- поршень-цилиндр № 2465-725, зав. № TL13730, инв. № 47884;
- поршень-цилиндр 2465-727, зав. № SN С659, инв. № 47885;
- поршень-цилиндр 2465-729, зав. № SN V1725, инв. № 47887;
- поршень-цилиндр 2465-730, зав. № SN G174, инв. № 47886;
в диапазоне от (-0,1) МПа до 0,7 МПа (вакуумметрического и избыточного давления):
- калибратор давления избыточного и вакуумметрического давления Fluke 719-30G и Fluke 719-100 G, зав. № 1953014 и 1945008, инв. № 47895 и 47899;
- барометр Fluke RPM4 ВА 100К, зав. № 1742, инв. № 47906;
- штангенрейсмас Standard Gage, зав. № 1742, инв. № 47906;
- термогигрометр НС 520, зав. № 4Е0307601
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	3
	Национальный эталон для передачи единицы источникам силы переменного и постоянного тока и переменного, постоянного напряжения и сопротивления
	В состав эталона входит мультиметр 8508А Fluke, зав. № 197464380, инв. № 47871
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	4
	Национальный эталон интервалов времени для передачи единицы электронным и механическим секундомерами до 960 с
В диапазоне: 2 с, 10 с, 12 с, 20 с, 30 с, 60 с, 120 с, 240 с, 480 с, 960 с - точность эталона 12 с, расшир. неопределенность 0,05 с/сут., нестабильность эталона за год 0,05 с/сут.
В диапазоне: 2 с, 10 с, 12 с, 20 с, 30 с, 60 с, 120 с, 240 с, 480 с, 960 с - точность эталона 30 с, расшир. неопределенность 1,2 с/сут., нестабильность эталона за год менее 1,2 с/сут.
	В состав эталона входит Timometer 4500, зав. № 7009167498, инв. № 00000901
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	Национальный эталон массы от 1 мг до 20 кг
	В состав эталона входят:
- набор гирь E1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/1, инв. № 47759;
- гиря Е2, 2 кг, зав. № 01 RS 12/1, инв. № 47765;
- гиря Е2, 5 кг, зав. № 01 RS 13/1, инв. № 47766;
- гиря Е2, 10 кг, зав. № 01 RS 14/1, инв. № 47769;
- гиря Е2, 20 кг, зав. № 01 RS 15/1, инв. № 47770;
- набор гирь E1, 1 мг - 1 кг, зав. № 01 RS 11/2, инв. № 47760;
- гиря Е2, 2 кг, зав. № 01 RS 12/2, инв. № 47764;
- гиря Е2, 5 кг, зав. № 01 RS 13/2, инв. № 47767;
- гиря Е2, 10 кг, зав. № 01 RS 14/2, инв. № 47768;
- гиря Е2, 20 кг, зав. № 01 RS 15/2, инв. № 47771;
- ХР26С, зав. № 01 СЕ 21, инв. № 47755;
- АХ106, зав. № 01 СЕ 22, инв. № 47750;
- АХ1004, зав. № 01 СЕ 23, инв. № 47751;
- XP2004S, зав. № 01 СЕ 24, инв. № 47752;
- XP5003S, зав. № 01 СЕ 25, инв. № 47753;
- XP26000L, зав. № 01 СЕ 26, инв. № 47754;
- стандарт магнитной восприимчивости LMPS, зав. № 01 RS 31, инв. № 47772;
- магнитометр S-50, зав. № 01 СЕ 31, инв. № 47773;
- микровесы XP6U, зав. № 01 СЕ 32, инв. № 47773;
- концевые меры длины (для увеличения расстояния между платформой и магнитом), зав. № 01 СЕ 34/1, 01 СЕ 34/2, 01 СЕ 34/3, 01 СЕ 35/1, 01 СЕ 35/2, 01 СЕ 35/3, инв. № 47773;
- прецизионный кондиционер "Blue Box Data Tach", зав. № 01 АС 41, инв. № 70558;
- климатическая станция (состоит): Klimet А30, зав. № 01 СЕ 41/1, инв. № 47774;
- встроенный датчик давления KLA30/P35-2, зав. № З/№ 0041 инв. № 47774;
- встроенный датчик точки росы KLA30 DP, инв. № 47774;
- встроенные датчики температуры (4 штуки) KLA30/T4, зав. № 01 СЕ 41/1, инв. № 47774, 1018, 1017
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	6
	Национальный эталон относительной влажности воздуха от 15% до 90% при температуре 20 ºС
	Передатчики давления относительной влажности воздуха и температуры VAISALA PTU 301 (2 шт.) зав. № Е3920003, Е3920002, инв. № 47795,47796.
Климатическая камера THUNDER SCIENTIFIC 2500ST-LT, зав. № 0903735, инв. № 47784
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	7
	Национальный эталон температуры от (-50) ºС до 1100 ºС
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