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                                                      Утвержден                                           распоряжением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 6 апреля 2006 года № 152-р                                 ПОРЯДОК               определения (оценки) объемных показателей         физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений      Совокупная оценка  показателей  дается в баллах,  учитывающая про-пускную способность, режим эксплуатации и наличие зрительских мест.     Спортсооружения нестандартных размеров оцениваются в баллах с при-менением коэффициентов, рассчитанных по соотношению фактической площадик стандартной.      1. Плоскостные сооружения оцениваются в следующих баллах:-----------------------------------------------------------------------|Наименование|      |         Тип покрытия, количество баллов         ||спортивного |------|-------------------------------------------------||сооружения  |грун- |специ- |травяное|деревян-|асфальто-|резино-битум-||            |товое |альная |        |ное     |бетонное |ное, синтети-||            |      |смесь  |        |        |         |ческое       ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||Площадка    |      |       |        |        |         |             ||для:        |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- бадминтона| 0,5  |  0,6  |   -    |  0,7   |   0,6   |     0,8     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- баскетбола| 1,5  |  1,8  |   -    |  2,0   |   1,7   |     2,1     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- волейбола | 1,6  |  1,9  |   -    |  2,1   |   1,8   |     2,3     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- гандбола  | 2,0  |  2,4  |   -    |  2,7   |   2,2   |     2,9     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- тенниса   | 1,3  |  1,6  |   -    |  1,8   |   1,5   |     2,0     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- городков  |  -   |   -   |   -    |  2,7   |    -    |      -      ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||Поля для:   |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- футбола   | 7,5  |   -   |  8,1   |   -    |    -    |искусственная||            |      |       |        |        |         |трава 11,5   ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- мини-     | 4,0  |  4,5  |  4,7   |   -    |   7,5   |     6,0     ||  футбола   |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- метаний   | 4,5  |   -   |  6,6   |   -    |    -    |      -      ||  мяча,     |      |       |        |        |         |             ||  гранаты,  |      |       |        |        |         |             ||  дротиков  |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||Ипподромы   | 7,5  |       |        |        |         |             ||для         |      |       |        |        |         |             ||проведения  |      |       |        |        |         |             ||конных видов|      |       |        |        |         |             ||спорта и    |      |       |        |        |         |             ||национальных|      |       |        |        |         |             ||игр         |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||Площадки для| 1,6  |       |        |        |         |             ||национальной|      |       |        |        |         |             ||игры "Ордо" |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||Место для   |      |       |        |        |         |             ||занятий     |      |       |        |        |         |             ||легкой      |      |       |        |        |         |             ||атлетикой:  |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- в расчете | 0,8  |  1,0  |  1,5   |   -    |   0,9   |     1,1     ||  одно место|      |       |        |        |         |             ||  для       |      |       |        |        |         |             ||  прыжков,  |      |       |        |        |         |             ||  метания,  |      |       |        |        |         |             ||  толкания  |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||- в расчете |      |       |        |        |         |             ||  на одну   |      |       |        |        |         |             ||  беговую   |      |       |        |        |         |             ||  дорожку в |      |       |        |        |         |             ||  метpax    |      |       |        |        |         |             ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||  400       | 1,5  |  1,8  |   -    |   -    |   1,7   |     2,0     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||  330       | 1,1  |  1,4  |   -    |   -    |   1,3   |     1,5     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||  250       | 0,8  |  1,0  |   -    |   -    |   0,9   |     1,1     ||------------|------|-------|--------|--------|---------|-------------||  200       | 0,7  |  0,9  |   -    |   -    |   0,6   |     1,0     |-----------------------------------------------------------------------     При наличии на спортивной площадке спортивно-технического оборудо-вания,  позволяющего проводить занятия по различным видам спорта  (уни-версальные) или тренажерных устройств применяется коэффициент 1,2.      2. Бассейны, спортивные залы оцениваются в следующих баллах:     Оценка и баллах установлена для спортивных  залов,  имеющих  мини-мальный набор спортивно-технологического оборудования, необходимого дляпроведения учебно-тренировочных занятий.-----------------------------------------------------------------------|Площади     |           Типы сооружений, количество баллов           ||сооружений в|--------------------------------------------------------||кв. метрах  |  Крытый бассейн  | Открытый бассейн |  Спортивный зал  ||------------|------------------|------------------|------------------||до 50       |        4         |        3         |        2         ||------------|------------------|------------------|------------------||50-100      |        8         |        7         |        5         ||------------|------------------|------------------|------------------||101-200     |        16        |        14        |        10        ||------------|------------------|------------------|------------------||201-300     |        24        |        21        |        15        ||------------|------------------|------------------|------------------||301-400     |        32        |        28        |        20        ||------------|------------------|------------------|------------------||401-500     |        40        |        35        |        25        ||------------|------------------|------------------|------------------||501-600     |        47        |        41        |        30        ||------------|------------------|------------------|------------------||601-700     |        54        |        47        |        34        ||------------|------------------|------------------|------------------||701-800     |        61        |        53        |        38        ||------------|------------------|------------------|------------------||801-900     |        63        |        59        |        42        ||------------|------------------|------------------|------------------||901-1000    |        75        |        65        |        46        ||------------|------------------|------------------|------------------||1001-1200   |        81        |        70        |        51        ||------------|------------------|------------------|------------------||1201-1400   |        87        |        75        |        56        ||------------|------------------|------------------|------------------||1401-1600   |        92        |        80        |        61        ||------------|------------------|------------------|------------------||1601-1800   |        97        |        85        |        66        ||------------|------------------|------------------|------------------||1801-2000   |        102       |        90        |        71        ||------------|------------------|------------------|------------------||2001-2200   |        107       |        94        |        75        ||------------|------------------|------------------|------------------||2202-2400   |        122       |        98        |        79        ||------------|------------------|------------------|------------------||2401-2600   |        127       |        102       |        83        ||------------|------------------|------------------|------------------||2601-2800   |        130       |        106       |        87        ||------------|------------------|------------------|------------------||2801-3000   |        135       |        110       |        91        ||------------|------------------|------------------|------------------||3001-3250   |        140       |        114       |        94        ||------------|------------------|------------------|------------------||3251-3500   |        145       |        118       |        97        ||------------|------------------|------------------|------------------||3501-3750   |        150       |        122       |        100       ||------------|------------------|------------------|------------------||3751-4000   |        155       |        126       |        103       ||------------|------------------|------------------|------------------||свыше 4000  |        165       |        135       |        110       |-----------------------------------------------------------------------     Бассейны естественных водоемов оцениваются по показателям, предус-мотренным для открытых бассейнов, с применением коэффициента 0,2.
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