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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с приказом Государственного агентства архитектуры,
 строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 
 от 24 марта 2020 года № 39-нпа
Утвержден приказом Государственного агентства архитектуры, строительства ижилищно-коммунальногохозяйства при ПравительствеКыргызской Республикиот «27» мая 2016 года № 6-нпа

СВОД ПРАВИЛ 
по планировке и застройке
городов и населенных пунктов городского типа

1. Общие положения

1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих городских населенных пунктов, и включает основные требования, предъявляемые на территории Кыргызской Республики принципы и порядок по вопросам планировки, застройки городов и населенных пунктов городского типа.
1.2. Законы Кыргызской Республики от 11 января 1994 года № 1372-XII «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», от 21 декабря 1991 года № 689-XII, «Об индивидуальном жилищном строительстве в Кыргызской Республике», а также законодательные акты в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, нормы и правила по градостроительству, строительству, стандарты, инструкции, указания и иные издаваемые акты, касающиеся к сферу градостроительства являются составными частями настоящего свода правил и применяются в совокупности. 
1.3. Строительство новых и реконструкция существующих городов и населенных пунктов городского типа должно осуществляться в соответствии с генеральными планами, проектами детальной планировки, проектами застройки, утвержденными в установленном порядке.

2. Область применения настоящего свода правил

2.1. Населенные пункты городского типа (город, рабочие, курортные и другие) следует проектировать по нормам, установленным для малых городов с такой же расчетной численностью населения.
2.2. Населенные пункты находящихся вне городов предприятиях и объектах, не имеющие статуса населенных пунктов, следует проектировать по ведомственным нормативным документам, а при отсутствии таких норм, по нормам установленным для сельских населенных пунктов, с такой же расчетной численностью населения.

3. Основные понятия используемые в настоящем своде правил

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующим определением:
архитектурная документация (архитектурный проект) - часть проектной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для дальнейшей разработки документации объектов строительства;
архитектурно-планировочные условия (АПУ) – документ, выдаваемый территориальными органами архитектуры и градостроительства, содержащий архитектурные условия и требования, к функциональному назначению, размещению и основным параметрам объекта строительства, а также технические условия на подключение к инженерным сетям, санитарные, противопожарные, экологические условия и ограничения к проектированию объекта в соответствии с градостроительной документацией;
генеральный план населенных пунктов – градостроительная документация о перспективном градостроительном планировании развития территорий населенных пунктов;
генеральный план объекта - часть проекта строительства объекта (здания, сооружения, комплекса), содержащая комплексное решение вопросов его размещения на территории (земельном участке), прокладки транспортных коммуникаций, инженерных сетей, комплексного благоустройства, озеленения организации хозяйственного обслуживания и иных мероприятий, связанных с местоположением проектируемого объекта;
генеральный проектировщик – проектная организация, имеющая лицензию на определенный вид деятельности проектных (проектно-изыскательских) работ, которая на основании заключенного договора с инвестором или заказчиком выполняет работы по разработке проектной документации, с привлечением субподрядчиков и специалистов по отдельным разделам проектной документации;
городская агломерация - компактная пространственная группировка населенных пунктов (главным образом городских), объединенных в одно целое интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными связями с конкретным городом-центром;
городская, поселковая черта, черта населенного пункта – внешняя граница, отделяющая земли города и другого населенного пункта от иных категорий земель и земельного фонда;
государственный градостроительный кадастр - единая система количественных и качественных показателей, включающих картографическую, статистическую и текстовую информацию, характеризующую территорию градостроительного регулирования по признакам социально-правового режима ее использования, по архитектурно-планировочным параметрам зданий и сооружений, по уровню инженерно-технической оснащенности, ресурсообеспеченности и состоянию окружающей среды;
государственные нормативы (государственные нормативные документы) – система нормативных правовых актов, градостроительных и технических регламентов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований, условий и ограничений, обеспечивающих благоприятные, безопасные и другие необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека;
гостевые стоянки (паркинги) – открытые площадки, предназначенные для временной парковки легковых автомобилей, посетителей объектов посещения;
градостроительство – деятельность юридических и физических лиц в области планировки и застройки населенных пунктов и отдельных территорий, охватывающая решение сложного комплекса общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических и экологических проблем и направленная на преодоление монотонности типовой застройки, научно-обоснованную реконструкцию сложившейся застройки, с отражением национальных особенностей страны, включая строительство и проектирование опасных производственных объектов, водных плотин и сооружений, объектов почтовой и электрической связи, электростанций и подстанций других видов строительства зданий и сооружений;
градостроительная емкость территории – объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города;
градостроительные проекты - проекты, содержащие замысел комплексного территориального градостроительного планирования, организации, развития, застройки территорий (населенных пунктов) и узлов или их частей;
градостроительная документация - комплекс документов о градостроительном планировании развития и застройки территории и генеральный план города и других населенных пунктов, проект черты города, проекты планировки, межевания, застройки и другие документы, необходимые для принятия управленческих решений в области градостроительного развития территорий муниципальных образований и обеспечивающие реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления;
градостроительная оценка территории - комплексный многофакторный анализ, результатом которого является оценка и зонирование территории по ее ценности;
градостроительное (правовое) зонирование – зонирование территорий населенных пунктов в целях установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах таких зон; установление обязательных требований и ограничений к функциональному использованию (функциональное зонирование), застройке (строительное зонирование) и организации ландшафта (ландшафтное зонирование) отдельных частей города;
градостроительный регламент – режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке; 
градостроительные ресурсы - земля, недра, вода, воздушное пространство, энергетические, трудовые, инвестиционные и иные ресурсы, а также территории населенных пунктов и их систем, которые являются неотъемлемыми компонентами формирования среды жизнедеятельности человека;
группа жилой, смешанной жилой застройки – территория, включающая в себя участки жилой, смешанной жилой застройки и территории общего пользования: озелененные территории (скверы, бульвары), объекты повседневного и периодического пользования, детские сады, гаражи-стоянки, проезды, автостоянки и другие, которая формируется в виде квартала или части квартала;
жилые территории – территории, предназначенные для организации жилой среды, отвечающей современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, которые формируются в виде следующих объектов градостроительного нормирования:
1) участки жилой, смешанной жилой застройки в составе общественных зон, жилых групп и микрорайонов;
2) группы жилой, смешанной жилой застройки в составе общественных зон, микрорайонов, кварталов или автономно расположенные в соседстве с комплексами и зонами иного функционального назначения;
3) микрорайоны в составе жилых районов или автономно расположенные в соседстве с комплексами и зонами иного функционального назначения;
4) жилые районы;
жилой район – территория площадью более 60 га. Население жилого района обеспечивается комплексом объектов повседневного и периодического обслуживания в пределах своей территории;
задание на проектирование – документ, в котором содержатся обоснованные требования заказчика к планировочным, архитектурным, инженерным и технологическим решениям и свойствам объекта градостроительства, его основных параметров, стоимости и организации его строительства, и который составляется в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями, технических условий;
зеленая линия - граница, отделяющая зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные набережные) и зеленые насаждения специального назначения (питомники, лесозащитные полосы и т.д) от других зон (жилых, промышленных), а также от улиц и дорог;
инженерно-техническая, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, энергетики, водного хозяйства, ирригационной сети, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населенных пунктов и межселенных территорий;
инженерные изыскания для строительства – работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов, с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 
интенсивность использования территории (интенсивность застройки) – показатель территории в структуре города, населенного пункта в соответствии со схемами улично-дорожной сети и системами общегородских центров, разработанными в составе генерального плана города, населенного пункта, характеризуется показателями плотности застройки, процентом застроенности территории и плотностью улично-дорожной сети, выраженной нормативным размером квартала (микрорайона);
квартал – основной элемент планировочной структуры населенного пункта, города, ограниченный красными линиями магистральных и жилых улиц и проездов, а также иными регламентами градостроительного регулирования, площадью территории до 10 га;
компоненты информационной системы градостроительного кадастра - информационные ресурсы и информационные технологии (программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства) градостроительного кадастра; 
красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в населенных пунктах; 
комплексное благоустройство территории – совокупность работ и мероприятий по инженерной подготовке территории под застройку, устройство дорог; по развитию коммуникационных сооружений и сетей водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, газоснабжения, связи, ирригационной, ливневой и других; по расчистке, осушению и озеленению территории, санитарной очистке; по улучшению микроклимата, охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, снижению уровней шума и других, осуществляемых в целях приведения той или иной территории в состояние, пригодное для строительства и нормального пользования по назначению, создания здоровых, удобных, безопасных и культурных условий жизни населения; 
линии регулирования застройки (линии застройки) - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений и сооружений, с отступлением от красных линий или от границ земельного участка (или совмещенные с красной линией) и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений, а также линии, ограничивающие строительство зданий и сооружений вдоль улиц;
межгосударственные строительные нормы – межрегиональный нормативный технический документ государств-участников СНГ в области проектирования и строительства, утвержденный Межправительственным Советом по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ для применения на обязательной основе и содержащий требования к продукции строительства, а также к связанным с ним процессам;
межгосударственный свод правил по проектированию и строительству – межрегиональный нормативный технический документ государств-участников СНГ в области проектирования и строительства, утвержденный Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) и содержащий предназначенные для применения на добровольной основе технические правила, а также процедуры инженерных изысканий, проектирования, строительства или эксплуатации продукции строительства, определяющие способы достижения ее соответствия предъявляемым к ней обязательным требованиям технических регламентов и межгосударственных строительных норм;
межевание - комплекс градостроительных и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости;
межселенные территории - территории за пределами границ (черты) населенных пунктов;
микрорайон – территория площадью до 60 га, с расчетной численностью населения до 50 тысяч человек, обеспеченного объектами повседневного обслуживания в пределах своей территории, и объектами периодического обслуживания - в пределах нормативной доступности;
мониторинг объектов градостроительной деятельности - система наблюдений за состоянием, использованием и изменениями объектов градостроительной деятельности;
нормативный технический документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, и доступный широкому кругу потребителей;
общественные территории - территории, предназначенные для размещения объектов органов власти, представительств и посольств; научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций; объектов культуры, образования (высшие и средние профессиональные учебные заведения, школы, учреждения дошкольного и внешкольного воспитания); религиозных организаций; торговли, обслуживания; спорта, отдыха; здравоохранения; гостиниц; объектов социальной службы;
очередность строительства - часть объекта строительства, определяемая проектной документацией, состоящая из здания или его части, группы зданий, сооружений, инженерных сетей, устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает автономную эксплуатацию по назначению;
охранная зона памятника истории и культуры – территория, относящаяся к памятнику истории и культуры, определяемая проектом охранной зоны с особо строгим режимом использования земель, запрещающим деятельность, которая может привести к нарушению физической сохранности памятника истории и культуры, а также к искажению условий его восприятия и традиционных параметров ценного градостроительного окружения;
паспорт градостроительного объекта - документ установленной формы, содержащий сведения о градостроительных регламентах и справочную информацию применительно к данному градостроительному объекту;
плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс.кв. метров);
потенциально опасные объекты – объекты, заведомо содержащие потенциальную угрозу устойчивому функционированию иных объектов, угрозу возникновения техногенных или экологических бедствий, а также объекты, на которых необходимо выполнение обязательных экологических и санитарно-эпидемиологических требований, а также требований по взрывной и пожарной безопасности, подлежащие объязательному проведению государственной экспертизы;
правовое градостроительное зонирование – проектная работа, выполняемая на основе или в составе проектов градостроительного планирования развития или проекта застройки территорий, описанная в правилах застройки и землепользования населенных пунктов и городов;
правила застройки и землепользования населенных пунктов - свод правил по застройке и благоустройству населенных пунктов, разработанный в целях реализации проектов градостроительного планирования и проектов застройки территорий, утверждаемый Правительством Кыргызской Республики или органом местного самоуправления;
придомовая территория – территория, непосредственно прилегающая к многоквартирному дому, на которой размещаются подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр и отдыха, хозяйственные площадки. На придомовой территории в жилой, смешанной жилой застройке запрещается размещение отдельно стоящих нежилых объектов, а также встроено-пристроенных нежилых объектов, недопустимых к размещению в жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 
примагистральная территория – территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения, транспортным коридорам, транспортным развязкам, границы которых определяются соответствующей градостроительной документацией;
предпроектная документация – документация, предшествующая разработке градостроительного, архитектурно-строительного проектов, включающая программы, отчеты, технико-экономическое обоснование строительства, технико-экономические расчеты, результаты научных исследований, инженерных изысканий, технологические и конструктивные расчеты, эскизы, макеты, обмеры и результаты обследования объектов, а также иные исходные данные и материалы, необходимые для принятия решений о разработке проектной документации и последующей реализации проектов;
проект - замысел физических и юридических лиц или государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению необходимых условий обитания и жизнедеятельности человека, представленный в форме градостроительной, архитектурной и строительной документации (чертежи, графические и текстовые материалы, инженерные и сметные расчеты); 
проектная документация - совокупность графических, проектных и текстовых документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции или иных изменений объектов строительства и/или их частей;
проект озеленения территории – проектная документация, содержащая планы по озеленению территории (дендрологический план, посадочный чертеж, разбивочный чертеж планировки, пояснительную записку с расчетом объемов работ и смету);
произведение архитектуры, градостроительного искусства – объект авторского права и интеллектуальной собственности автора (авторов), являющийся результатом творческого процесса в профессиональной деятельности физических лиц. Они направлены на создание архитектурного объекта или формирование градостроительного пространства, включая авторский замысел, зафиксированный в форме проектной документации, отдельного чертежа, макета или эскиза, и реализованный в натуре проект (часть проекта), в котором достигнут высокий уровень градостроительных, архитектурных и технических решений;
площадь застройки – площадь застройки земельного участка зданием или сооружением в наружных габаритах, с отмосткой и крыльцами;
производственные территории – территории, предназначенные для размещения производственно-деловых (НИИ с опытными участками и производствами, торговые предприятия с цехами технического обслуживания, информационные центры с издательско-типографским отделом), промышленных (пищевой и легкой промышленности, приборостроения, машиностроения, производства строительных материалов), коммунально-складских (территории ТЭЦ, очистные сооружения, котельные, электростанции, газораспределительные узлы, прочие сооружения городской инженерной инфраструктуры, складские сооружения, стоянки машин механической уборки территорий, кладбища), транспортных и инженерных объектов;
расчетная стоимость строительства - предполагаемая стоимость полных затрат инвестора или заказчика на строительство или иные изменения существующего объекта, определенная по укрупненным расчетным стоимостным показателям на отдельные виды работ или на отдельные объекты;
регистрация документа в градостроительном кадастре - действие, в результате совершения которого документ или его часть включается в информационные ресурсы градостроительного кадастра, а содержащиеся в нем градостроительные регламенты приобретают статус обязательных для соблюдения всеми участниками градостроительной деятельности и правообладателями земельных участков и расположенных на них иных объектов недвижимости;
реконструкция – изменение объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений (высоты, количества этажей, площади, габаритов, контуров), технологического и инженерного оборудования, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-технического обеспечения;
рекреационные территории – территории, включающие городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами размещаются на селитебной территории и формируют систему открытых пространств для отдыха (труда) людей;
санитарные разрывы – разрывы, определяемые минимальным расстоянием от источника вредного воздействия (промышленные, складские объекты, инженерные сооружения, автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, магистральные трубопроводы и др.) до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарные разрывы имеют режим санитарно-защитной зоны, но не требуют разработки проекта его организации;
санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные предприятия и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от ближайших селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения, с целью ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов;
селитебная территория - часть территории населенного пункта, предназначенная для размещения жилых, общественных и рекреационных территорий, а также отдельных частей инженерно-технической и транспортной инфраструктуры, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон;
схемы расселения - схемы, определяющие характер взаимного размещения типов населенных пунктов и уровень развития межселенных связей.
сейсмостойкость объектов строительства - обеспечение расчетно-технической и строительно-конструктивной безопасности объектов строительства, с учетом соответствующих сейсмических воздействий;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе расположенные вне территории кварталов (микрорайонов) – площади, улицы, набережные, бульвары и на территории кварталов (микрорайонов) – проезды и скверы;
территории природного комплекса – объекты градостроительного проектирования, представленные в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки;
территориальное планирование – планирование развития территорий, установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
техническое регулирование в градостроительной деятельности – правовое регулирование отношений в области разработки и применения технических регламентов (при их отсутствии - строительных норм и правил), стандартов, в области оценки (подтверждения) соответствия строительной продукции, контроля и государственного надзора, осуществляемое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 
улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей и пешеходных пространств, сформированная в единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией населенного пункта;
улица, площадь – территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города (населенного пункта);
уникальные, технически сложные и особо опасные объекты – здания и сооружения высотой более 60 метров, главные корпуса ТЭЦ и крупные ГЭС, сооружения пролетом более 36 метров, тоннели длиной более 60 метров, а также объекты, определенные как экспериментальные или выполненные из конструкций, для которых применяются либо разрабатываются специальные методы расчета; 
устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
участок жилой, смешанной жилой застройки – территория площадью до 1,5 га, на которой размещаются жилые дома различной этажности с придомовой территорией;
функционально-планировочное образование – часть территории города (населенного пункта), представляющая собой целостное градостроительное образование, для которого установлены границы, территориальные регламенты, градостроительные нормативы и правила, обеспечивающие комплекс социально-гарантированных условий жизнедеятельности в зависимости от функционального назначения территории;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
эскизный проект - упрощенный вид проектного решения, выполненного в форме эскиза (схема, чертеж, первоначальный набросок), выражающего основную идею проекта.

4. Концепция развития и общая организация территорий городов и населенных пунктов

4.1. Города и населенные пункты необходимо проектировать на основе схем расселения по республике и экономическим районам, региональных градостроительных программ, схем и проектов районной планировки, в увязке с комплексными программами научно-технического прогресса, схемами развития и размещения производительных сил, концепциями, основными направлениями и государственными программами экономического и социального развития, а также с учетом целевых комплексных программ, территориальных комплексных схем охраны природы, схем защиты территорий и населенных пунктов от опасных природно-техногенных процессов.
4.2. Города и населенные пункты следует проектировать как элементы системы расселения Кыргызской Республики и входящих в нее систем расселения областей, административных районов, а также межобластных, межрайонных и межхозяйственных систем расселения. При этом следует учитывать формирование единых для систем расселения социальной, производственной, инженерно-транспортной и других инфраструктур, а также развиваемые на перспективу трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи в пределах зоны влияния населенного пункта - центра или подцентра системы расселения.
4.3. В проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов необходимо предусматривать рациональную очередность их развития в увязке с концепцией и основными направлениями экономического и социального развития Кыргызской Республики и комплексной программой научно-технического прогресса: программами экономического и социального развития областей, районов. При этом необходимо определять перспективы развития населенных пунктов за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Расчетный срок генеральных планов 25 лет, а градостроительный прогноз может охватывать 30-40 лет.
4.4. Численность населения на расчетный срок следует определять на основе демографических данных о перспективах развития населенных пунктов в системе расселения с учетом демографического прогноза естественного и механического прироста населения и маятниковых миграций.
4.5. Территорию для развития городов и населенных пунктов необходимо выбирать с учетом возможности ее рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других условий. При этом должно быть обоснованные необходимости по изъятию земель для государственных и общественных нужд. Перевод особо ценных сельскохозяйственных угодий в другие виды или другую категорию земель производится согласно пункту 4 статьи 74 Земельного кодекса Кыргызской Республики. Территория для строительства нового или реконструкции существующего города или другого населенного пункта должна иметь размеры, достаточные для размещения объектов строительства всех видов, с учетом возможности их перспективного развития, а также благоприятные условия для устройства водоснабжения, канализации и орошения.
4.6. Планировка и застройка городских населенных мест должны осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, генеральными планами городов и населенных пунктов, учитывающих требования пожарной безопасности настоящим и другими техническими регламентами. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 
4.6. Предоставление земельных участков под застройку на площадях залегания полезных ископаемых производится по согласованию с уполномоченного государственного органа по геологии и минеральным ресурсом.
4.7. С учетом преимущественного функционального использования территория города подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.
Селитебная территория предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.
Производственная территория предназначена для размещения промышленных предприятий и связанных с ними опытными производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений.
Ландшафтно-рекреационная территория включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории, формируют систему открытых пространств.
В пределах указанных территорий выделяются зоны различного функционального назначения: коммунально-складские, внешнего транспорта, массового отдыха, курортные (в городах и поселках, имеющих лечебные ресурсы), охраняемых ландшафтов.
В исторических городах следует выделять зоны исторической застройки.
При этом следует:
4.7.1. При соблюдении санитарно-гигиенических и других требований к совместному размещению объектов разного функционального назначения допускается создание многофункциональных зон, должны быть предусмотрены с учетом существующих зданий с различными функциями. 
4.7.2. В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, сели, оползни и обвалы), зонирование территории населенных пунктов следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.
В сейсмических районах функциональное зонирование территории следует предусматривать на основе микрорайонирования по условиям сейсмичности. 
4.7.3. В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.
4.8. Планировочную структуру городов и населенных пунктов следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон, рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой, эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности, комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей, охрану окружающей среды, памятников истории и культуры, возможность проведения пожарно-спасательных работ, в соответствии с установленными требованиями. 
4.9. В крупнейших и крупных городах следует обеспечивать комплексное использование подземного пространства для взаимоувязанного размещения в нем сооружений городского транспорта, предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, отдельных зрелищных и спортивных сооружений, подсобно-вспомогательных помещений административных, общественных, жилых зданий, объектов систем инженерного оборудования, производственных и коммунально-складских объектов различного назначения.
4.10. На территориях, прилегающих к городам, следует предусматривать пригородные зоны для использования их в качестве резервов последующего развития городов и размещения объектов хозяйственного обслуживания, а в составе пригородных зон – зеленые зоны, предназначенные для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий.
При определении границ пригородной зоны следует учитывать взаимосвязанное развитие городских и сельских населенных пунктов, границы административных районов, сельскохозяйственных и других предприятий. Для городов, входящих в формируемую групповую систему расселения, следует предусматривать общую пригородную зону.
4.11. Размещение подсобных сельских хозяйств предприятий, организаций и учреждений, а также участков для коллективных садов и огородов следует предусматривать, на территории пригородной зоны. Объекты жилищно-гражданского строительства подсобных сельских хозяйств, следует размещать на территории существующих сельских населенных пунктов.
4.12. Строительство отдельных санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха без предварительной разработки генерального плана всего курорта или зоны отдыха, а также без проектов детальной планировки комплексов, не допускается.
Заданием на разработку генеральных планов курортов определяются профиль и проектная вместимость санаторно-курортных учреждений в соответствии с комплексной оценкой запасов минеральной воды и лечебной грязи, оценкой пляжных ресурсов, размеров благоприятной для застройки территории и других факторов.
4.13. На территории курортов и зон отдыха запрещается строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий и других объектов, не связанных непосредственно с обслуживанием постоянного и временного населения. В Иссык-Кульской курортной зоне строительство указанных объектов, а также индивидуальное жилищное строительство и строительство животноводческих ферм запрещено в пределах двух километровой прибрежной зоны.
4.14. Существующие в пределах курортов и зон отдыха промышленные и сельскохозяйственные предприятия, являющиеся источниками вредного воздействия на окружающую среду, подлежат планомерному выводу за пределы территории курортов и зон отдыха или изменению профиля их производства.
4.15. В проектах планировки и застройки курортов и зон отдыха должно быть обеспечено зонирование территории по видам ее использования с выделением следующих основных функциональных зон:
курортной, а в зонах отдыха - оздоровительной - для размещения комплексов и отдельных санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха, общекурортных центров и центров зон отдыха, зеленых насаждений общего пользования и пляжей;
селитебной - для расселения постоянного населения курортов и зон отдыха;
коммунально-складской - для размещения баз и складов, котельных, прачечных, гаражей, автопарков, а также промышленных предприятий, связанных с обслуживанием курортов и зон отдыха;
зеленой зоны курортов и зоны отдыха - для создания необходимого санитарно-гигиенического режима курортов и зон отдыха.
4.16. Детские санатории и учреждения отдыха следует размещать в самостоятельных зонах, и отделять их от учреждений для взрослых полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м.

5. Селитебная территория

5.1. Планировочную структуру селитебной территории городов и населенных пунктов следует формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, мест приложения труда, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории. 
Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участками; от 4 до 8 этажей - 8 га.
Для климатических подрайонов (жилой район, микрорайон, квартал) I А, I В, I Г, II В, II Б указанные показатели допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов.
При этом, селитебную территорию в городах необходимо расчленять на районы площадью не более 250 га магистралями или полосами зеленых насаждений шириной не менее 100 м.
5.2. При определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно для городов в целом и отдельных их районов на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства. 
5.3. Размещение индивидуального строительства в городах следует предусматривать:
в пределах городской черты - преимущественно на свободных территориях, включая территории, ранее считавшиеся не пригодными для строительства, а также на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной усадебной застройки, в районах без усадебной застройки при ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся городской среды);
на территориях пригородных зон - на резервных территориях, включаемых в городскую черту; в новых и развивающихся населенных местах, расположенных в пределах транспортной доступности города 30-40 мин.
Районы индивидуальной усадебной застройки в городах не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного строительства на перспективу.
В районах индивидуальной застройки следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории, размещение учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования.
5.4. Для климатических подрайонов IA, IB, IГ, IIB, IIБ в городах, расположенных на высоте 1000 м и более над уровнем моря, допускается применение жилых домов без лифтов не выше 4 этажей.

Общественные центры

5.6. В городах следует формировать систему общественных центров, включающую общегородской центр, центры планировочных районов, жилых и промышленных районов, зон отдыха, торгово-бытовые центры повседневного пользования, а также специализированные центры (медицинские, учебные, спортивные и др.), которые допускается размещать в пригородной зоне.
При этом следует:
5.6.1. Число, состав и размещение отдельных объектов в общественном центре принимаются с учетом величины города, его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории. В крупных и крупнейших городах, а также в городах с расчлененной структурой общегородской центр, дополняется подцентрами городского значения. В малых городах и населенных пунктов, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке.
5.7. В общегородском центре в зависимости от его размеров и планировочной организации следует формировать системы взаимосвязанных общественных пространств (главных улиц, площадей, пешеходных зон), составляющих ядро общегородского центра.
В исторических городах ядро общегородского центра допускается формировать полностью или частично в пределах зоны исторической застройки при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды.

Жилая застройка

5.8. При проектировании жилой застройки, выделяются два основных уровня структурной организации селитебной территории:
микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью 60 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с таблицей 4 настоящего свода правил); границами, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи;
жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, от 80 до 250 га. В пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
5.9. Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей строительной базы и уровня инженерного оборудования.
5.10. При реконструкции районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки следует предусматривать упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятников истории и культуры.
Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической жилой среды.
При комплексной реконструкции сложившейся застройки допускается при соответствующем обосновании уточнять нормативные требования заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного санитарного надзора. При этом необходимо обеспечивать снижение-пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. 
5.11. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп - линии ближайшего перекрестка и не ближе 15 м от остановки общественного транспорта.
Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельным стоящим зданиям - второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с таблицей 7 настоящего свода правил.
Микрорайоны и кварталы с застройкой 5 этажей и выше, обслуживаются двухполосными проездами.
Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечение тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.
При этом следует:
5.11.1. К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым лицами, с ограниченными возможностями здоровья, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не более 4,2 м, а в малоэтажной (1-3 этажа) застройке при ширине не менее 3,5.
Ширина проездов для пожарной техники определяется соответствующими нормативными и нормативно-техническими актами в области пожарной безопасности.
5.12. Размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, выделяемых в городах на индивидуальный дом или на одну квартиру, следует принимать в порядке, установленном органом местного самоуправления.
При определении размеров приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо учитывать особенности градостроительных ситуации в городах разной величины: типы жилых домов, характер формирующейся жилой застройки (среды), условия ее размещения в структуре города, руководствуясь рекомендуемым приложением 3.
5.13. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6м2 чел (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).
5.14. Противопожарные разрывы между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в разделе 12 настоящего свода правил, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.
Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния сокращаются при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь).
5.15. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1
	Площадки
	Удельные размеры площадок, м2/ чел.

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7

	Для отдыха взрослого населения
	0,1

	Для занятий физкультурой
	2,0

	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3

	Для стоянки автомашин
	0,8



При этом следует:
5.15.1. Площадки для занятий физкультурой размещаются в зависимости от их шумовых характеристик, на удаленном расстоянии от площадок для мусоросборников с металлическими крышками должны находиться на хозяйственной площадке с бетонированном или асфальтированном основании на расстоянии 25 м от жилых зданий, а расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м.
5.15.2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей; отдыха взрослого населения и занятия физкультурой в климатических подрайонах IA, IB, IГ; для занятия физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
5.16. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, с отступом от красных линий, магистральных улиц не менее 6 м, а жилых улиц - не менее 3 м. В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах.
5.17. Расстояния от окон жилых и общественных зданий следует принимать: до физкультурных площадок - не менее 25 м, до хозяйственных площадок - не менее 20 м. Размеры хозяйственных площадок следует принимать, м2 на 1000 жителей: 30-для мусоросборников, 100-для чистки мебели, одежды, ковров, 150-для сушки белья.
5.18. При проектировании жилой застройки в городах расчетную плотность населения на территории жилого района и микрорайона, чел/га, следует принимать с учетом рекомендуемого приложения 4.

6. Производственная территория

Промышленная зона (район)
6.1. Промышленные предприятия, следует размещать на территории промышленных зон (районов) в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры, а в сельских населенных пунктах в составе производственных зон.
6.2. При размещении промышленных зон (районов) необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.
Размеры и степень интенсивности использования территории промышленных зон (районов) следует принимать в зависимости от условий их размещения в структуре города и градостроительной ценности различных участков его территории.
6.3. Функционально-планировочную организацию промышленных зон следует, предусматривать в виде панелей и блоков основных и вспомогательных производств с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
При этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания работающих на предприятиях и населения прилегающих к промышленной зоне жилых районов.
6.4. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, не менее 60% всей территории промышленной зоны (района).
6.5. В пределах селитебной территории допускается размещать промышленные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
В случае невозможности устранения вредного влияния предприятия, расположенного в пределах жилой застройки, на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирования за пределы жилой застройки.
6.6. Санитарно-защитные зоны следует предусматривать, если после проведения всех технических и технологических мер по очистке и обезвреживанию вредных выбросов и снижению уровня шума не обеспечиваются предельно допустимые на селитебной территории уровни концентрации вредных веществ и предельно допустимые уровни шума.
Размеры таких зон следует устанавливать в соответствии с действующими санитарными нормами размещения промышленных предприятий и Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, а также с учетом требований защиты от шума и других требований, приведенных в разделе 12 настоящего свода правил.
6.7. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские образовательные организации, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, % :
до 300 м 60
св. 300 до 1000м         50
св. 1000 до 3000 м      40
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
6.9. Устройство отвалов, шламонакопителей, хвостохранилищ, отходов и отбросов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при этом для промышленных районов и узлов, следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них следует размещать за пределами предприятий и III пояса зоны санитарной охраны подземных водоисточников и прохождений подземных вод, с соблюдением санитарных норм или правил безопасности.
Отвалы, содержащие уголь, сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества должны быть размешены от жилых и общественных зданий и сооружений на расстоянии, определяемом расчетом и на основании СанПин «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест», но не ближе расчетного опасного сдвига отвалов на основе разработанного и согласованного ТЭО.

Научная и научно-производственная зона (район)

6.10. На территории научной и научно-производственной зоны следует размещать учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними высшие и средние учебные заведения, учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооружения.
6.11. Численность рабочих научно-производственной зоны, расположенной в пределах селитебной территории, не должна превышать 15 тыс. чел.
6.12. Размеры земельных участков научных учреждений следует принимать (на 1000 м2 общей площади), га, не более:
естественных и технических наук ………. 0,14 – 0,2
общественных наук    ………. 0,1 – 0,12
При этом следует:
6.12.1. В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны.
6.12.2. Меньшие значения показателей следует принимать для крупнейших и крупных городов и для условий реконструкции.

Коммунально-складская зона (район)

6.13. На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.
Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами крупных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественного железнодорожного транспорта.
За пределами территории городов и их зеленых зон, в обособленных складских районах пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья лесоперевалочных баз базисных складов лесных и строительных материалов.
Для малых городов и населенных пунктов следует предусматривать централизованные склады, обслуживающие группу населенных пунктов, располагая такие склады преимущественно в районных центрах или железнодорожных пристанционных населенных пунктах.
В районах с ограниченными территориальными ресурсами и ценными сельскохозяйственными угодьями допускается, при наличии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, распределительных холодильников и других объектов, требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и надежности функционирования.
6.14. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населенных пунктов, допускается принимать из расчета 2 м2 на одного чел. в крупнейших и крупных городах с учетом строительства многоэтажных складов и 2,5 м2 – в остальных населенных пунктах.
В городах-курортах размеры коммунально-складских зон для обслуживания лечащихся и отдыхающих следует принимать из расчета этих зонах оранжерейно-тепличного хозяйства – 8 м2.
В городах общая площадь коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов определяется из расчета 4-5 м2 на одну семью. Число семей, пользующихся хранилищами, устанавливается заданием на проектирование.
Размеры земельных участков, площади, вместимость складов общетоварных и специализированных, для хранения овощей, картофеля и фруктов, топлива и строительных материалов допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 6.
При этом, размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать 50 м.

7. Ландшафтно-рекреационная территория

7.1. В городах и населенных пунктах необходимо предусматривать, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%.
7.2. Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории городов и населенных пунктов, следует принимать по таблице 2.
В крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к указанным в таблице 2 озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2/чел.
Таблица 2
	Озелененные территории общего пользования
	Площадь озелененных территорий м2/чел.

	
	крупнейших, крупных и больших городов
	средних городов






	малых городов и населенных пунктов

	Общегородские
	10
	7
	8(10)

	Жилых районов
	6
	6
	-



В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.
При этом следует:
7.2.1. Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%. 
7.3. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10% от общей площади населенного пункта.
Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут, а парков планировочных районов не более 15 минут.
В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов.
7.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более:
для городских парков            100
для парков зон отдыха          70
для парков курортов  50
для лесопарков (лугопарков, гидропарков) …… 10
для лесов          1-3
При этом, при числе единовременных посетителей 10 – 50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.
7.5. В крупнейших, крупных и больших городах наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.
Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., спортивных парков 12 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения, нормы расчета которых приведены в рекомендуемом приложении 6.
7.6. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организация национальных и природных парков должна предусматривать использование их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных целях с выделением, заповедной, заповедно-рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон.
7.7. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков- 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5, для условий реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров.
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.
7.8. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования раздела 11 настоящего свода правил. 
7.9. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха.
Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых:
по оси улиц       18
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой      10
7.10. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территории.
7.11. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дорог, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применения асфальтового покрытия в исключительных случаях.
7.12. Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 3.
Таблица 3
	Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
	Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси

	

	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети:
газопровод, канализация 
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при без канальной прокладке) 
водопровод, дренаж 
силовой кабель и кабель связи
	
1,5 
2,0

2,0 
2,0
	
-
1,0

-
0,7



При этом следует:
7.12.1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
7.12.2. Расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
7.12.3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разделе 11 настоящего свода правил.
7.13. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских населенных пунктов.
Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.
7.14 На территориях парков возможно строительство зданий и сооружений функционально соответствующих организации и направленности каждого парка: предприятия общественного питания, выставочные залы, галереи, музеи, клубные, театральные, физкультурно-спортивные и культурно-массовые сооружения. При этом суммарная площадь застройки таких объектов, размещаемых на территории парка не должна превышать 15% от площади данного парка.

Зоны отдыха и курортные

7.15. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, не более 1,5 ч.
7.16. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.
7.16. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных – по рекомендуемому приложению 8.
7.17. Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно гигиеническими условиями. В ее пределах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания, лечащихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования, пляжи.
7.18. При проектировании курортных зон следует предусматривать:
размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на территориях с допустимыми уровнями шума; детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с отделением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м;
вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой застройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и отдыхающих;
ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных транспортных потоков.
7.19. Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, культурно-бытового и хозяйственного обслуживания и единое архитектурно-пространственное решение.
7.20. Размеры территорий общего пользования курортных зон следует устанавливать из расчета, м на одно место, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях: общекурортных центров – 10, озелененных – 100.
При этом следует:
7.20.1 В курортных зонах сложившихся курортов, а также горных курортов размеры озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50%.
7.21. Размеры территории пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее:
речных и озерных       8
речных и озерных (для детей)        4
Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м на одного посетителя.
Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать не менее - 0.25 м.
Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей:
санаториев       0,6-0,8
учреждений отдыха и туризма       0,7-0,9
детских лагерей          0,5-1,0
общего пользования для местного населения  0,2
отдыхающих без путевок     0,5

8. Учреждения и предприятия обслуживания

8.1. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городов и населенных пунктов, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.
Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 6.
Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в настоящем разделе и в рекомендуемом приложении 6, следует принимать по заданию на проектирование.
8.2. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и средние города-центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч; в исторических городах необходимо учитывать также туристов.
8.3. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице 4.
8.4. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и пред-приятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 5.
Таблица 4
	Учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Детские образовательные организации:
	

	В городах
	300

	В малых городах, при одно- и двухэтажной застройке
	500

	Общеобразовательные школы1
	750 (500 для начальных классов)

	Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Поликлиники и их филиалы в городах
	1000

	Раздаточные пункты молочной кухни
	500

	То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Аптеки в городах
	500

	То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного назначения:
 в городах при застройке: 
многоэтажной 
одно-, двухэтажной 
в сельских поселениях
	


500 
800 
2000

	Отделения связи и филиалы банков
	500



1Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские образовательные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).
Для климатических подрайонов IА, IГ в условиях сложного рельефа указанные в таблице 4 радиусы обслуживания следует уменьшать на 30 %.
Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
Таблица 5
	

Здания (земельные участки) учреждений предприятий обслуживания
	Расстояние от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м

	
	До красной линии
	До стен жилых домов


	До зданий обще-образовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений



	
	В городах
	
	

	Детские образовательные организации и общеобразовательные школы (стены здания)
	25
	По нормам инсоляции и освещенности

	Приемные пункты вторичного сырья
	-
	20*
	50

	Пожарные депо
	10
	50
	50

	Крематории, при количестве печей более одной
Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га.

Склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров.
	6

6



6



6



5
	1000

500



300



100



50
	1000

500



300



100



50


*С входами и окнами.
Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных- для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и паталого-анатомического.
9. Транспорт и улично-дорожная сеть

9.1. При проектировании городов и населенных пунктов следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой и прилегающей к нему территориями, обеспечивающие удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей транспортной сети.
9.2. Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с населением, тыс. чел.:
1000        40
500          37
250          35
100 и менее      30
Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза.
9.3. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 250-400 легковых автомобилей, 25-40 грузовых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. и 100-150 единиц для других населенных пунктов, с населением менее 100 тыс.жителей.
Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других населенных пунктов системы расселения, и транзитных авто определяется специальным расчетом.
Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 20%.
Внешний транспорт

9.4. Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и аэровокзалы) следует размещать, обеспечивая транспортные связи с центром города, между вокзалами, с жилыми и промышленными районами. Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта.
9.5. Новые сортировочные станции общей сети железных дорог следует размещать за пределами городов, а технические пассажирские станции, парки резервного подвижного состава, грузовые станции и контейнерные площадки железнодорожного и автомобильного транспорта - за пределами селитебной территории. Склады и площадки для навалочных грузов долговременного хранения, расположенные в пределах селитебной территории, подлежат переносу в коммунально-складские зоны.
9.6. В пригородных зонах крупных и крупнейших городов для пропуска транзитных поездов следует предусматривать обходные линии с размещением на них сортировочных и грузовых станций общеузлового значения. На головных участках железных дорог при интенсивности пригородного и внутригородского пассажирского движения более 10 пар поездов в час следует предусматривать дополнительные пути, а при необходимости - устройство в городах глубоких железнодорожных вводов или диаметров с обеспечением их взаимодействия с городскими скоростными транспортами.
9.7. Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях следует предусматривать для линий категорий: I, II - за пределами территории населенных пунктов, III, IV - за пределами селитебной территории.
В пределах территории населенных пунктов пересечения железных дорог в одном уровне с улицами и автомобильными дорогами, а также с линиями электрического общественного пассажирского транспорта следует предусматривать в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
9.8. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, ширина санитарно-защитной зоны уменьшается, но не более чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.
9.9. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, следует проектировать в обход населенных пунктов в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
В случае проложения дорог общей сети через территорию населенных пунктов их следует проектировать с учетом требований настоящего свода правил.
9.10. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из города-центра к загородным зонам массового отдыха, аэропортам и другим населенным пунктам в системе расселения, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая, ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон городов (систем расселения) следует принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 7 настоящего свода правил.
9.11. Аэродромы следует размещать в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.
Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.
9.12. Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. Требования по согласованию размещения объектов приведены в обязательном приложении 2.
9.13. Морские и озерные порты следует размещать за пределами селитебных территорий на расстоянии от жилой застройки не менее 100 м. При этом, следует:
9.13.1. На территории морских портов следует предусматривать съезды к воде и площадки для забора воды пожарными автомашинами.
9.13.2. В портах с малым грузооборотом пассажирский и грузовой районы допускается объединять в один грузопассажирский.
9.13.3. Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать в пригородных зонах, а в пределах городов - вне селитебной территории.

Сеть улиц и дорог

9.14. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного' и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 6.
Таблица 6
	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Магистральные дороги:
скоростного движения


	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и населенным местам в системе расселения. Пересечение с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях.

	регулируемого движения

	Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, в одном уровне.

	Магистральные улицы:
общегородского
назначения:
непрерывного
движения

	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях.


	регулируемого движения

	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги.
Пересечение с магистральными улицами и дорогами, в одном уровне.

	районного значения:
транспортно-
пешеходные

	Транспортно-пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.


	пешеходно-
транспортные

	Пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.


	Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке

	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.


	улицы и дороги в научно- производственных, про-мышленных и комму-нально-складских зонах
(районах)

	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне.


	пешеходные улицы 
и дороги

	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.


	парковые дороги

	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей.


	проезды

	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.


	велосипедные дорожки
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов
транспортного движения трассам приложения труда и к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах – связь в пределах планировочных районов.




При этом следует: 
9.14.1. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до красной линии и линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 25 м. 
9.14.2. Главные улицы, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.
9.14.3. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные настоящими нормами, допускается при наличии специальных обоснований применять категории магистральных улиц и дорог, приведенные в настоящей таблице для групп городов с большей численностью населения.
В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движений.
В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей преимущественно по периметру этого ядра.
9.15. Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 7.
Таблица 7
	

Категория дорог и улиц
	Расчет-ная ско- рость движе- ния, км/ч
	Шири-на полосы движе- ния,
м
	Число полос дви- жения
	Наиме-ньший радиус кривых в плане, м
	Наибольший про- дольный уклон, %.
	Ширина пеше- ходной части тро- туара,м

	Магистральные дороги: 
 Скоростного движения 
 Регулируемого движения
	
120
80
	
3,00-3,50
3,00
	
4-8
2-6
	
600
400
	
30
50
	
-
-

	Магистральные улицы:
Общегородского назначения:
 непрерывного движения
 регулируемого движения 
районного значения:
 транспортно-
пешеходные

	

100
80

50
	

3,00-3,50
3,00

3,50
	

4-8
4-8

2
	

500
400

125
	

40
50

40
	

4,5
3,0

3,0

	Улицы и дороги местного значения:
 Улицы в жилой застройке
 Улицы и дороги научно- 
производственных,
промышленных, и 
 коммунально-
 складских районов 
 парковые дороги
	

40

50
40


40
	

3,00

3,00
3,00


2,80
	

2

2-4
2


2

2
	

90

90
50


75
	

70

60
70


80
	

1,5

1,5
1,5


-

	Проезды: 
 основные 
 второстепенные
	
40
30
	
2,80
3,00
	
2
1
	
50
25
	
70
80
	
1,0
0,75

	Пешеходные улицы: 
 основные 
 второстепенные
	
-
-
-
	
1,00
0,75
	
по расчету
	
-
-
	
40
60
	
по проекту

	Велосипедные дорожки: 
 обособленные 
 изолированные
	
20
30
	
1,50
1,50
	
1-2 
2-4
	
30
50
	
40
30
	
-
-



Велосипедные дорожки принимать не совмещенно с проезжей частью.
* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
При этом следует:
9.15.1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50-75; магистральных улиц – 40-80; улиц и дорог местного значения – 15-25. Ширина технической полосы, а также разделительных полос устанавливается в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами и заданием на проектирование.
9.15.2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км /час с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.
9.15.3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м; для пропуска автобусов в часы „пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.
На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.
9.15.4. В климатических подрайонах Iа, Iг наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10 %. В местностях с объемом снегоприноса за зиму более 600 м3/м в пределах проезжей части улиц и дорог следует предусматривать полосы шириной до 3 м для складирования снега.
9.15.5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.
9.15.6. В климатических подрайонах IA, IГ в местностях с объемом снегоприноса более 200 м3/м ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать не менее 3 м.
9.15.7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
9.15.8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
9.15.9. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.
9.15.10. В малых, средних и больших городах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до красной линии или линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
9.16. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
9.17. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 0,5; стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.
При этом допускается, устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог с выделением их маркировкой двойной линией. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.
9.18. Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее, м: для магистральных улиц и дорог регулируемого движения - 8, местного значения - 5; на транспортных площадях - 12. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшить, но принимать не менее 6 м. на транспортных площадях - 8м.
При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.
При этом, для общественного транспорта (троллейбус, автобус) радиусы закругления устанавливаются в соответствии с техническими требованиями эксплуатации этих видов транспорта.
9.19. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 и 10x50.
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более – 0,5 м.
При этом, в условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
9.20. В селитебных районах, в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 0/00) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 0/00. На путях с уклонами 30-60 0/00 необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.
9.21. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200-300 м.
Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом:
400-800 м на дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах;
300-400 м на магистральных улицах непрерывного движения. 
При этом следует:
9.21.1. Возможность устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч.
9.21.2. Устройство пешеходных путей (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел./м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел/м2.
Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

9.22. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел/ м2 - для скоростного транспорта.
9.23. Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует принимать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне в соответствии с требованиями норм на транспортные сооружения.
При этом следует:
9.23.1. В историческом ядре общегородского центра в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта (пешеходный, велосипедные и другие виды).
9.23.2. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га. в условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам или обособленному полотну. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/ч.
9.23.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, в пределах 1,5- 2,5 км/км2 .
В центральных районах крупных и крупнейших городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/м2.
9.24. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м; указанное расстояние следует уменьшать в. климатических подрайонах IA, IГ до 300 м, в IV климатическом районе до 400 м.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.
9.25. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенных пунктов следует принимать: для автобусов и троллейбусов 400-600 м, экспресс-автобусов - 800-1200 м, электрифицированных железных дорог-1500-2000 м.
9.26. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков, чел/м2, не более: 1,0 - при одностороннем движении; 0,8 - при встречном движении; 0,5 - при устройстве распределительных площадок в местах пересечения и 0,3 - в центральных и конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.
Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

9.27. На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи для постоянного хранения не менее 70% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 1500 м.
Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать гаражи из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
жилые районы 25
производственные и коммунально- складские зоны (районы)        25
общегородские и специализированные центры          5
зоны массового кратковременного отдыха        15
При этом, следует:
9.27.1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15 % парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий населенного пункта.
9.27.2. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:
мотоциклы и мотороллеры
с колясками, мотоколяски    0,5
мотоциклы и мотороллеры без колясок  0,25
мопеды и велосипеды          0,1
9.27.3. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.
9.27.4. Указанные в пунктах 9.27.2 и 9.27.3 определенные расчетами предусматривается места массового хранения автомашин при разработке проектов детальной планировки населенных пунктов. 
9.27.5. На территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать места для хранения автомобилей в многоярусных стоянках с использованием подземного пространства не менее 50% от расчетного показателя.
9.28. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 9.
9.29. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место:
для гаражей:
одноэтажных………. 30
двухэтажных    …….. 20
трехэтажных     ……... 14
четырехэтажных ……12
пятиэтажных    ……... 10
наземных стоянок       … 25
9.30. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать: от перекрестков магистральных улиц – 50 м, улиц местного значения – 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30м.
Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон жилых домов и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м, кроме случаев, когда проектом предусматривается специальные мероприятия, по улучшению санитарных условий.
Вентиляционные шахты подземных гаражей должны предусматриваться в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
9.31. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размешать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемому приложению 9.
9.32. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать, исходя из сложившиеся конкретной градостроительной ситуации, в соответствии с таблицей 8.
9.33. Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
на 10 постов     …… 1,0
-//- 15 -//- ………. 1,5
-//- 25 -//- …………. 2,0
-//- 40 -//- …………. 3,5
9.34. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
на 2 колонки ……. 0,1
-//- 5 -//- ……..……. 0,2
-//- 7 -//- …………. 0,3
-//- 9 -//- …………. 0,35
-//- 11 -//- ……….… 0,4
Таблица 8
	Объекты, до которых исчисляется разрыв
	Расстояние, м

	
	Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 
машино-мест

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	12
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35


10. Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация
10.1. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут., следует принимать по проекту, но не более, га:
до 0,8      .. 1,0;
от 0,8 до 12       . 2,0;
от 12 до 32        . 3,0;
от 32 до 80        . 4,0;
от 80 до 125      .6,0;
от 125 до 250    12,0;
от 250 до 400    18,0;
от 400 до 800............. 24,0.
10.2. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 9.
Таблица 9
	Производительность очистных сооружений канализации,
тыс. м3/ сут


	Размеры земельных участков, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой
очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	св. 0,7 до 17
	4
	3
	3

	‘ 17 ’ 40
	6
	9
	6

	‘ 40 ’ 130
	12
	25
	20

	‘ 130 ’ 175
	14
	30
	30

	‘ 175 ’ 280
	18
	55
	-



10.3. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.
10.4. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать, по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать по действующим нормативным документам.
Санитарная очистка

10.5. Для городов с численностью населения свыше 250 тыс. чел. и курортов республиканского значения следует предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов-мусороперерабатывающие предприятия.
Нормы накопления бытовых отходов допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 10.
10.6. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке бытовых отходов и других объектов следует принимать:
Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м
1) Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов.
2) Поля ассенизации и поля запахивания.
3) Скотомогильники с захоронением в ямах.
4) Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов.
5) Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов.
6) Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью свыше 40 тыс. тонн в год.
Класс II - санитарно-защитная зона 500 м
1) Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. т/год.
2) Полигоны и участки компостирования твердых бытовых отходов. 
3) Скотомогильники с биологическими камерами.
4) Сливные станции.
Класс III - санитарно-защитная зона 300 м
1) Центральные базы по сбору утильсырья.
3) Участки для парникового и тепличных хозяйств с использованием отходов.
4) Компостирование отходов без навоза и фекалий.
Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м
Мусороперегрузочные станции.
Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.
Класс V - санитарно-защитная зона 50 м
Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).
Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе).
10.6.1. Наименьшие размеры земельных участков полей ассенизации, компостирования и полигонов следует принимать с учетом гидрологических, климатических и грунтовых условий.

Электро, тепло, холодо и газоснабжение. Связь, радиовещание и телевидение

10.7. Расход электроэнергии, потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения следует определять:
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей;
для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
Допускается принимать укрупненные показатели электропотребления в соответствии с рекомендуемым приложением 11.
10.8. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории крупнейших и крупных городов следует предусматривать кабельными линиями.
Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории промышленных зон (районов), а также производственных зон сельскохозяйственных предприятий.
10.9. При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы селитебной территории существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными, а в крупнейших городах в случаях целесообразности застройки освобождаемой территории жилыми или общественными зданиями - также замену существующих открытых понизительных подстанций глубокого ввода закрытыми.
10.10. Электрические сети напряжением до 20 кВ включаемых на селитебной территории городов и населенных пунктов в районах застройки зданиями в 4 этажа и выше, а также сети всех напряжений на территории курортных комплексов следует, предусматривать кабельными линиями.
10.11. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ*А и выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на селитебной территории, а на территории курортных комплексов – все трансформаторные подстанции и распределительные устройства следует предусматривать закрытого типа. На подходах к подстанции и пунктам перехода воздушных линий в кабельные следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий.
10.12. Размеры земельных, участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110- 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га.
10.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ*А и выполнением мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м.
10.14. Теплоснабжение населенных пунктов следует предусматривать в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.
10.15. При отсутствии схемы теплоснабжения в районах одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше и в сельских населенных пунктах системы централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу общественных и жилых зданий.
В городах, расположенных в IV климатическом районе, следует предусматривать, при соответствующем технико-экономическом обосновании, централизованные системы холодоснабжения.
10.16. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 10.
Таблица 10
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	

	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)
	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)
	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 до 233)
	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 до 466)
	4,3
	3,5


При этом:
10.16.1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
10.16.2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по действующим нормативным документам.
10.16.3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
10.17. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
10 тыс. т/год …… 6
20 тыс. т/год …… 7
40 тыс. т/год …… 8
10.18. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно действующим нормативным документам.
10.19. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Размещение инженерных сетей

10.20. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами (или разделительными полосами) - тепловые сети, каналы или тоннели; на разделительных полосах - водопровод, газопровод, хозяйственно-бытовую и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи сигнализации и диспетчеризации).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
10.21. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством капитальных дорожных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.
10.22. Прокладку подземных инженерных сетей следует, предусматривать: совмещенную в общих траншеях в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении строительства инженерных сетей с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать размещение теплопроводов в каналах или тоннелях независимо от их диаметра.
10.23. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 11.
10.24. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и связи - над тоннелями.
10.25. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории не допускается.
Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами населенных пунктов. 
Таблица 11
	
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	Инженерные сети
	фунда- ментов зданий и соору- жений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	
оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электро- передачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбу-сов
	св. 1 до 35 кВ
	св. 35 до 110 кВ и выше

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы газов Низкого до 0,005 (0,05)
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	5
	10

	Среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
	4
	1
	4,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	5
	10

	Высокого св. 0,3 до 0,6 (6)
	7
	1
	7,8
	3,8
	2,5
	1
	1
	5
	10

	Высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	10
	1
	10,8
	3,8
	2,5
	2
	1
	5
	10

	
	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	От наружной стенки канала, тоннеля
	2 (см. при-меч.1.3)
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3
	

	
	От оболочки бесканальной прокладки
	5
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	
	

	
	Кабели силовые всех направлений и кабели связи
	0,6
	0,5
	3,2
	2,8
	1,5
	1
	0,5*
	5*
	10*
	

	
	Каналы, коммуникацион- ные тоннели
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3*
	

	
	 Наружные 
 пневмомусоропроводы
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
При этом следует:
1.1. Для климатических подрайонов 1А, 1Г расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительства с сохранением вечномерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по техническому расчету.
1.2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до здания сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
1.3. Расстояние тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.
1.4. Расстояние от силовых кабелей напряжением ПО - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
1.5. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки канала), м:
1-от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 
2-от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа (6 кгс/см2) , теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;
1,5-от силовых кабелей и кабелей связи; 
расстояние от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений – 5 м.
1.6. В стесненных и сложных технических условиях допускается уменьшение вышеуказанных расстояний, если предусматривается проектом мероприятии обеспечивающие безопасность и нормальной эксплуатации.
Таблица 12
	




Инженерные сети




	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	

водопровода



	

канализа-ции бытовой



	дрена-жа и дожде-вой канализации



	газопроводов давления, Мпа (кгс/ см2)
	кабе- лей сило-вых всех напряжении ении



	кабе-лей связи



	тепловых сетей
	каналов тоннеля


	наруж ных пневмомусоро проводов




	
	
	
	
	низ- кого до 0,005 (0.05)


	сред- него св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3)


	высокого
	
	
	наружная стенка канала, тон неля


	обо- лочка беска-наль- ной прок-ладки


	
	

	
	
	
	
	
	
	св.0.3 (3)до 0,6 (6)
	св. 0.6 (6) до 1,2 (12)
	
	
	
	
	

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Водопровод
	см. Примечан. 1
	см. 
Прим. 2
	1,5
	1
	1
	1,5
	2
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая
	см. Примечан. 2
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Дождевая канализация
	1,5
	0,4
	0,4
	1
	1,5
	2
	5
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Газопроводы давления, МПа (кгс/ см2): 
низкого до 0,005 (0,05) среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6)
высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	

1
1
1,5
2
	

1 
1,5
2
5
	

1
1,5
2
5
	

0,5 
0,5 
0,5 
0,5
	

0,5 
0,5 
0,5 
0,5
	

0,5 
0,5 
0,5 
0,5
	

0,5 
0,5 
0,5
 0,5
	

1 
1 
1
2
	

1
1 
1 
1
	

2 
2
2
4
	

1 
1
1,5
2
	

2 
2 
2 
4
	

1
1,5
2
2

	Кабели силовые всех напряжений
	0,5*
	0,5*
	0,5*
	1
	1
	1
	2
	0,1-
0,5*
	0,5
	2
	2
	2
	1,5

	Кабели связи
	0.5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1
	0,5
	-
	1
	1
	1
	1

	Тепловые сети:
от наружной стенки
канала,
тоннеля
от оболочки
бесканальной
прокладки
	
1,5

1,5
	
1

1
	
1

1
	
2 

1
	
2 

1
	
2

1,5
	
4

2
	
2 

2
	
1

1
	
-

-
	
-

-
	
2 

2
	
1

1

	Каналы, тоннели
	1,5
	1
	1
	2
	2
	2
	4
	2
	1
	2
	2
	-
	1

	Наружные
пневмомусоропроводы
	1
	1
	1
	1
	1,5
	2
	2
	1,5
	1
	1
	1
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В соответствии с требованиями раздела 2 правил устройства электроустановок (ПУЭ).
При этом следует:
1.1 При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий.
1.2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следут принимать, м: до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м.
1.3. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее 2 или более газопроводов.
1.4. Допускается прокладка магистральных инженерных сетей под и внутри здания, в исключительных случаях, при устройстве проходного канала не связанного с основной конструкцией здания.
11. Инженерная подготовка и защита территории

11.1. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.
При разработке проектов планировки и застройки городских населенных пунктов следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.
11.2. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхности вод и проложения поливочных арыков со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
11.3. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.), предусматривая в населенных пунктах, городах, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
При арычном поливе следует предусматривать водоотведение по арыкам с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
11.4. На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, населенных пунктов, на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.
11.5. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений. 
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
11.6. Для защиты существующей застройки в селеопасной зоне необходимо предусматривать максимальное сохранение леса, посадку древесно-кустарниковой растительности, террасирование склонов, укрепление берегов селеносных рек, сооружений плотин и запруд в зоне формирования селя, строительство селенаправляющих дамб и отводящих каналов на конусе выноса.
11.7. На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.
Территории оврагов используются для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов, а также устройство парков.
11.8. В городах и населенных пунктах, расположенных на территориях, подверженных оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий районов.
12. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

12.1. Территорию для строительства новых и развития существующих городов и населенных пунктов в соответствии с земельным кодексом Кыргызской Республики следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. 
Размещение застройки на орошаемых и осушенных землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также на землях, занятых водоохранными защитными и другими лесами I группы, допускается в исключительных случаях в соответствии с Земельным кодексом Кыргызской Республики, а на землях с высокими показателями их оценки – запрещается. 
12.2. Запрещается проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залеганий полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения государственного уполномоченного органа геологии и минеральных ресурсов при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.
12.3. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:
на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон);
на землях зеленых зон городов, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;
в зонах охраны гидрометеорологических станций;
в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;
в первой зоне округа санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов;
Во второй зоне округа санитарной охраны курортов допускается размещать объекты, связанные с эксплуатацией, развитием и благоустройством курортов, а также объекты обслуживания населения курортов, если они не вызывают загрязнения атмосферы, почвы и вод, превышение нормативных уровней шума и напряжения электро-магнитного поля. В третьей зоне отдыха санитарной охраны курортов допускается размещение объектов, которые не оказывают отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта. 
При этом не допускается:
12.3.1. Размещение зданий и сооружений:
на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;
в опасных зонах отвалов породы угольных, сланцевых шахт и обогатительных фабрик, оползней, селевых потоков и снежных лавин;
в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (зоной катастрофического затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и повлечет за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий);
в сейсмических районах и зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам; 
в охранных зонах магистральных трубопроводов.
12.3.2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах заповедников допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не нарушает природных условий заповедников и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники.
12.3.3. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и сводом правил о землях транспорта.
12.3.4. При размещении объектов оказывающих прямое, либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.
12.4. Леса зеленых зон городов, городские и курортные леса, относящиеся к лесам 1 группы, должны быть использованы в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях. В заболоченных местах на территории населенных пунктов пригородных зон следует предусматривать гидролесомелиоративные мероприятия. 
12.5. В пределах пригородных зон городов и землях лесного фонда следует предусматривать формирование зеленых зон общественного назначения.
Территориальная организация зеленых зон городов должна предусматривать разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.
12.6. Вокруг городов и населенных пунктов, расположенных в безлесных и малолесных районах, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.
Ширину защитных лесных полос следует принимать, м, не менее: для крупнейших и крупных городов - 500 , больших и средних городов - 100, малых городов и сельских населенных пунктов - 50.
12.7. В проектах планировки и застройки городов и их пригородных зон следует предусматривать рациональное использование ценных природных ландшафтов и их охрану выделение ландшафтно-рекреационных территорий, ограничение рекреационных нагрузок на ландшафт в соответствии с его устойчивостью, соблюдение режимных требований особо охраняемых территорий – государственных заповедников и заказников, природных национальных парков, ботанических садов и дендрологических парков, а также памятников природы – лесных, водных и геологических.
Защита атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения

12.8. Селитебные территории следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений и другие пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.
При этом следует:
12.8.1. Предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, имеющие величину санитарного разрыва более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30-40%, в течении зимы 50-60% дней).
12.8.2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего свода правил.
12.8.3. Загрязнения атмосферного воздуха при размещении аэропортов учтены в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201. 
12.9. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и озерных акваторий необходимо предусматривать в соответствии с требованиями водного законодательства и санитарных норм, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод с соблюдением норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях.
12.10. Селитебные территории городов и населенных пунктов, курортные зоны и места массового отдыха следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
12.11. Размещение промышленных предприятий в прибрежных полосах (зонах) водоемов допускается только при необходимости непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с водным законодательством Кыргызской Республики. Число и протяженность примыканий площадок предприятий к водоемам должны быть минимальными.
При размещении складов минеральных удобрений и химических средств зашиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
12.12. Ширина прибрежной водоохраной полосы рек определяется с каждой стороны от среднемноголетнего уреза воды.
Ширина водоохраной полосы магистральных и межхозяйственных каналов устанавливается по обе стороны от бровки при прохождении канала в выемке или от подошвы дамбы - при прохождении канала в насыпи. 
12.12.1. На реках наименьшая ширина водоохраной зоны устанавливается по обоим берегам от среднемноголетнего уреза воды для рек длиной:

	Длина рек
	Ширина водоохраной зоны, м

	от 1 до 10 км
от 10 до 50 км
от 50 до 100 км
более 100 км
	до 50 
до 75 
до 100 
до 150 



12.12.2. Для магистральных и межхозяйственных каналов наименьшая ширина водоохранной зоны устанавливается: 

	Для каналов пропускной способностью
	Ширина водоохраной зоны, м

	от 5 до 10 м3/сек
от 10 до 20 м3/сек
более 20 м3/сек
	50 
75 
100 


для озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний период и для водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при площади акватории до 2 км –300 м, более 2 км – 500 м.
В пределах водоохранных зон по берегам рек, озер и водохранилищ выделяются прибрежные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности.
12.12.3. На территории городов и сельских населенных пунктов, примыкающих к водному объекту, устанавливаются только прибрежные водоохранные полосы, размеры которых уточняются на основании конкретных условий планировки и застройки по генеральному плану населенного пункта.
При проектировании населенных пунктов, минимальные размеры прибрежных водоохранных полос для рек и каналов устанавливаются в зависимости от характеристики прилегающих к водоисточнику угодий (пашни, сенокосы, кустарники и т.д.) и крутизны склонов согласно таблицы.
	Вид угодий, прилегающих к водоисточнику
	Ширина водоохраной полосы (м) при крутизне прилегающих склонов

	
	обратный и нулевой уклон
	до 3 градусов
	более 3 градусов

	Пашня
	10-12
	20-35
	35-50

	Пастбища и сенокосы
	10-15
	15-25
	25-30

	Лес, кустарник, сад
	20
	20-35
	35-50



Максимальные размеры относятся к наиболее эродируемым почвогрунтам.
12.12.4. В водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ запрещается: 
размещение полигонов для твердых бытовых отходов и неутилизированных промышленных отходов, складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения;
строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
12.12.5. В пределах прибрежных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается установка палаточных городков, организация летних лагерей скота.
12.12.6. Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатация водохранилищ.
12.12.7. В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям действующих в строительстве нормативно-технических документов.
12.13. Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в открытые водоемы подлежат очистке с учетом требований «Правил охраны поверхностных вод».
Отведение поверхностного стока с территории промышленных предприятий в водные объекты допускается в тех случаях, когда его использование в промводоснабжении оказывается технически невозможным или экономически нецелесообразным.
Сброс вод поверхностного стока не допускается в непроточные водоемы в местах, отведенных для пляжей, в замкнутые лощины, подверженные заболачиванию, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их склонов, в рыбные пруды без соответствующего согласования.
12.14. В декоративных водоемах и водоемах, используемых для купания, расположенных на территории населенных пунктах следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала: в декоративных водоемах при площади зеркала до 3 га - 2 раза, при площади более 3 га – 1 раз;
в водоемах для купания - соответственно четыре и три раза, а при площади более 6 га - 2 раза.
Глубина воды в водоемах, расположенных в пределах селитебных территорий, в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 м, а в прибрежной зоне при условии периодического удаления водной растительности – не менее 1м.
Площадь водного зеркала и пляжей водоема следует принимать в соответствии с п. 8.21 настоящего свода правил. Прибрежные полосы прудов и других водоемов должны быть благоустроены. Следует предусматривать меры исключающие загрязнение водоемов поверхностными водами.
12.15. Мероприятия по защите почв необходимо предусматривать в соответствии с требованиями законодательства по охране почв, санитарных норм и требованиями ведомств, обеспечивающими предупреждение загрязнения почв различного землепользования свыше утвержденных норм ПДК загрязняющих веществ в почве.
Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучении и облучении
12.16. Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию следует принимать в соответствии с действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
12.17. Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.
12.18. При размещении радиотехнических объектов (радиостанций, радиотелевизионных передающих и радиолокационных станций), промышленных генераторов воздушных линий электропередач высокого напряжения и других объектов, излучающих электромагнитную энергию, следует руководствоваться Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами. Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач переменного тока промышленной частоты и правилами устройства электроустановок.
Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности и основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.
Регулирование микроклимата
12.19. Размещение и ориентация жилых и общественных зданий (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ интернатов) должны обеспечивать непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий, южнее 58 с.ш. – не менее 2,5 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.
При этом следует:
12.19.1. Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений здравоохранения и отдыха должны обеспечивать непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.
12.19.2. В условиях застройки зданиями свыше 9 этажей допускается одноразовая прерывистость инсоляции жилых помещений при условии увеличения суммарной продолжительности инсоляции в течении дня на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.
12.19.3. В жилых домах меридионального типа, где инсолируются все комнаты квартиры, а также при реконструкции жилой застройки или при размещении нового строительства в особо сложных градостроительных условиях (исторически ценная городская среда, дорогостоящая подготовка территории, зона общегородского и районного центра) допускается сокращение продолжительности инсоляции помещений на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.
Охрана памятников истории и культуры
12.20. В проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании памятников истории и культуры Кыргызской Республики.
12.20.1. При этом следует: разработать проект зоны охраны памятников истории и культуры, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта и по ним следует устанавливать границы. Зоны охраны памятников истории и культуры предусматриваются для отдельных зданий и сооружений, их ансамблей и комплексов, а также других ценных историко-культурных градостроительных элементов, отдельно согласно специальному проекту зоны охраны памятников.
12.20.2. Требования специальных режимов охраны и использования, установленных проектами и положениями о каждом конкретном заповеднике (заповедной территории), должны распространяться на ансамбли и комплексы памятников истории и культуры, исторические центры, кварталы, площади, улицы, памятные места, культурные слои древних городов, памятники садово-паркового искусства, природные и искусственные ландшафты, представляющие особую историческую археологическую и архитектурную ценность и объявленные в установленном порядке государственными историко-архитектурными заповедниками или историко-культурными заповедными территориями (местами).
12.21. Проекты планировки и застройки городов и населенных пунктов не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния памятников истории и культуры. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
12.22. Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, регенерации, предусматривая и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и благоустройству территории.

Приложение 1
Противопожарные требования
1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями, промышленных предприятий следует принимать согласно п.2 ст.13 Закона Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» от 11 января 1994 года № 1372-XII. 
Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости принимается по таблице А1.
Таблица А. 1
	Степень огнестойкости здания


	Расстояния, м, при степени огнестойкости здания

	
	I, II
	III
	IIIа, IIIб, IV, IVa, V

	I, II
	6
	8
	10

	III
	8
	8
	10

	IIIа, IIIб, IV,IVa, V
	10
	10
	15


При этом следует:
1.1. Классификацию по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями действующих в строительстве нормативно-технических документов.
1.2. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.
1.3. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % , за исключением зданий IIIа, IIIб, IV, IVa, и V степеней огнестойкости.
1.4. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV а, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.
1.5. Расстояние между жилыми зданиями IV, V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IА, IВ, IГ следует увеличивать на 50%.
1.6. Для двухэтажных зданий каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, крытых горючими материалами, противопожарные расстояния необходимо увеличивать на 20%.
1.7. Расстояние между зданиями I, II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной.
1.8. Расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются по расчету с учетом приложения 8.
Расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка (независимо от суммарной площади застройки) не нормируются.
1.9. Расстояния между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками, (сараями, гаражами, банями) не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей доступной площади застройки (этажа) одной и той же степени огнестойкости без противопожарных стен согласно действующими в строительстве нормативно-техническими документами.
1.10. Расстояние между хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями), расположенными вне территории усадебных участков, не нормируются. 
1.11. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение, при этом нормированные расстояния и ширина определяется специальными противопожарными требованиями.
1.12. Расстояния от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения нефти и нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а до складов горючей жидкости II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания принимаются по таблице А2.
1.13. К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.
1.14. Расстояние от границ застройки городских населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 м. В городских населенных пунктах для районов одно-двух этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 м.
1.15. Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Количество пожарных депо в населенных пунктах, площадь застройки, а также количество пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны.
Таблица А.2
	Вместимость склада, м3
	Степень огнестойкости жилых и общественных зданий

	
	I, II
	III
	IIIa, IIIб, IV IVa, V

	св. 800 до 10000
	40
	45
	50

	св. 100 до 800
	30
	35
	40

	до 100
	20
	25
	30



Приложение 2
Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб военно-воздушных сил (ВВС) военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба предостав-ляется заказчикам проектной документации или проектным организациям област-ными органами местных органов власти. Согласованию подлежит размещение:
1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а так же вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;
2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;
независимо от места размещения:
3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;
4) линии связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;
5) взрывоопасных объектов;
6) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов1;
При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.
7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которая приведет к ухудшению видимости в районах аэродромов.
Размещение объектов, указанных в п.п. 3-7, независимо от места их размещения, подлежит согласованию с штабом военного округа и штабом ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.
Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.
При этом следует:
1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течении трех лет возведение соответствующих объектов не начато.
2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома: 
при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) - в ее центре; 
при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющий их центры;
при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.
3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.
Приложение 3
Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины, следующие:
400-600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся населенных пунктах в пригородных зонах городов любой величины;
200-400 м2 (включая площадь застройки) – при одно-, двух-, или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке от коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся населенных пунктах в пригородной зоне городов любой величины;
60-100 м2 (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;
30-60 м2 (без площади застройки) – при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4(5) – этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.
При этом следует:
В соответствии с земельным кодексом Кыргызской Республики при осуществлении компактной застройки населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части участка за пределами жилой зоны населенных пунктов.
Приложение 4
Расчетная плотность населения территории жилого района и микрорайона

Расчетная плотность населения, чел/га, территории жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице Г.1, а территории микрорайона – не менее приведенной в таблице Г.2. Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются по согласованию главным с архитектором областей с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.
Таблица Г. 1
	Зона различной степени градостроительной ценности территории


	Плотность населения территории жилого района, чел/га, для групп городов с числом жителей, тыс. чел.

	
	До
20
	20-
50
	50-
100
	100-
250
	250-
500
	500-
1000
	Свыше
1000

	Высокая
	90
	110
	125
	135
	145
	145
	150

	Средняя
	-
	-
	-
	120
	125
	135
	145

	Низкая
	50
	80
	110
	110
	115
	120
	130


При этом следует:
На площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20%.
В условиях реконструкции сложившейся застройки в центральных частях исторических городов, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях плотность населения устанавливается заданием на проектирование.
В районах индивидуального усадебного строительства и в населенных пунктах, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел/га.
Таблица Г.2
	Зона различной
степени градострои-тельной ценности территории


	Плотность населения на территорию микрорайона,
чел/га для климатических подрайонов

	
	подрайоны IА, IГ, южнее 58°с.ш.
	южнее 58°с.ш. кроме части подрайонов IА, IГ, входящих в данную зону

	Высокая
	290
	270

	Средняя
	240
	225

	Низкая
	135
	120


При этом следует:
1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3м. от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки поперечная профиль улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, показывается отдельно.
2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.
3. В крупных и крупнейших городах при применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения на один гектар территории следует принимать не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории городов и населенных пунктов.
4. При формировании в микрорайоне единого физкультурно- оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшения удельных размеров площадок для занятий физкультурой, приведенных в п. 5.15 настоящего свода правил, необходимо соответственно увеличивать плотность населения.
5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивать плотность населения.
6. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18м2/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность Р, чел/га, следует определять по формуле:
P=P1818/H,
где P18 показатель плотности при 18м2/чел.; 
Н - расчетная жилищная обеспеченность, м2.
Приложение 5
Площади и размеры земельных участков складов

Таблица Д. 1. - Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов на 
 1 тыс. чел.
	Склады общетоварные
	Площадь складов, м2
	Размеры земельных участков, м2

	Продовольственных товаров
	77
	310*/210

	Непродовольственных товаров
	217
	740*/490



*Перед чертой приведены нормы для одноэтажных складов, под чертой – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).
При этом следует:
 При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать на 30%.
 В зонах срочного завоза товаров в склады размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.
 При преимущественном хранении товарных запасов в сельских населенных пунктах площадь складов и размеры земельных участков в них увеличиваются с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

Таблица Д.2 – Вместимость и размеры земельных участков
 специализированных складов на 1 тыс. чел.

	Склады специализированные
	Вместимость складов, т
	Размеры земельных участков, м2

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, молочных продуктов и яиц)
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190*/70

	Фруктохранилища Овощехранилище Картофелехранилище
	17
54
57
	
1300*/610



*В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.
При этом следует:
В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и соответственно размеры площади земельных участков принимается с коэффициентом 0,6.
Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается местными органами власти.

Таблица Д.3 – Вместимость складов для вахтовых и экспедиционных  поселков на 1 чел.

	Склады, единица измерения


	Вместимость складов для поселков

	
	вахтовых
	экспедиционных

	Сухих продуктов, м2
	0,3
	3,5

	Холодильники, т
	0,01
	1,1

	Овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища, т
	0,5
	0,5



При этом следует: Норма складов сухих продуктов и холодильников установлена исходя из месячного запаса для вахтовых и из годового - для экспедиционных поселков. Нормы овоще-, картофеле- и фруктохранилищ установлены исходя из годового запаса.

Таблица Д.4 – Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс.чел.

	Склады
	Размеры земельных участков, м2

	Склады строительных материалов (потребительские)
	300

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием : 
угля 
дров
	

300
300



При этом следует: Размеры земельных участков складов твердого топлива для климатических подрайонов IA, IГ следует принимать с коэффициентом 1,5, а для IV климатического района- с коэффициентом 0,6.
Приложение 6
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

	Учреждения, 
предприятия, сооружения, единица измерения
	Мощность
	Размеры земельных участков, га

	Примечания

	1
	2
	3
	4

	Учреждения образования

	Детские образовательные организации, место
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населенного пункта, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В населенных пунктах – новостройках2 при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости яслей-садов, м2 на 1 место: 
до 100 мест – 40, св. 100 –35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест – 30. Размеры земельных участков уменьшаются: 
на 30-40 % – в климатических подрайонах IA, IГ, на 25 % – в условиях реконструкции; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% – в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения)
	Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка дошкольных учреждений общего типа

	Крытые бассейны для дошкольников, объект
	По заданию на проектирование



	Общеобразовательные школы, учащиеся*)

	Следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I – IX классы)  и до 75 % детей – средним образованием (X-XI   классы), при обучении в одну смену. В населенных пунктах- новостройках необходимо принимать не менее  180 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости общеобразовательной школы, учащихся3:
  от 40 до 400 - 50 м2 на 1 учащегося    
    от 400  до 500 – 60 на 1 учащегося 
    от 500  до 600 – 50 на 1 учащегося
    от 600  до 800 – 40  на 1 учащегося
    от 800  до 1100 – 33   на 1 учащегося
    от 1100 до 1500 – 21  на 1 учащегося
    от 1500 до 2000 – 17     на 1 учащегося
    от 2000 до         – 16   на 1 учащегося
	Размеры земельных участков школ: уменьшаются на 40 % в климатических подрайонах IA, IГ, на 20 % – в условиях реконструкции; увеличены: на 30 % – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. Спортивная зона школы объединяется с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

	Школы-интернаты, учащиеся
	По заданию на проектирование
	При вместимости       общеобразовательной школы-интерната, учащихся:
от 200 до 300 – 70 м2 на 1 учащегося
от 300   до 500 – 65  м2 на 1 учащегося
от 500  и  более – 45 м2 на 1 учащегося
	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га


	Межшкольный учебно-производственный комбинат, место**)

	8 % общего числа школьников
	Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га
	Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории



	1
	2
	3

	4

	Внешкольные учреждения, место4











	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: 
Дворец (Дом) школьников – 3,3%; станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%,; станция юных туристов – 0,4%; детско-юношеская спортивная школа – 2,3%; детская школа искусств или                         музыкальная, художественная, хореографическая школа –2,7%
	По заданию на проектирование


	


	Средние специальные и профессионально-технические
 учебные заведения, учащиеся                              





	По заданию на проектирование с учетом населения города-
центра и других населенных пунктов в зоне его влияния




	При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся:
до 300  –  75 м2 на 1 учащегося
св. 300 до 900 – 50-65 на 1 учащегося
св. 900  до 1600 – 30-40 на 1 учащегося

	Размеры земельных участков уменьшаются: на 50% в климатических подрайонах IA, IГ и в условиях реконструкции, на 30% – для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля размещаемых в сельских населенных пунктах.
При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	рекомендуется уменьшать   в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся:
от 1500   до 2000 – на  10% св. 2000   ‘  3000 – 20 ’
 ‘  3000 ’          – 30’
Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят











	Высшие учебные заведения, студенты
















	По заданию на проектирование



	Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические – 4-7; сельско-хозяйственные– 5-7; медицинские, фармацевтические–3-5; экономические,     педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; институты повышения квалификации и дистанционного обучения – соответственно их профилю с коэффициентом-0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона–1-2; зона студенческих общежитий -1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование. 
	Размер земельного участка вуза уменьшается на 40% в климатических подрайонах    IA,     IГ    и в условиях реконструкции.
При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется  сокращать  на 20%



	1
	2
	3
	4

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Дома-интернаты     
Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и труда, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел.(с 60 лет).

Дома-интернаты для взрослых           инвалидов с физическими           нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
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По заданию на проектирование








По заданию на проектирование
	
Нормы   расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально- демографических особенностей региона

	Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)

Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)


Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет)


	3



3




60
	По заданию на проектирование



При вместимости интернатов, мест: 
до 200                   125 м2 на 1 место 
св. 200 до 400      100           ‘‘   
‘‘   400  ‘‘  600      80             ‘‘

–




	



	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов
на креслах-колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. всего населения

Учреждения здравоохранения

Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка


	0,5







Необходимые вместимость и структура лечебно- профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование

	–







При мощности стационаров, коек:
до 50    – 300 м2 на 1 койку св. 50 до 100 – 300-200  „
„ 100  „  200 – 200-140  „
„ 200  „  400 – 140-100  „
„ 400  „  800 – 100-80   „
„ 800  „ 1000 – 80-60     „ 
„ 1000        – 60        „
	







На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.
При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.
В климатических подрайонах IA, IГ, а также в условиях реконструкции и в крупных и крупнейших городах земельные участки больниц допуска-ется уменьшать на 25 %. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%, туберкулезных и психиатрических – на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей – на 40 %.  Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7



	1
	2
	3
	4

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену






Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль 


Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль



Фельдшерские или фельдшерско- акушерские пункты, объект
Аптеки групп;
I-II
Ш-V
VI-VIII
Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)

Раздаточные   пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	








1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле

1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле

По заданию на проектирование

По заданию на проектирование



4


0,3


	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га







0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га


0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га



0,2 га


0,3 га или встроенные
    0,25 „      „
    0,2  „      „
0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га

встроенные


	Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам   и затем суммируются




















	Учреждения санаторно- курортные и оздоровительные, отдыха и туризма






Санатории  (без  туберкулезных), место.







Санатории     для     родителей     с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место

Санатории-профилактории, место





Санаторные детские лагеря,  место
Дома отдыха (пансионаты),
место
	По заданию на проектирование







По заданию на проектирование







По заданию на проектирование


По заданию на проектирование




По заданию на проектирование
По заданию на проектирование
	








125-150 м2  на 1 место








145-170 м2  на 1 место



70-100 м2 на 1 место





200 м2 на 1 место 

120-130 м2 на 1 место
	Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон, принимаемых согласно         п.3.15 настоящего свода правил.
В сложившихся курортных районах и в условиях реконструкции курортов,    а также для баз отдыха в пригородных зонах крупнейших и крупных городов размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25 %.




В санаториях-профилак- ториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10%













	1
	2
	3
	4

	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место 

Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место

Курортные гостиницы, место

Детские лагеря, место
Оздоровительные лагеря старшеклассников, место

Дачи дошкольных учреждений, место

Туристские гостиницы, место






Туристские базы, место

Туристские базы для семей с детьми, место

Мотели, место
	По заданию на проектирование

По заданию на проектирование


По заданию на проектирование
По заданию на проектирование


По заданию на проектирование

По заданию на проектирование





По заданию на проектирование
По заданию на проектирование

По заданию на проектирование

	140 – 150 м2 на 1 место


140–160  м2 на 1 место 


65 – 75 м2 на 1 место 

150 – 200 м2 на 1 место 
175 – 200 м2 на 1 место 

120 – 140 м2 на 1 место 


50  – 75 м2 на 1 место 








65  – 80 м2 на 1 место

95 – 120 м2 на 1 место


75  – 100 м2 на 1 место
	















Для туристских гостиниц, размещаемых в крупнейших и крупных городах. общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц









	Кемпинги, место
	По заданию на проектирование




–

70-80



60-80


20-25



	135-150 м2 на 1 место
	


Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.               В климатическом подрайоне IA, указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50 %.
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости     объектов по технологическим требованиям.
Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
	

	Приюты, место

Физкулътурно-спортивные сооружения
Территория

Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел.

Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел.

Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	
	35-50 м2 на 1 место



0,7-0,9 на 1 тыс. чел.














	
	

	
	
	
	
	
	



	






Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IA, IГ, м2 площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел.


	






10 м2



	







По заданию на проектирование





	Доступность физкультурно- спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. 
Долю физкультурно-спортивных          сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: 
территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 
В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный         зал площадью 540 м2.









	1
	2

	3

	4

	Для населенных пунктов, тыс, чел.:
св. 100
          от 50 до 100 
от 25 до 50 
от  12 до 25
от   5  до 12





	Спортивный зал

120
130
150
175
200
	Бассейн

50
55
65
80
100
	

	


	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	Учреждения культуры и искусства

	Помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности,   м2 площади пола на 1 тыс, чел.

Танцевальные залы,  место  на  1 тыс. чел.
	50-60
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По заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно- оздоровительной и воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) с пределах пешеходной доступности не более 500 м 




	1
	2
	3
	4

	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.

Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.

Театры, место на 1 тыс. чел.

Концертные залы, место на 1 тыс. чел.

Цирки, место на 1 тыс. чел.

Лектории, место на 1 тыс. чел.

Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	80


25-35


5-8

3,5-5


3,5-5 

2

3
	80


25-35


5-8

3,5-5


3,5-5

2

3
	Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50 %. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в населенных пунктах с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел.



	Универсальные спортивно - зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1 тыс. чел.

Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел***): 
   св. 50
   св. 10 до 50 
Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.:
500 и более
250
100
50 и менее

Дополнительно в центральной библиотеке    местной    системы расселения    (административный район) на 1   тыс.  чел.  системы Клубы,    посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских  населенных пунктов или их групп, тыс. чел.: 
св. 0,2 до 1 
св. 1  до 2 
св. 2  до 5 
св. 5  до 10
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4 /2 (тыс.ед.хранения/чит. место)
4-4,5/2-3(тыс.ед.хран./чит. место)




0,1/0,1  „
0,2/0,2  „
0,3/0,3 „
0,5/0,3    „

4,5-5 / 3-4 „





500-300
300-230
230-190
190-140


	По заданию на проектирование




По заданию на проектирование




По заданию на проектирование


	





















Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	

















Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. ****)

В том числе:
продовольственных товаров, объект
непродовольственных товаров, объект
	

















280 (100)



100 (70)

180(30)
	

















Торговые центры местного  значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: 
от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект
св. 6 до 10 – 0,6-0,8  „ 
   св. 10 до 15 – 0,8-1,1 „ 
   св. 15 до 20 – 1,1-1,3 „ 
Торговые центры малых городов и   



	Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово- бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности и подлежат уточнению в установленном порядке с учетом особенностей регионов.  
В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка увеличивается до 50%.
В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят специализированные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
Магазины специального назначения и магазины для отдельных категорий населения принимать по заданию на проектирование

	


	
	
	

	

1
	2
	
	4

	
	
	сельских населенных пунктов, с числом жителей, тыс, чел.:
до 1             – 0,1 - 0,2 га
св. 1 до 3    – 0,2 - 0,4 га
св. 3 до 4    – 0,4 - 0,6 га
св. 5 до 6    – 0,6 - 1,0 га
св. 7 до 10   – 1,0 - 2   га

Предприятия торговли, м2  торговой площади:
до 250  – 0,08 га на 100м2 торговой
                      площади
св. 250 до 650     – 0,08 - 0,06    „ 
св. 650 до 1500   – 0,06 - 0,04   „ 
св. 1500 до 3500 – 0,04 - 0,02  „ 
св. 3500               – 0,02       „
	дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно -5-10     м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих     товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета     80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
На промышленных предприятиях и в других местах приложения труда предусматривать магазины продовольственные из расчета, м2  нормируемой площади на 1 тыс. работающих:  60- при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36- при размещений промпредприятий у границ селитебной зоны; 24- при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории  (на площади магазинов и в отдельных объектах)

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4

	Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.


Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел.





	24-40*




40 (8)






	От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2   – при торговой площади до 600 м2, 7 м2 – св. 3000 м2.
При числе мест, га на 100 мест:
до 50             – 0,2 - 0,25
св. 50 до 150 – 0,2 - 0,15
„150              – 0,1



	Для рыночного комплекса на 1 торговое    место следует принимать торговой площади 6 м2
В городах-курортах и городах – центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах до 90 мест, на климатических курортах до 120 мест на 1 тыс. чел.
Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся)   в максимальную смену.

Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме -300 кг в сутки на 1 тыс. чел.



	1
	2
	
	4

	Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.




'В том числе:
непосредственного обслуживания населения



производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект Предприятия  коммунального обслуживания:
Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел.
   В том числе:
   прачечные
   самообслуживания, объект фабрики-прачечные, объект

	6 (3)

9 (2,0)






5(2)





4/3




120(10)


10(10)
110

	








На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:
0,1 -0,2 га –10-50
0.05-0,08 га – 50-150 
0.03-0,04 га – 150

              0,5-1,2 га







0,1-0,2 га на объект
0,5-1,0 га на объект
	

Для производственных предприятий и других   мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10% в счет общей нормы















Показатель расчета фабрик



	1
	2
	3
	4

	Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
   В том числе:
   химчистки для
   самообслуживания, объект

   фабрики-химчистки, объект 

   Бани, место на 1 тыс. чел.





	11,4 (4,0)



4,0 (4,0)
7,4


5/7
	



0,1-0,2 га на объект

0,5-0,1 га на объект 
0,2-0,4 га на объект

	







В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для городов, размещаемых в климатических подрайонах IA, IГ, - увеличивать до 8, а для населенных пунктов- новостроек - до 10 мест.




	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения банков, операционная касса


Отделения и филиалы сберегательного банка операционное место
в городах.



Организации и учреждения
управления, объект 
	1 операционная касса на 10-30
тыс. чел.





1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел.


По заданию на проектирование
	га на объект:
0,2 – при двух операционных  
                           кассах
0,5–при семи операционных  
                           кассах      



0,05 – при трех операционных
                     местах
0,4 – при 20 операционных  
                           кассах
В зависимости от этажности здания, м2 на 1 сотрудника:
44   – 18,5 при этажности 3–5
13,5 – 11 при этажности 9-12
10,5           при этажности 16 и более

Областных, городских, районных органов власти, м2 на 1 сотрудника: 54 –30 при этажности 3– 5 
13-12 при этажности  9-12 
11        при этажности 16 и более айыл-окмоту, м2 на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3
	



	Районные, областные и  городские суды, рабочее место



Областные (краевые) суды, рабочее место 
Юридические консультации, рабочее место

Нотариальная контора, рабочее место 

Жилищно-эксплуатационные организации, объект:  
      микрорайона

      жилого района

Пункт приема вторичного сырья, объект

Гостиницы, место на 1 тыс. чел.





Общественные уборные 
Бюро похоронного обслуживания
	1 судья на 30 тыс. чел.




1 член суда на 60 тыс. чел.
области 
1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел.


1 нотариус на 30 тыс. чел.

Учреждения жилищно


1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. 
1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. 
1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. 
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1 прибор на 1 тыс. чел
1 объект на 0,5-1 млн. чел.
	0,15 га на объект - при 1 судье
0,4 га на объект - при 5 судьях
0,3 га на объект - при 10 членах 
                                      суда
0,5   га на объект - при 25 судьях







- коммунального хозяйства


0,3 га на объект

1 га на объект

0,01 га на объект


При числе мест гостиницы, м2 на 1 место:
от 25      до 100-55
от 100     до 500-30
от 500     до 1000-20
от 1000   до 2000-15
	



	1
	2
	3
	4

	Кладбище традиционного захоронения:
а) мусульманские
б) православные





Кладбище урновых захоронений после кремации
	





	

0,5 га на 1 тыс. чел.
0,24 га на 1 тыс. чел.





0,02 га на 1 тыс. чел.

	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям

















При  этом  следует:
К населенным пунктам-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские пункты, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружение объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза.
* При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.
** В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских населенных пунктах размещение внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.
*** Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.
     **** В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

Приложение 7

Категории и параметры автомобильных дорог пригородных зон городов и систем расселения

	Категории дорог
	Расчетная скорость движения км/ч
	Шири-на по-лосы движе-ния, м
	Число полос движе-ния
	Наимень ший  радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон,
%
	Наиболь
шая ширина земляно-го полотна, м

	Магистральные: скоростного движения основные секторальные
непрерывного и
регулируемого движения основные зональные
непрерывного и
регулируемого движения
	150



120


100
	3,75



3,75


3,75
	4-8



4-6


2-4
	1000



600


400
	30



50


60
	65



50


40

	Местного значения: грузового движения парковые
	
70
50
	
4,0 
3,0
	
9 
2
	
250 
175
	
70 
80
	
20 
15



При этом следует:
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей корректировкой параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.
2. При высокой неравномерности автомобильных потоков в часы «пик» по направлениям допускаются устройство обособленной центральной проезжей части для реверсивного движения легковых автомобилей и автобусов.
3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20% до 4,5 м.
Приложение 8

Нормы расчета стоянок автомобилей

	№№ п/п
	Объекты посещения
	Расчетные единицы
	Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц

	1
	2
	3
	4

	1. Объекты административно-делового назначения

	1.1.
	Учреждения органов государственной власти
	кв.м. общей площади
	200-220

	1.2.
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	кв.м. общей площади
	130-150

	1.3.
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения
	кв.м. общей площади
	70-80

	1.4.
	Банки и банковские учреждения

	1.4.1.
	  - с операционными залами
	кв.м. общей площади
	35-40

	1.4.2
	  - без операционных залов
	
	65-70

	2. Объекты науки и учебно-образовательного назначения

	2.1.
	Научно-исследовательские и проектные институты
	кв.м. общей площади
	180-200

	2.2.
	Высшие учебные заведения
	преподаватели, сотруд-ники, сту-денты, заня-тые в одну смену
	3-5 препод. и сотруд. + 1 машино-место на 20 студентов

	2.3.
	Средние учебные заведения, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения
	преподаватели,  занятые в одну смену
	3-4

	2.4.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам
	кв.м. общей площади
	30-35

	3. Объекты промышленно-производственного назначения

	3.1.
	Производственные здания и коммунально-складские объекты
	работающие в двух смежных сменах, чел.
	10-12

	4. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения

	4.1.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	кв.м. общей площади
	30-35

	4.2.
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной группы (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	кв.м. общей площади
	70-80

	4.3.
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	кв.м. общей площади
	90-100

	4.4.
	Рынки постоянные 

	4.4.1.
	Универсальные и непродовольственные
	кв.м. общей площади
	30-40

	4.4.2.
	Продовольственные и сельскохозяйственные
	
	60-70

	4.5.
	Рестораны, кафе городского значения
	посадочных мест
	6-8

	4.6.
	Объекты коммунально-бытового обслуживания

	4.6.1.
	Бани
	единоврем. посетит
	7-10

	4.6.2.
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	кв.м. общей площади
	20-25

	4.6.3.
	Салоны ритуальных услуг
	кв.м. общей площади
	25-30

	4.6.4.
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	 рабочее место приемщика
	1-2

	4.7.
	Гостиницы

	4.7.1.
	Высшей категории (4-5*)
	номер
	3-4

	4.7.2.
	Другие
	
	6-8

	5. Объекты культуры и досуга.

	5.1.
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	единоврем. посетители
	8-10

	5.2.
	Театры и концертные залы
	зрительные места
	25-30

	5.3.
	Киноцентры и кинотеатры
	зрительные места
	25-35

	5.4.
	Городские библиотеки, интернет-кафе
	посадочные места
	10-12

	5.5.
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и другие)
	единоврем. посетители
	10-12, но не менее 10 м/мест на объект

	5.6.
	Развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы, казино
	единоврем. посетители
	8-10

	5.7.
	Бильярдные, кегельбаны
	единоврем. посетители
	5-6

	6. Лечебные учреждения

	6.1.
	Специализированные поликлиники
	посещений в смену
	90-110

	6.2.
	Многопрофильные консультационно-диагностические центры
	посещений в смену
	55-65

	6.3.
	Больницы, профилактории
	койко-места
	20-25

	6.4.
	Специализированные клиники, реабилитационные центры
	койко-места
	10-15

	6.5.
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов
	койко-места
	н.р.

	7. Спортивно-оздоровительные объекты

	7.1.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	мест на трибунах
	25-30

	7.2.
	Оздоровительные комплексы (фитнесс-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	кв.м. общей площади
	35-45

	7.3.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	единоврем. посетители
	4-6

	7.4.
	Аквапарки, бассейны
	единоврем. посетители
	8-10

	8. Объекты транспортного обслуживания

	8.1.
	Железнодорожные вокзалы
	пассажиров дальнего следования в час "пик"
	8-10

	8.2.
	Автовокзалы
	пассажиров  в час "пик"
	10-15

	8.3.
	Аэровокзалы
	пассажиров  в час "пик"
	6-8

	
	
	
	
	
	
	
	



При этом следует:
1. Количество машино-мест обусловлены необходимостью разгрузки центра города от автотранспорта и ориентацией на преимущественное использование массового пассажирского транспорта при поездках в центральную зону города.
2. Нормативные показатели включают требуемое количество машино-мест для работающих и посетителей; без учета машино-мест для автомобилей, обслуживающих технологические нужды объекта (стоянка автомобиля, связанная с погрузкой, выгрузкой грузов, обеспечивающих функционирование объекта и др.), а также для туристических автобусов.
3. В сохраняемой застройке при размерах общей площади объектов торговли от 400 до 800 кв.м. полученное расчетом количество машино-мест допускается снизить в 2 раза, при размерах общей площади менее 400 кв.м. стоянки допускается не предусматривать. При новом строительстве места для паркирования легковых автомобилей следует организовать при любых размерах торговой площади и размещать их в пределах отведенного участка.
4. Общая площадь объекта включает суммарную поэтажную площадь здания, определенная в пределах внутренних поверхностей наружных стен, в том числе площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных веранд, галерей и балконов, зрительных залов. Площадь многосветных помещений включается в общую площадь здания в пределах одного этажа.
5. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать.
6. Расчет машино-мест для объектов религиозных конфессий следует производить для максимального по числу посетителей дня недели, но без учета дней основных (главных) религиозных праздников.
7. Размещение мест для паркования автомобилей посетителей городских и пригородных парков следует производить в соответствии с требованиями раздела 7. Ландшафтно-рекреационная территория.
Приложение 9

Нормы земельных участков и парков транспортных средств

	Объекты

	Расчетная единица
	Вместимость объекта
	Площадь участка на объект, га

	Многоэтажные гаражи для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей



Гаражи грузовых автомобилей




Троллейбусные парки без ремонтных мастерских

То же, с ремонтными мастерскими

Автобусные парки (гаражи)



	Таксомотор,
автомобиль
проката



Автомобили




Машина



Машина


Машина



	100
300
500
800
1000

100
200
300
500

100
200


100


100
200
300
500
	0,5
1,2
1,6
2,1
2,3

2
3,5
4,5
6

3,5
6,0


5,0


2,5
3,5
4,5
6,5



При этом следует: Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
Приложение 10
Нормы накопления бытовых отходов

	Бытовые отходы
	количество бытовых отходов на 1 чел. в год

	

	кг
	л

	Твердые 
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий
	
190-225


300-450
	
900-1000


1100-1500

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-3500

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей парков
	5-15
	8-20



При этом следует:
1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов.
2. Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10%.
3. Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IA,  IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.
1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Приложение 11
Укрупненные показатели электропотребления

	Степень благоустройства населенных пунктов
	Электропотребление, кВтхч/ год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Города, не оборудованные стационарными электроплитами: без кондиционеров 
с кондиционерами
	


1700
2000
	


5200
5700

	Города, оборудованные стационарными электроплитами (100%): без кондиционеров 
с кондиционерами
	


2100
2400
	


5300
5800

	Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров): 
не оборудованные стационарными электроплитами оборудованные стационарными электроплитами
	



950


1350
	



4100


4400



При этом следует:
1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов:
крупнейших      1,2
крупных  1,1
средних  ...0,9
малых     0,8
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