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Приложение №7 к приказу Фонда по управлению государственным имуществом

                                                                План оценки ёмкости  Единого реестра государственного имущества
1. Аннотация
2. Оценка емкости системы 
3. Приложение 1.  Аппаратные требования к системе

1. Аннотация
Настоящий документ является Планом оценки емкости информационной системы Единого реестра государственного имущества.

2. Оценка емкости системы
Согласно указанным в техническом задании параметрам системы была проведена оценка технических возможностей и масштабируемости ИС ЕРГИ. В результате тестовых мероприятий установлены следующие возможности системы

	Параметр
	Требование
	Результат

	Производительность

	Минимально требуемая структура разрешений
	Должна быть реализована матрица структуры разрешений (см. ролевую матрицу).
	Реализован механизм набора привилегий с помощью которого администратор может создать до 20 ролей в системе

	Интерфейсы предоставления данных сторонним информационным системам и приложениями
	Должна быть реализована поддержка формата JSON и протокола SOAP, транспорт – HTTP и SMTP
	Реализована поддержка следующих стандартов: JSON, AJAX, XML
протоколов: SOAP и WSDL

	Поддержка форматов данных
	Требуется поддержка форматов XML и CSV
	Реализована поддержка следующих форматов:
XML, CSV, ODS

	
	
	

	Время отклика интерфейса
	На синхронных и блокирующих операциях не более 1 минуты при обычной нагрузке.
На асинхронных и неблокирующих не более 1 сек
	В результате тестовых заданий выявлена следующая статистика:
На синхронных и блокирующих операциях:
до 20 сек.
На асинхронных и неблокирующих операциях: до 0.4 миллисекунд



	Эффективность

	Эффективность сетевых операций
	Накладные расходы на передачу записей внутри узлов сети должны быть меньше 10-кратного размера записи
	В результате тестовых заданий зафиксирован максимальный расход внутри узла сети: 6-кратный размер записи

	Емкость
	

	Максимальное число записей
	Рост числа записей на 1 млн в квартал и до 40 миллионов записей
	В результате тестовых заданий зарегистрировано до 50 миллионов записей в системе

	Максимальное количество пользователей
	Система должна быть готова к 2000 одновременных пользовательских сессий
	В результате тестовых заданий произведено до 25000 одновременных подключений

	Ремонтопригодность
	

	Распространенность технологий
	Компоненты, платформа, фреймворк, средства программирования, составляющие систему должны быть стабильны, известны и общеприняты, а также использоваться в аналогичных проектах
	Работа системы основана на следующих компонентах:
Серверная платформа: Linux Familiy OS, Apache, Nginx
Разработка портала осуществлялась с использованием языка Python
Реляционная база данных PostgreSQL с установленной системой управления phpPgAdmin
Система резервного копирования: PgDump, Rsync
Выбор компонентов определялся по дефектной плотности (числу дефектов на тысячу строк кода), которая для : Linux Familiy OS  равна 0.62
Для  PostgreSQL 0.21.



	Конфигурируемость

	Сохранение возможности использования системы при изменении бизнес-логики
	В Системе должна быть предусмотрена возможность изменения логики взаимодействия пользователей с Системой при изменении бизнес-логики.
	Для эффективной эксплуатации системы создан конструктор бизнес-процессов и конструктор электронных форм, которые позволяют полностью конфигурировать бизнес-логику ИС ЕРГИ

	Модулярность
	

	Сопровождаемость
	Возможность добавления новых функциональных модулей без нарушения её способности по текущему функционированию.
	Для обеспечения развития системы создан компонент вставки программных модулей, который обеспечивает взаимодействие системы с дополнительными встраиваемыми модулями



Приведенные результаты тестовых заданий проведены на тестовой аппаратной платформе разработчика системы, емкость которой соответствует указанным в приложении 1 параметрам.

Для обеспечения бесперебойной работы ИС ЕРГИ рекомендуется наращивание аппаратных параметров системы до значений, указанных в приложении 1, по мере наполнения системы данными и подключения новых подотчетных организаций.

3. Приложение 1.  Аппаратные требования к системе
	Роль в системе: Сервер ИС ЕРГИ

	1
	Процессор (Сокет)
	2 процессора (сокета) серии Intel® Xeon®  E5-2680 v3

	
	
	Не менее 12 ядер на один процессор.

	
	
	Частота каждого процессора не менее 2.4 GHz.

	
	
	Интеллектуальная кэш-память Intel® не менее 30MB

	
	
	Расчетная мощность не менее 120W

	
	
	Канал памяти  - DDR4-2133

	2
	Оперативная память
	Общий объем - не менее 128 Gb.

	
	
	Тип Памяти DDR4-2133

	
	
	Объем каждого модуля памяти 16 Gb.

	3
	HDD
	2 жестких диска с интерфейсом подключения SAS.

	
	
	Скоростью вращения каждого жесткого диска не менее 10000 RPM.

	
	
	Каждый диск объемом не менее 120 GB

	4
	RAID контроллер
	Аппаратный RAID-контроллер.

	
	
	Поддержка RAID уровней 0, 1, 10.

	5
	Fibre Channel контроллер (HBA FC)
	Не менее 2 одинаковых по модели Fibre Channel HBA (Host Bus Adapter).

	
	
	На каждом из HBA не менее 1 порта Fibre Channel LC (ShortWave) с пропускной способностью не менее 8/16Gbit/sec. Все порты должны быть укомплектованы small form-factor pluggable 8Gb (SFP+) трансиверами.

	6
	Интерфейсы
	Не менее 4 PCI 3.0 слотов.

	
	
	Не менее 2-х портов USB 2.0

	
	
	Не менее 4 Ethernet портов 100/1000/10000Mb/s Base-T.

	
	
	Remote media capability (USB, DVD, CD, ISO image)

	10
	Операционная система
	Поддержка vSphere ESXi

	11
	Виртуализация
	Поддержка VMware Vsphere 6 и VCentre



	Роль в системе: Система хранения данных

	HDD
	Объем сырой емкости не менее 22 Тb.

	
	Количество HDD не менее 18 шт.

	
	Объем каждого диска - не менее 1.2 TB.

	
	Все жесткие диски dual port 2.5 SAS скоростью вращения не менее 10000 RPM.

	SSD
	Количество SSD не менее 6 шт.

	
	Для дисков SAS SSD - пропускная способность интерфейса подключения - не менее 6 Gbit/sec.

	
	Объем каждого диска - не менее 400 GB.

	Аппаратный RAID
	Поддерживаемые уровни RAID – 0, 1, 10, 5.

	Удаленное управление
	Порт удаленного управления, подключаемый к сети Ethernet и позволяющий: управлять оборудованием, осуществлять мониторинг состояния, получать уведомления о событиях.

	ПО управления
	GUI - интерфейс, обеспечивающий возможности мониторинга и управления и real-time аналитику по загруженности дисков, контроллеров, вольюмов и др.

	Поддержка протоколов block-level протоколов
	ISCSI, Firbe channel,

	Поддержка протоколов file-level протоколов
	NFS V2/V3/V4 , FTP, HTTP

	Блоки питания
	Не менее 2 блоков питания на каждую дисковую полку, с возможностью полноценной работы при выходе любого из них из строя.

	Монтажный комплект
	Укомплектовано Rack Mounting Kit

	Поддержка дополнительных дисковых полок
	Не менее 9 полок
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