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Приложение


Классификация
 видов работ, выполняемых при реконструкции, капитальном, среднем, текущем ремонте и содержании дорог 
(В редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций КР от 15 июня 2021 года № 166)

1. Общие положения
1. Настоящая классификация определяет виды работ, выполняемых при реконструкции, капитальном, среднем, текущем  ремонтах, а также содержании автомобильных дорог общего пользования.
2. Классификация применяется для обоснования объемов дорожно-ремонтных работ и расчета нормативного финансирования ремонта и содержания автомобильных дорог.
3. В настоящей Классификации используются следующие определения:
1) межремонтный срок службы дорожной одежды - это период от момента сдачи дороги в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта до очередного капитального ремонта, связанного с повышением несущей способности (усилением) дорожной конструкции. При проектных потребительских свойствах автомобильной дороги и содержании дороги в соответствии с техническими нормативами и при условии соблюдения правил эксплуатации автомобильной дороги, межремонтный срок службы дорожной одежды равен 17-19 лет;
2) потребительские свойства автомобильной дороги - транспортно-эксплуатационные показатели дороги, отражающие интересы пользователей дороги: непрерывность, удобство и безопасность движения, пропускная способность и уровень загрузки движением, допустимая скорость, осевая нагрузка, общая масса и габариты автомобилей, разрешенных для движения, экологическая безопасность и эстетические свойства дороги;
3) реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущий к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущей за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;
4) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию нормативного технического состояния автомобильной дороги, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
5) средний ремонт - периодическое выполнение работы по возмещению изношенного верхнего слоя дорожного покрытия, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и дорожных сооружений;
6) текущий ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
4. Фактически выделенные денежные средства на проведение работ по эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений распределяются исходя из видов проводимых ремонтных работ, установленных на основе материалов обследования и диагностики транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений.
5. Классифицируемые виды работ, выполняемые при реконструкции, капитальном, среднем, текущем ремонтах и содержании дорог выполняются в соответствии с требованиями действующих в дорожной отрасли стандартов.

2. Виды и состав ремонтных работ при реконструкции, капитальном, среднем, текущем ремонтах и содержании дорог и дорожных сооружений

6. Реконструкция автомобильных дорог и дорожных
 сооружений.
Реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений предусматривает комплекс работ по изменению параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущий к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущий за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.
При реконструкции автомобильной дороги  увеличиваются ее пропускной и несущей способностей путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, коренного переустройства дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений, с переводом в более высокую категорию, при котором параметры и характеристики дороги повышаются до уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дорог и дорожных сооружений на период до очередной реконструкции.
Реконструкция является отдельным этапом развития и совершенствования дорожной сети и виды работ при реконструкции автомобильной дороги проводятся в соответствии с рабочей (проектной) документацией, утвержденной в установленном порядке.
7. Капитальный ремонт автомобильных дорог.
Капитальный ремонт автомобильных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и дорожных сооружений в пределах норм существующей технической категории дороги.
Участки дорог, подлежащие капитальному ремонту, устанавливаются на основе межремонтных сроков службы и результатов диагностики дороги.
Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняется в комплексе на все объекты, находящиеся в составе автомобильной дороги, направляемой на капитальный ремонт согласно проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей в установленном порядке ведомственную экспертизу и утверждения.
Порядок проведения ведомственной экспертизы проектной документации для капитального ремонта автомобильных дорог разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере дорожного хозяйства по согласованию с общественными объединениями (ассоциациями и союзами) в сфере выполнения дорожных работ.
При капитальном ремонте разрешается производить отдельные спрямления дороги, как в плане, так и в продольном профиле, протяженностью до 25 % от общей длины ремонтируемого участка дороги.
Мосты и путепроводы, а также комплексы зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной организации могут отдельно направляться на капитальный ремонт на основе межремонтных сроков службы и результатов их диагностики.
При капитальном ремонте выполняют следующие работы:
1) по земляному полотну и водоотводу:
- исправление земляного полотна с доведением его геометрических параметров до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой дороги (уширение, подъемка, замена грунтов, обеспечение видимости, увеличение радиусов закруглений, смягчение продольных уклонов, устройство вертикальных кривых и виражей), спрямление отдельных участков дороги;
- устранение пучинистых, оползневых и обвальных участков, устройство дренажей, изолирующих прослоек и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна;
- восстановление и перестройка существующих, а также постройка новых необходимых водоотводных устройств, берегозащитных и противоэрозионных сооружений;
- устройство земляного полотна и системы водоотвода на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог, а также выполнение работ по устройству площадок для остановки, стоянки автомобилей, остановочных павильонов и остановочных карманов, площадок отдыха вне проезжей части автомобильных дорог с устройством переходно-скоростных полос к ним;
- рекультивация придорожных резервов, ликвидируемых участков дорог, расположенных в зоне работ по капитальному ремонту дорог;
- ликвидация последствий паводковых, селевых, ливневых и других стихийных разрушений;
2) по дорожным одеждам:
- усиление (утолщение), уширение (не более чем на одну полосу движения) дорожных одежд и устройство дорожной одежды с регенерацией и использованием существующих дорожных одежд в качестве оснований, а также устройство дорожных одежд вновь на переустраиваемых (спрямляемых) участках дорог и на обходах населенных пунктов и подъездах к ним, устройство дорожных одежд на транспортных развязках, инженерных устройствах, тротуарах, переходных и велосипедных дорожках, автобусных остановках и остановочных карманах, площадках отдыха и стоянках автотранспорта, а также на переходно-скоростных полосах к ним;
- исправление профиля гравийных покрытий, а также грунтовых дорог с добавлением новых материалов, улучшение проезжей части вяжущими материалами;
- устройство новых и замена изношенных бордюров и укрепительных полос по краям покрытий, в том числе дорожной одежды;
3) по искусственным сооружениям:
постройка, перестройка полностью или частично, с уширением и усилением, мостов, в том числе пешеходных, путепроводов, с доведением их габаритов и несущей способности под расчетные нагрузки (ремонт моста с уширением габарита без добавления новых балок; с уширением габарита и добавлением новых балок увеличения и усиления ригеля; с уширением габарита, с добавлением новых балок увеличения опор с одной стороны или с двух сторон);
- выправка и усиление элементов главных балок и ферм металлического моста;
- замена металлических пролетных строений;
- замена проезжей части моста;
- постройка и перестройка водопропускной трубы;
- замена звеньев, оголовков и укрепление труб;
- замена поврежденных колец труб;
- наращивание длины трубы за счет новых колец и оголовков;
- устройство и восстановление подпорных стен, защитных укрепительных и регуляционных сооружений;
- испытание перестроенных и вновь построенных мостов;
- ремонт и замена конструктивных элементов тоннелей, защитных галерей и навесов на горных дорогах, а также замена временных галерей и навесов на постоянные;
4) по зданиям, подсобным сооружениям и производственным базам эксплуатационной организации:
- внутренняя перепланировка зданий в пределах наружных стен, пристройка к существующим зданиям подсобно-вспомогательных и санитарно-бытовых помещений;
- исправление дефектов и повреждений зданий, с заменой до 40 % материалов стен и перекрытий, замена деревянных фундаментов на постоянные;
- устройство центрального отопления, водоснабжения, газификации, канализации, электроосвещения и присоединение к существующим сетям, газопроводам и линиям связи;
- устройство надворных построек (сараев гаражей до трех машин, складов колодцев выгребных ям и так далее), оград дворового и приусадебного благоустройства, стоимостью не более 25 % стоимости зданий;
- постройка временных зданий и подсобных сооружений (битумные, камнедробильные, асфальтобетонные, цементобетонные базы), необходимых для работ по ремонту дорог в пределах сметных сумм, предусмотренных на временные здания и сооружения, жилых домов постоянного типа вместо временных в местах осуществления работ по капитальному ремонту дорог, в целях использования таких домов в дальнейшем для размещения линейных работников дорожно-эксплуатационной организации. 
5) по обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи и освещению дорог:
- архитектурное оформление и обустройство дорог или их отдельных участков;
- устройство остановочных, посадочных площадок и автопавильонов;
- устройство площадок отдыха, площадок для остановки или стоянки автомобилей, остановочных карманов с устройством переходно-скоростных полос к ним, пешеходных переходов (в том числе в разных уровнях), а также островков безопасности, тротуаров, пешеходных дорожек на участках дорог, проходящих в пределах населенных пунктов;
- устройство новых или замена барьерных ограждений, направляющих устройств и дорожных знаков на участках, где проводится капитальный ремонт;
- устройство новых и переустройство существующих пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном и в разных уровнях, а также отдельных переездов, съездов и виражей на всей дороге или ее участках, подъездов к зданиям дорожной организации;
- устройство и оборудование пунктов по учету движения, снегомерных и водомерных постов и других устройств, необходимых для изучения работы дороги, ее отдельных элементов, сооружений и проходящих по ней транспортных потоков;
- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- устройство измерительных приборов, оборудований и программного обеспечения для контроля и мониторинга движения транспортных средств, с подключением к необходимым коммуникационным сетям;
- устройство охранной системы и видео наблюдении на стратегически важных объектах, требующей охраны.
(В редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций КР от 15 июня 2021 года № 166)
8. Средний ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и дорожных сооружений.
При среднем ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.
Дороги, подлежащие среднему ремонту после реконструкции и капитального ремонта устанавливаются на основе межремонтных сроков службы и результатов диагностики дороги.
Межремонтные сроки проведения работ по среднему ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог I - IV категории составляет 5-7 лет.
Межремонтные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия при устройстве слоев износа составляет:
- для асфальтобетоной смеси или щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), асфальтобетона с полимерными добавками, срок проведения работ 7 лет;
- для  шероховато - поверхностной обработки  5 лет.
Объемы работ по среднему ремонту определяются сметным расчетом, составляемым на основании результатов диагностики дорог и ведомостей дефектов, а технически сложные работы - по отдельным проектам. Средний ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняется в комплексе на все объекты, находящиеся в составе автомобильной дороги, направляемой на средний ремонт согласно технической (проектно-сметной) документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования. Техническая документация подлежит прохождению ведомственной экспертизы. Порядок проведения ведомственной экспертизы технической (проектно-сметной) документации для среднего ремонта автомобильных дорог разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в сфере дорожного хозяйства по согласованию с общественными объединениями (ассоциациями и союзами) в сфере выполнения дорожных работ.
При среднем ремонте автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняют следующие работы:
1) по земляному полотну и водоотводу:
- подъемка и уширение небольших по протяженности участков земляного полотна на сырых, снегозаносимых местах, ликвидация небольших пучинистых участков не более 50 м2 на отдельных участках дорог;
- прочистка существующих водоотводных канав, прокопка новых канав, исправление повреждений и уменьшение крутизны откосов насыпей и выемок, исправление дренажных, защитных и укрепительных устройств, водоотводных сооружений и отводящих русел у мостов и труб, засев травами;
2) по дорожным одеждам:
- восстановление изношенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и устройство дорожной одежды на отдельных и пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта;
- кирковка или регенерация асфальтобетонного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку с добавлением нового материала;
- восстановление профиля гравийных покрытий, а также грунтовых дорог с добавлением материалов в количестве до 500 кубических метров на один километр дороги;
- улучшение проезжей части гравийных и грунтовых дорог вяжущими и обеспыливающими материалами;
- устройство виражей и обеспечение видимости на опасных для движения кривых;
- разметка проезжей части на ремонтируемых участках;
- 3) по искусственным сооружениям:
- восстановление водоотводного лотка под деформационными швами;
- ремонт водоотводных трубок (наращивание трубок или устройство дополнительных трубок);
- устройство швов в покрытии в месте примыкания гидроизоляции к тротуару и заливка их мастикой;
- ремонт изоляции у водоотводных трубок;
- ремонт узлов сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 сантиметров (выравнивание за счет дополнительного покрытия с досыпкой щебня);
- замена крайних тротуарных плит сопряжения с насыпью;
- устранение отдельных смещений переходных плит с восстановлением дорожной одежды;
- засыпка грунта под переходные плиты при его вымывании со вскрытием плит;
- частичная замена деталей деформационных швов, имеющих стальные элементы;
- замена деформационных швов закрытого типа с мастичным и резиновым заполнителем, когда работы выполняются в уровне дорожной одежды;
- замена деформационных швов на тротуарах;
- выравнивание покрытия тротуара, устройство нового покрытия;
- заделка выбоин широких щелей в тротуарных блоках, обработка фасада тротуаров защитным покрытием;
- устранение отдельных сколов и трещин в тротуарных блоках;
- зачеканка и изоляция стыков тротуарных блоков;
- восстановление тротуаров, усиление или замена отдельных поврежденных блоков;
- устранение проломов тротуарных плит;
- устройство изоляции или покрытие тротуаров асфальтобетоном;
- ремонт отдельных секций, усиление анкеровки отдельных стоек перил;
- замена перил по всей длине или на части длины мостового сооружения;
- замена узлов крепления стоек перил с новой анкеровкой;
- гидроизоляция или окраска всех поверхностей бетона конструкций (плит, ребер балок, арок и других элементов);
- ремонт стыков диафрагм;
- частичная перестройка или ремонт мостов и путепроводов, а также полная или частичная перестройка водопропускных труб, с доведением их габаритов и расчетных нагрузок до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой дороги, утвержденной технической документацией;
- выполнение несложных ремонтных работ на мостах (смена настилов, балочных клеток, отдельных узлов и элементов, исправление кладки, сопряжений с земляным полотном и так далее);
- контроль строительного подъема в предварительно-напряженных железобетонных и металлических пролетных строениях;
- восстановление или замена покрытий на проезжей части моста;
- зачеканка щелей в тротуарных блоках, укладка покрытий на тротуарах;
- ремонт или реконструкция ограждений;
- ремонт деформационных швов с заменой материалов и конструкций;
- ремонт гидроизоляции;
- ремонт и замена тротуаров, перил, бордюров;
- улучшение водоотвода на проезжей части моста, замена водоотводных трубок и окон;
- гидроизоляция фасадных поверхностей железобетонных конструкций, окраска поверхностей главных балок;
- поверхностная герметизация трещин, заделка раковин, сколов, восстановление защитного слоя железобетонных элементов моста;
- сплошная окраска металлических пролетных строений;
- восстановление объединения балок между собой;
- ремонт дренажа и водоотвода, сопряжений моста с насыпью с заменой переходных плит;
- ремонт укреплений откосов земляного полотна и регуляционных сооружений;
- ликвидация промоин у опор и регуляционных сооружений;
- усиление отдельных элементов в металлических пролетных строениях, выправка элементов решетки на мостах со сквозными фермами;
- замена заклепок на высокопрочные болты;
- ремонт и восстановление проектного положения опорных частей;
- ремонт и восстановление сливов на опорных площадках;
- ремонт и восстановление смотровых устройств пролетных строений и опор;
- ремонт тела опор;
- усиление опорных частей в местах опирания железобетонных пролетных строений;
- замена или ремонт отдельных звеньев и оголовков труб, исправление изоляции и стыков;
- ремонт подпорных стен, укрепительных и регуляционных сооружений, галерей и навесов, а также замена их отдельных элементов;
4) по обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению:
- устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек на участках дорог, проходящих через населенные пункты;
- устройство новых отдельных ограждений, установка новых и замена (восстановление) дорожных знаков и направляющих устройств на ремонтируемых участках, ремонт ограждений, включая архитектурное оформление и благоустройство отдельных развязок, площадок отдыха, стоянок автомобилей, достопримечательных мест;
- устройство постоянных снегозащитных заборов при необходимости, обоснованной расчетом на снегозадержание;
- ремонт съездов и переездов, летних и тракторных путей;
- устройство и ремонт сигнализации, объектов организации дорожного движения (светофоры, электронные и дорожные знаки, информационные табло), средств связи и освещений;
- восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофорных объектов;
- ремонт элементов обустройства автодорог (автопавильонов, подпорных стен, информационных панно и других сооружений);
5) другие виды работ, обеспечивающие восстановление эксплуатационного состояния дороги и безопасность движения транспортных средств.
(В редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций КР от 15 июня 2021 года № 166)
9. Текущий ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Текущий ремонт предусматривает выполнение работ по предупреждению и исправлению повреждений дороги и дорожных сооружений. Он планируется на основе результатов осмотров дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на текущий ремонт, согласно нормативов финансирования. Выполнение работ допускается на основе сметных расчетов. 
При текущем ремонте автомобильных дорог и дорожных сооружений выполняются следующие работы:
1) по земляному полотну и водоотводу;
- исправление отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных, укрепительных и регуляционных сооружений;
- подсыпка, срезка и планировка обочин с подсыпкой обеспечивающих безопасное движение транспортных средств, объемом до 100 кубических метров на 1 километр на отдельных участках;
2) по дорожным одеждам:
- заделка выбоин, устранение колей, ликвидация ямочности, просадок, выравнивание кромок для дорог:
международного значения не более 80 тонн асфальтобетонной смеси или не более 500 м2 на отдельном ремонтируемом участка дороги;
государственного значения не более 150 тонн или не более 1000 м2 асфальтобетонной смеси на отдельном ремонтируемом участка дороги;
местного значения не более 200 тонн асфальтобетонной смеси или не более 1400 м2 на отдельном ремонтируемом участка дороги;
- сплошное устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия для дорог:
международного значения не более 200 тонн асфальтобетонной смеси или не более 1400 м2 на отдельном ремонтируемом участке дороги; 
государственного значения не более 400 тонн асфальтобетонной смеси или не более 3000 м2 на отдельном ремонтируемом участке дороги; 
местного значения не более 1200 тонн асфальтобетонной смеси или не более 9000 м2 на отдельном ремонтируемом участке дороги;
- устройство поверхностных обработок;
- заделка трещин и замена отдельных бордюров на всех типах покрытий;
- при планировании по устранению пучинистых участков, просадок, колей и ямочности объемы работ принимаются, согласно данным результатов весеннего и осеннего осмотров дорог, в количестве необходимом для обеспечения безопасного проезда автотранспорта;
- засев травами откосов земляного полотна и резервов, с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрова, расчистка обвалов, оползней и селевых выносов;
- подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;
3) по искусственным сооружениям:
- исправление небольших повреждений, отдельных элементов сооружений (опорных частей, перил, барьерных ограждений, настилов, стоек, подкосов, заборных стенок, дренажных устройств и так далее);
- локальная окраска металлических элементов мостов;
- торкретирование трещин в конструкциях, ремонт кладки, штукатурки, частичная смена заклепок;
- ямочный ремонт покрытия на проезжей части мостов, путепроводов, заделка трещин на покрытии;
- герметизация узлов примыкания переходных плит к открылкам;
- мелкий ремонт деформационных швов;
- устранение протекания деформационных швов подтяжкой болтов;
- заливка мастикой деформационных швов с предварительной их очисткой от старой мастики;
- приварка в деформационных швах скользящих листов (в случае их отрыва), становка недостающих пружин;
- мелкий ремонт механизмов и конструкций деформационных швов;
- замена покрытия в зоне деформационных швов или над швом;
- заливка трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии тротуаров;
- замена и ремонт отдельных поврежденных звеньев труб, оголовков, откосных крыльев, входных и выходных укреплений русел и выравнивание лотков труб, восстановление каменной наброски;
- ремонт гидроизоляции труб с конопаткой и заделкой швов между их звеньями и секциями;
- окраска перил по всей длине;
- устранение локальных мест размыва насыпи и регуляционных сооружений;
- засыпка промоин на сопряжении моста с насыпью, с одновременным устранением воды в этих местах;
- заделка воронок размыва у опор;
- очистка элементов от гнили, замена досок, настила на деревянных мостах;
- замена отдельных заклепок, исправление незначительных деформаций элементов металлических пролетных строений;
4) по дорожным зданиям, производственным базам, дорожным лабораториям, надворным постройкам и подсобным сооружениям эксплуатационных организаций:
- ремонтное профилирование подъездных дорог к зданиям дорожно-эксплуатационных организаций с добавлением новых материалов до 100 кубических метров на 1 километр;
-отделочные работы на производственных зданий, помещений и коммуникаций;
5) по обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещения:
- ремонтное профилирование площадок отдыха и подъездных дорог к объектам придорожного сервиса с добавлением новых материалов до 100 кубических метров на один километр;
- устройство дорожных ограждений согласно требованиям безопасности дорожного движения;
- устройство и ремонт шумовых полос, шумозащитных экранов.
Устройство на существующих автомобильных дорогах остановочных павильонов и малых архитектурных форм, площадок отдыха и переходно-скоростных полос с целью обеспечения удобства пользования для водителей и пассажиров с учетом требований безопасности дорожного движения и при необходимости их освещение и электроснабжение, при этом объемы определяются технической документацией.
Устройство контрольных постов, арок и других металлоконструкций или/и железобетонных изделий, информационных дорожных знаков и при необходимости их освещение и электроснабжение, при этом объемы определяются технической документацией.
10. Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляется непрерывно в течение всего года.
В целях своевременного проведения работ по содержанию дорог и дорожных сооружений, осуществляется их визуальный осмотр.
В результате проведения работ по содержанию дорог должно быть обеспечено бесперебойное и безопасное движение транспортных средств.
Работы по содержанию не требуют составления проектной документации. Их планируют на основе результатов осмотров дорог по ведомостям дефектов, в пределах выделенных средств.
Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений подразделяются на весенне-летне-осеннееи зимнее содержание.
В состав работ по содержанию автомобильных дорог входит сбор, обработка и представление ежедневной круглогодичной информации:
1) о проезжаемости на автомобильных дорогах, включая информационное обеспечение средств массовой информации;
2) о работах в период пропуска талых и паводковых вод;
3) о работе снегоуборочных машин и механизмов в зимнее время.
При содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений в весенний, летний, осенний периоды выполняют следующие работы:
1) мониторинг за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений;
2) по земляному полотну и системе водоотвода:
- очистка водоотводных канав весной от снега, а летом от наносного мусора и грязи;
- раскопка и засыпка осушительных воронок на обочинах, на пучинистых участках;
- планировка откосов, засев травами;
- скашивание и уборка скошенной травы;
- вырубка кустарников и корчевка деревьев, дикорастущей поросли на обочинах и откосах земляного полотна;
- планировка обочин и присыпных берм, без добавления материала;
- подсыпка, срезка и планировка обочин и берм с подсыпкой обеспечивающий безопасное движение транспортных средств, с объемом до 100 метров куб. на 1 км, на отдельных участках;
3) по полосе отвода:
- планировка полосы отвода для обеспечения стока воды;
- сбор мусора в полосе отвода, погрузка и вывозка его на свалку;
- вырубка и корчевка деревьев, кустарников, дикорастущей поросли, влияющих на безопасность дорожного движения, с уборкой вырубленного материала;
- скашивание полосы отвода и уборка скошенной травы;
 4) по проезжей части с асфальтобетонными покрытиями:
- очистка проезжей части;
- заливка трещин;
- ликвидация ямочности, заделка трещин, выбоин, просадок, выравнивание кромок, но не более 50 тонн асфальтобетона на 1 км ремонтируемого участка дороги;
- разметка проезжей части;
- ремонт и заполнение швов в цементобетонных покрытиях;
5) по проезжей части с гравийными покрытиями:
- очистка покрытия от грязи;
- обеспыливание покрытия водой;
- наметание каменной мелочи и высевок на покрытие, уборка катуна;
6) по проезжей части с грунтовыми покрытиями:
- профилировка покрытия для устранения образовавшихся ям, колей, других неровностей;
- утюжка - профилактическое мероприятие, проводимое до образований крупных неровностей;
- обеспыливание дорог хлористым кальцием, битумом и другими материалами;
- уход за вспученными участками автомобильных дорог, временное ограждение, устройство и засыпка воздушных воронок, обеспечение водоотвода с поверхности дорожных покрытий и земляного полотна;
7) по обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению:
- установка недостающих знаков, ограждений, исправление повреждений, полная замена щитов дорожных знаков и ограждений, установка и ремонт панно, реставрация элементов обстановки пути;
- исправление отдельных повреждений и неисправностей элементов архитектурного оформления и благоустройства;
- окраска и побелка автопавильонов, беседок, дорожных знаков, ограждений и других элементов обустройства автомобильных дорог, нанесение вертикальной и горизонтальной разметки;
- устройство и ремонт беседок, скамеек;
- профилирование площадок отдыха и подъездных дорог к объектам придорожного сервиса с переходными, грунтовыми и грунтовыми улучшенными покрытиями, без добавления новых материалов;
- постоянный осмотр ограждений и сигнальных столбиков, знаков, щитков, подтягивание креплений, выпрямление щитков, очистка от пыли и грязи;
- периодический осмотр автобусных остановок, площадок отдыха, туалетов, беседок, автопавильонов, очистка от пыли, грязи и мусора;
- содержание, уход и наблюдение за исправностью средств по организации движения, связи и освещению;
- уборка посторонних предметов с проезжей части и обочин, угрожающих безопасности дорожного движения;
- поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок и других дорожных сооружений, монтаж новых и замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, трансформаторов, опор освещения и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств технологической и сигнально вызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения;
- исправление отдельных повреждений и неисправностей объектов организации движения, связи, освещения, в том числе придорожного оборудования;
- восстановление вспомогательных технических средств;
- содержание и ремонт измерительных приборов, оборудования и программные обеспечения для контроля и мониторинга движения автотранспортных средств;
- содержание и установка навигационной системы для контроля движения транспортных средств, осуществляющий содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования;
8) по искусственным сооружениям:
- исправление повреждений перил и барьерных ограждений исходя из безопасности проезда по предписанию заказчика;
- локальное восстановление окрасочного слоя (подкраска) перильного ограждения;
- нанесение разметки на бордюрное ограждение проезжей части;
- нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок путепроводов над автодорогами;
- нанесение вертикальной разметки на опорах путепроводов над автодорогами;
- очистка проезжей части вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов после прохода уборочной техники;
- очистка проезжей части вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники;
- очистка водоотводных трубок от грязи, камней и снега;
- очистка водоотводных лотков под деформационными швами от наносов;
- очистка от грязи пазов для перемещения листов в деформационных швах открытого типа;
- очистка и смазка механизмов сложных конструкций деформационных швов открытого типа;
- очистка тротуаров от грязи, снега и мусора и посторонних предметов;
- прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды;
- очистка от грязи, снега и льда пространства под криволинейным брусом барьерного ограждения между тротуаром и проезжей частью моста;
- очистка от грязи и снега перильного, барьерного ограждения, дорожных знаков;
- очистка поверхностей балок от грязи, наносного грунта, растительности;
- промывка опорных узлов балок;
- очистка от снега, грязи опорных частей;
- смазка рабочих поверхностей опорных частей;
- подтяжка болтов крепления металлических опорных частей;
- очистка оголовков опор и подферменных площадок от мусора и грязи, снега и льда;
- очистка конусов и укрепления откосов от грязи, травы и кустарника;
- текущие и периодические осмотры мостовых сооружений;
- удаление из зоны моста кустарниковой растительности на расстоянии 15-25 метров, выше и ниже по течению и вырубка деревьев, санитарная уборка под мостовой зоны;
- очистка отверстий железобетонных труб от ила и грязи;
- закрытие осенью и открытие весной отверстий малых мостов и труб;
9) по зданиям, производственным базам, дорожным лабораториям, надворным постройкам и подсобным сооружениям эксплуатационной службы:
- профилирование подъездных дорог к зданиям дорожно-эксплуатационных организаций без добавления новых материалов;
- систематический уход за зданиями, производственными базами, дорожными лабораториями, надворными постройками и подсобными сооружениями (очистка крыш, водосточных труб, желобов, дымоходов, прочистка водопроводных и канализационных устройств и другие работы), содержание в чистоте и порядке дворов, усадеб и подъездов к зданиям дорожных организаций, защита от пожаров, освещение территории, обеспечение водогазотеплоэлектроснабжения, связи и содержание их в исправном состоянии;
- замена стекол, ремонт водопроводной и канализационной сети, линий связи с частичной заменой отдельных элементов, ремонт системы теплоснабжения, вентиляции, освещения и электрооборудования;
10) к работам по зимнему содержанию относятся:
- заготовка противогололедных материалов;
- приготовление противогололедных материалов;
- изготовление средств снегозащиты (щитов, изгородей, заборов и тому подобное);
- установка, разборка и ремонт снегозащитных заборов, щитов, панелей и других снегозащитных устройств;
- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, профилировка снежного покрова проезжей части дорог, удаление снежных валов с обочин, откосов и резервов;
- очистка от снежных заносов дорожных знаков и барьерного ограждения;
- обработка проезжей части фрикционными, химическими и другими противогололедными материалами, с последующей их уборкой через требуемое время с проезжей части;
- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и объектов дорожного сервиса;
- создание снежных валов и траншей вдоль автомобильных дорог для задержания снега;
- проведение противолавинных мероприятий;
- борьба с наледями;
- теплообеспечение стоянок дорожной техники и обогревательных пунктов;
- установка дорожных знаков кратковременного действия на участках со скользким покрытием;
- организация круглосуточного дежурства дорожной техники, механизаторов в сложных погодных условиях.
Озеленение автомобильных дорог выполняется для защиты от снежных и песчаных заносов от эрозии и создания архитектурно-художественного оформления. Озеленение включает уход за лесонасаждениями, зелеными насаждениями на производственных базах, клумбами, цветниками, газонами на транспортных развязках, их создание, восстановление и декоративное оформление.
К созданию, восстановлению лесопосадок и декоративному оформлению относятся следующие работы:
- подготовка почвы под питомники, лесопосадки и декоративное оформление, выращивание саженцев;
- устройство лесополос и декоративного оформления, в том числе на производственных базах;
- дополнение и посадка лесополос и декоративного оформления;
- устройство колодцев, скважин, поливочных водопроводов и дренирующих канав.
К уходу за клумбами, цветниками, газонами и декоративными насаждениями на развязках относятся следующие работы:
- подготовка почвы;
- выращивание рассады;
- посадка, полив и прополка;
- уборка сорняков;
- уборка осенью однолетних растений.
К прочим работам относятся:
- сторожевая и пожарная охрана дорог и дорожных сооружений;
- патрулирование дорог с целью определения состояния дорог и проезжаемости, выполнение мелких работ (поправка дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части и обочин, угрожающих безопасности дорожного движения), оказание первой медицинской помощи пострадавшим на дорогах;
- химическая и механическая борьба с карантинными растениями и вредителями в придорожной полосе.
11. Диагностика и мониторинг автомобильных дорог и дорожных сооружений.
Диагностика и мониторинг автомобильных дорог проводятся путем обязательного использования информационной системы управления дорожными активами (единого информационного банка данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и сооружений на них) в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров, характеристик и установленным требованиям нормативных правовых актов, стандартов, а также для эффективного использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорог.
В состав работ по диагностике и мониторингу автомобильных и сооружений на них входят:
- систематические (весенние, осенние и месячные) осмотры дорог и сооружений на них с оценкой качества их содержания;
- визуальное и инструментальное обследования с оценкой технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния дорог и сооружений на них, паспортизация дорог и сооружений на них;
- учет интенсивности и состава движения транспорта на дорогах;
- формирование, постоянное обновление и поддержание в рабочем состоянии банка данных о техническом уровне и транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и сооружений на них;
- научно-техническая экспертиза и инспекция объектов, в том числе: оценка качества материалов и работ, в случаях чрезвычайных и иных ситуаций, требующих принятия неотложных решений.
В состав работ по проведению дорожно-ремонтных работ и планирования финансовых ресурсов входят:
- создание, администрирование и управление единым информационным банком данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и сооружений на них;
- обоснование работ по содержанию и ремонтам на основе анализа информационного банка данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и сооружений на них;
-прогнозирование состояния сети дорог и составление текущих и перспективных планов дорожно-ремонтных работ, в том числе планов содержания сети дорог;
- планирование потребных финансовых ресурсов для сохранности и поддержания дорог в требуемом эксплуатационном состоянии;
- разработка программ по повышению безопасности дорожного движения и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В состав работ по организации и обеспечению безопасности движения транспорта на дорогах входят:
- изучение режимов движения автотранспортных потоков, схем разметки дорог, дислокации дорожных знаков и скоростей движения;
- анализ ДТП, обследование мест совершения ДТП, выявление причин и подготовка предложений по улучшению условий безопасности дорожного движения;
- выявление наиболее опасных, с точки зрения безопасности движения, участков дорог и разработка профилактических мероприятий для предотвращения аварийности;
- согласование производства строительных работ в пределах полосы отвода;
- разработка технических условий и согласований на примыкания и пересечения автомобильных дорог и сооружений с коммуникациями и инженерными сетями.
В состав работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и сооружений на них и предохранения их от преждевременного износа входят:
-разрешение проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;
- анализ влияния большегрузного транспорта на сохранность дорожных одежд и сооружений на них, и разработка предложений по ограничению или обеспечению организации движения большегрузного транспорта в неблагоприятные погодные условия, а также на ослабленных участках с недостаточной прочностью дорожной одежды.
В состав работ по совершенствованию и актуализации нормативно-технической базы ремонта и содержания автомобильных дорог, и сооружений на них, включая технологию и организацию их ремонта и содержания, входят:
- формирование перспективных и текущих планов стандартизации и их реализация, включая ревизию, обновление и совершенствование нормативно-технической базы и нормативно-технических документов по проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации, включая ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них;
- разработка норм, с проведением хронометражных работ, на новые технологии, машины и оборудование по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них;
- изучение мирового опыта и достижений науки и техники по технологиям, материалам, машинам и оборудованию с разработкой рекомендаций и заключений по их внедрению в практику ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений на них;
- опытно-экспериментальные, опытно-конструкторские работы и научно-техническое сопровождение по внедрению новых материалов, конструкций, технологий, машин и оборудования;
- совершенствование рабочих программных продуктов в области ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений на них и поддержание их в рабочем состоянии;
- поисковые и инновационные работы по актуальным проблемам в области ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений на них с целью повышения их долговечности и экономичности.
В состав работ по организации, координации, и контролю за управлением эксплуатацией автомобильных дорог и сооружений на них входят:
- координация и регулирование выполнения дорожно-ремонтных работ по содержанию сети автомобильных дорог и сооружений на них;
- периодическая инвентаризация дорог и сооружений на них, составление отчетности;
- организация контроля качества при содержании и текущем ремонте дорог, совершенствование системы контроля и обеспечения качества дорожно-ремонтных работ, инструментальное обеспечение контроля качества;
- обеспечение сохранности и содержание объектов и имущества.
(В редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций КР от 15 июня 2021 года № 166)
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