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1 Область применения

1.1 Настоящие Строительные нормы разработаны в соответствии со статьями 1 и 77 Земельного Кодекса, статьями 463, 468-1, 469, 471, 473, 474 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики согласно части 1 статьи 14 «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики», статьи 45 «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», статьи 1 «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», статьями 16 и 32 Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений», и гармонизированы с действующими другими нормативно-техническими документами Кыргызской Республики.
1.2 Строительные нормы устанавливают состав, порядок разработки и утверждения проектной документации зданий, сооружений различного назначения объектов промышленно-производственного, общественного, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного, водохозяйственного, энергетического, горнодобывающего, транспортного, дорожно-хозяйственного, связи и коммуникаций, инженерных систем и сетей, комплексного благоустройства территорий.
1.3 Строительные нормы предназначены для применения заказчиками, уполномоченными государственными органами по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности, организациями, объединениями, проектно-строительными фирмами, иными юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными, участниками архитектурно-строительного процесса.
1.4 Требования настоящих Строительных норм являются обязательными для всех субъектов архитектурно-градостроительной и инвестиционно-строительной деятельности, независимо от форм собственности и источника финансирования.
1.5 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации устанавливается отдельным нормативным документом, принятым государственным органом управления по архитектуре и строительству Кыргызской Республики (Свод правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике от 27 мая 2016 года №5-нпа.).
1.6 Требования настоящих Строительных норм не распространяются на объекты историко-культурного наследия, использование которых регламентируется законодательством Кыргызской Республики в сфере охраны историко-культурного наследия и на отношения при осуществлении строительства (реконструкции) зданий и помещений загранучреждений Кыргызской Республики, а также иной строящейся государственной собственности на территории иностранного государства.

2 Термины и определения

В настоящих строительных нормах применяются следующие термины, определения и понятия:
2.1
авторский надзор:
Надзор, осуществляемый разработчиками проектной документации в процессе строительства в целях обеспечения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям;
2.2 архитектурно-планировочные условия: Документ, выдаваемый территориальным органом по градостроительству и архитектуре, содержащий условия и требования, в том числе по функциональному назначению и разрешенным видам использования, размещению и основным параметрам объекта строительства, а также обязательные санитарные, противопожарные, экологические требования и ограничения к проектированию объекта, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, градостроительной документацией и правилами застройки  и землепользования территории населенных пунктов;
2.3
г
енеральный подрядчик (генподрядчик)
:
Строительная организация, имеющая соответствующую лицензию, которая на основании заключенного договора с заказчиком выполняет все предусмотренные проектной документацией и договором работы по строительству объекта, с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков, выполняющих часть специальных или отдельных видов работ в соответствии с проектом по договору с генподрядчиком по строительству объекта, включая ввод объекта в эксплуатацию.
2.4 генеральный проектировщик: Проектная организация, имеющая лицензию на выполнение определенного вида проектных (проектно-изыскательских) работ, которая на основании заключенного договора с инвестором и заказчиком выполняет работы по разработке проектной документации, с привлечением субподрядчиков и специалистов по отдельным разделам проектной документации.
2.5 градостроительный регламент: Совокупность установленных градостроительной документацией, правилами застройки и землепользования параметров и видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в населенных пунктах, а также допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности;
2.6 заказчик: Физическое или юридическое лицо, а также государственные органы и органы местного самоуправления, осуществляющее на принадлежащем или предоставленном ему земельном участке проектирование и строительство объектов капитального строительства, реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, используя собственные и другие средства путем заключения договоров с соответствующими специализированными организациями.
2.7 инженерно-технические условия (ИТУ): Документ, определяющий технические условия, требования и схемы подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и выноса инженерных коммуникаций, а также требования к строительству новых магистральных сетей (трубопроводы, газопроводы, высоковольтные линии электропередач и др.).
2.8 правила землепользования и застройки (ПЗЗ): Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование земельных участков, проектирование и застройку территорий населенных пунктов и пригородной зоны посредством введения градостроительных регламентов;
2.9 продолжительность строительства: Период времени от начала работ на строительной площадке до ввода в действие объектов и мощностей предприятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов при полном выполнении состава работ, предусмотренным проектом.
2.10 проектная документация: Графические, текстовые и другие документы, содержащие архитектурно-градостроительные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, инженерной подготовки территории и ее благоустройства;
2.10.1 стадия проект (П): Этап проектирования объектов строительства, содержащий общее описание объекта на основании принятых объемно-планировочных и технических решений. Разделы стадии «П» даются в составе и объеме, достаточном для технико-экономического обоснования проектных решений и является основой для утверждаемого этапа проектирования объектов реконструкции и строительства комплексов застройки с определением очередности разработки проектной документации и строительства;
2.10.2 рабочая документация (РД): Представляют собой проектную документацию, разделы проектной документации, необходимую для осуществления строительно-монтажных работ. На этой стадии уточняются и детализируются решения, принятые на стадии «Проект». По всем разделам составляются рабочие чертежи, локальные сметы, готовятся спецификации материалов и оборудования, детально разрабатываются узлы и прочая документация, необходимая подрядчику для производства строительно-монтажных работ. 
2.10.3 рабочий проект (РП): Представляет собой совмещенной стадией проектирования технических и архитектурно не сложные объектов, предназначенной для согласования, утверждения и проведения экспертизы проектной документации, для строительства объектов различного функционального назначения, принятого на основе эскизного проекта (ЭП) и совмещает две предыдущие стадии – стадия «П» и стадия «РД».
2.11 техническое задание на проектирование (ТЗ): Условия и требования для проектирования с уточнением особых условий площадки строительства, основных параметров проектируемого объекта, таких как технико-экономические показатели, перечень основных объектов, состава помещений, этажности, требований к системам инженерного оборудования и др. Техзадание составляется заказчиком совместно с проектной организацией и утверждается вышестоящей инстанцией или руководством заказчика;
2.12 технический надзор: Осуществление заказчиком надзора за строительством в целях соблюдения проектных решений и требований нормативно-технических документов, а также надзора за качеством выполняемых работ в процессе строительства или изменения объекта недвижимости.
2.13 технико-экономическое обоснование (ТЭО): Разрабатывается на основании задания заказчика для обоснования принимаемых решений и определения вариантов, стоимости и целесообразности строительства объекта.
2.14 типовой проект - проектная документация, предназначенная для многократного применения, путем привязки к конкретным условиям строительства.
2.15 эскизный проект (ЭП): Начальная стадия проектных работ, дающая общее представление о будущем объекте и позволяющая выбрать оптимальное размещение объекта на земельном участке и сформировать условия и требования для дальнейшего проектирования. В эскизном проекте определяются основные функционально-планировочные и объемно-пространственные параметры объекта с технико-экономическими показателями.

3 Общие положения

3.1 Проектная документация является основным документом для строительства объектов независимо от функционального назначения.
3.2 Основным правовым документом, регулирующим финансово-экономические отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон является договор (контракт), заключаемый с заказчиком и проектировщиком (приложение А). Неотъемлемой частью договора (контракта) является техническое задание на проектирование. Рекомендуемый состав и содержание технического задания на проектирование представлен в приложении Б.
3.3 Вместе с техническим заданием заказчик передает проектировщику архитектурно-планировочные условия (АПУ), инженерно-технические условия (ИТУ), а также исходные данные.
При необходимости, руководители проекта могут участвовать в выборе площадки строительства и трасс инженерных сетей и коммуникаций, в составлении и разработке АПУ и ИТУ, в подготовке технического задания на проектирование и других исходных данных.
3.4 В качестве заказчиков могут выступать государственные органы и органы местного самоуправления, организации, предприятия, объединения, вне зависимости от форм собственности, а также иностранные государства, юридические, физические лица и иностранные граждане.
3.5 Заказчик может на договорной основе делегировать свои права юридическим или физическим лицам, имеющим на это специальные разрешения, возложив на них ответственность за выполнение функций заказчика по разработке и реализации проекта.
3.6 При особосложных природно-технических условиях строительства по решению заказчика могут выполняться дополнительные проработки проектно-технических решений с разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономического расчета (ТЭР) для обоснования принимаемых решений и определения вариантов, стоимости и целесообразности строительства объекта, по отдельным объектам.
3.7Стадийность проектирования устанавливается заданием на проектирование в зависимости сложности проектирования объекта и определяют три уровня проектирования – эскизный проект, рабочий проект и проект с рабочей документацией.
3.8Разработка проектной документации в три стадии может осуществляться по крупным объектам, затрагивающие государственные и общественные интересы, при необходимости корректуры, детализации первоначально заданных параметров объёмно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и технологических решений в процессе проектирования:
- начальная стадия – эскизный проект (ЭП);
- первая стадия – проект (П), разрабатываемый, как правило, на основании выводов и показателей эскизного проекта и подлежащий утверждению в порядке, установленном настоящими Строительными нормами;
- вторая стадия – рабочая документация (РД).
3.9 В одну стадию разрабатывается проектная документация, не предусмотренная настоящим сводом правил:
- по объектам, строительство которых предполагается выполнять на основе действующих типовых проектов (при привязке типового проекта), либо с применением отдельных типовых проектных решений (типовых строительных конструкций, изделий, узлов);
-  при использовании ранее разработанного индивидуального проекта для повторного или многократного применения в строительстве (привязке индивидуального проекта);
- при реконструкции (модернизации, техническому перевооружению, капитальному ремонту) существующих объектов.
3.10 Не допускается строительство объектов по проектам, не соответствующим технико-экономическим, экологическим и другим требованиям.
3.11Проектная документация выдается заказчику в трех экземплярах с обязательной электронной версией.

4 Состав и содержание проектной документации

Требования к составу и содержанию проектной документации изложены в приложениях В и Г.

5 Порядок разработки проектной документации

5.1 Разработка проектной документации (проектирование) может осуществляться физическими и юридическими лицами, имеющими квалификационные сертификаты и лицензии на соответствующие виды проектной (подвиды) изыскательской деятельности в сфере проектирования для строительства.
5.2 Проектная документация разрабатывается с учетом требований действующего законодательства, нормативных правовых и нормативно-технических документов в области проектирования, с учетом требований утвержденной градостроительной документации городов и населенных пунктов, проектов детальной планировки, инженерно-транспортной инфраструктуры и других территориально-планировочных документов.
5.3 Обоснованные отступления от требований действующих норм и правил допускаются только при наличии разрешений уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности.
5.4 В процессе разработки и реализации проекта должны быть обеспечены:
- внедрение прогрессивных технологий, основанных на достижениях научно-технического прогресса, обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность продукции.
- создание условий и предпосылок для высокой экономической эффективности инвестиций;
- широкое применение местных материалов, сырья и продукции;
- эффективное использование земель и выполнение требований охраны окружающей среды и историко-культурного наследия;
- обеспечение требуемых уровней прочности, несущей способности, устойчивости, сейсмостойкости, экологической, промышленной и пожарной безопасности;
- эксплуатационной надежности зданий и сооружений.
5.5 Техническое задание (ТЗ) на проектирование составляется заказчиком либо его уполномоченным лицом (застройщиком, проектировщиком) и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
5.6 Вместе с техническим заданием (ТЗ) на проектирование заказчик выдает генеральному проектировщику исходные материалы (данные) для разработки проектной документации, которые включают:
- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта в соответствии с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ);
- материалы топографической съемки и данные геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;
-  инженерно-технические условия (ИТУ) на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные владельцами сетей;
- архитектурно-планировочные условия (АПУ) выданные территориальным органом архитектуры и градостроительства, включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения, обеспечения экологической, промышленной и пожарной безопасности, широкого применения местных материалов, сырья и продукции;
- выкопировку из ПДП или проекта застройки соответствующего квартала, разработанный и утвержденный в установленном порядке;
5.7 В процессе разработки эскизного проекта принимаются общие планировочные и архитектурно-проектные решения, учитывающие требования утвержденной градостроительной документации, уточняются заданные для проектируемого объекта параметры, характеристики, технические условия.
5.8 Стадия рабочая документация (рабочий проект), разработанная в соответствии с нормативно-техническими документами, подтверждается подписями ответственных лиц (главного инженера проекта, главного архитектора проекта).
5.9 В проектной документации на листах «Общие данные» графических материалов (основных чертежей) каждого раздела (марки) должна содержаться подписанная главным архитектором проекта (главным инженером проекта) запись о соответствии проекта (П) или рабочего проекта (РП), действующим национальными и межгосударственным нормативным правовым актом.
Общая пояснительная записка должна содержать подписи руководителя проектной организации, главного архитектора проекта (главного инженера проекта) и ответственного исполнителя (руководителя работ) по каждому разделу (марке) проектной документации (проекта, рабочего проекта).
Записи проектной документации для строительства оформляются в соответствии с ГОСТ 1.5 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации».
5.10 Началом проектирования считается дата подписания договора (контракта) на разработку проектной документации, заключенного между заказчиком и проектной организацией.

6 Порядок утверждения проектной документации

6.1 Согласованная и прошедшая экспертизу проектная документация подлежит утверждению в порядке, установленном законодательством.
6.2 Утверждение проектной документации на строительство производится заказчиком.

Приложение А
(рекомендуемое)

Основные требования к договору (контракту) на разработку проектной документации

1 Договор (контракт) на разработку проектной документации оформляется Заказчиком и Генеральным проектировщиком, действующими на основании Уставов и иных документов, регламентирующих взаимоотношения сторон, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2 В договоре (контракте) на выполнение работ указывается предмет договора, наименование и состав и стадии проекта, техническое задание на проектирование, стоимость проектных работ, ориентировочные сроки выпуска и другие необходимые условия для выполнения проектных работ.
3 Составление, согласование, утверждение технического задания, проработка условий договора (контракта) на разработку проекта, а также сбор исходных данных входит в состав подготовительных работ.
4 При определении общей стоимости работ на договорной основе, устанавливаются авансовые платежи, проценты налоговых отчислений и прочие условия, включая затраты на издание и распределение проектной документации. 
5 Стоимость топографо-геодезической съемки, инженерно-гидрогеологических, инженерно-геологических изысканий, а также авторского надзора не входит в стоимость разработки проекта. Стоимость этих позиций определяется отдельным договором, на основании соответствующих ценников и нормативов.

Приложение Б
(обязательное)


СОГЛАСОВАНО                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                       Руководитель заказчика
_________________________                                                            _____________________
(фамилия, подпись, дата)                                                    (должность, фамилия, подпись)
«___» ________ 20__ г.

Техническое задание на разработку проекта
________________________________________________________________
наименование объекта строительства

	Переченьпостановочных вопросов
	Основные требования заказчика, органов государственного управления и надзора

	Основание для проектирования
	- решение заказчика;
- АПУ, ИТУ;
- материалы инженерных изысканий

	Особые условия площадки строительства
	- сейсмичность;
- просадочность;
- оползнеопасность;
- селеопасность; 
- грунтовые воды

	Виды проекта
	- проект промышленно-производственного назначения;
- проект жилищно-гражданского назначения

	Краткая характеристикаосновных параметровпроектируемого объекта
	- производственная мощность;
- технико-экономические показатели;
- состав помещений;
- перечень основных объектов;
- перечень вспомогательных объектов;
- этажность;
- типы зданий и сооружений;
- типы и количество квартир;
- применяемые виды и типы строительных конструкций:
- крупнопанельные;
- каркасно-панельные;
- монолитные;
- каменно-монолитные;
- каркасно-кирпичные;
- кирпичные;
- металлокаркасные конструкции;
- прочие.
- рабочие площади;
- общие площади;
- объемы зданий и сооружений;
- основные требования к внутренним системам инженерного оборудования (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация, информационное обслуживание, связь, охранно-пожарная сигнализация и т. д.);
- другие характеристики (в зависимости от специфики и назначения объекта)

	Дополнительные условия уполномоченных государственных органов
	- по промышленной безопасности;
- по пожарной безопасности;
- по экологическим условиям;
- по охране памятников архитектуры




Составители технического задания:
Ответственный специалист заказчика:______________________________________
(должность, фамилия, подпись, печать, дата)

Главный архитектор проекта: _____________________________________________
(фамилия, подпись, печать, дата)



Приложение В
(обязательное)

Состав и содержание проекта объекта жилищно-гражданского назначения

1 Общая пояснительная записка
2 Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта строительства в системе города, населенного пункта, незастроенной свободной территории в масштабе 1:5000, 1:10000.
3 Опорный план участка застройки с конкретным указанием существующих зданий, сооружений, инженерно-технических систем и коммуникаций в масштабе 1:2000, 1:500. На опорном плане указываются расположение границ земельного участка и его занимаемая площадь, существующие капитальные постройки, подъезды к объекту проектирования, инженерные коммуникации, зоны действия сервитутов, красные линии и линии застройки, расположение санитарных разрывов и охранных зон, прилегающая территория, подлежащая благоустройству.
4 Генплан застройки участка в соответствии с требованиями к разделу генплана.
5 Расчетно-технические обоснования (РТО) принятых объемно-планировочных и строительно-конструктивных решений зданий и сооружений с учетом обеспечения их нормативной прочности, несущей способности, устойчивости, надежности, сейсмостойкости.
6Архитектурно-строительные чертежи планов всех этажей в масштабе 1:100 или 1:200.
7Чертежи внутренних инженерно-технических систем и коммуникаций, в т.ч. вентиляции, отопления, электроснабжения, водопровода, канализации и др. в масштабе 1:100 или 1:200.
8Чертежи внешних инженерных сетей и коммуникаций.
9Характерные поперечные разрезы в масштабе 1:100 или 1:200.
10 Фасады в масштабе 1:100 или 1:200.
11 Перспективы, аксонометрия, 3-D проекции – в произвольном масштабе, изготовление макета на усмотрение заказчика.
12 Определение технико-экономических показателей проекта и расчетного срока его реализации в натуре.










Состав и содержание проекта 
промышленно-производственного назначения

1 Общая пояснительная записка.
2 Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта строительства в системе города, населенного пункта промышленной зоны/района, незастроенной свободной территории в масштабе 1:5000, 1:10000.
3 Опорный план участка застройки с конкретным указанием существующих зданий, сооружений, инженерно-технических систем и коммуникаций в масштабе 1:2000, 1:500.
4 Генплан застройки участка в соответствии с требованиями к разделу генплана размещения производственной зоны.
5 Планировочно-технологические решения с расстановкой технологического оборудования (определяется техническим заданием заказчиком) в масштабе 1:200 или 1:400.
6 Автоматизация производственно-технологических линий и процессов, информационное обеспечение производства и управления.
7Расчетно-технические обоснования (РТО) принятых объемно-планировочных и строительно-конструктивных решений зданий и сооружений с учетом обеспечения их нормативной прочности, несущей способности, устойчивости, надежности, сейсмостойкости.
8Архитектурно-строительные чертежи планов всех этажей в масштабе – 1:100 или 1:200.
9Чертежи внутренних инженерно-технических систем и коммуникаций, том числе вентиляции, отопления, электроснабжения, водопровода, канализации и др. в масштабе 1:100 или 1:200.
10Чертежи внешних инженерных сетей и коммуникаций.
11Характерные поперечные разрезы в масштабе 1:100 или 1:200.
12Фасады в масштабе 1:100 или 1:200.
13Перспективы, аксонометрии, 3-D проекции – в произвольном масштабе, изготовление макета на усмотрение заказчика.
14Определение технико-экономических показателей проекта и расчетного срока его реализации в натуре.












Приложение Г
(обязательное)

Содержание проектной документации

Основной комплект документации на стадии Эскизный проект (ЭП):
1Генеральный план – содержит проектные решения в соответствии с правилами землепользования и застройки, обоснование реализации генерального плана и другой градостроительной документации.
2Архитектурные решения – комплексное решение внутреннего пространства и внешнего облика объекта с используемыми материалами и т.д.
3 Описание принципиальных решений строительных конструкций.
4 Общая пояснительная записка – содержит краткую характеристику объекта, основные технико-экономические показатели и результаты расчетов экономической эффективности проектных решений, мероприятия по охране окружающей среды, противопожарной защите, принципиальные решения по внешним и внутренним инженерным системам, расчет основных нагрузок объекта для присоединения к сетям.
5 Демонстрационный материал выполняется в объеме, необходимом для согласования с главным архитектором – ситуационный план, генплан, планы этажей, фасады и др. материалы, характеризующие особенности объемно-планировочного решения объекта.
Пакет исходно-разрешительной документации для разработки стадии «ЭП» должен содержать топографическую съемку в масштабе 1:500, инженерно-геологические изыскания, предварительные технические условия на подключение к наружным инженерным сетям и проект границ землепользования. В случае реконструкции объекта исходно-разрешительная документация дополняется заключением по результатам обследования фундаментов и конструкций, а также обмерными чертежами.

Основной комплект документации на стадии «Рабочий проект» (РП)
1 Пояснительная записка.
2 Схема планировочной организации земельного участка.
3 Архитектурные решения.
4 Конструктивные решения.
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
а) подраздел «Система электроснабжения»;
б) подраздел «Система водоснабжения»;
в) подраздел «Система водоотведения»;
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
д) подраздел «Сети связи»;
е) подраздел «Система газоснабжения»;
ж) подраздел «Технологические решения».
6 Проект организации строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).
7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).
8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
11 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
12 Смета на строительство объектов капитального строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).
13Иная документация в случаях, предусмотренных нормативно-техническими актами.
14Комплект документации стадии Рабочий проект (РП) представляется на экспертизу и утверждается заказчиком.
Основной комплект документации на стадии «Проект» (П)
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Генеральный план».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) подраздел «Система электроснабжения»;
б) подраздел «Система водоснабжения»;
в) подраздел «Система водоотведения»;
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
д) подраздел «Сети связи»;
е) подраздел «Система газоснабжения»;
ж) подраздел «Технологические решения»;
Раздел 7 «Проект организации строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).
Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).
Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 12 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Раздел 13 «Сводное смета на строительство объектов капитального строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком)
Раздел 14 «Иная документация в случаях, предусмотренных нормативно-техническими актами».
- Исходные материалы для проектирования.
Основной комплект чертежей на стадии «Рабочая документация» (РД):
Рабочая документация – предоставляет собой комплект рабочих графических и текстовых документов, содержащих необходимую информацию об объекте строительства и является основанием для производства строительных и монтажных работ, а также изготовление строительных изделий на заводах или непосредственно на строительных площадках.
1 комплект чертежей марки «Генеральный план» (ГП): Разбивочный чертеж, план организации рельефа, план земляных масс, сводный план инженерных сетей, благоустройство территории.
2комплект чертежей марки «Архитектурный раздел» (АР): Планы подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, кровли, разрезы, фасады, входы, узлы и детали, спецификации.
3комплект чертежей марки «Конструктивный раздел» (КР): План котлована, фундаменты, стены и перекрытия подвала, цокольного этажа, первого этажа, типового и технического этажей, лифты, лестницы, входы, узлы и детали, спецификации, расчетное обоснование конструктивного раздела.
4комплект чертежей марки «Отопление и вентиляция» ОВ: ИТП, план инженерного оборудования (отопление и вентиляция) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.
5комплект чертежей марки «Водоснабжение и канализация» (ВК): План инженерного оборудования (водопровод, канализация, ливневые стоки) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.
6комплект чертежей марки «Внутреннее электроснабжение и оборудование» (ЭОМ): План инженерного оборудования (электрооборудование и освещение) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.
7комплект чертежей марки «Слаботочные системы» (СС): План инженерного оборудования (телефонизация, телевидение, радиофикация, пожарная сигнализация) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.
Состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения устанавливаются техническим заданием на проектирование и соответствующими стандартами.
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