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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Система нормативных документов в строительстве

ДЕН СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАРДЫН МУКТАЖДЫКТАРЫН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАШОО-ТУРМУШУНУН 
ЧӨЙРӨСҮН ДОЛБООРЛОО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

The design of the living environment taking into account 
the needs of persons with disabilities health

Дата введения 28 декабря 2018 года
1 Общие положения

Настоящие нормы распространяются на проектирование, планировку и застройку населенных мест, разработку проектов на строительство новых и реконструкцию эксплуатируемых зданий и сооружений в целях создания полноценной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии со статьями 43 и 44 Закона Кыргызской Республики « О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями», органы государственной власти, местные государственные администрации и органы местного самоуправления, юридические лица независимо от форм собственности обязаны создавать условия лицам с ограниченными возможностями здоровья для доступа к жилым, общественным, административным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, местам отдыха и другим культурно-зрелищным учреждениям, а также беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации, свободной ориентации и передвижения, а так же проектирование и застройка населенных пунктов, формирование жилых районов, разработка проектных решений, строительство и реконструкция зданий, сооружений, включая аэропорты, железнодорожные вокзалы, комплексы и коммуникации, должны производиться с учетом приспособления этих объектов и средств для доступа и использования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
При реконструкции застройки существующих зданий и сооружений, а также исторических и культурных памятников, изложенные в настоящем документе требования (кроме требований безопасности) не могут быть выполнены в полном объеме, по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства, государственного надзора, социальной защиты населения (включая общественные организации лиц с ограниченными возможностями здоровья) необходимо принимать решения обеспечивающие жизнедеятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также возможность передвижения пешеходов с детскими колясками и транспортных средств, имеющие специальные приспособления для доступа и использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Требования настоящего документа обязательны для всех министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, разрабатывающих и реализующих в строительстве проекты планировки и застройки населенных мест, а также проектные решения отдельных зданий, сооружений и комплексов жилищно-гражданского и производственного назначения, имеющие соответствующие лицензии и сертификаты.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы нормативные ссылки на следующие документы:
Закон Кыргызской Республики от 3 апреля 2008 года № 38 «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
Свод правил по планировке застройке городов и населенных пунктов городского типа, утвержден приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 27 мая 2016 года № 6-нпа;
Свод правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике, утвержден приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 20 сентября 2016 года № 7-нпа;
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП КР 23-02-00 Строительная климатология;
СН КР 21-01:2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
СН КР 31-04:2018 Общественные здания и сооружения.

3 Термины и определения

В настоящих строительных нормах применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 адаптированный вход: Вход, приспособленный для прохода лиц с ограниченными возможностями здоровья посетителей, в том числе транспортных средств, имеющие специальные приспособления для доступа и использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.2 архитектурно-планировочные условия:Документ, выдаваемый территориальными органами архитектуры и градостроительства, содержащий архитектурные условия и требования, к функциональному назначению, размещению и основным параметрам объекта строительства, а также технические условия на подключение к инженерным сетям, санитарные, противопожарные, экологические условия и ограничения к проектированию объекта в соответствии с градостроительной документацией;
3.3 безопасная зона:Зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

3.4 бордюрный пандус (съезд):Уклон пешеходного пути, предназначенный для сопряжения двух разноуровневых поверхностей для безбарьерного передвижения людей, использующих транспортные средства, имеющие специальные приспособления для доступа и использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья, не оборудованный поручнями.
3.5 визуальные средства информации:Носители информации в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов, имеющих повышенные характеристики распознаваемости с учетом особенностей восприятия людьми с нарушением функций органов слуха.
3.6 выгреб: Приёмник для сбора нечистот, являющийся подземной частью неканализованной уборной, или помойницы.
3.7 габариты: Внутренние (в свету) и наружные (в чистоте) размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям.
3.8 доступная кабина уборной: Индивидуальная кабина, размещаемая в блоке общественных уборных (мужских или женских) оборудованная только унитазом, доступная по габаритам для лиц с ограниченными возможностями здоровья на кресле-коляске, а по оборудованию - для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.9 доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья здания и сооружения:Здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности для лиц с ограниченными возможностями здоровья этих зданий и сооружений.
3.10 доступный маршрут движения: Помещения, места обслуживания, позволяющие беспрепятственно достичь конечной точки маршрута и воспользоваться услугой.
3.11 досягаемость:Свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться предметом, объектом пользования (дотянуться до него).
3.12 зона предоставления услуг (обслуживания):Совокупность мест обслуживания в помещении или на участке.
3.13 инвентарный пандус:Сооружение временного или эпизодического использования, например, сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.
3.14 инвалидность: Социально-юридический статус, устанавливаемый уполномоченным государственным органом в установленном законом порядке, предполагающий наличие у лица стойких физических, психических или умственных нарушений. В зависимости от степени расстройств устанавливают I, II и III группы инвалидности. Дети до 18 лет включаются в категорию "ребенок с ограниченными возможностями здоровья".
3.15 инфраструктура:Совокупность жилых, административных и других зданий, сооружений, пешеходных тротуаров, автомобильных дорог, общественного транспорта, средств коммуникации и иных технических средств на территории Кыргызской Республики.
3.16 карман: Ниша, пространство, примыкающее к границе помещения или коммуникационного пути вне их пределов.
3.17 коэффициент сцепления:Отношение горизонтальной реакции к нагрузке на поверхность.
3.18 лифтовой холл:Специальное помещение, располагаемое у входа в лифт, ограниченное, как правило, дверями.
3.19лицо с ограниченными возможностями здоровья: Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации.
3.20 люфт-клозет: туалет, расположенный внутри помещения, в котором фекалии собираются в выгребную яму, имеющую выгребной люк снаружи помещения. В отличие от традиционного туалета с выгребной ямой, люфт-клозет устраивается в отапливаемом помещении и потому должен быть обязательно оборудован вентиляционным устройством — так называемым люфт-каналом.
3.21 места обслуживания:Части зданий, сооружений, помещений, зон, организованные и оборудованные для оказания услуг посетителю.
3.22 ограждение: Вертикальная ограждающая конструкция на перепаде отметок пешеходных поверхностей, вокруг опасных мест и нависающих препятствий.
3.23 ограничение жизнедеятельности: Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
3.24 пандус одностороннего движения: Сооружение, предназначенное для одновременного перемещения только одного человека, при расстоянии между поручнями 0,9-1,0 м.
3.25 пиктограмма: Символическое изображение вида деятельности, указания действия или назначения помещения.
3.26 помещение индивидуального обслуживания: Кабина или кабинет, где осуществляется самообслуживание или обслуживание персоналом учреждения (предприятия) лиц с ограниченными возможностями здоровья. Габариты кабины (кабинета) должны учитывать, как правило, возможность размещения и сопровождающего лица.
3.27 поперечный уклон:Уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения.
3.28 поручень:Компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении.
3.29 придомовой земельный участок: Участок, включающий в себя территорию, прилегающую к дому, включая зеленые насаждения, внутридворовые ирригационные сети (за исключением магистральных и подающих каналов) и сети наружного освещения, хозяйственные, детские и спортивные площадки, площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов, и другие участки, границы которых определяются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
3.30 путь движения: Пешеходный путь, используемый лицо с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках, для перемещения по участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий и сооружений (горизонтальные и вертикальные коммуникации).
3.31 специализированная организация: Организация социального и медицинского назначения для постоянного ухода и обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: дом-интернат, хоспис, дом сестринского ухода, реабилитационный центр, жилой дом для пожилых, а также специализированные образовательные организации разного уровня и направленности обучения и т.д.
3.32 специализированное место стоянки (парковки) транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья:Машино-место, выделяемое на стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках, имеющее увеличенные габаритные размеры для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к автомобилю, посадки и высадки из него.
3.33 специализированные стационарные учреждения: Государственные либо частные учреждения (дома-интернаты) для временного пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья и оказания необходимой медицинской помощи согласно индивидуальной программе реабилитации.
3.34 специализированный транспорт:Любые виды транспортных средств, имеющие специальные приспособления для доступа и использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.35 специализированный элемент: Элемент, к которому (как к объекту нормирования) предъявляются специфические требования по адаптации с учетом конкретного или совокупных дефектов здоровья человека.
3.36 сурдопереводчик: Специалист по переводу устной речи на язык жестов и наоборот.
 3.37 тактильные средства информации: Носители информации, передаваемой лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению и воспринимаемой путем прикосновения.
3.38 универсальная кабина уборной: Автономно расположенная кабина уборной, предназначенная для использования лицами с ограниченными возможностями здоровья на кресле-коляске или слепым с сопровождающим лицом, оборудованная унитазом, умывальником и другими принадлежностями
3.39 участок:Земельный участок (территория), расположения объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта принадлежащий застройщику, имеющий в необходимых случаях функционально связанные с объектом элементы.
3.40 хоспис:Бесплатное медико-социальное учреждение, где обеспечивают уход и обезболивание, оказывают медицинскую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь неизлечимым больным, а иак же их семьям, как в период болезни, так и после утраты близкого человека.
3.41 шрифт Брайля: Специальный рельефно-точечный шрифт для лиц с полной потерей зрения (незрячих) и слабовидящих.
3.42 элемент:Архитектурный, технический или механический компонент здания, сооружения, помещения или участка.
4 Планировка и застройка населенных мест

4.1 Основные положения

4.1.1При проектировании необходимо соблюдать требования действующих Сводов правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа в Кыргызской Республике, и по по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике, в том числе норм по проектированию общественных зданий и сооружений и других действующих нормативных документов.
4.1.2 При разработке проектов планировки и застройки населенных мест необходимо исходить из необходимости создания условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.3 Жилые районы населенных мест и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов лиц с ограниченными возможностями здоровья, с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.
4.1.4 В районах нового строительства необходимо обеспечивать расположение жилых зданий с квартирами для лиц с ограниченными возможностями здоровья на специализированном транспорте в радиусе обслуживания предприятий торговли товарами повседневного спроса и комплексных приемных пунктов предприятий бытового обслуживания не более 300м. Уклон пандусов на путях передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо принимать не более:
- внутри здания, сооружения …………………….……...1:6;
- внутри стационарных лечебных учреждений ..……... 1:20;
- снаружи стационарных лечебных учреждений…...… 1:8;
- на путях передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья на колясках внутри и снаружи здания……………………1:12, согласно СН КР 31-04.
4.1.5 Специализированные стационарные учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и специализированные детские учреждения необходимо располагать на расстоянии не более 3000 м от пожарных депо, том числе от промышленных предприятий, улиц и дорог с интенсивным движением транспорта и железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почвы.
4.1.6 Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха необходимо располагать на расстоянии не менее 1500 м от радиостанций, радиорелейных установок и пультов.
4.1.7 На генеральном плане показываются объекты социальной инфраструктуры, к которым должна быть обеспечена доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, гаражи и места парковки специальных автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.8 Расположение в структуре города специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, и вместимость этих учреждений необходимо определять по реальной и прогнозируемой в них потребности в конкретном городе, районе, микрорайоне.
4.1.9 Вместимость домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо устанавливать из расчета 2-9 места на 1000 жителей города или другого населенного пункта и прилегающего к нему района в зависимости от процента населения в возрасте более 58 лет (женщины) и 65 лет (мужчины).
4.1.10 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, при разработке градостроительной документации на всех стадиях и видах проектирования, кроме проектов детальной планировки и проектов застройки (планировочной документации), устанавливаются в соответствующих нормативных документах в области строительства.
4.1.11 При подготовке и утверждении архитектурно-планировочных условий на проектирование застройки или объектов строительства местными органами архитектуры должны устанавливаться основные обязательные требования, выполнение которых средствами архитектуры и градостроительства обеспечивает создание условий доступности строящихся зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.12 Учреждения торговли товарами повседневного спроса (булочные, молочные) рекомендуется размещать не на перекрестках, а в застройке жилых улиц, с учетом подъездных путей для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Размеры территорий
4.2.1 Расчетную площадь земельных участков домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, территориальных центров социального обслуживания и специализированных детских учреждений необходимо принимать в соответствии с таблицами 1 и 2.

Таблица 1

	Типы зданий
	Вместимость
мест
	Площадь земельного участка, м2 на 1 место, не менее


	
Дома-интернаты для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
	
до 50
	
200

	
	51-100
	175

	
	101-200
	125

	
	201-300
	100

	Территориальные центры социального обслуживания
	до 50
	150

	
	51-75
	125

	
	76-100
	100

	П р и м е ч а н и е – Площадь земельных участков домов-интернатов, размещаемых в пригородной зоне, вблизи парков и лесопарков, а также в условиях сложившейся застройки, допускается уменьшать, но не более чем на 20%.



Таблица 2

	Число параллельных
классов
	Площадь земельного участка, м2, на 1 воспитанника
в спецшколах-интернатах для детей, не менее

	
	с нарушениями
	с тяжелыми последствиями полиомиелита и церебральных
параличей


	
	слуха
	зрения
	интеллекта



	

	1
	200
	205
	225
	180

	2
	160
	160
	180
	140



4.2.2 Расчетный показатель площади участка специализированного дошкольного учреждения необходимо принимать не менее 60 м2 на 1 место.
4.2.3 Расчетный показатель площади земельных участков домов-интернатов для детей с отклонениями в развитии необходимо принимать в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

	Площадь земельного участка, м2, на 1 воспитанника, не менее

	Для обучаемых детей
	Для необучаемых детей

	способных к
самостоятельному
передвижению
	не способных к
самостоятельному
передвижению
	способных к
самостоятельному
передвижению
	не способных к
самостоятельному
передвижению


	100
	120
	80
	50

	П р и м е ч а н и е – Площадь земельных участков домов-интернатов для детей с отклонениями в развитии допускается уменьшать, но не более чем на 15%.



4.2.4 На территориях специализированных дошкольных учреждений и домов-интернатов для детей с нарушениями в развитии, кроме расположенных в IА, IБ, IГ и IIА климатических подрайонах, согласно СНиП КР 23-02, необходимо предусматривать учебно-опытные площадки расчетной площадью не менее 0,6 м2 на 1 воспитанника.
4.2.5 Земельные участки специализированных детских учреждений и домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, а психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с нарушениями в развитии – заборы высотой не менее 2 м.
5 Основные элементы среды, зданий и сооружений

5.1 Параметры зон и пространств лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1.1 Зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9 м и длину не менее 1,5 м.
5.1.2 Ширина полосы движения коммуникационного прохода в чистоте, как в здании, так и на участке, должна быть, при движении кресла-коляски в одном направлении не менее 1,5 м, а при встречном движении – не менее 1,8 м.
Ширина галерей, а также балконов и лоджий (в санаториях, гостиницах и т.п.) должна быть не менее 1,5 м в свету. Дверные и открытые проемы в стене должны иметь ширину в чистоте не менее 0,9 м, согласно п. 5.7.3 настоящих норм.
Подходы к различному оборудованию и мебели, используемой лицами с ограниченными возможностями здоровья, должны иметь ширину не менее 0,9 м.
5.1.3 Высота прохода до низа выступающих конструкций должна быть не менее 2,1 м.
5.1.4 Размеры пространства для маневрирования кресел-колясок при повороте на 90° необходимо принимать не менее 1,4х1,4 м, а при развороте на 180°–не менее 1,4х1,5 м.
В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность полного разворота кресла-коляски при радиусе разворота не менее 0,75 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» – не менее 1,5 м.
5.1.5 Конструктивные элементы зданий, а также устройства, размещенные в габаритах путей движения, на стенах и других вертикальных поверхностях на высоте от 0,7 м до: внутри здания – 2 м от уровня пола; вне здания – 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать более чем на 0,1 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре, они не должны выступать более, чем на 0,3 м.
Под маршем открытой лестницы и другими выступающими элементами здания, имеющими высоту менее 1,9 м, необходимо устанавливать предупредительные барьеры, ограждения и т.п.

5 .2 Системы внутригородского транспортного пассажирского обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья

Следует предусматривать следующие возможные варианты организации транспортного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в пределах города:
5.2.1 Организация системы транспортного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья по аналогии с общественным обслуживанием на основе использования специально приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья транспортных средств, к примеру, специально оборудованных для этого автобусов или микроавтобусов, которые двигаются по определенным маршрутам в соответствии с жестким расписанием. Такие маршруты могут устанавливаться на основе предпочтительных трасс передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые определяются при участии органов социальной зашиты населения, и с учетом мнений общественных объединений лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.2.2 Организация специальных (дублирующих) маршрутов движения, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья или микроавтобусов параллельно с обычными видами транспорта (троллейбусами, автобусами и т.д.).
5.2.3 Создание специальных транспортных служб, обеспечивающих перевозку лиц с ограниченными возможностями здоровья на оборудованных для этого автомашинах или автобусах по предварительному заказу или вызову.
5.2.4 Обеспечение всех лиц с ограниченными возможностями здоровья или семей, имеющих в своем составе лицо с ограниченными возможностями здоровья, физические и экономические особенности которых не дозволяют им пользоваться обычными средствами пассажирского транспорта, приспособленным для них средствами индивидуального транспорта.
5.2.5 Различные комбинированные системы из перечисленных вариантов. Выбор той или иной схемы внутригородского транспортного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья должен, основываться на целесообразности, независимо форм собственности транспортных предприятий, особенностей расселения.

5.3 Пешеходные пути и проезды

5.3.1 Внутриквартальные проезды (проезды микрорайонов, в том числе и тупиковые) не допускается проектировать без сопровождающих их тротуаров шириной не менее 2 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования лиц с ограниченными возможностями здоровья, на специализированном транспорте, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1%.
Там, где это допускается требованиями водоотвода, рекомендуется горизонтальный поперечный профиль тротуара (пешеходной дороги).
В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска протяженностью в сторону движения 1,2 м.
5.3.2 В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см (с пандусом). Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью или съездов, сужающих ширину проезжей части.
Переходы на крупных и сложных транспортных развязках необходимо снабжать защитными ограждениями.
Непосредственное примыкание тротуаров (пешеходных дорог) к проезжей части магистральных улиц непрерывного движения, скоростных и грузовых дорог не допускается. Между ними требуется устройство защитно-разделительной полосы озеленения шириной не менее 5 м;
тротуары от проезжей части магистральных улиц и площадей необходимо отделять разделительной полосой не менее 3 м;
тротуары улиц местного значения необходимо отделять от проезжей части разделительной полосой не менее 2 м.
5.3.3 Пешеходные переходы на проезжей части улицы или городской дороги, состоящей более чем из трех полос движения, необходимо устраивать с островками безопасности. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.
5.3.4 В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предусматривать не реже, чем через 300 м места отдыха со скамейками, оборудованными навесами, предохраняющими от снега и дождя.
Площадки для отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья, на специализированном транспорте необходимо устраивать через каждые 30 м пешеходного пути. Размер площадки 1х1,7 м в направлении пешеходного движения длиной стороной, а в случае поворота на ней кресла-коляски на 180° – 1,5х1,8 м.
При ширине тротуара, позволяющей обойти стоящее на нем специализированное транспортное средство, площадку для отдыха допускается не устраивать
На тротуарах и пешеходных дорогах с продольным уклоном до 6% через каждые 6м необходимо устраивать горизонтальные площадки для отдыха протяженностью (в сторону движения) 1,2 м.
5.3.5 Тротуары и пешеходные дороги, примыкающие непосредственно к проезжей части магистральных улиц регулируемого движения и к проезжей части улиц местного значения (при отсутствии разделительной полосы), а также другие опасные для лиц с ограниченными возможностями здоровья участки и пространства необходимо ограждать бортовым камнем высотой не менее 5 см. Верхняя грань камня должна быть горизонтальной.
5.3.6 При проектировании путей эвакуации лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо исходить из того, что эти пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и безопасности для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.3.7 При устройстве подземных пешеходных переходов сообщения между противоположными тротуарами данной улицы, целесообразно на каждом из этих тротуаров устраивать два противоположных спуска в него. Один из входов должен быть в виде лестничных маршей, а другой – в виде пешеходного пандуса, угол наклона, которого приведен в п. 5.6.1 настоящих норм.
5.3.8 Освещение пешеходного перехода необходимо устраивать интенсивным и отличающимся по цвету от освещения примыкающих к нему тротуаров или пешеходных дорог.
5.3.9 Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью улицы и дороги местного значения необходимо оборудовать светофорным регулированием движения транспортных средств самими пешеходами, лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Кнопки ручного регулирования смены сигналов светофора необходимо размещать не выше 105 см над поверхностью покрытия.
Сигналы светофора необходимо дублировать звуковыми сигналами (в виде жужжания или звона) преимущественно низкочастотными.
Время действия сигналов, разрешающих переход, должно соответствовать следующим скоростям движения пешеходов:
- скорость движения среднего пешехода – 76-82 м/мин;
- скорость пешехода в возрасте 75 лет – 66 м/мин;
- скорость человека в кресле-коляске – 46 м/мин.
5.3.10 Использовать выдвижение тротуара в месте пешеходного перехода (уменьшение расстояния перехода).
5.3.11 Проход, примыкающий к месту остановки машин, необходимый для удобной посадки в машины трудно-передвигающихся людей, в т.ч. на специализированном транспорте, необходимо делать шириной 120 см.
5.3.12 На пересечениях с дорогами, имеющими разделительную полосу, должны быть четкие указатели направления движения.
5.3.13 Необходимо избегать сквозных местных проездов на всем протяжении межмагистральной территории.
5.3.14 Внутримикрорайонные проезды, ведущие к группам жилых домов с населением более 3000 человек, в зоне многоэтажной застройки принимаются в две полосы движения шириной 5,5 м с тротуаром 1,5 м шириной.
5.4 Покрытия пешеходных путей и полов

5.4.1 Поверхности покрытий пешеходных путей, пандусов и полов помещений в зданиях и сооружениях, которыми пользуются лица с ограниченными возможностями здоровья, должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения в сухом и сыром состояниях и должны покрываться противоскользящей полосой.
5.4.2 Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами - не более 1,5 см.
Край замощения должен находиться на том же уровне, что и прилегающий газон.
Необходимо применять дорожные покрытия с поверхностной обработкой их карборундом – остроугольными каменными частицами размерами 4-5 мм, не более.
Неровный край замощения дорожек нежелателен на пути следования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Замощение не должно отсвечивать.
5.4.3 В качестве нескользких должны применяться покрытия с большим количеством швов (керамическая неглазурованная мелкая мозаика) с профилированными, зернистыми или ворсистыми поверхностями, или с эластичными тормозящими свойствами – «безопасные полы» из искусственных материалов.
Покрытия полов должны допускать влажную уборку (не необходимо применять полихлорвинил и линолеум).
Ковровые покрытия должны плотно закрепляться, особенно по краям ковров. Толщина покрытия из ворсового ковра не должна превышать 1,3 см с учетом высоты ворса.
5.4.4 В зданиях, часто посещаемых лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения необходимо делать поверхность пола в разных зонах для лучшей ориентации, различной твердости.
В спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и зон для занятий людей с полной или частичной потерей зрения должна быть ровной и гладкой.
Перед лестницами, лифтами и другими препятствиями на протяжении 0,6-1,0 м покрытие пола должно изменять интенсивность твердости или характер осязаемости изменение рисунка рельефа.
5.4.5 Решетки дренажной системы и другие решетки мешают движению, т.к. в них могут застревать палки, костыли, каблуки и колеса специализированных транспортных средств. Ребра решеток, устанавливаемых на путях движения лиц с ограниченными возможностями здоровья должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см.
5.4.6 Предупреждающую информацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безопасности и пр.) необходимо обеспечивать изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской (например, оранжевого или ярко желтого цвета).

5.5 Стоянки и остановки автотранспорта

5.5.1 На располагаемых в пределах территории жилых районов открытых стоянках автомобилей, а также около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда необходимо выделять места для личных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья и быть отмеченными специальным знаком.
Минимальное количество таких мест необходимо принимать из расчета: 4%, но не менее 1 места при общем числе мест на стоянке до 100; 3% – при общем числе мест 101-200; 2% при числе мест 201-1000; 20 мест плюс не менее 1% на каждые 100 свыше 1000 мест при общей вместимости автостоянки более 1000 машино-мест.
5.5.2 На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо выделять для личных автомашин лиц с ограниченными возможностями здоровья не менее 10% мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, не менее 20% мест.
5.5.3 Временные стоянки (для непродолжительной остановки) могут быть предусмотрены близко к входам в здание. Стоянки с местами для автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, в которых проживают лица с ограниченными возможностями здоровья, а также от входов на территории предприятий, использующих труд лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.5.4 Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предусматривать на расстоянии не более 100 м от входов в общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают лица с ограниченными возможностями здоровья.
5.5.5 Места для стоянки личных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля лиц с ограниченными возможностями здоровья должна быть не менее 3,5 м.
5.5.6 Стоянки должны иметь проезды между рядами машин шириной не менее 2.7 м при двустороннем движении.
5.5.7 Размещение стоянок для лиц, передвигающихся с помощью костылей или с посторонней помощью, должно обеспечивать достаточное пространство для маневрирования машины, а также достаточный проход для идущих с посторонней помощью для удобной посадки в машину и выхода из нее. Ширина места стоянки принимается 3,5 м, минимальная – 2,7 м, включая пространство 1,1 м между соседними машинами.
5.5.8 Проходы между машинами должны быть шириной 1,52 м и на два ряда машин может быть устроен один проход. Разрыв в бортовом камне (шириной не менее 80 см) необходим для беспрепятственного въезда со стоянки на тротуар.
5.5.9 Открытую (временную) автостоянку необходимо оборудовать специальным знаком, оповещающим о наличии стоянок для кресел-колясок; знак должен быть хорошо видимым днем и при вечернем освещении с тротуара и пешеходных дорог.
5.5.10 На открытых автостоянках для временного хранения легковых автомобилей, расположенным на расстоянии не более 300 м от предприятий и учреждений массового посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предусматривать места для временного хранения (стоянки) вело- и кресел-колясок.
5.5.11 Число мест стоянок специализированного транспорта необходимо принимать 3% от вместимости данной автостоянки. Размеры места стоянки одного кресла-коляски принимать 1,5х1,8 м.
5.5.12 Места хранения специализированного транспорта на открытых стоянках должны иметь навес от дождя.
5.5.13 Переход до гаража необходимо делать крытым или размещать гараж в подвале, или примыкающим к подвалу дома, в который можно спуститься на лифте.
При отсутствии при доме гаража, необходимо предусматривать закрытую стоянку для уличных кресел-колясок.
5.5.14 Въезды в наружные помещения постоянного или временного хранения кресел-колясок необходимо устраивать без ступеней, в виде пандусов с продольным уклоном не более 6%. При ширине дверного проема (входа) в одно-двухместное помещение хранения кресел-колясок – 95см, ширину пандусных съездов необходимо принимать не менее 1,2 м. При протяженности пандусного въезда более 6 м необходимо устраивать промежуточную площадку для отдыха длиной (в сторону входа в помещение хранения кресла-коляски) не менее 1,2 м. Пандусный въезд при протяженности его более 3 м оборудуется круглыми поручнями на высоте 80 см.
5.5.15 Площадки для поворота (т.е. для обратного передвижения) кресла-коляски на 180° надлежит устраивать вдоль тротуара (пешеходной дороги) размером 1,5х1,8м. В тех случаях, когда для поворота кресел-колясок нельзя использовать смежный, внутри микрорайонный проезд, поворот кресла-коляски на 90° осуществляется при ширине пешеходного пути не менее 100 см.
5.5.16 В гаражах для постоянного хранения легковых автомобилей необходимо предусматривать для вело- и кресел-колясок места размером 1,5х1,8 м, соблюдая отступ от наружной стены или внутренней перегородки до кресла-коляски 15 см и интервал между легковым автомобилем и креслом-коляской – 30 см.

5.6 Пандусы и лестницы

5.6.1 В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между горизонтальными участками пешеходных путей или пола в зданиях и сооружениях необходимо предусматривать устройство пандусов, лестниц и перил. Конструкции пандусов и их ограждений надлежит выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
В случаях невозможности устройства пандусов и лестниц допускается предусматривать винтовые пандусы, величина внутреннего радиуса которых рассчитывается в соответствии с приложением 1. Длина промежуточных горизонтальных площадок винтового пандуса по внутреннему его радиусу должна составлять не менее 2 м.
Винтовые пешеходные переходы и примыкающие к ним тротуары или пешеходные дороги необходимо оборудовать уличным освещением, более интенсивным и отличающимся по свету от освещения прилегающих тротуаров или пешеходных дорог.
Пешеходные пандусы как прямые, так и винтовые, необходимо ограждать перилами:
- при продольном уклоне более 8% – с обеих сторон пандуса;
- при уклоне менее 5% – с одной стороны.
5.6.2 Уклон каждого марша пандуса в зависимости от его длины не должен превышать величин, указанных в приложении.
В тоннелях железнодорожного вокзала, ведущих к перронам, целесообразны пандусы с продольным уклоном, не превышающим 100%. Такие пандусы с обеих сторон необходимо оборудовать перилами с поручнями на высоте 80 см.
Число пешеходных пандусов с площадками для отдыха и их расположение необходимо принимать в зависимости от величины расчетного перепада отметки пола коридора подземного пешеходного перехода (или отметки пола верхнего строения пешеходного мостика) и отметки тротуара.
5.6.3 Максимальная длина пандуса не должна превышать 9 м.
Если длина пандуса превышает 6 м, необходимо устраивать ровные промежуточные площадки для отдыха по 1,5 м.
В начале и конце каждого подъема пандуса необходимо устраивать горизонтальные площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски.
На тротуарах, примыкающих к входам в жилые дома, учреждения и предприятия обслуживания, к общественным уборным, не допускаются ступени, необходимо предусматривать пандусы, с учетом угла наклона не выше 5% и шириной не менее 0,9 м.
Устройство коротких пандусов (вместо двух ступеней) недопустимо.
5.6.4 Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема.
По краям ширины маршей, вдоль пандуса и перепада высот горизонтальной поверхности более 0,45 м должны быть предусмотрены бортики высотой не менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля или коляски.
5.6.5 Ступени лестниц на путях движения лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см. По не примыкающим к стенам боковым краям лестничного марша ступени должны иметь бортики высотой не менее 2 см.
Ширина проступей внутренних лестниц должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней – не более 0,15 м. Для наружных открытых лестниц рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12 м. При расчетной ширине лестниц более 2,5 м необходимо предусматривать дополнительные разделительные поручни.
Подступенок должен быть обязательно вертикальным. Не допускается применять лестницы без подступенков, а также лестницы с забежными ступенями.
Верхняя ступень лестницы не должна непосредственно примыкать к дорожному покрытию. Перед этой ступенью необходимо устраивать предупреждающую полосу шириной не менее 60-90 см из строительного материала, осязаемого тростью слепого, (более жесткого, чем покрытие).
Требуемая осязаемость тростью осуществляется путем прикрепления к дорожному покрытию специальных полосок (из дорожно-строительных материалов) шириной 19-50 см (в зависимости от прочности материала и технике прикрепления). Вместо прикрепления указанных полосок допускается устройство в дорожном покрытии предупреждающей полосы желобков от 5,5 мм до 19 мм и глубиной 3,2 мм с интервалами между ними соответственно от 19 мм до 50 мм.
Первые и последние ступеньки лестничного марша должны контрастировать по цвету и материалу покрытия с остальной частью лестницы, сообщая информацию о начале и конце марша. Для этих целей можно использовать подсветку ступеней, окраску соответствующих участков поручней, рекомендуется контрастная покраска ступеней и подступенков.
5.6.6 При входе на лестничный марш, в полу необходимо устраивать рельефную полосу из трудноистираемого материала шириной 0,4 м на расстоянии 0,3 м от первой ступени.
На каждом этаже на поручне необходимо устанавливать пластину с указанием этажа выпуклыми глубокими цифрами и по Брайлю. Длина пластинки рекомендуется 8-10 см.
Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не более 5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 4 см.
Край поручня не должен обрываться резко, лучшим решением является загнутый или замкнутый в петлю край поручня.
Поручни должны освещаться непрямым светом.
Для поручня предпочтительно использовать материалы, не подверженные действию внешней среды.
Металл необходимо покрывать пластиком или винилом.
Определенная система текстурного выделения вдоль поручня должна обозначать, где начинается и где кончается лестница.
5.6.7 Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания и сооружения.
5.6.8 Дорожную одежду пешеходных пандусов с обеих сторон необходимо ограждать бордюрными камнями.
Высота бордюрных камней над поверхностью дорожной одежды должна быть не менее 5 см при наличии перил и не менее 7,5 см при отсутствии перил. А при уклоне 1:10 высота бортового камня – 15 см.
5.6.9 Поверхность пандуса должна быть шероховатой, что достигается, например, применением литого асфальта с кварцевым песком. Не допускается применение скользких, шлифованных цементобетонных дорожных покрытий и др.
5.6.10 Поверхность покрытий не должна быть блестящей.
5.6.11 В многоквартирных жилых домах без лифта, лестницы должны быть спроектированы так, чтобы по ним можно было провезти кресла-коляски, как вверх так и вниз.
5.6.12 Лестницы должны быть как можно короче, но не менее трех ступеней. Одиночные и двойные ступени недопустимы.
Число ступеней в каждом марше должно быть одинаковым, с одинаковыми размерами проступи и подступенка.
5.6.13 Ступени, пандусы и поручни должны быть отчетливо выделены и освещены, светильники должны освещать как нижнюю, так и верхнюю часть лестниц и пандусов, а также границы их с боков. Светильники, установленные на низком уровне и направленные на вертикальные и горизонтальные элементы ступеней, повышают безопасность.

5.7 Входы в здания и помещения

5.7.1 В здании должно быть не менее одного входа с поверхности земли, приспособленного для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также из каждого подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием и доступного для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При наличии контроля на входе необходимо, в необходимом количестве, предусматривать контрольные устройства, приспособленные для пропуска различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.7.2 Предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья входы в здания и сооружения необходимо защищать от атмосферных осадков и предусматривать перед входом площадку размером в плане не менее 1х2,5 м с дренажем, а в зависимости от местных климатических условий – с подогревом.
Навес или другое перекрытие при входе в здание необходимо предусмотреть так, чтобы перекрыть место выхода из машин.
Перекрытие не должно затенять входную зону, для чего использовать остекленную крышу.
Необходимо устройство поручней вдоль пути подхода к зданиям, или вертикальных опор (ими могут служить устойчивые и хорошо видимые стойки светильников).
У входной зоны должны быть предусмотрены светильники, (которые не должны давать отблеск и создавать глубоких теней на пути движения).
Опоры не должны быть шершавыми, чтобы можно было за них держаться.
Во входной зоне должны быть предусмотрены места для сидения.
Входы должны быть четко обозначены.
5.7.3 Дверные и открытые проемы в стене должны иметь ширину в чистоте не менее 0,9 м. При глубине ниши открытого проема более 1,0 м ее ширину необходимо принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот. При необходимости устройства порогов, их высота или перепад высот не должны превышать 0,025 м.
5.7.4 На путях движения лиц с ограниченными возможностями здоровья не допускается применять двери и калитки на качающихся петлях и двери-вертушки. Для полотна двери необходимо применять фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто». Автоматические двери и двери с силовым приводом для закрывания необходимо применять с задержкой закрывания не менее 5 секунд.
При устройстве на путях эвакуации автоматической и полуавтоматической двери ее необходимо дублировать проемами с распашными полотнами.
5.7.5 Прозрачные ограждения и двери необходимо выполнять из ударопрочного материала. Нижнюю часть двери на высоту 0,3 м необходимо защищать противоударной полосой.
На поверхностях прозрачных ограждений и дверей необходимо наносить контрастную маркировку, низ которой должен быть на уровне 1,5 м от плоскости пола.

5.8 Лифты

5.8.1 В местах перепада уровней, где невозможно устройство пандуса, необходимо предусматривать установку лифтов или специальных подъемников, приспособленных для самостоятельного пользования лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках.
Можно использовать транспортеры с продольным уклоном, не превышающим 13%, а также согласно пунктам 4.10 и 4.14 СН КР 31-04.
5.8.2 Габариты кабины лифта, предназначенного для пользования посетителями на креслах-колясках, должны иметь размеры в чистоте не менее, м: ширину – 1,1; глубину – 1,5; ширину дверного проема – 0,9.
Глубина пространства перед входом в лифт с автоматической дверью, используемой посетителями на креслах-колясках, должна быть не менее 1,4 м, а ширина – на 0,25 м шире двери лифта с каждой стороны.
Лифты должны иметь автономное управление из кабин и с уровня 3 этажа, имеющего непосредственный выход на улицу.
5.8.3 При наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для постоянного пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, в здании необходимо предусматривать пассажирский лифт, если невозможно организовать рабочее место (место постоянного пребывания)лица с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже или выполнить пандус с учетом требований раздела 5.5.
Кабина лифта должна иметь размеры, не менее: ширину – 1,1м, глубину –2,2м, ширину дверного проема – 0,85м. Режим работы лифта аналогичен режиму лифтов для перевозки пожарных подразделений.
В верхнюю зону шахты лифта должна быть обеспечена подача наружного воздуха через самостоятельный канал для создания подпора воздуха и незадымляемости шахты при возникновении пожара. Избыточное давление воздуха в шахтах должно быть не менее 20 Па. При работе лифтов во время пожара должно быть обеспечено бесперебойное энергоснабжение всех их систем в течение не менее 2 ч по первой категории надежности.
5.8.4 Выход из лифта на первом этаже необходимо предусматривать в холл или вестибюль, отделенный от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и дверями, снабженными закрывателями.
Расположение лифтовых холлов или площадок в зданиях, рассчитанных на посещение или проживание лиц с ограниченными возможностями здоровья, на уровнях промежуточных площадок лестниц не допускается.
Перед входом в кабину лифта необходимо предусматривать площадку размером 150х180 см.
На лестничных клетках с обеих сторон от лифта необходимо предусматривать место для возможного маневра на кресле-коляске.
Перед дверью лифта на каждом этаже нужно устраивать рельефное покрытие пола шириной 0,9 м.
5.8.5 Величина перепада уровней между полом кабины лифта и площадкой лифтового холла не должна превышать 0,025 м.
5.8.6 Шахты лифтов не должны, как правило, сообщаться с подвальным и цокольным этажами. Допускается один из лифтов предусматривать опускающимся до подвального или цокольного этажа, где перед выходом из этого лифта необходимо устройство тамбура-шлюза.
5.8.7 Кабины лифтов, предназначенных для транспортирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть обеспечены экстренной аварийной телефонной двухсторонней связью с диспетчерским пунктом. Кнопки вызова лифта и управления его движением должны находиться на высоте от пола не более 1,2 м. Расположенный в кабине лифта аппарат двухсторонней связи должен снабжаться устройством для усиления звука, а при необходимости – и устройством для получения синхронной визуальной информации.
5.8.8 В случае применения подъемников в виде платформы, перемещаемой вертикально, наклонно или вдоль лестничного марша, ширина такой платформы должна быть не менее 0,9 м, глубина – не менее 1,2 м.

5.9 Санитарно-гигиенические помещения

5.9.1 В уборных для посетителей, кроме жилых зданий, указанных в п.5.9.8 данных строительных норм, необходимо предусматривать для лиц с ограниченными возможностями здоровья не менее одной специализированной туалетной кабины. При отсутствии уборных для посетителей специализированные туалетные кабины необходимо предусматривать при расчетной численности посетителей более 50 человек или при нахождении посетителя в здании более 1 часа.
Уборные и комнаты с умывальниками для посетителей должны располагаться в местах, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Размеры специализированной туалетной кабины не менее, м: ширина – 1,65; глубина – 1,8. Двери должны открываться наружу.
5.9.2 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, использующих при передвижении костыли или другие приспособления, не менее одной из рядовых кабин общественных туалетов необходимо оборудовать поручнями, расположенными по боковым сторонам.
5.9.3 Один из писсуаров в туалетах необходимо располагать на высоте от пола не более 0,4 м и оборудовать его вертикальными опорными поручнями с двух сторон.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения, уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными.
5.9.4 Не менее одной из раковин в умывальной при общественном туалете необходимо устанавливать на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования лицами с ограниченными возможностями здоровья,необходимо располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.
5.9.5 В помещениях общих душевых необходимо предусматривать не менее одной кабины, оборудованной длялиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках.
Кабины: ширина душевых закрытые (1,8х1,8); ширина душевых открытые и со сквозным проходом, полудушей (1,2х0,9); ширина личной гигиены женщин (1,8х2,6); ширина уборных (1,8х1,65).
Скамьи в гардеробных (0,6х0,8).
Ширина проходов между рядами:
Кабины душевых, закрытые, умывальники групповые (1,8)
Кабины душевых открытые и уборных, писсуары (1,8)
Шкафы гардеробных для хранения одежды при числе отделений в ряду: до 18 (2,4/1,8); от 18 до 36 (2,4/1,8).
5.9.6 Ограждающие конструкции душевых кабин не должны затруднятьлицам с ограниченными возможностями здоровья пользование душем и служить препятствием для пересадки из кресла-коляски на сиденье душа.
Скамьи для лиц с ограниченными возможностями здоровья в банях (в мыльных) необходимо предусматривать: размером 0,5х1,8 и из расчета 3% общего числа мест в мыльной.
5.9.7 Двери из санитарно-гигиенических кабин и помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья должны открываться наружу.
5.9.8 Ширина помещения уборной в квартирах должна быть не менее 1,2 м, а ее глубина – не менее 1,6 м.
5.9.9 В квартирах с семьей более 4-х человек должен быть предусмотрен туалет для здоровых членов семьи.
5.9.10 Размеры ванной комнаты принимаются с учетом возможности использования ее для других целей (для стирки – стиральная машина и сушилка, шкаф для белья), в дополнение к пространству, необходимому для движения человека на кресле-коляске.
5.9.11 Необходимо учитывать возможность изменения и решения оборудования – замена ванны на душевой поддон и другие.
5.9.12 В общественных зданиях необходимо предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, которые необходимо проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01.
В неканализованных районах допускается оборудовать люфт-клозетами или выгребами следующие здания и сооружения:
- детские дошкольные учреждения вместимостью до 50 мест включительно, с организацией выноса стоков;
- школы, школы-интернаты при школах. В IV строительно-климатическом районе, а также в сельской местности допускается использование отдельно стоящих уборных выгребного типа;
- летние детские лагеря вместимостью до 240 мест включ.;
- кинотеатры и клубы вместимостью до 500 мест, сооружаемые в I и II строительно-климатических районах. В III и IV строительно-климатических районах, можно также использовать отдельно стоящие уборные выгребного типа;
- предприятия общественного питания на 25 и менее посадочных мест;
- стрелковые галереи тиров, входящих в состав стрельбищ;
- отдельно стоящие открытые тиры;
- открытые плоскостные сооружения, в том числе имеющие до 300 мест для зрителей;
- старты спортивных горнолыжных трасс и стартовые площадки трамплинов.

5.10 Оборудование
5.10.1 На путях движения пешеходов, в общественных местах, на дорогах, улицах и площадях, особенно на перекрестках, в парках, на станциях и остановках общественного транспорта необходимо устанавливать информационные указатели, предупреждающие лиц с ограниченными возможностями здоровья о строительных барьерах, а при необходимости и об имеющихся опасностях.
5.10.2 Для безошибочного ориентирования визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне и на высоте, с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.
Допускается ограничивать использование визуальной информации в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров, в экспозиционных залах художественных объектов (художественные музеи, выставки и т.п.), применяя другие информационные средства.
5.10.3 В общественных местах массового посещения и скопления людей необходимо предусматривать возможность дублирования визуальной и звуковой информации.
Светофоры и устройства, регулирующие движение пешеходов через транспортные коммуникации, а также в местах, представляющих опасность для ин6валидов с нарушением зрения, должны дублироваться звуковыми сигналами.
5.10.4 Не менее одного из таксофонов, размещаемых в доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья местах общего пользования, или один в каждом ряду таксофонов необходимо устанавливать на высоте не более 0,8 м от уровня покрытия площадки или пола.
5.10.5 В местах, доступных лицам с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках, уровень приемного отверстия почтового ящика необходимо располагать на высоте не более 1,3 м от поверхности пешеходного пути или пола.
5.10.6 Рабочие поверхности киосков, прилавков для торговли и обслуживания населения, стоек или их частей в гардеробах, буфетах, регистратурах, окна кассовых кабин и т.п. необходимо располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пешеходной части пути или пола помещения.
5.10.7 Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны, кнопки и прочие устройства, которыми могут воспользоваться лица с ограниченными возможностями здоровья внутри и вне здания, необходимо устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.
Для дверей, расположенных в углу коридора или помещения, расстояние от ручки двери до боковой стены должно быть не менее 0,6 м.
В специализированных детских учреждениях для детей с отклонениями в развитии и в психоневрологических интернатах электрические выключатели и розетки необходимо устанавливать на высоте не менее 1,8 м от уровня пола и снабжать их дополнительными защитными устройствами.
5.10.8 В санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся с помощью кресел-колясок, вспомогательных средств или приспособлений, необходимо предусматривать установку поручней, штанг, подвесных трапеций или другого оборудования, а душевые кабины для лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудовать стационарным или откидным сиденьем.
В предназначенной для лиц с ограниченными возможностями здоровья кабине туалета общего пользования необходимо предусматривать, кроме того, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
5.10.9 В размещаемых в туалетах общего пользования кабинах для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо предусматривать установку кнопки звонка, которой можно пользоваться с унитаза или от двери. Электрический звонок или оповещатель должен располагаться в дежурной комнате при туалете.
5.10.10 Все элементы стационарного оборудования, предназначенные для пользования лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть прочно и надежно закреплены. Крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей и т.п. не должны выступать за плоскость стен или закрепляемого элемента.
5.10.11 Ручки, запорные и другие приспособления на дверях, ведущих в помещения, где опасно находиться людям с полной или частичной потерей зрения, должны иметь единообразную для таких помещений опознавательную рельефную или фактурную поверхность.
5.10.12 Входные узлы, коммуникации, помещения и зоны обслуживания, доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также места, предназначенные для стоянки автомашин лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны обозначаться знаками установленного международного образца. Там необходимо предусматривать визуальную, звуковую и осязательную системы информации о виде и месте предоставляемых услуг и о возможности опасности.
Специальные указательные знаки должны направлять движение лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках к специально выделенным для них местам в залах зрелищных представлений, собраний и т.д.
5.10.13 Помещения (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенные для пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья в общественных, производственных и специализированных зданиях и сооружениях, необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.
5.10.14 В помещениях и зонах, посещаемых лицами с ограниченными возможностями здоровья, необходимо предусматривать дублированную (звуковую и визуальную) сигнализацию, подключаемую к системе оповещения людей о пожаре.
Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно с звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть ниже 5 Гц.
Световая и звуковая информирующая сигнализация должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.10.15 В специализированных зданиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения на стенах коридоров на высоте 100 см от уровня пола необходимо располагать рельефные указатели направления движения к ближайшему эвакуационному выходу.
5.10.16 Мачты осветительной аппаратуры, стойки навесов, цветочницы, ограждения растений и др. необходимо устанавливать не на пешеходном пути, а вне его – с отступом не менее 30 см.
Выставочные витрины или другое подсобное оборудование учреждений и предприятий обслуживания, необходимо оформлять цоколем, осязаемым тростью лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения.
5.10.17 Низкие цветочницы и другие элементы, выступающие над поверхностью земли, не допускается размещать в районе входной зоны. Высота подпорных стенок и цветочниц должна быть не менее 75 см, предпочтительнее цветочницы и подпорные стенки делать высотой 80-120 см (они могут служить опорой для рук) и позволяют наблюдать за растениями людям на креслах-колясках (уровень их глаз на высоте 107-128 см от уровня пола).
5.10.18 Низко размещенные светильники предпочтительнее для людей, ходящих на костылях или в креслах-колясках чем высокие (не возникают длинные тени).
Осветительная арматура в виде шара должна иметь отражательные устройства, направляющие свет, в основном вниз, а не вверх или в бок.
5.10.19 При входе в часто посещаемые учреждения лицами с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения, необходимо помещать «рельефный» (вытесненный) план здания (по этажам) с системой путей и назначением помещений, нанесенных точечным шрифтом.
Внутри зданий для передвижения к входам и выходам, таблички на дверях и кнопочные панели лифтов дополняются указаниями, выполненными точечным шрифтом.
Все тактильные (осязаемые) знаки и надписи необходимо располагать на одинаковой высоте и на одинаковом расстоянии от дверей.
5.10.20 Знаки должны быть разборчивыми и решаться как цельная система с общим характером рисунка и с соблюдением иерархии.
Необходимо использованы знаки с выпуклыми буквами, размещаемые на высоте 1,5 м и оборудованные светильниками.
Выпуклые буквы предпочтительнее вдавленных, мелкие выпуклые буквы читаются более легко, чем крупные. Буквы должны быть простыми по очертанию, без усложняющих элементов. Расстановка букв должна быть близкой.
5.10.21 В сигнальных и предупреждающих ориентирах используется сочетание белого и черного цветов. Белые буквы или знаки на черном или темно-синем фоне читаются лучше всего. Если используется цвет, то предпочтение необходимо отдавать теплым тонам и избегать комбинации синего и зеленого цветов.
5.10.22 В зданиях с симметричной планировкой, с повторяющимися и сходными элементами (лифтовыми холлами, коридорами с равномерным ритмом одинаковых дверей) необходимо улучшать ориентацию цветовым кодированием. Нужно предусматривать указательные знаки и усилить четкость информации о важнейших направлениях движения. Системы условных обозначений должны быть простыми и понятными.
5.10.23 Для дверей, расположенных в углу коридора или помещения, расстояние от ручки двери до боковой стены должно быть не менее 0,6 м.
5.10.24 На поручнях лестниц монтируют кнопку, информирующую об этаже, конце лестничного марша или о промежуточной площадке.
5.10.25 Деталировка входной части должна способствовать персонализации пространства. Для этого рекомендуется использовать своеобразие решения замощения, ограждения, зеленых насаждений.
При входе, должно быть место куда можно положить пакет или сумку. Необходимо хорошее освещение входной двери и замочной скважины.
5.10.26 Пластинки с обозначением номера дома, квартиры должны устанавливаться справа от входной двери на высоте 1,6-1,7 м от уровня пола, площадки. При этом, номерные знаки выполняются выпуклыми арабскими цифрами высотой 10-12 см.
5.10.27 Необходимо решением балконных ограждений и подоконников обеспечивать обзор из сидячего положения.
На балконах и лоджиях предусмотреть освещение. Выключатели света должны быть размещены непосредственно около дверей внутри помещения.
5.10.28 В выборе цветового решения интерьеров для слабовидящих, в особенности кухни-столовой, места для надомного труда, необходимо руководствоваться условием наилучшего распознавания объектов красного и желтого цветов на ахроматическом фоне, ахроматических объектов на синем и желтом фоне.
Различные элементы здания, мебель, оборудование (выключатели и т.п.) должны иметь контрастные цвета с тем, чтобы каждая плоскость, предмет мебели или другая деталь интерьера были легко отличимы на общем фоне.
5.10.29 Размещение кухонного оборудования должно быть однорядное или угловое. Кухонное оборудование необходимо размещать не более 1,6 м от уровня пола.
Должны применяться только электроплиты.
При размещении плиты необходимо предусмотреть свободную рабочую поверхность с обеих сторон.
5.10.30 Расстояние между отдельными предметами обстановки и оборудования должны позволять разворачивать кресло-коляску на 360°. Необходимо все предметы обстановки и оборудования располагать в пределах досягаемости человека на кресле-коляске, особенно по вертикали (40-140 см над поверхностью пола).
Высота рабочего стола должна быть 77,9 – 84 см.
В нижней части всех шкафов должны быть предусмотрены ниши для ступней ног высотой 2.2 см.
Глубина мойки не более 15 см. Дно мойки должно быть выполнено с применением теплоизолирующего материала (для защиты от ожогов) ширина раковины не меньше 60 см и не больше 80 см.
5.10.31 Необходимо применение различных захватных систем, таких как поворотно-, натяжно-вращающаяся или рычажная ручка, при этом пуск горячей и холодной воды и ее регулировка осуществляются с помощью одной ручки и одной рукой (при определенных условиях локтем, протезом или головой).
5.10.32 Необходимо предусмотреть применение настенной арматуры, позволяющей согласовывать высоту крана и зону досягаемости.
Выбор высоты размещения кухонной раковины, уровень посудомоечных и других рабочих поверхностей кухни должен зависеть от индивидуальных потребностей.
5.10.33 Посудомоечная поверхность должна быть ниже, чем соответствующая рабочая поверхность.
Высота уровня посудомоечной поверхности при работе в кресле-коляске 800-850 мм, при работе сидя на высоком стуле или стоя 850-1050 мм.
Поверхность стены в пределах основной рабочей зоны должна быть гладкой и матовой, легко моющейся.
Оптимальная высота верхней кромки раковины для слепых и слабовидящих – 90 см.
5.10.34Необходимо применять клавишные выключатели.
Предусмотреть контрольную лампу (акустический сигнал для слепых) для включения плиты, духовки и т.п.
5.10.35 Металлический поручень длиной 0,5 м в ванной комнате крепится на высоте 0,15 м от борта ванны, на расстоянии 0,05 м от стены.
Стенки у душевого поддона должны быть решены так, чтобы к ним можно было прикреплять поручни.
Предусмотреть размещение ручного душа на вертикальной стойке на высоте 700-900 мм от уровня пола.
Умывальные раковины размещаются на высоте 700-900 мм (при подводке труб необходимо иметь в виду, что в дальнейшем может потребоваться изменение этой высоты).
Температуру горячей воды необходимо ограничить с помощью термостата до 40°С.
Обозначение горячей и холодной воды должно четко и легко нащупываться (для слепых особая маркировка).
Кнопочная арматура с автоматическим регулятором количества воды дает возможность управлять ею тыльной частью руки или локтем, или лбом.
Необходимо устанавливать высокий поворотный кран, позволяющий беспрепятственно мыть голову или стирать. Он должен быть дополнен шланговым душем и рычагом переключения для крана и душа.
5.10.36 Душевая установка не должна иметь поддон. Высота верха сидения унитаза, ванны и откидной скамейки для пересадки должна быть 50 см (уровень сидения коляски).
У головной части ванны на уровне бортов устанавливается пересадочная площадка 40-50 см.
5.10.37 Подводящие трубопроводы и сифоны должны прочно прикрепляться к стене или проложены в ней, чтобы избежать повреждений их креслом-коляской.
В качестве предохранительного устройства может быть применена отбойная труба.
5.10.38 Санузел должен оборудоваться настенными и напольными поручнями, а также металлическим полозам (рельсом) или межстенной штангой для подвески ручек, трапеции, колец, веревочной лестницы, для пересаживания с кресла-коляски на унитаз, в ванну, или скамейку душа.
Крепление санитарно-технических приборов и всех устройств надлежит рассчитывать на динамическую нагрузку, равную 120 кг.
В спальной комнате необходимо предусмотреть установку потолочных металлических полозьев для подвески колец или трапеций для пересадки из кресла-коляски в кровать.
5.10.39 Встроенные шкафы оборудовать внутренним светильником с автоматическим включением при открывании двери шкафа.
Распашные двери шкафов в открытом положении не должны уменьшать ширину прохода.
Устройство встроенных шкафов не должно сокращать минимально допустимую ширину передней.
5.10.40 В передней целесообразно предусматривать сушильный вентилируемый шкаф для одежды площадью:
- 0,5 м2– для одно-двухкомнатных квартир;
- 0,75 м2 – для трех-четырехкомнатных.
Стационарно закрепленным полкам кладовых и шкафов предпочтительны выдвижные решетчатые корзины.
5.10.41 Искусственное освещение рабочей поверхности предусматривается общее и местное. В качестве источников общего освещения необходимо использовать светильники с лампами накаливания, допускается использование потолочных люминесцентных светильников.
Для слепых и слабовидящих рекомендуется матовая окраска поверхностей стен, пола, потолка, рабочих поверхностей и другие оборудования красками светлых тонов со следующими коэффициентами отражения: потолка – 80%, стен – 50-60%, пола – 25-30%.

6 Здания и сооружения

6.1 Общие требования

6.1.1 При проектировании жилых, общественных, производственных и транспортных зданий и сооружений необходимо учитывать возможности использования их лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся с помощью кресел-колясок или других вспомогательных средств и приспособлений.
6.1.2 Рассчитанные на проживание лиц с ограниченными возможностями здоровья многоквартирные (с числом квартир более двух) и специализированные жилые здания, а также здания специализированных учреждений и предприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо проектировать не ниже второй степени огнестойкости, при этом этажность специализированных жилых зданий не должна превышать трех этажей, а зданий специализированных детских учреждений – двух этажей.
6.1.3 При проектировании общественных зданий и сооружений различного назначения, включая учебно-вспомогательные учреждения, а также общежитий необходимо предусматривать места для лиц с ограниченными возможностями здоровья из расчета не менее 2%, а в санаторных учреждениях и учреждениях отдыха и туризма – не менее 3% общей вместимости здания.
6.1.4 В спортивных и зрелищных зданиях и сооружениях количество мест в залах и на трибунах для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо устанавливать из расчета 1 место на каждые 300 мест, но не менее 4 мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при общей вместимости до 1 тыс.чел., а при большей вместимости – 20 мест плюс по 1% на каждые 100 мест сверх 1 тыс.чел.
6.1.5 В зданиях, предназначенных для пребывания или посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья общая вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор, не должна превышать 30 чел.
В жилых блоках специализированных дошкольных учреждений и зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения не допускается устройство выходов в тупиковый общий коридор из помещений, предназначенных для постоянного пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1.6 Встроенные в жилые здания или встроенно-пристроенные к ним помещения культурно-бытового и медицинского обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо располагать не выше второго этажа.
6.1.7 В учреждениях медицинского обслуживания населения, а также в зданиях и сооружениях спортивного назначения необходимо предусматривать кабинет врача площадью не менее 16 м2 и помещение для массажа площадью из расчета не менее 16 м2 на каждый массажный стол с комнатой площадью не менее 16 м2 для переодевания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1.8 При проектировании вестибюля и гардероба в общественных зданиях и сооружениях необходимо предусматривать места для людей, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями здоровья, из расчета не менее 0,5 м2 на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.
6.1.9 Жилые помещения специализированных жилых зданий и территориальных центров социального обслуживания необходимо проектировать с балконами (лоджиями) глубиной не менее 1,4 м.
6.1.10 В зрительных залах необходимо предусматривать не менее трех зрительских мест, оборудуемых индивидуальными слуховыми аппаратами для лиц с ограниченными возможностями здоровья с ослабленным слухом или нарушением зрения. Места для лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках не необходимо располагать группами численностью более трех в одном ряду.
6.1.11 Пути движения лиц с ограниченными возможностями здоровья внутри здания: габариты, уклоны, выступы, проемы необходимо проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов к путям эвакуации людей из здания с учетом расчетных условий для аварийных ситуаций.
Не допускается в расчете путей эвакуации лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывать лестницы 3-го типа.
Пандус, служащий путем эвакуации со второго и более высоких этажей, должен быть непосредственно связан с выходом наружу из здания.
Не допускается предусматривать пути эвакуации лиц с ограниченными возможностями здоровья по открытым наружным металлическим лестницам.
6.1.12 В зданиях массового посещения на подходных путях к лифтам, пандусам или транспортерам, минимальная ширина пространства должна быть не менее 140 см (в том числе коридоров).
Максимальная длина коридора общего пользования – 20 м.
В тех случаях, когда устраиваются коридоры большей длины, их делают в плане криволинейными (ступенчатыми) и применяют для их отделки материалы различных цветов.

6.2 Жилые здания

6.2.1 Из общего числа квартир – 3-5% квартир должны проектироваться и строиться для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 15-20% – для престарелых людей, 50% – на семью, где есть члены лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В каждом жилом доме должны предусматриваться квартиры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но не более 15%. Такие квартиры необходимо размещать на первых этажах и по возможности в каждом подъезде многоэтажного дома.
Во избежание чрезмерной концентрации лиц с ограниченными возможностями здоровья желательно в одном здании создавать не более семи квартир для лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них не более трех с выходами на одну лестничную площадку.
6.2.2 Окна комнат, в которых проживают слепые, необходимо ориентировать на Ю и Ю-В (в I, II, III климатических районах), в IV климатическом районе допускается ориентация на все стороны горизонта, кроме С-З и Ю-З.
Для создания повышенной естественной освещенности рабочих поверхностей в комнате, где проживает слепой, необходимо предусмотреть максимальный проем окна. Коэффициент естественного освещения (КЕО) для наиболее удаленной от окна зоны помещения необходимо принимать не менее 2,5%. Окна не должны затеняться противостоящими зданиями.
Посадка деревьев с высокой кроной допустима не ближе 10 м от стены со светопроемами.
Высоту подоконника необходимо принимать не более 106 см, что позволяет наблюдать из окна сидя для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Окна должны открываться без особых усилий и проявления ловкости.
6.2.3 Двери должны быть легкими и легко открываться. Свободная ширина проема двери не менее 80 см, свободная ширина наружной двери не менее 90 см.
Со стороны открывания двери должно быть свободное пространство шириной не менее 400 мм, чтобы сидя в кресле-коляске взяться за ручку двери.
6.2.4 Для людей с ограниченной подвижностью рекомендуется проектировать жилье свободной, гибкой планировки. Несущих стен и конструкций в интерьере должно быть, как можно меньше. Предпочтительнее комнаты, квадратные в плане.
Проходные помещения, санузлы, кухни, столовые, а также одна из спален должны легко переоборудоваться в помещения для лиц с ограниченной подвижностью.
Должна быть предусмотрена возможность увеличения площади туалета.
Все комнаты должны иметь двери.
Должны быть предусмотрены места для разворота кресла-коляски в коридорах, вестибюле, у лифта, мусоропровода, у входа в квартиру.
Необходимо предусмотреть пространство рядом с навесной дверью, чтобы коляска не попадала при открывании двери наружу в пределы дуги поворота.
6.2.5 Рекомендуемая площадь квартир для лиц с недостатком зрения приведена в таблице 4.

Таблица 4

	
Тип квартир



	Верхние пределы
общей площади
квартир, м2
	Число проживающих слепых (С) и зрячих (З), чел.
	

Примечание

	однокомнатная
	36-40
	1с, 1с + 1з, 2с
	Одиночка,
Супруги без детей

	двухкомнатная
	53-56
	1с + 1з, 1с + 2з,
2с + 1з

	Супруги без детей, супруги с одним ребенком, семья разных поколений с разной степенью родства

	трехкомнатная
	65-67
	1с + 3з, 2с + 1з
	

	четырехкомнатная
	77-78
	1с + 3з, 2с + 2з,
1с + 3з, 2с + 2з,
1с + 4з
	

	П р и м е ч а н и я
1 Верхние пределы общей площади квартир даны без учета площади балконов, лоджий и веранд.
2 Квартиры для лиц с недостатком зрения не необходимо располагать в двух уровнях.



6.2.6 У кровати лиц с ограниченными возможностями здоровья должно быть пространство для разворота кресла-коляски на 180° (желательно на 360°), т.е. глубина пространства для перемещения кресла-коляски у кровати 150х150 см.
Для лиц с тяжелыми недостатками кровать должна иметь доступ с обеих сторон.
Должен быть непосредственный доступ из спальни в санузел. При наличии нескольких спален, по крайней мере одна спальня должна иметь размеры, достаточные для использования ее человеком с ограниченной подвижностью. Такая спальня должна иметь прямую связь с санузлом и балконом.
6.2.7 Необходимо непосредственное соединение кухни с жилой (столовой) зоной.
Между кухней и столовой двери не делаются, или устраивается раздвижная дверь.
Необходимо предусмотреть передаточное окно из кухни в столовую или жилую комнату.
Для лиц с ограниченной подвижностью рекомендуется совмещение столовой и кухни в одном помещении, при этом расстояние между обеденным столом и плитой, а также между столом и рабочим пространством должно быть, как можно меньшим.
6.2.8 Размеры входной части должны обеспечивать возможность поворота на кресле-коляске на 360°.
Переднюю в квартирах для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения необходимо проектировать не менее 1,6 м.
Разница уровней полов жилой комнаты и открытого помещения, а также высота порога, балконной двери должна быть минимальными.
Ограждения балконов в виде решеток или сплошных экранов должны быть достаточно жесткими. За верхнюю часть ограждения должно быть удобно держаться руками. В случае применения сплошных экранов ограждения их высота должна быть 60 см с открытым поручнем на высоте 105 см от уровня пола.

7 Здания и сооружения спортивного назначения

7.1 Общие требования

7.1.1 Залы и помещения, предназначенные для физкультурно-оздоровительных занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо проектировать в составе спортивных корпусов встроенными в здания другого назначения, или пристроенными к ним, а также в отдельно стоящих зданиях.
7.1.2 Для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения не допускается использование отдельных площадок и зон, выгороженных в многосекционных залах перегородками, не обеспечивающими акустической изоляции. В спортивных залах, предназначенных для этих категорий людей, необходимо предусматривать звукопоглощающие акустические потолки, а на стенах залов – обшивку мягкими и упругими материалами на высоту не менее 2 м от пола и установку горизонтальных поручней.
7.1.3 Вдоль беговой дорожки со стороны зрительских мест необходимо предусматривать полосу безопасности шириной не менее 1 м, а за ее пределами – свободное пространство шириной не менее 3 м для размещения лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках.
7.1.4 Вокруг зон и площадок для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья пользующихся при передвижении креслами-колясками, необходимо устраивать полосы безопасности шириной не менее 2 м, а по торцевым (коротким) сторонам игровых площадок – не менее 3 м. На теннисных кортах зона безопасности должна быть увеличена: вдоль площадок до 4 м, по торцевым сторонам – до 6 м.
7.1.5 В случае если беговая дорожка отделена от зрительских мест ограждением, в нем необходимо предусматривать проходы для лиц с ограниченными возможностями здоровья на расстоянии друг от друга не менее 100 м.
7.1.6 Для обеспечения ориентации и безопасности спортсменов с нарушением зрения необходимо:
- использовать в качестве ориентиров для направления движения звуковые маяки;
- устраивать по периметру игровых площадок полосу ориентации шириной не менее 1,5 м с прилегающей к ней полосой безопасности шириной не менее 2,5 м;
- устраивать полосу ориентации шириной не менее 2 м вдоль дорожек для бега или разбега перед прыжком;
- предусматривать на беговой дорожке зону старта длиной по направлению движения не менее 5 м и зону финиша – длиной не менее 25 м;
- устраивать полосу ориентации шириной не менее 1,2 м по периметру ванн бассейнов.
Полосы ориентации, а также повороты беговых дорожек, зоны стартов и финишей, толчковые зоны при прыжках должны выделяться фактурной поверхностью покрытия с ярким контрастным цветом.
7.1.7 На открытых плоскостных сооружениях, предназначенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения, необходимо предусматривать защиту от шума зон и площадок зелеными насаждениями с суммарным расчетным уровнем звукозащиты по летнему периоду года не ниже 3 дБ.
7.1.8 При проектировании бани сухого жара (сауны) ее помещение необходимо располагать в отдельно стоящем здании либо на первом этаже здания не ниже второй степени огнестойкости с соблюдением требований СН КР 21-01.

7.2 Плавательные бассейны

7.2.1 По периметру ванн бассейнов необходимо предусматривать обходную дорожку шириной, не менее, м: для открытых бассейнов – 2,5; для бассейнов в залах – 2. Ширина дорожки со стороны стартовых тумбочек и входов из раздевальных помещений должна быть не менее 3,5 м.
7.2.2 Вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых необходимо устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей – на уровне 0,5 м от пола.
7.2.3 По внешнему периметру обходных дорожек вокруг открытых бассейнов необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 1 м с поручнями.
7.2.4. В мелкой части ванны бассейна для спуска в воду необходимо устраивать лестницу шириной не менее 0,9 м, с шириной проступей не менее 0,3 м и высотой подступенков не более 0,14 м. Лестница должна иметь стационарные поручни.
7.2.5 Размеры ванны бассейна для детей должны быть, не менее, м: в дошкольных учреждениях и домах-интернатах – 3х7, в школах-интернатах – 6х12,5.
Глубина ванны бассейна по уровню воды должна приниматься переменной, м:
для детей дошкольного возраста 0,6-0,8;
для детей школьного возраста 0,8-1,05;
для детей в домах-интернатах 0,25-0,5.
7.2.6. Для спуска в воду и подъема из не лиц с ограниченными возможностями здоровья с поражениями опорно-двигательного аппарата необходимо использовать желоба или специальные подъемники.

7.3 Вспомогательные помещения

7.3.1 В помещениях раздевальных необходимо предусматривать для занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- места для хранения кресел-колясок;
- индивидуальные кабины площадью каждая не менее 4 м2 для переодевания из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками;
не менее двух индивидуальных шкафов высотой не более 1,7 м для хранения костылей и протезов;
скамью длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м в помещениях раздевальных; вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда к ней лиц с ограниченными возможностями здоровья на кресле-коляске. При невозможности устройства указанной скамьи необходимо предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи шириной не менее 0,6 м.
7.3.2 При проектировании раздевальных необходимо предусматривать для лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках с сопровождающими не менее двух блоков площадью каждый не менее 14 м2, оборудованных тремя двухъярусными шкафами для одежды, с собственными душевой кабиной и уборной. При расчетной пропускной способности спортивного здания или сооружения более 35 лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках, число таких блоков должно быть не менее четырех.
7.3.3 Индивидуальные шкафы для хранения одежды лиц с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся креслами-колясками, необходимо располагать в нижнем ярусе. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на высоте от пола не более 1,3 м.
7.3.4 Ножные проходные ванны на пути к бассейну из помещений раздевальных необходимо проектировать с учетом возможности проезда через них лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках.
7.3.5 При раздевальных необходимо предусматривать комнату отдыха расчетной площадью не менее 0,4 м2 на каждого из одновременно занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья на креслах-колясках, а при сауне площадью не менее 20 м2.

8 Специализированные здания и сооружения

8.1. Специализированные стационарные учреждения

8.1.1 Жилые помещения в специализированных стационарных учреждениях необходимо проектировать непроходными и в составе жилых ячеек, которые должны объединяться в жилые группы вместимостью не более 25 человек.
8.1.2 В специализированных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья должны предусматриваться помещения культурно-бытового и медицинского обслуживания.
При проектировании специализированных жилых зданий в комплексе с учреждениями специализированных центров медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, а также учебно-производственного назначения помещения для указанных учреждений необходимо включать в состав жилых зданий или располагать их во встроенно-пристроенном либо отдельно стоящем блоке, связанном с жилыми зданиями крытым, а при необходимости и отапливаемым переходом.
8.1.3 Для обслуживания каждой жилой группы в домах-интернатах для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо предусматривать помещения площадью, не менее, м2:
ванную комнату – 12;
уборную – 4,5;
душевую кабину – 3 с местом для переодевания;
санитарную комнату – 16;
комнату для бытовых нужд – 12; кладовые для чистого и грязного белья. Кроме того, в составе жилой ячейки для способных к самообслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья должны предусматриваться комната общения расчетной площадью не менее 1,2 м2 на каждого проживающего и кухня-буфетная (не менее 0,6 м2 на каждого проживающего).
8.1.4 В домах-интернатах для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо, предусматривать помещение или место площадью не менее 4 м2для хранения медицинских тележек и кресел-колясок.
8.1.5 При проектировании психоневрологических интернатов необходимо предусматривать отделения: реабилитационного профиля для свободного содержания пациентов; лечебно-восстановительного профиля для наблюдательного содержания пациентов, постельного содержания для пациентов, нуждающихся в постоянном уходе.
8.1.6 При размещении столовой психоневрологического интерната в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать вестибюль с гардеробом, расчетную площадь которых необходимо принимать не менее 0,25 м2 на каждое посадочное место в обеденном зале.
8.1.7 В противопожарных перегородках и стенах, отделяющих группы жилых помещений от ведущих в блоки помещений обслуживания коридоров и переходов, а также в помещениях кладовых и мастерских, связанных с хранением и переработкой сгораемых материалов, необходимо предусматривать противопожарные двери 2-го типа.

8.2. Территориальные центры социального обслуживания

8.2.1 Территориальные центры социального обслуживания необходимо проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При объединении территориального центра со специализированным учреждением медицинской, социальной и профессиональной реабилитации или его отделениями необходимо совмещать аналогичные помещения и службы.
8.2.2 При включении территориального центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание лиц с ограниченными возможностями здоровья, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30% численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в здании.
8.2.3 При территориальном центре социального обслуживания должны предусматриваться регистратура-справочная и помещения для общих лечебных мероприятий площадью, не менее, кв.м в составе:
двух процедурных, каждая – 12;
перевязочной – 22;
трех кабинетов, каждый – 18;
лабораторных помещений – 14 (общая площадь);
двух помещений, каждое – 12 для примерки и подгонки протезов, а также раздельные кладовые чистого и грязного белья.
8.2.4 Учебно-производственные классы и мастерские должны располагаться во встроенных, встроенно-пристроенных или отдельно стоящих блоках помещений с соблюдением условий эвакуации лиц с ограниченными возможностями здоровья и противопожарных требований, соответствующих профилю классов и мастерских.
8.2.5 В состав отделения дневного пребывания необходимо включать помещения площадью, не менее, м2:
гардеробной – 15;
комнат, каждая – 36 для пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья и престарелых;
комнат, каждая – 16 для дневного отдыха;
кухни-буфетной – 9;
душевой кабины с комнатой для переодевания.
8.2.6 Помещения для пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья должны объединяться в группы вместимостью не более 25 чел. И располагаться, как правило, на первом этаже здания. При расположении помещений дневного пребывания выше второго этажа необходимо предусматривать лифт.
8.2.7 В составе центра или отделения надомного обслуживания необходимо предусматривать диспетчерский пункт и комнаты персонала с кладовыми для хранения продуктов, а также раздельные кладовые для чистого и грязного белья.


9 Специализированные учреждения реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья

9.1 Специализированные учреждения реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья должны проектироваться как центры медицинской, социальной и профессиональной реабилитации в местах проживания санаторно-курортные учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья с поражениями опорно-двигательного аппарата.
9.2 В составе специализированных учреждений реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо предусматривать мастерские по ремонту протезов и кресел-колясок, помещение для хранения кресел-колясок, а также помещения для профессиональной реабилитации.
Жилые помещения необходимо отделять от помещений учебно-производственного назначения противопожарными перекрытиями 3-го типа.
9.3 При проектировании специализированного центра медицинской, социальной и профессиональной реабилитации необходимо предусматривать основные группы помещений:
для оздоровительных мероприятий и занятий лечебной физкультурой;
медицинского назначения;
служебно-бытового назначения.
9.4 В группе помещений для оздоровительных мероприятий и занятий лечебной физкультурой необходимо предусматривать: универсальный спортивный зал для игр и занятий общей физической подготовкой, тренажерный зал и плавательный бассейн с набором вспомогательных помещений для подводного душа-массажа, массажа и мануальной терапии, баню-сауну.
9.5 В составе группы помещений медицинского назначения необходимо предусматривать: кабинет электро- и светолечения, кабинет теплолечения, помещение рефлексотерапии с кабинетом врача, кабинет групповой психотерапии.
В кабинете электро- и светолечения покрытие пола должно быть выполнено из электроизоляционных материалов. Облицовка стен кабинета керамической плиткой не допускается.
9.6 В специализированных санаториях для лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата кроме помещений, общих для санаториев всех профилей, необходимо включить дополнительно: кабинет дуоденального зондирования и кабинет для взятия желудочного сока в составе диагностического отделения, кабинет для электростимуляции мышц и процедурные желудочно-кишечного профиля в составе отделения физиотерапии: отделения бактериологическое и грязелечения, а также кабинеты врачей проктолога и уролога.
9.7 В составе группы жилых помещений необходимо предусматривать помещения для занятий лечебной физкультурой, обучения ходьбе, массажные кабинеты.
9.8 Площадь комнат в санаторных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо принимать, не менее, м2:
одноместных – 11;
двухместных – 16. При жилых комнатах должны предусматриваться прихожие площадью не менее 4,5 м2и санитарные узлы.

10 Специализированные детские учреждения

10.1 Общие требования
10.1.1 При проектировании специализированных детских учреждений для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, развития и речи необходимо предусматривать группы помещений: для проживания детей; для физкультурных, музыкальных и специальных занятий; медицинского обслуживания; пищеблока; служебного и хозяйственно-бытового назначения.
10.1.2 В домах-интернатах для обучаемых детей и школах-интернатах необходимо предусматривать также учебные помещения и учебно-производственные мастерские.
10.1.3 В специализированных детских учреждениях при отсутствии возможности стирки белья в коммунальных прачечных должна предусматриваться прачечная либо постирочная. Прачечная должна проектироваться с учетом работы в две смены производительностью не менее 1 кг в день сухого белья на каждого передвигающегося воспитанника и 2 кг белья на лежачего.

10.2. Помещения для проживания детей
10.2.1 Группы помещений для проживания детей необходимо проектировать в составе:
групповых ячеек – для детей дошкольного возраста;
учебно-жилых ячеек – для детей младшего школьного возраста;
жилых ячеек – для детей среднего и старшего возраста в школах-интернатах и домах-интернатах.
10.2.2 В состав жилых и учебно-жилых ячеек необходимо включать помещения расчетной площадью на одного проживающего, не менее, м2:
спальные комнаты – 4;
в домах-интернатах для лежачих детей – 6;
комнаты дневного пребывания – 3;
классные комнаты в учебно-жилых ячейках – 2,5;
гардеробные – 1;
буфетные для необучаемых умственно отсталых детей – 0,5;
санитарно-гигиенические помещения – 1;
для сушки одежды – 0,35;
кладовые – 0,5, а также помещения дежурного воспитателя с кладовой личных детских вещей.
Состав и размеры групповых ячеек в дошкольных учреждениях необходимо принимать в соответствии с требованиями разделов 5, 6 и 7 СН КР 31-04.
10.2.3 В составе жилой ячейки для учащихся старших классов школ-интернатов должны предусматриваться дополнительно комнаты для индивидуальных занятий расчетной площадью на 1 воспитанника не менее 1,5 м2, а для детей с последствиями полиомиелита и церебральных параличей – не менее 1,8 м2.

10.3. Учебные и учебно-производственные помещения
10.3.1 В школах-интернатах необходимо предусматривать:
- учебные кабинеты расчетной площадью на 1 учащегося не менее 2,5м2 – для детей с нарушениями слуха и развития, не менее 3 м2 – для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
- учебные лаборатории расчетной площадью на 1 учащегося не менее 3 м2– для детей с нарушениями слуха и развития, не менее 3,5 м2– для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
- учебный кабинет для лепки и рельефного рисования расчетной площадью на 1 учащегося не менее 4 м2 – для детей с нарушениями зрения.
10.3.2 При каждом учебном кабинете и лабораториях необходимо предусматривать помещения лаборантской площадью не менее 18 м2.
10.3.3 Размеры рекреационных помещений для детей среднего и старшего школьного возраста необходимо назначать из расчета не менее 1,2 м2 на одного ребенка. В учебно-жилых ячейках для детей младшего школьного возраста в качестве рекреационных помещений допускается использовать комнаты дневного пребывания.
10.3.4 В составе учебно-производственных мастерских, которые должны располагаться в отдельном блоке при школе-интернате или доме-интернате и обеспечиваться удобной связью с учебными и жилыми помещениями, а также выходом на участок, необходимо предусматривать:
- мастерские для учащихся младших классов расчетной площадью на 1 место, не менее, м2: 2 – для детей с нарушениями слуха и развития, и 2,5 – для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
- мастерские для учащихся средних и старших классов расчетной площадью на 1 место, не менее, м2: 5 – для детей с нарушениями слуха и развития, 5,5 – для детей с нарушениями зрения и последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
мастерскую для производственного труда со складскими помещениями и кабинетом организатора работ, проектируемыми в соответствии с технологическими требованиями к производимым работам.
10.3.5 В дошкольных учреждениях необходимо предусматривать помещение площадью не менее 24 м2 для предметно-практического обучения детей и один логопедический кабинет площадью не менее 12 м2 на каждые 4 группы жилых или учебно-жилых ячеек.

10.4. Помещения для физкультурных, музыкальных и специальных занятий
10.4.1 В школах-интернатах должны проектироваться залы для физкультурных, музыкальных и ритмических занятий, бассейн.
10.4.2 В школах и домах-интернатах необходимо предусматривать помещения для библиотеки, для кружковых занятий и актовый зал с эстрадой и кинопроекционной. Размеры актового зала должны определяться из расчета размещения в нем не менее 75% всех воспитанников исходя из площади не менее 0,8 м2 на каждого ребенка.

10.5. Помещения медицинского обслуживания
10.5.1 В дошкольных учреждениях для обеспечения медицинского обслуживания детей должны предусматриваться кабинеты врача, физиотерапевтический, массажный, процедурный, а также изолятор.
10.5.2 В школах-интернатах и домах-интернатах в состав помещений медицинского обслуживания должны входить приемно-карантинное отделение, изолятор, кабинеты врачей и врачей консультантов, комната старшей медицинской сестры, физиотерапевтический кабинет, общеклиническая лаборатория и помещение аптеки.
10.5.3 Карантинное отделение необходимо проектировать из расчета 1 место на каждые 30 детей в учреждении.
Помещения карантинного отделения и изолятор должны располагаться на первом этаже с отдельным входом и проектироваться по типу санитарного пропускника.
10.5.4 Вместимость изолятора должна приниматься из расчета 1 место на каждые 50 детей в дошкольном учреждении и на каждые 20 детей – в школе-интернате.
Палаты изолятора необходимо проектировать на одно или два места, каждая расчетной площадью не менее 6 м2 на одно место.
В дошкольных учреждениях медицинская комната при изоляторе должна иметь отдельный вход из коридора и размещаться в смежной с одной из палат изолятора.

10.6.   Пищеблок
10.6.1 В составе пищеблока школ и домов-интернатов необходимо предусматривать раздельные обеденные залы для детей и персонала, производственные, административно-бытовые и складские помещения.
10.6.2 Обеденные залы в школах-интернатах необходимо определять с учетом организации питания не менее 70% общего числа учащихся в две посадки расчетной площадью на 1 место, не менее, м2:
1,6 – для детей с нарушениями зрения, последствиями полиомиелита и церебральных параличей;
1,3 – для детей с нарушениями слуха и развития отсталых детей.
В школах-интернатах для детей с последствиями полиомиелита и церебральных параличей, а также в домах-интернатах обеденные залы необходимо предусматривать только на самостоятельно передвигающихся воспитанников при организации их питания в одну смену.

11 Ландшафтно-рекреационная территория

11.1 Бульвары необходимо размещать на жилых улицах, а не на магистральных.
При решении открытых общественных пространств большое значение необходимо уделять элементам и деталям.
11.2 Предусматривать садовую скульптуру, которая может восприниматься не только визуально, но и на ощупь, а также специальные скульптуры, которые звучат при движении воздуха .
В местах массового отдыха необходимо предусматривать комфортабельную мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья – сиденья и столы для настольных игр.
11.3 К водным устройствам – бассейнам, фонтанам, питьевым источникам и т.п. должен быть обеспечен удобный подход.
Места для отдыха должны иметь затенение –перголы, зонтики и т.п.
Замощение должно быть нескользким и неблестящим.
Газон не должен окаймляться бордюрным камнем.

Приложение 1
(обязательное)

График 1. Зависимость длины марша пандуса от величины его уклона





График 2. Зависимость внутреннего радиуса винтового пандуса
 от величины его уклона
%

Минимальный внутренний радиус винтового пандуса в метрах
Приложение 2
(обязательное)

Требования, учитываемые при строительстве зданий и сооружений

	Размеры зон, необходимых для поворота кресла-коляски, см
	Ширина проезда по прямой,
см
	Ширина коридора, см
	Ширина дверного проема в свету, см

	Размер санузла, см
	Размер кабин лифта, см
	Наклон пандуса, см
	Высота кнопок выключателей (от пола), см

	90°
	180°
	360°
	
	
	
	
	
	
	

	130х130
	130х160
	160х160
	90
	1804)
2009)
	85
	150х220
180х190
208х190
	100х120
140х140
	1:20
	–

	180х190
	180х190
	180х180
200х2002)
170х1705)
210х2106)
	105
	1503)
2004)
	755)
836)
86

	225х2258)
220х260
	110х2007)
170х150
	1:77)
	91-137
120-150
100-140



                1) При противоположном движении колес;
2) При движении только одного ведущего колеса;
3) При движении кресла-коляски и человека;
4) Для разъезда двух кресел-колясок;
5) Для кресла-коляски с ручным ободом;
6) Для кресла-коляски с электродвигателем;
7) При движении кресла-коляски сопровождающим лицом и при небольшой длине пандуса: 4-5 м;
8) Уборная общего пользования;
9) В специальных домах для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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