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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2009 года № 56-р
В соответствии со статьей 16 Закона Кыргызской Республики "О недрах", в целях привлечения инвестиций в комплексное и рациональное освоение буроугольного месторождения "Кара-Кече":
1. Образовать конкурсную комиссию (далее - комиссия) в следующем составе:
Курманалиев К.З. - директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, председатель комиссии;
Тюменбаев А.Р. - заместитель министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Бакашов М.А. - первый заместитель главы государственной администрации Нарынской области;
Джумалиев К.Н. - заведующий отделом энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Камчыбеков Д.К. - статс-секретарь Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;
Какитаев К.К. - начальник Государственной инспекции по недропользованию Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, секретарь комиссии;
Мамбеталиева Ж.Ж. - заместитель министра юстиции Кыргызской Республики;
Мамаев К.А. - статс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
Муканбетов С.Т. - заместитель министра экономического развития и торговли Кыргызской Республики.
2. Комиссии в двухнедельный срок:
- разработать и утвердить условия и порядок проведения конкурса;
- объявить в средствах массовой информации о предстоящем конкурсе на право пользования недрами с целью разработки буроугольного месторождения "Кара-Кече".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел энергетики и минеральных ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

            Премьер-министр 	И.Чудинов
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