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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 29 декабря 2023 года № 724 
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении технической спецификации Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики» от 11 апреля 2017 года № 205
В соответствии со статьей 3 Закона Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении технической спецификации Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики» от 11 апреля 2017 года № 205 следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 3, 10 Закона Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:»;
2) в технической спецификации Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:
- в пункте 1 главы 1 слово «расходящимися» заменить словами «расходящимися прямыми»;
- приложения 1, 2 к вышеуказанной технической спецификации изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 9 января 2024 года № 2 (3555)

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 1

«Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рисунок.

Соотношение сторон полотна 5:3
Диаметр тундука составляет половину диаметра лучистого диска

ЦВЕТ	RGB
Красный	255 - 0 - 0
Желтый (золотой)	255 - 255 - 0

При построении основных элементов Государственного флага Кыргызской Республики необходимо учесть следующее:
1. Чертеж должен выполняться по масштабу и размеры нанести в миллиметрах (ГОСТ 2.301-68), а также руководствоваться ГОСТ Кыргызской Республики за КМС 771-99.
2. Выполнить описание последовательности выполнения чертежа.
3. Окружность (солнечный диск) разделить на 4 равные части при этом на каждой части окружности построить 10 солнечных лучей.
4. Солнечные лучи построить как сопряжение.
5. Все обозначения выполнить прописными буквами.».

Приложение 2

«Приложение 2

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

Рисунок.

ЧЕРТЕЖ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Рисунок.

D - внешний диаметр лучей
D1 - диаметр основания лучей
D2 - диаметр солнечного диска
D3 - наружный диаметр тундука
D4 - внутренний диаметр тундука

1. По заданному внешнему диаметру солнца берем R (радиус) и делим на 2, затем на горизонтальной оси находим точку 0.
2. Расстояние от точки 0 до внешнего диаметра лучей делим на 8.
3. От центра 0 до точки 1 дает нам R (радиус) наружного диаметра тундука.
4. По вертикальной оси пересечении нижней части наружного диаметра тундука откладываем вверх отрезка 0-1 находим точку а-б.
5. Верхнее пересечение вертикального диаметра с внешним диаметром тундука, а-б:5х3 получаем размер в-г. От точки г до б измеряем расстояние затем делим на 2 и получаем R (радиус) и центр О1 - внутреннего диаметра тундука.

Рисунок. 

При стандартном размере 100x165 см флага расстояние между началом луча и солнечного диска составляет 0,02 мм.

ЧЕРТЕЖ ПОСТРОЕНИЯ 40 СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Рисунок.

Делится окружность солнечного диска на 40 равных частей по коэффициенту L=dk
L - длина хорд, d - заданной окружности k - коэффициент (0,078) от точки N раствором измерительного циркуля откладывается хорда по окружности солнца 40 раз.
Чтобы построить лучи солнца:
1. Отрезок 1-2 делим на 3, полученные точки обозначаем римскими цифрами I, II.
2. Отрезок I до II делим на 3, обозначаем цифрами III, IV.
3. 0-III даст большой диаметр луча.
4. В центре деления 2 проводим большой диаметр луча.
5. От центра точки 2 проводим касательную прямую к точке 8.
6. Отрезок 2-3 делим на 33. Из 33 частей часть 1 (D2) до D1 будет началом основания лучей.
Начало луча требует сопряжения с основанием луча, расстояние которого задано по чертежу.

ЧЕРТЕЖ ПОСТРОЕНИЯ ТУНДУКА

Рисунок.

1. Берем отрезок от точки г к точке о, от точки г проводим R к пересечению внутреннего диаметра тундука точки 1, 2.
2. R внешнего диаметра тундука проводим до пересечения внутреннего диаметра тундука находим точки 3, 4 аналогично - точки 5, 6.
3. По вертикальной осевой линии нижней части пересечение солнечного диска проводим радиус М-О + в-г проводим радиус и находим точки 7, 8.
4. Делим отрезок на семь равных частей: 1-5, 2-6, 8-3, 7-4.
5. Чтобы найти хорду чамгарака, берем наружный диаметр тундука, умножить на два, что даст дугу чамгарака.
6. Радиус дуги соединяем 1-4, Л1-Л4, К1-К4..., левая и правая часть дуги чамгарака аналогично повторяются.

ЧЕРТЕЖ СОРОКА ЛУЧЕЙ СОЛНЦА И ТУНДУКА В СБОРЕ

Рисунок.
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