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ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


от 12 августа 2024 года № 75-нпа


О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» от 7 марта 2024 года № 68-нпа

В целях совершенствования норм по сейсмостойкому строительству относительно повышения этажности, с совершенствованием конструктивных требований, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Госстрой), утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года № 44, приказываю:
1. Внести в приказ Госстроя «Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» от 7 марта 2024 года № 68-нпа следующие изменения:
в строительные нормы, утвержденного вышеуказанным приказом:
- пункт 5.4 главы 5 строительных норм на официальном языке после слов «При проектировании зданий и сооружений» дополнить словом «рекомендуется»;
- в абзаце втором пункта 7.1.1 главы 7 цифры и букву «60 м» заменить цифрами и буквой «70 м»;
- пункт 8.2 главы 8 изложить в следующей редакции:
«8.2 При расчете строительных конструкций на прочность и устойчивость, помимо коэффициентов условий работы, принимаемых в соответствии с другими нормами, следует вводить дополнительно коэффициент условий работы Yt , принимаемые по таблице 8.1. На коэффициент Yt умножают расчетное сопротивление соответствующего материала конструкции.»;
- таблицу 8.1 изложить в следующей редакции:

Т а б л и ц а 8.1 – Значения коэффициента условий работы Yt

	Конструкции
	Значение коэфф. Yt

	
	до 18 этажей включительно
	свыше 18 этажей

	1 Стальные:
элементы из сталей С235, С245, С255 (приведены в ГОСТ 27772)
	
1,3

	элементы из других сталей
сварные соединения
	1,2
1,0

	болтовые соединения (в том числе соединяемые на высокопрочных болтах и заклепочные соединения)
	
1,1

	2 Железобетонные со стержневой и проволочной арматурой (кроме проверки прочности наклонных сечений):
	

	а) из тяжелого бетона с арматурой классов А240, А400С и А500С, Вр-I (приведены в ГОСТ 34028)
	1,3
	1,2

	б) то же, с арматурой других классов
	1,2
	1,1

	в) то же, из легкого бетона с арматурой всех классов
	1,2

	г) из ячеистого бетона с арматурой всех классов
	1,0

	3 Железобетонные, проверяемые по прочности наклонных сечений:
	

	а) колонны многоэтажных зданий
	1,0
	0,9

	б) прочие элементы
	1,0

	4 Каменные, армокаменные и бетонные:
	

	а) при расчете на внецентренное сжатие
	1,2

	б) при расчете на сдвиг и растяжение
	1,0

	5 Деревянные
	1,2

	При расчете на устойчивость

	6 Стальные элементы гибкостью свыше 100
	1,0
	0,8

	7 То же, гибкостью до 20
	1,2
	1,0

	8 То же, гибкостью от 20 до 100
	по интерполяции от 1,2 до 1,0

	П р и м е ч а н и е. При расчете стальных и железобетонных несущих конструкций, подлежащих эксплуатации в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе при расчетной температуре ниже минус 40°С, следует принимать Yt=0,9, в случаях проверки прочности наклонных сечений колонн Yt=0,8.



- таблицы 8.2 и 8.3 признать утратившим силу;
- в пункте 9.1.4 главы 9:
абзацы второй, третий и четвертый с примечанием изложить в следующей редакции:
«На строительных площадках сейсмичностью 8 баллов высота школ и дошкольных учреждений ограничивается пятью и четырьмя этажами соответственно.
На строительных площадках сейсмичностью 9 и более 9 баллов, высота школ и дошкольных учреждений ограничивается тремя и двумя этажами соответственно.
В случае если по функциональным требованиям возникает необходимость повышения этажности проектируемого здания школы и дошкольных учреждений сверх указанной, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок.
П р и м е ч а н и е – Наличие специальных технических условий, содержащих только мероприятия по повышению прочности конструкций и/или их способности к пластическому деформированию, не является достаточным основанием для отступлений от указаний настоящего пункта в отношении предельных высот проектируемых зданий школ и дошкольных учреждений.»;
- абзац второй пункта 9.3.1 главы 9 признать утратившим силу;
- в пункте 9.3.4 главы 9:
- после слов «Фундаменты зданий» дополнить словами «(кроме одноэтажных каркасных)»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
« - на площадках сейсмичностью более 9 баллов;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«При высоте зданий 16 этажей и выше, а также на грунтах с III типом грунтовых условий по сейсмическим свойствам при высоте 4 этажа и выше, следует принять железобетонные плитные фундаменты.»;
- в пунктах 1.1, 1.8, 5.1, 6.1, 6.3.1, 6.3.2, табл. 6.2, п. 6.3.5, подп. г) п. 6.4.2, п. 7.3.1, 7.10.7, табл. 9.1 и 9.2, п. 9.1.14, 9.3.5, 9.3.8, 9.6.7, 9.6.7.4, 9.7.5, 9.7.8, 9.7.12, 9.8.9, 9.9.1, 9.10.12, 9.10.15, 9.10.17, 10.3, 10.22, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, в приложениях п. 12.1.4, п.п.12.4.4 – 12.4.9, 12.4.11, 12.5.1, 12.6.2, 13.2, 13.2.3, 13.2.5-13.2.10, 13.2.12, табл. 13.1, п.п. 13.4.7, 13.4.29, А.56-А.58, А тиркемеси, Б тиркемеси, на государственном языке слово «сейсмиктик» заменить на слово «сейсмикалуулук» в соответствующих падежах;
- в рисунках К.4 и К.5 Приложения К дополнить формулами следующего содержания:

FB/FA £ 0,05	FB/FA £ 0,05

FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2	FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2

FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2	FB/FA £ 0,05;SFB/FA £ 0,2
Рисунок К.4 – Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам К.3.1


FB/FA £ 0,1	FB/FA £ 0,1

FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3	FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3

FB/FA £ 0,15;SFB/FA £ 0,3	FB/FA £ 0,1;SFB/FA £ 0,3

Рисунок К.5 – Конфигурации этажей в плане, соответствующие пунктам К.3.2

2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое:
принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Иманакун уулу Талантбека.
Опубликован на официальном веб-сайте Госстроя gosstroy.gov.kg от 13 августа 2024 года.



Директор	 Н.К. Орунтаев
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