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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 февраля 2025 года № 67

Об утверждении Инструкции о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле", Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле" от 14 октября 2024 года № 296 и урегулирования вопроса захоронений умерших граждан, установки надмогильных сооружений, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Инструкцию о порядке захоронения умерших граждан и установки надмогильных сооружений согласно приложению.
2. Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления Кыргызской Республики обеспечить исполнение требований настоящего постановления в соответствии со своими задачами и функциями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 18 февраля 2025 года № 12

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Касымалиев
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