	[image: ]


Приложение 3
(к постановлениюКабинета Министров Кыргызской Республики
 от 14 апреля 2022 года № 220)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 3 сентября 2025 года № 555)

Глава 1. Понятия и термины
1. Настоящие Технические требования определяют общие требования к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов.
2. В настоящих Технических требованиях используются следующие понятия и термины:
1) автоматизированная система управления автозаправочной станцией - решение задачи автоматизации станций по заправке автотранспортных средств нефтепродуктами, использующих подсистемы и соответствующее оборудование, в комплексе обеспечивающие управление функциями станций, в том числе синхронизацию работы топливно-раздаточных колонок и контрольно-кассовой машины в части отпуска нефтепродуктов только после пробития фискального чека;
2) топливораздаточная колонка (далее – ТРК) - колонка на автозаправочной станции, автомобильной газозаправочной станции и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по заправке автомашин нефтепродуктами;
3) уровнемер - прибор, задача которого состоит в непрерывном измерении параметров нефтепродуктов (уровень, объем, температура и плотность) в резервуарах.
Другие понятия и термины в настоящих Технических требованиях трактуются в значении, определенном соответствующим законодательством Кыргызской Республики.
Глава 2. Общие технические требования к автоматизированной системе управления автозаправочной станцией
3. Для сферы торговли нефтепродуктами управление процессом отпуска нефтепродуктов с топливораздаточной колонки и регистрация результатов отпуска должны производиться автоматизированной системой управления автозаправочной станцией (далее - АЗС), обеспечивающей комплексную работу топливораздаточной колонки и контрольно-кассовой машины. Главным условием комплексного взаимодействия является возможность блокировки отпуска нефтепродуктов до оформления чека контрольно-кассовой машины.
4. Основным требованием к работе автоматизированной системы управления АЗС является использование контрольно-кассовых машин, включенных в Реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики.
5. Управление автоматизированной системы управления АЗС должно проводиться топливораздаточной колонкой, работающей по соответствующему протоколу передачи данных, обеспечивающих ведение наблюдения за состоянием топливораздаточной колонки в режиме реального времени.
6. Общие технические требования, предъявляемые к автоматизированной системе управления АЗС:
1) требования к структуре и функционированию системы:
- функционирование выбираемой системы и ее подсистем должно осуществляться в долговременном, круглосуточном и непрерывном режиме с предусмотренными запланированными перерывами на регламентные работы;
- система должна обладать модульной архитектурой и, в случае необходимости, позволять наращивать функциональность своих подсистем на базе единой технологической и архитектурной платформы;
2) требования к надежности и информационной безопасности:
- доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий. Каждому пользователю системы должен быть определен объем функциональности системы, к которой он допущен;
- действия субъектов и процессов, задействованных в системе, должны производиться через специализированные интерфейсы системы;
- присвоение ролей пользователям должно осуществляться администратором системы;
3) требования к эргономике:
- система должна иметь интуитивно понятный и несложный для восприятия интерфейс. Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический пользовательский интерфейс;
- должно быть обеспечено наличие локализованного интерфейса, особенно для организации взаимодействия с пользователем (на государственном и официальном языке);
4) требования к сохранности информации при авариях:
- программное обеспечение системы должно автоматически восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств;
- должна быть предусмотрена возможность резервного копирования;
- при отключении электроэнергии автоматически сохранять (без потерь) последние заносимые данные;
5) требования к функциям, выполняемым системой:
- осуществлять продажу нефтепродуктов через топливораздаточную колонку, в случае, если отпуск задан в литрах (объем), в деньгах (на сумму) или "до полного бака";
- при необходимости, осуществлять продажу сопутствующих товаров и услуг;
- осуществлять оплату за нефтепродукты, сопутствующие товары и услуги с помощью различных платежных средств (наличные, пластиковые карты банковских и прочих платежных систем);
- осуществлять выполнение кассовых операций (возврат товара, печать копии чека, просмотр информации по чеку, внесение в кассу, инкассация, печать Х-отчета и Z-отчета;
- осуществлять открытие/закрытие смен на АЗС;
- осуществлять прием нефтепродуктов и сопутствующих товаров (при необходимости);
- осуществлять генерацию сменных и других отчетов по результатам работы АЗС и передачу этих данных в другие системы;
- обеспечить сопряжение с устройствами измерения параметров нефтепродуктов (уровнемеры) в резервуарах, осуществлять измерение, фиксацию и передачу данных в другие системы;
- обеспечить работу с различным дополнительным оборудованием (сканеры штрих-кодов, терминальные устройства, смарт-сейфы и пр.);
- обеспечить интеграцию с программными продуктами сторонних производителей посредством стандарта обмена данными или с использованием специализированных решений.
– иметь детализацию по каждой транзакции с указанием времени и номера ТРК;
– сохранять показатели счетных механизмов по каждому рукаву ТРК;
– сохранять и передавать каждое изменение и корректировку данных остатков нефти и нефтепродуктов с отражением всех операций.
Все функции должны вызываться непосредственно из меню автоматизированной системы управления АЗС. На больших АЗС допустимо использование нескольких рабочих мест автоматизированной системы управления АЗС;
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 3 сентября 2025 года № 555)
6) требования к взаимодействию автоматизированной системы управления АЗС и контрольно-кассовой машины:
- отпуск нефтепродуктов с топливораздаточной колонки посредством автоматизированной системы управления АЗС должен производиться исключительно после пробития фискального чека контрольно-кассовой машины;
- автоматизированная система управления АЗС должна обеспечивать непрерывную автоматизированную связь с контрольно-кассовой машиной, исключающую возможность корректировки данных;
- автоматизированная система управления АЗС должна блокировать отпуск нефтепродуктов при непробитии контрольно-кассовой машиной фискального чека.
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