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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 декабря 2025 года № 821
О внесении изменений в постановление
Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Порядка обращения с опасными
отходами на территории Кыргызской Республики»
от 28 декабря 2015 года № 885

В целях обеспечения безопасного сбора, хранения, учета и утилизации отработанных аккумуляторных батарей и смазочных масел, приведения в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе, Техническим регламентом Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка обращения с опасными отходами на территории Кыргызской Республики» от 28 декабря 2015 года № 885 следующие изменения:
в Порядке обращения с опасными отходами на территории Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
– пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Отработанная аккумуляторная батарея (далее – АКБ) – это АКБ автомобилей, электромобилей, гибридного автотранспорта, электросамокатов, железнодорожного, воздушного, водного транспорта, а также специальной и иной техники (щелочные, никель-металлогидридные и литий-ионные), которая не может быть использована по своему прямому назначению после утраты ею потребительских свойств.»;
– в пункте 25 слова «и сдаче на переработку» заменить словами «переработке, замене на новую АКБ»;
– пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Сбор отработанных АКБ осуществляется на местах их образования: СТО, автосервисы, торгово-рыночные комплексы, пункты приема, организации-сборщики и другие хозяйственные субьекты. Сбор осуществляется раздельно от других отходов производства и потребления.»;
– пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае розлива пролитый электролит следует засыпать опилками, которые впоследствии необходимо собрать и удалить из помещения. Места, где был разлит электролит, следует нейтрализовать специальным раствором, затем промыть водой и досуха вытереть тряпкой. Все работы производятся в средствах индивидуальной защиты. Перед сливом электролита в канализацию его следует нейтрализовать специальным раствором.»;
– дополнить пунктами 351–356 следующего содержания: 
«351. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, обязаны обеспечивать ведение учета образующихся отработанных АКБ, а также представлять в уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды и орган государственной статистики отчетность об их количестве и передаче на переработку в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления».
352. Перед разбором щелочных АКБ раствор электролита следует слить в безопасную емкость и нейтрализовать специальным раствором.
353. Переработка АКБ должна осуществляться экологически безопасным способом по передовым безотходным технологиям.
354. Части отработанных АКБ из пластика, железа, свинца, никеля, лития, кадмия и других материалов должны максимально подвергаться извлечению и переработке без образования вторичных отходов.
355. Запрещается размещение отработанных АКБ, отдельных их частей в местах размещения твердых бытовых отходов.
356. Специализированные предприятия, осуществляющие деятельность, связанную со сбором, обезвреживанием, транспортировкой и переработкой АКБ и других отходов, должны иметь лицензию и состоять в реестре переработчиков, утвержденном уполномоченным органом по охране окружающей среды, согласно Закону Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления».»;
– пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. Отработанными нефтепродуктами (далее – ОНП) являются смазочные материалы, масла и специальные жидкости, утратившие эксплуатационные свойства, в том числе слитые из рабочих систем, классифицируемые как отходы и подлежащие исключительно переработке (утилизации) с целью получения смазочных материалов, масел и специальных жидкостей.
Паспорт качества ОНП – документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества отработанной продукции, полученных в результате лабораторных испытаний, требованиям нормативной документации и выдаваемый изготовителем.
Обращение с ОНП должно соответствовать требованиям и нормам Технического регламента Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
37. ОНП подразделяются на следующие группы:
ММО – масла моторные отработанные для авиационных поршневых, карбюраторных и дизельных двигателей, компрессорные, вакуумные и индустриальные масла;
МИО – масла индустриальные отработанные и рабочие жидкости для гидросистем, газотурбинные, приборные, трансформаторные, турбинные, компрессорные, гидравлические, антикоррозионные, электроизоляционные масла;
СНО – смесь нефтепродуктов отработанных, в том числе нефтяные промывочные жидкости, масла, применявшиеся при термической обработке металлов, цилиндровые, осевые, трансмиссионные масла, масла для прокатных станов, нефтепродукты, извлекаемые из отработанных нефтяных эмульсий, смеси нефти и нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения, транспортирования и извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод;
специальные жидкости – охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие), тормозные жидкости.»;
– в пункте 38 слова «отработанных нефтепродуктов» заменить аббревиатурой «ОНП»;
– пункты 39–41 изложить в следующей редакции:
«39. Первичный сбор ОНП должен осуществляться раздельно от других отходов в специальных герметически закрываемых емкостях на местах их образования: СТО, автосервисы, пункты замены масла, торгово-рыночные комплексы, пункты приема, организации-сборщики и другие. 
40. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 39 настоящего Порядка, обязаны обеспечивать ведение учета образующихся ОНП, а также представлять в уполномоченный государственный орган в сфере охраны окружающей среды и орган государственной статистики отчетность об их количестве и передаче на переработку в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления».
41. Площадки и навесы, где хранятся емкости с ОНП, должны быть ограждены, оборудованы металлическими поддонами, иметь твердое покрытие и навес, исключающие попадание воды и посторонних предметов.»;
– пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. При обращении с ОНП запрещается:
– устанавливать емкости с ОНП вблизи нагретых поверхностей;
– хранить емкости с ОНП совместно с другими материалами и веществами;
– сливать ОНП в канализацию, водные объекты, почву, а также сжигать;
– привлекать для работ с ОНП лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет;
– сбрасывать (сливать) в водоемы, почву и канализационные сети общего пользования;
– осуществлять захоронение на полигонах для бытовых и промышленных отходов;
– смешивать с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом (дизельным, судовым, котельно-печным мазутом) с целью получения топлива, предназначенного для энергетических установок;
– продавать или передавать для применения в качестве топлива или других целей, кроме переработки;
– перерабатывать ОНП, содержащие стойкие органические загрязнители и особо токсичные компоненты (полихлорированные бифенилы, полихлорированные терфенилы и т.п.).»;
– пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Для ликвидации возможных разливов необходимо иметь ящик с песком и лопату. Песок собирается в герметичную емкость и передается на специализированные предприятия для утилизации.»;
– дополнить пунктами 451–455 следующего содержания:
«451. Идентификация ОНП проводится по признакам: предназначены исключительно для переработки (утилизации) с целью получения товарных нефтепродуктов; получены в результате использования продукции по прямому назначению; используются в качестве исходного сырья для получения товарных нефтепродуктов.
452. Каждая партия ОНП, выпускаемая в обращение и (или) находящаяся в обращении, должна сопровождаться паспортом качества ОНП.
Паспорт качества ОНП должен содержать:
– наименование, обозначение марки и назначение продукции; наименование изготовителя или импортера, или продавца, его товарный знак (при наличии), местонахождение, контактные данные; нормативные значения показателей безопасности продукции в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку и фактические результаты испытаний;
– обозначение документа, в соответствии с которым производится продукция (при наличии); нормативные значения показателей продукции, установленные нормативным документом, в соответствии с которым произведена продукция, и фактические результаты испытаний; сроки и условия хранения; дата изготовления; номер партии; номер паспорта; подпись лица, оформившего паспорт.
453. ОНП подлежат сдаче в пункты сбора для подготовки к последующей переработке. Хранение ОНП осуществляется по группам.
454. ОНП, поставляемые с пунктов сбора на переработку, должны сопровождаться паспортом качества и соответствовать требованиям, изложенным в приложении 3 к настоящему Порядку, за исключением ОНП, сдаваемых в пункты сбора.
Переработка ОНП должна осуществляться экологически безопасным способом по передовым безотходным технологиям.
Механические примеси (осадки, шламы), образованные в результате переработки ОНП, должны утилизироваться специализированным предприятием.
455. Деятельность по сбору и утилизации ОНП осуществляется в соответствии с национальным законодательством и правом Евразийского экономического союза.»;
– пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Специализированные предприятия, осуществляющие деятельность, связанную со сбором, обезвреживанием, транспортировкой и переработкой ОНП и других отходов, должны иметь лицензию и состоять в реестре переработчиков, утвержденном уполномоченным органом по охране окружающей среды, согласно Закону Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления».»;
– в приложении к вышеуказанному Порядку:
в правом верхнем углу слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
– дополнить приложениями 2, 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 26 декабря 2025 года № 102 (3759)


Председатель	А.А. Касымалиев

Приложение

«Приложение 2

Требования к характеристикам продукции

	№
	Наименование показателя
	Пластичные
смазки
	Масла
	Специальные
жидкости

	1.
	Температура 
самовоспламенения***, ºС
	Не
определяется
	Не менее 165
	Не
определяется

	2.
	Температура вспышки в 
открытом тигле, ºС
	Не
определяется
	Не менее 135
	Не
определяется

	3.
	Содержание селективных 
растворителей*, %
	Не
определяется
	Не менее 0,3
	Не
определяется

	4.
	Температура кипения при 
давлении 101,3 кПа (760 мм 
рт.ст.), ºС, не ниже:
	
	
	

	
	- для охлаждающих 
жидкостей;
	Не
определяется
	Не
определяется
	Не
определяется

	5.
	- для тормозных жидкостей
	Не
определяется
	Не
определяется
	115

	6.
	Температура начала 
кристаллизации, ºС, не 
выше:
	
	
	

	
	- для охлаждающих 
низкозамерзающих 
жидкостей
	Не
определяется
	Не
определяется
	Минус 35

	7.
	Содержание воды*, % 
массы
	«Следы»
	Не
определяется

	8.
	Содержание механических 
примесей, % массы
	Не более 0,03

	9.
	Содержание 
полихлордифенилов**, 
мг/кг
	Не
определяется
	Не более 50
	Не
определяется

	10.
	Водородный показатель 
(pH)
	Не
определяется
	Не
определяется
	От 6 до 10

	* - для масел без присадок;
** - для трансформаторных и кабельных масел;
*** - для декларирования



Приложение 3

Требования к физико-химическим показателям качества
отработанной продукции (смазочным материалам, маслам) при
их сборе, хранении (накоплении) и сдаче-приеме на переработку
(утилизацию)

	№
	Наименование показателя
	Норма для группы

	
	
	ММО
	МИО
	СНО

	1.
	Кинематическая вязкость при 
50оС, мм2 /с (сСт)
	Более
35
	От 5 до 35*
	–

	2.
	Температура вспышки, 
определяемая в открытом тигле, 
оС, не ниже
	100
	120
	–

	3.
	Массовая доля механических 
примесей, %, не более
	1
	1
	1

	4.
	Массовая доля воды, %, не более
	2
	2
	2

	5.
	Содержание загрязнений
	Отсутствие

	* Показатель может быть больше для отдельных марок

	
».
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