	[image: ]


Приложение 12


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СУЛЬФАТНО- И СУЛЬФИТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНОНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Основные загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессе сульфатно- и сульфитно-целлюлозного производства, источники их выбросов и усредненные показатели удельных выбросов этих веществ приведены в табл. 1, 2, 3. При этом приняты следующие обозначения: ММ – метилмеркаптан, ДМС – диметилсульфид, ДМДС – диметилдисульфид. Приведенные показатели могут служить лишь для ориентировочных расчетов валовых выбросов указанных загрязняющих веществ, которые должны корректироваться по данным инструментальных замеров.
Количество выбросов загрязняющих веществ (г/ч) рассчитывается по формуле П = qxB, где q – удельный показатель выброса загрязняющих веществ (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (тонн целлюлозы в час).
Удельные показатели выброса загрязняющих веществ варочных, промывных, выпарных и изверстерегенерационных цехов, растворителя плава содорегенерационных цехов берутся по данным табл. 1. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ содорегенерационных цехов в зависимости от конструкции котлоагрегата и сульфидности варочного щелоча берутся по табл. 2. Удельные показатели выброса загрязняющих веществ при варке сульфитности целлюлозы берутся из табл. 3.

Таблица 1

Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ при производстве сульфатной целлюлозы (г/т целлюлозы)

	Оборудование
	Процесс
	H2S
	MM
	ДМС
	ДМЛС
	SO2
	Пыль

	Терпентинный конденсатор
	Варка без
конечной сдувки
	4,7

	443,7

	300,4

	120

	-

	-


	Теплоутилизационная установка типа «Розен-
блад»
	Выдувка при полном давлении

	19


	900


	100,2


	240,4


	-


	-



	Выдувной резервуар
	
	1

	10

	50

	10

	-

	-


	Конденсационная установка выпарной станции
	
	23
	15,3
	12
	10
	-
	-

	Установка разложения сульфатного мыла
	
	36
	-
	-
	-
	-
	-

	Ректификационная колонка
	Дистилляция тал-лового масла
	2,04
	1,0
	0,1
	0,2
	-
	-

	Ректификационная установка


	Ректификация скипидара
при атмосферном давлении

	

-

	

9,0

	

1,7

	

0,015

	

-


	

-



	
	в вакууме
	-
	0,1
	0,15
	0,41
	-
	-

	Растворитель плава
	
	56,5
	-
	-
	-
	-
	4500

	Известерегенерационная печь (ИРП)
	
	240
	-
	-
	-

	864
	12000


Примечание. Характеристика газовых выбросов приведена для условий варки древесины хвойный пород и хвойных с добавкой лиственных; выход целлюлозы по варке в пределах 46 – 52 %, сульфидность варочного щелоча 22 – 33 %.

Таблица 2

Удельное содержание загрязняющих веществ (г/т целлюлозы) 
в дымовых газах содорегенерационных котлоагрегатов
	СРК
	Сульфидность варочного щелоча, %
	H2S
	MM
	SO2
	Пыль

	Без каскадного испарителя
	30 – 33
	72
	0,0
	10100
	54720

	
	25 – 28
	72
	0,0
	5800
	46800

	
	20 – 23
	72
	0,0
	3000
	39600

	С каскадным испарителем
	30 – 33
	5850
	390
	6900
	48360

	
	25 – 28
	3600
	255
	3200
	40560

	
	20 – 23
	900
	0,0
	1300
	31200



Таблица 3

Выбросы SO2 при производстве сульфитной целлюлозы

	Процесс
	Установка
	Удельный выброс SO2
	Концентрация SO2 в выбросах, %
	Примечание

	
	
	м3/т
	г/т
	
	

	Приготовление серной кислоты


	Абсорбционная установка при использовании:
NaOH
	500


	

640
	

0,04
	

-


	
	NH4OH
	-
	3200
	0,2
	

	Хранение серной кислоты
	Кислотные баки
	1,0
	300
	10,8
	Выбросы через воздушники

	Разгрузка варочных котлов

	Шахты сцеж-выдувки:
без очистки и охлаждения паров вскипания

	650
	36000
	1,9
	Температура выброса 100оС
во время процесса выдувки


	
	без очистки с частичным охлаждением паров вскипания

	500


	16000


	1,1


	Температура выброса 85 – 90оС во время процесса выдувки

	
	с охлаждением и очисткой паров вскипания
	59

	600

	0,3

	Температура выброса 30оС во время процесса выдувки

	
	Шахты сцеж-вымывки:
закрытые сцежи
	250
	1500
	0,2
	Выброс во время процесса вымывки

	
	открытые сцежи
	85
	50
	0,02
	То же

	Отбор отработанных щелоков из варочного котла в щелоковые баки
	
	
150
	
14000
	
3,2
	

	без отделения паров вскипания
	
	
	
	
	

	с отделение паров вскипания
	
	90
	80
	0,03
	

	Отдувка SO2 воздухом из щелоков перед сбраживанием

	Баки щелока с подачей воздуха для отдувки SO2

	400


	830


	0,1


	Удельный выброс зависит от количества воздуха, поступающего на продувку

	Промывка целлюлозы
	Вакуум-промывная установка
	400
	600
	0,05
	Удельный выброс зависит от мощности вентилятора



Примечание. 1. Приведенные показатели выброса сернистого ангидрида в атмосферу основаны на отчетных данных предприятий по форме 2тп – воздух за 1981 – 1983 гг. и результатах инструментальных замеров, выполненных ЦНИИБ в период инвентаризации источников загрязнения атмосферы на сульфитно-целлюлозных предприятиях. – 2. Значение удельного выброса в нм3/т определяется не только технологическим процессом, но и количеством подсосов воздуха по газовому тракту, поэтому на различных предприятиях может иметь значительный разброс. – 3. Выброс сернистого ангидрида в г/т при разгрузке варочных котлов определяется не температурой, но и остаточным титром щелока; чем выше остаточный титр щелока, тем большее количество диоксида серы переходит из жидкой фазы в газовую в период образования паров вскипания при выдувке или вымывке из варочных котлов (остаточный титр может изменяться от 0,1 до 0,3 %).

Удельные показатели выброса пыли всех видов СРК и ИРП приведены без учета работы электрофильтров и пылеулавливающих скрубберов. С учетом работы пылеулавливающих устройств количество выбросов пыли с дымовыми газами СРК и ИПР (г/ч) рассчитывается по следующей формуле:

, (1)

где q – удельный показатель выброса пыли (г/т целлюлозы), В – производительность агрегата (т целлюлозы/ч), η эффективность работ пылеулавливающего агрегата (%)
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