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(к приказу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
 от 25 февраля 2026 года № 01-01/50)

 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ГАЗА В АТМОСФЕРУ ПРИ ПРОДУВКЕ СКВАЖИН
1. Предельно допустимое количество газа, выбрасываемого в атмосферу в результате технологических процессов продувок скважин, рассчитывают на основе геолого-технической информации о скважине и продуктивном пласте и указывают в технологическом регламенте на проведение определенных работ на скважине.
2. Объем газа, расходуемого на продувку скважин Vскв,м3, определяют суммированием расхода газа на продувку отдельной i-ой скважины на конкретном режиме и вычисляют по формуле:
Vскв = SQсквi×ti (1)

где Qсквi - дебит продуваемой i-й скважины по газу при заданном режиме, м3/сут;
ti - продолжительность продувки i-й скважины при заданном режиме, сут.
Количество режимов при исследовании скважин и продолжительность работы на режимах должны соответствовать инструкции по исследованию скважин. Периодичность проведения исследований регламентирована проектным документом и рекомендациями по результатам авторского сопровождения разработки месторождения либо эксплуатации ПХГ.
3. Величина дебита газа, необходимого для проведения технологической операции, должна быть больше величины базового дебита, при которой потери давления в стволе скважины минимальны, а жидкость выносится с забоя по мере ее поступления из продуктивного пласта.
Величину базового дебита газа Qбаз, м3/сут, вычисляют по формуле
                                     (2)

где Fr* - комплексный критерий, характеризующий величину потерь давления в вертикальных трубах и учитывающий соотношения плотностей газа и жидкости и числа Фруда (для ориентировочных расчетов значение Fr* принимают равным 550, поскольку опытным путем установлено, что при Fr* = 550 потери давления минимальны);
- относительная плотность жидкости по воде (для оценочных расчетов );
dвн - внутренний диаметр фонтанной колонны, м;
КЖ - коэффициент, учитывающий дебит жидкости (для оценочных расчетов КЖ = 1);
КМ - коэффициент, учитывающий корректировку критерия Fr* для условий конкретного месторождения (при суточном дебите жидкости менее 5000 кг принимается равным 1, более 5000 кг - равным 1,2);
r* - относительная плотность газа по воздуху (для оценочных расчетов r* = 0,56);
В2 - комплексный коэффициент;
11,32×106 - эмпирический коэффициент.
Комплексный критерий Fr* вычисляют по формуле:
Fr* = (Р/Р0)×Fr,                                       (3)

где Р - давление газа, МПа;
Р0 - атмосферное давление, МПа;
Fr - число Фруда.
Давление газа Р, МПа, вычисляют по формуле:
Р = Рпл - Рдепр,                                       (4)

где Рпл - пластовое давление газа, МПа;
Рдепр - депрессия на пласт, МПа.
Число Фруда Fr вычисляют по формуле
Fr = vcм/g×d,                                                         (5)

где vcм - скорость движения потока смеси, м/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
d - диаметр трубы, м.
Комплексный коэффициент В2вычисляют по формуле
B2 = Z×T/P,                  (6)

где Z - коэффициент сжимаемости газа (принимают равным 0,95);
Т - температура газа, К (принимают равной 303 К).
4. При удалении из скважины жидкости, исходя из условий фактического среднего давления по стволу скважины, площади проходного сечения канала, по которому движется поток газа с жидкостью, и величины базового дебита, продолжительность продувки скважины tпр, сут, вычисляют по формуле
tпр = Lскв×F×Рср/Qбаз×Р0,                                       (7)

где Lскв - глубина скважины, м;
F - площадь проходного сечения канала, по которому движется поток газа с жидкостью, м2;
Рср - среднее по стволу скважины давление, МПа;
Qбаз - базовый дебит газа, м3/сут (вычисляют по формуле (2));
Р0 - абсолютное атмосферное давление, МПа.
Среднее по стволу скважины давление Рср,МПа, вычисляют по формуле
Рср = (Рзаб+ Ру)/2,                                             (8)

где Рзаб - забойное давление, МПа;
Ру - устьевое давление, МПа.
5 При удалении с забоя скважины механических примесей (например, содержащегося в жидкости песка) величину необходимого дебита газа устанавливают, исходя из увеличенной в 3 раза величины базового дебита, вычисленного по формуле (2), а вычисленную по формуле (7) величину продолжительности продувки скважины увеличивают в 2 раза.
6. Объем газа, расходуемого на продувку скважины, не оборудованной замерным устройством, Vnp,м3, вычисляют по формуле:
                                      (9)

где dсв - диаметр свечи (головки скважины), через которую происходит продувка скважины, мм;
Р - абсолютное давление газа в свече при продувке, кг/см2;
t - продолжительность продувки, сут;
п - количество продувок;
r* - относительная плотность газа по воздуху;
Т - температура газа, К;
326 - эмпирический коэффициент.
7. Выделения газа через межколонные пространства скважины определяют путем измерения газовым счетчиком.
Пример - Определить валовый выброс природного газа при продувке скважины после капитального ремонта. Скважина не оборудована замерным устройством.
Исходные данные: Диаметр свечи dсв =100 мм. Давление газа в свече Р = 4 кгс/см2. Температура газа Т = 293 К. Относительная плотность газа по воздуху r* = 0,62. Продолжительность продувки t = 0,25 сут. Количество продувок п = 5. Плотность газа r = 746 г/м3.
Решение: Расчет выброса природного газа при продувке скважины после капитального ремонта производят по формуле (9)

 тыс.м3/год.

Расчет валового выброса природного газа при продувке скважины после капитального ремонта производят по формуле (6)
M = V× p×106= 1209400× 746× 106 = 902,2 т/год.
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