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Правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок

Приведены основные организационные и технические мероприятия, предотвращающие воздействие на работающих людей опасных производственных факторов в действующих электроустановках. 
Настоящие Правила предназначены для руководителей, специалистов и рабочего персонала физических и юридических лиц, занятых на работах по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации электроустановок, не зависимо от форм собственности.
Правила составлены с учетом принятых в Кыргызской Республике Закона «Об охране труда» № 167 от 01.08.2003г. и с последующими редакциями 2009, 2014, 2016 и 2022 годов, а также другими нормативными актами и стандартами, обеспечивающими безопасность работников, занятых монтажом, наладкой и эксплуатацией электроустановок, дополнены в связи с возникновением требований к выполнению отдельных работ в электроустановках под напряжением. 
С выходом настоящих Правил отменяются ранее используемые «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» разработанные ПО «Союзтехэнерго» Минэнерго СССР, РФ и от 2022года утвержденной Министерством энергетики Кыргызской Республики.
Правила переработаны и дополнены Научно-исследовательским институтом энергетики при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (под ред. Айткулова М.А. - к.т.н., Турдакунова К.С.- руководитель проекта, научных сотрудников Соодонбекова Ш.С., Бусурмановой Г.Б., Джолоева М.К.) и одобрены:
- Техническим советом ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» и Научно-техническим советом Министерства энергетики Кыргызской Республики, утвержден и введен в действие приказом Министерства энергетики Кыргызской Республики от ___ ___________ 2026 года №________.
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