	[image: ]


                    ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

          в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

     "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики11 февраля 2009 года. Регистрационный номер 15-09                                                          Приложение № 1                                                     Утверждено                                          приказом Министерства                                                  внутренних дел                                               Кыргызской Республики                                            от 5 февраля 2009 года № 80                                ПОЛОЖЕНИЕ                   о Паспортах транспортных средств                                1. Общие положения      1.1. Паспорт  транспортного средства (далее - Паспорт) выдается наавтомототранспортные средства при их регистрации, а также на автомотот-ранспортные средства, состоящие на учете в регистрационно-экзаменацион-ных подразделениях (далее РЭП) Главного управления безопасности  дорож-ного  движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далееГУБДД МВД КР) и Отделов безопасности дорожного движения  УВД  областей,г.Ош,  ГУВД  г.Бишкек (далее ОБДД),  в случае изменения регистрационныхданных, либо при снятии их с учета в порядке, предусмотренном Правила-ми регистрации  автомототранспортных  средств и прицепов к ним в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел  Кыргызской Республики,  утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики № 65 от 15.02.2003 г.  "Об утверждении Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной автомобильной инспекции МВД Кыргызской Республики".     1.2. Паспорта  выдаются  с целью упорядочения допуска транспортныхсредств к участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями идругими  правонарушениями на автомобильном транспорте,  недопущения от-чуждения транспортных средств, находящихся в залоге.     1.3. Паспорта  выдаются  на  полнокомплектные автомототранспортныесредства (АМТС) с рабочим объемом двигателя 50 куб.см и более и  макси-мальной конструктивной скоростью 50 км/час и более, прицепы к ним, под-лежащие регистрации в РЭП,  принадлежащие юридическим лицам  независимоот   организационно-правовых  форм,  гражданам  Кыргызской  Республики,иностранным юридическим и физическим лицам, а также лицам без гражданс-тва в порядке, установленном настоящим Положением.     1.4. Наличие Паспорта,  оформленного в порядке, установленном нас-тоящим  Положением,  является  обязательным  условием  для  регистрациитранспортных средств и допуска их к участию в дорожном движении.     1.5. Бланки  Паспортов  выполнены  в  виде  одного  листа размером195x270 мм, относятся к специальной продукции, имеют серию, номер и по-лиграфические средства защиты (техническое описание требований к степе-ням защиты бланка Паспорта транспортного средства приведено в  приложе-нии к настоящему Положению).  При изготовлении Паспортов их учетные но-мера не повторяются. Копии Паспортов, выполненные любым способом, в томчисле  фотокопии  или светокопии,  не могут служить заменой подлинниковПаспортов.     1.6. Дубликаты утраченных или пришедших в негодность Паспортов вы-даются собственникам транспортных средств,  при этом в выдаваемом  Пас-порте  в разделе "Особые отметки" производится запись "Дубликат" и ука-зываются серия, номер и дата выдачи оригинала Паспорта.                2. Оформление Паспортов. Общие требования      2.1. При выдаче Паспортов РЭП заполняется раздел Паспорта,  содер-жащий  идентификационные  и  технические  характеристики  транспортногосредства, а также данные о собственнике транспортного средства.     2.2. Заполнение Паспорта производится с использованием печатающегоустройства.  При недостатке выделенного поля должны использоваться  об-щепринятые  сокращения.  При  отсутствии значений каких-либо реквизитовлибо,  при невозможности их установить в соответствующих полях делаетсязапись "отсутствует", либо "не установлено".     2.3. Текст,  вносимый в бланк Паспорта,  должен быть воспроизведенразборчиво,  наименования  юридических лиц,  фамилии,  имена и отчестваграждан не должны содержать сокращений,  также как и адреса юридическихлиц и места жительства физических лиц.  Не допускаются подчистки,  при-писки,  зачеркнутые слова и цифры,  а также проставление в строках про-черков, не предусмотренных настоящим Положением. Производимые в Паспор-те записи и подписи заверяются в случаях, установленных настоящим Поло-жением, оттисками печатей РЭП с четко различимыми реквизитами.     2.4. При ошибочном заполнении реквизитов Паспорта необходимые  из-менения и дополнения вносятся в тот же раздел,  где была допущена ошиб-ка.  Изменения вносятся только уполномоченным лицом РЭП. Каждое измене-ние (исправление) должно быть заверено подписью должностного лица и от-тиском печати.     2.5. Испорченные  при  заполнении Паспорта уничтожаются в установ-ленном порядке с составлением акта.     Примечание: В  случаях  утраты  или хищения Паспортов производятсядействия по их учету в порядке,  установленном  нормативными  правовымиактами Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.  Утраченные ипохищенные Паспорта,  взамен которых были выданы  дубликаты,  считаютсянедействительными.  При обнаружении они сдаются в РЭП или ГУБДД МВД КР,где учитываются, хранятся и уничтожаются в установленном порядке.                     3. Порядок оформления Паспортов                         транспортных средств      3.1. В  строке  "1.  Идентификационный  номер (VIN)" (далее - VIN)указываются арабскими цифрами и буквами  латинского  алфавита  условныеобозначения,  присвоенные транспортному средству (в частности номер ку-зова, состоящий из цифровых и буквенных обозначений).     Первая часть  VIN  является описательной,  состоит из букв и цифр,обозначающих номер кузова транспортного средства и составляет не  менее17 символов.     Вторая часть VIN является указательной и состоит из двух букв  ла-тинского алфавита,  обозначающих идентификационный код регистрационногооргана, выдавшего Паспорт.     Третья часть  VIN  -  идентифицирующая,  содержит порядковый номертранспортного средства. Состоит из 6 цифр.     3.2. В строке "2. Марка, модель ТС" указывается условное обозначе-ние транспортного средства,  присвоенное в порядке,  установленном  дляизделий  автомобильной  промышленности  и  приведенное в Одобрении типатранспортного средства либо в регистрационных документах  и  состоящее,как правило,  из присвоенного транспортному средству буквенного, цифро-вого или смешанного обозначения,  независимого  от  обозначения  другихтранспортных средств. Например, ВАЗ-2101, BMW-525 и т.д.     В Паспортах транспортных средств,  изготовленных в порядке индиви-дуального творчества, записи в указанной строке производятся на основа-нии документов,  подтверждающих соответствие конструкции  установленнымтребованиям безопасности.     3.3. В строке "3. Наименование (тип ТС)" указывается характеристи-ка транспортного средства, определяемая его конструкторскими особеннос-тями,  назначением установленным  требованиям  безопасности.  Например:"Легковой", "Автобус", "Грузовой" т.п.     3.4. В строке "4. Категория ТС (А, В, С, D, E)" составляют катего-рию, которая соответствует классификации транспортных средств, установ-ленной Конвенцией о дорожном движении,  принятой на Конференции Организации  Объединенных  Наций по дорожному движению в г.Вене 8 ноября 1968 г. (Кыргызская Республика присоединилась к данной Конвенции в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 13.02.2006 г. № 41 "О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о дорожном движении,  подписанной 8 ноября 1968 г.  в г.Вена, включая поправки к Конвенции вступившие в силу 03.09.1993 г.") (далее - Конвенция о дорожном движении).     3.5. А  - Мотоциклы,  мотороллеры и другие мототранспортные средс-тва, имеющие менее 4 колес, и рабочий объем двигателя более 50 куб.см имаксимальную  скорость  более 50 км/ч,  а также другие мототранспортныесредства (мотороллеры, трехколесные, четырехколесные мотоциклы, квадра-циклы);     В - автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превыша-ет  3500 кг и число сидячих мест которых,  помимо сиденья водителя,  непревышает восьми;     С - автомобили, за исключением относящихся к категории "В", разре-шенная максимальная масса которых превышает 3500 кг;     D - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющиеболее 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя;     Е - прицеп,  транспортное средство, предназначенное для движения всоставе с механическим транспортным средством.  Этот термин включает  всебя полуприцепы.     3.6. В строке "5.  Количество мест" указывается количество мест, всоответствии с категорией транспортного средства, которая соответствуетклассификации транспортных средств, установленной Конвенцией о дорожномдвижении.     3.7. В строке 6.  "Год изготовления ТС" указывается год изготовле-ния транспортного средства.     Для транспортных средств,  год изготовления которых не  установлендокументами  или  не представляется возможным определить его по VIN,  вданной строке делается запись "не установлен".     3.8. В строке "7.  Двигатель №" присвоенный организацией-изготови-телем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя.     3.9. В строках "8.  Шасси (рама) №" и "9. Кузов (прицеп) №" указы-ваются соответствующие идентификационные номера шасси (рамы) или кузова(прицепа), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем.     3.10. В строке "10. Тип кузова" указывается тип кузова, определяе-мый  по  регистрационным документам,  либо согласно акта осмотра транс-портного средства. Например, "седан", "универсал" и т.д.     3.11. В строке "11.  Цвет" указывается определяемый визуально одиниз следующих цветов,  в который окрашен  кузов  (кабина)  транспортногосредства:  белый,  желтый,  коричневый, красный, оранжевый, фиолетовый,синий,  зеленый, черный или наименование иных цветов (например: оливко-вый, бирюзовый, баклажан и т.п.).     3.12. В строке "12.  Рабочий объем двигателя,  куб.см" указываетсярабочий объем цилиндров двигателя.     3.13. В строке "13. Тип двигателя" указывается тип двигателя в за-висимости от применяемого топлива (бензиновый,  дизельный,  конвертиро-ванный для работы на газе).     3.14. В строке "14.  Масса без нагрузки,  кг" указывается цифровоезначение массы транспортного средства,  предназначенного для  перевозкигрузов, без нагрузки.     3.15. В строке "15.  Полная масса, кг" указывается цифровое значе-ние  массы  снаряженного  транспортного средства с грузом,  водителем ипассажирами, установленная организацией-изготовителем в качестве макси-мально допустимой.     3.16. В строке "16.  Расположение руля относительно оси  ТК  (пра-вое/левое)"  указывается  расположение  руля  по типу "правый руль" или"левый руль".     3.17. Сведения,  предусмотренные пп.3.14,  3.15 настоящего Положе-ния,  заполняются на основании официально изданных технических характе-ристик, справочников, таблиц.     3.18. В строке "17.  Страна вывоза" указывается страна, из которойтранспортное  средство было вывезено на территорию Кыргызской Республи-ки.  Данная строка заполняется в случае ввоза  транспортных  средств  вКыргызскую  Республику из-за границы.  В иных случаях,  в данной строкепроставляется прочерк.     3.19. В строке "18. Серия, N таможенного удостоверения" указывают-ся серия и номер удостоверения ввоза транспортного средства,  выданноготаможенными органами Кыргызской Республики.     3.20. В строке "19.  Таможенные ограничения" указываются  установ-ленные таможенными органами ограничения по использованию и распоряжениютранспортными средствами,  ввозимыми на территорию Кыргызской Республи-ки.     3.21. В строке "20.  Наименование (Ф.И.О.) собственника ТС" указы-вается собственник транспортного средства.     3.22. В строке "21.  Адрес" - юридический адрес юридического  лицаили индивидуального предпринимателя,  либо адрес места жительства физи-ческого лица, являющихся собственниками транспортного средства.     3.23. В  строке "22.  Наименование организации,  выдавшей паспорт"указывается РЭП, выдавшее Паспорт.     3.24. В  строке  "23.  Район  учета  АМТС" указывается район учетатранспортного средства,  в соответствии с районом проживания его  собс-твенника.     3.25. В строке "24. Дата выдачи паспорта" указываются число, месяци год выдачи Паспорта.     3.26. В разделе "Подпись" проставляется подпись должностного  лицаРЭП.     3.27. В разделе таблицы графы "Поставлен на учет" ставится  оттискпечати РЭП, выдавшего Паспорт.     3.28. При совершении в установленном порядке сделок,  направленныхна отчуждение и приобретение права собственности на транспортные средс-тва:     в строках "Наименование (ф.и.о.) собственника",  "Адрес", указыва-ются данные нового собственника,  который приобрел право  собственностина транспортное средство;     в строке "Дата продажи (передачи)" указывается число,  месяц и годсовершения  сделки,  направленной  на  отчуждение  и приобретение правасобственности на транспортное средство;     в строке  "Документ на право собственности" указывается наименова-ние документа,  подтверждающего  право  собственности  на  транспортноесредство, его номер (если имеется) и дата составления. Например, записьо справке-счете производится следующим образом:  "справка-счет, N 77 АА000001  от  01.02.2009  г.";  о  договоре купли-продажи - "договор куп-ли-продажи,  от 01.02.2009 г.", доверенность с правом отчуждения - "до-веренность ЧН N 123456 от 01.02.2009 г.";     в строке "Подпись  прежнего  собственника"  проставляется  подписьпрежнего собственника транспортного средства,  а в строке "Подпись нас-тоящего собственника" - подпись нового собственника.     В строке  "свидетельство о регистрации ТС" заполняются данные сви-детельства о регистрации транспортного средства (серия, номер).     В строке  "Государственный  регистрационный знак" заполняется бук-венная серия и цифры государственного регистрационного номерного знака.     Заполнение строк  осуществляется  должностными  лицами РЭП,  кроместрок "Подпись собственника" и "Подпись прежнего собственника" и  заве-ряются оттиском печати РЭП.     3.29. Реквизиты,  расположенные в таблице и содержащие сведения  орегистрации и снятии с учета транспортных средств заполняются должност-ными лицами РЭП ГУБДД МВД Кыргызской Республики и  ОБДД.  Произведенныезаписи заверяются датами,  подписями указанных должностных лиц и оттис-ками печатей РЭП.     Сведения о  выданных Паспортах вносятся,  учитываются и хранятся вавтоматизированной базе ГУБДД МВД Кыргызской Республики,  ведение кото-рой осуществляется определенными комплексами программных средств Центракомпьютеризации и услуг ГУБДД МВД Кыргызской Республики и передаются  вустановленном  порядке в Информационно-аналитический центр Министерствавнутренних дел Кыргызской Республики.                    4. Порядок уничтожения Паспортов                         транспортных средств      4.1. Порядок приема,  учета,  хранения, расходования и уничтожениябланков Паспортов осуществляется согласно Инструкции "О порядке веденияделопроизводства  регистрационно-экзаменационных подразделений МВД Кыр-гызской Республики,  ведения учета,  хранения и  расхода  спецбланочнойпродукции и госномерных знаков, организации проведения плановых и внеп-лановых проверок их деятельности",  утвержденной приказом  Министерствавнутренних дел Кыргызской Республики N 174 от 17.04.2002 г.                                                        Приложение                                                к Положению о Паспортах                                                 транспортных средств                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ             требований к степеням защиты бланка Паспорта                        транспортного средства      Бланк Паспорта транспортного средства (ПТС) является бланком стро-гой  отчетности  с  надежной защитой от подделки.  Защита бланка ПТС отподделок должна обеспечиваться за счет использования технологий, содер-жащих  сочетание способов и приемов нанесения полиграфического оформле-ния, а также применения специальных материалов.     Требуется применение  при изготовлении бланка ПТС технологической,полиграфической и физико-химической защиты.     Технологическая защита  должна  включать  визуально обнаруживаемыеособенности (элементы),  вносимые в отдельные составные части бумаги  впроцессе  ее  изготовления за счет использования специальных технологи-ческих приемов, а именно:     - водяной знак бумаги;     - защитные волокна;     - защитные нити;     - компонентные составы бумаг и красок;     - голограммы  или аналогичные по степени защиты современные техно-логии.     Полиграфическая защита  должна  выражаться в использовании опреде-ленного сочетания способов и приемов полиграфической печати,  а также внанесении на бланк специальных элементов полиграфическими способами,  аименно:     - микропечать;     - скрытые изображения;     - графические элементы;     - фоновые сетки;     - ирисные раскаты и т.п.     Физико-химическая защита основана на использовании в составах  ма-териалов бумаги бланков ПТС добавок химических веществ, наличие которыхможет быть определено специальными методами.  В качестве таких материа-лов в бумаге бланка ПТС должны использоваться:     - люминесцентные вещества;     - ферромагнитные компоненты;     - спецкраски и т.п.     При изготовлении бланка ПТС должна использоваться бумага с высокойстепенью защиты и иметь следующие технологические данные:     - плотность (грамаж) от 80 г/кв.м и больше;     - толщина от 0,100 мм и больше;     - содержать от 50% до 100% целлюлозы;     иметь защитные признаки:     - видимые смешанные волокна различных цветов;     - ультрафиолетовые флуоресцирующие волокна различных цветов;     - реактивный  краситель  с  реакцией на водородный показатель,  pH(щелочной и кислый).     Оформление бланка ПТС должно иметь эстетический вид и соответство-вать требованиям и качеству ценных бумаг.  На бланке  ПТС  должен  бытьразмещен  на каждой странице вверху по центру Герб Кыргызской Республи-ки. На поле бланка ПТС допускается размещение государственной символикиКыргызской Республики. Образец бланка ПТС прилагается.
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