	[image: ]


                        ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 37-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2004 года № 10           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ         2.6.1 ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ            Гигиенические требования к использованию закрытых           радионуклидных источников ионизирующего излучения            при геофизических работах на буровых скважинах                       Санитарные правила и нормы                                                     СанПиН 2.6.1.008-03                          1. Область применения      1.1. Настоящие санитарные правила "Гигиенические требования к  ис-пользованию  закрытых радионуклидных источников ионизирующего излученияпри геофизических работах на буровых скважинах" (далее по тексту прави-ла) переработаны Департаментом госсанэпиднадзора Министерства здравоох-ранения Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской  Рес-публики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  Поло-жением "О государственной санитарно-эпидемиологической службе  Кыргызс-кой  Республики",  Положения "О государственном санитарно-эпидемиологи-ческом нормировании",  утвержденных постановлением  Правительства  Кыр-гызской Республики № 778 от 10.12.2001 г., Законом Кыргызской Республи-ки "О радиационной безопасности населения", санитарными правилами "Нор-мы  радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99"(*) и "Основнымисанитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)СП 2.6.1.799-99", с учетом СанПин 2.6.1.1202-03, разработанных ведущиминаучно-исследовательскими институтами Российской Федерации.     1.2. Правила регламентируют гигиенические требования к обеспечениюрадиационной безопасности при подготовке и проведении геофизических ра-бот  на  буровых скважинах с использованием закрытых радионуклидных ис-точников ионизирующего излучения (далее по тексту источники), определя-ют  необходимый объем производственного контроля и мероприятия при воз-можных радиационных авариях.     1.3. Требования  правил  являются обязательными на территории Кыр-гызской Республики для всех юридических лиц (далее по тексту  организа-ции) и физических лиц,  занимающихся подготовкой и проведением геофизи-ческих работ на буровых скважинах с использованием источников, осущест-вляющих  проектирование и изготовление используемых при этом устройств,а также осуществляющих надзор и контроль за  обеспечением  радиационнойбезопасности при проведении такого рода работ.     1.4. Настоящие правила не распространяются на работы с использова-нием открытых и генерирующих источников ионизирующего излучения.                           2. Общие положения      2.1. Все работы,  связанные с применением, хранением и транспорти-рованием источников, осуществляются под надзором органа государственнойсанитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики, осуществляю-щего государственный санитарно-эпидемиологический надзор  в  КыргызскойРеспублике  (далее  по тексту территориальный центр госсанэпиднадзора),на территории которого расположена организация,  при  наличии  санитар-но-эпидемиологического  заключения  на соответствие условий труда сани-тарно-эпидемиологическим требованиям. При планировании проведения работвне территории, на которую распространяется действие санитарно-эпидеми-ологического заключения, организация обязана поставить в известность (вписьменной форме) территориальный центр госсанэпиднадзора, осуществляю-щий надзор на территории,  на которой предполагается проведение работ систочниками,  предоставив полную информацию о характере,  продолжитель-ности и месте планируемого проведения работ, необходимую для оценки ус-ловий радиационной безопасности персонала и населения. Оформление ново-го санитарно-эпидемиологического заключения при этом требуется только вслучае,  если  предусмотрена организация временного хранилища источникаили планируется его временное хранение  в  транспортном  контейнере  насрок более суток.     2.2. Для радиометрических исследований  разрезов  буровых  скважинразрешается  применять  закрытые радионуклидные источники ионизирующегоизлучения, выпускаемые по техническим условиям, утвержденным в установ-ленном порядке.     Используемая для работы  с  источниками  геофизическая  аппаратурадолжна исключать возможность установки в нее и извлечения из нее источ-ников без использования  специальных  манипуляторов  и  иметь  санитар-но-эпидемиологическое заключение центра государственного санитарно-эпи-демиологического надзора Кыргызской Республики,  на соответствие  сани-тарно-эпидемиологическим требованиям.     2.3. Не требуется разрешение на работу  с  источниками  излучения,если  используемый источник имеет соответствующее санитарно-эпидемиоло-гическое заключение центров госсанэпиднадзора  (создает  на  расстоянии0,1 м от его поверхности мощность дозы не более 1,0 мкЗв/ч,  обеспеченанадежная герметизация радиоактивных веществ,  находящихся внутри источ-ника,  при всех возможных режимах его использования) и суммарная актив-ность всех используемых в организации источников не  превышает  10  МЗА(см. табл. П4 НРБ-99).     2.4. Категория радиационных  объектов  должна  устанавливаться  наэтапе их проектирования по согласованию с центрами государственного са-нитарно-эпидемиологического надзора в области обеспечения  радиационнойбезопасности.  Для действующих объектов категория устанавливается адми-нистрацией организаций по согласованию с центрами госсанэпиднадзора.     2.5. При проведении геофизических работ на буровых скважинах могутиспользоваться закрытые радионуклидные нейтронные и гамма-источники.  Вусловиях  нормальной  эксплуатации таких источников основными факторамивредности являются нейтронное и  гамма-излучения.  Годовая  эффективнаядоза  техногенного облучения при этом не должна превышать основные пре-делы доз, установленные НРБ-99 для персонала групп А и Б, соответствен-но.  Годовая эффективная доза облучения населения (лиц, не отнесенных кперсоналу) за счет использования таких источников не  должна  превышать0,3 МЗВ/год.     2.6. Защита персонала и населения от нейтронного и гамма-излученийдолжна обеспечиваться:     а) использованием источников с минимальной активностью,  необходи-мой для проведения данного вида работ;     б) максимальным сокращением времени проведения рабочих операций;     в) максимально возможным удалением работающих от источника;     г) применением защитных средств  (защитных  контейнеров,  экранов,дистанционного инструмента, манипуляторов и т.п.).     2.7. К работе с источниками (персонал группы А)  допускаются  лицане моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Перед допус-ком к работе с источниками персонал должен пройти обучение с  трениров-кой на макетах-имитаторах источников, инструктаж и проверку знаний пра-вил безопасности ведения работ и действующих в организации  инструкций.Проверка  знаний правил безопасности ведения работ в организации прово-дится периодически, не реже 1 раза в год.     2.8. Женщины  освобождаются от работы с источниками на весь периодбеременности и грудного вскармливания ребенка.     2.9. При изменении характера работ с источниками,  а также при ис-пользовании источников более высокой активности проводится внеочереднойинструктаж работающих и проверка знаний правил радиационной безопаснос-ти. Результаты этой проверки регистрируются в журнале.     2.10. Организация несет ответственность за проведение инструктажейпо правилам радиационной безопасности, обучение персонала и за проведе-ние предварительного и периодических медицинских осмотров.     2.11. Лица,  работающие с источниками,  обязаны знать и  выполнятьтребования НРБ-99,  ОСПОРБ-99, настоящих правил и действующих в органи-зации инструкций, регламентирующих эти работы.     2.12. В инструкциях,  утвержденных администрацией организации, от-ражаются: порядок проведения работ, учета, хранения, выдачи и транспор-тирования источников,  содержания помещений,  сбора и удаления радиоак-тивных отходов,  меры личной безопасности. При изменении условий работыв инструкции вносятся соответствующие изменения.     2.13. Администрация организаций, использующих источники для прове-дения геофизических работ на скважинах,  осуществляют обеспечение усло-вий выполнения настоящих правил.            3. Получение, учет, выдача и списание источников      3.1. Поставка организациям источников и передача их из одной орга-низации в другую производится с соблюдением требований п.3.5 ОСПОРБ-99.При этом передающая и получающая источники организации  информируют  обэтом территориальные центры госсанэпиднадзора, осуществляющие надзор заними.     3.2. Поступившие  в  организацию источники принимаются назначеннымприказом руководителя учреждения лицом,  ответственным за учет и хране-ние источников,  и фиксируются в приходно-расходном журнале, подлежащемпостоянному хранению.  Лицо,  ответственное за учет и хранение источни-ков, ведет учет их наличия, выдачи и возврата.     3.3. Выдача источников из мест хранения на рабочие места  произво-дится лицом, ответственным за их учет и хранение, только по требованию,подписанному руководителем организации или  лицом,  им  уполномоченным.Прием  и возврат источников регистрируются в приходно-расходном журнале(прилож. 7 к ОСПОРБ-99).     В случае увольнения (перевода) лиц,  допущенных к работам с источ-никами, администрация по акту принимает все числящиеся за ними источни-ки.     3.4. Источники с истекшим установленным сроком эксплуатации,  неп-ригодные к дальнейшему использованию, хранятся отдельно от используемыхисточников в специально оборудованных помещениях в защитных устройствахи подлежат списанию и сдаче на пункты временного хранения или захороне-ния радиоактивных отходов.  Списание таких источников производят по ак-ту,  копия которого передается в территориальный центр госсанэпиднадзо-ра.                         4. Хранение источников      4.1. Имеющиеся в организации источники,  не находящиеся в  работе,должны храниться в отдельных специально оборудованных хранилищах, обес-печивающих их сохранность и исключающих доступ к ним  посторонних  лиц.Хранилища  должны,  как  правило,  размещаться на уровне нижних отметокздания (незатопляемый подвал,  1 этаж),  расположенного  на  охраняемойтерритории. Устройство хранилищ в жилых и общественных зданиях запреща-ется.     4.2. Доступ  посторонних лиц в хранилище и совместное хранение ис-точников с взрывоопасными,  горючими и другими подобными материалами недопускается.  На период полевых или разовых работ при необходимости ор-ганизуются временные хранилища.     4.3. Активность  источников,  находящихся  в хранилище,  не должнапревышать значений,  указанных в санитарно-эпидемиологическом  заключе-нии.     4.4. Планировка хранилища, площадь и защита помещений определяютсяс  учетом количества,  активности и характеристик излучения источников,подлежащих хранению. В хранилище предусматриваются следующие помещения:     - помещения  для хранения источников с необходимыми защитными уст-ройствами (колодцы, ниши, защитные контейнеры, сейфы и т.п.);     - вспомогательные помещения для дистанционного инструмента, транс-портных контейнеров, аппаратуры радиационного контроля, средств индиви-дуальной защиты, средств дезактивации, различной документации и т.п.     В помещениях хранилища должен быть размещен пожарный инвентарь.     4.5. В  наружной стене помещения хранилища предусматривается запи-раемый проем в виде окна или двери для подачи в хранилище и  выдачи  изнего контейнеров с источниками.     4.6. На наружные поверхности входной двери для персонала и  защит-ной  дверцы проема для контейнеров наносится знак радиационной опаснос-ти. По окончании рабочего дня двери закрываются и опечатываются.     4.7. Защитные  устройства для хранения источников (ниши,  колодцы,сейфы,  контейнеры и т.п.) выполняются так, чтобы при закладке или изв-лечении  отдельных  источников персонал не подвергался облучению от ос-тальных источников.     Мощность эквивалентной  дозы  на внешней поверхности защитных уст-ройств для хранения источников не должна превышать 12,0 мкЗв/ч.     4.8. Число защитных устройств для хранения источников выбирается сучетом количества находящихся в пользовании источников, включая два за-пасных (по одному для нейтронных и гамма-источников).     4.9. Мощность эквивалентной дозы,  на наружной  поверхности  стен,закрытых  дверей  и проемов хранилища или его ограждения,  исключающегодоступ посторонних лиц,  не должна превышать 1,0 мкЗв/ч. Расчет толщиныстен  производится с учетом возможного извлечения из защитного устройс-тва одного нейтронного или одного гамма-источника,  создающего наиболь-шую  мощность  дозы на внешней поверхности стен с учетом активности ис-точника и энергии его излучения.  Полы помещений хранилища должны  бытьровными и прочными. Каких-либо специальных требований к отделке помеще-ний не предъявляется.  Вентиляция, водоснабжение, отопление и освещениепомещений  хранилища  должны  удовлетворять требованиям соответствующихразделов санитарных норм проектирования промышленных предприятий.     4.10. Защитные колодцы в хранилище рекомендуется располагать, соб-людая рядность. Расстояние между рядами колодцев должно быть не менее 2м,  между  колодцами в ряду - не менее 1 м и между колодцами и стенкамихранилища - не менее 0,5 м.     Глубина колодцев должна быть не менее 2 м, и они должны быть обса-жены водонепроницаемыми трубами-стаканами с дном. Контакт труб-стакановс  грунтовыми  водами  должен быть исключен.  Верх труб-стаканов долженвыступать над уровнем пола,  но не более чем  на  5  см.  Трубы-стаканыдолжны  закрываться защитными крышками:  для нейтронных источников - изводородсодержащих материалов (парафин,  полиэтилен и  т.п.),  для  гам-ма-источников из металлов (чугун, сталь, свинец и т.п.).     4.11. В хранилище источники могут храниться в специальных  пеналахили в переносных контейнерах, помещаемых в защитные устройства для хра-нения.     4.12. Устройства для хранения источников легко открываются и имеютчеткую маркировку на наружной поверхности с указанием радионуклида, ви-да источника и его активности.     Карта-схема размещения источников в хранилище хранится у лица, от-ветственного за учет и хранение источников.     4.13. Закладку пеналов и контейнеров с источниками в защитные уст-ройства и их извлечение следует выполнять дистанционно при помощи тель-фера или другого приспособления.     4.14. Порядок и условия организации временного хранения источниковв полевых условиях согласуются с территориальным органом госсанэпиднад-зора,  осуществляющим  надзор на территории,  на которой предполагаетсяразместить временное хранилище.     4.15. Для  временного хранения источников в полевых условиях реко-мендуется использовать транспортные или переносные контейнеры, помещае-мые в будку,  фургон,  сарай и т.п.,  которые по окончании рабочего дняследует запирать и опечатывать.  Место для временного хранения источни-ков оборудуется техническими средствами,  исключающими возможность дос-тупа к ним посторонних лиц и их несанкционированного использования.     Временное хранение источников допускается в закрытом кузове транс-портного средства на охраняемой территории хранилища,  если они достав-лены туда в нерабочее время. Транспортное средство в этом случае сдает-ся охране в опечатанном виде.  В случае невозможности выполнения  этоготребования должна быть организована круглосуточная охрана источников.     4.16. Временное хранение источников может также  осуществляться  вспециальных пеналах,  помещаемых на прочном тросе (шнуре и т.п.), в об-саженные скважины.  Дно скважин должно находиться выше  уровня  стояниягрунтовых вод,  а их устья необходимо закрывать крышками,  исключающимивозможность попадания посторонних предметов и влаги.  Над устьями сква-жин  рекомендуется устраивать навес.  Скважины должны иметь ограждение,исключающее доступ к ним посторонних лиц.     4.17. Мощность эквивалентной дозы излучения на наружных поверхнос-тях мест для временного хранения  источников  (будки,  фургона,  сарая,закрытого кузова транспортного средства и т.п.) или ограждений,  исклю-чающих доступ посторонних лиц к месту временного  хранения  источников,не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.  На наружных поверхностях мест хранения(ограждения) должны устанавливаться знаки радиационной  опасности,  от-четливо видимые с расстояния не менее 3 м.                     5. Транспортирование источников      5.1. Транспортирование источников осуществляется в специальных за-щитных,  транспортных или переносных контейнерах, допущенных в установ-ленном порядке для транспортирования источников данного типа,  в специ-ально оборудованной для этих целей  автомашине  (автоприцепе),  имеющейсанитарно-эпидемиологическое заключение органов госсанэпиднадзора о со-ответствии санитарным  правилам.  Транспортирование  источников  должнопроизводиться с соблюдением требований ОСПОРБ-99 и специальных санитар-ных правил обеспечения радиационной безопасности при  транспортированиирадиоактивных материалов.     5.2. Источники, активность которых не превышает величин, приведен-ных в прилож. 1, могут перевозиться в транспортных упаковочных комплек-тах (далее - радиационная упаковка) типа А.  При большей активности ис-точников, они должны перевозиться в радиационной упаковке типа В.     5.3. В зависимости от значений мощности эквивалентной дозы излуче-ния на поверхности радиационной упаковки и на расстоянии 1 м от нее ра-диационные упаковки делятся на  4  транспортные  категории  (см.  табл.5.1).  При  радиометрических исследованиях разрезов буровых скважин ис-точники,  как правило,  транспортируются в  радиационных  упаковках  IIтранспортной категории, но не выше III.                                                             Таблица 5.1              Транспортные категории радиационных упаковок -----------------------------------------------------------------------| Максимальное значение | Максимальное значение |    Транспортная     ||мощности дозы излучения|мощности дозы излучения|      категория      || в любой точке внешней |    в любой точке на   |                     ||  поверхности, МЗВ/ч   |  расстоянии 1,0 м от  |                     ||                       |  поверхности, мкЗв/ч  |                     ||-----------------------|-----------------------|---------------------||     (<=) 0,005="" |=""><=) 1="" |="" i="" |="" |=""> 0,005-0,5        |        > 1-10         |          II         ||      > 0,5-2,0        |       > 10-100        |          III        ||     > 2,0-10,0        |        > 100          |III - на условиях    ||                       |                       |исключительного      ||                       |                       |использования        |-----------------------------------------------------------------------     5.4. Транспортирование источников производится с учетом требованийспециальных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности притранспортировании радиоактивных материалов. На каждую радиационную упа-ковку наносится знак радиационной опасности, обозначение типа упаковоч-ного комплекта и этикетка транспортной категории.     5.5. На внешней поверхности радиационной упаковки следует  предус-мотреть  устройства для установки пломбы,  расположенные таким образом,чтобы исключалась возможность вскрытия упаковки без повреждения пломбы,а также срыва ее при транспортировании.     5.6. Транспортирование источников внутри  помещений,  а  также  потерритории  организации,  на которую распространяется действие санитар-но-эпидемиологического заключения,  следует производить в  транспортныхили  переносных  защитных  контейнерах на специальных транспортных уст-ройствах (тележках, автокарах и т.п.) с соблюдением требований НРБ-99 иОСПОРБ-99.     5.7. Транспортирование источника на расстояние до 100 м может осу-ществляться в переносном контейнере двумя лицами (персонал группы А) наштанге длиной не менее 1 м.  Штанга должна иметь  приспособления,  пре-пятствующие соскальзыванию контейнера при его переноске.     5.8. При перевозке радиационных упаковок на автомобилях без специ-ального оборудования мощность эквивалентной дозы техногенного излучения(за вычетом природного радиационного фона) в кабине водителя не  должнапревышать 2,5 мкЗв/ч. Водитель при этом должен быть отнесен к персоналугруппы Б,  и годовая эффективная доза  его  техногенного  облучения  недолжна  превышать 5 МЗВ.  При перевозке радиационных упаковок на специ-ально оборудованных для этой цели  автомобилях  мощность  эквивалентнойдозы  техногенного излучения (за вычетом природного радиационного фона)в кабине водителя и в специальном отсеке  кузова,  предназначенном  дляразмещения персонала группы А,  не должна превышать 12,0 мкЗв/ч.  Води-тель при этом должен быть отнесен к персоналу группы А,  и годовая  эф-фективная доза его техногенного облучения не должна превышать 20 МЗВ.     5.9. Радиационные упаковки при перевозке должны быть  размещены  иэкранированы  таким образом,  чтобы мощность эквивалентной дозы в любойточке наружной поверхности кузова автомобиля не превышала 2,0 МЗВ/ч,  ана расстоянии 1 м от этих поверхностей - 0,1 МЗВ/ч.     5.10. Совместная перевозка источников и людей в кузове  автомашинызапрещена,  за исключением случая,  когда в кузове оборудован отдельныйспециальный отсек для размещения  персонала  с  соблюдением  требованийп.5.8 настоящих правил.     5.11. При перевозке радиационных упаковок для снижения доз облуче-ния людей, находящихся в кабине автомобиля или в отдельном отсеке кузо-ва, между местом размещения людей и радиационными упаковками (при пере-возке источников в кузове) целесообразно размещать обычные грузы в нес-гораемой таре.  Допустимое значение мощности дозы в  местах  нахождениялюдей при перевозке радиационных упаковок зависит от категории работни-ков.  Мощность эквивалентной дозы техногенного  излучения  (за  вычетомприродного радиационного фона) не должна превышать:     - 12,0 мкЗв/ч - в местах нахождения персонала группы А;     - 2,5 мкЗв/ч - в местах нахождения персонала группы Б;     - 0,12 мкЗв/ч - в местах нахождения лиц из населения. Те же значе-ния мощности дозы не должны превышаться при одновременной перевозке лю-дей в кузове автомобиля и радиационных упаковок в автоприцепе.     5.12. При  перевозке радиационных упаковок их сопровождает лицо изчисла персонала.     5.13. Перед  погрузкой подготовленных и опломбированных радиацион-ных упаковок отправитель измеряет мощность эквивалентной дозы излучениякаждой упаковки для определения транспортного индекса.     5.14. Радиационные упаковки  размещаются  так,  чтобы  выполнялисьтребования п.п.  5.8-5.11 настоящих правил. Крепление упаковок для иск-лючения возможности их перемещения во время движения,  при  торможении,на поворотах и т.д. проводится под контролем водителя.     5.15. Результаты проверки  правильности  определения  транспортнойкатегории  и  транспортного индекса отправитель должен записать на эти-кетках транспортной категории.     В сопроводительной накладной следует указать наименование источни-ка,  транспортную категорию,  транспортный индекс и массу  радиационнойупаковки, а также результаты определения уровней мощностей доз.     5.16. Перед выездом на линию транспортных средств,  выделенных дляперевозки  источников,  руководитель работ,  связанных с необходимостьютранспортирования источников,  обязан провести подробный инструктаж во-дителей  и  сопровождающих  лиц в объеме действующей в организации инс-трукции по мерам радиационной безопасности. Во время инструктажа каждо-му  водителю  должен быть назван обязательный наиболее безопасный опти-мальный маршрут движения и пункты,  в которые  следует  обращаться  приаварии.  Водитель обязан иметь маршрутный лист, подписанный руководите-лем работ,  и точно следовать указаниям,  зафиксированным в  маршрутномлисте.     5.17. Во время движения транспортного средства, загруженного ради-ационными упаковками,  водитель (или сопровождающее лицо) должны соблю-дать установленную для опасных грузов скорость транспортного  средства.Они обязаны периодически проверять наличие пломб,  а также правильностькрепления и положения упаковок,  и в случае их смещения или  ослаблениякрепления  - немедленно принять меры к восстановлению нормального поло-жения или крепления радиационных упаковок.     5.18. Запрещается  стоянка  транспортных  средств  с радиационнымиупаковками в местах постоянного пребывания людей,  а также рядом с дру-гими транспортными средствами, перевозящими людей или опасные грузы.     5.19. При транспортировании радиационных упаковок на  воздушных  иводных  транспортных  средствах без специального оборудования (вертоле-тах, катерах и т.п.) радиационные упаковки должны быть размещены тольковнутри транспортных средств с соблюдением требований п.п. 5.8-5.11 нас-тоящих правил.              6. Работа с источниками на буровых скважинах      6.1. К работам с источниками допускаются только лица, удовлетворя-ющие требованиям п.2.7 настоящих правил. Все работы с источниками необ-ходимо выполнять в минимально короткие сроки и  распределять  их  междуработающими так, чтобы дозы облучения каждого были минимальными.     6.2. До начала работ с источниками скважина подготавливается такимобразом, чтобы обеспечивалось свободное прохождение скважинного приборапо ее стволу без прихвата.     6.3. Все операции с источниками на буровых скважинах выполняются спомощью устройств и приспособлений для дистанционной работы  в  строгойтехнологической последовательности,  определяемой инструкцией по радиа-ционной безопасности.     6.4. Устройства  и приспособления для дистанционной работы обеспе-чивают захват и удержание источника при  извлечении  из  защитных  уст-ройств,  помещение и закрепление его в зондовом устройстве, подсоедине-ние зондового устройства к скважинному прибору, поддержание и направле-ние  скважинного прибора в устье скважины,  а также выполнение обратныхопераций.     6.5. После доставки источника или зондового устройства (хвостовикаскважинного прибора с источником) на буровую площадку немедленно  прис-тупают  к работе с источником на скважине или помещают его в место вре-менного хранения с учетом требований п.п. 4.14-4.17 настоящих правил.     6.6. Установка источника в зондовое устройство и подсоединение егок скважинному прибору производится только после предварительной очисткизондового устройства и места его подсоединения к скважинному прибору отпеска, глины и других загрязнений.     6.7. Подъем  и  опускание скважинного прибора в устье скважины,  атакже извлечение его из скважины должны производиться с  помощью  буро-вой, автомобильной или ручной лебедок.     6.8. После окончания всех работ с источником на скважине он извле-кается  из скважинного прибора и хранится в соответствии с требованиямип.п. 4.14-4.17 настоящих правил до момента отправки к месту хранения.                      7. Производственный контроль      7.1. В организации,  проводящей работы с источниками,  должен осу-ществляться производственный радиационный контроль,  основной целью ко-торого является контроль за соблюдением требований  НРБ-99,  ОСПОРБ-99,настоящих правил и получение информации о дозах облучения персонала.     Программа производственного радиационного контроля разрабатываетсядо  начала работ с источниками с учетом конкретных методов и технологииих использования и согласовывается с главным врачом (заместителем глав-ного  врача) центра госсанэпиднадзора,  осуществляющего государственныйсанитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью организации, и ут-верждается руководителем организации.     7.2. В зависимости от объема и характера работ с источниками  про-изводственный радиационный контроль осуществляется службой радиационнойбезопасности или специально назначенным администрацией организации  ли-цом, ответственным за радиационную безопасность. При планировании рабо-ты службы радиационной безопасности следует  предусматривать  необходи-мость обеспечения радиационного контроля при всех потенциально радиаци-онно опасных операциях.  Численность службы  радиационной  безопасностиустанавливается таким образом,  чтобы обеспечить эффективный радиацион-ный контроль при всех радиационно опасных работах.     7.3. Производственному  радиационному контролю подлежат радиацион-ная обстановка на объекте (буровой площадке, местах хранения источникови др.) и индивидуальные дозы облучения персонала.     7.4. Производственный радиационный контроль должен включать:     а) периодический  контроль  за  мощностью  дозы  гамма-излучения иплотностью потока нейтронов на рабочих местах,  на  поверхности  транс-портных средств и защитных устройств,  в смежных помещениях и на приле-гающих участках территории объекта - не реже одного раза  в  квартал  ипри каждом изменении характера работ;     б) постоянный индивидуальный  дозиметрический  контроль  персоналагруппы А, в т.ч. и при проведении разовых работ и при транспортированииисточников (при отсутствии приборов для индивидуального дозиметрическо-го контроля персонала,  работающего с нейтронными источниками, допуска-ется оценивать дозы их облучения расчетным методом);     в) периодический  контроль  радиоактивного  загрязнения внутреннихповерхностей контейнеров для переноски,  транспортирования  и  храненияисточников;     г) проверку наличия источников в контейнерах и в приборах  при  ихвыдаче, возврате и поступлении в хранилище.     7.5. При проведении индивидуального дозиметрического контроля пер-сонала группы А ведется учет квартальных доз,  годовой эффективной дозыи суммарной дозы производственного облучения  техногенными  источникамиза  весь  период профессиональной деятельности.  Индивидуальные годовыеэффективные дозы персонала фиксируются в карточках учета индивидуальныхдоз (рекомендуемая форма приведена в прилож.  2). Карточки следует хра-нить в течение 50 лет после увольнения работника.     Копия данных об облучении работника в случае его перехода в другуюорганизацию, где проводятся работы с применением источников, должна пе-редаваться на новое место работы;  оригинал должен храниться на прежнемместе работы.     Данные о  дозах облучения прикомандированных лиц должны сообщатьсяпо месту их постоянной работы.     7.6. С  целью  оперативного контроля за радиационной обстановкой идля планирования мероприятий по защите персонала должны устанавливатьсяконтрольные  уровни  мощности  дозы  гамма-излучения,  плотности потоканейтронов и дозы внешнего облучения.     7.7. Значения контрольных уровней должны гарантировать ограничениедоз облучения персонала в соответствии с НРБ-99.                 8. Мероприятия при радиационных авариях      8.1. Радиационной аварией следует считать любую потерю  управленияисточником,  вызванную неисправностью оборудования, неправильными дейс-твиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причина-ми,  которые могли привести или привели к облучению людей выше установ-ленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды. К радиаци-онным авариям относятся,  в частности, утеря или разгерметизация источ-ников,  их оставление в скважине в результате обрыва кабеля скважинногоприбора.     8.2. На объекте,  где проводятся работы с источниками, должна бытьинструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях,  в которой пе-речисляются возможные аварийные ситуации при проведении работ и  мероп-риятия по их ликвидации.     8.3. При радиационной аварии принимаются все необходимые  меры  поее локализации,  выявлению пострадавших и оказанию им необходимой помо-щи.     8.4. Во  всех случаях установления факта радиационной аварии адми-нистрация организации обязана проинформировать  органы  государственнойвласти,  в т.ч.  республиканские органы исполнительной власти, осущест-вляющие государственный надзор и контроль в области обеспечения  радиа-ционной безопасности, а также органы местного самоуправления и террито-риальный центр госсанэпиднадзора.     8.5. Комиссия  по  ликвидации  последствий  аварии обязана оценитьвозможные дозы облучения персонала и других лиц в результате радиацион-ной аварии. Лица, у которых ожидаемая годовая эффективная доза превыша-ет 200 МЗВ, должны быть направлены на стационарное медицинское обследо-вание  в лечебное учреждение по указанию территориального центра госса-нэпиднадзора.     8.6. При  обнаружении факта утраты источника или использования егодля целей, не предусмотренных технологией работы, администрация органи-зации  проводит расследование и принимает меры к поиску утраченного ис-точника.     8.7. В случае обнаружения повреждения или отсутствия пломбы на ра-диационной упаковке с источниками во время ее транспортирования необхо-димо с помощью дозиметрических приборов убедиться в наличии источника врадиационной упаковке. При наличии источника продолжать движение к мес-ту назначения.  В случае пропажи источника лицо,  сопровождающее источ-ник, оповещает о происшествии руководителя работ, территориальные цент-ры госсанэпиднадзора и соответствующие органы.     8.8. В случае прихвата скважинного прибора с источником работы  наскважине  необходимо прекратить и поставить в известность о случившемсяадминистрацию организации, проводившей работы с источником, и заказчикаработ,  которые  составляют план и принимают меры по освобождению сква-жинного прибора (расхаживание прибора,  работы по освобождению кабеля сиспользованием бурового инструмента и т.д.). В дальнейшем действовать всоответствии с составленным планом для извлечения скважинного прибора систочником из скважины.     8.9. При установлении факта невозможности извлечения прибора адми-нистрация организации, проводившей работы с источником, и заказчика ра-бот составляют план работы по захоронению источника в скважине.  В  немкроме  методов досылки прибора на забой и цементирования скважины наме-чаются конкретные мероприятия,  исключающие возможность загрязнения ра-диоактивными  веществами оборудования и территории буровой,  пройденныхскважиной подземных горизонтов, в особенности водоносных, а также облу-чения  персонала  и отдельных лиц из населения.  По окончании указанныхработ администрацией организации,  проводившей работы с  источником,  изаказчиком  работ составляется в 5 экземплярах акт об окончании аварий-ных работ.  К каждому экземпляру акта прилагается заполненная  санитар-но-эпидемиологическая характеристика захоронения для скважины с захоро-ненным радионуклидным источником (СЗРИ), содержащая полную информацию озахоронении  в  ней источника,  прогноз возможности выхода активности вводяные пласты и рекомендации по ограничению отдельных  видов  работ  взоне захоронения. Форма санитарно-эпидемиологической характеристики за-хоронения приведена в прилож.  3. По одному экземпляру акта (с приложе-нием) представляют владельцу скважины,  организации, проводившей работыс источником, в территориальный центр госсанэпиднадзора. Все такие слу-чаи  ежегодно  отражаются в радиационно-гигиеническом паспорте террито-рии.     8.10. В  случае разгерметизации источника в скважине и радиоактив-ного загрязнения выходящего из скважины бурового раствора все работы наскважине  прекращаются.  Лица,  не  связанные с ликвидацией последствийаварии,  удаляются за пределы зоны возможного распространения  радиоак-тивного  загрязнения.  Проводится  радиометрическое  обследование местааварии и устанавливается граница зоны радиоактивного загрязнения, кото-рая затем ограждается. На ограждении устанавливаются знаки радиационнойопасности,  отчетливо видимые с расстояния не менее 3 м. Весь персонал,находившийся в зоне радиоактивного загрязнения,  должен быть подвергнуттщательному радиометрическому контролю и для него должны  быть  оцененыдозы облучения.     8.11. При подготовке котлована для локализации загрязненного буро-вого  раствора следует исключать контакт бурового раствора с грунтовымиводами.  Объем котлована следует рассчитывать так, чтобы при заполненииего  буровым  раствором  уровень последнего находился не ближе 1,5 м отверхней отметки котлована.  По окончании работ котлован должен быть за-сыпан  глинистым грунтом,  утрамбован и огражден.  На месте захоронениярадиоактивного раствора  должны  быть  установлены  знаки  радиационнойопасности.  Ограждение  и  знаки  радиационной опасности сохраняются доснижения мощности дозы излучения техногенных радионуклидов (над природ-ным фоном) на поверхности котлована до 0,12 мкЗв/ч. Расположение котло-вана выбирается в местах, удаленных от мест проживания и нахождения лю-дей. О месте расположения котлована оповещаются органы местного самоуп-равления.     8.12. В  случае обнаружения разгерметизации источника вне скважинынеобходимо упаковать его в пленочную или другую герметичную  тару,  по-местить  в отдельное защитное устройство и направить в специализирован-ный пункт захоронения.  Необходимо также выполнить мероприятия, предус-мотренные в п.8.10 настоящих правил.     8.13. При обнаружении  радиоактивного  загрязнения  места  аварии,оборудования, инструмента и т.п. необходимо провести его дезактивацию.     8.14. При обнаружении радиоактивного  загрязнения  внутренней  по-верхности контейнера принимаются меры к обнаружению источника, потеряв-шего герметичность,  и установлению причин, приведших к его разгермети-зации,  а также обнаружению возможного радиоактивного загрязнения рабо-чих поверхностей,  транспортных средств, оборудования и одежды. О фактеразгерметизации источника оповещается территориальный центр госсанэпид-надзора.                                                             Приложение 1           Минимально значимая активность (МЗА) и максимальная          активность радионуклидов в источниках, допускаемых                к перевозке в транспортных упаковочных                        комплектах типа А (А1) -----------------------------------------------------------------------|      Радионуклид      |      МЗА, МБк(*)      |      A1, ТБк(**)    ||-----------------------|-----------------------|---------------------||         55Fe          |          1            |         40          ||         57Со          |          1            |          0,5        ||         60Со          |          0,1          |          0,4        ||         65Zn          |          1            |          2          ||         75Se          |          1            |          3          ||         109Cd         |          1            |         30          ||         124Sb         |          1            |          0,6        ||         134Cs         |          0,01         |          0,7        ||         137Cs         |          0,01         |          0,5        ||         139Ce         |          1            |          7          ||         144Ce         |          0,1          |          0,2        ||         147Pm         |         10            |         40          ||         153Gd         |         10            |         10          ||         170Tm         |          1            |          3          ||         181W          |         10            |         30          ||         210Po         |          0,01         |         40          ||         238Pu         |          0,01         |         10          ||         241Am         |          0,01         |         10          ||         252Cf         |          0,01         |          0,05       ||---------------------------------------------------------------------||(*) 1 МБк = 10(6) Бк                                                 ||(**) 1 ТБк = 10(12) Бк                                               |-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 2                                КАРТОЧКА             учета индивидуальных доз облучения персонала ________________________________________              _________________(наименование учреждения, подразделения)              (дата заполнения)               Карточка учета индивидуальных доз N _______      1. _____________________________ 2. __________________ 3. ________            фамилия, имя, отчество          год рождения          пол     4. _______________________________________________________________                     должность, домашний адрес, телефон     Стаж работы в радиационно опасных условиях _______________________     Общая доза облучения на момент заполнения карты __________________-----------------------------------------------------------------------|Год|Характер работы|Квартальные|Годовая|Примечание|      Подписи     ||   |               | дозы, МЗВ |  доза,|          |------------------||   |               |-----------|  МЗВ  |          |дозимет-|начальник||   |               |I|II|III|IV|       |          |  рист  |  службы ||   |               | |  |   |  |       |          |        | радиаци-||   |               | |  |   |  |       |          |        |  онной  ||   |               | |  |   |  |       |          |        | безопас-||   |               | |  |   |  |       |          |        |  ности  ||---|---------------|-|--|---|--|-------|----------|--------|---------||---|---------------|-|--|---|--|-------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 3         Санитарно-эпидемиологическая характеристика захоронения -----------------------------------------------------------------------|       Санитарно эпидемиологическая характеристика захоронения       ||---------------------------------------------------------------------||             1. Организация, допустившая обрыв источника             ||                                                                     ||1.1. Наименование организации (предприятия) _________________________||1.2. Ведомственная принадлежность ___________________________________||1.3. Индекс ____________________ 1.4. Область _______________________||1.5. Район _____________________ 1.6. Населенный пункт ______________||1.7. Улица __________________________________________________________||1.8. Дом ____________________________________________________________||(*) Информации этого раздела заполняется по состоянию на момент обры-||ва источника.                                                        ||---------------------------------------------------------------------||  2. Организация, во владении (распоряжении) которой находится СЗРИ  ||                                                                     ||2.1. Наименование организации (предприятия) _________________________||2.2. Ведомственная принадлежность ___________________________________||2.3. Индекс ____________________ 2.4. Область _______________________||2.5. Район _____________________ 2.6. Населенный пункт ______________||2.7. Улица _____________________ 2.8. Дом ___________________________||2.9. Телефон администрации: _______________ 2.10. Факс: _____________||2.11. Продолжительность владения (распоряжения) участком с СЗРИ _____||_________________________________________________________________ лет||(*) Информация этого раздела заполняется по состоянию на  момент  за-||полнения.                                                            ||---------------------------------------------------------------------||                       3. Местоположение СЗРИ                        ||                                                                     ||3.1. Наименование месторождения: ____________________________________||3.2. Скважина N _________________ 3.3. Куст N _______________________||3.4. Географические координаты скважины:                             ||_________ градусов _________ минут ___________ секунд северной широты||_________ градусов _________ минут _________ секунд восточной долготы||---------------------------------------------------------------------||         4. Параметры оборванного радионуклидного источника          ||                                                                     ||4.1. Тип (марка) источника ____________ 4.2. Заводской номер ________||4.3. Радионуклид ______________ 4.4. Активность(*) ______________ МБк||4.4. Период полураспада _____________________________________________||4.5. Дата изготовления источника ____________________________________||4.6. Дата захоронения источника _____________________________________||4.7. Назначенный срок эксплуатации источника ____________________ лет||(*) Активность источника приводится по паспорту (на момент изготовле-||ния).                                                                ||---------------------------------------------------------------------||     5. Геофизический снаряд, содержащий радионуклидный источник     ||                                                                     ||5.1. Тип (марка) __________________ 5.2. Заводской номер ____________||5.3. Дата изготовления ______________________________________________||5.4. Паспортный срок эксплуатации ___________________________________||5.5. Характеристика износа __________________________________________||_____________________________________________________________________||---------------------------------------------------------------------||                 6. Параметры захоронения источника                  ||                                                                     ||6.1. Глубина захоронения источника _______________________________ м.||6.2. Высота цементного моста _____________________________________ м.||6.3. Расстояние до продуктивного пласта __________________ м скважина||не эксплуатируется.                                                  ||6.4. Расстояние до водоносного горизонта _________________ м горизонт||не используется для водоснабжения.                                   ||---------------------------------------------------------------------||          7. Геологические характеристики зоны захоронения           ||_____________________________________________________________________||_____________________________________________________________________||---------------------------------------------------------------------||             8. Краткое описание технологии захоронения              ||                                                                     ||_____________________________________________________________________||_____________________________________________________________________||---------------------------------------------------------------------||                    9. Дополнительная информация                     ||                                                                     ||_____________________________________________________________________||_____________________________________________________________________||---------------------------------------------------------------------||       10. Долгосрочный прогноз и эксплуатационные ограничения       ||                                                                     ||_____________________________________________________________________||_____________________________________________________________________||---------------------------------------------------------------------||                  11. Подписи и печать организации                   ||                                                                     ||____________________________________ ___________ ____________________||   (Должность лица, заполнявшего      (Подпись)    (Фамилия, И.,О.)  ||           характеристику)                                           ||                                                                     ||____________________________________ ___________ ____________________||(Должность руководителя организации)  (Подпись)    (Фамилия, И.,О.)  ||                                                                     ||(Дата)                                           М.П.                |-----------------------------------------------------------------------
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