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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 августа 2018 года № 381

г.Бишкек, Дом Правительства от 13 сентября 2001 года N 560            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О внесении дополнений в постановление Правительства           Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года N 33         "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной         безопасности для предприятий, организаций, учреждений                 и жилого фонда Кыргызской Республики"     Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1. Дополнить раздел N 2 части III "Общественные  и  жилые  здания"Правил  пожарной безопасности для предприятий, организаций, учрежденийи  жилого  фонда  Кыргызской Республики", утвержденных  постановлениемПравительства  Кыргызской Республики от 8  февраля  1995  года  N  33,главой N 6 следующего содержания:                               "Глава 6              Юрты, палаточные городки и другие временные        сооружения, возводимые в период проведения праздничных,          торжественных мероприятий и при стихийных бедствиях     III-2-6.1. Ко всем юртам,  палаткам и другим временным сооружениям(далее   -  юртам),  пожарным  водоисточникам,  а  также  к  пожарномуинвентарю и оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ.    III-2-6.2.  Сгораемые   декорации и  другие  временные  деревянныесооружения должны быть обработаны огнезащитным составом.    III-2.6.3. Места проведения фейерверков, салютов должны находитьсяна  расстоянии,   исключающем попадание искр пиротехнических   изделийна сгораемые декорации, сооружения, юрты.    III-2.6.4. При установке юрт необходимо соблюдать  противопожарныеразрывы:   расстояния от других зданий и сооружений и  между  группамиюрт  должно  быть  не менее 18 метров (группа юрт  не  более  10  шт);расстояние  между   отдельно  стоящими  юртами в одной  группе  должнобыть  не менее 5 метров, между кварталами юрт (квартал - не более  100юрт) расстояние не менее 30 метров.    III-2-6.5. Осветительная  электросеть  юрт  и временных сооруженийдолжна  быть  смонтирована  так,  чтобы светильники  располагались  нарасстоянии   не   менее 0,5 метра от сгораемых конструкций  и  горючихматериалом.  Электрические  светильники  должны  иметь  закрытое   илизащищенное     исполнение    (со    стеклянными    плафонами),     илисветорассеиватели из несгораемых материалов.    III-2-6.6. Воздушные линии электропередачи должны располагаться нарасстоянии  не  менее  полуторократной  высоты  опоры  от  юрт,    припрокладке  от  юрты  к юрте электропроводка должна быть  проведена  навысоте не менее 3,5 метра от уровня земли и не иметь провисаний.    III-2-6.7. В юртах запрещается:    - применять  для  освещения  керосиновые  лампы и другие приборы сприменением ЛВЖ и ГЖ;    - установка и использование печей для приготовления пищи на жидкомтопливе   и   твердом   топливе  (разрешается  установка   печей   дляприготовления   пищи  на  твердом  топливе снаружи юрты на  расстояниине  менее  3-х  метров, при этом топка печи должна иметь закрывающуюсядверцу).    2.   Дополнить   приложение  1  "Сборник  норм  первичных  средствпожаротушения" вышеназванных Правил подпунктами следующего содержания:              "Нормы первичных средств пожаротушения юрт,          палаточных городков и других временных сооружений,       возводимых в период проведения праздничных, торжественных                 мероприятий и при стихийных бедствиях     Каждый  квартал  юрт  (100  шт)  должен  быть  обеспечен  пожарнымводоемом  (вкопанной в землю цистерной с водой), емкостью не менее  10куб.м  и  указателем места расположения пожарного водоема,   а  каждаягруппа   юрт  (10  шт)  должна  обеспечиваться  1  пожарным  щитом   снеобходимым инвентарем согласно ГОСТ 12.04.026-76 (2 огнетушителя ОХП-10,  2  багра, 2 лопаты, 2 ведра, ящик с песком - 0,5 куб.м,  бочка  сводой - 250 л).               Нормы первичных средств пожаротушения мест                   переработки, хранения, реализации                      и применения нефтепродуктов     В   местах   переработки,   хранения,  реализации   и   применениянефтепродуктов   необходимо  иметь  запас  пенообразователя   согласноследующей  таблице:-----------------------------------------------------------------------|    Нефтепродукты      |  Количество пенообразователя |  Примечание  ||                       |(в литрах) на 1 кв.м расчетной|              ||                       |площади тушения нефтепродуктов|              ||-----------------------|------------------------------|--------------||1. Нефть и             |              15              |Площадь       ||нефтепродукты с        |                              |тушения       ||температурой вспышки   |                              |рассчитывается||28 градусов и ниже     |                              |согласно СНиП ||                       |                              |2.11.03-93    ||-----------------------|------------------------------|--------------||2. То же, с            |              10              |     -"-      ||температурой вспышки   |                              |              ||выше 28 градусов       |                              |              |-----------------------------------------------------------------------    3.    Руководителям   министерств,   государственных    комитетов,административных   ведомств,    государственных   комиссий,    местныхгосударственных   администраций,   органов  местного   самоуправления,предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственностиорганизовать   изучение   и   выполнение   настоящих   дополнений   наподведомственных объектах.    4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наМинистерство внутренних дел Кыргызской Республики.    5.  Опубликовать  настоящее постановление  в  средствах   массовойинформации.     Первый вице-премьер-министр    Кыргызской Республики                             Н.Танаев
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