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Утвержден 
 постановлением Правительства 
 Республики Кыргызстан 
 от 27 февраля 1992 года N 52
ПОРЯДОК 
 выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических и других станций уполномоченного органа в области гидрометеорологической деятельности
(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2016 года № 377)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Кыргызстан от 22 июля 1991 года N 354 "О сохранности гидрометеорологических и других станций и постов, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды в Республике Кыргызстан" и устанавливает порядок выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических и других станций.
2. Вокруг гидрометеорологических и других станций устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий станций на 100 метров во все стороны.
3. В охранных зонах гидрометеорологических и других станций, входящих в перечень реперных климатических станций вековой сети гидрометеорологических наблюдений, запрещается:
- возводить любые здания и сооружения;
- сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;
- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;
- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта и механизмов;
- сооружать причалы и пристани;
- производить дноуглубительные и землечерпательные работы;
- производить добычу рыбы, а также водных животных и растений.
4. В охранных зонах гидрометеорологических и других станций, не входящих в перечень реперных, работы, указанные в пункте 3 могут производиться с согласия уполномоченного органа в области гидрометеорологической деятельности.
(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2016 года № 377)
5. В состав гидрометеорологических и других станций и постов, на которые распространяется настоящий Порядок, входят:
- метеорологические площадки (ограниченные участки земли, на которых размещены установки и устройства для метеорологических измерений);
- метеорологические и аэрологические радиолокационные станции (РЛС);
- гидрометрические устройства и установки (люлечные переправы, гидромостики, сваи, рейки, футштоки, вехи, буйки, вышки, самописцы уровня воды, расходомеры, пункты отбора проб воды и т.п.);
- водоиспарительные площадки:
- теплобалансовые площадки;
- установки и устройства контроля загрязнения природной среды;
- опытные площадки;
- антенные поля приемопередающих радиостанций в пределах охранной зоны линии связи;
- плоты;
- автономные источники электроэнергии.
6. В охранных зонах гидрометеорологических станций всех видов, производящих приземные наблюдения, выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих минимальных расстояниях от внешней границы метеорологической площадки:
- возведение зданий и сооружений - не менее 10-кратной высоты одиночных зданий, сооружений и не менее 20-кратной высоты зданий и сооружений, образующих непрерывную или практически непрерывную полосу значительной протяженности вдоль метеорологической площадки;
- высаживание деревьев и кустарников - не менее 10-кратной высоты отдельных деревьев, кустарников и не менее 30-кратной высоты полос леса значительной протяженности вдоль метеорологической площадки:
- создание небольших искусственных водоемов и водотоков, орошение (полив) сельскохозяйственных культур - 60 метров;
- прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство значительной планировки грунта - 100 метров;
- устройство стоянок транспорта и других машин и механизмов, свалок мусора, слива раствора кислот, солей, щелочей, складирование удобрений - 150 метров;
- прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса - 200 метров.
7. В охранных зонах береговых станций, производящих гидрометеорологические наблюдения, выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих минимальных расстояниях от гидрометеорологических устройств и установок:
- швартовка судов - 25 метров;
- установка водозаборов - 50 метров;
- бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами - 100 метров (от буев, указывающих на установку гидрометрических приборов);
- строительство дорожных мостов - 100 метров (от гидрометрических устройств);
- производство геологоразведочных работ - 100 метром (от устройств, а также буев, указывающих на установку приборов);
- сооружение причалов, пристаней, волноломов, производство дноуглубительных, землечерпальных работ и намыва берега - 150 метров;
- лов рыбы и морепродуктов - 150 метров (от устройств, а также от буев, указывающих на установку приборов).
В пределах охранных зон всех видов станций, производящих радиозондирование атмосферы, метеорологические радиолокационные наблюдения, выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих минимальных расстояниях от установок соответствующих РЛС:
- возведение зданий и сооружений - 270 метров;
- прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса, высоковольтных линий электропередачи, мощных силовых электроустановок - 300 метров.
8. Для проведения в охранных зонах гидрометеорологических станций работ, указанных в пункте 3 Порядка, землевладельцы и землепользователи должны получить письменное согласие уполномоченного органа в области гидрометеорологической деятельности, в систему которого входит гидрометеорологическая станция.
Перед началом работ, но не позднее чем за 10 дней, землепользователи обязаны письменно предупредить об этом гидрометеорологическую станцию, в охранной зоне которой будет выполняться данная работа, ранее согласованная с уполномоченным органом в области гидрометеорологической деятельности.
Примечание. Расстояния, указанные в пунктах 6 и 7, установлены с учетом технических и других требований, предъявляемых к соответствующим наблюдениям, на основании утвержденных нормативных документов (наставлений, руководств, инструкций и т.п.).
(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2016 года № 377)
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