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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Указом Президента КР от 10 июля 2025 года УП № 203

Утверждено Указом Президента Кыргызской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ
о технических характеристиках особого знака "Ак Шумкар", орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям и Почетной грамоте Кыргызской Республики
Настоящее Положение о технических характеристиках особого знака "Ак Шумкар", орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям и Почетной грамоте Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики" и включает в себя технические характеристики особого знака "Ак Шумкар", орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям и Почетной грамоте Кыргызской Республики (далее - государственные награды и нагрудные знаки) и требования к их качеству.
1. Общие требования к государственным наградам и нагрудным знакам
1. По внешнему виду государственные награды и нагрудные знаки должны соответствовать описаниям, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении описаний особого знака "Ак Шумкар", орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям и Почетной грамоте Кыргызской Республики" от 27 ноября 2019 года № 164, а также их техническим эскизам, согласно приложениям к настоящему Положению.
2. Размеры, материалы, массы деталей и вес государственных наград и нагрудных знаков должны соответствовать параметрам, указанным в разделе 2 настоящего Положения. Предельные отклонения в размере и весе каждой детали в сторону увеличения или уменьшения не должны превышать установленные в настоящем Положении нормы.
3. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь порядковый номер.
2. Технические характеристики государственных наград и нагрудных знаков
4. Особый знак "Ак Шумкар".
Особый знак "Ак Шумкар" изготавливается из золота и серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака "Ак Шумкар", их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,5
	Золото 585-й пробы
	23,5
	±0,6

	
	Высота с ушком
	41,5
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	16,0
	±0,2
	Золото 585-й пробы
	6,6
	±0,2

	
	Ширина
	28,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина по канту
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Соединительные звенья (3 штуки)
	Длина (1-й, 3-й)
	8,0
	±0,2
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	
	Ширина (1-й, 3-й)
	6,0
	±0,2
	
	
	

	
	Длина (2-й)
	7,0
	±0,2
	
	
	

	
	Ширина (2-й)
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	31,3
	±0,9

	Накладка
	Высота
	20,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	4,4
	±0,2

	
	Ширина
	19,0
	±0,2
	
	
	

	
	Толщина
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,7
	±0,05

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Припой
	
	
	Серебряный припой
	0,25
	

	Серебро 925-й пробы
	5,35
	±0,25

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	±0,15

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - рубин
	

	Средний вес особого знака
	36,65
	±1,3


Внешний вид особого знака "Ак Шумкар" и его геометрические параметры указаны в приложении 1 к настоящему Положению.
5. Орден "Манас" I степени.
Орден "Манас" I степени изготавливается из золота.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Золото 585-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Золото 585-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	78,24
	±1,8

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	78,24
	±1,85

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	79,94
	±2,0

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	12,92
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
6. Орден "Манас" II степени.
Орден "Манас" II степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	60,87
	±1,4

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	62,57
	±1,5

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	62,57
	±1,6

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	13,34
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 3 к настоящему Положению.
7. Орден "Манас" III степени.
Орден "Манас" III степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	56,77
	±1,4

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	58,47
	±1,5

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	58,47
	±1,6

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	14,35
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 4 к настоящему Положению.
8. Орден "Курманжан Датка".
Орден "Курманжан Датка" изготавливается из золота и серебра. Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	36,7
	±1,0

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	34,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	14,05
	±0,6

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	50,75
	±1,6

	Силуэт
	Высота
	21,5
	±0,3
	Золото 585-й пробы
	4,7
	±0,05

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	4,7
	±0,05

	Пластинка под булавку
	Длина
	26,0
	±0,3
	Медный сплав
	1,2
	

	
	Ширина
	10,0
	±0,2
	
	
	

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - голубой, рубин
	±0,15

	Средний вес ордена
	55,65
	±1,8


Внешний вид ордена "Курманжан Датка" и его геометрические параметры указаны в приложении 5 к настоящему Положению.
9. Орден "Данакер".
Орден "Данакер" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	28,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	7,3
	±0,2
	
	
	

	Штифт для накладки
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Лента колодки
	Ширина
	23,0
	±0,3
	Шелк искусственный
	

	
	Длина
	33,0
	±0,5
	
	

	Пластинка для крепления ленты
	(по ленте)
	Сталь пружинная
	

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,2

	Средний вес ордена
	47,6
	±1,2


Внешний вид ордена "Данакер" и его геометрические параметры указаны в приложении 6 к настоящему Положению.
10. Орден "Данк".
Орден "Данк" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	55,0
	±1
	Серебро 925-й пробы
	73,17
	0,02

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	32,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	73,17
	0,02

	Покрытие накладки
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративная отделка
	Эмаль, цвет - красный
циркон красный - 8 штук
	1,0
	±0,05

	Крепеж булавочного типа
	
	
	
	
	

	Булавка
	вес, г
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	
	

	Пластинка под булавку
	вес, г
	0,25
	±0,05
	
	
	

	Средний вес ордена
	74,25
	±1


Внешний вид ордена "Данк" и его геометрические параметры указаны в приложении 7 к настоящему Положению.
11. Орден "Достук".
Орден "Достук" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	55,0
	±1
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Длина стороны треугольника
	38,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	59,8
	±0,02

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	59,8
	±0,02

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративная отделка
	Эмаль, цвет - синий
циркон синий - 6 штук
	1,0
	±0,05

	Крепеж булавочного типа
	
	
	
	
	

	Булавка
	вес, г.
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	
	

	Пластинка под булавку
	вес, г.
	0,25
	±0,05
	
	
	

	Средний вес ордена
	61,30
	±1,0


Внешний вид ордена "Достук" и его геометрические параметры указаны в приложении 8 к настоящему Положению.
12. Орден "Баатыр эне".
Орден "Баатыр эне" изготавливается из серебра и мельхиора.
Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Накладка
	Диаметр
	35,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,72
	±0,6

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	11,72
	±0,6

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	52,0
	±1,0
	Мельхиор
	22,31
	±0,6

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	1,48
	

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, белый
	±0,15

	Средний вес ордена
	35,51
	±1,35


Внешний вид ордена "Баатыр эне" и его геометрические параметры указаны в приложении 9 к настоящему Положению.
13. Медаль "Эрдик".
Медаль "Эрдик" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Высота
	31,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	13,8
	±0,6

	
	Ширина
	32,0
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	20,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	4,5
	±0,2

	
	Ширина
	18,0
	±0,2
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,3
	±0,05

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,2
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	19,2
	±0,9

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - голубой, белый
	±0,15

	Средний вес медали
	20,67
	±1,05


Внешний вид медали "Эрдик" и ее геометрические параметры указаны в приложении 10 к настоящему Положению.
14. Медаль "Данк".
Медаль "Данк" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Высота
	30,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	14,5
	±0,6

	
	Ширина
	32,0
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	21,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	5,4
	±0,2

	
	Ширина
	20,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,2
	±0,05

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	0,57
	±0,05

	Серебро 925-й пробы
	20,67
	±0,9

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - рубин
	±0,15

	Средний вес медали
	20,67
	±1,05


Внешний вид медали "Данк" и ее геометрические параметры указаны в приложении 11 к настоящему Положению.
15. Медаль "Эне данкы".
Медаль "Эне данкы" изготавливается из серебра и мельхиора.
Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,8
	±0,6

	
	Высота с ушком
	35,0
	±0,5
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	11,8
	±0,6

	Колодка
	Высота
	15,0
	±0,2
	Мельхиор
	
	

	
	Ширина
	26,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Мельхиор
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,2
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Мельхиор
	5,61
	±0,2

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	±0,15

	Декоративная отделка
	
	Эмаль, цвет - голубой, белый, синий
	

	Средний вес медали
	17,41
	±0,95


Внешний вид медали "Эне данкы" и ее геометрические параметры указаны в приложении 12 к настоящему Положению.
16. Нагрудный знак к почетному званию первой категории (народный) Кыргызской Республики.
Нагрудный знак изготавливается из серебра и бронзы.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	27,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	15,2
	±0,5

	
	Высота с ушком
	30,5
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	2,5
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Ширина
	26,0
	±0,3
	Бронза
	4,5
	±0,2

	
	Высота
	18,0
	±0,3
	
	
	

	Покрытие основы и колодки
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Соединительное звено
	Диаметр
	6,5
	±0,5
	Медная проволока
	0,1
	±0,02

	
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Крепеж булавочного типа
	Сталь
	0,3
	±0,02

	Декоративная отделка колодки
	Эмаль, лак
	
	

	Средний вес нагрудного знака
	20,6
	±0,5


Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 13 к настоящему Положению.
17. Нагрудный знак к почетному званию второй категории (заслуженный) Кыргызской Республики.
Нагрудный знак изготавливается из серебра и бронзы.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	27,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	15,2
	±0,5

	
	Высота с ушком
	30,5
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	2,5
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Ширина
	26,0
	±0,3
	Бронза
	4,0
	±0,2

	
	Высота
	18,0
	±0,3
	
	
	

	Покрытие основы и колодки
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Соединительное звено
	Диаметр
	6,5
	±0,5
	Медная проволока
	0,1
	±0,02

	
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Крепеж булавочного типа
	Сталь
	0,3
	±0,02

	Декоративная отделка колодки
	Эмаль, лак
	
	

	Средний вес нагрудного знака
	20,1
	±0,5


Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 14 к настоящему Положению.
18. Нагрудный знак "Ардак белги" к Почетной грамоте Кыргызской Республики.
Нагрудный знак "Ардак белги" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака "Ардак белги", их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа - прямоугольник
	Длина
	28,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	16,0
	0,5

	
	Высота
	20,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	2,5
	±0,05
	
	
	

	Покрытие нагрудного знака
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративная отделка
	Эмаль, цвет - красный
	0,5
	±0,05

	Крепеж - цанговый зажим
	Сталь
	
	

	Средний вес нагрудного знака
	17,0
	±0,5



Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 15 к настоящему Положению.
3. Требования к качеству государственных наград и нагрудных знаков
19. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь четкие рельефные изображения и надписи.
20. Допускается:
- незначительная побежалость;
- мелкие царапины и забоины;
- малозаметные риски на боковой поверхности;
- другие мелкие малозаметные дефекты, не ухудшающие общий вид государственных наград и нагрудных знаков.
21. Не допускается:
- искажение рисунка и надписей;
- дефекты от неисправности штамповочного инструмента (станка).
22. На поверхности государственных наград и нагрудных знаков не должно быть плен, пятен в виде окислов, а также заштампованных включений.
23. Боковая поверхность государственных наград и нагрудных знаков не должна иметь грубых заусениц.
24. Эмалевая поверхность государственных наград и нагрудных знаков должна быть без сколов, трещин и посторонних включений.

Приложение 1
Технический эскиз особого знака "Ак Шумкар"

Приложение 2
Технический эскиз ордена "Манас" I степени

Приложение 3
Технический эскиз ордена "Манас" II степени

Приложение 4
Технический эскиз ордена "Манас" III степени

Приложение 5
Технический эскиз ордена "Курманжан Датка"

Приложение 6
Технический эскиз ордена "Данакер"

Приложение 7
Технический эскиз ордена "Данк"

Приложение 8
Технический эскиз ордена "Достук"

Приложение 9
Технический эскиз ордена "Баатыр эне"

Приложение 10
Технический эскиз медали "Эрдик"

Приложение 11
Технический эскиз медали "Данк"

Приложение 12
Технический эскиз медали "Эне данкы"

Приложение 13
Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию
I категории (народный) Кыргызской Республики

Приложение 14
Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию
II категории (заслуженный) Кыргызской Республики

Приложение 15
Технический эскиз нагрудного знака "Ардак белги"
к Почетной грамоте Кыргызской Республики
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