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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 сентября 2016 года № 514

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2012 года № 426
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении авиационных правил Кыргызской Республики» от 29 июня 2011 года № 346
В соответствии с частью 2 статьи 2 Воздушного кодекса Кыргызской Республики, в целях дальнейшей гармонизации требований авиационных правил Кыргызской Республики со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении авиационных правил Кыргызской Республики» от 29 июня 2011 года № 346 следующие изменения:
в авиационных правилах Кыргызской Республики «АПКР-2. Правила полетов», утвержденных вышеуказанным постановлением:
- в подпункте (b) пункта 5.2.1. цифры и слова «12100 м (эшелон полета 410 в воздушном пространстве, где установлена единица измерения высоты в футах)» заменить цифрами «410 (12500 м)»;
- в подпункте (b) пункта 5.3.1. слова «12100 м (эшелон полета 410 в воздушном пространстве, где установлена единица измерения высоты в футах)» заменить цифрами «410 (12500 м)»;
- в подпункте (а) пункта 10.2.1.:
в подпункте (1) аббревиатуру «QFЕ» заменить аббревиатурой «QNH»;
в подпункте (2) цифры и слова «760 мм.рт.ст.» заменить цифрами и словами «1013,2 гПа (760 мм.рт.ст.)»;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	О. Бабанов

Приложение

«	Приложение 3

Таблицы крейсерских эшелонов

1. При выполнении полетов выдерживаются следующие крейсерские эшелоны:
(а) в воздушном пространстве Кыргызской Республики, а также районах, где фут является основной единицей измерения абсолютной высоты и где в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями применяется минимум вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) между эшелонами полета (ЭП) 290 и 410 включительно, за исключением тех случаев, когда при определенных условиях на основе региональных аэронавигационных соглашений предусматривается использование измененной таблицы крейсерских эшелонов, основанной на номинальном минимуме вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) для воздушных судов, выполняющих полет в определенных частях воздушного пространства выше ЭП 410:

Таблица 1

	Полет по ППП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	ЭП
	Футы
	Метры
	ЭП
	Футы
	Метры

	030
	3 000
	900
	040
	4 000
	1 200

	050
	5 000
	1 500
	060
	6 000
	1 850

	070
	7 000
	2 150
	080
	8 000
	2 450

	090
	9 000
	2 750
	100
	10 000
	3 050

	110
	11 000
	3 350
	120
	12 000
	3 650

	130
	13 000
	3 950
	140
	14 000
	4 250

	150
	15 000
	4 550
	160
	16 000
	4 900

	170
	17 000
	5 200
	180
	18 000
	5 500

	190
	19 000
	5 800
	200
	20 000
	6 100

	210
	21 000
	6 400
	220
	22 000
	6 700

	230
	23 000
	7 000
	240
	24 000
	7 300

	250
	25 000
	7 600
	260
	26 000
	7 900

	270
	27 000
	8 250
	280
	28 000
	8 550

	290
	29 000
	8 850
	300
	30 000
	9 150

	310
	31 000
	9 450
	320
	32 000
	9 750

	330
	33 000
	10 050
	340
	34 000
	10 350

	350
	35 000
	10 650
	360
	36 000
	10 950

	370
	37 000
	11 300
	380
	38 000
	11 600

	390
	39 000
	11 900
	400
	40 000
	12 200

	410
	41 000
	12 500
	430
	43 000
	13 100

	450
	45 000
	13 700
	470
	47 000
	14 350

	490
	49 000
	14 950
	510
	51 000
	15 550

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



Таблица 2

	Полет по ПВП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	ЭП
	Футы
	Метры
	ЭП
	Футы
	Метры

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	035
	3 500
	1 050
	045
	4 500
	1 350

	055
	5 500
	1 700
	065
	6 500
	2 000

	075
	7 500
	2 300
	085
	8 500
	2 600

	095
	9 500
	2 900
	105
	10 500
	3 200

	115
	11 500
	3 500
	125
	12 500
	3 800

	135
	13 500
	4 100
	145
	14 500
	4 400

	155
	15 500
	4 700
	165
	16 500
	5 050

	175
	17 500
	5 350
	185
	18 500
	5 650

	195
	19 500
	5 950
	205
	20 500
	6 250

	215
	21 500
	6 550
	225
	22 500
	6 850

	235
	23 500
	7 150
	245
	24 500
	7 450

	255
	25 500
	7 750
	265
	26 500
	8 100

	275
	27 500
	8 400
	285
	28 500
	8 700



(b) в районах, где метр является основной единицей измерения абсолютной высоты, и где в соответствии с региональными аэронавигационными соглашениями применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м между эшелонами 8900 м (или 8100 м) и 12500 м (или 12100 м) включительно, за исключением тех случаев, когда при определенных условиях на основе региональных аэронавигационных соглашений предусматривается использование измененной таблицы крейсерских эшелонов, основанной на номинальном минимуме вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) для воздушных судов, выполняющих полет в определенных частях воздушного пространства выше ЭП 410:

Таблица 3

	Полет по ППП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	Стандартная метрика
	Эшелон
	Стандартная метрика
	Эшелон

	
	Метры
	Футы
	
	Метры
	Футы

	0030
	300
	1 000
	0060
	600
	2 000

	0090
	900
	3 000
	0120
	1 200
	3 900

	0150
	1 500
	4 900
	0180
	1 800
	5 900

	0210
	2 100
	6 900
	0240
	2 400
	7 900

	0270
	2 700
	8 900
	0300
	3 000
	9 800

	0330
	3 300
	10 800
	0360
	3 600
	11 800

	0390
	3 900
	12 800
	0420
	4 200
	13 800

	0450
	4 500
	14 800
	0480
	4 800
	15 700

	0510
	5 100
	16 700
	0540
	5 400
	17 700

	0570
	5 700
	18 700
	0600
	6 000
	19 700

	0630
	6 300
	20 700
	0660
	6 600
	21 700

	0690
	6 900
	22 600
	0720
	7 200
	23 600

	0750
	7 500
	24 600
	0780
	7 800
	25 600

	0810
	8 100
	26 600
	0840
	8 400
	27 600

	0890
	8 900
	29 100
	0920
	9 200
	30 100

	0950
	9 500
	31 100
	0980
	9 800
	32 100

	1010
	10 100
	33 100
	1040
	10 400
	34 100

	1070
	10 700
	35 100
	1100
	11 000
	36 100

	1130
	11 300
	37 100
	1160
	11 600
	38 100

	1190
	11 900
	39 100
	1220
	12 200
	40 100

	1250
	12 500
	41 100
	1310
	13 100
	43 000

	1370
	13 700
	44 900
	1430
	14 300
	46 900

	1490
	14 900
	48 900
	1550
	15 500
	50 900

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



Таблица 4

	Полет по ПВП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	Стандартная метрика
	Эшелон
	Стандартная метрика
	Эшелон

	
	Метры
	Футы
	
	Метры
	Футы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0105
	1 050
	3 500
	0135
	1 350
	4 400

	0165
	1 650
	5 400
	0195
	1 950
	6 400

	0225
	2 250
	7 400
	0255
	2 550
	8 400

	0285
	2 850
	9 400
	0315
	3 150
	10 300

	0345
	3 450
	11 300
	0375
	3 750
	12 300

	0405
	4 050
	13 300
	0435
	4 350
	14 300

	0465
	4 650
	15 300
	0495
	4 950
	16 200

	0525
	5 250
	17 200
	0555
	5 550
	18 200

	0585
	5 850
	19 200
	0615
	6 150
	20 200

	0645
	6 450
	21 200
	0675
	6 750
	22 100

	0705
	7 050
	23 100
	0735
	7 350
	24 100

	0765
	7 650
	25 100
	0795
	7 950
	26 100

	0825
	8 250
	27 100
	0855
	8 550
	28 100



(с) в других районах, где фут является основной единицей измерения абсолютной высоты, и где не применяется минимум вертикального эшелонирования в 1000 футов (300 м) между ЭП 290 и 410 включительно:

Таблица 5

	Полет по ППП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	ЭП
	Футы
	Метры
	ЭП
	Футы
	Метры

	010
	1 000
	300
	020
	2 000
	600

	030
	3 000
	900
	040
	4 000
	1 200

	050
	5 000
	1 500
	060
	6 000
	1 850

	070
	7 000
	2 150
	080
	8 000
	2 450

	090
	9 000
	2 750
	100
	10 000
	3 050

	110
	11 000
	3 350
	120
	12 000
	3 650

	130
	13 000
	3 950
	140
	14 000
	4 250

	150
	15 000
	4 550
	160
	16 000
	4 900

	170
	17 000
	5 200
	180
	18 000
	5 500

	190
	19 000
	5 800
	200
	20 000
	6 100

	210
	21 000
	6 400
	220
	22 000
	6 700

	230
	23 000
	7 000
	240
	24 000
	7 300

	250
	25 000
	7 600
	260
	26 000
	7 900

	270
	27 000
	8 250
	280
	28 000
	8 550

	290
	29 000
	8 850
	310
	31 000
	9 450

	330
	33 000
	10 050
	350
	35 000
	10 650

	370
	37 000
	11 300
	390
	39 000
	11 900

	410
	41 000
	12 500
	430
	43 000
	13 100

	450
	45 000
	13 700
	470
	47 000
	14 350

	490
	49 000
	14 950
	510
	51 000
	15 550

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



Таблица 6

	Полет по ПВП

	Линия пути

	От 000 до 1790
	От 180 до 3590

	ЭП
	Футы
	Метры
	ЭП
	Футы
	Метры

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	035
	3 500
	1 050
	045
	4 500
	1350

	055
	5 500
	1 700
	065
	6 500
	2 000

	075
	7 500
	2 300
	085
	8 500
	2 600

	095
	9 500
	2 900
	105
	10 500
	3200

	115
	11 500
	3 500
	125
	12 500
	3 800

	135
	13 500
	4 100
	145
	14 500
	4 400

	155
	15 500
	4 700
	165
	16 500
	5 050

	175
	17 500
	5 350
	185
	18 500
	5 650

	195
	19 500
	5 950
	205
	20 500
	6 250

	215
	21 500
	6 550
	225
	22 500
	6 850

	235
	23 500
	7 150
	245
	24 500
	7 450

	255
	25 500
	7 750
	265
	26 500
	8 100

	275
	27 500
	8 400
	285
	28 500
	8 700

	300
	30 000
	9 150
	320
	32 000
	9 750

	340
	34 000
	10 350
	360
	36 000
	10 950

	380
	38 000
	11 600
	400
	40 000
	12 200

	420
	42 000
	12 800
	440
	44 000
	13 400

	460
	46 000
	14 000
	480
	48 000
	14 650

	500
	50 000
	15 250
	520
	52 000
	15 850

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



(d) в других районах, где метр является основной единицей измерений абсолютной высоты, и где не применяется минимум вертикального эшелонирования в 300 м между эшелонами 8900 м (или 8100 м) и 12500 м (или 12100 м) включительно:

Таблица 7

	Полет по ППП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	Стандартная метрика
	Эшелон
	Стандартная метрика
	Эшелон

	
	Метры
	Футы
	
	Метры
	Футы

	0030
	300
	1 000
	0060
	600
	2 000

	0090
	900
	3 000
	0120
	1 200
	3 900

	0150
	1 500
	4 900
	0180
	1 800
	5 900

	0210
	2 100
	6 900
	0240
	2 400
	7 900

	0270
	2 700
	8 900
	0300
	3 000
	9 800

	0330
	3 300
	10 800
	0360
	3 600
	11 800

	0390
	3 900
	12 800
	0420
	4 200
	13 800

	0450
	4 500
	14 800
	0480
	4 800
	15 700

	0510
	5 100
	16 700
	0540
	5 400
	17 700

	0570
	5 700
	18 700
	0600
	6 000
	19 700

	0630
	6 300
	20 700
	0660
	6 600
	21 700

	0690
	6 900
	22 600
	0720
	7 200
	23 600

	0750
	7 500
	24 600
	0780
	7 800
	25 600

	0810
	8 100
	26 600
	0840
	8 400
	27 600

	0890
	8 900
	29 100
	0950
	9 500
	31 100

	1010
	10 100
	33 100
	1070
	10 700
	35 100

	1130
	11 300
	37 100
	1190
	11 900
	39 100

	1250
	12 500
	41 100
	1310
	13 100
	43 000

	1370
	13 700
	44 900
	1430
	14 300
	46 900

	1490
	14 900
	48 900
	1550
	15 500
	50 900

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



Таблица 8

	Полет по ПВП

	Линия пути

	От 000 до 179°
	От 180 до 359°

	Стандартная метрика
	Эшелон
	Стандартная метрика
	Эшелон

	
	Метры
	Футы
	
	Метры
	Футы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0105
	1 050
	3 500
	135
	1 350
	4 400

	0165
	1 650
	5 400
	0195
	1 950
	6 400

	0225
	2 250
	7 400
	0255
	2 550
	8 400

	0285
	2 850
	9 400
	0315
	3 150
	10 300

	0345
	3 450
	11 300
	0375
	3 750
	12 300

	0405
	4 050
	13 300
	0435
	4 350
	14 300

	0465
	4 650
	15 300
	0495
	4 950
	16 200

	0525
	5 250
	17 200
	0555
	5 550
	18 200

	0585
	5 850
	19 200
	0615
	6 150
	20 200

	0645
	6 450
	21 200
	0675
	6 750
	22 100

	0705
	7 050
	23 100
	0735
	7 350
	24 100

	0765
	7 650
	25 100
	0795
	7 950
	26 100

	0825
	8 250
	27 100
	0855
	8 550
	28 100

	0920
	9 200
	30 100
	0980
	9 800
	32 100

	1040
	10 400
	34 100
	1100
	11 000
	36 100

	1160
	11 600
	38 100
	1220
	12 200
	40 100

	1280
	12 800
	42 100
	1370
	13 400
	44 000

	1400
	14 000
	46 100
	1460
	14 600
	47 900

	1520
	15 200
	49 900
	1580
	15 800
	51 900

	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.
	и т.д.



Примечание 1. Линия пути, направление которой определяется по магнитному северу, или в полярных районах на широтах выше 70° и в дополняющих их районах, установленных соответствующим полномочным органом обслуживания воздушного движения, линии фактического пути относительно координатной сетки, определяемые с помощью сетки параллельных гринвичскому меридиану линий, нанесенных на карту с полярной стереографической проекцией, на которой направление на Северный полюс используется в качестве севера координатной сетки.
Примечание 2. На основании региональных аэронавигационных соглашений могут предписываться использование направлений от 90 до 269° и от 270 до 89°, учитывающих доминирующее направление воздушного движения, с указанием соответствующего установленного порядка перехода.
2. В случаях, когда протяженность участка воздушной трассы не превышает 100 км (54 м. милей) или когда имеется целесообразность исключения частой смены эшелона полета из-за смены линии пути, а также с учетом доминирующего направления воздушного движения, для всей или большинства части воздушной трассы Кыргызской Республики может быть установлен или назначен органом управления воздушного движения один и тот же крейсерский эшелон полета с указанием соответствующего установленного порядка перехода.
3. В районе аэродрома и в зонах ожидания на территории Кыргызской Республики эшелон полета устанавливается или назначается органом управления воздушного движения, независимо от линии пути.
4. Смена крейсерского эшелона полета осуществляется согласно плану полета и по согласованию с органом обслуживания воздушного движения таким образом, чтобы в точке, где происходит смена крейсерского эшелона полета, воздушное судно заняло требуемый крейсерский эшелон полета.
».
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