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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2012 года № 284
О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Методики определения технологических потерь сжиженных углеводородных газов на кустовых базах сжиженного газа и автогазозаправочных станциях и Методики определения технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров" от 26 июля 2011 года № 408
В соответствии с положениями статьи 270 Налогового кодекса Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики "О нефти и газе" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику определения технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров, утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Методики определения технологических потерь сжиженных углеводородных газов на кустовых базах сжиженного газа и автогазозаправочных станциях и Методики определения технологических потерь нефтепродуктов при зачистке резервуаров" от 26 июля 2011 года № 408 следующие изменение и дополнение:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для определения технологических потерь при зачистке резервуаров нефтепродукты подразделяются на I, II, III группы, указанные в таблице 4, прилагаемой к настоящей Методике. Нормы технологических потерь нефтепродуктов для I, II, III групп в зависимости от их вязкости и степени испаряемости установлены в прилагаемых к настоящей Методике таблицах 1, 2, 3 соответственно.";
- дополнить таблицей № 4 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение

"Таблица 4
Распределение нефтепродуктов на группы

┌──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│   Нефтепродукты 1    │ Нефтепродукты 2 группы│Нефтепродукты 3 группы│
│        группы(1)     │                       │                      │
├───────────┬──────────┼───────────┬───────────┼───────────┬──────────┤
│Наименова- │ Норматив-│Наименова- │ Норматив- │Наименова- │ Норматив-│
│    ние    │    ный   │    ние    │    ный    │    ние    │    ный   │
│ нефтепро- │ документ │ нефтепро- │ документ  │ нефтепро- │ документ │
│  дуктов   │          │  дуктов   │           │  дуктов   │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензины    │ГОСТ      │Топливо    │ГОСТ 305-82│Масла      │ГОСТ      │
│автомобиль-│2084-77   │дизельное  │           │авиационные│21743-76  │
│ные        │          │           │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензин     │Стандарты │Топливо    │Стандарты  │Масла      │ГОСТ      │
│автомобиль-│предприя- │дизельное  │предприятий│автомобиль-│10541-78  │
│ный        │тий       │экспортное │           │ные        │          │
│(экспорт-  │          │летнее     │           │           │          │
│ный)       │          │           │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензин     │Стандарты │Топливо    │Стандарты  │Масла      │ГОСТ      │
│автомобиль-│предприя- │дизельное  │предприятий│автотрак-  │8581-78   │
│ный АИ     │тий       │экологичес-│           │торные     │          │
│"Экстра"   │          │ки чистое  │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензин     │Стандарты │Топливо    │Стандарты  │Масла      │ГОСТ      │
│авиационный│предприя- │дизельное  │предприятий│моторные   │10541-78  │
│Б-70       │тий       │утяжелен-  │           │автомобиль-│          │
│           │          │ного       │           │ные для    │          │
│           │          │фракцион-  │           │карбюратор-│          │
│           │          │ного       │           │ных        │          │
│           │          │состава    │           │двигателей │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензины    │ГОСТ      │Топливо    │ГОСТ       │Масла      │ГОСТ      │
│авиационные│1012-72   │для        │10227-86   │трансмисси-│23652-79  │
│           │          │реактивных │           │онные      │          │
│           │          │двигателей │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Бензин-рас-│ГОСТ      │Термоста-  │ГОСТ       │Масла      │ГОСТ      │
│творитель  │3134-78   │бильное    │12308-89   │турбинные  │9972-74   │
│           │          │топливо    │           │           │          │
│           │          │для        │           │           │          │
│           │          │реактивных │           │           │          │
│           │          │двигателей │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Изооктан   │ГОСТ      │Керосин    │ГОСТ 38.   │Масло      │ГОСТ      │
│технический│4095-75   │осветитель-│01407-87   │гидравли-  │16728-78  │
│           │          │ный        │           │ческое     │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Изооктаны  │ГОСТ      │Керосин    │Стандарты  │Масло      │ГОСТ      │
│эталонные  │12433-83  │для        │предприятий│компрессор-│1861-73   │
│           │          │технических│           │ное        │          │
│           │          │целей      │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Ксилол     │ГОСТ      │Масло МК-8 │ГОСТ       │Масло      │ГОСТ      │
│нефтяной   │9410-78   │           │6457-86    │консерваци-│10877-76  │
│           │          │           │           │онное      │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Нефрас - С │ГОСТ      │Масло      │ГОСТ       │Масла      │ГОСТ      │
│50/170     │8505-80   │АМГ-10     │6794-75    │синтетичес-│21791-76  │
│           │          │           │           │кие        │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сольвент   │ГОСТ      │Масло для  │ГОСТ       │Масла      │ГОСТ      │
│нефтяной   │10214-78  │судовых    │10289-79   │моторные   │23497-79  │
│           │          │газовых    │           │           │          │
│           │          │турбин     │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Толуол     │ГОСТ      │Топливо    │Стандарты  │Масло      │ГОСТ      │
│нефтяной   │14710-78  │маловязкое │предприятий│приборное  │13374-86  │
│           │          │судовое    │           │           │          │
├───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Этилбензол │ГОСТ      │Пенообразо-│ГОСТ       │Мазуты     │ГОСТ      │
│технический│9385-77   │ватель     │6948-81    │М-40, М-100│10585-75  │
└───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
(1) В первую группу включены НП, вязкость которых не устанавливается нормативными документами. Во вторую группу включены НП, вязкость которых при +20 град. Цельсия не превышает 75 сСт. К третьей группе относятся НП, вязкость которых при +20 град. Цельсия превышает 75 сСт. К данным группам относятся и другие НП, соответствующие вышеперечисленным условиям.".
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