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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 августа 2020 года № 441

Утвержден
ПОРЯДОК 
 утверждения национальных и исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра национальных эталонов Кыргызской Республики
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок распространяется на национальный орган по метрологии и метрологические службы юридических лиц, которые являются хранителями национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные определения:
- эталон - средство измерений, предназначенное для воспроизведения или получения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений;
- эталон исходный - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране, регионе, организации, лаборатории) и передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и средствам измерений;
- эталон национальный - эталон, признанный государственным органом по обеспечению единства измерений, для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны;
- хранение эталонов - совокупность операций, необходимых для обеспечения выполнения обязательных метрологических и технических требований к эталонам, а также требований к их содержанию и применению.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
4. Национальные эталоны являются собственностью Кыргызской Республики и приватизации не подлежат.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
5. Эталоны метрологических служб юридических лиц, имеющие наивысшие метрологические и технические характеристики в данном виде измерений, могут быть признаны в качестве исходных эталонов Кыргызской Республики.
6. Исходным эталонам некоторых единиц физических величин Кыргызской Республики, которые хранятся в других организациях, придается статус национальных эталонов в соответствии с настоящим Порядком.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
7. Национальные и исходные эталоны подлежат сличению, калибровке или поверке с соответствующими международными (межгосударственными) эталонами для подтверждения своего статуса и метрологических характеристик в процессе хранения и применения.
8. Национальные эталоны вносятся в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики.

2. Порядок разработки и утверждения
национальных эталонов

9. Национальные эталоны разрабатываются на основании научно-технического отчета по созданию национального эталона.
10. Техническое задание по созданию национальных эталонов в Кыргызской Республике может быть разработан уполномоченным органом по метрологии, метрологическими службами юридических лиц, которые являются хранителями национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики (далее - хранители эталонов).
11. Техническое задание по созданию эталона должен соответствовать требованиям, приведенным в приложении 1 к настоящему Порядку.
12. Для представления эталона на утверждение в качестве национального хранители эталонов готовят следующий пакет документов:
- техническое задание по созданию эталона;
- паспорт эталона.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
13. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
14. Паспорт на эталон оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. К паспорту прилагается вкладной лист, оформленный по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
15. В паспорте эталона указываются следующие сведения об эталоне:
- наименование;
- состав;
- метрологические характеристики;
- место и время создания;
- место и условия хранения;
- наименование лаборатории (отдела), ответственной за хранение, применение эталона.
16. Правила хранения и применения эталона должны содержать следующую информацию:
- состав и назначение эталона;
- требования к условиям размещения, хранения и применения эталона;
- требования к параметрам окружающей среды (температура, давление, влажность и т.п.);
- требования к инженерным коммуникациям, необходимым для функционирования эталона;
- порядок и условия воспроизведения (хранения) единицы величины;
- периодичность и порядок сличения эталона;
- требования безопасности при работе с эталоном;
- правила транспортирования эталона.
17. Прием каждого эталона проводится комиссией. Состав комиссии утверждается государственным органом по обеспечению единства измерений.
18. Комиссия состоит из пяти членов, включая председателя, секретаря и профильных специалистов, соответствующих рассматриваемому виду и категории эталона, национального органа по метрологии, метрологических служб юридических лиц. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц государственного органа по обеспечению единства измерений. В состав комиссии включаются представители организаций-хранителей эталонов других стран, в случаях если с ними проводилось сличение, калибровка или поверка данного эталона.
19. При представлении эталона для утверждения в качестве национального эталона Кыргызской Республики организация-хранитель эталона представляет в комиссию пакет документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка и национальную поверочную схему.
20. Срок рассмотрения документов комиссией составляет не более 30 дней со дня подачи пакета документов для утверждения эталона.
21. Комиссия по приемке эталона рассматривает:
- пакет документов на утверждение эталона;
- аппаратуру, входящую в состав эталона;
- условия хранения и применения эталона;
- результаты исследований характеристик эталона (аттестации) и результаты сличения эталона;
- соответствие эталона его метрологическим характеристикам;
- соответствие условий хранения и применения эталона установленным требованиям;
- возможность эталона обеспечить прослеживаемость измерений;
- достаточность обоснований, изложенных в документах на рассматриваемый эталон.
22. Комиссия определяет по пятибалльной шкале степень подготовки и качество представленных материалов, результаты проводимых работ и простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии выносит решение о возможности или невозможности утверждения эталона в качестве национального. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
23. Заключение комиссии о возможности (невозможности) утверждения национального эталона составляется по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
24. При положительном заключении комиссии:
- государственным органом по обеспечению единства измерений принимается решение об утверждении эталона в качестве национального эталона;
- выдается сертификат об утверждении национального эталона по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
25. Сертификат подписывается председателем комиссии и заверяется печатью государственного органа по обеспечению единства измерений.

3. Порядок утверждения исходных эталонов

26. Решение о придании эталону статуса исходного на территории Кыргызской Республики принимает национальный орган по метрологии.
27. Для придания эталону статуса исходного в уполномоченный орган по метрологии представляется паспорт эталона.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
28. Прием каждого эталона проводится комиссией. Состав комиссии утверждается уполномоченным органом по метрологии.
29. Срок рассмотрения документов комиссией составляет не более 30 дней со дня подачи пакета документов для утверждения эталона.
30. Комиссия состоит из пяти членов, включая председателя, секретаря и профильных специалистов, соответствующих рассматриваемому виду и категории эталона, национального органа по метрологии. Председатель комиссии назначается из числа должностных лиц национального органа по метрологии.
31. Комиссия определяет по пятибалльной шкале уровень подготовки и качество представленных материалов и простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии выносит решение о возможности или невозможности утверждения эталона в качестве исходного. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
32. По итогам голосования Комиссия выносит положительное или отрицательное заключение о придании эталону статуса исходного.
33. При положительном заключении уполномоченным органом по метрологии издается приказ об утверждении эталона в качестве исходного эталона и правил хранения и применения эталона.
34. Лицо, ответственное за хранение и применение исходного эталона, назначается приказом руководителя организации - хранителя эталона.

4. Порядок ведения Государственного реестра
национальных и исходных эталонов
Кыргызской Республики

35. Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики предназначен для регистрации национальных эталонов Кыргызской Республики.
36. Государственный реестр национальных эталонов ведет национальный орган по метрологии.
37. Для регистрации эталона в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики метрологические службы юридических лиц представляют в национальный орган по метрологии сведения об эталоне, оформленные по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
38. При регистрации национальных эталонов Кыргызской Республики присваивают обозначение, состоящее из:
- KG 417 - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира;
- 01 - код метрологической службы юридического лица - хранителя эталона;
- 0000 - номер, соответствующий виду измерения;
- 000 - порядковый номер регистрации;
- 20… - год утверждения, отделенного от порядкового номера двоеточием;
- НЭ - индекс статуса эталона.
Пример записи: - KG 417/01.3001.012:2012 НЭ.
(В редакции постановления Правительства КР от 16 марта 2015 года № 125)
39. Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики ведется в электронном виде и в виде журнала по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
40. Официальная информация о национальных эталонах Кыргызской Республики, включенных в Государственный реестр национальных эталонов Кыргызской Республики, публикуется уполномоченным органом по метрологии в специальных информационных сборниках (справочниках, каталогах и т.д.).

Приложение 1


Требования
 к техническому заданию по созданию национального эталона
Техническое задание на создание эталона составляется на основании анализа состояния эталона и условий его хранения. Техническое задание должно включать следующий перечень документов:
- анализ состояния эталона, результаты исследования, поверок и/или калибровок с эталонами других стран;
- анализ состояния лабораторных помещений и требования к условиям хранения и применения;
- технические спецификации на оборудование, систему кондиционирования.
В разделе "Анализ состояния эталона, результаты исследования и поверок и/или калибровок с эталонами других стран", указывается следующее:
- наименование эталона;
- дата ввода в эксплуатацию эталона;
- состав эталона;
- местонахождение и наименование организации-хранителя эталона;
- описание и принцип действия эталона;
- метрологические характеристики эталона (диапазон или номинальное значение величины, неопределенность измерений, методы исследования метрологических характеристик);
- результаты сличения данного эталона с эталонами других стран и сопоставление полученных результатов;
- условия хранения и применения эталона.";
приложения 2, 5 и 8 к вышеуказанному Порядку признать утратившими силу;
- абзацы девятый-четырнадцатый приложения 3 к вышеуказанному Порядку признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Приложение 2


Разделы доклада

1. Введение (с обоснованием необходимости эталона).
2. Время и место создания эталона. Организация-хранитель эталона.
3. Описание эталона и его состав (в разделе приводятся фотографии эталона и основных его узлов).
4. Результаты исследований (аттестации) эталона с указанием:
- действительного значения величины, воспроизводимой (хранимой) эталоном;
- погрешности эталона, выраженной средним квадратическим отклонением результата измерений;
- методов и средств, применяемых при исследованиях;
- результатов межгосударственных сличений.
5. Условия, правила хранения и применения эталона.
6. Выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию эталона.


Приложение 3

__________________________________________________________________
Наименование организации, утверждающей эталон

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________
Наименование эталона
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины

Состав эталона

Эталон состоит из комплекса средств измерений и вспомогательных устройств, включающего: (перечисляют средства измерений и другие технические устройства, входящие в состав эталона, с указанием типа, номера или иного индивидуального знака).

Метрологические характеристики эталона

Указывают диапазон (номинальное значение) воспроизводимой и (или) хранимой физической величины, погрешности эталона и оценку неопределенности воспроизведения единицы, значения нестабильности величины, воспроизводимой и (или) хранимой эталоном, за год.

Время и место создания эталона

__________________________________________________________________
Наименование эталона
Эталон создан и исследован в период с 201__ г. по 201__ г. _______ _______________________________________________________________________
Страна, город, полное наименование организации

Место и условия хранения эталона

Эталон хранят и применяют в ______________________________________ _______________________________________________________________________
Полное наименование организации
Условия, обеспечивающие сохранность эталона и его метрологические характеристики ________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Отдел (лаборатория), ответственный(ная) за эталон ________________ _______________________________________________________________________
Наименование отдела (лаборатории)

Руководитель

_________________________________ __________ ___________________
Наименование организации Подпись ФИО

Руководитель

_________________________________ __________ ___________________
Наименование отдела (лаборатории) Подпись ФИО

Эталон утвержден приказом № ______ от "___" _____________ 201__ г.

Приложение 4


Вкладной лист о результатах исследований эталона

Результаты исследований эталона __________________________________ _______________________________________________________________________
Наименование эталона
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины

┌────────┬───────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┐
│  Дата  │     Метод     │  Диапазон  │   Значение    │    Подпись    │
│внесения│  исследования │величины или│метрологических│   хранителя   │
│ записи │               │номинальное │ характеристик │    эталона    │
│        │               │  значение, │    эталона    │(ответственного│
│        │               │приписанное │               │     лица)     │
│        │               │   эталону  │               │               │
├────────┼───────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤
│        │               │            │               │               │
│        │               │            │               │               │
│        │               │            │               │               │
└────────┴───────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┘


Приложение 5
к Порядку утверждения национальных
и исходных эталонов единиц величин,
ведения Государственного реестра
национальных и исходных эталонов
Кыргызской Республики

__________________________________________________________________
Наименование организации, представляющей эталон к утверждению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о назначении хранителя национального эталона

__________________________________________________________________
Категория и вид эталона(*)
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины

Хранителем указанного эталона рекомендуется ______________________ _______________________________________________________________________
ФИО, должность
Данные, характеризирующие научный и практический опыт лица, представляемого на назначение хранителем ___________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель

_________________________________ __________ ___________________
Наименование организации Подпись ФИО

(*) категория эталона - национальный эталон;
вид эталона - эталон указывается в соответствии с межгосударственной поверочной схемой.

Приложение 6


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о возможности утверждения национального эталона

__________________________________________________________________
Наименование вида эталона
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины
в качестве ____________________________________________________________
Наименование категории эталона
Комиссия в составе:
председатель _____________________________________________________
ФИО, должность, организация
члены комиссии: __________________________________________________
ФИО, должность, организация
_______________________________________________________________________
ФИО, должность, организация
_______________________________________________________________________
ФИО, должность, организация
после ознакомления с __________________________________________________
Наименование эталона
единицы ______________________________________________________________,
Наименование величины
результатами его исследования, условиями хранения и применения и представленной документацией отмечает:
1. Эталон обеспечивает (не обеспечивает) воспроизведение, хранение и передачу размера единицы в соответствии с его назначением и метрологическими характеристиками.
2. Эталон может быть (не может быть) представлен к утверждению в качестве ______________________________________________________________
Наименование эталона, его категории и вида
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины
3. Рекомендации по улучшению технического состояния эталона, условий его хранения ______________________________________________________ _______________________________________________________________________

Председатель _____________________________________________________
ФИО, должность, организация

Члены комиссии: __________________________________________________
ФИО, должность, организация
_______________________________________________________________________
ФИО, должность, организация
_______________________________________________________________________
ФИО, должность, организация

Приложение 7


СЕРТИФИКАТ
об утверждении национального эталона
Кыргызской Республики

№ _________________
Номер сертификата

Дата утверждения
"___" __________ 201__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов исследования характеристик и сличений _____________________ _______________________________________________________________________
Вид эталона(*)
единицы _______________________________________________________________
Наименование величины
утвержден в качестве национального эталона Кыргызской Республики и зарегистрирован в Государственном реестре национальных эталонов Кыргызской Республики под № ____________.
Содержание, хранение и применение эталона поручено _______________ _______________________________________________________________________
Наименование организации

Председатель комиссии ______________ ___________________________
Подпись ФИО

М.П.

(*) вид эталона - эталон указывается в соответствии с межгосударственной поверочной схемой.

Приложение 8

СВЕДЕНИЯ
об эталоне для внесения эталона в Государственный
реестр национальных и исходных эталонов
Кыргызской Республики

┌────────┬─────────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ Наиме- │Метроло- │Разряд │Дата │ Когда и │Фамилия, │Периодич-│Приме-│
│нование │гические │эталона│  и  │   кем   │инициалы,│  ность  │чание │
│эталона │характе- │       │место│утвержден│ ученая  │сличения │      │
│        │ ристики │       │соз- │         │ степень │(поверки)│      │
│        │воспроиз-│       │дания│         │и звание │         │      │
│        │ водимой │       │     │         │  (при   │         │      │
│        │ и (или) │       │     │         │наличии),│         │      │
│        │хранимой │       │     │         │должность│         │      │
│        │эталоном │       │     │         │хранителя│         │      │
│        │ единицы │       │     │         │(ответст-│         │      │
│        │величины │       │     │         │ венного │         │      │
│        │         │       │     │         │  лица)  │         │      │
│        │         │       │     │         │ эталона │         │      │
├────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│    1   │    2    │   3   │  4  │    5    │    6    │    7    │   8  │
├────────┼─────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│        │         │       │     │         │         │         │      │
│        │         │       │     │         │         │         │      │
└────────┴─────────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘

Руководитель

_________________________________ __________ ___________________
Наименование организации Подпись ФИО

Руководитель

_________________________________ __________ ___________________
Наименование отдела (лаборатории) Подпись ФИО

Приложение 9

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики

┌───────┬─────────┬───────┬──────────┬────┬──────────┬────────┬───────┬
│ Дата  │Регистра-│Полное │Метрологи-│Раз-│  Оценка  │ Неопре-│  Не   │
│регист-│ ционный │наиме- │  ческие  │ряд │ среднего │ делен- │исклю- │
│ рации │  номер  │нование│характе-  │эта-│квадрати- │  ность │ченная │
│       │         │   и   │  ристики │лона│  ческого │ измере-│систе- │
│       │         │обозна-│ воспроиз-│    │отклонения│   ний  │ мати- │
│       │         │ чение │  водимой │    │результата│(значе- │ческая │
│       │         │эталона│  и (или) │    │ измерений│  ние,  │погреш-│
│       │         │       │ хранимой │    │          │ коэффи-│ ность │
│       │         │       │ эталоном │    │          │  циент │       │
│       │         │       │  единицы │    │          │ охвата,│       │
│       │         │       │ величины │    │          │ уровень│       │
│       │         │       │          │    │          │доверия)│       │
│       │         │       │          │    │          │        │       │
│       │         │       │          │    │          │        │       │
│       │         │       │          │    │          │        │       │
├───────┼─────────┼───────┼──────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼
│   1   │    2    │   3   │     4    │  5 │     6    │    7   │   8   │
├───────┼─────────┼───────┼──────────┼────┼──────────┼────────┼───────┼
│       │         │       │          │    │          │        │       │
│       │         │       │          │    │          │        │       │
│       │         │       │          │    │          │        │       │
└───────┴─────────┴───────┴──────────┴────┴──────────┴────────┴───────┴
┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Довери-│Дата и│ Сред- │ Когда │Фамилия, │Периодич-│  Номер  │Наимено-│
│тельные│ место│ ства  │ и кем │инициалы,│  ность  │документа│  вание │
│границы│созда-│поверки│утверж-│ ученая  │сличения │   на    │ органи-│
│   и   │  ния │(калиб-│  ден  │ степень │   или   │государс-│ зации, │
│пределы│ эта- │ровки) │эталон │и звание │ поверки │ твенную │   где  │
│допус- │ лона │       │       │  (при   │ (калиб- │повероч- │хранится│
│каемых │      │       │       │наличии),│ ровки)  │   ную   │ эталон │
│погреш-│      │       │       │должность│         │  схему  │        │
│ностей │      │       │       │ учено-  │         │         │        │
│       │      │       │       │го-храни-│         │         │        │
│       │      │       │       │  теля   │         │         │        │
│       │      │       │       │(ответст-│         │         │        │
│       │      │       │       │ венного │         │         │        │
│       │      │       │       │  лица)  │         │         │        │
│       │      │       │       │ эталона │         │         │        │
┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│   9   │  10  │   11  │  12   │    13   │    14   │    15   │   16   │
┼───────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│       │      │       │       │         │         │         │        │
│       │      │       │       │         │         │         │        │
│       │      │       │       │         │         │         │        │
┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
Источник: dalil.kg/document/93763
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
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