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 УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 13 августа 2019 года № 409

 Приложение
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
 "О безопасности бытовых электрических приборов"
(В редакции постановлений Правительства КР от 14 мая 2015 года № 291, 15 марта 2017 года № 154 )
Глава 1
Общие положения
1. Настоящий Технический регламент "О безопасности бытовых электрических приборов" (далее - Технический регламент) применяется в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.
2. Действие настоящего Технического регламента распространяется на объекты технического регулирования - бытовые электрические приборы (далее - приборы): электрические, электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового применения согласно приложению 1 к настоящему Техническому регламенту, предназначенные для использования при номинальном напряжении от 42 В до 250 В для переносных приборов переменного и постоянного тока, от 42 В до 440 В - для всех других приборов, а также процессы их проектирования, производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации.
3. Настоящий Технический регламент устанавливает:
1) объекты технического регулирования;
2) существенные (общие) требования безопасности к приборам в процессе их проектирования, производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации;
3) минимально необходимые обязательные требования к объектам технического регулирования;
4) требования к информации для предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;
5) правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Технического регламента;
6) правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Технического регламента.
4. В настоящем Техническом регламенте применяются следующие определения:
ввод в эксплуатацию - документально оформленное событие, фиксирующее готовность прибора к применению по назначению;
компонент - любое изделие, необходимое для безопасного функционирования приборов;
номинальное напряжение - напряжение, установленное изготовителем для прибора;
обращение бытовых электрических приборов на рынке - движение прибора от изготовителя к потребителю (пользователю), охватывающее все процессы, которые проходят приборы после завершения производства;
применение по назначению - использование приборов в соответствии с инструкцией изготовителя;
производственный контроль изготовителя - технический контроль, осуществляемый и документально оформленный изготовителем в процессе производства приборов;
размещение бытовых электрических приборов на рынке - предоставление изготовителем (уполномоченным представителем, импортером) приборов для выпуска в обращение;
составная часть бытовых электрических приборов - конструктивно законченная сборочная единица, предназначенная для встраивания в приборы.
5. Приборы обращаются на рынке или вводятся в эксплуатацию при их соответствии настоящему Техническому регламенту, а также другим техническим регламентам, действие которых распространяется на них.
Приборы, соответствие которых требованиям настоящего Технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы знаком соответствия Техническому регламенту и не допускаются к размещению на рынке или вводу в эксплуатацию.
6. Приборы должны подвергаться идентификации в целях:
1) установления их принадлежности к сфере действия настоящего Технического регламента;
2) предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей;
3) сравнения номинальных данных и/или основных метрологических характеристик с фактическими данными, полученными при осуществлении любой из форм оценки соответствия, предусмотренных настоящим Техническим регламентом, в том числе при лабораторных испытаниях.
Идентификация приборов для установления принадлежности к сфере действия настоящего Технического регламента может проводиться путем визуального сравнения основных характеристик прибора его наименования, типа, модели, модификации, указанных в нормативно-технической документации, с характеристиками, указанными на изделиях и/или в сопроводительной документации.
При идентификации приборов необходимо убедиться, что информация, нанесенная на приборе и сопровождающая его (в товарно-сопроводительной документации), соответствует информации, предусмотренной настоящим Техническим регламентом.
Идентификация приборов производится путем использования кодов Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности, по маркировке и сопроводительным документам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для распознавания.
Идентификацию приборов должны проводить:
1) лицо, принимающее декларацию о соответствии (при декларировании соответствия);
2) специальный уполномоченный орган по надзору за соблюдением норм и требований по эксплуатации электрооборудования;
3) орган по сертификации, аккредитованный в установленном порядке.
Испытательная лаборатория и орган по сертификации должны действовать в соответствии с правилами проведения подтверждения соответствия приборов, изложенными в настоящем Техническом регламенте.
Информация, позволяющая идентифицировать конкретный прибор, должна быть указана в декларации о соответствии или в сертификате соответствия.

Глава 2 
 Существенные (общие) требования безопасности к приборам в процессе их проектирования, производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации

7. Проектировщик должен определить климатические, механические и электромагнитные условия, для которых предназначено применение приборов, источники питания и другие влияющие величины, оказывающие воздействие на его характеристики, с учетом требований, предусмотренных в нормативно-технических документах.
Проектирование приборов должно осуществляться с учетом вероятности аварийных ситуаций при их эксплуатации и обеспечения комплекса мер по уменьшению потенциального ущерба.
Изготовление приборов должно осуществляться в строгом соответствии с конструкторской и нормативно-технической документацией на них.
8. Приборы должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к техническому обслуживанию в течение срока эксплуатации они обеспечивали необходимый уровень безопасности:
1) защиты жизни и здоровья человека от прямого или косвенного воздействия электрического тока;
2) защиты жизни и здоровья человека, имущества от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении прибора;
3) изоляционной защиты;
4) устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях окружающей среды;
5) взрывозащищенности;
6) отсутствие недопустимого риска при перегрузках, вызываемых влиянием окружающей среды;
7) отсутствие недопустимого риска при подключении и/или монтаже (демонтаже);
8) по уровню шума, производимого любыми работающими приборами.
9. Приборы должны храниться на стеллажах в упаковке заводов-изготовителей в закрытых помещениях. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать требованиям стандартов на конкретные виды электрических приборов.
Воздух помещения, в котором хранятся приборы, не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
10. Приборы должны перевозиться в закрытых транспортных средствах любого типа, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта. Условия перевозки, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать требованиям стандартов на конкретные виды приборов.
11. Приборы допускаются к реализации при соответствии требованиям настоящего Технического регламента.
12. Эксплуатация приборов должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретные виды приборов.
13. Приборы, непригодные для эксплуатации подлежат утилизации в специализированных пунктах.
Утилизация должна осуществляться способом уничтожения, в том числе путем переработки.
Уничтожение является способом утилизации, результатом которого является их ликвидация без сохранения каких-либо свойств и признаков, определенных проектировщиком и/или изготовителем.
Переработка приборов является способом их уничтожения с получением сырья или материалов (запасных частей).
14. Приборы в части наличия информации, наносимой на них и/или на сопроводительную документацию, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) маркировка должна наноситься изготовителем или под его ответственность. Маркировка может быть нанесена на прибор в процессе его производства способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока службы;
2) нанесение маркировки на приборы, способной ввести в заблуждение потребителей запрещено;
3) знак соответствия наносится на приборы, производимые на территории Кыргызской Республики;
4) дополнительной маркировки знаком соответствия Техническому регламенту прибора, знаки соответствия которого получили признание на территории Кыргызской Республики, не требуется;
5) информация и маркировка для производимых в республике приборов должны выполняться на государственном и официальном языках Кыргызской Республики.
15. Маркировка должна содержать:
1) наименование изделия, тип, модель, модификацию, торговое название;
2) наименование (торговую марку, товарный знак) изготовителя или ответственного поставщика;
3) наименование страны-изготовителя;
4) знак соответствия техническим регламентам;
5) степень защиты, обеспечиваемую оболочкой;
6) обозначение нормативного документа, в соответствии с которым выпускается изделие;
7) степень защиты от поражения электрическим током;
8) номинальное напряжение электрического тока или диапазон номинальных напряжений;
9) частоту электрического тока;
10) условное обозначение рода тока, если не указана номинальная частота;
11) условное обозначение класса защиты от поражения электрическим током;
12) массу.
16. Информация для покупателя в сопроводительных документах на конкретный прибор должна содержать следующие основные данные:
1) информацию, перечисленную в пункте 16 настоящего Технического регламента;
2) информацию по его назначению;
3) основные потребительские свойства;
4) информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого прибора;
5) местонахождение изготовителя, информацию для связи с ним;
6) наименование и местонахождение уполномоченного представителя изготовителя, импортера, информацию для связи с ним;
7) дату изготовления, гарантийный срок;
8) информацию о подтверждении соответствия;
9) правила и условия безопасного использования, эксплуатации, хранения, перевозки, ремонта, восстановления, утилизации.
17. Информация для потребителя в зависимости от вида и технической сложности приборов может быть представлена в виде текстового документа (паспорт, формуляр, руководство по применению), прикладываемого непосредственно к конкретному прибору, в отдельных случаях - в виде маркировки с указанием обозначения нормативного документа на прибор (международный стандарт, государственный стандарт, стандарт организации).
18. Маркировка приборов должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность приборов, доступную для осмотра способом, обеспечивающим ее сохранность в течение срока службы.
19. Техническая и эксплуатационная документация, а также маркировка выполняются на государственном и официальном языках Кыргызской Республики.
При отсутствии соответствующей информации на государственном и/или официальном языках на импортируемых приборах, эта информация должна быть переведена за счет импортера.
20. При необходимости соблюдения специальных мер безопасности при подключении, эксплуатации, транспортировке, хранении приборов изготовитель обязан представить соответствующие инструкции.
21. Информация для покупателя должна быть достоверной. Соответствие прибора заявленной документации является обязательным требованием для изготовителя и продавца.

Глава 3
Презумпция соответствия

22. Соответствие приборов настоящему Техническому регламенту обеспечивается выполнением его существенных (общих) требований непосредственно либо выполнением требований международных, региональных и национальных стандартов.
Применение на добровольной основе международных, региональных и национальных стандартов является достаточным условием соблюдения требований настоящего Технического регламента.

Глава 4
Оценка соответствия

23. Для определения соответствия приборов требованиям настоящего Технического регламента устанавливаются следующие формы оценки соответствия:
подтверждение соответствия;
государственный надзор.
24. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия) или сертификации.
25. Выбор формы подтверждения соответствия осуществляется заявителем.

Глава 5
Декларирование соответствия

26. Декларацию о соответствии вправе принимать отечественные и иностранные изготовители или дилеры - представители иностранных изготовителей, зарегистрированные в установленном порядке в Кыргызской Республике.
27. Принятие декларации о соответствии осуществляется на основе собственных доказательств производителя продукции или дилера, или на основе собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны.
28. Производитель (изготовитель) или дилер выбирает схему декларирования из следующих схем:
схема Д 1 - применяется при принятии декларации о соответствии продукции на основе собственных доказательств. При этом, принимающий декларацию, самостоятельно формирует доказательную базу с целью подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям безопасности.
В качестве доказательств могут использоваться: техническая документация; результаты собственных испытаний и измерений; сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, изделия и конструкции; документы, предусмотренные для данной продукции нормативными правовыми актами и выданные уполномоченными на то органами и организациями (гигиенические заключения, сертификаты (протоколы испытаний) пожарной безопасности); другие документы, служившие основанием для заявления о соответствии декларируемой продукции обязательным требованиям.
Декларация о соответствии принимается на срок исходя из планируемого срока выпуска данной продукции или срока реализации партии, но не более 3 лет;
схема Д 2 - применяется при принятии декларации о соответствии приборов производителем (изготовителем) или дилером на основе собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны. При этом в дополнение к собственным доказательствам в комплект технической документации включаются протоколы испытаний декларируемой продукции, проведенных третьей стороной (в аккредитованных независимых испытательных лабораториях);
схема Д 3 - декларирование на основании наличия систем менеджмента качества на производство продукции.
Заявитель приводит собственные доказательные материалы, сформированные в порядке, предусмотренном схемой Д 1, приводит доказательные материалы аккредитованной испытательной лаборатории (центра), предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается инспекционный контроль органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. Принимающий декларацию о соответствии маркирует продукцию знаком обращения на рынке.
29. Форма декларации о соответствии устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Глава 6
Обязательная сертификация

30. Обязательную сертификацию приборов проводят аккредитованные в установленном порядке на право проведения сертификации данного вида прибора органы по сертификации на основании заявки от заявителя на проведение обязательной сертификации.
31. Объектом обязательной сертификации являются приборы:
1) поступающие в обращение на территорию Кыргызской Республики, исключительно в отношении требований, указанных в Перечне приборов (приложение 1 к настоящему Техническому регламенту), подлежащие обязательному подтверждению соответствия;
2) код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), который на уровне 10 знаков совпадает с кодом, приведенным в Перечне приборов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия.
32. Обязательная сертификация приборов осуществляется по одной из схем, приведенной в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.
33. Схемы сертификации при сертификации приборов, серийно выпускаемых производителем (изготовителем), применяются в следующих случаях:
1) схема 1 - для импортной и отечественной серийно выпускаемой продукции - при указании конкретного получателя (пользователя) и конкретного объема поставляемой продукции в краткосрочных контрактах (не более 12 месяцев). Сертификат выдается после проведения испытаний образца продукции до начала поставки, на срок до одного года. Данная схема применяется в случаях, когда получатель (пользователь) продукции или будет иметь возможность осуществлять контроль поступающей продукции, или проверять соответствие поступающей продукции представленному образцу, что указывается в контракте на поставку;
2) схема 2 - для импортной продукции при долгосрочных (более одного года) контрактах или постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам с выдачей сертификата соответствия на срок до трех лет и выполнением инспекционного контроля образцов продукции, взятых у продавца. Поставки продукции осуществляются напрямую производителем либо официальным представителем производителя;
3) схема 3 - для продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения. Производитель (изготовитель) представляет доказательства систематического контроля процессов производства продукции, проведения приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции и выдачи документов (паспортов или сертификатов качества), подтверждающих безопасность каждой партии продукции. Сертификат соответствия выдается на срок до 3 лет, с учетом эффективности действия системы контроля готовой продукции, результатов предыдущих сертификационных испытаний и инспекционного контроля, отсутствия рекламаций от потребителей;
4) схема 4 - при сертификации продукции на предприятии, имеющем систему качества, с выдачей сертификата соответствия на продукцию на 3 года;
5) схема 5 применяется тогда, когда производство, поставка или реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичная продукция).
По схеме 5 производятся испытания образцов (образца), взятых от партии.
Сертификат соответствия по схеме 5 выдается сроком до одного года, с учетом сроков годности, условий хранения, использования и возможности реализации данной продукции.
34. Схемы 2а и 3а применяются вместо соответствующих схем 2 и 3, если заявитель не может представить органу по сертификации информацию об уровне и состоянии производства продукции, обеспечивающих стабильность параметров безопасности, в результате чего для проведения сертификации необходимо осуществить анализ состояния производства.
35. Схемы обязательной сертификации из числа приведенных в приложении 2 применяют в процедурах сертификации приборов органы по сертификации с учетом специфики приборов, их производства, обращения и использования.
36. Для приборов серийного производства, выпущенных в период действия сертификата соответствия на данный прибор и находящихся на реализации у поставщика (продавца), сертификаты соответствия с истекшим сроком действия (выданные на серийное производство изготовителю) считаются действительными до окончания гарантийного срока хранения приборов.

Глава 7
Государственный надзор за соблюдением требований настоящего Технического регламента

37. Государственный надзор за соблюдением требований настоящего Технического регламента осуществляется специально уполномоченным органом по надзору за соблюдением норм и требований по эксплуатации электрооборудования.

Глава 8
Ответственность за несоответствие приборов положениям настоящего Технического регламента

38. Субъект производственной и иной деятельности несет ответственность за нарушение требований к безопасности приборов, установленных настоящим Техническим регламентом, в случаях и порядке, определенных законодательством Кыргызской Республики.
39. Должностные лица, уполномоченные проводить оценку соответствия процессов производственной и иной деятельности требованиям безопасности приборов, установленным настоящим Техническим регламентом, за нарушение правил и форм оценки соответствия объектов регулирования настоящего Технического регламента, несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

Приложение 1


Виды продукции, подпадающей под действие Технического регламента "О безопасности бытовых электрических приборов", и их коды по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС

(В редакции постановления Правительства КР от 14 мая 2015 года № 291, 15 марта 2017 года № 154)

	№
	Наименование товара
	Код ТН ВЭД ЕАЭС

	Электрические изделия

	1
	Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
	

	
	комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми
	8418 10

	
	холодильники бытовые:
	

	
	компрессионные
	8418 21

	
	прочие
	8418 29 000 0

	
	морозильники типа "ларь", емкостью не более 800 л
	8418 30

	
	морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 900 л
	8418 40

	2
	Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
	

	
	электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие и электронагреватели погружные
	8516 10

	
	водонагреватели безынерционные
	8516 10 110 0

	
	радиаторы теплоаккумулирующие
	8516 21 000 0

	
	прочие
	8516 29

	
	сушилки для волос
	8516 31 000 0

	
	аппараты для ухода за волосами прочие
	8516 32 000 0

	
	аппараты для сушки рук
	8516 33 000 0

	
	электроутюги
	8516 40 000 0

	
	для приготовления кофе и чая
	8516 71 000 0

	
	печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры
	8516 60

	
	грили и ростеры
	8516 60 700 0

	
	тостеры
	8516 72 000 0

	
	фритюрницы
	8516 79 200 0

	
	прочие
	8516 79 700 0

	
	печи микроволновые
	8516 50 000 0

	Машины и приборы для механизации кухонных работ

	3
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
	

	
	измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
	8509 40 000 0

	
	приборы прочие
	8509 80 000 0

	4
	Посудомоечные машины:
	

	
	бытовые
	8422 11 000 0

	Приборы микроклимата и мягкой теплоты

	5
	Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров:
	

	
	прочие
	8414 51 000 0

	6
	Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
	

	
	оконного или настенного типа, в едином корпусе или "сплит-системы"
	8415 10

	7
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
	

	
	приборы прочие
	8509 80 000 0

	8
	Готовые текстильные изделия прочие:
	

	
	одеяла электрические
	6301 10 000 0

	9
	Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия
	9404

	Приборы санитарно-гигиенические

	10
	Колпаки или шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см
	8414 60 000

	11
	Гладильные машины и прессы (включая прессы для термофиксации материалов):
с электрическим нагревом мощностью:
	

	
	не более 2500 Вт
	8451 30 100 0

	12
	Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством
	8450

	13
	Центрифуги, включая центробежные сушилки: сушилки для белья
	8421 12 000 0

	14
	Машины сушильные:
	

	
	емкостью не более 10 кг сухого белья
	8451 21 000

	15
	Пылесосы
	8508

	16
	Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
	

	
	электробритвы
	8510 10 000 0

	
	машинки для стрижки волос
	8510 20 000 0

	
	приспособления для удаления волос
	8510 30 000 0

	Инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем

	17
	Дрели всех типов.
Пилы
	8467 21
8467 22

	Прочие электробытовые приборы

	18
	Швейные машины бытовые
	8452 10

	19
	Машины кругловязальные:
	

	
	с цилиндром диаметром не более 165 мм
	8447 11 000

	
	с цилиндром диаметром более 165 мм
	8447 12 000

	
	машины плосковязальные; вязально-прошивные машины
	8447 20

	20
	Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики
	8515

	21
	Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
	8413

	22
	Устройства для зарядки аккумуляторов:
	

	
	прочие
	8504 40 550 0

	23
	Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
	

	
	приборы прочие
	8509 80 000 0

	24
	Электромеханические комнатные выключатели на силу тока не более 11 А
	8536 50 070 0

	
	прочие
	8536 50 800 0

	25
	Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
	

	
	прочие
	8536 69

	
	устройства прочие
	8536 90

	26
	Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками, независимо от того, находятся они или нет в сборе с электропроводниками или соединительными приспособлениями:
	

	
	- проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие:
	8544 42

	
	- оснащенные соединительными приспособлениями прочие
	8544 42 900 0

	27
	Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:
	

	
	станки, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями
	8465 10

	
	пилы механические
	8465 91

	
	станки строгальные, фрезерные или строгально-калевочные
	8465 92 000 0

	
	прочие
	8465 99 000 0

	28
	Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
для ручной сварки покрытыми электродами, укомплектованные приспособлениями для сварки или резки и поставляемые с:
	

	
	трансформаторами
	8515 39 130 0

	
	генераторами или вращающимися преобразователями, или статическими преобразователями, выпрямителями, или выпрямляющими устройствами
	8515 39 180 0

	
	прочие
	8515 39 900 0

	29
	Установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
	

	
	мощностью не более 7,5 кВА
	8502 20 200 0

	
	мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА
	8502 20 400 0

	Лампы

	30
	Лампы накаливания прочие, за исключением ламп ультрафиолетового или инфракрасного излучения:
	

	
	прочие, мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 100 В
	8539 22

	
	прочие
	8539 29

	
	люминесцентные с термокатодом
	8539 31

	
	ртутные или натриевые лампы; лампы металлогалогенные
	8539 32

	Светильники

	31
	Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия, имеющие встроенный источник света, и их части, в другом месте не поименованные или не включенные:
	

	
	люстры и прочее электрическое осветительное оборудование, подвесное или настенное, кроме осветительного оборудования типа используемого для освещения открытых общественных мест или транспортных магистралей
	9405 10

	
	лампы электрические настольные, напольные или прикроватные
	9405 20

	
	наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
	9405 30 000 0

	Аппараты нагревательные и отопительные

	32
	Устройства для приготовления и подогрева пищи:
	

	
	только на газовом или на газовом и других видах топлива
	7321 11

	33
	Печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры
	8516 60

	Часы электрические и электронные с питанием от сети переменного тока

	34
	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовыми механизмами для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, кроме часов товарной позиции 9104:
	

	
	приводимые в действие электричеством
	9103 10000 0

	35
	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие:
	

	
	будильники:
	

	
	приводимые в действие электричеством
	9105 11 000 0

	
	часы настенные:
	

	
	приводимые в действие электричеством
	9105 21 000 0

	
	прочие:
	

	
	приводимые в действие электричеством
	9105 91 000 0





Приложение 2
к Техническому регламенту
"О безопасности бытовых
электрических приборов"

СХЕМЫ
обязательной сертификации бытовых электрических приборов

┌─────┬───────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐
│  №  │    Условия    │   Другие стадии    │  Инспекционный контроль  │
│схемы│ подтверждения │    сертификации    │     сертифицированной    │
│     │ соответствия  │                    │         продукции        │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│  1  │Испытания      │                    │                          │
│     │типа(*)        │                    │                          │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│  2  │Испытания типа │                    │Испытания образцов, взятых│
│     │               │                    │от продавца               │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 2а  │Испытания типа │Анализ состояния    │Испытания образцов взятых │
│     │               │производства        │от продавца.              │
│     │               │                    │Анализ состояния          │
│     │               │                    │производства              │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│  3  │Испытания типа │                    │Испытания образцов, взятых│
│     │               │                    │от изготовителя           │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3а  │Испытания типа │Анализ состояния    │Испытания образцов, взятых│
│     │               │производства        │от изготовителя.          │
│     │               │                    │Анализ состояния          │
│     │               │                    │производства              │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│  4  │Испытания типа │Сертификация системы│Испытания образцов, взятых│
│     │               │качества, наличие   │от изготовителя и (или)   │
│     │               │сертифицированной   │продавца                  │
│     │               │системы качества    │                          │
├─────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│5    │Испытания типа │                    │                          │
└─────┴───────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┘
Примечание. (*) Испытания продукции на основе оценки образцов, являющихся ее типовыми представителями. Количество образцов должно соответствовать количеству, установленному нормативными правовыми актами и/или стандартами на сертифицируемый вид продукции.
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