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(Утверждены постановлением

ТРЕБОВАНИЯ
по размещению систем видеонаблюдения в зонах таможенного контроля

(В редакции постановлений Правительства Кыргызской Республики от 26 декабря 2014 года № 728, Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 апреля 2024 года № 178)
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1. Общие положения

1. Настоящие Требования определяют места размещения систем видеонаблюдения в зонах таможенного контроля.
2. Система видеонаблюдения - оборудование для записи изображения и звука с возможностью последующего воспроизведения.
3. Зона таможенного контроля - временное или постоянное место, определенное Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, для осуществления процедур по таможенному контролю и таможенному оформлению.
(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 апреля 2024 года № 178)
4. Пункт пропуска - территория в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала, станции, аэропорта, аэродрома, открытых для международных сообщений, а также на специально оборудованных местах, где осуществляются пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля в соответствии с законодательством Кыргызской Республики пересекающих государственную границу лиц, товаров, транспортных средств и иного имущества.

2. Места размещения систем видеонаблюдения в пунктах пропуска

5. Система видеонаблюдения в пунктах пропуска устанавливается в следующих местах:
- в местах прибытия транспортного средства в пункт пропуска через государственную границу Кыргызской Республики в зону таможенного контроля;
- при въезде/выезде транспортного средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза и выезде из зоны таможенного контроля на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
- в местах таможенного досмотра, осмотра и/или весового контроля транспортных средств, с возможностью полного охвата процесса досмотра и/или осмотра транспортного средства, а также с фиксированием номерных знаков транспортного средства и прицепа (полуприцепа) к транспортному средству;
- в зонах таможенного контроля с применением системы двойного коридора;
- в местах первичного таможенного оформления транспортных средств по прибытии на пункт пропуска. В местах прохождения транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля;
- в иных местах, определяемых уполномоченным органом в области таможенного дела.
(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 12 апреля 2024 года № 178)

3. Размещение систем видеонаблюдения в местах таможенного оформления

6. Система видеонаблюдения в местах таможенного оформления устанавливается на следующих участках:
- в местах прибытия транспортных средств в зону таможенного контроля, на складах временного хранения, таможенных складах, с фиксированием номерных знаков транспортных средств, прицепов и полуприцепов;
- в местах таможенного досмотра, осмотра и/или весового контроля транспортных средств, с возможностью полного охвата процесса досмотра и/или осмотра транспортного средства, а также с фиксированием номерных знаков транспортного средства и прицепа (полуприцепа);
- по периметру зоны таможенного контроля (место таможенного оформления, склад временного хранения, таможенный склад);
- в местах таможенного оформления, с возможностью полного охвата процесса таможенного оформления транспортных средств и товаров, а также оплаты таможенных платежей и т.д.;
- в иных местах, определяемых уполномоченным органом в области таможенного дела.

4. Доступ и требования к пульту управления системой видеонаблюдения

7. К пульту управления системы видеонаблюдения допускаются уполномоченные должностные лица таможенных органов, определяемые руководителем уполномоченного органа в области таможенного дела.
8. Пульт управления системы видеонаблюдения должен быть оснащен защитой от несанкционированного доступа посторонних лиц.
9. Система видеонаблюдения должна иметь возможность безопасного удаленного доступа.
10. Система должна обеспечить защиту программного обеспечения и зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц.

5. Иные требования к системе видеонаблюдения

11. Материалы, зафиксированные системой видеонаблюдения должны храниться в течение трех месяцев.
(В редакции постановления Правительства КР от 26 декабря 2014 года № 728)
12. Оборудование и аппаратура системы, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях резко-континентального климата, в том числе к воздействию грозовых разрядов, и исполнены в антивандальном варианте.
13. Все внешние кабельные линии должны быть защищены с обоих концов по току и напряжению от грозовых разрядов.
14. Оборудование и аппаратура системы, устанавливаемые в помещениях, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям (для помещений без искусственно регулируемых климатических условий).
15. Места прокладки кабельных трасс определяются и согласовываются на этапе проектирования. В местах подключения оборудования и входа (выхода) строительных конструкций кабельные линии должны быть промаркированы.
16. Прокладку линий выполнить, по возможности, скрыто (в пластиковых коробах, гофротрубе).
17. Кабельные линии должны обеспечить качественную передачу сигнала между линейным и базовым оборудованием и устойчивость работы в климатических условиях.
18. Электропитание оборудования должно обеспечиваться от однофазной электрической сети, напряжением 220 Вт, промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -10%, частоты +- 1 Гц, со скоростью изменения не более 0,1 Гц/сек.
19. Питание оборудования должно осуществляться от специальной сети, в которой должны быть предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. Максимальная потребляемая от сетей мощность определяется при разработке проекта.
20. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания в течение не менее 4-х часов.
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