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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 13 августа 2019 года № 409

Приложение
Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 30 ноября 2012 года № 805
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
 "О безопасности мебельной продукции"
Глава 1
Общие положения

1. Настоящий Технический регламент "О безопасности мебельной продукции" (далее - Технический регламент) устанавливает требования к мебельной продукции в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно ее назначения и безопасности, устранения необоснованных ограничений во взаимной торговле.
2. Содержащиеся в Техническом регламенте обязательные требования к мебельной продукции, хранению, перевозке, реализации и эксплуатации, правилам и формам оценки соответствия, правилам идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке и правилам ее нанесения являются исчерпывающими и могут быть изменены только путем внесения изменений в настоящий Технический регламент.
3. Настоящий Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на территории Кыргызской Республики мебельную продукцию изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой и специальной.
4. Перечень видов мебели по эксплуатационному назначению, отнесенных к объекту технического регулирования, приведен в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту.
Настоящий Технический регламент не распространяется на:
- мебель медицинскую, хирургическую, стоматологическую и ветеринарную;
- мебель, предназначенную для использования на воздушном, наземном и подземном транспорте;
- мебель, изготавливаемую по индивидуальным заказам населения для собственных нужд по чертежам и требованиям заказчика;
- антикварную мебель;
- мебель, бывшую в употреблении и отремонтированную;
- образцы мебели, предназначенные для экспонирования на выставках и для рекламы;
- фурнитуру.
5. В настоящем Техническом регламенте применяются термины и определения, установленные Законом Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике", а также следующие термины и определения:
взаимосвязанные с техническим регламентом нормативные документы нормативные документы, реализующие требования безопасности настоящего Технического регламента;
вредные вещества - химические вещества, которые во время эксплуатации изделия могут вызвать негативные изменения в состоянии здоровья потребителя при содержании их в материале изделия, превышающем нормируемые допустимые количества таких веществ;
гарантийный срок эксплуатации - календарный интервал от даты продажи (передачи) потребителю и до его окончания, в течение которого лицо, размещающее продукцию на рынке, несет ответственность за безопасность (качество) продукции и устраняет безвозмездно недостатки производственного характера;
гарнитур мебели - группа мебельных изделий, объединенных художественно-стилистическими и конструктивными признаками, предназначенных для обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны помещения;
идентификация мебельной продукции - установление соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее описанию;
изготовитель - юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие от своего имени производство и (или) реализацию мебельной продукции и ответственные за его соответствие требованиям безопасности настоящего Технического регламента;
изделие мебели - единица мебельной продукции;
маркировка - информация, наносимая изготовителем непосредственно на конкретное изделие, тару, этикетки;
мебель - предметы обустройства (обстановки) жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека, предназначенные для удовлетворения его функциональных запросов в процессе жизни и деятельности;
мебель бытовая - мебель для обустройства (обстановки) различных помещений в городском, загородном или сельском жилище, в том числе на открытом воздухе;
мебель детская - мебель, предназначенная для детей, размеры, форма и конструкция которой соответствуют возрастным особенностям и ростовым характеристикам развивающегося организма человека;
мебель для общественных помещений - мебель для обустройства (обстановки) предприятий и учреждений с учетом характера их деятельности и специфики функциональных процессов;
мебель для учебных заведений - мебель для обустройства (обстановки) общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специальных и высших учебных заведений;
набор мебели - группа разных по назначению изделий мебели, согласованных между собой по размерам, конструкции, облицовке и отделке, выполненных в едином архитектурно-художественном решении;
отделка - создание на поверхности мебельных изделий защитно-декоративных или защитных покрытий;
орган по аккредитации - орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Кыргызской Республики на проведение аккредитации;
продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях;
производственный контроль изготовителя - технический контроль, осуществляемый и документально оформляемый изготовителем в процессе производства мебельной продукции;
покрытие - все слои материалов, нанесенные на поверхность конструкционных материалов, включая грунты, лаки, краски, эмали, полимеры, бумагу, древесный шпон, бумажно-слоистый пластик, пленки, ткани и другие подобные вещества;
трансформируемая мебель - мебель, конструкция которой позволяет менять ее функциональное назначение и (или) размеры;
уполномоченный представитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие договор с изготовителем на право вести торговлю изделиями, несущие ответственность за их безопасность от его имени в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
устойчивость - способность изделия противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного положения, опрокинуть;
универсально-сборная мебель - корпусная мебель из унифицированных деталей, в результате чего возможна многовариантная сборка изделий;
ударная прочность (прочность на удар) - прочность конструкции при приложении нагрузки с высокой скоростью.

Глава 2
Правила обращения на рынке

6. Мебельная продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии настоящему Техническому регламенту.
7. Изготовитель, продавец, импортер, либо уполномоченное изготовителем лицо, размещающее мебель на рынке, обязаны:
обеспечить соответствие требований безопасности мебельной продукции настоящему Техническому регламенту;
обеспечить безопасность продукции на протяжении срока службы, установленного изготовителем;
указать в сопроводительной документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
предъявлять в органы государственного надзора за соблюдением технических регламентов, заинтересованным лицам, в том числе при размещении продукции под таможенный режим, документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия мебельной продукции требованиям настоящего Технического регламента (декларация о соответствии, сертификат соответствия или их копии);
извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной мебельной продукции;
приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек, либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено, либо прекращено;
приостанавливать производство мебельной продукции, которая прошла подтверждение соответствия и не соответствует требованиям настоящего Технического регламента.
8. Мебельная продукция, соответствие которой требованиям настоящего Технического регламента не подтверждено, не допускается к выпуску в обращение на рынке.

Глава 3
Требования безопасности к мебельной продукции

9. Мебельная продукция должна соответствовать требованиям настоящего Технического регламента в процессе проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации.
10. Мебель должна быть спроектирована и изготовлена с соблюдением условий и правил эксплуатации мебельной продукции, должна обеспечивать следующее:
- механическую безопасность;
- химическую безопасность;
- радиационную безопасность;
- пожарную безопасность;
- электрическую безопасность.
11. Механическая безопасность мебельной продукции должна обеспечиваться:
необходимым уровнем устойчивости, статической и ударной прочностью, жесткостью, долговечностью;
необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации изделий, в том числе трансформируемых изделий, выдвижных и раздвижных элементов мебели (надежная фиксация и крепление элементов, защита от самопроизвольного открывания, отсутствие острых выступающих частей и заусенцев;
притуплением и закруглением доступных углов и ребер крышек столов, сидений и спинок стульев, спинок кроватей), отдельных деталей, лицевой и крепежной фурнитуры, механизмов трансформации изделий;
необходимым уровнем защиты от травм при эксплуатации изделий из стекла или при сочетании стекла с металлом, древесными и полимерными материалами (использование специальных видов стекла - закаленное, отожженное, армированное и многослойное, обработка кромок и торцов изделий из стекла шлифованием, полированием со снятием фаски, изготовлением фацета, отсутствие крупных осколков стекла при его возможном разрушении);
отсутствием недопустимого риска, возникновения опасности падения детей из детских и многоярусных кроватей, ущемления частей тела при эксплуатации детских и многоярусных кроватей;
необходимым уровнем защиты здоровья человека, особенно детей и подростков, от несоблюдения функциональных размеров мебели и требований эргономики и антропометрических показателей граждан.
12. Химическая безопасность мебельной продукции должна обеспечиваться:
1) отсутствием недопустимого риска возникновения опасности;
2) уровнем недопустимости выделения вредных веществ в воздух среды обитания человека из-за использования синтетических, полимерных, смесовых и композиционных материалов;
3) недопустимостью вредных последствий для здоровья человека и окружающей среды применяемыми лакокрасочными и иными средствами покрытия древесноволокнистых и конструкционных древесностружечных плит;
4) наличием документов, подтверждающих безопасность продукции, выданных на основании действующих гигиенических норм для вредных веществ.
13. Содержание удельной эффективной активности естественных радионуклидов не должен превышать 370 Бк/кг.
14. Соблюдение уровня электрической безопасности и изоляционной защиты при комплектации мебели встроенными электроосветительными приборами, электротехническим оборудованием и электроприводами, подтвержденной в порядке, предусмотренном для этой продукции.
15. Соблюдение уровня пожарной безопасности текстильных и кожевенных материалов, применяемых при изготовлении мягких элементов мебели для сидения и лежания, обеспечивается соответствующими требованиями Закона Кыргызской Республики Технический регламент "О пожарной безопасности".
16. Требования безопасности, методы контроля, измерений и испытаний мебельной продукции, упаковки, транспортировки на соответствие требованиям настоящего Технического регламента, а также правила отбора образцов на испытания установлены в стандартах, взаимосвязанных с настоящим Техническим регламентом.
17. Ученические столы должны изготовляться двух типов, одноместными или двухместными:
I - столы с постоянными параметрами;
II - столы с регулируемыми параметрами.
18. Ученические столы должны изготовляться шести номеров, иметь цветовую маркировку в соответствии с пунктом 38 настоящего Технического регламента, и размеры должны соответствовать указанным в приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.
19. Крышка стола должна быть горизонтальной или иметь приспособления для установки ее горизонтально и под углом от 7 град. до 16 град. При переводе крышки в наклонное положение высота края стола, обращенного к ученику, не должна уменьшаться более чем на 10 мм.
20. При наличии в ученических столах полки высота ниши должна быть не менее 60 мм.
21. Столы типа II должны регулироваться по высоте:
- вариант 1 - на шесть номеров 1-6;
- вариант 2 - на три номера 1-3 и 4-6.
Высота рабочей плоскости (h1) и расстояние от пола до нижней кромки элементов, выступающих под крышкой стола, у ее края (высота пространства для ног) h2, должны изменяться в соответствии с таблицей 2 приложения 3 к настоящему Техническому регламенту. Остальные размеры столов должны соответствовать:
столы № 1-6 и № 4-6 - размерам для номера 6 таблицы 2 в приложении 3 к настоящему Техническому регламенту;
столы № 1-3 - размерам для номера 3 таблицы 2 в приложении 3 к настоящему Техническому регламенту.
22. В столах с крышками, устанавливаемыми в двух положениях - горизонтальном и наклонном, должны быть углубления для ручек и карандашей. Расстояние от кромки крышки со стороны сидящего до углубления должно быть не менее 380 мм. Столы с горизонтальными крышками допускается изготовлять без углублений для ручки и карандаша.
23. Углы крышек стола, а также углы сиденья и спинки стула должны быть притуплены (зашлифованы) или иметь в плане округления.

Глава 4
Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации

24. Мебельная продукция, выпущенная в свободное обращение, у покупателя (потребителя) должна эксплуатироваться в соответствии с условиями, указанными в маркировке, и назначением изделий.
25. Использование мебельной продукции должно осуществляться по назначению изделия, указанному в маркировке, инструкции по сборке согласно пунктам 35-37 настоящего Технического регламента.
26. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды на элементы изделий, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
27. Поверхности мебельной продукции при эксплуатации должны быть защищены потребителем от нагрева при установке изделий в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов.

Глава 5
Требования к процессу хранения и перевозки мебельной продукции

28. Сроки годности и условия хранения мебельной продукции должны быть установлены изготовителем таким образом, чтобы при хранении в соответствии с установленными условиями хранения мебельная продукция не приобретала опасных для здоровья человека свойств.
29. Помещения, предназначенные для хранения мебельной продукции, должны быть оснащены контрольно-измерительными приборами для контроля условий хранения.
30. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре, установленной изготовителем.
31. Мебель транспортируют в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Глава 6
Требования к процессу реализации и утилизации мебельной продукции

32. Мебельная продукция допускается к реализации при условии, что она имеет документ, подтверждающий требования настоящего Технического регламента.
33. Продукция мебельного производства, потерявшая свои потребительские свойства, отходы ее производства подлежат утилизации путем обезвреживания, использованию в качестве вторичного сырья и использованию в полезных целях.

Глава 7
Требования к маркировке мебельной продукции

34. Информация для пользователя предоставляется в виде маркировки и инструкции по сборке.
35. Каждое изделие мебельной продукции должно иметь маркировку на государственном и официальном языках Кыргызской Республики. Маркировка должна быть выполнена типографским, литографским или печатным способом, на этикетке бумажной или тканевой основе, прочно прикрепленной к изделию, поставляемому в собранном виде. Допускается наносить маркировку несмываемой краской, штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты штампом или печатным способом.
36. Маркировка должна быть четкой и содержать:
- наименование изделия по его функциональному назначению и обозначение изделия;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование фирмы-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя, продавца или уполномоченного изготовителем лица, импортера;
- дату выпуска;
- обозначение настоящего Технического регламента;
- товарный знак фирмы-изготовителя (при наличии); обозначение знака соответствия;
- сведения о сертификате или декларации о соответствии.
37. В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений должны быть указаны в числителе - ростовой номер, в знаменателе - средний рост детей.
38. На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев детской и ученической мебели должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы, размером не менее 10х15 мм, следующих цветов, в зависимости от ростовых номеров изделия:
0 - белый;
1 - оранжевый;
2 - фиолетовый;
3 - желтый;
4 - красный;
5 - зеленый;
6 - голубой.
39. Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее длительную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеющейся основой.
40. Информирование покупателя о соответствии продукции требованиям безопасности настоящего Технического регламента осуществляется наличием этикетки с маркировкой знаком соответствия Техническому регламенту или копий сертификатов соответствия, или декларации о соответствии, хранящихся у продавца.
41. Мебельная продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия согласно пункту 55 настоящего Технического регламента, должна иметь маркировку знаком соответствия.
42. Маркировка знаком соответствия осуществляется перед выпуском мебельной продукции в обращение на рынке.
43. Знак соответствия наносится на маркировочную этикетку, размещенную на несъемной части каждого изделия мебели. Не допускается нанесение знака на поверхность ящиков, переставных полок и других деталей и комплектующих изделий, которые могут быть заменены. Знак соответствия также наносится на прилагаемые к ней сопроводительные документы, товарно-транспортные накладные.
Знак соответствия наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы мебели.
44. Допускается нанесение знака соответствия только на упаковку и на сопроводительные документы, если изделия мебели сборно-разборной или универсально-сборной конструкции поставляются в разобранном виде.
45. Мебель должна быть упакована в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность мебели от повреждений и загрязнений.
46. Маркировка мебельной продукции знаком соответствия свидетельствует о его соответствии требованиям всех технических регламентов, распространяющихся на нее и предусматривающих нанесение знака соответствия.
47. Изделия сборно-разборной мебели и универсальной мебели, поставляемые в разобранном виде, должны сопровождаться инструкцией по сборке, схемой монтажа и комплектовочным документом.
48. Мебельная продукция сопровождается инструкцией по эксплуатации, устанавливающей правила и условия безопасной эксплуатации.
49. Идентификацию проводят при подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего Технического регламента, при размещении на рынке и при государственном надзоре за соблюдением требований настоящего Технического регламента.
50. Идентификацию мебельной продукции, на которую распространяется действие настоящего Технического регламента, осуществляют путем сравнения наименования и назначения изделия мебели, указанных на маркировке, с наименованием изделия, указанным в сертификате соответствия или в декларации о соответствии, и, при необходимости, в техническом описании изделия (наборы, гарнитуры) мебели.
51. Идентификация мебельной продукции, входящая в сферу действия настоящего Технического регламента, устанавливается путем использования кодов Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (ТН ВЭД).

Глава 8
Презумпция соответствия

52. Соответствие мебельной продукции настоящему Техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно, либо выполнением требований, взаимосвязанных с настоящим Техническим регламентом стандартов.
53. Выполнение на добровольной основе требований стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего Технического регламента.

Глава 9
Оценка соответствия

54. Для определения соответствия мебельной продукции требованиям настоящего Технического регламента устанавливаются следующие формы оценки соответствия:
подтверждение соответствия;
государственный надзор.
55. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия)/или обязательной сертификации.
56. Выбор формы подтверждения соответствия осуществляется заявителем.
57. Декларирование соответствия требованиям безопасности продукции осуществляется на основе:
- принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны.
58. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательные материалы. В качестве таких материалов используются техническая документация, результаты собственных испытаний и измерений и/или другие документы. Состав доказательных материалов и схемы декларирования приведены в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту.
59. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам включает:
протоколы испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории;
сертификат системы качества.
60. Декларация о соответствии оформляется на государственном и официальном языках Кыргызской Республики и на бланках установленного образца, определенных Правительством Кыргызской Республики.
61. Срок действия декларации о соответствии не может быть больше срока годности продукции.
62. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации в специально уполномоченном органе по государственному надзору, определенном Правительством Кыргызской Республики.
63. Декларация о соответствии и составляющие доказательные материалы хранятся у заявителя в течение 3 лет с момента окончания срока действия декларации.
64. Схема(ы) декларирования.
Схема декларирования включает следующие операции, выполняемые заявителем:
формирование комплекта технической документации;
принятие декларации о соответствии;
маркирование продукции знаком соответствия техническим регламентам.
65. Техническая документация должна позволять проведение оценки соответствия продукций требованиям настоящего Технического регламента, предусматривать способ производства и принцип действия мебельной продукции, а также содержать доказательства соответствия продукции настоящему Техническому регламенту.
66. Обязательный состав комплекта технической документации включает:
общее описание мебельной продукции;
проектные данные, чертежи, схемы, технические условия;
перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия требованиям Технического регламента;
результаты проектных расчетов, проведенных проверок;
протоколы испытаний.
67. Подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации:
- обязательная сертификация осуществляется аккредитованным органом по сертификации;
- схемы сертификации, установленные настоящим Техническим регламентом, предусмотрены в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту;
- признание результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
68. Заявитель для проведения обязательной сертификации мебельной продукции:
обращается для проведения работ по сертификации в независимый аккредитованный орган по сертификации;
выбирает схему сертификации из числа схем, предусмотренных настоящим Техническим регламентом;
обращается (при необходимости) в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органа по сертификации.
69. Орган по сертификации при сертификации мебельной продукции:
- осуществляет прием заявки;
- направляет заявителю уведомление по заявке;
- анализирует представленные заявителем документы на продукцию, подтверждающую ее безопасность;
- проводит осмотр продукции;
- проводит отбор образцов продукции (при необходимости) и направляет их в аккредитованную лабораторию для проведения сертификационных испытаний;
- осуществляет анализ состояния производства;
- осуществляет анализ полученных результатов и принимает решение о возможности выдачи сертификата;
- проводит оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия.
70. При обязательной сертификации применяются следующие схемы, предусмотренные в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту:
1) схемы 1-4 применяются для сертификации продукции при серийном выпуске изготовителем;
2) схема 5 применяется при сертификации партий (единичных изделий) продукции, когда производство или реализация продукции носят разовый характер.
Схемы 1-3, предусмотренные в приложении 2 к настоящему Техническому регламенту, применяются в следующих случаях:
- схема 1 применяется для импортной и отечественной серийно-выпускаемой продукции - при указании в контракте конкретного получателя (пользователя) и определенного объема поставляемой продукции в краткосрочных контрактах (не более 12 месяцев). Сертификат соответствия выдается после проведения испытаний образца продукции до начала поставки на срок до одного года. Схема 1 должна применяться в случаях, когда получатель (пользователь) продукции будет иметь возможность осуществлять контроль поступающей продукции или проверять соответствие поступающей продукции представленному образцу, которое должно быть указано в контракте на поставку мебельной продукции;
- схема 2 применяется для импортной продукции при долгосрочных контрактах (более одного года) или постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам, с выдачей сертификата соответствия на срок до трех лет и выполнением инспекционного контроля на образцах продукции, взятых у продавца.
Поставки продукции должны осуществляться напрямую с производителем, либо официальным представителем производителя;
- схема 3 применяется для серийно-выпускаемой продукции, предназначенной для неопределенного круга потребителей. Изготовитель должен представить доказательства систематического контроля процессов производства продукции, проведения приемо-сдаточных испытаний каждой партии продукции и выдачи документов (паспортов или сертификатов качества), подтверждающих безопасность каждой партии продукции. Сертификат соответствия выдается на срок до трех лет с учетом эффективности действия, системы организации контроля готовой продукции, результатов предыдущих сертификационных испытаний и инспекционного контроля, а также при отсутствии рекламаций от потребителей.
Схема 3а применяется, если заявитель не может представить органу по сертификации информацию об уровне и состоянии производства продукции, обеспечивающих стабильность параметров безопасности, в результате чего для проведения сертификации необходимо осуществить анализ состояния производства.
Схема 4 - при сертификации продукции на предприятии, имеющем систему качества, с выдачей сертификата соответствия на продукцию на три года.
Схема 5 рекомендуется применять при производстве, поставке или реализации мебельной продукции, если они носят разовый характер (партия, единичная продукция). По схеме 5 производится испытание образцов (образца), взятых от партии. Сертификат соответствия по схеме 5 выдается сроком до одного года с учетом сроков годности, условий хранения, использования и возможности реализации данной продукции.
Схема 5а предусматривает проведение после выдачи сертификата соответствия инспекционного контроля сертифицированной продукции путем проведения испытаний образцов, взятых из партии.
При возникновении разногласия с органом по сертификации при сертификации продукции заявитель обращается в апелляционную комиссию органа по сертификации (далее - ОС), а при несогласии с решением обращается в орган по аккредитации - ОС с жалобами или апелляциями на неправомерное действие аккредитованных - ОС и испытательных лабораторий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Национальный орган по стандартизации до вступления в силу технических регламентов утверждает перечень международных, а в случае отсутствия - региональных и национальных стандартов, содержащих правила и методы испытаний (измерений), в том числе методы отбора проб, применяемых в процедурах оценки соответствия настоящего Технического регламента.

Глава 10
Государственный надзор за соблюдением требований настоящего Технического регламента

71. Государственный надзор за соблюдением требований настоящего Технического регламента осуществляется специально уполномоченным Правительством Кыргызской Республики государственными органами по надзору.

Глава 11
Ответственность за несоответствие мебельной продукции положениям настоящего Технического регламента

72. За нарушение положений настоящего Технического регламента изготовитель (продавец) несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
73. В случае неисполнения предписаний специально уполномоченного органа по государственному надзору, определяемого Правительством Кыргызской Республики, об устранении выявленных при осуществлении процессов производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации нарушений положений настоящего Технического регламента, изготовитель (продавец) несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
74. Возмещение вреда, связанного с неисполнением положений настоящего Технического регламента, осуществляется изготовителем (продавцом) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Изготовитель (продавец) должен принять меры в целях недопущения причинения вреда другим людям, их имуществу, окружающей среде в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
75. Обязанность изготовителя (продавца) по возмещению вреда не может быть ограничена договором или односторонним заявлением, заключенным до возникновения оснований для возмещения.
Соглашения или заявления об ограничении ответственности, заключенные до возникновения права на возмещение, ничтожны.
76. Устранение недостатков, утилизация недоброкачественных и опасных продуктов и перевозка их к месту устранения недостатков или к месту утилизации осуществляются изготовителем (продавцом) и за его счет.

Глава 12
Заключительные положения

77. Применяемые для выполнения требований настоящего Технического регламента документы по стандартизации подлежат гармонизации с международными стандартами (документами) в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики в области технического регулирования.

Приложение 1

Объект технического регулирования на мебельную продукцию

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  №  │                    Наименование продукции                     │
│ п/п │                                                               │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1    │Мебель                                                         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1  │Мебель бытовая:                                                │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.2│Столы                                                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.3│Стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи                     │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.4│Диваны, кушетки, тахты                                         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.5│Кресла-кровати, диваны-кровати, кровати, матрацы               │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.6│Шкафы                                                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.7│Гарнитуры, наборы мебельных изделий                            │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.8│Мебель детская                                                 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.9│Изделия мебели разные                                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2  │Мебель специальная:                                            │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.1│Мебель для учебных заведений                                   │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.2│Мебель для дошкольных учреждений                               │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.3│Мебель для предприятий торговли, общественного питания и       │
│     │бытового обслуживания                                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.4│Мебель для гостиниц и здравниц                                 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.5│Мебель для театрально-зрелищных предприятий и учреждений       │
│     │культуры                                                       │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.6│Мебель для административных помещений                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.7│Мебель для вокзалов, финансовых учреждений и предприятий       │
│     │связи                                                          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.8│Мебель специальная прочая                                      │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

Схемы обязательной сертификации мебельной продукции

┌───────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Обозна-│     Содержание схемы и ее исполнители    │   Рекомендации   │
│ чение │                                          │ по выбору схемы  │
│ схемы │                                          │с учетом заявителя│
│ серти-│                                          │                  │
│фикации│                                          │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   1   │Заявитель подает заявку на проведение     │Заявитель -       │
│       │сертификации в орган по сертификации      │изготовитель,     │
│       │продукции.                                │импортер,         │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │продавец, либо    │
│       │по поручению органа по сертификации       │уполномоченное    │
│       │проводит испытание типового образца       │изготовителем     │
│       │продукции серийного производства и выдает │лицо              │
│       │протокол испытаний.                       │                  │
│       │Образец (образцы) отбирает орган по       │                  │
│       │сертификации у изготовителя или продавца. │                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │продукции выдает заявителю сертификат     │                  │
│       │соответствия.                             │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │продукцию серийного производства знаком   │                  │
│       │соответствия                              │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   2   │Заявитель подает заявку на проведение     │Заявитель -       │
│       │сертификации в орган по сертификации      │изготовитель      │
│       │продукции.                                │продукции         │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │                  │
│       │по поручению органа по сертификации       │                  │
│       │проводит испытание типового образца       │                  │
│       │продукции серийного производства,         │                  │
│       │отобранного у изготовителя органом по     │                  │
│       │сертификации, и выдает протокол испытаний.│                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │продукции проводит анализ состояния       │                  │
│       │производства.                             │                  │
│       │Выдает заявителю сертификат соответствия. │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │продукцию серийного производства знаком   │                  │
│       │соответствия                              │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   3   │Заявитель подает заявку на проведение     │Заявитель -       │
│       │сертификации продукции в орган по         │отечественный     │
│       │сертификации продукции.                   │изготовитель,     │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │продавец          │
│       │по поручению органа по сертификации       │импортер,         │
│       │проводит испытание типового образца       │уполномоченное    │
│       │продукции серийного производства,         │изготовителем     │
│       │отобранного органом по сертификации у     │лицо              │
│       │изготовителя, импортера, или продавца, и  │                  │
│       │выдает протокол испытаний.                │                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │продукции выдает заявителю сертификат     │                  │
│       │соответствия.                             │                  │
│       │Осуществляет инспекционный контроль за    │                  │
│       │сертифицированной продукцией (испытание   │                  │
│       │образцов продукции) в аккредитованной     │                  │
│       │испытательной лаборатории.                │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │продукцию серийного производства знаком   │                  │
│       │соответствия                              │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   3а  │Заявитель подает заявку на проведение     │Заявитель -       │
│       │сертификации продукции в орган по         │отечественный     │
│       │сертификации.                             │изготовитель,     │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │продавец,         │
│       │по поручению органа по сертификации       │импортер,         │
│       │проводит испытание типового образца       │уполномоченное    │
│       │продукции серийного производства,         │изготовителем     │
│       │отобранного органом по сертификации у     │лицо              │
│       │изготовителя, импортера или продавца, и   │                  │
│       │выдает протокол испытаний.                │                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │продукции выдает заявителю сертификат     │                  │
│       │соответствия.                             │                  │
│       │Осуществляет инспекционный контроль за    │                  │
│       │сертифицированной продукцией (испытание   │                  │
│       │образцов продукции в аккредитованной      │                  │
│       │испытательной лаборатории).               │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │продукцию серийного производства знаком   │                  │
│       │соответствия                              │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   4   │Заявитель подает заявку в орган по        │Заявитель -       │
│       │сертификации продукции.                   │изготовитель      │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │продукции         │
│       │по поручению органа по сертификации       │(отечественный,   │
│       │продукции проводит испытание типового     │иностранный)      │
│       │образца продукции серийного производства, │                  │
│       │отобранного органом сертификации у        │                  │
│       │изготовителя, и выдает протокол испытаний.│                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │систем качества проводит сертификацию     │                  │
│       │систем менеджмента качества или           │                  │
│       │производства. Осуществляет инспекционный  │                  │
│       │контроль системы качества (производства). │                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │продукции выдает заявителю сертификат     │                  │
│       │соответствия.                             │                  │
│       │Осуществляет инспекционный контроль за    │                  │
│       │сертифицированной продукцией путем        │                  │
│       │испытания образцов продукции, отобранных  │                  │
│       │у изготовителя или продавца, в            │                  │
│       │аккредитованной испытательной лаборатории.│                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │продукцию серийного производства знаком   │                  │
│       │соответствия                              │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   5   │Заявитель подает заявку на сертификацию   │Заявитель -       │
│       │продукции в орган по сертификации         │импортер,         │
│       │продукции.                                │продавец, либо    │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │отечественный     │
│       │по поручению органа по сертификации       │изготовитель      │
│       │проводит испытание продукции, отобранной  │                  │
│       │из общей партии продукции, у импортера,   │                  │
│       │продавца, либо у отечественного           │                  │
│       │изготовителя, и выдает протокол испытаний.│                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │выдает заявителю сертификат соответствия  │                  │
│       │на партию продукции с указанием размеров  │                  │
│       │партии.                                   │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │партию продукции знаком соответствия      │                  │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│   5а  │Заявитель подает заявку на сертификацию   │Заявитель -       │
│       │продукции в орган по сертификации         │импортер,         │
│       │продукции.                                │продавец, либо    │
│       │Аккредитованная испытательная лаборатория │отечественный     │
│       │по поручению органа по сертификации       │изготовитель      │
│       │проводит испытание продукции, отобранной  │                  │
│       │из общей партии продукции, у импортера,   │                  │
│       │продавца, либо у отечественного           │                  │
│       │изготовителя, и выдает протокол испытаний.│                  │
│       │Аккредитованный орган по сертификации     │                  │
│       │выдает заявителю сертификат соответствия  │                  │
│       │на партию, проводит инспекционный контроль│                  │
│       │за сертифицированной продукцией.          │                  │
│       │Заявитель маркирует сертифицированную     │                  │
│       │партию продукции знаком соответствия      │                  │
└───────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Приложение 3

Размеры стульев ученических, мм

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │                  Справочный размер                   │
│    размера   ├──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│              │   0  │   1   │    2   │   3  │   4   │   5   │   6   │
│              ├──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤
│              │                        Цвет                          │
│              ├──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│              │белый │оранже-│фиолето-│желтый│красный│зеленый│голубой│
│              │      │  вый  │  вый   │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Справочный    │  900 │  1050 │  1200  │ 1350 │  1500 │  1650 │  1800 │
│рост - средняя│      │       │        │      │       │       │       │
│высота тела   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота до     │  220 │   260 │   300  │  340 │   380 │   420 │   460 │
│основания     │      │       │        │      │       │       │       │
│сиденья, h5   │      │       │        │      │       │       │       │
│(допуск +/-   │      │       │        │      │       │       │       │
│10 мм)(**)    │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Полезная      │   -  │   260 │   290  │  330 │   360 │   380 │   400 │
│глубина       │      │       │        │      │       │       │       │
│сиденья, t4,  │      │       │        │      │       │       │       │
│(допуск +/-   │      │       │        │      │       │       │       │
│10 мм)        │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Ширина        │   -  │   250 │   270  │  290 │   320 │   340 │   360 │
│сиденья, b3   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Справочная    │   -  │   160 │   170  │  190 │   200 │   210 │   220 │
│точка         │      │       │        │      │       │       │       │
│относительно  │      │       │        │      │       │       │       │
│(бета), w(*4) │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота до     │   -  │   120 │   130  │  150 │   160 │   170 │   190 │
│нижнего края  │      │       │        │      │       │       │       │
│спинки, h5,   │      │       │        │      │       │       │       │
│макс(*5*6)    │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤
│Высота до     │                                                      │
│верхнего края │                                                      │
│спинки,       │                                                      │
│h7(*6), макс  │                                                      │
├──────────────┼──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│Минимальная   │   -  │   210 │   250  │  280 │   310 │   330 │   360 │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Максимальная  │   -  │   250 │   280  │  310 │   330 │   360 │   400 │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Ширина спинки,│   -  │   250 │   250  │  250 │   280 │   300 │   320 │
│b4(*7)        │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Радиус        │   -  │  30-50│  30-50 │ 30-50│ 30-50 │ 30-50 │ 30-50 │
│закругления   │      │       │        │      │       │       │       │
│переднего края│      │       │        │      │       │       │       │
│сиденья,      │      │       │        │      │       │       │       │
│r1(*8)        │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Радиус спинки,│   -  │   300 │   300  │  300 │   300 │   300 │   300 │
│r2(*9)        │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Угол наклона  │0     │0 град.│0 град. │0     │0 град.│0 град.│0 град.│
│сиденья,      │град. │- 4    │- 4     │град. │- 4    │- 4    │- 4    │
│(дельта)(*10) │- 4   │град.  │град.   │- 4   │град.  │град.  │град.  │
│              │град. │       │        │град. │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Угол между    │95    │95     │95 град.│95    │95     │95     │95     │
│сиденьем и    │град. │град.  │- 106   │град. │град.  │град.  │град.  │
│спинкой,      │- 106 │- 106  │град.   │- 106 │- 106  │- 106  │- 106  │
│(бета)(*11)   │град. │град.  │        │град. │град.  │град.  │град.  │
└──────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 2

Размеры столов ученических, мм

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │                  Справочный размер                   │
│    размера   ├──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│              │   0  │   1   │    2   │   3  │   4   │   5   │   6   │
│              ├──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤
│              │                        Цвет                          │
│              ├──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│              │белый │оранже-│фиолето-│желтый│красный│зеленый│голубой│
│              │      │  вый  │  вый   │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Справочный    │  900 │  1050 │  1200  │ 1350 │  1500 │  1650 │  1800 │
│рост - средняя│      │       │        │      │       │       │       │
│высота тела   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота до     │  400 │   460 │   520  │  580 │   640 │   700 │   760 │
│крышки, h1    │      │       │        │      │       │       │       │
│(допуск +/-   │      │       │        │      │       │       │       │
│10 мм)(*****) │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота        │   -  │   350 │   410  │  470 │   530 │   590 │   650 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для ног,      │      │       │        │      │       │       │       │
│h2, (***)     │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота        │   -  │   350 │   350  │  400 │   400 │   450 │   500 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для ног,      │      │       │        │      │       │       │       │
│согнутых в    │      │       │        │      │       │       │       │
│коленях, h3   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Высота        │   -  │   250 │   250  │  300 │   300 │   350 │   350 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для вытянутых │      │       │        │      │       │       │       │
│ног, h4       │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Ширина крышки │   -  │   450 │   500  │  500 │   500 │   500 │   500 │
│стола, t1(*4) │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┤
│Минимальная   │                                                      │
│длина крышки  │                                                      │
│стола, b1     │                                                      │
├──────────────┼──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┤
│Стол          │   -  │   600 │   600  │  700 │   700 │   700 │   700 │
│одноместный   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Стол          │   -  │  1200 │  1200  │ 1300 │  1300 │  1300 │  1300 │
│двухместный   │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Ширина        │   -  │   450 │   470  │  470 │   470 │   470 │   500 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для сиденья,  │      │       │        │      │       │       │       │
│b2            │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Глубина       │   -  │   300 │   300  │  300 │   350 │   400 │   400 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для сиденья с │      │       │        │      │       │       │       │
│согнутыми     │      │       │        │      │       │       │       │
│коленями, t2  │      │       │        │      │       │       │       │
├──────────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│Глубина       │   -  │   400 │   400  │  400 │   400 │   450 │   450 │
│пространства  │      │       │        │      │       │       │       │
│для сиденья с │      │       │        │      │       │       │       │
│вытянутыми    │      │       │        │      │       │       │       │
│ногами, t3    │      │       │        │      │       │       │       │
└──────────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────
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