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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 758
Об утверждении Порядка определения размера платы
за пользование жилым помещением (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда

В соответствии со статьей 53 Жилищного кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда согласно приложению.
2. Государственным органам при определении размера платы за пользовании жилым помещением (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее 10 дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложения

Порядок определения размера платы
за пользование жилым помещением (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда

1. В состав платы за пользование жилым помещением (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда входить сумма оплаты расходов за техническое содержание вспомогательных помещений общего пользования в многоквартирном доме и придомового земельного участка, а также сумма, направляемая в Фонд развития жилищного строительства.
2. Размер платы за пользование жилым помещением по договорам найма жилых помещений (кваритрной платы) в домах государственного жилищного фонда определяется исходя из платы за один квадратный метр  занимаемой общей площади  (в отдельных комнатах – исходя из площади этих комнат) жилого помещения путем умножения на общую площадь занимаемого жилого помещения.
3. Плата (Н) за один квадратный метр занимаемой общей площади  жилого помещения (далее - Плата) рассчитывается, как произведение базовой платы (Нб) за один квадратный метр занимаемой общей площади  жилые его помещения (далее – базовая плата) на коэффициенты, учитывающие благоустройство, комфортность и месторасположение жилого помещения.

Н = Нб х Кб х Кк х Км
где,
           Кб - коэффициент благоустроенности жилого помещения;
           Кк - коэффициент комфортности жилого помещения;
           Км - коэффициент месторасположения жилого помещения.
           Кб - коэффициент отражающий благоустроенность жилого помещения: наличие  лифта, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и газоснабжения.
Размер Кб в жилых помещениях, в которых отсутствуют горячее и холодное водоснабжение или водоотведение или центральное отопление и газоснабжение уменьшается на показатель 0,1 за каждый отсутствующий вид инженерного обустройства, но не более чем на  0,5.
Таблица 1
	№
	Виды жилых помещений
	Кб

	1
	жилые помещения, имеющие  все виды благоустройства
	1

	2
	жилые  помещения, в котором отсутствует один вид инженерного обустройства
	0,9



Кк - коэффициент комфортности жилого помещения определяется отношением общей площади жилого помещения к жилой площади жилого помещения.
Таблица 2
	№
	Отношение общей площади жилого помещения к жилой площади
	Кк

	1
	Менее 1,5
	1

	2
	От 1,5 до 2,1
	1,1

	3
	От 2,1 и более
	1,2



Км – коэффициент месторасположения жилого помещения,  отражает близость жилого помещения   к центральной части населенного пункта.
Таблица 3
	№
	Месторасположение жилых помещений
	        Км

	1
	Жилые помещения, расположенные в срединной части города
	        1,0

	2
	Жилые помещения, расположенные в отдаленной части города
	        0,9

	3
	Жилые помещения, расположенные в сельской местности
	        0,8



4.  Базовая плата определяется по формуле:
Нб = С х Р / (Тх12),
где
             Нб – базовая плата;
С- коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья;
            Р - средняя рыночная цена за один квадратный метр жилья в соответствующем населенном пункте;
           12 - число месяцев в году.
            Т – нормативный срок  службы здания (дома).
Таблица 4
	Группы многоквартирных и инд.домов
	Материалы фундаментов, стен и перекрытий
	Т
(лет)

	1 группа
	Здания каменные, обыкновенные; фундаменты - каменные, стены - каменные (кирпичные), крупноблочные и крупнопанельные, перекрытия - железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные своды по металлическим балкам.
	125

	2 группа
	Здания каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетонные, стены - облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, перекрытия - деревянные, железобетонные или каменные по металлическим балкам.
	100

	3 группа
	Здания деревянные, рубленые и брусчатые, смешанной конструкции; фундаменты - ленточные бутовые, стены - рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), перекрытия – деревянные.
	50



5. Средняя рыночная цена жилья за один квадратный метр в соответствующем населенном пункте определяется по данным (индексу цен) уполномоченного государственного органа в сфере регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с ним.
6. Коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья (С) представляет собой долю оплаты нанимателями затрат собственника жилого помещения на строительство и реконструкцию жилищного фонда, в котором жилые помещения предоставляются по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда.
Для служебных жилых помещений государственного жилищного фонда, а также жилых помещений специализированного жилищного фонда предоставляемые  по договору  найма, величина коэффициента соответствия размер платы для нанимателей рыночной стоимости жилья   составляет - 0,1.
Для жилых помещений государственного жилищного фонда, предоставляемые по договору найма в коммерческих целях, величина коэффициента соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья  составляет - 1.
7. Размер платы за пользование жилым помещением в домах государственного жилищного фонда (П) определяется по формуле:
П = Н х S,
где,
         Н - плата за один квадратный метр  общей площади занимаемого  жилого помещения
         S - общая площадь занимаемого  жилого помещения. 
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