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Приложение 1

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 2 июля 2015 года № 438
ПОЛОЖЕНИЕ
 об экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей
(В редакции постановления Правительства КР от 23 ноября 2016 года № 609)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение об экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения жилых зданий для пищеприготовления и отопления высотой от 11 до 18 этажей (далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2009 года № 46.
2. Действие настоящего Положения распространяется на жилые многоквартирные здания высотой от 11 до 18 этажей, проектирование и строительство которых осуществляются экспериментальным путем на основе новых систем инженерного обеспечения по газоснабжению, с использованием природного газа для нужд пищеприготовления и отопления, с применением отдельно стоящих, пристроенных и крышных котельных установок.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 ноября 2016 года № 609)
3. В соответствии с настоящим Положением экспериментальное строительство систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей должно основываться на внедрении последних достижений науки и техники, применяемых в мировой практике.
2. Формирование перечня объектов экспериментального проектирования и строительства систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей
4. Для формирования перечня объектов экспериментального проектирования и строительства систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - Перечень) заказчику-инвестору/государственному заказчику (далее - заказчик) необходимо представить уполномоченному государственному органу по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности (далее - государственный орган) следующие документы:
- заявление на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей;
- техническое задание на проектирование системы газоснабжения;
- проектно-сметную документацию экспериментального объекта, включающую архитектурно-строительную часть, сметную документацию, инженерно-техническую часть (электроснабжение, отопление, вентиляция, пожарно-охранная сигнализация; противопожарное водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, мусороудаление, водостоки и др.);
- специальные технические условия на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей, разрабатываемые поставщиком природного газа;
- специальные технические условия на строительно-конструкторскую часть.
5. Предложение по включению экспериментального объекта в перечень должно быть согласовано с поставщиком природного газа и организацией, оказывающей научно-техническую помощь в проведении эксперимента.
3. Экспериментальное проектирование и строительство систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей
6. Заказчику, после включения объекта в Перечень, необходимо в установленном порядке получить у поставщика природного газа специальные технические условия на газоснабжение для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей, разрабатываемые поставщиком природного газа.
7. При экспериментальном проектировании и строительстве систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - экспериментальное проектирование и строительство) необходимо:
- предусмотреть решения, обеспечивающие повышение безопасности, надежности, долговечности, улучшение эксплуатационных качеств экспериментальных объектов согласно специальным техническим условиям;
- внедрять последние достижения науки и техники, применяемые в мировой практике;
- определить порядок мониторинга в ходе строительства и эксплуатации систем газоснабжения экспериментальных объектов;
- оказать техническую и методическую помощь строительным и монтажным организациям при строительстве систем газоснабжения по проекту с учетом специальных технических условий.
8. При экспериментальном проектировании и строительстве принимают обязательное участие:
- заказчик;
- проектная организация;
- государственный орган;
- уполномоченный государственный орган по экологической и технической безопасности;
- уполномоченный государственный орган по противопожарной безопасности;
- поставщик природного газа;
- специализированная монтажная организация.
9. Экспериментальное проектирование и строительство осуществляются в следующем порядке:
- разработка технического задания на проектирование;
- разработка специальных технических условий на газоснабжение;
- разработка проектно-сметной документации;
- получение заключений государственной экспертизы и уполномоченного государственного органа по противопожарной безопасности на проектно-сметную документацию;
- получение разрешения на начало строительно-монтажных работ;
- заключение договоров на ведение государственного, технического, авторского и эколого-технического надзора за строительно-монтажными работами с соблюдением требований специальных технических условий на газоснабжение;
- производство строительно-монтажных работ специализированными подрядными организациями;
- проведение промежуточных и контрольных испытаний систем газоснабжения и ввод систем газоснабжения в эксплуатацию;
- обучение и инструктаж персонала по эксплуатации систем газоснабжения;
- ведение мониторинга систем газоснабжения.
10. Технический надзор за производством строительно-монтажных работ по газификации экспериментальных объектов осуществляется в установленном порядке специалистами заказчика и поставщика природного газа, имеющими квалификационные сертификаты.
11. Государственный надзор по газификации экспериментальных объектов ведется уполномоченным государственным органом по экологической и технической безопасности в установленном порядке.
12. Проектной организацией в установленном порядке осуществляется авторский надзор за производством работ по газификации экспериментальных объектов.
13. После завершения всех строительно-монтажных работ проводится испытание на герметичность, прочность и безопасность системы газоснабжения жилого здания. После положительных результатов испытаний производятся пуско-наладочные работы, по завершении которых осуществляется приемка системы газоснабжения в эксплуатацию.
14. Финансирование строительства экспериментальных объектов осуществляется за счет собственных средств заказчика и не предполагает расходов из государственного бюджета.
4. Общие требования по ведению мониторинга и составлению сводного отчета
15. Для сервисного обслуживания и мониторинга оборудования экспериментального объекта заказчик предоставляет поставщику природного газа на безвозмездной основе нежилое помещение на первом этаже, площадью не менее 20 квадратных метров, с санитарным узлом, под операторскую газа. Количество операторских помещений зависит от объема застройки и определяется проектами на газоснабжение в каждом конкретном случае по объектам, индивидуально.
16. Ведение мониторинга и обобщение результатов экспериментального проектирования и строительства, составление сводных отчетов и их представление в государственный орган осуществляются в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2009 года № 46.
17. Поставщик природного газа составляет собственный отчет и передает его в государственный орган для анализа и обобщения.
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