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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 года № 742
О внесении дополнения в постановление Правительства
Кыргызской Республики «О принятии мер по снижению
потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего
максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики»
от 30 декабря 2011 года № 763

В целях обеспечения электроснабжения и своевременного ввода в эксплуатацию вновь построенных и строящихся объектов, расположенных по адресу: город Бишкек, жилой массив «Кок-Жар», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики» от 30 декабря 2011 года № 763 следующее дополнение:
- пункт 4.1. дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Электросила» рассмотреть вопрос о выдаче технических условий на электроснабжение подстанции 35/10 кВ «Кок-Жар» от подстанции «Асанбай» и второго ввода от подстанции «Орок», с учетом временного использования электроэнергии для отопления, сроком до 1 апреля 2016 года, жилых домов, построенных для сотрудников Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, аппаратов Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики, расположенных по адресу: город Бишкек, жилой массив «Кок-Жар;».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Т.А. Сариев
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