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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ 
ТОКТОМ
от 27 сентября 2016 года № 512
О некоторых вопросах категорирования стрелкового оружия и обычных боеприпасов, находящихся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)

В целях установления порядка категорирования стрелкового оружия и обычных боеприпасов к нему, находящихся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Положение по категорированию стрелкового оружия, находящегося в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб, согласно приложению 1;
- Положение по категорированию обычных боеприпасов к стрелковому оружию, находящемуся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб, согласно приложению 2.
2. Руководителям государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр 	С.Жээнбеков

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
 по категорированию стрелкового оружия, находящегося в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)

1. Общие положения
1. Настоящее Положение является руководящим документом, устанавливающим порядок категорирования стрелкового оружия.
2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:
- государственные военизированные организации, правоохранительные органы и специальные службы - Министерство обороны Кыргызской Республики, другие воинские формирования, правоохранительные органы, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Департамент государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, службы специальной связи и специальные службы Национального банка Кыргызской Республики;
- стрелковое оружие - оружие, предназначенное для индивидуального использования, включает в себя револьверы и самозарядные пистолеты, винтовки и карабины, автоматы, автоматические винтовки, легкие пулеметы, а также оружие, предназначенное для группового использования несколькими лицами, составляющими расчет, и включает в себя тяжелые пулеметы, ручные подствольные и станковые гранатометы, переносные зенитные пулеметы, противотанковые ружья, безоткатные орудия, переносные противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные комплексы и минометы калибра менее 100 мм;
- категория - условная учетная характеристика образца стрелкового оружия, установленная в зависимости от его технического состояния, технического ресурса (ресурса и наработки) и необходимости проведения ремонта того или иного вида;
- категорирование - установление и документальное оформление категории стрелкового оружия и (или) перевод его из одной категории в другую;
- предельное состояние - состояние, при котором дальнейшее применение стрелкового оружия по прямому предназначению недопустимо или нецелесообразно, либо его восстановление до исправного или работоспособного состояния технически невозможно или экономически нецелесообразно.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
3. Стрелковое оружие в зависимости от технического состояния, технического ресурса (срока эксплуатации), гарантийного срока эксплуатации и (или) гарантийной наработки подразделяется на пять категорий.
4. Категорирование проводится:
- при приеме стрелкового оружия от предприятия-изготовителя;
- при приемке (передаче) стрелкового оружия в воинских частях Вооруженных Сил и других государственных военизированных организациях, правоохранительных органах и специальных службах (далее - учреждения);
- по истечении предельных нормативных сроков эксплуатации стрелкового оружия, его гарантийного ресурса или при выработке технического ресурса (срока эксплуатации);
- при выходе стрелкового оружия из строя, а также после аварий, стихийных бедствий, боевых повреждений;
- при проведении контрольных осмотров стрелкового оружия;
- после окончания среднего или капитального ремонта стрелкового оружия;
- при принятии решения о реализации стрелкового оружия или его передаче.
5. Соответствие установленной категории стрелкового оружия его техническому состоянию проверяется при осмотрах и проверках стрелкового оружия руководителями и другими должностными лицами довольствующих органов, инспектирующими лицами, командирами воинских частей (начальники учреждений), их заместителями по вооружению.
6. Для установления категории стрелкового оружия для Вооруженных Сил приказом командира части, а для остальных государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб - приказом руководителя управлений (отделов) по вооружению назначается комиссия. В случае, если руководитель управления (отдела) по вооружению не уполномочен издавать такой приказ, то комиссия назначается приказом вышестоящего уполномоченного руководителя.
При невозможности назначения вышеуказанной комиссии в воинской части категорирование стрелкового оружия проводится комиссией вышестоящего штаба.
При определении технического состояния стрелкового оружия члены комиссии должны руководствоваться:
- актами государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб, стандартами, техническими условиями, описаниями и инструкциями по эксплуатации, формулярами, паспортами и другими документами, в которых устанавливаются технические требования, предъявляемые к стрелковому оружию, согласно приложениям 1-5 к настоящему Положению;
- признаками и техническими показателями категорийности (степени годности), установленными настоящим Положением;
- сроками эксплуатации стрелкового оружия или расходом ресурсов, установленными актами государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб;
- документами о результатах испытаний, проверок, если качественное (техническое) состояние стрелкового оружия может быть определено только в ходе испытания (проверки);
- перечнем неисправностей и повреждений, определяющих техническое состояние при переводе стрелкового оружия в третью и четвертую категории, согласно приложениям 1-5 к настоящему Положению. При этом учитываются фактические сроки эксплуатации и хранения стрелкового оружия, количество отработанных часов (циклов) и проведенные ремонты.
7. Не являются основаниями для перевода стрелкового оружия в низшую категорию:
- неисправности стрелкового оружия, устраняемые в ходе текущего ремонта в ремонтных подразделениях воинских частей и ремонтных воинских частях;
- отсутствие или неисправность запасных частей инструментов и принадлежностей;
- модернизация или конструктивные доработки на стрелковом оружии первой и второй категорий;
- замена на стрелковом оружии первой категории в ходе эксплуатации (текущего ремонта) отдельных комплектующих изделий на комплектующие изделия первой и второй категорий;
- нарушение наружных противокоррозионных покрытий (оксидного, фосфатного и иных) при хранении и эксплуатации стрелкового оружия;
- заводские, складские, войсковые испытания нового стрелкового оружия, обкатка (наработка) в пределах установленных годовых норм при их хранении, перегонка нового стрелкового оружия к месту хранения, наличие мелких дефектов, которые могут быть устранены силами и средствами воинских частей (складов).
8. Перевод стрелкового оружия в низшую категорию оформляется в присутствии членов комиссии воинской части на основании актов технического состояния.
9. Контроль за правильностью категорирования стрелкового оружия осуществляют вышестоящие командиры (начальники).
10. Ответственность за правильность категорирования стрелкового оружия несут командир воинской части (начальник учреждения), его заместитель по вооружению, председатель и члены комиссии по категорированию стрелкового оружия воинской части (учреждения).
11. Акты утверждаются:
- на перевод стрелкового оружия из первой категории во вторую категорию - командиром соединения, воинской части и начальником учреждения;
- на перевод стрелкового оружия в третью и четвертую категории - начальником управления вооружения (начальником учреждения);
- на перевод стрелкового оружия в пятую категорию - руководителем министерства или ведомства.
12. Перевод стрелкового оружия в пятую категорию (далее - в предельную категорию) осуществляется:
- по истечении установленных сроков службы (годности, эксплуатации) или при выработке им установленного технического назначенного ресурса, если оно по своему техническому состоянию не может быть отремонтировано (восстановлено) и использовано по предназначению;
- в случаях, когда проведение капитального ремонта технически невозможно (не проводится, не освоено) или экономически нецелесообразно (стоимость капитального ремонта превышает 70 процентов стоимости нового изделия), или его проведение приведет только к временному восстановлению ресурса;
- по завершении испытаний или опытных работ, проведенных по планам командования;
- по истечении установленного срока хранения в запасе (резерве) при соблюдении установленных условия хранения, порядка освежения и технического обслуживания, если оно по своему техническому состоянию не может быть отремонтировано (восстановлено) и использовано по прямому назначению;
- в случаях, когда стрелковое оружие снято с вооружения (снабжения, эксплуатации) и его применение в Вооруженных Силах, государственных военизированных организациях, правоохранительных органах и специальных службах нецелесообразно, его утилизация (разделка, уничтожение) осуществляется без перевода в низшие категории.
13. Истечение установленных сроков службы (годности, эксплуатации) или выработка технического ресурса стрелкового оружия не может быть основанием для составления актов на перевод его в низшую категорию, если оно по своему техническому состоянию пригодно для дальнейшего использования по предназначению, а возможности его использования не оговорены в соответствующих актах.
14. При переводе стрелкового оружия в низшую (предельную) категорию комиссия, назначенная для определения технического состояния стрелкового оружия, обязана:
- подвергнуть предъявленное стрелковое оружие тщательному всестороннему осмотру, провести замеры и проверки, установить степень и причины износа, имеющиеся дефекты;
- проверить правильность заполнения формуляра (паспорта) на стрелковое оружие, для которого он предусмотрен, представить его на подпись председателю комиссии и заверить оттиском печати воинской части (военного склада) или учреждения с изображением Государственного герба Кыргызской Республики.
В случае, если формуляры на оружие не предусмотрены, категория определяется по его техническому состоянию;
- проверить соответствие условий эксплуатации стрелкового оружия требованиям, изложенным в актах Вооруженных Сил и других государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб;
- установить продолжительность фактического нахождения стрелкового оружия в эксплуатации, определить целесообразность его ремонта и дальнейшего использования по назначению;
- проверить комплектность стрелкового оружия;
- составить акт установленной формы с приложением перечня драгоценных металлов и камней, содержащихся в стрелковом оружии, который будет являться основанием для последующего оприходования их после извлечения. Факт отсутствия драгоценных металлов и камней, их недостача в стрелковом оружии указываются в акте;
- составить заключение о техническом состоянии стрелкового оружия и внести предложения о наиболее целесообразном порядке его использования (в целом и по каждому устройству).
15. Должностным лицам, имеющим право утверждать акты технического состояния стрелкового оружия на перевод в предельную категорию, разрешается переводить стрелковое оружие пятой категории в учебное оружие с проведением необходимого ремонта или доработок. В этом случае акты являются основанием для списания боевого стрелкового оружия с учета и оприходования его как учебное стрелковое оружие.
16. После проведения среднего или капитального ремонта стрелковое оружие переводится во вторую категорию. После проведения ремонта и проверки стрелкового оружия акт технического состояния на соответствие его техническим условиям утверждает командир (начальных) ремонтной воинской части (предприятия). На основании утвержденного акта в формулярах (паспортах) образцов стрелкового оружия делается запись об установлении категории.
17. При выявлении в период гарантийного срока эксплуатации или хранения неисправностей стрелкового оружия, появившихся вследствие некачественного изготовления стрелкового оружия, в воинских частях или учреждениях составляются в письменном виде и направляются на предприятия-изготовители соответствующие претензии, при этом категория стрелкового оружия не изменяется.
Порядок составления и предъявления актов-рекламаций предприятиям промышленности или ремонтным предприятиям установлен Руководством по эксплуатации ракетно-артиллерийского стрелкового оружия, утверждаемым министром обороны Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
18. После выработки технических ресурсов (сроков эксплуатации) стрелковое оружие при удовлетворительном техническом состоянии в низшую категорию не переводится, а срок эксплуатации его продлевается на основании акта технического состояния по форме, установленной Руководством по учету стрелкового оружия, техники, имущества и других материальных средств, утверждаемым министром обороны Кыргызской Республики для Вооруженных Сил Кыргызской Республики и соответствующих решений руководителей других государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 10 февраля 2023 года № 68)
19. Стрелковое оружие, требующее ремонта, но не выработавшее установленный технический ресурс (срок эксплуатации), переводится в низшую категорию на основании акта технического состояния.
20. Если стрелковое оружие переводится в низшую категорию в результате нарушений условий эксплуатации, то к акту технического состояния прилагаются материалы служебного расследования.
21. Категория стрелкового оружия, для которого технические ресурсы (сроки эксплуатации) не установлены, определяется по его фактическому техническому состоянию в соответствии с критериями, указанными в приложениях 1-5 к настоящему Положению.
22. Стрелковое оружие, входящее в состав комплексов, категорируется в соответствии с настоящим Положением.
23. Стрелковое оружие иностранного производства категорируется в соответствии с настоящим Положением.
2. Категорирование стрелкового оружия
24. Стрелковое оружие в зависимости от его технического состояния подразделяется на следующие категории:
- первая категория - новое, находящееся и бывшее в эксплуатации, не выработавшее гарантийный технический ресурс (срок эксплуатации), у которого канал ствола и патронник не имеют следов коррозии или раковин и шелушения хрома, поля нарезов с дульной части изношены на длине не более одного калибра, удовлетворяет требованиям нормального боя.
В каналах стволов 12,7-мм и 14,5-мм пулеметов допускается частичное шелушение и сколы хрома в начале нарезов и на отдельных участках;
- вторая категория - находящееся и бывшее в эксплуатации, выработавшее гарантийный технический ресурс (срок эксплуатации), пригодное к применению по прямому предназначению, не выработавшее технический ресурс (срок эксплуатации) до среднего или капитального ремонта, у которого канал ствола и патронник могут иметь поражение в виде сыпи, следов ржавчины раковин, сколов и шелушения хрома, а поля нарезов с дульной части изношены на длине более одного калибра, допускается раздутие канала ствола без выпуклости на наружной поверхности, кроме пистолетов, или рассверление дульной части ствола, удовлетворяет требованиям нормального боя;
- третья категория - требующее среднего ремонта в условиях стационарных ремонтных предприятиях;
- четвертая категория - выработавшее технический ресурс (срок эксплуатации) до капитального ремонта и требующее капитального ремонта с заменой или изготовлением деталей в условиях стационарных ремонтных предприятий;
- пятая категория - не пригодное к применению по прямому предназначению, восстановление которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Макеты и музейные экспонаты оружия, изготовленные промышленным способом или путем переделки из боевого (учебного) оружия на базах (складах), не категорируются.
25. Основными частями оружия, техническое состояние которых позволяет перевести в пятую категорию, являются:
- ствол со ствольной коробкой - для винтовок и карабинов (с несменными стволами);
- ствольная коробка - для автоматов и пулеметов;
- ствольная и затворная коробка - для пистолетов-пулеметов;
- рамка и (или) затвор - для пистолетов и револьверов.
26. Неисправности и повреждения, определяющие техническое состояние, в соответствии с которыми осуществляется категорирование стрелкового оружия, приведены в приложении 1, ресурс (живучесть) стволов стрелкового оружия - в приложении 4 к настоящему Положению.

Приложение 1
 к Положению по категорированию стрелкового оружия, находящемуся в оперативном управлении государственных, военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
ПЕРЕЧЕНЬ
 неисправностей и повреждений, определяющих техническое состояние стрелкового оружия при переводе его в третью и четвертую категории
	Неисправности и повреждения, являющихся основанием для перевода стрелкового оружия

	в третью категорию
	в четвертую категорию

	- износ или срыв винтовых и червячных передач, а также резьбовых соединений, восстановление которых производится наплавкой с последующей механической обработкой или изготовлением деталей с категорийными или пригоночными размерами;
- износ частей оружия, вызывающий необходимость постановки запасных частей с ремонтными (категорийными или повышенными) размерами на изготовление таких частей по рисункам Руководства по среднему ремонту деталей или износ деталей оружия, требующий проведения гальванической обработки до 60% деталей;
- износ станка, вертлюга, основания, люльки, постели, для устранения которых необходимы термическая обработка, правка их в приспособлениях и проверка выпрямленных частей;
- обрыв или замыкание витков обмотки электроспуска
	- износ деталей оружия, восстановление которых требует хромирования;
- износ деталей автоматики оружия, для устранения которого необходима наплавка с последующей механической обработкой;
- нарушение прессовых посадок газовой каморы, колодки мушки, прицельной колодки и др. на несменных стволах;
- качка планки (кронштейна) для оптического или ночного прицела, закрепленной на ствольной коробке;
- неисправности или повреждения (излом, износ, трещины, раздутие, разрывы, обгорание, изгиб) частей оружия, требующие замены негодных деталей (сборочных единиц) для изготовления которых необходима сложная механическая и термическая обработка



Приложение 2
 к Положению по категорированию стрелкового оружия, находящемуся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
Категорирование стрелкового оружия
	Категория
	Специальная часть
	Стволы
	Минометы калибров до 100 мм
	Гранатометы
	Стрелковое оружие

	
	ППРК, ПЗРК
	артиллерийских систем
	вкладные
	
	
	

	Новые, находящиеся и бывшие в использовании, исправные, не выработавшие гарантийный технический ресурс (срок эксплуатации)

	Первая
	
	Расход ресурса (живучести) стволов до 25%; удлинение зарядной камеры или износ канала ствола не превышает величину, установленную для перевода во 2-ю категорию
	
	Горизонтальная шаткость ствола не превышает 0-10, износ менее установленного значения или установленной величины
	Канал ствола не подвергался расшлифовке, износ менее установленного значения или установленной величины
	Канал ствола без коррозионных раковин, износ с дульной части менее одного калибра

	Исправные, выработавшие гарантийный технический ресурс (срок эксплуатации), не выработавшие технический ресурс (срок эксплуатации) до среднего (капитального) ремонта, а также прошедшие средний (капитальный) ремонт

	Вторая
	
	Расход ресурса (живучести) ствола от 25 до 80%
	
	Горизонтальная шаткость ствола от 0-10 до 0-18, откат не превышает 15 мм, выкат 20 мм
	Канал ствола расшлифован, откат не превышает 15 мм, выкат 20 мм
	Износ на длине более одного калибра, раздутие канала ствола без выпуклостей

	Выработавшие технический ресурс (срок эксплуатации) до среднего ремонта и по техническому состоянию требующие среднего ремонта

	Третья
	
	Расход ресурса (живучести) стволов от 80 до 100%
	
	Горизонтальная шаткость ствола более 0-18
	Откат более 15 мм, выкат более 20 мм
	

	Выработавшие технический ресурс (срок эксплуатации) до капитального ремонта и по техническому состоянию требующие капитального ремонта

	Четвертая
	
	Не устанавливается
	
	Канал ствола требует правки и расшлифовки деталей в условиях стационарного ремонтного предприятия, откат превышает 15 мм, выкат 20 мм
	
	

	Непригодные для применения по прямому предназначению, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно (стоимость капитального ремонта превышает 70% стоимости нового), а также достигшие предельного состояния, предельного или предельно-нормативного срока эксплуатации, установленных в нормативных актах государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб

	Пятая
	
	
	
	
	
	



Приложение 3
 к Положению по категорированию стрелкового оружия, находящемуся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
Нормы категорирования стволов артиллерийских орудий по удлинению зарядной каморы
	№
 п/п
	Наименование артиллерийского орудия
	Индекс
	Размер мерительного кольца и направляющего диска прибора ПЗК и длины каморы нового ствола, мм
	Удлинение зарядной каморы для перевода ствола из одной категории в другую, мм

	
	
	
	диаметр мерительного кольца
	диаметр направляющего диска
	длина каморы
	из первой во вторую
	из второй в третью
	из третьей в пятую

	1
	37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г. АЭП-37
	52-П-167М
	37,85
	45,9
	262
	5
	12
	15

	2
	57-мм противотанковая пушка обр. 1943 г. ЗИС-2
	52-П-271А
	59,13
	83,6
	504
	8
	40
	60

	3
	57-мм автоматическая зенитная пушка С-60
	52-П-281
	59,13
	91,0
	371
	25
	210
	290

	4
	76-мм пушка обр. 1942 г. ЗИС-З
	52-П-354У
	77,83
	83,6
	398
	3
	12
	15

	5
	100-мм полевая пушка обр. 1944 г. (БС-3)
	52-П-412
	103,19
	139,8
	721
	20
	300
	400

	6
	100-мм зенитная пушка КС-19
	52-П-415
	103,19
	139,8
	721
	20
	300
	390


Примечание. Данными, приведенными в графе 6, необходимо пользоваться только в том случае, если в формулярах орудия нет указаний о длине зарядной каморы для нового ствола, измеренной прибором ПЗК.

Приложение 4
 к Положению по категорированию стрелкового оружия, находящемуся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
Ресурс (живучесть)(1) стволов артиллерийских и зенитных артиллерийских систем, минометов, стрелкового оружия и средств ближнего боя
	№
 п/п
	Наименование образца
	Индекс
	Ориентировочный ресурс (живучесть) ствола, количество выстрелов

	1. АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И ЗЕНИТНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СИСТЕМЫ

	Живучесть стволов артиллерийских и зенитных артиллерийских систем, категорируемых по удлинению зарядной каморы

	1
	37 мм автоматическая зенитная пушка
	АЗП-37-1
	2500

	2
	57-мм автоматическая зенитная пушка
	С-60
	2700

	3
	76-мм пушка обр.1942 г.
	ЗИС-3
	1800/2000(2)

	4
	100-мм полевая пушка
	БС-3
	1600/700(3)

	5
	100-мм зенитная пушка
	КС-19
	850

	Живучесть стволов артиллерийских систем, категорируемых по износу канала ствола

	6
	30 мм автоматическая пушка
	2А42
	5000

	7
	73-мм гладкоствольное орудие
	2А28
	1250

	2. МИНОМЕТЫ

	8
	82-мм автоматический миномет
	2Б9 (2К21)
	3000

	9
	82-мм миномет
	2Б14-1
	10000

	3. СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ

	10
	9-мм пистолет Макарова
	ПМ
	4000

	11
	9-мм автоматический пистолет Стечкина
	АПС
	8000

	12
	9-мм самозарядный пистолет для бесшумной, беспламенной стрельбы
	ПБ
	2000

	13
	9-мм автоматический пистолет для бесшумной, беспламенной стрельбы
	АПБ
	6000

	14
	9-мм пистолет
	ПММ, Ярыгина
	4000

	15
	9-мм винтовка
	ВСС
	6000

	16
	9-мм автомат
	УЗИ
	4000

	17
	9-мм автомат
	СР-3
	4000

	18
	9-мм автомат
	АС ВАЛ
	5000

	19
	9-мм пистолет
	СР-1
	2000

	20
	9-мм пистолет
	СР-2
	2000

	21
	9-мм пистолет-пулемет
	АЕК-919
	3000

	22
	9-мм пистолет
	Джерико
	2000

	23
	9-мм пистолет
	GLOCK
	2000

	24
	5,45-мм пистолет самозарядный малогабаритный
	ПСМ
	3000

	25
	7,62-мм пистолет
	ТТ
	1000

	26
	7,62-мм снайперская винтовка Драгунова
	СВД
	6000

	27
	7,62-мм снайперская винтовка Мосина
	СВМ
	6000

	28
	7,62-мм самозарядный карабин Симонова
	СКС
	6000

	29
	7,62-мм автомат Калашникова и его модификации
	АКМ
	10000

	30
	7,62-мм пулемет Калашникова и его модификации
	ПК, ПКМ
	25000

	31
	7,62-мм пулемет
	РПД-44, РП-46, Печенег
	25000

	32
	7,62-мм снайперская винтовка
	Steyr
	10000

	33
	5,45-мм автомат АК и его модификации
	АК-74, АКС
	10000

	34
	5,45-мм автомат
	АН-94
	10000

	35
	5,45-мм, 7,62-мм ручной пулемет Калашникова
	РПК, РПК-74
	20000

	36
	12,7-мм пулемет
	НСВС
	10000

	37
	12,7-мм пулемет
	НСВТ
	10000

	38
	12,7-мм пулемет
	ДШК, ДШКМ, ДШКМТ
	15000

	39
	14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый
	КПВТ
	12000

	40
	14,5-мм зенитная установка
	ЗПУ-4
	25000

	41
	14,5-мм установка
	ЗУ-2
	25000

	42
	15-мм сигнальный пистолет
	Мартирка
	1000

	43
	14,5-мм вкладной ствол
	У5ТС, 2А46
	4000

	44
	23-мм вкладной ствол
	Д-30, БС-3, Д-56, М-30
	4000

	45
	23-мм зенитная самоходная установка
	ЗСУ-23-4
	45000

	46
	23-мм зенитная установка
	ЗУ-23-2
	30000

	47
	26-мм сигнальный пистолет
	СПШ
	1000

	48
	26-мм сигнальный пистолет
	СП-81
	1000



(1) Данные получены при стрельбе боекомплектами ручных типов снарядов (патрон, гранат).
(2) В числителе приведена ориентировочная живучесть ствола для снаряда с медным ведущим пояском; в знаменателе - ориентировочная живучесть ствола для снаряда с железокерамическим ведущим пояском.
(3) Там же.

Приложение 5
 к Положению по категорированию стрелкового оружия, находящемуся в оперативном управлении государственных военизированных организаций, правоохранительных органов и специальных служб
Нормы категорирования стволов минометов и гранатометов по износу канала ствола
	№
 п/п
	Наименование вооружения
	Индекс
	Допустимые пределы, мм

	
	
	
	по чертежу основного производства
	по всей длине каналов ствола
	на отдельных участках каналов стволов

	1
	82-мм миномет
	2Б9, 2Б14
	82=0,1
	82,4
	82,5

	2
	40 мм гранатометы РПГ-7, РПГ-7Д
	6Г3, 6Г5М
	40,05=0,17
	40,3
	-

	3
	82-мм станковый гранатомет СГ-82
	52-Г-662
	82=0,46
	-
	-

	4
	73-мм станковый гранатомет СПГ-9
	6Г6
	73=0,06
	73,2
	-

	5
	73-мм станковый гранатомет СПГ-9Д
	6Г7
	73=0,06
	73,2
	-

	6
	73-мм станковый гранатомет СПГ-9М
	6Г13
	73=0,06
	73,2
	-

	7
	73-мм станковый гранатомет СПГ-9ДМ
	6Г14
	73=0,06
	73,2
	-
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