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Приложение

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении дезактивации и радиационного контроля автотранспортных средств с повышенным радиационным фоном, ввезенных из Японии
1. Общее положение
1. Положение о проведении дезактивации и радиационного контроля автотранспортных средств с повышенным радиационным фоном, ввезенных из Японии (далее - Положение), определяет порядок проведения дезактивации, радиационного контроля и условия его применения.
2. Дезактивация автотранспортных средств с повышенным радиационным фоном, ввезенных из Японии (далее - автотранспортные средства), направлена на исключение радиоактивного загрязнения в целях охраны окружающей среды и здоровья населения. Дезактивации должны подвергаться все без исключения радиоактивно загрязненные автотранспортные средства. Радиационному контролю должны подвергаться все автотранспортные средства, прошедшие дезактивацию, без исключения.
3. В процессе дезактивации и радиационного контроля должны соблюдаться меры по обеспечению радиационной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере радиационной безопасности.
4. В настоящем Положении используются понятия и термины в следующих значениях:
дезактивация - вид обеззараживания, представляющий собой удаление радиоактивных веществ с зараженной территории, с поверхности зданий, сооружений, техники, одежды, средств индивидуальной защиты, воды, продовольствия;
источник ионизирующего излучения - радиоактивное вещество или устройство, испускающее или способное испускать ионизирующее излучение;
мощность дозы - доза излучения за единицу времени (секунду, минуту, час);
радиационный контроль - радиационные измерения (испытания), выполняемые для определения степени соблюдения принципов радиационной безопасности и требований нормативов, включая непревышение установленных основных дозовых пределов и контрольных уровней;
уровень излучения - соответствующая мощность дозы, выраженная в микрозивертах в час (мкЗв/ч).
2. Проведение дезактивации автотранспортных средств
5. Дезактивация осуществляется сотрудниками Пункта захоронения радиоактивных отходов Специализированного комбината Государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" (далее - ПЗРО), осуществляющими соответствующую деятельность в отношении автотранспортных средств с повышенным радиационным излучением, с использованием соответствующих технических средств.
Основанием для проведения дезактивации автотранспортных средств является соответствующее заключение о проведении углубленного радиационного обследования товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения (далее - заключение), составленное специалистами уполномоченных государственных органов по обеспечению радиационной безопасности, определенных законодательством Кыргызской Республики.
Целью дезактивации является полное удаление радиоактивных веществ с автотранспортных средств.
6. Дезактивация автотранспортных средств от радиоактивного загрязнения осуществляется в ПЗРО.
Дезактивации автотранспортных средств проводится в соответствии с законами Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики", "Технический регламент "О радиационной безопасности", руководящими документами в сфере обращения с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2015 года № 558, и внутренними актами ПЗРО по проведению дезактивации автотранспортных средств.
3. Проведение радиационного контроля после дезактивации автотранспортных средств
7. Радиационный контроль проводится после дезактивации в ПЗРО.
Радиационный контроль проводится должностными лицами уполномоченных государственных органов по обеспечению радиационной безопасности, определенных законодательством Кыргызской Республики, совместно с должностным лицом таможенного/пограничного органа, с использованием технических средств контроля радиоактивных материалов - переносной аппаратурой радиационного контроля.
Радиационный контроль осуществляется уполномоченными государственными органами по обеспечению радиационной безопасности, определенных законодательством Кыргызской Республики, совместно с должностным лицом таможенного/пограничного органа в соответствии с законами Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики", "Технический регламент "О радиационной безопасности" и Методикой проведения углубленного радиационного обследования товаров и транспортных средств, изложенной в приложении 2 к Положению о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на Государственной границе Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 ноября 2011 года № 674.
По результатам радиационного обследования автотранспортных средств, прошедших дезактивацию, специалистами уполномоченных государственных органов по обеспечению радиационной безопасности, определенных законодательством Кыргызской Республики, совместно с должностным лицом таможенного/пограничного органа принимается решение о возможности таможенного оформления транспортных средств.
8. Радиационный контроль осуществляется с использованием дозиметрического и радиометрического оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке.
Целью проведения радиационного контроля автотранспортных средств является исключение рисков от радиоактивного загрязнения.
9. При поиске и локализации загрязненных участков автотранспортных средств могут быть использованы данные заключения, полученные с помощью радиометрических и дозиметрических приборов, где зафиксированы пиковые значения уровня ионизирующего излучения.
10. При принятии решения в ходе проведения радиационного контроля должностными лицами уполномоченных государственных органов по обеспечению радиационной безопасности, определенных законодательством Кыргызской Республики, совместно с должностным лицом таможенного/пограничного органа принимается во внимание фактор возможности "экранирования" радиоактивного загрязнения источниками естественного происхождения.
Радиационный контроль проводится на участке, где уровень мощности дозы гамма-излучения не превышает среднего значения естественного радиационного фона местности ПЗРО.
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