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Приложение 1
(к постановлению Правительства Кыргызской Республики
 от 30 июля 2019 года № 375)
ПОРЯДОК
 применения и выдачи международных сертификатов взвешивания грузовых транспортных средств
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок направлен на упрощение процедуры пересечения границ при осуществлении международных перевозок и избежание многократного взвешивания транспортных средств.
2. Порядок определяет процедуру изготовления, выдачи и использования международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств, международного весового сертификата транспортного средства.
Глава 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке
3. Международная перевозка грузов - перевозка грузов транспортными средствами, зарегистрированными на территории государства-участника Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - Соглашение) или Международной конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов на границах (далее - Конвенция), с пересечением границы хотя бы одного из государств-участников Соглашения или Конвенции, в том числе перевозка транзитом по их территории;
транспортное средство - механическое дорожное транспортное средство, а также любой прицеп или полуприцеп, предназначенный для его буксировки таким транспортным средством;
перевозчик (транспортный оператор) - лицо, непосредственно отвечающее за перевозку грузов, либо использующее для этой перевозки третью сторону, в соответствии с договором перевозки;
станция взвешивания - пункты взвешивания уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики или компетентных органов государств-участников Соглашения, или Конвенции, осуществляющих взвешивание транспортных средств и выдачу сертификатов установленного образца;
международный весовой сертификат транспортного средства - документ, содержащий достоверные данные о весовых параметрах транспортного средства, выдаваемый станцией взвешивания и применяемый при осуществлении международной перевозки грузов по территории государств-участников Конвенции (далее - международный сертификат);
международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств - документ, содержащий достоверные данные о весовых параметрах транспортного средства, выдаваемый станцией взвешивания и применяемый при осуществлении международной перевозки грузов по территории государств-участников Соглашения (далее - сертификат СНГ);
уполномоченные государственные органы - государственные органы, уполномоченные Правительством Кыргызской Республики на выдачу сертификатов;
контрольное взвешивание - взвешивание транспортного средства при следующих обстоятельствах:
- несоответствие весовых характеристик, указанных в сертификатах и путевой документации (CMR, CARNET TIR);
- при дозагрузке, частичной разгрузке, либо перегрузке груза в другое транспортное средство, а также при передаче груза под другой таможенный режим или процедуру;
- несоответствие данных, указанных в сертификате, и данных о контролируемом транспортном средстве (тип транспортного средства, регистрационные номера);
- нарушение целостности средств идентификации (пломб), исключающих несанкционированный доступ в грузовые отсеки транспортного средства;
- несоответствие особых весовых характеристик данным, указанным в сертификате.
Глава 3. Полномочия и ответственность уполномоченных государственных органов
4. Уполномоченные государственные органы наделены правами и обязанностями в соответствии с их полномочиями, установленными Положением, утвержденным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики или вытекающими из положений Соглашения, или Конвенции.
5. Уполномоченные государственные органы обязаны:
- по запросу перевозчика, на основе результатов процедур взвешивания, выдавать сертификаты;
- по запросу перевозчика проводить контрольное взвешивание;
- признавать сертификаты, выданные уполномоченными станциями взвешивания;
- содержать в исправном (рабочем) состоянии весовое оборудование, регулярно проводить калибровку и поверку в соответствии с рекомендациями Международной организации по законодательной метрологии;
- консультировать перевозчиков, по вопросам, вытекающим из настоящего Порядка;
- публиковать перечень всех уполномоченных станций взвешивания на официальных сайтах уполномоченных органов, а также изменения в этом перечне;
- размещать на станциях взвешивания информацию для перевозчиков (на государственном и официальном языках) о возможности получения сертификатов; образцы и правила заполнения сертификатов; сведения о типе, классности и точности весового оборудования; результаты последней метрологической аттестации (поверки);
- направлять в уполномоченные органы государств-участников Соглашения или Конвенции результаты контрольных взвешиваний для информирования и принятия мер по предотвращению несоответствия сертификатов контрольным весовым показателям;
- по мере необходимости, размещать заказ на изготовление бланков сертификатов и обеспечивать бланками сертификатов станции взвешивания;
- направлять, по мере необходимости, сведения о содержании и форме идентификации сертификатов, перечни уполномоченных станций взвешивания - в Межправительственный совет дорожников, Координационное транспортное совещание государств-участников Содружества Независимых Государств и Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.
Глава 4. Требования к сертификатам
6. Сертификат СНГ и международный сертификат являются бланками строгой отчетности, подлежащие учету и хранению в соответствии с требованиями к подобным документам.
7. Сертификат СНГ и международный сертификат изготавливаются типографским способом, на бланке бумаги форматом А4, имеют не менее 3 (трех) степеней защиты от фальсификации.
8. Допускается использование неразлинованных бланков сертификатов для целей заполнения, с использованием компьютера и программных средств.
Глава 5. Процедура выдачи и использования сертификата
9. Использование сертификатов перевозчиком (транспортными операторами) является факультативным.
10. Выдача сертификатов осуществляется на бесплатной основе.
11. Сертификат, заполненный надлежащим образом сотрудником уполномоченной станции взвешивания и транспортными операторами/водителями грузовых автомобилей, принимается и признается в качестве документа, содержащего достоверные сведения о взвешиваниях, произведенных уполномоченными органами государств-участников Соглашения или Конвенции.
12. Применение сертификатов, выданных уполномоченными органами государств-участников Соглашения или Конвенции на территории Кыргызской Республики, не зависит от государства его выдачи, а также регистрации транспортного средства, осуществляющего международную грузовую перевозку по процедуре TIR или по иной процедуре, исключающей несанкционированный доступ в грузовой отсек транспортного средства.
13. Взвешивание грузовых транспортных средств для получения сертификата производится уполномоченными станциями взвешивания по запросу транспортного оператора/водителя, с взиманием сборов за взвешивание, установленных законодательством Кыргызской Республики.
14. Грузовые транспортные средства, осуществляющие международную и внутреннюю перевозку грузов, в отношении которых выдан сертификат, обозначаются табличками (размером 30x40 см) "Тараза сертификаты/Сертификат взвешивания".
Глава 6. Порядок и правила заполнения сертификатов
15. Водитель до взвешивания транспортного средства заполняет следующие графы:
Графа 1. Сведения о транспортном операторе:
- наименование транспортного оператора (полный адрес, включая страну);
- номер телефона;
- номер факса;
- адрес электронной почты.
Графа 2. Договор на перевозку № _____:
- CARNET TIR (если применимо);
- CMR (если применимо).
Графа 3. Сведения о грузовом транспортном средстве:
- регистрационный номер автомобиля и прицепа;
- система подвески автомобиля и прицепа.
16. Сотрудник уполномоченной станции взвешивания заполняет следующие графы:
Графа 4. Сведения об уполномоченной станции взвешивания (код, наименование и адрес, включая страну):
- сведения о классе точности оборудования для взвешивания.
Графа 5. Номер взвешиваемого транспортного средства.
Графа 6. Дата выдачи сертификата (день, месяц, год).
Графа 7. Результаты взвешивания (с приложением записи/акта взвешивания):
- тип грузового транспортного средства;
- измерение веса на ось;
- измерение полного веса.
Графа 8. Особые весовые характеристики:
- степень заполнения топливных баков, присоединенных к двигателю;
- степень заполнения топливных баков включая баки для устройства охлаждения;
- число запасных шин;
- число людей в транспортном средстве во время взвешивания;
- наличие подъемной оси.
17. Заполняется водителем после взвешивания транспортного средства:
Графа 9. Подтверждение правильности заполнения граф 1-8:
- дата;
- фамилия, имя, отчество водителя (водителей) транспортного средства;
- замечания (если имеются).
18. Заполняется сотрудником уполномоченной станции взвешивания при контрольном взвешивании в случае заполнения сертификата СНГ или сертификата взвешивания:
Графа 10. Дата, имена и подписи сотрудников, проводивших контрольное взвешивание. Примечания (результат контрольного взвешивания).
Глава 7. Приложения к сертификату
19. Приложения к сертификату носят пояснительный характер и содержат схематические рисунки типов автотранспортных средств, которые необходимо указать в графе 7.1 сертификата, в том числе:
I. Грузовики;
II. Состав транспортных средств;
III. Сочлененные транспортные средства.
Перечень государств-участников Соглашения и Конвенции.
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