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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 14 апреля 2022 года № 222
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446
В целях актуализации перечня средств измерений, подлежащих поверке, и межповерочного интервала поверки средств измерений, в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 2 сентября 2019 года № 446 следующие изменения:
1) в Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденное вышеуказанным постановлением:
- дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Поверка средств измерений проводится с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к Международной системе единиц (СИ) через национальные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин других государств.";
2) в Перечне средств измерений, подлежащих поверке, и периодичности их поверки, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункты 20, 21 изложить в следующей редакции:
"
	20
	Водосчетчики промышленные:
	

	
	- с диаметром условного прохода 15÷20 мм;
	1 раз в 5 лет

	
	- с диаметром условного прохода свыше 20 мм
	1 раз в год

	21
	Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15÷20 мм
	1 раз в 5 лет


";
- пункты 26-30 изложить в следующей редакции:
"
	26
	Водосливы с тонкой стенкой:
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 5 лет

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года

	27
	Водосливы с донными порогами: 
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 4 года

	28
	Расходомерные лотки: 
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года

	29
	Расходомеры со специальными сужающими устройствами: 
	

	
	- режим течения потока в верхнем бьефе спокойный, истечение через насадки и приставки затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций
	1 раз в 3 года

	30
	Расходомеры типа "Фиксированное русло": 
	

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 5 лет

	
	- режим течения потока в канале равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале с бетонной облицовкой
	1 раз в 3 года


";
- пункт 48 признать утратившим силу;
- пункт 128 изложить в следующей редакции:
"
	128
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	1 раз в 8 лет


".
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 мая 2022 года N 42-43

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров
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