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Приложение
 к приказу Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики
 от 24 мая 2017 года № 1
ПОРЯДОК
 определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
1. Общие положения
1. Порядок определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций (далее - Порядок) разработан в целях установления единого подхода к расчету размера платы за технологическое присоединение.
2. Цели и принципы Порядка
2. Основной целью настоящего Порядка является определение принципов технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения электроснабжающих организаций, который включает в себя комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения в точке подключения необходимой электрической мощности и требуемого уровня напряжения.
3. Основными принципами в определении размера платы за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям являются:
1) финансирование затрат электроснабжающих организаций на проведение необходимых мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям;
2) осуществление за счет электроснабжающих организаций инвестиционных расходов на реконструкцию, модернизацию и новое строительство, предполагающих усиление и увеличение пропускной способности существующих сетей с целью обеспечения надежного энергоснабжения при росте нагрузок в результате увеличения мощности;
3) соблюдение баланса интересов электроснабжающих организаций и потребителей электроэнергии;
4) обеспечение прозрачности определения размера платы за технологическое присоединение, а также исключение возможных коррупционных рисков.
3. Обзор Порядка
4. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям взимается с юридических и физических лиц, подавших заявку на присоединение нового объекта на основании договора, заключаемого между электроснабжающей организацией и новым потребителем. При технологическом присоединении бытовых и не бытовых потребителей мощностью до 10 кВт на уровне напряжения 0,23-0,4 кВ плата не взимается.
5. При мощности выше 10 кВт, за каждый дополнительный кВт взимается дополнительная отдельная плата за технологическое присоединение на уровне напряжения 0,4 кВ.
6. Плата за технологическое присоединение взимается в случаях:
1) присоединения впервые вводимых в эксплуатацию объектов нового строительства;
2) в случаях увеличения мощности ранее присоединенной реконструируемой системы электропотребления.
7. Изменение формы собственности потребителя или электроснабжающей организации не влечет за собой появления обязательства по повторной оплате за технологическое присоединение, в том числе и при смене формы собственности с физического лица на юридическое лицо.
8. Размер платы за технологическое присоединение для каждого нового объекта указывается один раз при заключении с электроснабжающей организацией договора на технологическое присоединение, на основе установленного уполномоченным органом размера платы за технологическое присоединение единицы мощности (1 кВт).
9. Расчет размера платы за технологическое присоединение единицы мощности нового объекта к действующим сетям электроснабжения производится на основании фактических затрат на подключение объекта, исходя из требуемого уровня напряжения и запрашиваемой мощности.
10. Расчет размера платы за технологическое присоединение единицы мощности основывается на применении стандартизированных затрат на усиление различных элементов сети электроснабжения. Стандартизированными являются наиболее часто применяемые затраты для технологического присоединения объекта к сетям электроснабжающих организаций. Стандартизация затрат, включаемых в плату за технологическое присоединение, осуществляется усреднением стоимостей наиболее типичных и технологически оправданных работ.
11. Расчет платы за технологическое присоединение должен включать в себя затраты до точки разграничения между потребителем и электроснабжающей организацией. Точкой разграничения принимается точка, где права собственности электроснабжающей организации на инфраструктуру электросети прекращаются.
12. В состав платы за технологическое присоединение включаются затраты на систему учета, стоимость мероприятий по усилению существующих элементов сетевой инфраструктуры в расчете на единицу мощности.
13. Плата за технологическое присоединение носит целевой характер и подлежит учету с аккумулированием на специальном счете электроснабжающих организаций.
14. Расходы на усиление сетей, учтенные при определении размера платы, подлежат отдельному учету со стороны электроснабжающих организаций.
15. Экономически обоснованные расходы электроснабжающих организаций, не скомпенсированные платой за технологическое присоединение, признаются инвестициями и компенсируются в тарифах на электрическую энергию в последующих тарифных периодах регулирования. Доходы, полученные от превышения понесенных в течение периода регулирования экономически обоснованных расходов на технологическое присоединение, вычитываются из требуемого дохода электроснабжающей организации при формировании тарифов следующего периода тарифного регулирования.
4. Порядок расчета и применения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения до 35 кВ
16. Размер платы за технологическое присоединение единицы мощности (1 кВт) устанавливается уполномоченным органом раз в три года, с ежегодной корректировкой на уровень фактической инфляции за предыдущий год.
17. Установленный уполномоченным органом размер платы за технологическое присоединение единицы мощности (1 кВт), является единым для всех электроснабжающих организаций независимо от формы собственности и территориального (регионального) месторасположения.
18. При технологическом присоединении объекта мощностью выше 10 кВт, за каждый дополнительный кВт взимается отдельная плата за технологическое присоединение, расчет которой осуществляется в следующем порядке:
1) определяется перечень мероприятий необходимых для увеличения пропускной способности электроустановок, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
2) производится расчет стоимости услуг по выполнению работ, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ отдельно для воздушных и кабельных выводов в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;
3) определяется перечень мероприятий необходимых для увеличения пропускной способности электроустановок, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 10(6) кВ в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;
4) производится расчет стоимости услуг по выполнению работ, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 10(6) кВ отдельно для воздушных и кабельных выводов в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку;
5) по наиболее часто применяемым автоматическим выключателям 0,4 кВ и трансформаторам тока 10(6) кВ определяется среднее арифметическое значение тока ступени, предполагающее выполнение комплекса мероприятий необходимых для увеличения пропускной способности электроустановок 0,4 кВ и 10(6) кВ, количество номинальных присоединений ступени в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку;
6) исходя из рассчитанных значений стоимости услуг по присоединению и их количества, определяется стоимость единицы присоединяемой мощности (1 кВт) отдельно для воздушных и кабельных выводов на уровнях напряжения 0,4 кВ и 10(6) кВ, в соответствии с приложениями 6 и 7 к настоящему Порядку;
7) полный размер платы за технологическое присоединение мощности свыше 10 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ с воздушным и кабельным выводом рассчитывается электроснабжающей организацией по следующей формуле:

Птп выше 10(0,4) = (Пед (0,4) х Пмощн выше 10(0,4))

где:
- Пед (0,4) - стоимость единицы присоединяемой мощности (1 кВт), на уровне напряжения 0,4 кВ рассчитанная в соответствии с приложениями 6 и 7 к настоящему Порядку;
- Пмощн выше 10(0,4) - величина присоединяемой мощности выше 10 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ (кВт).
19. Плата за технологическое присоединение на уровне напряжения 10(6) кВ рассчитывается и применяется в следующем порядке:
1) при расчете платы за технологическое присоединение на уровне напряжения 10(6) кВ, затраты на выполнение работ, связанных с производством технологического присоединения с соответствующими выводами на уровне напряжения 0,4 кВ не учитываются;
2) определяется стоимость единицы присоединенной мощности на уровне напряжения 10(6) кВ отдельно для воздушных и кабельных выводов, в соответствии с приложениями 6 и 7 к настоящему Порядку;
3) полный размер платы за технологическое присоединение на уровне напряжения 10(6) кВ с воздушным и кабельным выводом рассчитывается электроснабжающей организацией по следующей формуле:

Птп 10(6) = Пед 10(6) х Пмощн 10(6),

где:
- Пед 10(6) кВ - стоимость единицы присоединенной мощности (1 кВт), на уровне напряжения 10(6) кВ рассчитанная в соответствии с приложениями 6 и 7 к настоящему Порядку;
- Пмощн 10(6) величина присоединяемой мощности на уровне напряжения 10(6) кВ.
20. В случае недостаточности для обеспечения в точке подключения необходимой электрической мощности требуемого уровня напряжения, комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий указанных в приложениях 1 и 3 к настоящему Порядку, заявитель выполняет технические условия, выданные электроснабжающей организацией на строительство новых электрических сетей для подключения объекта. Плата за технологическое присоединение в этом случае не взимается (не применяется).
21. В случае если в электроснабжающую организацию поступило заявление на выдачу технических условий на подключение объекта по временной схеме (на определенный период времени), плата за технологическое присоединение не взимается (не применяется).
5. Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 35 кВ и выше
22. Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 35 кВ и выше производится электроснабжающей организацией, на основании индивидуально разработанной проектно-сметной документации для каждого случая присоединения.
23. Взимание установленного размера платы за технологическое присоединение объекта осуществляется электроснабжающей организацией на основании договора с Заказчиком.
24. При присоединении непосредственно к шинам низкого напряжения подстанции 35 кВ и выше, за расчетный уровень напряжения технологического присоединения принимается уровень высокого напряжения данной подстанции.

Приложение 1
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
 связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ
	№
	Наименование электроустановок
	Наименование оборудования ЭУ
	№ подпункта
	Мероприятия

	1
	КТП-10(6)|0,4 кВ
	РУ-10(6) кВ
	1
	Расчет значений номинальных токов, токов короткого замыкания и токов отключения предохранителей

	
	
	
	2
	Выбор предохранителей по отключающей способности

	
	
	
	3
	Замена предохранителей

	
	
	
	4
	Испытание изоляции оборудования после замены

	
	
	Силовой трансформатор
	5
	Проверка трансформатора на допустимые перегрузки (систематические и аварийные)

	
	
	РУ-0,4 кВ
	6
	Расчет значений номинальных токов, токов КЗ, токов при перегрузе и токов срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей

	
	
	
	7
	Выбор автоматических выключателей по коммутационной способности

	
	
	
	8
	Замена автоматических выключателей

	
	
	
	9
	Выбор сечения коммутационных проводов

	
	
	
	10
	Замена коммутационных проводов малого сечения на провода большего сечения

	
	
	
	11
	Выбор трансформаторов тока по расчетным значениям номинальных токов

	
	
	
	12
	Замена трансформаторов тока

	
	
	
	13
	Выбор сечения алюминиевых проводов на выходах 0,4 кВ

	
	
	
	14
	Замена алюминиевых проводов ВЛ-0,4 кВ малого сечения на провода большего сечения

	
	
	
	14а
	Замена воздушных выходов 0,4 кВ

	
	
	
	14б
	Замена кабельного вывода 0,4 кВ

	
	
	
	15
	Испытание изоляции оборудования после замены



Приложение 2
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
РАСЧЕТ
 стоимости услуг по выполнению работ, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ
	№
	Мероприятия
	Разряд работы
	Тарифная ставка
	Отчисления на соцстрах.
	Накладные расходы
	Стоимость нормо-часов
	Норма времени
	Стоимость мате-
 риалов
	Стоимость

	
	
	
	сом
	сом
	сом
	сом
	час
	сом
	сом

	1
	Расчет значений номинальных токов, токов короткого замыкания и токов отключения предохранителей
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выбор предохранителей по отключающей способности
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена предохранителей
	2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка трансформатора на допустимые перегрузки (систематические и аварийные)
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Расчет значений номинальных токов, токов КЗ, токов при перегрузе и токов срабатывания электромагнитных и тепловых расцепителей автоматических выключателей
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Выбор автоматических выключателей по коммутационной способности
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена автоматических выключателей
	2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Выбор сечения коммутационных проводов
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена коммутационных проводов малого сечения на провода большего сечения
	2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Выбор трансформаторов тока по расчетным значениям номинальных токов
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Замена трансформаторов тока
	2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Выбор сечения проводов на выходах 0,4 кВ
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена алюминиевых проводов выходов 0,4 кВ малого сечения на провода большего сечения (3 пролета)
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	13а
	Замена воздушного вывода 0,4 кВ
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	13б
	Замена кабельного вывода 0,4 кВ
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Испытание изоляции оборудования после замены
	2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого (воздушный вывод):
	

	Итого (кабельный вывод):
	



	Средняя заработная плата:
	
	ИТР
	Э/М

	Оклад
	Сом
	
	

	Выслуга лет
	%
	
	

	Тек. Премия
	%
	
	

	Итого:
	Сом
	
	



Приложение 3
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
 связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ
	№
	Наименование электроустановок
	Наименование оборудования ЭУ
	№ подпункта
	Мероприятия

	1
	ПС 35(110)/10(6) кВ
	ОРУ-35(110) кВ
	1
	Расчет значений номинальных токов и токов короткого замыкания

	
	
	
	2
	Расчет уставок релейной защиты

	
	
	
	3
	Изменение уставок и проверка работы устройства РЗА

	
	
	Силовой трансформатор
	5
	Проверка трансформатора на допустимые перегрузки (систематические и аварийные)

	
	
	КРУН-10(6) кВ
	6
	Расчет значений номинальных токов, токов короткого замыкания и токов однофазного замыкания на землю

	
	
	
	7
	Выбор трансформаторов тока по расчетным значениям номинальных токов

	
	
	
	8
	Замена трансформаторов тока

	
	
	
	9
	Выбор выключателей 10(6) кВ по расчетным значениям

	
	
	
	10
	Замена выключателей 10(6) кВ

	
	
	
	11
	Расчет уставок релейной защиты

	
	
	
	12
	Изменение уставок и проверка работы устройств РЗА

	
	
	
	13
	Выбор сечения алюминиевых проводов ВЛ-10 кВ

	
	
	
	14
	Замена алюминиевых проводов ВЛ-10 кВ малого сечения на провода большего сечения

	
	
	
	14а
	Замена воздушных выходов 10(6) кВ

	
	
	
	14б
	Замена кабельного вывода 10(6) кВ

	
	
	
	15
	Испытание изоляции оборудования



Приложение 4
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
РАСЧЕТ
 стоимости услуг по выполнению работ, связанных с производством технологического присоединения на уровне напряжения 10(6) кВ
	№
	Мероприятия
	Разряд работы
	Тарифная ставка
	Отчисления на соцстрах.
	Накладные расходы
	Стоимость нормо-часов
	Норма времени
	Стоимость мате-
 риалов
	Стоимость

	
	
	
	сом
	сом
	сом
	сом
	час
	сом
	сом

	1
	Расчет значений номинальных токов и токов короткого замыкания
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расчет уставок релейной защиты
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Изменение уставок и проверка работы устройств РЗА
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка трансформатора на допустимые перегрузки (систематические и аварийные)
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Расчет значений номинальных токов, токов короткого замыкания и токов однофазного замыкания на землю
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Выбор трансформаторов тока по расчетным значениям номинальных токов
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена трансформаторов тока
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Выбор выключателя 10(6) кВ по расчетным значениям
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена выключателя 10(6) кВ
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Расчет уставок релейной защиты
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Изменение уставок и проверка работы устройств РЗА
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Выбор сечения алюминиевых проводов ВЛ-10 кВ
	ИТР
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Замена алюминиевых проводов ВЛ-10 кВ малого сечения на провода большего сечения (3 пролета)
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	13а
	Замена участка КЛ-10 кВ малого сечения на большее сечение (150 м)
	ИТР+6Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	13б
	Замена воздушного вывода 10(6) кВ
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	13в
	Замена кабельного вывода 10(6) кВ
	ИТР+2Э/М
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Испытание изоляции оборудования В-10 кВ, ЛР-10 кВ, ШР-10 кВ, ИПУ-10, СШ-10 кВ
	ИТР+ЭЛ/М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого (воздушный вывод):
	

	Итого (кабельный вывод):
	



	Средняя заработная плата:
	
	ИТР
	Э/М

	Оклад
	Сом
	
	

	Выслуга лет
	%
	
	

	Тек. Премия
	%
	
	

	Итого:
	Сом
	
	



Приложение 5
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
РАСЧЕТ
 платежей номинальных присоединений
Шкала номинальных токов трансформаторов тока:
	I1 ном, А
	5
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	75
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600

	I1 ном, А
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Коэф. расфор.
	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	15
	20
	30
	40
	60
	80
	100
	120

	Ступень, А
	0
	5
	5
	5
	10
	10
	10
	25
	25
	50
	50
	100
	100
	100
	100


Наиболее часто применяемые трансформаторы тока:
	U ном, кВ
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	I1 ном, А
	50
	75
	100
	150
	200
	300

	I2 ном, А
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Коэф. трансф.
	10
	15
	20
	30
	40
	60

	Ступень, А
	10
	25
	25
	50
	50
	100

	Среднее арифметическое по ступеням, А
	43



	Присоединяемая мощность, кВт
	

	Количество номинальных присоединений ступени, шт.
	


Наиболее часто применяемые автоматические выключатели:
	U ном, кВ
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	I ном, А
	63
	100
	160
	250
	400
	630

	Ступень, А
	23
	37
	60
	90
	150
	230

	Среднее арифметическое по ступеням, А
	98



	Количество номинальных присоединений ступени, шт.
	

	Количество номинальных присоединений ступени, шт.
	



Приложение 6
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
РАСЧЕТНАЯ ШКАЛА
 стоимости присоединений (воздушный вывод)
	Присоед. мощность, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети U=10(6) кВ, сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети U=0,4 кВ, сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 7
 к Порядку определения размера платы за технологическое присоединение объектов к сетям электроснабжающих организаций
РАСЧЕТНАЯ ШКАЛА
 стоимости присоединений (кабельный вывод)
	Присоед. мощность, кВт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети U=10(6) кВ, сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сети U=0,4 кВ, сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, сом
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