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Приложение 

Норма коэффициентов износа тепловой изоляции для тепловых сетей каскада Токтогульских ГЭС, каскада Таш-Кумырских ГЭС и ТЭЦ города Ош на 2023-2028 годы
	К2 - коэффициент износа тепловой изоляции

	


По тепловым сетям ТЭЦ г. Ош
	Магистральные сети:
Для надземных – 1,4
Для подземных – 1,5
Квартальные сети:
Для надземных – 1,6
Для подземных – 1,5

	
	

	
По тепловым сетям КТГЭС
	Магистральные и квартальные сети:
Для надземных – 1,8
Для подземных – 1,5

	По тепловым сетям КТКГЭС
	Магистральные и квартальные сети:
Для надземных – 1,3
Для подземных – 1,3
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