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Приложение

Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в организациях Министерства энергетики Кыргызской Республики


Сокращения и определения
Сокращения	Определение
ДПД	Добровольные пожарные дружины
ДПФ	Добровольные пожарные формирования
ИТР	Инженерно-технические работники
МЧС  КР	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ОДУ	Объединенное диспетчерское управление
ППБ	Правила пожарной безопасности
ПСП	Первичные средства пожаротушения
ПТБ	Правила техники безопасности
ПЭС	Предприятия электрических сетей
РТП	Руководитель тушения пожара
РЭС	Район электрических сетей

Глава 1. Общие указания
1. Настоящая Инструкция обязательна для ИТР, служащих и рабочих (в дальнейшем - персонала) электростанций, предприятий электрических сетей, диспетчерских управлений, других организаций системы Министерства энергетики Кыргызской Республики, а также личного состава пожарных подразделений Министерства Чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Добровольных пожарных формирований участвующих в противопожарных тренировках.
2. Общее руководство и ответственность за проведение противопожарных тренировок возлагается на технических руководителей (главных инженеров и т.п.) предприятий и организаций энергосистемы и начальников объектовых пожарных частей.
3. Проведение тренировок является одной из основных форм производственного обучения и повышения квалификации персонала.
4. Задачами проведения с персоналом противопожарных тренировок являются:
1) Проверка умения персонала самостоятельно, быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в условиях пожара;
2) Обучение навыкам предотвращения возможных аварий, повреждений оборудования, а также травм персонала во время пожара;
3) Отработка действий персонала при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружения задымления или загорания с организацией немедленного вызова пожарной охраны;
4) Выработка и закрепление навыков по определению решающего направления и принятия правильных мер (действий) по локализации и ликвидации пожара;
 5) Отработка взаимодействия персонала энергетических предприятий с личным составом пожарных частей, ДПД (если они созданы на предприятии) в соответствии с оперативным планом тушения пожара;
6) Отработка действий по организации спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;
7) Выработка навыков правильных действий при тушении пожара на оборудовании, особенно в электроустановках, находящихся под напряжением;
8) Приобретение навыков четких и быстрых действий по возможным штатным операциям и переключениям технологического оборудования для исключения развития пожара и аварии в условиях воздействия раздражающих факторов:
- ограничения действий в пространстве (наличием очага пожара);
- ограниченная видимость (задымление);
- шумовое воздействие (работа средств оповещения и т.д.);
9) Проверка готовности и умения координации руководителя тушения пожара и членов штабов пожаротушения по организации ликвидации возможного пожара;
 10) Проверка соблюдения Правил техники безопасности при тушении пожара, в том числе при совместных действиях с пожарными подразделениями или ДПД (если они созданы на предприятии в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 858 от 19 декабря 1994 г. и постановлением Правительства Кыргызской Республики № 219 от 3 апреля 2006 г.).
11) Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты при пожаре;
12) Поддержание уровня профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимого для осуществления успешных действий по локализации и ликвидации пожаров (загораний), укрепление психологической устойчивости персонала, привлекаемого к тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
13) Проверка умения применять первичные средства пожаротушения, приводить в действие системы противопожарного водоснабжения (внутренние пожарные краны, пожарные гидранты, резервуары);
14) Проверка знаний действующих инструкций о мерах пожарной безопасности.  
5. Лица, участвующие в тренировках, обязаны строго соблюдать все правила и производственные инструкции. Запрещается производить какие-либо операции с оборудованием, механизмами и аппаратурой управления (ключами, приводами задвижек, вентилей и др.), а также другие действия, если это не предусмотрено программой противопожарной тренировки.
6. Для приобретения практических навыков тушения реальных очагов горения с помощью ПСП и спецтехники (пожарных автомобилей, мотопомп и др.) противопожарные тренировки следует проводить на учебно-тренировочных полигонах или использовать пожарные тренажеры на объектах.
7. Тренировки должны проводиться, как правило, в нерабочее время, дежурный персонал - в свободное от смен время.
Продолжительность противопожарных тренировок не должна превышать 3 часов с учетом времени разбора действий персонала.

Глава 2. Периодичность проведения противопожарных тренировок

8. Плановые противопожарные тренировки проводятся по утвержденному техническим руководителем предприятия годовому графику.
Каждый работник из числа оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и административно-технического персонала электростанций и предприятий электрических сетей, персонал постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих эти предприятия, должен участвовать не реже одного раза в полугодие в одной плановой противопожарной тренировке согласно утвержденной программе (приложение 1).
Повторные противопожарные тренировки проходит персонал, получивший неудовлетворительную оценку действий при плановых противопожарных тренировках.
Внеплановые противопожарные тренировки проводятся по требованиям распорядительных документов вышестоящих организаций, по итогам расследования пожаров и/или по итогам проверки состояния пожарной безопасности уполномоченными лицами.
По решению руководителя объекта один раз в год к указанным тренировкам по особой программе могут привлекаться инженерно-технические работники и служащие других подразделений объекта.
9. Диспетчерский персонал районных электросетей предприятий электросетей должен ежегодно проходить одну противопожарную тренировку на своем рабочем месте и принять участие в подготовке и проведении не менее одной тренировки на объекте, а именно:
1) Диспетчер РЭС - на одной из подстанций;
2) Диспетчер ПЭС - на одном из крупных объектов предприятия;
3) Диспетчер энергосистемы - на одной из электростанций энергосистемы;
4) Диспетчер ОДУ - на оборудовании и в технологических помещениях ОДУ.
10. Инженерно-технические работники и служащие других предприятий и организаций системы Минэнерго КР, непосредственно связанные с эксплуатацией, наладкой и испытанием энергооборудования  электростанций и предприятий сетей, должны проходить не менее одной противопожарной тренировки в год по программе, утвержденной руководством этих организаций.

Глава 3. Организация и проведение противопожарных тренировок

11. Противопожарные тренировки подразделяются на цеховые, объектовые и совместные (проводимые совместно с пожарными подразделениями МЧС КР и ДПД, если они созданы на предприятии) и предусматривают следующее:
1) Цеховые проводятся с персоналом цеха (структурного подразделения) с периодичностью не менее одной тренировки в полугодие;
2) Объектовые проводятся с персоналом нескольких цехов  (структурных подразделений) с периодичностью не менее трех тренировок в текущем году;
3) Совместные проводятся с периодичностью одной тренировки в год, в которой участвует персонал объекта (одного или нескольких цехов) и пожарные подразделения гарнизона пожарной охраны.
На электростанциях (подстанциях), имеющих объектовые пожарные части МЧС КР (с привлечением ДПД  созданной на предприятии и работающих под руководством пожарной охраны МЧС КР) с выездной пожарной техникой, противопожарные совместные тренировки проводятся с периодичностью один раз в квартал.
12. Цеховые и объектовые противопожарные тренировки допускается совмещать с противоаварийными тренировками персонала.
13. График и тематика цеховых и объектовых противопожарных тренировок ежегодно составляется и утверждается техническим руководителем энергопредприятия.
14. График и тематика совместных тренировок с участием объектовых или других пожарных частей гарнизона пожарной охраны (а также привлечением ДПД предприятий) составляется на год и утверждается техническим руководителем энергопредприятия и начальником гарнизона пожарной охраны МЧС КР.
15. В согласованные сроки (не более чем за месяц) до проведения совместных тренировок личный состав пожарных подразделений, привлекаемый к участию в тренировке, должен пройти ознакомление с особенностями эксплуатации оборудования, технологии производства, планировки зданий и сооружений, а также с основными требованиями Правил техники безопасности на объекте.
По указанию технического руководителя энергопредприятия проведение таких занятий должен осуществлять представитель объекта, на котором будет проходить тренировка.
16. Руководителями противопожарных тренировок на предприятии назначаются:
1) Цеховой - начальник цеха (службы, отдела) или его заместитель (службы, отдела);
2) Объектовой – технический руководитель энергопредприятия (руководитель объекта) или его заместитель;
3) Совместный - руководящее лицо пожарной охраны МЧС КР;
17. Руководитель цеховой и объектовой тренировки назначает руководителя тушения пожара из числа инженерно-технического персонала и во время тренировки контролирует его действия, а также организует контроль за действиями персонала при помощи посредников.
Руководителями тушения пожара, как правило, назначаются:
- при цеховой тренировке - начальник смены цеха (структурного подразделения);
- при объектовой тренировке - начальник смены объекта (диспетчер предприятия, района сетей, дежурный подстанции).
Руководитель тушения пожара проводит тренировку согласно утвержденной программе.
Указания РТП являются обязательными для каждого участника тренировки. Их может изменить или отменить только руководитель тренировки, о чем он ставит в известность РТП.
18. Руководитель противопожарной тренировки совместно с руководителем тушения пожара организует оперативный штаб пожаротушения.
Основными обязанностями ИТР (директор, технический руководитель, начальники цехов, структурных подразделений и др.), входящих в состав оперативного штаба пожаротушения, является:
- отработка взаимодействия с РТП, начальником тыла и начальниками боевых участков МЧС КР;
- консультация РТП в соответствии с обстановкой на тренировке о состоянии технологического оборудования;
- обеспечение выполнения мероприятий по технике безопасности и медицинской помощи; решение других вопросов, связанных с тренировкой.
На период совместной тренировки распоряжением технического руководителя энергопредприятия  руководителю тренировки и РТП (являющихся работниками пожарной охраны) выделяются консультанты из числа ИТР или руководства энергопредприятия, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия указанных лиц соответствовали требованиям действующих Правил техники безопасности, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей и Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике.
19. Посредников для проведения тренировок назначают из числа ИТР энергопредприятия и дополнительно из числа пожарной охраны (при совместной тренировке) для контроля за действиями персонала, назначения вводных, правильности и своевременности исполнения распоряжения РТП. Количество посредников определяет руководитель тренировки с учетом местных особенностей и сложности утвержденной программы тренировки.
20. При подготовке посредников руководитель противопожарной тренировки должен ознакомить их с общим тактическим замыслом и возможными вариантами его решения (при необходимости разрешается делать выписки из программы), дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре.
21. Посредник обязан:
1) Ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;
2) В соответствии с порядком, предусмотренным руководителем противопожарной тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала с указанием:
- особенностей применяемых технических средств пожаротушения;
- режима работы энергообъекта (системы), предшествующей возникновению нарушения нормального режима;
- время возникновения нарушения нормального режима.
3) В необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;
4) Вести необходимые записи действий персонала на тренировке и выполнения вводных.
22. Обязанности контролирующих лиц тренировки:
1) Контроль за действиями тренирующихся по ликвидации пожара предусмотренного темой противопожарной тренировки, правильности использования ПСП, встречи и размещения пожарной автомашины и их использования, слаженности действий тренирующихся, соблюдения ПТБ;
2) Участвовать при подведении итогов тренировки с указанием замечаний к действиям тренирующихся при ликвидации условного нарушения (пожара) и оценкой действий тренирующихся индивидуально и в целом по тренировке, а также внесением предложений по проведению мероприятий по результатам проведения противопожарной тренировки;
3) Подписывать результаты тренировки.
23. Любой участник тренировки имеет право уточнить у посредников положение обстановки условного пожара на данном участке.
Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического замысла руководителя противопожарной тренировки.
При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся на данном участке, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.
24. Персонал при проведении противопожарных тренировок должен иметь следующие отличительные знаки:
1) Посредники - синюю отличительную повязку на правом рукаве;
2) Руководитель тушения пожара (цеховой и объектовой) - красную отличительную повязку с нанесенным знаком напряжения на правом рукаве;
3) Тренирующийся персонал - белую повязку на правом рукаве.
При проведении совместных тренировок руководящий состав пожарной охраны пользуется отличительными знаками, определенными соответствующими указаниями МЧС КР.
25. Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:
1) Очаг пожара - красными флажками;
2) Зона задымления - синими флажками;
3) Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками.
26. Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и подвижной для возможности ее изменения посредниками в ходе проведения тренировки на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.
В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.
27. Запрещается применять для имитации средства, могущие вызвать пожар, аварию или повреждение помещения и оборудования, а также травмы участников тренировки.
28. Противопожарные тренировки должны проводиться с приближением к реальной обстановке пожара с приведением в действие имеющихся средств пожаротушения объекта при условии, что эти средства не представляют угрозу нарушения работы основного технологического процесса, а также с использованием имеющихся тренажеров и управляемых моделей исходя из местных условий.
Следует использовать вывод в ремонт или резерв технологического оборудования (например, силовых трансформаторов и т.п.) для включения систем пожаротушения.
29. Программы конкретных тренировок составляются и утверждаются их руководителями с учетом:
1) Анализа происшедших пожаров и загорании на энергетических предприятиях Министерства энергетики Кыргызской Республики, отмеченных в приказах и указаниях Министерства энергетики Кыргызской Республики, а также изложенных в кратких обзорах Министерства энергетики Кыргызской Республики;
2) Пожарной опасности технологического процесса производства (применение различных видов топлива, наличие высоких температур и давлений, маслонаполненного оборудования, высокого напряжения электроустановок и т.п.);
3) Особенностей планировки электростанций и подстанций и энергопредприятий в целом, а также особых требований действующих Правил техники безопасности на них;
4) Предела огнестойкости строительных конструкций, конструктивных особенностей кровельных покрытий и наличия сгораемых материалов;
5) Ввода в работу нового оборудования, зданий и сооружений, экспериментальных установок и т.д.;
6) Организации проверки и приобретения новых методов тушения пожара, а также привлечения дополнительных сил пожарных подразделений МЧС КР (при совместных тренировках), других специальных формирований (ДПД) и техники для ликвидации пожара.
30. Программа тренировки должна включать действия персонала, в том числе личного состава пожарных частей МЧС КР (а также ДПД, при совместных тренировках) на весь период тренировки и предусматривать следующее:
1) Организационные мероприятия - время и место проведения тренировки, состав участников и руководителей (включая РТП от объекта и пожарной охраны), назначение посредников, определение средств связи, подготовку имеющихся тренажеров или управляемых моделей и др.;
2) Подготовительные мероприятия - установку имитирующих средств и знаков (флажков, плакатов, поясняющих надписей и др.), инструктаж и расстановку посредников, подготовку к действию средств пожаротушения и имеющихся тренажеров;
3) Оперативные действия - объявление условного пожара, ввод в работу имитирующих средств, действия персонала по оперативному плану пожаротушения, контроль посредниками и руководителем установок пожаротушения и операций на тренажерах, взаимодействие персонала и пожарной охраны по ликвидации условного пожара;
4) Взаимодействие с пожарными подразделениями МЧС  КР (ДПД предприятия) - вызов и их встреча, инструктаж, выдача допуска на тушение, оказание практической помощи в прокладке рукавных линий и необходимом заземлении пожарной техники, информация о действиях персонала объекта, участие в работе оперативного штаба пожаротушения и др.;
5) Обеспечение порядка - оповещение служащих, дежурного и ремонтного персонала, не участвующего в тренировке, установка необходимых ограждений и расстановка посредников с целью предупреждения проникновения посторонних лиц на период тренировки в зону условного пожара.
31. Служащие и ИТР энергопредприятия (аппарат управления) допускаются к участию в проведении тренировок после соответствующего инструктажа и только в административных и вспомогательных зданиях предприятия. Необходимость проведения таких тренировок определяется приказом руководителя (директором, начальником) этого энергопредприятия. Работники аппарата управления в указанных тренировках должны участвовать не реже одного раза в год.
32. Программы проведения цеховых, объектовых и совместных тренировок персоналу и РТП заранее не сообщаются, а решаются ими по вводным и соответствующим условным обозначениям в ходе противопожарных тренировок.
33. Программы тренировок следует составлять с учетом действий персонала в более сложной при пожаре обстановке, например:
1) Отсутствие освещения и падение давления в противопожарном водопроводе из-за аварии на собственных нуждах объекта;
2) Авария на участке наружного противопожарного водопровода или водозаборных устройствах;
3) Сильное задымление в производственных помещениях;
4) Переход огня на покрытие главного корпуса и угроза обрушения строительных конструкций;
5) Повышение вредных факторов в определенной промышленной зоне выше допустимых по нормам и т.п.
34. При проведении противопожарных тренировок должны применяться плакаты, соответствующие требованиям действующих стандартов, а также бирки, определенные действующими Правилами техники безопасности. На указанных плакатах и бирках для тренировок должна быть четкая и отличительная надпись «Тренировочные» и другие условные знаки, применяемые при проведении противоаварийных тренировок.
По ходу тренировки такие плакаты и бирки навешиваются на механизмы, ключи управления и сигнализации. После окончания тренировки они должны быть убраны.
35. Для приобретения практических навыков на тренировках рекомендуется применять ПСП, следует проводить тушение горючих материалов в специальных противнях или других несгораемых устройствах площадью от 1 до 2 м2. Установка противней или других устройств для тушения должна быть не ближе 5 м от сгораемых материалов, конструкций, оборудования и зданий.
36. Для полного и квалифицированного применения ПСП, тактических приемов тушения пожара от передвижной техники (пожарных автомашин, мотопомп и др.) следует использовать пожарные полигоны энергосистем, сооружение которых предусмотрено Приказом Министерства энергетики Кыргызской Республики.
Чередование цеховых противопожарных тренировок на объекте и на полигоне должно быть обязательным (приложение 1).
37. Проведение на пожарных-полигонах энергосистем специальных учений и соревнований персонала для членов ДПД объекта, конкурсов «Лучший по профессии» и т.п. не учитывается как противопожарная тренировка с персоналом.
38. По решению руководства энергосистемы, главного управления (по подчиненности энергосистемы) и по согласованию с Министерством энергетики Кыргызской Республики на объектах могут назначаться показательные противопожарные тренировки (объектовые и совместные), которые по срокам согласовываются с проведением зональных совещаний или конференций в системе Министерства энергетики Кыргызской Республики.
Целью показательных противопожарных тренировок (объектовые и совместные) является показ правильных приемов и способов организации работы персонала и взаимодействие с пожарными подразделениями МЧС КР (а также ДПД предприятий) по ликвидации пожара, а также показ новых методов тушения пожара, новой техники, огнетушащих средств и др.
Программа показательной тренировки за месяц до ее начала обязательно доводится до всего персонала, намеченного для участия в тренировке, а при необходимости отрабатываются отдельные элементы ее проведения.
39. На объектах с малочисленным персоналом (не более трех в смену) и с вновь принятыми на работу, а также при проверках состояния пожарной безопасности объекта со стороны контролирующих лиц (инженер пожарной безопасности энергосистемы, руководство энергосистемы, главного эксплуатационного управления, а также представителей центрального аппарата Министерства энергетик Кыргызской Республики) допускается проводить индивидуальные противопожарные тренировки, которые могут быть на рабочем месте и проходить в форме пояснения и условного показа действий тренирующегося по ликвидации очага горения, пользования средствами пожаротушения, а также обеспечение соблюдения ПТБ включая привлечение медработников на месте проведения занятий и тренировок.

Глава 4. Подведение итогов противопожарных тренировок

40. По окончании цеховых/объектовых и совместных противопожарных тренировок должен проводиться разбор действий всех участников.
41. Разбор тренировок должен проводиться в следующей последовательности:
1) Руководитель объявляет цели, задачи и программу тренировки;
2) Представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях обслуживающего персонала объекта (ДПД предприятия при их наличии на предприятии) до и после прибытия пожарной охраны МЧС КР;
3) РТП (от объекта - при цеховой и объектовой тренировке и от пожарной охраны - при совместной тренировке) докладывает руководителю тренировки о сложившейся обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки;
4) Действия РТП уточняет посредник (если такой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;
5) Посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку с анализом ошибок участников тренировки;
6) Руководитель противопожарной тренировки в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего на разборе;
7) В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
42. Разбор работы подразделений пожарной охраны МЧС КР (членов ДПД), участвующих в совместной тренировке, проводится РТП отдельно.
43. На противопожарных тренировках в качестве контролирующих лиц могут присутствовать инженерно-технические и руководящие работники вышестоящих организаций, а также центрального аппарата Министерства энергетики Кыргызской Республики, которые обязаны принять участие в разборе противопожарной тренировки и дать оценку. При совместной тренировке контролирующими лицами по действиям пожарных подразделений могут быть представители органов МЧС КР.
44. Результаты каждой тренировки оформляются в журнале (приложение 2), в котором  дается участникам индивидуальная и общая оценка тренировки. Коротко в журнале указываются имевшие место нарушения действующих правил, допущенные во время тренировки, а также замечания об участниках, показавших плохие знания и недостаточную ориентировку в сложной обстановке условного пожара, а также действий с оборудованием и средствами пожаротушения.
 Также в журнале учета противопожарных тренировок указываются:
- дата проведения тренировки;
- тема, вид и место проведения тренировки;
- сведений об участниках тренировки;
- предлагаемые к выполнению мероприятия по результатам проведенной тренировки.
Оформление производится за подписью руководителя, контролирующих лиц и посредников тренировки.
45. Журнал учета цеховых противопожарных тренировок должен храниться у начальника соответствующего цеха (структурного подразделения), а журнал учета объектовых и совместных тренировок - на главном (центральном, диспетчерском) щите управления.
46. Если в целом участники конкретной тренировки не справились с поставленной задачей или большинство участников (50 % и более) получили неудовлетворительные оценки, то тренировка по этой теме должна быть повторена в следующие сроки:
- цеховая - не позднее чем через 10 дней;
- объектовая - не позднее чем через две недели;
- совместная - не позднее чем через один месяц.
47. С отдельными участниками, получившими неудовлетворительные оценки при плановой тренировке (цеховой, объективной и совместной), допускается проводить индивидуальные тренировки, результаты которых вносятся руководителем цеха в журнал учета цеховых противопожарных тренировок (в котором работает тренирующийся), а также в журнал учета объектовых или совместных противопожарных тренировок, если тренирующийся получил неудовлетворительную оценку при их плановом проведении.
49. Персонал, получивший при повторной индивидуальной тренировке неудовлетворительную оценку, должен проходить внеочередную проверку знаний.
50. Результаты тренировок, проводимых на специальных полигонах энергосистем с тушением реальных пожаров, на стендах и отдельных элементах технологического оборудования, заносятся в журнал тренировок с пометкой «Полигон».
51. Проведение показательных (объектовых, совместных) противопожарных тренировок оформляется в журнале тренировок с пометкой «Показательные».
52. Проведение тренировки со служащими и ИТР объекта (аппарат управления объекта) оформляется в журнале объектовых и совместных противопожарных тренировок.
53. Выявленные при проведении противопожарных тренировок недостатки режимного характера (захламленность помещений сгораемыми и другими отходами, неисправность первичных средств пожаротушения, загромождение подходов или проездов) должны немедленно устраняться.
Другие недостатки должны быть устранены в кратчайший срок, установленный приказом по объекту.
54. После проведения тренировок при необходимости следует вносить изменения в оперативный план пожаротушения объекта

Приложение 1
Рекомендуемая форма
УТВЕРЖДАЮ


ПРОГРАММА
1.Тема_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Время начала проведения тренировки:___________________________________________________________________________________________________________________________
Время окончания проведения тренировки:________________________________________________________________________________________________________________________
Место проведения тренировки:__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Цели тренировки_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Задачи тренировки___________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Краткая характеристика объекта_______________________________________________________________________________________________________________________________
5. Состав участников тренировки________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Этапы тренировки___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за проведение

Приложение 2


	ЖУРНАЛ УЧЕТА

(цеховых, объектовых, совместных)
	
	

	противопожарных тренировок
	
	

	(развернутая страница журнала)


	
	

	Общая оценка руководителя противопожарной тренировки:________________________________________________________________________________________________________
	
	

	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	Подписи:
	
	

	Руководитель противопожарной тренировки______________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	Посредники (если назначались)__________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	

	Контролирующие лица__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(если присутствовали на тренировке)
	
	

	Примечание: Журнал нумеруется и прошнуровывается.
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