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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2024 года № 90
«Об утверждении Методики по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории Кыргызской Республики»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115приказываю:

1.Утвердить Методику по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования на территории Кыргызской Республики, согласно приложению 1.
2.Данный приказ реализуется Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год и последующие годы.
3.Сектору информационной политики К.Р. Досумбетов обеспечить опубликование настоящего приказа в газете "Эркин-Тоо", на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в течение трех рабочих дней со дня его регистрации.
4.Начальнику управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Талантбек уулу А.: 
 - в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования, направить копии настоящего Приказа в двух экземплярах, на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием информации об источнике его опубликования, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 
 - в течение трех рабочих дней со дня вступления настоящего Приказа в силу направить в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.
5.Настоящий Приказ вступает в силу со дня включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


     Заместитель министра         Б.Т. Базаралиев




























































Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог

1. Отраслевые сметные нормативы,применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования  и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог (далее - Нормативы), предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) и расчета денежных затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог.  
2. Нормативы включают в себя единичные расценки на содержание автомобильных дорог (далее – КРЕРс). Единичные расценки рассчитаны в уровне цен 2016 г.
3. Нормативами учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого. 
4. Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.
5. В Нормативы на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной службы в Нормативах учтены. 
6. Нормативами таблицы КРЕРс-01-02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице КРЕРс-01-02-020.
7. Нормативами таблицы КРЕРс-01-02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» и КРЕРс-01-05-011 «Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами» учтены суммарные затраты времени на груженый и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.
8. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями-самосвалами определять по таблицам КРЕРс-01-11-002 и КРЕРс-01-11-003. Нормы на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованными краном, затраты времени на погрузку-разгрузку определять по нормам таблицы КРЕРс-01-11-004, а затраты времени на перевозку – по нормам таблиц КРЕРс-01-02-020 и КРЕРс-01-05-011.
9. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза – первый, без надставленных бортов – второй.




МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

I. Общие положения

1. Методические рекомендации по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее – Методические рекомендации) являются отраслевым сметным нормативом, рекомендуемым для определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.
2. Настоящие Методические рекомендации могут быть использованы:
при планировании финансовых затрат на содержание автомобильных дорог;
при формировании укрупненных сметных нормативов, в том числе нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог и правил расчета размера ассигнований бюджетов разных уровней на указанные цели;
при разработке проектов содержания эксплуатируемых автомобильных дорог;
при разработке разделов по содержанию автомобильных дорог в составе проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
при обосновании стоимости затрат по содержанию автомобильных дорог в составе конкурсной (аукционной) документации;
при разработке и при проведении экспертизы сметной документации по содержанию автомобильных дорог;
при формировании начальной (максимальной) цены контракта (договора) на содержание автомобильных дорог при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
при определении стоимости содержания автомобильных дорог в составе комплексных контрактов (договоров) на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию автомобильных дорог;
при определении затрат на содержание автомобильных дорог, эксплуатируемых на основе концессионных соглашений;
при расчетах за выполненные работы (услуги) по содержанию автомобильных дорог в случаях, когда такой порядок расчетов предусмотрен контрактом (договором).

II. Номенклатура и объемы работ

3. Определение стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования предусматривает определение номенклатуры, объемов работ и сметной стоимости по содержанию.
4. Номенклатура, объемы работ и сметная стоимость выполнения этих работ могут определяться на расчетный период, установленный:
на плановый срок действия контракта (договора) на содержание автомобильных дорог (при формировании начальной цены);
на период бюджетного планирования (при бюджетном планировании);
на проектный срок эксплуатации (при разработке раздела по содержанию при проектных работах).
5. Номенклатура, объемы работ и сметная стоимость работ по содержанию определяются для автомобильных дорог общего пользования (далее – автомобильные дороги), участков автомобильных дорог, искусственных сооружений, любой отдельно взятой совокупности элементов автомобильной дороги, выделенной в целях планирования, управления, проведения торгов, заключения контрактов (договоров) (далее - объект содержания/объект).
6. Номенклатуру работ по содержанию автомобильной дороги рекомендуется определять в соответствии Классификацией видов работ, выполняемых при реконструкции, капитальном, среднем, текущем ремонте и содержании дорог утвержденной приказом Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 2 мая 2017 года № 162.
7. Номенклатуру работ по содержанию объекта содержания рекомендуется группировать по отдельным видам элементов, входящих в соответствующую группу элементов объекта содержания с выделением:
обязательных работ, регулярно выполняемых на всех элементах автомобильной дороги, в соответствии с цикличностью (периодичностью), установленной нормативными, методическими, техническими документами (далее – регламентные работы);
работ, выполняемых при возникновении необходимости в них без определенной периодичности, в объеме и в сроки, установленные заказчиком (далее – внерегламентные работы).
8. Группы элементов, выделяемые в составе автомобильной дороги, рассматриваемой как объект содержания, устанавливаются с учетом функциональных и конструктивных особенностей элементов, включаемых в их состав. Рекомендуемые группы конструктивных элементов автомобильной дороги, рассматриваемой как объект содержания, приведены в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
9. Основой определения объемов работ по содержанию являются показатели периодичности (цикличности) выполнения работ, установленные нормативными, методическими, техническими документами на один год. Показатели периодичности (цикличности), характеризующие отношение годового объема работ по содержанию элемента автомобильной дороги в натуральных единицах измерения к количеству этого элемента в тех же единицах измерения, которые могут быть выражены в виде целого числа, доли или процента. В отдельных случаях показатель цикличности (периодичности) может быть определен в виде объема работ в натуральном выражении, установленного на измеритель элемента автомобильной дороги.
10. Объем работы за год по содержанию отдельных видов элементов, включенных в объект содержания, определяется путем умножения общего количества элементов данного вида на соответствующее значение показателя периодичности (цикличности) выполнения работ (услуг) по его содержанию:

V = N * С

где: V – объем работы за год по содержанию отдельных видов элементов, включенных в объект содержания;
N – общее количество отдельных видов элементов, включенных в объект содержания (шт., м, м2 и другие единицы измерения);
С – значение показателя периодичности (цикличности) выполнения работ (услуг) по содержанию отдельного вида элемента, включенного в объект содержания.
11. Номенклатура и показатели периодичности (цикличности) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определяются с учетом требований к эксплуатационному состоянию и уровню содержания автомобильной дороги. При этом учитываются технические параметры автомобильной дороги, особенности ее расположения и условия функционирования.
12. Основными источниками информации о наличии, параметрах и состоянии элементов дороги и дорожных сооружений являются проектная документация, технические паспорта, отраслевые автоматизированные банки данных. В случае необходимости недостающая информация может быть получена по результатам оценки и диагностики дорог и дорожных сооружений в их составе.

III. Сметные нормативы

13. При определении сметной стоимости содержания автомобильных дорог общего пользования (далее – сметная стоимость) или их части, рассматриваемой как объект содержания, применяются отраслевые сметные нормативы и прочие сметные нормативы.
14. При наличии нескольких сметных нормативов на какой-либо вид работ, приоритетными являются отраслевые сметные нормативы.
15. При отсутствии отраслевых сметных нормативов применяются прочие нормативы, в том числе производственные нормы и расценки. Если существует несколько вариантов выбора применяемых сметных нормативов, то нормативные источники устанавливаются по согласованию заказчика и подрядчика.
16. К отраслевым сметным нормативам относятся:
1) нормативно-методические документы, регламентирующие порядок определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, порядок определения стоимости отдельных видов работ, услуг и затрат, требования к составу сметной документации, порядок определения стоимости экспертизы сметной документации;
2) элементные сметные нормы, применяемые при проведении работ по содержанию, и разработанные на их основе расценки;
3) укрупненные сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости работ;
4) нормативы лимитированных затрат, определяемых по процентным нормам от базового показателя, обязательные для применения при определении стоимости работ по содержанию автомобильных дорог.
17. При определении сметной стоимости могут разрабатываться и использоваться:
1) поправочные коэффициенты, учитывающие конструктивные, организационно-технологические, природно-климатические и другие особенности объектов содержания, влияющие на сметную стоимость работ;
2) базовые цены и расценки на разработку проектной и технической документации в области содержания автомобильных дорог и мониторинг дорожных условий;
3) сборники сметных цен и расценок на материалы и эксплуатацию машин, используемых при содержании автомобильных дорог;
4) ставки оплаты труда в дорожной отрасли.
18. В качестве прочих сметных нормативов могут применяться:
1) государственные элементные сметные нормы, республиканские единичные расценки, разработанные для определения стоимости строительных и ремонтных работ, аналогичных по составу работам, выполняемым при содержании автомобильных дорог;
2) сборники базовых цен на проектные и изыскательские работы;
3) индексы изменения сметных цен и прогнозные индексы-дефляторы;
4) сборники сметных цен на строительные материалы и эксплуатацию машин и механизмов;
5) цены и тарифы, в отношении которых законодательством Кыргызской Республики предусмотрено государственное регулирование;
6) региональные коэффициенты к ставкам оплаты труда;
7) отраслевые и корпоративные методические документы, сметные нормы и расценки, разработанные для других отраслей экономики, на выполнение работ и оказание услуг, аналогичных входящим в состав затрат на содержание автомобильных дорог.
19. Организации – заказчику работ по содержанию автомобильных дорог рекомендуется разрабатывать на основании отраслевых сметных нормативов и вводить в действие для объектов содержания, находящихся в их ведении, показатели в денежном, натуральном, процентном выражении, предназначенные для определения сметной стоимости группы работ по содержанию одного или группы элементов автомобильной дороги, объекта содержания, разрабатываемые на один производственный цикл или на период времени (месяц, год) (далее – укрупненные сметные нормативы).

IV. Методы определения сметной стоимости

20. При выполнении расчетов сметной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее – сметная стоимость работ) применяются следующие методы:
а) ресурсный;
б) метод укрупненных сметных нормативов;
в) метод определения сметной стоимости работ на основании банка данных о ценах на рынке дорожных работ;
г) базисно-индексный метод.
В качестве приоритетных методов при определении сметной стоимости работ рекомендуется применять ресурсный метод и метод укрупненных сметных нормативов.
21. При ресурсном методе определения сметной стоимости работ расчеты рекомендуется выполнять в текущем уровне цен на основе элементных сметных норм.
22. Порядок применения метода укрупненных сметных нормативов определяется нормативно-методическими документами и/или технической частью сборников укрупненных сметных нормативов.
23. Метод определения сметной стоимости работ на основании банка данных о ценах на рынке дорожных работ рекомендуется использовать как приоритетный при отсутствии сметных нормативов, регламентирующих определение стоимости какого-либо вида дорожных работ, либо невозможности использования морально устаревших нормативов, которые не соответствуют конъюнктуре на рынке дорожных работ.
Указанный метод рекомендуется применять при ведении заказчиком (или по его поручению организацией-исполнителем) банка данных о стоимости дорожных работ. Банк данных содержит сведения о расценках по контрактам (договорам) на содержание автомобильных дорог, заключаемых заказчиком, и, по возможности, о ценах по контрактам (договорам) других заказчиков на аналогичные виды работ и услуг, а также о коммерческих предложениях (прайс-листах) потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг.
Сведения в банке данных рекомендуется регулярно обновлять. Использование для сметных расчетов ценовой информации со сроком давности более трех лет использовать не рекомендуется.
Цены на выполнение работ в банке данных рекомендуется указывать без НДС. Выделение в ценах лимитированных затрат не производится.
По видам работ, стоимость которых определяется методом расчета на основании банка данных о ценах на рынке дорожных работ, начисление накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации не производится.
24. При базисно-индексном методе сметной стоимости работ определяется путем умножения базовых цен на выполнение технологических операций на индекс изменения стоимости работ по содержанию.
25. Применение разных методов определения сметной стоимости работ в одной смете не рекомендуется.
26. При определении прогнозной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог расчеты выполняются в текущем уровне цен с использованием соответствующих прогнозных индексов-дефляторов. Прогнозные индексы-дефляторы доводятся заказчиком на основании данных органов исполнительной власти, к функциям которых отнесена разработка прогнозов социально-экономического развития.
27. Для определения стоимости ресурсов рекомендуется использовать следующие источники (в порядке приоритетности):
1) сведения, доводимые заказчиком, о рекомендуемой сметной стоимости ресурсов, применяемых при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог;
2) расчеты ставок оплаты труда на основании отраслевого тарифного соглашения;
3) сборники средних сметных цен, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве;
4) данные мониторинга цен производителей (поставщиков) материалов, изделий, конструкций, с учетом в сметной стоимости транспортных и заготовительно-складских расходов, определяемых в порядке, предусмотренном нормативно-методическими документами по ценообразованию в строительстве;
5) расчеты стоимости эксплуатации машин и механизмов, выполняемые в порядке, предусмотренном нормативно-методическими документами по ценообразованию в строительстве.

V. Состав и оформление сметной документации

28. Рекомендуемый состав сметной документации по определению сметной стоимости работ:
1) ведомости объемов и периодичности работ на регламентные работы;
2) ведомости объемов по внерегламентным работам;
3) локальные сметы;
4) объектные сметы;
5) сводные сметы;
6) сводка затрат (при необходимости);
7) пояснительная записка;
8) исходная информация о наличии и параметрах элементов автомобильных дорог;
9) копия технического задания на разработку проектной (сметной) документации по содержанию автомобильных дорог.
29. Ведомость объемов и периодичности работ на регламентные работы включает номенклатуру, объемы работ и установленные показатели периодичности выполнения работ по содержанию элементов автомобильной дороги.
30. Группировка номенклатуры, объемов и показателей периодичности работ на содержание автомобильных дорог в ведомостях объемов и периодичности выполнения работ производится по элементам и группам элементов автомобильной дороги.
31. Образец ведомости объемов и периодичности на регламентные работы приведен в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
При составлении ведомости объемов и периодичности работ на регламентные работы по содержанию автомобильных дорог для видов работ, годовые объемы которых определяются с учетом показателей периодичности, выраженных в доле, проценте или объеме работ, установленном на измеритель элемента автомобильной дороги, в графе «Периодичность (цикличность) проведения работ» могут указываться показатели периодичности в виде доли, процентов, количества воздействий. В этом случае в графе «Объем работ за один цикл» может указываться общий объем работ, от которого установлены доля, процент, объем.
32. Ведомости объемов по внерегламентным работам составляются исходя из фактической потребности в выполнении работ (устранении дефектов) на основании дефектных ведомостей, результатов обследований (диагностики).
33. Для определения сметной стоимости отдельных работ и комплексов работ по элементам и группам элементов составляются локальные сметы.
34. В локальных сметах учитываются прямые затраты, накладные расходы, сметная прибыль и налог на добавленную стоимость. В состав прямых затрат входят оплата труда работников основного производства, расходы по эксплуатации машин и механизмов, стоимость материалов, используемых при содержании автомобильных дорог.
35. По согласованию с заказчиком в локальные сметы на выполнение работ, при которых рабочие во время выполнения технологических операций находятся на проезжей части, могут включаться затраты на машину прикрытия. Затраты на эксплуатацию машины прикрытия принимаются равными произведению времени выполнения работы на цену эксплуатации автомобиля бортового грузоподъемностью до 8 тонн с понижающим коэффициентом 0,5. Затраты на эксплуатацию машины прикрытия включаются при условии отсутствия в составе звена комбинированной дорожной машины (КДМ), автогрейдера, автосамосвала или другой тяжелой техники, которая могла быть использована в качестве машины прикрытия.
36. Стоимость электроэнергии, используемой для освещения автомобильных дорог, стоимость утилизации мусора, убранного с элементов автомобильных дорог, и другие расходы, связанные с оплатой услуг сторонних организаций, определяются по отдельным сметным расчетам.
37. Если стоимость объекта определена по одной локальной смете, объектная смета не составляется. Стоимостные показатели в локальных сметах приводятся в сомах.
38. Работы, для которых составляется ведомость объемов и периодичности на регламентные работы по содержанию автомобильных дорог, в локальных сметах могут быть сгруппированы в разделы по элементам и группам элементов в соответствии с группировкой, принятой в ведомостях объемов и периодичности выполнения работ на содержание автомобильных дорог.
Образец локальной сметы на содержание приведен в приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
39. Объектная смета объединяет в своем составе данные из локальных смет. Объектная смета составляется в текущем уровне цен с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости: регламентные (постоянно выполняемые) и внерегламентные работы.
Объектные сметы могут быть разработаны с использованием укрупненных сметных нормативов (показателей), а также стоимостных показателей по объектам-аналогам.
Стоимостные показатели в объектной смете приводятся в тысячах сом, с округлением до двух знаков после запятой, с НДС.
В случаях, когда объектная смета используется для расчетов между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы, в конце объектной сметы указываются средства на покрытие лимитированных затрат.
Образец объектной сметы на содержание приведен в приложении № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.
40. Сводная смета работ на содержание автомобильных дорог общего пользования (далее – сводная смета работ) составляется на период не более одного года.
Сводная смета работ составляется в текущем и прогнозном уровне цен с НДС. Расчеты выполняются в тысячах сом с округлением до двух знаков после запятой.
В сводной смете работ затраты по содержанию рекомендуется распределять по следующим главам:
Глава 1. Полоса отвода.
Глава 2. Земляное полотно. Система водоотвода.
Глава 3. Дорожная одежда.
Глава 4. Защитные сооружения.
Глава 5. Элементы обустройства.
Глава 6. Искусственные сооружения.
Глава.7..Автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД) и иные интеллектуальные автоматизированные стационарные системы.
Глава 8. Освещение и электроснабжение.
Глава 9. Производственные объекты.
Глава.10..Разработка проектной и технической документации Мониторинг дорожных условий.
Глава 11. Прочие работы и затраты по содержанию.
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводной сметы расчета, эта глава пропускается без изменения нумерации последующих глав.
После итога по главам 1-11 в сводную смету работ включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Итоговая сумма затрат указывается в текущем и прогнозном (при необходимости) уровнях цен.
По итогом сводной сметы работ рекомендуется указывать возвратные суммы (при наличии) в случаях, когда при выполнении работ по содержанию дорог после демонтажа образуются материалы, изделия и конструкции, пригодные для повторного применения или реализации, или материалы, образующиеся в порядке попутной добычи. Возвратные суммы рекомендуется рассчитывать по сложившимся в регионе рыночным ценам на соответствующие материалы, изделия и конструкции, за вычетом затрат по приведению их в пригодное для использования (реализации) состояние и транспортных расходов.
Образец сводной сметы расчета на содержание приведен в приложении № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.
Примерный перечень глав сводной сметы расчета стоимости работ на содержание и рекомендации по порядку учета в них основных групп элементов и отдельных видов затрат приведен в приложении № 7 к настоящим Методическим рекомендациям.
41. Средства на возмещение затрат, возникающих в связи с введением в действие новых нормативных актов, рекомендуется включать в сводную смету отдельной строкой (в соответствующие главы) с последующим изменением итоговых показателей стоимости содержания.
42. Сводка затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования (далее – сводка затрат) содержит информацию о затратах на период более одного года.
Источниками сведений о стоимости содержания являются сводные сметы.
По решению заказчика в сводке затрат «Затраты, не учитываемые в сводных сметах» могут указываться затраты, не учитываемые в сводных сметах, но финансируемые за счет бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог.
Стоимость в сводке затрат указывается в прогнозных ценах соответствующих лет (в уровне цен периода производства работ) в тысячах сом с НДС.
Образец сводки затрат на содержание автомобильных дорог приведен в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям.
43. В пояснительную записку в составе сметной документации рекомендуется включать следующие сведения:
1) основание для разработки сметной документации;
2) наименования заказчика и исполнителя (разработчика сметной документации: организация и руководитель разработки);
3) сведения об экспертизе (в случае, если проводилась экспертиза проекта организации содержания или сметной документации);
4) расчетный период определения стоимости работ;
5) наименование объекта содержания, местонахождение;
6) общие сведения об объекте содержания: класс и техническая категория, количество полос движения, тип покрытия, интенсивность движения;
7) заданный уровень содержания объекта;
8) сведения об организационно-технологических особенностях содержания объекта, учтенных при определении стоимости;
9) другие значимые сведения о порядке определения сметной стоимости содержания объекта;
10) источники информации о стоимости ресурсов;
11) перечень нормативно-методических документов, использованных при разработке сметной документации.

VI. Определение стоимости отдельных видов работ и затрат

44. Стоимость отдельных работ и затрат, для которых действующими нормативно-методическими документами не установлены показатели периодичности работ, рекомендуется определять в соответствии с приложением № 8 к настоящим Методическим рекомендациям.
Примерный перечень основных видов работ и затрат, для которых действующими нормативно-методическими документами не установлены показатели периодичности выполнения работ по содержанию рекомендуется определять в соответствии с приложением № 9 к настоящим Методическим рекомендациям.
45. Общепроизводственные расходы подрядных организаций, связанные с созданием необходимых условий для производства работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием учитываются в локальных сметах в процентах от прямых затрат.
46. Норматив накладных расходов на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования (далее – накладные расходы) составляет 20% от прямых затрат.
47. Состав затрат, учтенных в нормативе накладных расходов по содержанию автомобильных дорог, приведен в приложении № 10к настоящим Методическим рекомендациям.
48. Сметная прибыль учитывается в локальных сметах в процентах от суммы прямых затрат и накладных расходов.
49. Норматив сметной прибыли для определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования составляет 15% от суммы прямых затрат и накладных расходов.
50. Сметная прибыль не начисляется на тарифы (расценки) сторонних организаций (по оплате электроэнергии, аренде каналов связи и другим аналогичным затратам, учитываемым в стоимости работ по содержанию автомобильных дорог), а также на проектные и изыскательские работы, стоимость которых определяется справочниками базовых цен.
51. В сметы на производство работ по содержанию автомобильных дорог включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
52. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе производства работ, в том числе вследствие отклонений фактического количества осадков, средних температур и других природно-климатических факторов от среднегодовых значений, использованных при расчете нормативных объемов работ, затрат, связанных с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий.
53. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты не используется для компенсации затрат, связанных с ликвидацией разрушений вследствие стихийных бедствий, техногенных катастроф, иных обстоятельств непреодолимой силы.
54. При определении стоимости работ на содержание автомобильных дорог общего пользования (далее - стоимости работ на содержание) резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется в размере 3% от сметной стоимости по главам 1 - 11 сводной сметы стоимости на содержание. Размер норматива резерва средств на непредвиденные работы и затраты для автомобильных дорог не общего пользования устанавливается владельцами этих дорог.
При необходимости деление резерва средств на затраты заказчика и затраты подрядчика осуществляется заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены контракта (договора).
55. Порядок расчетов за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты определяется контрактом (договором).
Оплата подрядным организациям за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты может производиться на основании смет, расчетов, калькуляций, подтверждающих стоимость дополнительных работ и затрат, или по процентной норме без расшифровки затрат.
56. Экспертиза проектной, технической и сметной документации осуществляет проверку соответствия документации (проектов организации содержания автомобильных дорог, проектов организации дорожного движения, регламентов содержания (технического обслуживания) отдельных технически сложных объектов содержания, сметной документации) действующим нормативно-методическим документам, техническим нормам и правилам, проверка правильности выполнения расчетов, обоснованности исходных данных.
57. Экспертиза технической и сметной документации проводится:
в случае, когда обязательность проведения экспертиз установлена решениями органов государственной власти и местного самоуправления;
58. Затраты по внедрению и научно-техническому сопровождению инноваций включают в себя:
1) дополнительные затраты подрядной организации, связанные с освоением новой техники, новой технологии, новых материалов, изделий, конструкций;
2) затраты на подготовку (обучение) эксплуатационных кадров;
3) затраты на привлечение представителей разработчика (поставщика), специалистов научных организаций, включающих в себя оплату труда, транспортные и другие расходы;
4) затраты на оплату услуг по научно-техническому сопровождению на период мониторинга состояния изделий, конструкций, конструктивных элементов автомобильной дороги, являющихся объектами внедрения инноваций;
5) затраты организации, осуществляющей научно-техническое сопровождение, по подготовке промежуточных и итогового отчета и презентационных материалов по результатам внедрения инновации.
59. Расчет величины затрат по внедрению и научно-техническому сопровождению инноваций оформляется сметами (в том числе по трудоемкости работ), калькуляциями и другими документами.
60. В сметной документации отдельной позицией по требованию заказчика могут учитываться затраты на страхование имущества объекта содержания.
61. Затраты на страхование определяются по нормам в процентах от балансовой стоимости имущества. Предельные размеры лимита затрат на страхование имущества объекта содержания, рекомендуемые к применению при выполнении сметных расчетов, приведены в приложении № 11 к настоящим Методическим рекомендациям.
62. Страхование транспортных средств, строительных машин и механизмов может производиться в случае, когда они находятся на балансе заказчика работ по содержанию (собственника объекта содержания) и передаются подрядной организации на период действия контракта (договора). Затраты на страхование определяются по действующим в регионе тарифным ставкам.

VII. Затраты на содержание производственных объектов

63. При определении стоимости содержания производственных объектов, в том числе комплексов, зданий, сооружений, оборудования, систем, являющихся собственностью заказчика, используемых при содержании автомобильных дорог, выполняющих обособленную технологическую функцию, на которых предусмотрен дежурный персонал, затраты определяются по смете, включающей в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
64. В составе прямых затрат регламентных работ учитываются:
оплата труда дежурного персонала (операторы, диспетчеры и т.д.), за исключением случаев, когда они являются работниками заказчика;
затраты на регулярное техническое обслуживание основного производственного оборудования, приборов, систем и т.д.;
затраты на содержание машин и механизмов производственного назначения (дежурный тягач, дежурная машина дорожного мастера, аварийного комиссара и т.д.);
затраты на расходные материалы по основному технологическому процессу;
затраты на содержание территории производственного объекта и находящихся на ней элементов (уборка мусора, очистка от снега, противогололедная обработка, нанесение вертикальной и горизонтальной разметки и т.д.);
затраты на поддержание в надлежащем состоянии зданий, помещений производственного объекта.
65. В составе прочих затрат регламентных работ учитываются:
затраты на оплату электроэнергии для основного производственного оборудования и освещения территории объекта;
затраты, связанные с использованием каналов связи, если передача сигнала является составной частью технологического процесса, выполняемого производственным объектом;
платежи за использование лицензионного программного обеспечения и аналогичные затраты.
66. В составе накладных расходов в составе затрат на содержание отдельных видов производственных объектов учитываются:
затраты по оплате труда работников административно-управленческого аппарата и младшего обслуживающего персонала, находящихся на производственном объекте;
затраты по оплате услуг связи, кроме указанных в пункте 65 настоящих Методических рекомендаций;
затраты на перевозку работников (дежурных смен) производственного объекта;
затраты на охрану труда и обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;
другие затраты, перечисленные в приложении № 6 к настоящим Методическим рекомендациям.











ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Рекомендуемые группы конструктивных элементов автомобильной дороги, рассматриваемой как объект содержания

	Номер группы
	Наименование групп элементов в составе автомобильной дороги

	1
	Полоса отвода

	2
	Земляное полотно

	3
	Проезжая часть (дорожная одежда), разделительная полоса, обочины

	4
	Дренажные устройства и подземные водоотводные сооружения

	5
	Сооружения системы поверхностного водоотвода (с проезжей части и тела земляного полотна)

	6
	Водопропускные тсомы 

	7
	Очистные сооружения

	8
	Защитные дорожные сооружения

	9
	Тоннели

	10
	Мосты

	11 
	Путепроводы

	12
	Эстакады 

	13
	Надземные пешеходные переходы

	14
	Скотопрогоны и подземные пешеходные переходы

	15
	Переправы

	16
	Зимники

	17
	Стационарные технические средства по организации и регулированию дорожного движения

	18
	Автоматизированные системы и средства организации, управления, регулирования, учета условий дорожного движения и окружающей среды

	19
	Пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы

	20
	Объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для освещения автомобильных дорог

	21
	Места отдыха, остановочные пункты, смотровые площадки, стоянки транспортных средств

	22
	Тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки

	24
	Производственно-технологические сооружения, используемые при содержании автомобильных дорог 

	25
	Иные надземные и подземные сооружения и коммуникации




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Образец

Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ НА РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 
____________________________________________________________________________
(наименование объекта содержания)

	№ п/п группы элементов, элемента№ п/п работ
	Наименование группы элементов элемента.Наименование работ
	Единица измерения работ 
	Объем работ за 1 цикл
	Периодичность (цикличность) проведения работ
	Расчетный объем(4*5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Составил ____________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Образец
Заказчик ___________________________________________________________________ 
(наименование организации)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ
____________________________________________________________________________
(наименование объекта содержания)
Составлена в ценах по состоянию на _________________20__ г.
тыс. сом.
	№ п/п
	Коды нормативов и ресурсов
	Наименование работ и затрат, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость

	
	
	
	
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего прямые затраты
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	

	
	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	


Составил ____________________
Проверил __________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Образец
Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)

Сметная стоимость _______________________________тыс.сом.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ
____________________________________________________________________________
(наименование объекта содержания)

Составлена в ценах по состоянию на _________________20__ г.
тыс. сом. с НДС
	№ п/п
	№ сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость

	
	
	
	Регламентные (постоянно выполняемые работы)
	Внерегламентные работы
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Образец
Заказчик ___________________________________________________________________
(наименование организации)
«Утверждена» « »_______________ 20__ г.

Сводная смета расчета стоимости содержания в сумме _______________________________тыс.сом.
В том числе возвратных сумм __________________________ тыс.сом.

СВОДНАЯ СМЕТАРАСЧЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ
____________________________________________________________________________
(наименование объекта содержания)
Составлена в ценах по состоянию на _________________20__ г.
тыс. сом. с НДС
	№ п/п
	Наименование сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость

	
	
	
	Регламентные (постоянно выполняемые работы)
	Внерегламентные работы
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Руководитель организации _______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Заказчик _________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Заказчик ___________________________________________________________________ Образец

(наименование организации)
«Утверждена»_________________________________________________________________
(Реквизиты документа об утверждении)

Сводка затрат в сумме _______________________________тыс.сом.

СВОДКА ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
__________________________________________________________________________
(наименование объекта содержания)
тыс. сом. с НДС, в уровне цен соответствующих лет
	№ п/п
	Наименование объектов содержания и видов затрат
	Затраты на содержание по годам
	ВСЕГО затрат на содержание

	
	
	20__
	20__
	20__
	

	1
	Наименование объекта содержания
	
	
	
	

	1.1.
	Регламентные (постоянно выполняемые работы)
	
	
	
	

	1.2.
	Внерегламентные работы
	
	
	
	

	
	Всего по объекту содержания
	
	
	
	

	2
	Наименование объекта содержания
	
	
	
	

	2.1.
	Регламентные (постоянно выполняемые работы)
	
	
	
	

	2.2.
	Внерегламентные работы
	
	
	
	

	
	Всего по объекту содержания
	
	
	
	

	3
	Затраты, не учитываемые в сводных сметах
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Всего по затратам, не учитываемым в сводных сметах
	
	
	
	

	
	ИТОГО по сводке затрат
	
	
	
	

	Руководитель организации _______________________________(подпись, фамилия, инициалы)
	Представитель заказчика ______________________________________(подпись, фамилия, инициалы)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Примерный перечень глав сводной сметы расчета стоимости работ на содержание и рекомендации по порядку учета в них основных групп элементов и отдельных видов затрат

	Номер главы
	Наименование главы
	Номер группы элементов1
	Примечание

	1
	Полоса отвода
	1
	

	2
	Земляное полотно. Система водоотвода
	2, 4, 5
	

	3
	Дорожная одежда
	3
	

	4
	Защитные сооружения
	8
	Учитываются затраты по содержанию:барьерное ограждение;элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы, ограждения; сооружения и устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин, камнепадов; шумозащитные и ветрозащитные устройства; противоослепляющие экраны;прочие подобные сооружения

	5
	Элементы обустройства
	17, 21, 22
	

	6
	Искусственные сооружения
	6, 7, 9 - 16
	Учитываются затраты по содержанию:паромных переправ, локальных очистных сооружений;селепроводов и противоселевых сооружений;автоматических противогололедных систем на искусственных сооружениях.Затраты по противопаводковым мероприятиям

	7
	АСУДД и иные интеллектуальные автоматизированные стационарные системы 
	18
	Учитываются затраты по содержанию:устройств контроля за дорожным движением, в т.ч. систем учета движения и видеонаблюдения;систем информирования участников дорожного движения со знаками и табло переменной информации;метеорологических систем мониторинга погодных условий и условий движения, систем экологического мониторинга;диспетчерских и аналогичных служб АСУДД;содержание линий связи, предназначенных для систем АСУДД;аварийно-вызывной и технологической связи;иных интеллектуальных автоматизированных стационарных систем, используемых для мониторинга оценки и управления дорожным движением и транспортно-эксплуатационным состоянием автомобильных дороги, а также их элементов.Затраты по аренде каналов связи, приобретению метеорологической информации

	8
	Освещение и электроснабжение
	20
	Учитываются затраты по содержанию:линий электроосвещения;распределительных устройств, трансформаторов и подстанций, в том числе предназначенных для электроснабжения энергопотребляющих объектов и устройств, учитываемых по другим главам сводной сметы.Автономные источники электроэнергии учитываются в главах сводной сметы, в которых учитываются энергопотребляющие устройства.Оплата электроэнергии

	9
	Производственные объекты
	19, 23
	Учитываются затраты по содержанию:центров управления производством (ЦУП),дежурно-диспетчерских служб, кроме учитываемых в главе 7 «АСУДД. Объекты связи»,пунктов весового контроля,пунктов взимания платы,стационарных и передвижных снегоплавильных установок,пунктов учета интенсивности движения, кроме учитываемых в главе 7 «АСУДД. Объекты связи»

	10
	Разработка проектной и технической документации. Мониторинг дорожных условий
	-
	Включает затраты:на разработку новых и актуализацию (корректировку) действующих проектов содержания, проектов организации движения;на разработку сметной документации;на проведение экспертизы проектной, технической и сметной документации;на паспортизацию объектов;на разработку экологических и энергетических паспортов и планов по энергоэффективности;на разработку планов сезонных ограничений движения;на разработку прочей проектной и технической документации;на диагностику автомобильных дорог, обследования и испытания искусственных сооружений, энергоаудит, экологический мониторинг;на проведение приемочного и эксплуатационного контроля;на ведение баз данных и геоинформационных систем

	11
	Прочие работы и затраты по содержанию
	-
	Включает затраты:на утилизацию мусора;на страхование имущественного комплекса и отдельных элементов (групп элементов) автомобильной дороги;на внедрение и научно-техническое сопровождение инноваций;
на выполнение работ, предоставление услуг, приобретение товаров, не учтенных по главам 1-10

	
	Итого по главам 1 – 11
	
	

	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	

	
	Итого по смете с непредвиденными работами и затратами в текущем уровне цен
	
	

	
	Прогнозный индекс-дефлятор на период производства работ
	
	

	
	Итого по смете с непредвиденными работами и затратами в прогнозном уровне цен
	
	

	
	Справочно:возвратные суммы2
	
	



Примечания:
1. Номер группы указан в соответствии с приложением № 1 к Методическим рекомендациям.
2. Включается в сводную смету расчета стоимости содержания при необходимости.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Рекомендации по определению стоимости работ и затрат, для которых действующими нормативно-методическими документами не установлены показатели периодичности выполнения работ 
по содержанию и порядок включения их в сводную смету расчета стоимости содержания

	№ п/п
	Вид работ, услуг, затрат
	Глава
	Графа
	Порядок определения стоимости

	1
	Противопаводковые мероприятия
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ, калькуляциями, прайс-листами.Примерный состав работ представлен в таблице 1 приложения № 9

	2
	Содержание светофорных объектов
	Глава 5 «Сооружения по обустройству»
	«Регламентные работы»
	Определяется на основании утвержденных норм обслуживания и сметных нормативов, норм обслуживания по данным производителей. При отсутствии утвержденных норм и нормативов допускается использование данных мониторинга цен на рынке соответствующих работ и услуг; данных о стоимости по ранее заключенным контрактам (договорам).Примерный состав работ представлен в таблице 2 приложения № 9

	3
	Содержание элементов диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования
	Глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	Затраты по функционированию диспетчерской службы определяются сметой, учитывающей ФОТ основного производственного персонала, затраты на амортизацию и обслуживание производственных помещений и оборудования, общепроизводственных расходов. Оплата аренды каналов связи определяется на основании данных поставщиков услуг.Примерный состав работ представлен в таблице 3 приложения № 9

	4
	Плата за расход электроэнергии
	Глава 8 «Освещение и электроснабжение»
	«Регламентные работы»
	Определяется на основании расчета по плановому потреблению электроэнергии исходя из наличия и мощности энергопотребляющих устройств и планового режима их работы, утвержденных тарифов на потребление электроэнергии промышленными предприятиями, прогнозных индексов на услуги естественных монополий

	5
	Содержание линий электроосвещения
	Глава 8 «Освещение и электроснабжение»
	«Регламентные работы»
	Определяется на основании республиканских и отраслевых норм обслуживания и сметных нормативов, норм обслуживания по данным производителей электрооборудования. При отсутствии утвержденных норм и нормативов допускается использование: стандартов организаций (в том числе потенциальных подрядчиков); данных мониторинга цен на рынке соответствующих работ и услуг; данных о стоимости по ранее заключенным контрактам (договорам); информации потенциальных подрядчиков (прайс-листы, обоснования, калькуляции и т.д.)Примерный состав работ представлен в таблице 4 приложения № 9

	6
	Содержание автоматических систем распределения противогололёдных реагентов
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Виды работ по обслуживанию, их периодичность проведения, расход реагентов принимается по паспортным данным оборудования (данным производителей). Количество воздействий - по количеству дней образования зимней скользкости. Объем замены поврежденных устройств и их элементов принимается по данным прошлых лет или методом оценки 

	7
	Установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)
	Глава 4 «Защитные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	8
	Создание снежных валов и траншей для задержания снега и их периодическое обновление
	Глава 1 «Полоса отвода»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	9
	Содержание и устройство зимних автомобильных дорог (автозимников)
	Глава 2 «Земляное полотно»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	10
	Содержание и устройство ледовых переправ
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работПримерный состав работ представлен в таблице 5 приложения № 9

	11
	Содержание и устранение отдельных повреждений существующих баз противогололёдных материалов. Обслуживание и восстановление скважин для добычи природных рассолов
	-
	-
	Затраты по содержанию баз противогололедных материалов, скважин для добычи природных рассолов учитываются при калькулировании сметной стоимости материалов

	12
	Закупка, приготовление и хранение противогололёдных материалов
	-
	-
	Определяются по калькуляциям, входят в сметную стоимость противогололёдных материалов

	13
	Ликвидация наледных образований у искусственных сооружений
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании данных многолетних наблюдений или по факту на основании ведомости объемов работ.Состав работ: скалывание и вывоз наледных образований

	14
	Содержание очистных сооружений
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ. Для выполнения расчетов используются паспортные данные оборудования (данные производителя) 

	15
	Вывоз снега
	По различным главам
	«Регламентные работы»
	Учитывается в составе глав, учитывающих элементы или группы элементов, на которых производится уборка снега.Состав работ: погрузка и вывоз снега

	16
	Содержание негоплавильных площадок и установок
	Глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ. Для выполнения расчетов используются паспортные данные оборудования (данные производителя) 

	17
	Содержание противопожарных систем 
	Глава 6 «Искусственные сооружения», глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	Затраты на содержание противопожарных систем учитываются сметами по данным поставщиков (производителей). Отнесение к главам сводной сметы – в соответствии с отнесением основного элемента (группы элементов)

	18
	Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными дорожными знаками
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметными расчетами на основании ведомости объемов работ

	19
	Содержание и устранение отдельных повреждений пунктов автоматизированного учета
	Глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	Виды работ по обслуживанию, их периодичность проведения принимается по паспортным данным оборудования (данным производителей). Объем замены поврежденных устройств, принимается по данным прошлых лет или методом оценки

	20
	Содержание центров управления производством
	Глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	В порядке, описанном в главе VII «Затраты на содержание производственных объектов» Методических рекомендаций

	21
	Метеорологическое обеспечение, содержание метео- и видеосистем, используемых для прогнозирования условий движения, включая аренду элементов метеосистем и каналов связи для их функционирования. Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций
	Глава 7 «АСУДД и иные интеллектуальные автоматизированные стационарные системы»
	«Регламентные работы»
	Затраты на очистку приборов и оборудования от пыли и грязи, очистку от снега определяются по сметамЗатраты на сервисное обслуживание, включая обновление программного обеспечения, принимаются в размере до 20% в год от балансовой стоимости метеостанцииОплата аренды каналов связи и затраты на приобретение метеорологической информации определяются по действующим тарифам потенциальных поставщиков услуг или данным по ранее заключенным договорамПримерный состав работ представлен в таблице 6 приложения № 9

	22
	Содержание элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда (информационные табло, знаки переменной информации)
	Глава 7«АСУДД и иные интеллектуальные автоматизированные стационарные системы»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	23
	Содержание снего- и водомерных постов, постов для оценки состояния дорожных конструкций, необходимых для мониторинга работы дороги и её отдельных элементов и сооружений, включая аренду каналов связи для их функционирования
	Глава 6 «Искусственные сооружения», Глава 7 «АСУДД и иные интеллектуальные автоматизированные стационарные системы»
	«Регламентные работы»
	Стоимость определяется по трудозатратам и стоимости эксплуатации оборудования.Оплата аренды каналов связи определяется по действующим тарифам потенциальных поставщиков услуг или данным по ранее заключенным договорам

	24
	Содержание пунктов весового контроля
	Глава 9 «Производственные объекты»
	«Регламентные работы»
	В порядке, описанном в главе VII «Затраты на содержание производственных объектов» Методических рекомендаций

	25
	Содержание паромных переправ
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ.Примерный состав работ представлен в таблице 7 приложения № 9

	26
	Ликвидация последствий оползней земляного полотна
	Глава 2 «Земляное полотно»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	27
	Оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	28
	Затраты на восстановление движения после ДТП
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	«Внерегламентные работы»
	Затраты на эксплуатацию техники и оплату труда рабочих, задействованных при ликвидации последствий ДТП

	29
	Уборка лавинных отложений
	Глава 1 «Полоса отвода»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	30
	Борьба с вредителями и болезнями растений в снегозащитных и декоративных лесополосах
	Глава 1 «Полоса отвода» и глава 4 «Защитные сооружения»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ Затраты учитываются на основании решений органов государственной власти субъектов Кыргызской Республики

	31
	Подсадка деревьев и кустарников в декоративных и снегозащитных лесополосах
	Глава 1 «Полоса отвода» и глава 4 «Защитные сооружения»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	32
	Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные клумбы, живые изгороди и т.п.)
	Глава 1 «Полоса отвода»
	«Внерегламентные работы» «Регламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ Затраты на устройство объектов ландшафтного оформления учитываются по графе «Прочие работы» Затраты на содержание объектов ландшафтного оформления учитываются по графе «Регламентные работы»

	33
	Содержание минерализированных полос
	Глава 1 «Полоса отвода»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	34
	Разработка проектной, технической и сметной документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Паспортизация автомобильных дорог. Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений
	Глава 10 «Разработка проектной и технической документации. Мониторинг дорожных условий»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется справочниками базовых цен, методиками и т.д., а при их отсутствии – по трудозатратам в порядке, установленном для аналогичных расчетов стоимости проектных работ в строительствеНеобходимость определяется по требованиям нормативных правовых актов, при их отсутствии назначение работ производится решением заказчика

	35
	Противокамнепадные мероприятия, в том числе оборка склонов
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	36
	Учёт интенсивности дорожного движения
	Главы 7, 9, 10
	«Регламентные работы» «Внерегламентные работы»
	При учете интенсивности:средствами АСУДД затраты учитываются в главе 7 «АСУДД. Объекты связи», графа «Регламентные работы», в форме затрат на техническое обслуживание соответствующего оборудования;стационарными пунктами учета движения – в главе 9 «Производственные объекты», графа «Регламентные работы», по трудозатратам и стоимости эксплуатации оборудования;как разовое мероприятие по мониторингу дорожных условий – в главе 10 «Разработка проектной и технической документации. Мониторинг дорожных условий», графа «Внерегламентные работы», по трудозатратам и стоимости эксплуатации оборудования

	37
	Расчистка дорог после камнепадов
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	38
	Очистка противоселевых сооружений от наносов
	Глава 6 «Искусственные сооружения»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ

	39
	Ликвидация последствий селевых потоков
	Глава 11 «Прочие работы и затраты по содержанию»
	«Внерегламентные работы»
	Определяется сметами на основании ведомости объемов работ




ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Примерный перечень основных видов работ и затрат, для которых действующими нормативно-методическими документами не установлены показатели периодичности выполнения работ по содержанию

Противопаводковые мероприятия
Таблица 1




Содержание светофорных объектов
Таблица 2
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат 

	1
	Замена линз, лампочек, козырьков, отражателей, патронов, проводов в корпусах светофоров

	2
	Очистка от снега, пыли, грязи, мусора внешней и внутренней поверхностей светофоров и контроллеров, поверхностей колонок, стоек, креплений светофоров

	3
	Покраска шкафов управления, колонок, стоек и креплений

	4
	Распайка и зачистка контактов кабеля

	5
	Зачистка контактов контроллеров

	6
	Ремонт и замена хомутов, кронштейнов и других видов креплений светофоров

	7
	Иные работы необходимые по содержанию технических средств организации дорожного движения



Содержание элементов диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования
Таблица 3
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат 

	1
	Доставка персонала к месту выполнения работ

	2
	Оплата труда дежурных операторов, диспетчеров; кроме случаев, когда операторы и диспетчеры являются работниками заказчика

	3
	Обслуживание технических средств технологических объектов АСУДД на дорожном полотне

	4
	Диагностика оборудования

	5
	Настройка и юстировка технических средств технологических объектов АСУДД

	6
	Обслуживание средств связи и коммутации

	7
	Устранение неисправностей

	8
	Ремонт технических средств технологических объектов АСУДД

	9
	Аренда каналов связи для функционирования технологических объектов АСУДД 

	10
	Иные работы связанные с эксплуатацией технологических объектов АСУДД



Содержание линий электроосвещения
Таблица 4
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат 

	1
	Техническое обслуживание, устранение неисправностей и повреждений распределительных устройств

	2
	Техническое обслуживание, устранение неисправностей и повреждений светильников

	3
	Замена светильников

	4
	Замена ламп светильников

	5
	Устранение неисправностей и повреждений опор

	6
	Техническое обслуживание линий электроосвещения (кабельных, воздушных)

	7
	Обслуживание трансформаторов и т.п.



Содержание и устройство ледовых переправ
Таблица 5
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат

	
	Содержание ледовой переправы и подходов

	1
	Осмотр элементов переправы

	2
	Замена сломанных указательных вех

	3
	Ремонт деревянных щитов

	4
	Измерение толщины ледяного покрова

	5
	Взятие образца из стенки лунки

	6
	Очистка переправы и подходов от снега

	7
	Очистка дорожных знаков от снега

	8
	Очистка шлагбаумов от снега

	9
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков и вех

	10
	Удаление топлива и смазочных материалов с поверхности переправы и подходов

	11
	Уборка мусора с ледяного покрова и береговой полосы

	12
	Засыпка наледной воды песком

	13
	Заделка трещин снегом с заливкой водой

	
	Устройство ледовой переправы и подходов

	1
	Осмотр элементов переправы

	2
	Изготовление указательных вех

	3
	Установка указательных вех

	4
	Уборка указательных вех

	5
	Устройство лунок для измерения толщины

	6
	Промеры глубины русла

	7
	Взятие образца из стенки лунки

	8
	Очистка льда от торосов

	9
	Укладка дощатых щитов

	10
	Очистка переправы от снега

	11
	Устройство валов из снега

	12
	Снятие дощатых щитов

	13
	Установка дорожных знаков

	14
	Восстановление земляного полотна подходов

	15
	Восстановление накопительных площадок

	16
	Уплотнение снега на подходах

	17
	Планировка уплотненного снега

	18
	Иные работы в соответствии с действующими нормативно-методическими документами по содержанию и эксплуатации ледовых переправ и подходов 



Метеорологическое обеспечение, содержание метео- и видеосистем, используемых для прогнозирования условий движения, включая аренду элементов метеосистем и каналов связи для их функционирования. Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций
Таблица 6
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат

	1
	Внешний осмотр метеорологических датчиков, их чувствительных элементов

	2
	Чистка моющим средством и/или ветошью метеорологических датчиков

	3
	Проверка положения при помощи уровня и заглубление датчика при необходимости.

	4
	Замена поврежденных метеорологических датчиков или интерфейсных плат 

	5
	Сервисное обслуживание производителя (поставщика)

	6
	Иные работы по техническому обслуживанию и калибровки датчиков в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

	7
	Аренда элементов метеосистем и каналов связи для их функционирования

	8
	Приобретение метеорологических данных у Гидрометцентра и других организаций



Содержание паромных переправ
Таблица 7
	№ п/п
	Виды работ, услуг, затрат

	1
	Осмотр всех конструкций, сопряжений, механизмов и устройств для разводки, подъема переходных пролетов и причалов, креплений буксиров, швартовых устройств, навигационных знаков, плавсредств и их внутренних помещений

	2
	Очистка от грязи проезжей части и тротуаров наплавных мостов, грузовых палуб и площадок для пассажиров паромов, причалов, переходных пролетов и конструкций пролетных строений

	3
	подтягивание якорных тросов и тросов закреплений

	4
	Смазка направляющих роликов и блоков тросов для перемещения паромов и разводки наплавных мостов

	5
	Подтягивание болтовых соединений, подбивка скоб деревянных конструкций, регулировка элементов сопряжений

	6
	Регулирование высотного положения причалов и переходных пролетов, разводка, сводка, сезонная разборка и наводка наплавных мостов

	7
	Техническое обслуживание двигателей, рулевых устройств, и механизмов буксирных катеров и теплоходов, а также лебедок, механизмов для разводки наплавных мостов, подъема переходных пролетов

	8
	Уход за навигационными знаками, семафором и средствами регулирования движением, павильонами и помещениями для ожидания пассажиров

	9
	Иные работы в соответствии с действующими нормативно-методическими документами по содержанию и эксплуатации паромных переправ 




ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Состав затрат, учтенных в нормативе накладных расходов 
по содержанию автомобильных дорог

	№ п/п
	Наименование статей затрат накладных расходов

	1
	Административно-хозяйственные расходы

	1.1
	Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала (АХП)

	1.2
	Средства на оплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды от расходов на оплату труда работников АХП

	1.3
	Оплата услуг связи

	1.4
	Расходы на содержание и эксплуатацию оргтехники, используемой для управления

	1.5
	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых АХП (отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и содержание в чистоте); расходы, связанные с платой за землю

	1.6
	Расходы на оплату иных консультационных, информационных, аудиторских, лицензионных, юридических и аналогичных услуг

	1.7
	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, периодических изданий для целей производства и управления им, приобретение технической литературы, программных средств

	1.8
	Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд основных фондов, используемых АХП)

	1.9
	Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП в пределах пункта нахождения организации

	1.10
	Расходы на содержание и эксплуатацию, наем служебного легкового автотранспорта

	1.11
	Затраты на компенсацию работникам АХП расходов за использование личного легкового автотранспорта для служебных поездок

	1.12
	Расходы, связанные с оплатой затрат работников АХП по переезду и оплатой подъемных

	1.13
	Расходы на служебные командировки

	1.14
	Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным фондам, предназначенным для обслуживания аппарата управления

	1.15
	Другие АХР (оплата банковских услуг по выдаче заработной платы работникам строительной организации через учреждения банков, представительские расходы и др.)

	2
	Расходы на обслуживание работников службы содержания

	2.1
	Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров

	2.2
	Средства на оплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды от расходов на оплату труда рабочих

	2.3
	Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий

	2.4
	Расходы на охрану труда, технику безопасности, вакцинацию

	3
	Расходы на организацию производства работ

	3.1
	Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного инвентаря, в том числе временных дорожных знаков и ограждений для обозначения мест производства работ по содержанию

	3.2
	Износ и расходы, связанные с эксплуатацией производственной базы подрядной организации, сооружений, приспособлений и устройств, используемых при производстве работ (услуг), включая амортизационные отчисления и арендную плату

	3.3
	Расходы на проведение всех видов ремонтов производственных баз подрядных организаций, приспособлений и оборудования, учитываемых в составе основных фондов

	3.4
	Содержание пожарной и сторожевой охраны

	3.5
	Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторством

	3.6
	Расходы на содержание производственных лабораторий

	3.7
	Расходы по благоустройству и содержанию мест производства работ

	3.8
	Расходы по обеспечению технологической связи в пределах обслуживаемого участка автомобильной дороги

	3.9
	Расходы по перевозке рабочих в пределах обслуживаемого участка автомобильной дороги

	3.10
	Расходы по перемещению и неустранимому холостому пробегу машин и механизмов в пределах обслуживаемого участка автомобильной дороги

	3.11
	Расходы по проектированию производства работ

	4
	Прочие накладные расходы

	4.1
	Амортизация по нематериальным активам

	4.2
	Платежи по кредитам банков, кроме кредитов и лизинговых платежей, оплачиваемых по государственным программам обновления основных фондов

	4.3
	Расходы на рекламу

	4.4
	Платежи по обязательному страхованию имущества подрядной организации, гражданской ответственности, жизни и здоровья отдельных категорий работников в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики

	4.5
	Экологические платежи (в пределах норм) и другие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного назначения, принадлежащих подрядной организации




ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Предельные размеры лимита затрат на страхование имущества объекта содержания, рекомендуемые к применению при выполнении сметных расчетов 1

	№ п/п
	Объект страхования
	Предельные размеры лимита затрат, процентов от балансовой стоимости объекта содержания

	1
	Автомобильная дорога и ее элементы как имущественный комплекс
	До 0,06 

	2
	Искусственное сооружение (мост, путепровод, надземный пешеходный переход) и его элементы как имущественный комплекс
	До 0,12 

	3
	Отдельные конструктивные элементы объекта содержания2
	

	3.1
	Отдельно стоящие здания и производственные объекты и размещенное в них оборудование (пункты весового контроля, пункты взимания платы и т.д.)
	До 0,25 

	3.2
	Элементы автоматизированных систем управления дорожным движением (датчики учета движения, метеостанции, камеры видеонаблюдения, знаки переменой информации, информационные табло, волоконно-оптические линии связи и т.д.) 
	До 1,0 

	3.3
	Оборудование энергоснабжения и освещения автомобильных дорог и дорожных сооружений
	До 0,25 

	3.4
	Многолетние насаждения в полосе отвода автомобильной дороги
	До 4,0 



___________________________________
¹ Предельные размеры лимита затрат в таблице не предназначены для применения при страховании имущества в зоне потенциальных стихийных бедствий (в районах с повышенной сейсмичностью и т.п.), а также в отношении опасных производственных объектов. Предельные размеры лимита затрат в этом случае определяются методом мониторинга стоимости услуг страховых организаций в соответствующем регионе.
² При страховании объекта содержания, как имущественного комплекса, затраты на страхование пункты 3.1 – 3.4 в сметной документации дополнительно не учитываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Методическим рекомендациям
по определению сметной стоимости работ
по содержанию автомобильных дорог
республиканского значения

Схема 1




















Часть 01. Содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог

Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица КРЕРс 01-01-001
Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 1000 м2
Э01-01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
Э01-01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 001-1 Э01-01- 001-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,21
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,21
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-1402-0003* Грунт дренирующий м3 115 11,5
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 248,49
в том числе оплата труда машинистов сом 34,48
Всего, прямые затраты сом 248,49

Таблица КРЕРс 01-01-002
Подсыпка обочин бульдозером

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разработка грунта с перемещением.
03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
04. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 100 м3
Э01-01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м
Э01-01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 002-1 Э01-01- 002-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,07 0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21     1,07    0,36
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 700,46 235,67
в том числе оплата труда машинистов сом 175,70 59,12
Всего, прямые затраты сом 700,46 235,67

Таблица КРЕРс 01-01-003
Уплотнение грунта

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.
03. Развороты катка в конце участка.

Измеритель: 1000 м2
Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:
Э01-01-003-1 16 т
Э01-01-003-2 30 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 003-1 Э01-01- 003-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,48 1,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0281 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т маш.-ч 1 332,83
182,12     1,48
Х12-0282 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т маш.-ч 1 336,13
182,12                 1,25
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 972,59 1 670,16
в том числе оплата труда машинистов сом 269,54 227,65
Всего, прямые затраты сом 1 972,59 1 670,16

Таблица КРЕРс 01-01-004
Планировка обочин механизированным способом

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

Измеритель: 1 км прохода
Планировка автогрейдером:
Э01-01-004-1 грунтовых обочин
Э01-01-004-2 гравийных обочин

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 004-1 Э01-01- 004-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23 0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,23    0,27
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 272,15 319,49
в том числе оплата труда машинистов сом 37,77 44,34
Всего, прямые затраты сом 272,15 319,49

Таблица КРЕРс 01-01-005
Планировка обочин вручную

Состав работ:
01. Натягивание шнура.
02. Удаление воды и грязи из выбоин.
03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.
04. Проверка профиля шаблоном или рейкой.

Измеритель: 100 м2
Э01-01-005-1 Ремонтная планировка обочин вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 005-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14,42
1.1 Средний разряд работы
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 401,41
Всего, прямые затраты сом 1 401,41

Таблица КРЕРс 01-01-006
Ремонт укрепления обочин

Состав работ:
01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

Измеритель: 100 м2
Э01-01-006-1 Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см
Э01-01-006-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1
Э01-01-006-3 Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см
Э01-01-006-4 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 006-1 Э01-01- 006-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,21
Х12-0268 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш.-ч 1 252,88
128,38     0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7604-0001* Смесь песчано-гравийная м3 1 124,61 12,6 1,3
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 862,40
в том числе оплата труда машинистов сом 97,39
Материальные ресурсы сом 14 170,09 1 461,99
Всего, прямые затраты сом 15 032,49 1 461,99

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 006-3 Э01-01- 006-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,21
Х12-0268 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш.-ч 1 252,88
128,38     0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-9311-0001* Щебень         м3                   12,6    1,3
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 862,40
в том числе оплата труда машинистов сом 97,39
Всего, прямые затраты сом 862,40

Таблица КРЕРс 01-01-007
Планировка откосов

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа (1, 3, 4).

Измеритель: 1000 м2
Планировка откосов насыпей:
Э01-01-007-1    автогрейдером
Э01-01-007-2    экскаватором-планировщиком
Планировка откосов выемок автогрейдером:
Э01-01-007-3 грунт I группы
Э01-01-007-4 грунт II группы
Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком:
Э01-01-007-5 грунт I-II групп
Э01-01-007-6 грунт III группы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 007-1 Э01-01- 007-2 Э01-01- 007-3 Э01-01- 007-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 9,8 0,71 1,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0080 Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу маш.-ч 872,71
310,50                 4,9
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,65                0,71    1,07
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 769,13 4 276,28 840,13 1 266,11
в том числе оплата труда машинистов сом 106,74 1 521,45 116,59 175,70
Всего, прямые затраты сом 769,13 4 276,28 840,13 1 266,11

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 007-5 Э01-01- 007-6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,8 10,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0080 Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу маш.-ч 872,71
310,50     4,9       5,47
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 4 276,28 4 773,72
в том числе оплата труда машинистов сом 1 521,45 1 698,44
Всего, прямые затраты сом 4 276,28 4 773,72

Таблица КРЕРс 01-01-008
Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

Состав работ:
01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Разравнивание выгруженного грунта.

Измеритель: 10 м3
Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:
Э01-01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)
Э01-01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 008-1 Э01-01- 008-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,72 0,93
1.1 Средний разряд работы 1,0 1,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 51,45 66,46
Всего, прямые затраты сом 51,45 66,46

Таблица КРЕРс 01-01-009
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Состав работ:
01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой водой при необходимости.
03. Планировка поверхности.
04. Переезды.

Измеритель: 10 м3
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:
Э01-01-009-1 грунт I группы
Э01-01-009-2 грунт II группы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 009-1 Э01-01- 009-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,16 8,88
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,36 1,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,36    1,48
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-1402-0003* Грунт дренирующий м3 11,5 11,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 653,09 710,71
Эксплуатация машин сом 867,52 944,06
в том числе оплата труда машинистов сом 198,95 216,51
Всего, прямые затраты сом 1 520,61 1 654,77

Таблица КРЕРс 01-01-010
Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

Состав работ:
01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переезды.

Измеритель: 100 м2
Э01-01-010-1 Засев трав вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 010-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,38
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,23
4   МАТЕРИАЛЫ
с04-0507-0323* Семена многолетних трав кг 1,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 134,11
Эксплуатация машин сом 146,71
в том числе оплата труда машинистов сом 33,65
Всего, прямые затраты сом 280,82

Таблица КРЕРс 01-01-011
Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов (1).
03. Скашивание травы (1, 2).
04. Скашивание травы и срезка кустарника с одновременным измельчением (3, 4, 5).
05. Объезд знаков.
06. Повороты в конце участка.

Измеритель: 1 км прохода
Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу:
Э01-01-011-1 55 л.с., ширина окашивания до 2 м
Э01-01-011-2 80 л.с., ширина окашивания до 2 м
Э01-01-011-3 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
Э01-01-011-4 Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с.
Э01-01-011-5 Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом)

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 011-1 Э01-01- 011-2 Э01-01- 011-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,28 0,18 0,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     0,28
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21                 0,18    0,74
Х09-0180 Косилки тракторные маш.-ч 34,88 0,28 0,18 0,74
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 24,81
Эксплуатация машин сом 148,05 107,64 442,52
в том числе оплата труда машинистов сом 40,96 29,56 121,52
Всего, прямые затраты сом 172,86 107,64 442,52

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 011-4 Э01-01- 011-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,23
1.1 Средний разряд работы 5,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,51 0,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21     1,51
Х09-0180 Косилки тракторные маш.-ч 34,88 1,51
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,23
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 32,21
Эксплуатация машин сом 902,98 249,53
в том числе оплата труда машинистов сом 247,96 37,77
Всего, прямые затраты сом 902,98 281,74

Таблица КРЕРс 01-01-012
Скашивание травы вручную

Состав работ:
01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

Измеритель: 100 м2
Скашивание травы вручную:
Э01-01-012-1 на обочинах и разделительной полосе
Э01-01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 012-1 Э01-01- 012-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,28 0,42
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 24,81 37,22
Всего, прямые затраты сом 24,81 37,22

Таблица КРЕРс 01-01-013
Откидывание травы на обрез

Состав работ:
01. Сгребание травы граблями.
02. Откидывание травы на обрез или складывание в кучи.

Измеритель: 100 м2
Э01-01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 013-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,12
1.1 Средний разряд работы 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 10,63
Всего, прямые затраты сом 10,63

Таблица КРЕРс 01-01-014
Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Состав работ:
01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину (1, 2).
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону (1, 2).
03. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе (3).
04. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
05. Перемещение в процессе работы.

Измеритель: 1 км обочины
Устройство дренажных прорезей вручную:
Э01-01-014-1 в немерзлом грунте
Э01-01-014-2 в мерзлом грунте
Э01-01-014-3 Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 014-1 Э01-01- 014-2 Э01-01- 014-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 415 735 250
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29                             10,45
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-1402-0003* Грунт дренирующий м3 103,5 103,5 103,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 36 773,15 65 128,35 22 152,50
Эксплуатация машин сом 5 160,94
в том числе оплата труда машинистов сом 1 528,73
Всего, прямые затраты сом 36 773,15 65 128,35 27 313,44

Таблица КРЕРс 01-01-015
Очистка водоотводных канав вручную

Состав работ:
01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обрезе.

Измеритель: 10 м
Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля:
Э01-01-015-1 грунт I группы
Э01-01-015-2 грунт II группы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 015-1 Э01-01- 015-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,62 0,72
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 54,94 63,80
Всего, прямые затраты сом 54,94 63,80

Таблица КРЕРс 01-01-016
Восстановление профиля водоотводных канав

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника (1).
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

Измеритель: 1 км
Восстановление профиля водоотводных канав:
Э01-01-016-1 автогрейдером среднего типа
Э01-01-016-2    экскаватором-планировщиком

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 016-1 Э01-01- 016-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,29 33,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0080 Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу маш.-ч 872,71
310,50                 16,87
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,29
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 343,15 14 722,62
в том числе оплата труда машинистов сом 47,62 5 238,14
Всего, прямые затраты сом 343,15 14 722,62

Таблица КРЕРс 01-01-017
Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа

Состав работ:
01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2, 3).
03. Очистка водоотводных лотков и дренажа водой из шланга под давлением (2, 3).

Измеритель: 100 м
Очистка водоотводных лотков и быстротоков:
Э01-01-017-1    вручную
Э01-01-017-2 водой из шланга под давлением
Э01-01-017-3 Очистка дренажа водой из шланга под давлением

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 017-1 Э01-01- 017-2 Э01-01- 017-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,96 2,4 8
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,62 2,4 8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,62
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 2,4      8
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16              0,6       0,6
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 439,51 212,66 708,88
Эксплуатация машин сом 395,49 2 603,78 8 679,28
в том числе оплата труда машинистов сом 90,70 394,10 1 313,68
Материальные ресурсы сом 9,70 9,70
Всего, прямые затраты сом 835,00 2 826,14 9 397,86

Таблица КРЕРс 01-01-018
Ликвидация "диких" съездов

Состав работ:
01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Вспашка грунта трактором с плугом-рыхлителем (1).
03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (2).
04. Развороты.

Измеритель: 1 съезд
Ликвидация "диких" съездов:
Э01-01-018-1 трактором 55 л.с. с плугом-рыхлителем
Э01-01-018-2 бульдозером 108 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 018-1 Э01-01- 018-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,73 0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     0,73
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21                 0,27
Х09-0421 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.-ч 32,07 0,73
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 383,94 176,75
в том числе оплата труда машинистов сом 106,79 44,34
Всего, прямые затраты сом 383,94 176,75

Таблица КРЕРс 01-01-019
Укрепление водоотводных канав

Состав работ:
01. Распределение материалов.
02. Разравнивание материалов с проверкой правильности укладки рейкой.
03. Уплотнение материалов ручным катком (1) или ручной трамбовкой (2, 3).

Измеритель: 100 м2
Укрепление водоотводных канав:
Э01-01-019-1 асфальтобетонной смесью
Э01-01-019-2    щебнем
Э01-01-019-3 Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 019-1 Э01-01- 019-2 Э01-01- 019-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,56 19,3 8,46
1.1 Средний разряд работы 2,0
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-9311-0001* Щебень         м3                               12,6    2,5
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 14
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 984,81 1 710,17 758,22
Всего, прямые затраты сом 1 984,81 1 710,17 758,22

Таблица КРЕРс 01-01-020
Очистка водоприемных колодцев

Состав работ:
01. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.
02. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.
03. Переходы.

Измеритель: 1 колодец
Э01-01-020-1 Очистка водоприемных колодцев

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 020-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,34
1.1 Средний разряд работы 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 118,74
Всего, прямые затраты сом 118,74

Таблица КРЕРс 01-01-021
Ремонт водоприемных колодцев

Состав работ:
01. Срубка поврежденного бетона.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.
04. Железнение отремонтированной поверхности.

Измеритель: 10 м2
Э01-01-021-1 Ремонт бетонных водоприемных колодцев

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 021-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,6
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,45
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,167
С01-6305-0070 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта м3 10 592,02 0,53
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,25
с01-6210-0001* Песок м3                   0,862
с01-9311-0001* Щебень         м3                   1,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 273,26
Эксплуатация машин сом 287,05
в том числе оплата труда машинистов сом 65,83
Материальные ресурсы сом 5 616,47
Всего, прямые затраты сом 6 176,78

Таблица КРЕРс 01-01-022
Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Состав работ:
01. Снятие дефектной решетки.
02. Установка новой решетки.

Измеритель: 1 шт.
Э01-01-022-1 Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-01- 022-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,72
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,18
4   МАТЕРИАЛЫ
С21-0301-0023 Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР шт. 4 336,09 1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 63,80
Эксплуатация машин сом 114,82
в том числе оплата труда машинистов сом 26,33
Материальные ресурсы сом 4 336,09
Всего, прямые затраты сом 4 514,71

Раздел 2. Содержание покрытия

Таблица КРЕРс 01-02-001
Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Состав работ:
01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
02. Развороты в конце участка.
03. Наполнение цистерны водой (2, 4).

Измеритель: 10000 м2
Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами:
Э01-02-001-1 мощностью менее 210 л.с. без увлажнения
Э01-02-001-2 мощностью менее 210 л.с. с увлажнением
Э01-02-001-3 мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения
Э01-02-001-4 мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 001-1 Э01-02- 001-2 Э01-02- 001-3 Э01-02- 001-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,63 0,4 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,42    0,63
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                             0,4      0,62
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16              2,5                  2,5
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 332,79 499,19 433,96 672,64
в том числе оплата труда машинистов сом 68,97 103,45 65,68 101,81
Материальные ресурсы сом 40,40 40,40
Всего, прямые затраты сом 332,79 539,59 433,96 713,04

Таблица КРЕРс 01-02-002
Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Состав работ:
01. Сбор мусора и посторонних предметов.
02. Складирование мусора.
03. Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.
04. Погрузка мусора.

Измеритель: 1 км прохода
Э01-02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 002-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,07
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,09
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,09
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 94,81
Эксплуатация машин сом 71,31
в том числе оплата труда машинистов сом 14,78
Всего, прямые затраты сом 166,12

Таблица КРЕРс 01-02-003
Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Состав работ:
01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 003-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,16
1.1 Средний разряд работы 2,0
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5302-0023 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние м3 1 091,78 0,204
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 14,18
Материальные ресурсы сом 222,72
Всего, прямые затраты сом 236,90

Таблица КРЕРс 01-02-004
Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Состав работ:
01. Наметание материалов.
02. Развороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Э01-02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 004-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,82
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5302-0023 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние м3 1 091,78 20,4
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 649,74
в том числе оплата труда машинистов сом 134,65
Материальные ресурсы сом 22 272,31
Всего, прямые затраты сом 22 922,05

Таблица КРЕРс 01-02-005
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Состав работ:
01. Обрубка краев выбоин (1 - 3, 8 - 10).
02. Фрезерование разрушенного покрытия (4 - 6).
03. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
04. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией (1 - 6).
05. Разогрев ремонтируемой поверхности (7, 8).
06. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
07. Уплотнение смеси.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя:
Э01-02-005-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-005-2 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
Э01-02-005-3 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с использованием ремонтера на базе КДМ, дорожной фрезы и виброплиты, толщина слоя:
Э01-02-005-4 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-005-5 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
Э01-02-005-6 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разогревом покрытия:
Э01-02-005-7 с использованием ремонтера на базе КДМ и виброплиты, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-005-8 с уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме с обрубкой краев выбоины:
Э01-02-005-9 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-005-10 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 005-1 Э01-02- 005-2 Э01-02- 005-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 62,16 60 38,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 23,31 18 11,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7,77    6          3,88
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29     7,77    6          3,88
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     7,77    6          3,88
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 7,77 12 7,76
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,053 0,0667 0,0667
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 11,7 16,4 16,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 5 907,77 5 625,30 3 637,69
Эксплуатация машин сом 14 885,85 11 523,90 7 452,12
в том числе оплата труда машинистов сом 3 270,85 2 525,76 1 633,33
Материальные ресурсы сом 817,87 1 029,29 1 029,29
Всего, прямые затраты сом 21 611,49 18 178,49 12 119,10

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 005-4 Э01-02- 005-5 Э01-02- 005-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 36,12 18,06 11,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,06 9,03 5,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 6,02 3,01 1,92
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     6,02    3,01    1,92
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21     6,02    3,01    1,92
Х12-0843 Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм маш.-ч 1 959,56
164,21     6,02    3,01    1,92
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,053 0,053 0,053
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 11,7 11,7 11,7
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 716,81 1 858,41 1 185,42
Эксплуатация машин сом 24 134,36 12 067,19 7 697,35
в том числе оплата труда машинистов сом 2 857,75 1 428,87 911,44
Материальные ресурсы сом 817,87 817,87 817,87
Всего, прямые затраты сом 28 669,04 14 743,47 9 700,64

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 005-7 Э01-02- 005-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 41,04 61,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 20,52 27,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38                 6,84
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 6,84
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29                 6,84
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     6,84    6,84
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21     6,84
Х12-0520 Разогреватели асфальтобетонных покрытий маш.-ч 558,08
200,04     6,84    6,84
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 6,84
4   МАТЕРИАЛЫ
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 11,4 11,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 223,09 5 924,04
Эксплуатация машин сом 17 835,64 16 921,41
в том числе оплата труда машинистов сом 3 492,09 4 247,63
Всего, прямые затраты сом 22 058,73 22 845,45

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 005-9 Э01-02- 005-10
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 39,9 58,5
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 13,3 19,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     6,65    9,75
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 6,65 9,75
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     6,65    9,75
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 6,65 9,75
4   МАТЕРИАЛЫ
С03-0502-0040 Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах т 10 344,60 12 16,8
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 763,63 5 518,12
Эксплуатация машин сом 9 915,62 14 537,93
в том числе оплата труда машинистов сом 1 826,56 2 678,04
Материальные ресурсы сом 124 135,20 173 789,28
Всего, прямые затраты сом 137 814,45 193 845,33

Таблица КРЕРс 01-02-006
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

Состав работ:
01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией (1-3).
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя:
Э01-02-006-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-006-2 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
Э01-02-006-3 до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовки выбоины:
Э01-02-006-4 толщина слоя до 30 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-006-5 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 006-1 Э01-02- 006-2 Э01-02- 006-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 46,62 36 23,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 15,54 12 7,76
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29     7,77    6          3,88
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     7,77    6          3,88
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,053 0,0667 0,0667
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 11,7 16,4 16,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 530,76 3 498,66 2 262,46
Эксплуатация машин сом 10 794,86 8 335,80 5 390,48
в том числе оплата труда машинистов сом 2 273,34 1 755,48 1 135,22
Материальные ресурсы сом 817,87 1 029,29 1 029,29
Всего, прямые затраты сом 16 143,49 12 863,75 8 682,23

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 006-4 Э01-02- 006-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 25,89 31,86
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,31 5,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 4,31 5,31
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,31    5,31
4   МАТЕРИАЛЫ
С03-0502-0040 Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах т 10 344,60 7,27 12
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 294,11 2 823,12
Эксплуатация машин сом 4 157,25 5 121,81
в том числе оплата труда машинистов сом 630,51 776,80
Материальные ресурсы сом 75 205,24 124 135,20
Всего, прямые затраты сом 81 656,60 132 080,13

Таблица КРЕРс 01-02-007
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с применением литого асфальта и струйно-инъекционным методом

Состав работ:
01. Разломка и обрубка краев выбоин (1 - 3).
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение (1 - 3).
04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси (1 - 3).
05. Посыпка высевками и затирка райбовкой (1 - 3).
06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией (4 - 8).
07. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией (4 - 8).
08. Посыпка белым щебнем (4 - 8).
09. Уборка отходов.
10. Установка и снятие ограждений.
11. Переходы и перемещение машин.
12. Загрузка материалов.
13. Пробег термоса-бункера (1 - 3).

Измеритель: 100 м2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом толщина слоя:
Э01-02-007-1 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
Э01-02-007-2 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км
Э01-02-007-3 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, глубина выбоин:
Э01-02-007-4 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-007-5 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
Э01-02-007-6 50 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2
Э01-02-007-7 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-007-8 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 007-1 Э01-02- 007-2 Э01-02- 007-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 22,8 28,16 17,96
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,1 21,12 13,47
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     5,7       7,04    4,49
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,7       7,04    4,49
Х12-0700 Термос-бункеры на базе автомобиля 3 м3 маш.-ч 1 485,76
182,12     5,7       7,04    4,49
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 5,7 7,04 4,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5302-0023 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние м3 1 091,78 1,3 1,3 1,3
С03-0501-0001 Асфальт литой (жесткий) для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) тип I т 2 592,67 12,9 12,9 12,9
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 118,06 2 615,99 1 668,44
Эксплуатация машин сом 15 105,86 18 657,06 11 899,17
в том числе оплата труда машинистов сом 2 603,70 3 215,80 2 050,99
Материальные ресурсы сом 34 864,75 34 864,75 34 864,75
Всего, прямые затраты сом 52 088,67 56 137,80 48 432,36

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 007-4 Э01-02- 007-5 Э01-02- 007-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,21 4,71 3,48
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,61 9,61 7,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29     0,19    0,19    0,19
Х12-0122 Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля маш.-ч 2 225,56
280,12     6,21    4,71    3,48
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,75 0,75 0,75
с01-9311-0007* Щебень фракционированный м3 6,33 6,33 6,33
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 550,27 417,35 308,36
Эксплуатация машин сом 13 940,26 10 601,92 7 864,48
в том числе оплата труда машинистов сом 1 767,35 1 347,17 1 002,62
Материальные ресурсы сом 11 573,67 11 573,67 11 573,67
Всего, прямые затраты сом 26 064,20 22 592,94 19 746,51

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 007-7 Э01-02- 007-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,94 5,11
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,15 10,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29     0,27    0,27
Х12-0122 Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля маш.-ч 2 225,56
280,12     8,94    5,11
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 1,011 1,011
с01-9311-0007* Щебень фракционированный м3 8,78 8,78
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 792,17 452,80
Эксплуатация машин сом 20 066,38 11 542,48
в том числе оплата труда машинистов сом 2 543,77 1 470,91
Материальные ресурсы сом 15 601,31 15 601,31
Всего, прямые затраты сом 36 459,86 27 596,59

Таблица КРЕРс 01-02-008
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Состав работ:
01. Наполнение цистерны битумными материалами.
02. Загрузка каменного материала.
03. Подогрев битумных материалов.
04. Обработка щебня битумной эмульсией (2).
05. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом.
06. Заполнение трещин ремонтными материалами.
07. Засыпка трещин высевками (1, 3).
08. Подгрунтовка трещины (2, 3).
10. Установка и снятие ограждений.
11. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м трещин
Э01-02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля
Э01-02-008-2 Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом
Э01-02-008-3 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-полимерной мастикой с применением заливщика швов на базе автомобиля

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 008-1 Э01-02- 008-2 Э01-02- 008-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,61 1,13 1,24
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23 2,27 0,31
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29                 0,01
Х12-0122 Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля маш.-ч 2 225,56
280,12                 1,13
Х12-0240 Заливщики швов на базе автомобиля маш.-ч 1 295,37
146,29     0,23                0,31
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0202-0010 Мастика битумно-полимерная т 32 457,83 0,123
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,05 0,0055
С01-0303-0001 Битум нефтяной дорожный жидкий класс МГ и СГ т 34 529,86 0,1061
С01-5302-0023 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние м3 1 091,78 0,02 0,0249
С01-9308-0007 Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм, марка 1000 м3 641,16 0,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 150,55 100,13 115,19
Эксплуатация машин сом 297,94 2 521,17 401,56
в том числе оплата труда машинистов сом 33,65 318,00 45,35
Материальные ресурсы сом 3 685,46 1 028,04 4 104,37
Всего, прямые затраты сом 4 133,95 3 649,34 4 621,12

Таблица КРЕРс 01-02-009
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Состав работ:
01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высевками или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

Измеритель: 100 м трещин
Э01-02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 009-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0200 Гудронаторы ручные маш.-ч 67,26 2,04
Х12-0340 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 183,75 1,02
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,02
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0303-0001 Битум нефтяной дорожный жидкий класс МГ и СГ т 34 529,86 0,1061
с01-6210-0001* Песок м3                   0,02
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 469,41
Эксплуатация машин сом 975,28
в том числе оплата труда машинистов сом 149,22
Материальные ресурсы сом 3 663,62
Всего, прямые затраты сом 5 108,31

Таблица КРЕРс 01-02-010
Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Состав работ:
01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м2
Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:
Э01-02-010-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-010-2 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью, глубина выбоин:
Э01-02-010-3 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-010-4 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 010-1 Э01-02- 010-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 108,78 185,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 72,52 123,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     36,26  61,8
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     36,26  61,8
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 36,26 61,8
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,0858 0,0858
С01-9312-0001 Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм т 2 398,91 6,63
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 12,4 16,49
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 10 882,72 18 548,04
Эксплуатация машин сом 42 220,78 71 959,30
в том числе оплата труда машинистов сом 9 959,54 16 974,60
Материальные ресурсы сом 1 324,03 17 228,80
Всего, прямые затраты сом 54 427,53 107 736,14

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 010-3 Э01-02- 010-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 93,93 173,04
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 62,62 115,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     31,31  57,68
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     31,31  57,68
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 31,31 57,68
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,0858 0,0858
С01-9312-0001 Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм т 2 398,91 6,63
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 11,2 14,81
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 397,07 17 311,50
Эксплуатация машин сом 36 457,05 67 162,02
в том числе оплата труда машинистов сом 8 599,92 15 842,97
Материальные ресурсы сом 1 324,03 17 228,80
Всего, прямые затраты сом 47 178,15 101 702,32

Таблица КРЕРс 01-02-011
Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, ремонт сколов, выравнивание и замена цементобетонных плит

Состав работ:
Для норм 1-3:
01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев с удалением остатков бетона.
03. Очистка поверхности с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора (1,2).
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Приготовление бетонной смеси (3).
08. Установка и герметизация опалубки (3).
09. Укладка бетонной смеси.
10. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
11. Засыпка ремонтируемых мест песком, очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах (1, 2).
12. Розлив пленкообразующего материала (3).
13. Удаление опалубки и восстановление шва (3).
14. Установка и снятие ограждений.
15. Переходы и перемещение машин. Для нормы 4:
01. Сверление отверстий и установка штуцеров для нагнетания сжатого воздуха.
02. Уплотнение штуцеров паклей.
03. Подъем плит сжатым воздухом и нагнетание песка.
04. Заделка отверстий цементным раствором.
05. Заделка швов мастикой.
06. Установка и снятие ограждений. Для нормы 5:
01. Очистка швов.
02. Резка мест сварки стыковых скоб.
03. Извлечение дефектных плит.
04. Частичное исправление основания с подсыпкой пескоцементной смеси.
05. Очистка стыковых скоб стальными щетками.
06. Укладка новых плит.
07. Сварка стыковых скоб.
08. Очистка швов с продувкой сжатым воздухом.
09. Заполнение швов пескоцементной смесью и мастикой.
10. Установка и снятие ограждений. Для нормы 6:
01. Разрушение покрытия вибробетоноломом.
02. Срезка и извлечение отделившейся арматуры.
03. Погрузка лома в автосамосвал.
04. Частичное исправление основания с подсыпкой пескоцементной смеси.
05. Очистка стыковых скоб стальными щетками.
06. Укладка новых плит.
07. Сварка стыковых скоб.
08. Очистка швов с продувкой сжатым воздухом.
09. Заполнение швов пескоцементной смесью и мастикой.
10. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном, глубина выбоин:
Э01-02-011-1 до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-011-2 до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2
Э01-02-011-3 Ремонт сколов цементобетонных плит
Э01-02-011-4 Подъем и выравнивание цементобетонных плит
Замена сборных цементобетонных плит (до 10 шт. в одном месте):
Э01-02-011-5 с сохранением старых плит
Э01-02-011-6 с разрушением плит методом виброрезонансной деструктуризации

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 011-1 Э01-02- 011-2 Э01-02- 011-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 110,01 148,32 240
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 73,34 98,88 241,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29                             40,7
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     36,67  49,44  40,7
Х11-0360 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 143,90
128,38                             40,7
Х12-0240 Заливщики швов на базе автомобиля маш.-ч 1 295,37
146,29                             18,25
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     36,67  49,44  60
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21                             40,7
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 36,67 49,44 40,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0202-0010 Мастика битумно-полимерная т 32 457,83 0,137
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,158  0,158  3,4
С01-1711-0001 Грунтовка полимерная Colzumix т 18 367,32 0,007
С01-2608-0020 Шнур резиновый уплотнительный пористый диаметром 20 мм т 155 574,36 0,167
С01-5104-0001 Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86 т 5 395,41 0,05
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 0,224 0,224
С03-0202-0012 Бетон дорожный, класс В 30 (М400) м3 4 803,34 5,2 10,2
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,0998            0,0998
с03-0701-0002* Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST кг 19 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 10 376,88 13 990,53 24 371,41
Эксплуатация машин сом 42 698,18 57 567,44 130 233,54
в том числе оплата труда машинистов сом 10 072,14 13 579,69 34 534,68
Материальные ресурсы сом 25 121,88 49 138,58 30 880,92
Всего, прямые затраты сом 78 196,94 120 696,55 185 485,87

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 011-4 Э01-02- 011-5 Э01-02- 011-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 98,67 18,18 26,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 86,4 6,84 8,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29                 1,91    1,06
Х04-0022 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем маш.-ч 93,02 2,88 4
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     9,06
Х05-0001 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин маш.-ч 686,44
128,38     13,77
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     6,28
Х11-0421 Цемент-пушки при работе от компрессора маш.-ч 95,06
74,64       13,77
Х12-0200 Гудронаторы ручные маш.-ч 67,26 6,28
Х12-0240 Заливщики швов на базе автомобиля маш.-ч 1 295,37
146,29                 0,38    0,38
Х12-0340 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 183,75 6,28
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     25,4    4,55    6,6
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     9,06
Х33-0765 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм маш.-ч 222,00
146,29     9,06
х12-0150 Вибробетоноломы маш.-ч                                               0,43
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0202-0010 Мастика битумно-полимерная т 32 457,83 0,063 0,0462 0,0462
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,373
С01-1711-0001 Грунтовка полимерная Colzumix т 18 367,32 0,00315 0,00231 0,00231
С01-5005-0024 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 77 301,94 0,00644 0,00644
С01-6107-0004 Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм шт. 1 054,05 0,882
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 8,09
С01-7224-0001 Пакля пропитанная кг 60,07 1,79
С03-0607-0020 Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 931,97 1,065 1,065
С05-0303-0088 Плиты железобетонные проезжей части м3 8 987,34 14 14
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,00429
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 10 617,82 1 856,69 2 709,75
Эксплуатация машин сом 42 961,63 4 761,06 5 684,01
в том числе оплата труда машинистов сом 11 456,10 1 000,62 1 176,17
Материальные ресурсы сом 8 273,05 128 855,11 128 855,11
Всего, прямые затраты сом 61 852,50 135 472,86 137 248,87

Таблица КРЕРс 01-02-012
Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Состав работ:
01. Загрузка и разогревание битумных материалов.
02. Выравнивание краев швов и трещин (1, 3).
03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
04. Подгрунтовка поверхности.
05. Укладка уплотнительного шнура (3).
06. Заполнение швов и трещин мастикой.
07. Посыпка поверхности песком.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м
Заливка трещин и швов в цементобетонных покрытиях:
Э01-02-012-1    вручную
Э01-02-012-2 заливщиком на базе автомобиля
Э01-02-012-3 Ремонт швов в цементобетонных покрытиях с использованием уплотнительного шнура

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 012-1 Э01-02- 012-2 Э01-02- 012-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,44 1,24 4,92
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,44 0,62 3,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     4,72
Х12-0200 Гудронаторы ручные маш.-ч 67,26 4,72
Х12-0240 Заливщики швов на базе автомобиля маш.-ч 1 295,37
146,29                 0,31    1,64
Х12-0340 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 183,75 4,72
Х12-0360 Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях "Cimline" PCR-25, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм (25 л.с.) маш.-ч 279,53 1,64
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,72    0,31    1,64
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 4,72
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0202-0010 Мастика битумно-полимерная т 32 457,83 0,146 0,146 0,034
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,0055 0,0055
С01-1711-0001 Грунтовка полимерная Colzumix т 18 367,32 0,00686
С01-2608-0020 Шнур резиновый уплотнительный пористый диаметром 20 мм т 155 574,36 0,02
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 0,0249 0,0249 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 836,48 115,19 520,34
Эксплуатация машин сом 6 680,68 599,30 3 628,96
в том числе оплата труда машинистов сом 1 296,44 90,70 479,84
Материальные ресурсы сом 4 839,49 4 839,49 4 356,90
Всего, прямые затраты сом 12 356,65 5 553,98 8 506,20

Таблица КРЕРс 01-02-013
Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Состав работ:
01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
04. Укладка черного щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы и перемещение машин.

Измеритель: 100 м2
Э01-02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня холодным способом
Э01-02-013-2 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 013-1 Э01-02- 013-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 43,26 37,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,42 12,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     14,42  12,36
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,0517 0,0858
С01-9312-0001 Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм т 2 398,91 11,93 11,93
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 327,87 3 709,61
Эксплуатация машин сом 9 198,23 7 884,20
в том числе оплата труда машинистов сом 2 109,50 1 808,14
Материальные ресурсы сом 29 416,81 29 943,03
Всего, прямые затраты сом 42 942,91 41 536,84

Таблица КРЕРс 01-02-014
Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение ручной трамбовкой.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

Измеритель: 100 м2
Э01-02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий
Э01-02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 014-1 Э01-02- 014-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 32,13 43,26
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,71 14,42
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     10,71  14,42
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1601-0001 Гравий          м3       549,19            9,92
с01-9311-0001* Щебень         м3                               10,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 214,40 4 327,87
Эксплуатация машин сом 6 831,69 9 198,23
в том числе оплата труда машинистов сом 1 566,77 2 109,50
Материальные ресурсы сом 5 447,96
Всего, прямые затраты сом 15 494,05 13 526,10

Таблица КРЕРс 01-02-015
Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Состав работ:
01. Очистка покрытия от пыли и грязи.
02. Развороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Э01-02-015-1 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
Э01-02-015-2 Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 015-1 Э01-02- 015-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,1 3,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     4,1
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 3,05
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 3 248,68 3 308,98
в том числе оплата труда машинистов сом 673,26 500,84
Всего, прямые затраты сом 3 248,68 3 308,98

Таблица КРЕРс 01-02-016
Планировка проезжей части гравийных дорог

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.
03. Повороты машины в конце участка.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м2
Э01-02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 016-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,15
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 177,49
в том числе оплата труда машинистов сом 24,63
Всего, прямые затраты сом 177,49

Таблица КРЕРс 01-02-017
Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Состав работ:
01. Разломка и кирковка покрытия (1).
02. Срезка бугров и засыпка выбоин.
03. Восстановление поперечного профиля.
04. Укатка покрытия с поливкой водой (1).
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м2
Э01-02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
Э01-02-017-2 Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером
Э01-02-017-3 Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 017-1 Э01-02- 017-2 Э01-02- 017-3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,06 0,21 0,19
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21     1,19
Х09-0420 Рыхлители навесные (без трактора) маш.-ч 9,88 1,19
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,21    0,21    0,19
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29     13,68
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,98
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  9
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 11 986,30 248,49 224,82
в том числе оплата труда машинистов сом 2 392,07 34,48 31,20
Материальные ресурсы сом 145,44
Всего, прямые затраты сом 12 131,74 248,49 224,82

Таблица КРЕРс 01-02-018
Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Состав работ:
01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1000 м2
Восстановление профиля с добавлением нового материала:
Э01-02-018-1 гравийных дорог
Э01-02-018-2 щебеночных дорог

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 018-1 Э01-02- 018-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,22 14,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21     1,19    1,19
Х09-0420 Рыхлители навесные (без трактора) маш.-ч 9,88 1,19 1,19
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     2,37    2,37
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29     13,68  7,25
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,98    3,42
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  9          31
С01-1601-0001 Гравий          м3       549,19            15
с01-9311-0001* Щебень         м3                               15
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 14 542,18 11 643,91
в том числе оплата труда машинистов сом 2 746,77 2 206,79
Материальные ресурсы сом 8 383,29 500,96
Всего, прямые затраты сом 22 925,47 12 144,87

Таблица КРЕРс 01-02-019
Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

Состав работ:
01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Э01-02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 019-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,61
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-8301-0020 Кальций хлористый жидкий, сорт 1 т 6 601,25 12,86
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 483,34
в том числе оплата труда машинистов сом 100,17
Материальные ресурсы сом 84 892,08
Всего, прямые затраты сом 85 375,42

Таблица КРЕРс 01-02-020
Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Состав работ:
01. Порожний пробег к месту загрузки.
02. Перемещение груженой машины к месту работы.
03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки
Доставка материалов к месту работ:
Э01-02-020-1 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
Э01-02-020-2 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
Э01-02-020-3 установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 020-1 Э01-02- 020-2 Э01-02- 020-3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,55 0,57 1,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0122 Установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля маш.-ч 2 225,56
280,12                             0,67
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,55
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,57
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 435,80 618,40 1 491,13
в том числе оплата труда машинистов сом 90,32 93,60 187,68
Всего, прямые затраты сом 435,80 618,40 1 491,13

Таблица КРЕРс 01-02-021
Ликвидация колей по полосам наката

Состав работ:
01. Приведение фрезы в рабочее положение.
02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с погрузкой в транспортные средства.
03. Замена резцов.
04. Приведение фрезы в транспортное положение.
05. Очистка поверхности.
06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
07. Прием смеси из транспортных средств.
08. Укладка и разравнивание смеси с планировкой и проверкой профиля.
09. Укатка с подкаткой уложенной смеси.
10. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-02-021-1 Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-02- 021-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,2
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0272 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т маш.-ч 751,42
146,29     3,97
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,32
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     2,18
Х12-0843 Фрезы самоходные дорожные типа "Wirtgen", "Dynapac", "Caterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм маш.-ч 1 959,56
164,21     2,18
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29     2,18
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,0533
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 7,02
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 328,11
Эксплуатация машин сом 12 046,81
в том числе оплата труда машинистов сом 1 489,83
Материальные ресурсы сом 822,50
Всего, прямые затраты сом 14 197,42

Раздел 3. Содержание искусственных сооружений

Таблица КРЕРс 01-03-001
Окрашивание оголовков труб

Состав работ:
01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отстающей краски (2).
03. Приготовление известкового состава (1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

Измеритель: 100 м2
Окрашивание оголовков труб:
Э01-03-001-1 известковым составом
Э01-03-001-2    эмалью

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 001-1 Э01-03- 001-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 12,2 7,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,05 1,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,05    1,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,127
С01-2309-0001 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 5 147,30 0,0191
С01-7104-0005 Олифа комбинированная К-3 т 25 087,70 0,00127
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 39,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 185,66 703,62
Эксплуатация машин сом 1 945,53 1 154,56
в том числе оплата труда машинистов сом 446,18 264,78
Материальные ресурсы сом 132,22 1 811,22
Всего, прямые затраты сом 3 263,41 3 669,40

Таблица КРЕРс 01-03-002
Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Состав работ:
01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

Измеритель: 10 м
Э01-03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 002-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,2
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 283,55
Эксплуатация машин сом 255,15
в том числе оплата труда машинистов сом 58,52
Всего, прямые затраты сом 538,70

Таблица КРЕРс 01-03-003
Заделка швов в железобетонных трубах

Состав работ:
01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора (1).
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов (1).
04. Заделка швов цементным раствором (1).
05. Изготовление жгутов из пакли, пропитанной битумом (2).
06. Конопатка швов (2).

Измеритель: 10 м шва
Э01-03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором
Э01-03-003-2 Конопатка швов в железобетонных трубах

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 003-1 Э01-03- 003-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,36 0,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59 0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,59    0,2
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,0135
С01-7224-0001 Пакля пропитанная кг 60,07 3,57
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,02
с01-6210-0001* Песок м3                   0,04
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 229,36 77,74
Эксплуатация машин сом 376,35 127,58
в том числе оплата труда машинистов сом 86,31 29,26
Материальные ресурсы сом 0,22 214,45
Всего, прямые затраты сом 605,93 419,77

Таблица КРЕРс 01-03-004
Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

Состав работ:
01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

Измеритель: 10 м2
Э01-03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 004-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 41,2
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,3
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     10,3
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,161
С01-7231-0001 Рогожа          м2       54,56  10
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,224
с01-6210-0001* Песок м3                   0,318
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 004,03
Эксплуатация машин сом 6 570,16
в том числе оплата труда машинистов сом 1 506,79
Материальные ресурсы сом 548,20
Всего, прямые затраты сом 11 122,39

Таблица КРЕРс 01-03-005
Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Состав работ:
01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

Измеритель: 10 м2
Э01-03-005-1 Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 005-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,26
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,193
С01-6305-0070 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта м3 10 592,02 0,01
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,29
с01-6210-0001* Песок м3                   1
с01-9311-0001* Щебень         м3                   1,17
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 956,85
Эксплуатация машин сом 2 079,49
в том числе оплата труда машинистов сом 476,91
Материальные ресурсы сом 109,04
Всего, прямые затраты сом 4 145,38

Таблица КРЕРс 01-03-006
Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Состав работ:
01. Разборка каменного мощения с сортировкой годного материала.
02. Планировка основания со срезкой и засыпкой неровностей и уплотнением поверхности трамбовкой.
03. Двойное каменное мощение с подборкой камня по размерам и расщебенкой.
04. Утрамбовка замощенной поверхности.

Измеритель: 10 м2
Э01-03-006-1 Ремонт мощения русел труб и малых мостов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 006-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,26
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-9311-0001* Щебень         м3                   0,51
с15-0204-0020* Камень          м3                   0,6
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 236,39
Эксплуатация машин сом 2 079,49
в том числе оплата труда машинистов сом 476,91
Всего, прямые затраты сом 4 315,88

Таблица КРЕРс 01-03-007
Заделка трещин в железобетонных лотках

Состав работ:
01. Расчистка ремонтируемой поверхности.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Заделка трещин и раковин цементным раствором.

Измеритель: 10 м лотка
Э01-03-007-1 Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 007-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,04
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,26
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,0145
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,025
с01-6210-0001* Песок м3                   0,056
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 92,15
Эксплуатация машин сом 165,85
в том числе оплата труда машинистов сом 38,04
Материальные ресурсы сом 0,23
Всего, прямые затраты сом 258,23

Таблица КРЕРс 01-03-008
Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов вручную

Состав работ:
01. Очистка русла от зарослей кустарника и травы (1).
02. Сбор и перенос кустарника и травы на расстояние до 10 м (1).
03. Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки (2, 3).
04. Перемещение наносов в отвал (2, 3).
05. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой (2, 3).

Измеритель: 10 м2
Очистка русел труб и малых мостов:
Э01-03-008-1 от растительности
Э01-03-008-2 от наносов с отвозкой грунта тачками
Э01-03-008-3 от наносов с выноской грунта носилками

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 008-1 Э01-03- 008-2 Э01-03- 008-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,8 2,96 3,52
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,35 0,37 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,35    0,37    0,44
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 248,11 262,29 311,91
Эксплуатация машин сом 223,26 236,02 280,67
в том числе оплата труда машинистов сом 51,20 54,13 64,37
Всего, прямые затраты сом 471,37 498,31 592,58

Таблица КРЕРс 01-03-009
Очистка русел труб и малых мостов от наносов механизированным способом

Состав работ:
01. Установка машины на место работы.
02. Очистка русла от наносного грунта.
03. Перемещение машины по руслу в процессе работы.
04. Разравнивание грунта на отвале с уплотнением ручной трамбовкой.

Измеритель: 100 м3
Э01-03-009-1 Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 009-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 47,44
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 11,98
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0043 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 маш.-ч 582,23
146,29     6,05
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,93
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 203,66
Эксплуатация машин сом 7 305,12
в том числе оплата труда машинистов сом 1 752,55
Всего, прямые затраты сом 11 508,78

Таблица КРЕРс 01-03-010
Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Состав работ:
01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

Измеритель: 1000 м2
Э01-03-010-1 Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 010-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,2
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,9
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 637,99
Эксплуатация машин сом 574,09
в том числе оплата труда машинистов сом 131,66
Всего, прямые затраты сом 1 212,08

Таблица КРЕРс 01-03-011
Окраска металлического перильного ограждения

Состав работ:
01. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.
02. Нанесение грунтовки.
03. Окраска поверхности.

Измеритель: 100 м
Э01-03-011-1 Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-03- 011-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 12,3
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 8,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     4,1
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,1
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1704-0005 Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая т 84 094,96 0,0065
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    1,8
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0023
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,0094
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 300,85
Эксплуатация машин сом 4 879,82
в том числе оплата труда машинистов сом 1 126,15
Материальные ресурсы сом 1 127,94
Всего, прямые затраты сом 7 308,61

Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица КРЕРс 01-04-001
Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбиков, дорожных буферов, световозвращающих флажков

Состав работ:
01. Очистка поверхности щеткой (1, 2, 6, 7).
02. Мойка поверхности водой из шланга (1, 2, 6, 7).
03. Мойка поверхности дисковой щеткой с одновременной подачей воды под давлением (5).
04. Мойка поверхности водой из "гидропушки" (3, 4).
05. Перемещение к следующему объекту.
06. Установка и уборка ограждений (5, 6).

Измеритель: 100 шт.
Очистка и мойка водой из шланга:
Э01-04-001-1 дорожных знаков и указателей
Э01-04-001-2 сигнальных столбиков и тумб
Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки":
Э01-04-001-3 площадь знака до 3 м2
Э01-04-001-4 площадь знака более 3 м2
Э01-04-001-5 Мойка осевых дорожных буферов с использованием оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щетки)
Мойка световозвращающих флажков:
Э01-04-001-6 работа выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения
Э01-04-001-7 работа выполняется одновременно с мойкой барьерного ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 001-1 Э01-04- 001-2 Э01-04- 001-3 Э01-04- 001-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10,25 7,97
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,25 7,97 3,52 3,98
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     10,25  7,97
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                             3,52    3,98
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1          1          3,1      5,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 908,25 706,22
Эксплуатация машин сом 8 121,69 6 315,11 3 818,88 4 317,94
в том числе оплата труда машинистов сом 1 683,15 1 308,75 578,02 653,56
Материальные ресурсы сом 16,16 16,16 50,10 88,88
Всего, прямые затраты сом 9 046,10 7 037,49 3 868,98 4 406,82

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 001-5 Э01-04- 001-6 Э01-04- 001-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,84 2,06 0,18
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,84 2,06 0,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21                 2,06    0,18
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21     4,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,94    0,035  0,035
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 428,87 182,54 15,95
Эксплуатация машин сом 5 250,96 1 632,26 142,62
в том числе оплата труда машинистов сом 794,78 338,27 29,56
Материальные ресурсы сом 31,35 0,57 0,57
Всего, прямые затраты сом 5 711,18 1 815,37 159,14

Таблица КРЕРс 01-04-002
Окраска металлических щитков дорожных знаков

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Нанесение грунтовки.
04. Окрашивание знака.
05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

Измеритель: 100 шт.
Окраска щитков дорожных знаков:
Э01-04-002-1    километровых
Э01-04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих
Э01-04-002-3 указательных площадью до 1 кв.м
Э01-04-002-4 указательных площадью свыше 1 кв.м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 002-1 Э01-04- 002-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 41,84 56,64
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,46 14,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     10,46  14,16
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1704-0005 Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая т 84 094,96 0,0008 0,00965
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0006 0,0064
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,0052 0,0127
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 066,22 5 504,56
Эксплуатация машин сом 6 672,22 9 032,38
в том числе оплата труда машинистов сом 1 530,19 2 071,47
Материальные ресурсы сом 361,12 1 661,78
Всего, прямые затраты сом 11 099,56 16 198,72

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 002-3 Э01-04- 002-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 100,92 148,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,23 32,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     25,23  32,08
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1704-0005 Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая т 84 094,96 0,01 0,015
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0064 0,008
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,02 0,03
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 807,91 14 414,48
Эксплуатация машин сом 16 093,71 20 463,19
в том числе оплата труда машинистов сом 3 690,90 4 692,98
Материальные ресурсы сом 2 081,09 3 078,63
Всего, прямые затраты сом 27 982,71 37 956,30

Таблица КРЕРс 01-04-003
Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

Состав работ:
01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.
Э01-04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков
Э01-04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 003-1 Э01-04- 003-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 28,84 43,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,21 10,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     7,21    10,82
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 12 27,4
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 2,72 1,72
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 802,82 4 206,17
Эксплуатация машин сом 4 599,11 6 901,86
в том числе оплата труда машинистов сом 1 054,75 1 582,86
Материальные ресурсы сом 721,42 1 366,94
Всего, прямые затраты сом 8 123,35 12 474,97

Таблица КРЕРс 01-04-004
Замена дорожных знаков

Состав работ:
01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение подъемных механизмов в рабочее и транспортное положение (2-4).
05. Переезды.

Измеритель: 100 шт.
Замена щитков дорожных знаков:
Э01-04-004-1 на стойках
Э01-04-004-2 на рамных опорах
Замена указателей и знаков индивидуального проектирования:
Э01-04-004-3 на стойках
Э01-04-004-4 на рамных опорах

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 004-1 Э01-04- 004-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 28,43 68,2
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 28,43 34,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38                 34,1
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     28,43
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 13 13
с01-5108-0050 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм шт. 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 006,76 7 212,83
Эксплуатация машин сом 18 134,93 17 109,33
в том числе оплата труда машинистов сом 4 159,02 4 377,76
Материальные ресурсы сом 1 481,48 1 481,48
Всего, прямые затраты сом 22 623,17 25 803,64

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 004-3 Э01-04- 004-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 91,46 110
1.1 Средний разряд работы 3,0 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 45,73 110
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     45,73  55
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38                 55
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 24 24
с01-5108-0040 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм т 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 672,81 11 633,60
Эксплуатация машин сом 26 302,52 59 230,05
в том числе оплата труда машинистов сом 6 689,84 15 106,85
Материальные ресурсы сом 2 735,04 2 735,04
Всего, прямые затраты сом 38 710,37 73 598,69

Таблица КРЕРс 01-04-005
Замена стоек дорожных знаков

Состав работ:
01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.
Э01-04-005-1 Замена стоек дорожных знаков с установкой старого знака
Э01-04-005-2 Замена стоек дорожных знаков с установкой нового знака

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 005-1 Э01-04- 005-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 270,88 299,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 67,72 74,93
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     67,72  74,93
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 13
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,301  1,301
с01-0813-0001* Цемент         т                      2,059  2,059
с01-5108-0050 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм шт. 100
с01-6210-0001* Песок м3                   3,47    3,47
с01-9311-0001* Щебень         м3                   3,76    3,76
с06-0504-0001* Стойки металлические опорные шт. 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 26 325,47 29 128,28
Эксплуатация машин сом 43 197,23 47 796,35
в том числе оплата труда машинистов сом 9 906,76 10 961,51
Материальные ресурсы сом 21,02 1 502,50
Всего, прямые затраты сом 69 543,72 78 427,13

Таблица КРЕРс 01-04-006
Установка дорожных знаков

Состав работ:
01. Закрепление щитков знаков на стойках.
02. Копание ям (1,3).
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси (1,3).
04. Приготовление цементного раствора (1,3).
05. Установка стоек c заливкой цементным раствором (1,3).
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки (1,3).
07. Установка и снятие ограждений, переезды.

Измеритель: 100 шт.
Установка:
Э01-04-006-1 дорожных знаков на металлических стойках
Э01-04-006-2 дополнительных щитков дорожных знаков
Э01-04-006-3 информационно-указательных знаков на металлических стойках

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 006-1 Э01-04- 006-2 Э01-04- 006-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 177,52 19,78 319,6
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 44,38 19,78 79,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     44,38  19,78  79,9
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 26 26 52
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,3                  1,6
С06-0503-0240 Хомуты стальные кг 38,27 48 48 96
с01-0813-0001* Цемент         т                      2,059              4,12
с01-5108-0040 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм т 100
с01-5108-0050 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм шт. 100 100
с01-6210-0001* Песок м3                   3,47                6,94
с01-9311-0001* Щебень         м3                   3,76                7,52
с06-0504-0001* Стойки металлические опорные шт. 100 200
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 17 252,28 2 091,93 31 060,33
Эксплуатация машин сом 28 309,11 12 617,27 50 966,61
в том числе оплата труда машинистов сом 6 492,35 2 893,62 11 688,57
Материальные ресурсы сом 4 820,93 4 799,92 9 625,70
Всего, прямые затраты сом 50 382,32 19 509,12 91 652,64

Таблица КРЕРс 01-04-007
Замена и установка сигнальных столбиков, дорожных буферов

Состав работ:
01. Выкапывание старых столбиков (1, 3).
02. Копание ям (2,4).
03. Установка новых конструкций.
04. Погрузка заменяемых конструкций в автомобиль (1, 3, 5).
05. Обработка столбиков жидким битумом, нанесение вертикальной разметки, наклеивание светоотражающей пленки (1, 2).
06. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки (1-4).
07. Наполнение буферов резиновой крошкой (5, 6)
08. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 шт.
Э01-04-007-1 Замена старых сигнальных столбиков новыми железобетонными
Э01-04-007-2 Установка железобетонных сигнальных столбиков
Э01-04-007-3 Замена старых сигнальных столбиков новыми пластиковыми
Э01-04-007-4 Установка пластиковых сигнальных столбиков
Э01-04-007-5 Замена осевых дорожных буферов
Э01-04-007-6 Установка осевых дорожных буферов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 007-1 Э01-04- 007-2 Э01-04- 007-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 192,63 161,71 123,6
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 41,72 33,99 30,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     41,72  33,99  30,9
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0303-0001 Битум нефтяной дорожный жидкий класс МГ и СГ т 34 529,86 0,06 0,06
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0002 0,0002
С01-7706-0002 Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом 1000 м2 1 310 026,52 0,000832 0,000832
С01-7710-0001 Столбики сигнальные дорожные пластиковые шт. 206,36 100
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 27,4 27,4
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 1,72 1,72
С05-0314-0042 Столбики сигнальные железобетонные СС-1 м3 1 314,76 3,3 3,3
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 19 383,16 16 378,20 12 012,07
Эксплуатация машин сом 26 612,35 21 681,54 19 710,49
в том числе оплата труда машинистов сом 6 103,22 4 972,40 4 520,36
Материальные ресурсы сом 8 872,75 8 872,75 20 636,00
Всего, прямые затраты сом 54 868,26 46 932,49 52 358,56

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 007-4 Э01-04- 007-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 92,72 65,2
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 23,18 16,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29                 11
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     23,18  5,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-2604-0040 Крошка резиновая кг 21,83 50 000
С01-7710-0001 Столбики сигнальные дорожные пластиковые шт. 206,36 100
с01-7705-0044 Буферы дорожные осевые с маской шт. 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 010,99 5 777,37
Эксплуатация машин сом 14 786,06 9 828,83
в том числе оплата труда машинистов сом 3 391,00 2 412,32
Материальные ресурсы сом 20 636,00 1 091 500,00
Всего, прямые затраты сом 44 433,05 1 107 106,20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 007-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 57,9
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,98
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     7,32
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-2604-0040 Крошка резиновая кг 21,83 50 000
с01-7705-0044 Буферы дорожные осевые с маской шт. 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 5 130,52
Эксплуатация машин сом 6 544,88
в том числе оплата труда машинистов сом 1 606,26
Материальные ресурсы сом 1 091 500,00
Всего, прямые затраты сом 1 103 175,40

Таблица КРЕРс 01-04-008
Очистка барьерного и перильного ограждения, уборка наносного грунта

Состав работ:
01. Очистка поверхности ограждения (1 - 4).
02. Маневрирование машины и н аполнение цистерны водой (1, 2).
03. Подноска воды ведрами из кювета (4).
04. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью (5).
05. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт (6).

Измеритель: 100 м
Э01-04-008-1 Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга
Э01-04-008-2 Очистка ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин
Э01-04-008-3 Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником
Э01-04-008-4 Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами
Э01-04-008-5 Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи щеткой, кистью или ветошью
Э01-04-008-6 Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 008-1 Э01-04- 008-2 Э01-04- 008-3 Э01-04- 008-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,61 0,88 1,2
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61 0,04 0,11 0,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29                             0,11    0,15
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,61
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,2      0,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 54,05 77,98 106,33
Эксплуатация машин сом 483,34 43,40 70,17 95,68
в том числе оплата труда машинистов сом 100,17 6,57 16,09 21,94
Материальные ресурсы сом 3,23 3,23
Всего, прямые затраты сом 540,62 46,63 148,15 202,01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 008-5 Э01-04- 008-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,24 4,96
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,03 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,03    0,62
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 21,27 439,51
Эксплуатация машин сом 19,14 395,49
в том числе оплата труда машинистов сом 4,39 90,70
Всего, прямые затраты сом 40,41 835,00

Таблица КРЕРс 01-04-009
Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли, грязи.
02. Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности (1, 3).
03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (2, 4).
04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности эмалью (2, 4).
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м
Э01-04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью
Э01-04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью
Э01-04-009-3 Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью
Э01-04-009-4 Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 009-1 Э01-04- 009-2 Э01-04- 009-3 Э01-04- 009-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,88 13,72 14,8 17,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,47 3,43 3,7 4,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,47    3,43    3,7      4,45
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1704-0005 Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая т 84 094,96 0,00584 0,00876
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    0,15    0,15    0,23    0,23
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0022 0,0033
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,0071 0,00624 0,0129 0,0113
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 960,18 1 333,37 1 438,33 1 729,89
Эксплуатация машин сом 1 575,56 2 187,93 2 360,16 2 838,57
в том числе оплата труда машинистов сом 361,34 501,77 541,27 650,99
Материальные ресурсы сом 380,66 884,96 691,20 1 431,09
Всего, прямые затраты сом 2 916,40 4 406,26 4 489,69 5 999,55

Таблица КРЕРс 01-04-010
Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Состав работ:
01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Нанесение вертикальной разметки:
Э01-04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение
Э01-04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение
Э01-04-010-3 2.7 на бордюрный камень

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 010-1 Э01-04- 010-2 Э01-04- 010-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,76 5,76 6,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,44 1,44 1,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,44    1,44    1,6
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 4,56 8,13 6,86
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 2,54 5,13 2,86
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 559,79 559,79 621,98
Эксплуатация машин сом 918,55 918,55 1 020,61
в том числе оплата труда машинистов сом 210,66 210,66 234,06
Материальные ресурсы сом 368,17 693,95 493,87
Всего, прямые затраты сом 1 846,51 2 172,29 2 136,46

Таблица КРЕРс 01-04-011
Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

Состав работ:
01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Э01-04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 011-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 90,7
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 25,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     12,96
Х04-0022 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем маш.-ч 93,02 12,96
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     12,96
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5005-0024 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 77 301,94 0,00154
с01-0406-0001* Болт с гайками кг 28,6
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 592,43
Эксплуатация машин сом 16 926,66
в том числе оплата труда машинистов сом 3 791,84
Материальные ресурсы сом 119,04
Всего, прямые затраты сом 26 638,13

Таблица КРЕРс 01-04-012
Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

Состав работ:
01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание поврежденных стоек
03. Монтаж новых элементов.
05. Засыпка ям с послойным трамбованием
06. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Э01-04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 012-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 94,9
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 30,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     15,41
Х04-0022 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем маш.-ч 93,02 9,46
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     15,41
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5005-0024 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 77 301,94 0,00154
с09-0506-0060* Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные ММ-2 м 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 099,89
Эксплуатация машин сом 19 573,07
в том числе оплата труда машинистов сом 4 508,66
Материальные ресурсы сом 119,04
Всего, прямые затраты сом 28 792,00

Таблица КРЕРс 01-04-013
Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Состав работ:
01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Э01-04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 013-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 119,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 49,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     20,39
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     29,15
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,46
С01-6902-0001 Поковки оцинкованные массой 1.8 кг т 69 807,77 0,0302
с01-0406-0001* Болт с гайками кг 47
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,798
с01-6210-0001* Песок м3                   1,79
с05-0313-0202* Конструкции сборные железобетонные м3 3,39
с05-0314-0061* Столбы железобетонные м3 3,73
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 12 486,14
Эксплуатация машин сом 30 321,92
в том числе оплата труда машинистов сом 7 247,20
Материальные ресурсы сом 2 115,62
Всего, прямые затраты сом 44 923,68

Таблица КРЕРс 01-04-014
Окраска тросового ограждения

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Э01-04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 014-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,74
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,87
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,00687
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 946,58
Эксплуатация машин сом 3 106,48
в том числе оплата труда машинистов сом 712,43
Материальные ресурсы сом 366,92
Всего, прямые затраты сом 4 419,98

Таблица КРЕРс 01-04-015
Замена и натяжение троса тросового ограждения

Состав работ:
01. Демонтаж троса (04-015-1).
02. Разматывание нового троса, запасовка его в отверстия компенсатора, установка сжимов (04-015-1).
03. Натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м ограждения
Э01-04-015-1 Замена троса тросового ограждения
Э01-04-015-2 Натяжение троса тросового ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 015-1 Э01-04- 015-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11,12 2,8
1.1 Средний разряд работы 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,78 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,78    0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-2920-0003 Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ конструкции 6х37 (1+6+15+15) +1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр каната 19.5 мм 10 м 1 765,74 21,4
С01-6902-0001 Поковки оцинкованные массой 1.8 кг т 69 807,77 0,258
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 271,41 344,15
Эксплуатация машин сом 1 773,31 446,52
в том числе оплата труда машинистов сом 406,69 102,40
Материальные ресурсы сом 55 797,24
Всего, прямые затраты сом 58 841,96 790,67

Таблица КРЕРс 01-04-016
Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Состав работ:
01. Подметание территории (1).
02. Сбор, складирование, погрузка мусора.
03. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом (2 - 4).
04. Задний холостой ход и развороты машин (2 - 4).

Измеритель: 1000 м2
Э01-04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную
Э01-04-016-2 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
Э01-04-016-3 Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.
Э01-04-016-4 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 016-1 Э01-04- 016-2 Э01-04- 016-3 Э01-04- 016-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 11,34
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,89 0,2 0,17 0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29                                        0,27
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,89
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21                 0,2
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                             0,17
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 004,84
Эксплуатация машин сом 1 205,59 158,47 184,43 133,34
в том числе оплата труда машинистов сом 276,49 32,84 27,92 39,50
Всего, прямые затраты сом 2 210,43 158,47 184,43 133,34

Таблица КРЕРс 01-04-017
Очистка и мойка автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов

Состав работ:
01. Очистка поверхности щеткой или веником.
02. Промывка поверхности водой.
03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.
04. Перемещение машин.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Очистка и мойка:
Э01-04-017-1 автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов
Э01-04-017-2 внешней поверхности надземных пешеходных переходов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 017-1 Э01-04- 017-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,94 1,7
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,47 1,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38                 0,85
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,47    0,85
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,2      0,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 83,29 150,64
Эксплуатация машин сом 372,41 1 099,99
в том числе оплата труда машинистов сом 77,18 248,70
Материальные ресурсы сом 3,23 3,23
Всего, прямые затраты сом 458,93 1 253,86

Таблица КРЕРс 01-04-018
Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Состав работ:
01. Подготовка поверхности.
02. Приготовление известкового состава (2).
03. Окрашивание.

Измеритель: 100 м2
Э01-04-018-1 Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью
Э01-04-018-2 Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 018-1 Э01-04- 018-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,24 8,04
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,81 2,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,81    2,01
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16              0,127
С01-2309-0001 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 5 147,30 0,0191
С01-7104-0005 Олифа комбинированная К-3 т 25 087,70 0,00127
С01-9403-0002 Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая т 53 408,44 0,0394
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 703,62 781,37
Эксплуатация машин сом 1 154,56 1 282,14
в том числе оплата труда машинистов сом 264,78 294,04
Материальные ресурсы сом 2 104,29 132,22
Всего, прямые затраты сом 3 962,47 2 195,73

Таблица КРЕРс 01-04-019
Мелкий ремонт автопавильонов и поверхности железобетонных ограждений

Состав работ:
01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала (1, 2).
02. Насечка поверхности (1, 2).
03. Смачивание поверхности водой (1, 2).
04. Приготовление цементного раствора (1, 2).
05. Нанесение раствора и затирка поверхности (1, 2).
06. Удаление поврежденных металлических листов (3).
07. Очистка кромок от ржавчины и грязи (3).
08. Крепление новых листов сваркой (3).

Измеритель: 100 м2
Заделка трещин, раковин и сколов:
Э01-04-019-1 стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов
Э01-04-019-2 поверхности железобетонных ограждений
Э01-04-019-3 Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 019-1 Э01-04- 019-2 Э01-04- 019-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 150 154,48 141
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 37,5 38,62 35,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х04-0022 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем маш.-ч 93,02 70,5
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     37,5    38,62  35,25
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,61    1,61
С01-5005-0024 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 77 301,94 0,0023
С01-7231-0001 Рогожа          м2       54,56  100     100
с01-0813-0001* Цемент         т                      2,24    2,24
с01-6210-0001* Песок м3                   3,18    3,18
с10-0206-0021* Сталь листовая т 1,601
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 14 577,75 15 013,14 13 703,09
Эксплуатация машин сом 23 920,50 24 634,93 29 043,18
в том числе оплата труда машинистов сом 5 485,88 5 649,72 5 156,72
Материальные ресурсы сом 5 482,02 5 482,02 177,79
Всего, прямые затраты сом 43 980,27 45 130,09 42 924,06

Таблица КРЕРс 01-04-020
Исправление и замена бортовых камней

Состав работ:
01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Подъем бортовых камней.
03. Рыхление материала основания при необходимости.
04. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания (1).
05. Установка новых бортовых камней (2).
06. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
07. Приготовление цементного раствора.
08. Промывка швов водой и заделка раствором.
09. Установка и снятие ограждения места работ.

Измеритель: 100 м
Э01-04-020-1 Исправление бортовых камней
Э01-04-020-2 Замена бортовых камней

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 020-1 Э01-04- 020-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 60,78 66,6
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,13 11,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     10,13  11,1
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,371  0,371
С05-0104-0002 Камни бортовые бетонные, марка 300 м3 7 792,86 5,4
с01-0813-0001* Цемент         т                      0,639  0,639
с01-6210-0001* Песок м3                   1,43    1,43
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 5 906,91 6 472,52
Эксплуатация машин сом 6 461,72 7 080,47
в том числе оплата труда машинистов сом 1 481,92 1 623,82
Материальные ресурсы сом 6,00 42 087,44
Всего, прямые затраты сом 12 374,63 55 640,43

Таблица КРЕРс 01-04-021
Очистка тротуаров

Состав работ:
01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу (1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (1).
03. Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную (2).

Измеритель: 1000 м2
Очистка тротуаров:
Э01-04-021-1 механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.
Э01-04-021-2    вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 021-1 Э01-04- 021-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,6
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11 2,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     0,11
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29                 2,45
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 736,76
Эксплуатация машин сом 54,33 1 562,81
в том числе оплата труда машинистов сом 16,09 358,41
Всего, прямые затраты сом 54,33 3 299,57

Таблица КРЕРс 01-04-022
Ямочный ремонт тротуаров

Состав работ:
01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 022-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 38,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0268 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш.-ч 1 252,88
128,38     6,47
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     6,47
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,07
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 6,89
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 774,67
Эксплуатация машин сом 12 233,21
в том числе оплата труда машинистов сом 1 777,12
Материальные ресурсы сом 1 080,21
Всего, прямые затраты сом 17 088,09

Таблица КРЕРс 01-04-023
Ремонт скамеек

Состав работ:
01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

Измеритель: 1 шт.
Э01-04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 023-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,44
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,11
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,00034
С01-6305-0065 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта м3 13 734,14 0,02
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 38,99
Эксплуатация машин сом 70,17
в том числе оплата труда машинистов сом 16,09
Материальные ресурсы сом 293,00
Всего, прямые затраты сом 402,16

Таблица КРЕРс 01-04-024
Окрашивание скамеек

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.
02. Окрашивание кистью.

Измеритель: 1 шт.
Окрашивание скамеек:
Э01-04-024-1 за один раз
Э01-04-024-2 за два раза

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 024-1 Э01-04- 024-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,48 4,64
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,62 1,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,62    1,16
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 1,7 2,89
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 241,02 450,94
Эксплуатация машин сом 395,49 739,94
в том числе оплата труда машинистов сом 90,70 169,70
Материальные ресурсы сом 106,11 180,39
Всего, прямые затраты сом 742,62 1 371,27

Таблица КРЕРс 01-04-025
Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки

Состав работ:
01. Очистка поверхности.
02. Нарезка светоотражающих материалов.
03. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения (1, 5).
04. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (2 - 4).
05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 шт.
Э01-04-025-1 Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики
Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки:
Э01-04-025-2 простое изображение
Э01-04-025-3 изображение средней сложности
Э01-04-025-4 сложное изображение
Э01-04-025-5 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 025-1 Э01-04- 025-2 Э01-04- 025-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 25,76 25 47
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,44 6,25 11,75
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     6,44    6,25    11,75
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0002 0,00097 0,00042
С01-7706-0002 Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом 1000 м2 1 310 026,52 0,000832 0,007 0,003
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 166,16 3 072,75 5 776,77
Эксплуатация машин сом 4 107,95 3 986,75 7 495,09
в том числе оплата труда машинистов сом 942,11 914,31 1 718,91
Материальные ресурсы сом 1 095,31 9 196,25 3 941,37
Всего, прямые затраты сом 8 369,42 16 255,75 17 213,23

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 025-4 Э01-04- 025-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 52 25,76
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 13 6,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     13        6,44
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,00111 0,00015
С01-7706-0002 Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом 1000 м2 1 310 026,52 0,008 0,000443
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 6 391,32 3 166,16
Эксплуатация машин сом 8 292,44 4 107,95
в том числе оплата труда машинистов сом 1 901,77 942,11
Материальные ресурсы сом 10 510,04 584,37
Всего, прямые затраты сом 25 193,80 7 858,48

Таблица КРЕРс 01-04-026
Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

Состав работ:
01. Установка световозвращающих элементов и флажков с закреплением болтами.
02. Демонтаж дефектных световозвращающих элементов и флажков (2, 4).
03. Установка и уборка переносных ограждений.
04. Переходы и переезды.

Измеритель: 100 шт.
Э01-04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение
Э01-04-026-2 Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении
Э01-04-026-3 Установка световозвращающих флажков на барьерном ограждении
Э01-04-026-4 Замена световозвращающих флажков на барьерном ограждении

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 026-1 Э01-04- 026-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,76 19,3
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,44 9,65
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,44    9,65
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-7705-0041 Элементы светоотражающие на барьерные ограждения шт. 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 691,24 2 372,16
Эксплуатация машин сом 2 194,31 6 155,54
в том числе оплата труда машинистов сом 503,24 1 411,70
Всего, прямые затраты сом 3 885,55 8 527,70

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 026-3 Э01-04- 026-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14,6 19,58
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 8,87 13,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     5,22    3,83
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,65    9,79
Х33-0241 Дрели электрические маш.-ч 4,70 5,22 3,83
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 12 6
с01-7705-0042 Флажки световозвращающие на барьерные ограждения шт. 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 794,49 2 406,58
Эксплуатация машин сом 3 479,58 7 089,59
в том числе оплата труда машинистов сом 1 297,59 1 992,47
Материальные ресурсы сом 1 367,52 683,76
Всего, прямые затраты сом 6 641,59 10 179,93

Таблица КРЕРс 01-04-027
Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

Состав работ:
01. Подъем ламп на опору.
02. Замена ламп.
03. Опробование светильников.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 светильник
Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:
Э01-04-027-1 1 лампа
Э01-04-027-2 2 лампы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 027-1 Э01-04- 027-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,62 0,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31 0,42
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38     0,31    0,42
4   МАТЕРИАЛЫ
С26-0105-0004 Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 10 шт. 3 009,57 0,102 0,204
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 65,57 88,84
Эксплуатация машин сом 155,54 210,73
в том числе оплата труда машинистов сом 39,80 53,92
Материальные ресурсы сом 306,98 613,95
Всего, прямые затраты сом 528,09 913,52

Таблица КРЕРс 01-04-028
Замена светильников на опорах дорожного освещения

Состав работ:
01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Сборка нового светильника.
03. Подъем светильника на опору.
04. Присоединение светильника к линиям освещения.
05. Опробование светильника.
06. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 светильник
Э01-04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-04- 028-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,44
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38     0,8
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0408-0004 Болт с гайками и шайбами оцинкованный, диаметр 12 мм кг 113,96 0,04
с26-0304-0001* Светильник с люминесцентными или ртутными лампами шт. 1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 363,82
Эксплуатация машин сом 401,39
в том числе оплата труда машинистов сом 102,70
Материальные ресурсы сом 4,56
Всего, прямые затраты сом 769,77

Раздел 5. Зимнее содержание

Таблица КРЕРс 01-05-001
Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

Состав работ:
01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Удаление снежного вала (один проход).
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км вала
Э01-05-001-1 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля
Э01-05-001-2 Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 001-1 Э01-05- 001-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,07 10,91
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0641 Снегоочистители на автомобиле шнекороторные маш.-ч 2 060,07
146,29     7,07    10,91
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 14 564,69 22 475,36
в том числе оплата труда машинистов сом 1 034,27 1 596,02
Всего, прямые затраты сом 14 564,69 22 475,36

Таблица КРЕРс 01-05-002
Очистка дорог от снега комбинированными дорожными машинами

Состав работ:
01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины:
Э01-05-002-1 мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-002-2 мощностью от 210 до 270 л.с.
Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины:
Э01-05-002-3 мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-002-4 мощностью от 210 до 270 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 002-1 Э01-05- 002-2 Э01-05- 002-3 Э01-05- 002-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,33 0,25 0,47 0,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,33                0,47
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,25                0,4
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 261,48 271,23 372,41 433,96
в том числе оплата труда машинистов сом 54,19 41,05 77,18 65,68
Всего, прямые затраты сом 261,48 271,23 372,41 433,96

Таблица КРЕРс 01-05-003
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами

Состав работ:
01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (один проход).
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км обочины
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами:
Э01-05-003-1 мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-003-2 мощностью от 210 до 270 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 003-1 Э01-05- 003-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,8 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,8
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,34
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 633,89 368,87
в том числе оплата труда машинистов сом 131,37 55,83
Всего, прямые затраты сом 633,89 368,87

Таблица КРЕРс 01-05-004
Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Состав работ:
01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Э01-05-004-1 Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 004-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0082 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.) маш.-ч 1 264,44
182,12     0,44
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 556,35
в том числе оплата труда машинистов сом 80,13
Всего, прямые затраты сом 556,35

Таблица КРЕРс 01-05-005
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Состав работ:
01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (одним проходом).
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км обочины
Э01-05-005-1 Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 005-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0082 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.) маш.-ч 1 264,44
182,12     0,77
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 973,62
в том числе оплата труда машинистов сом 140,23
Всего, прямые затраты сом 973,62

Таблица КРЕРс 01-05-006
Очистка дорог от снега автогрейдерами

Состав работ:
01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10000 м2
Очистка дороги от снега средними автогрейдерами:
Э01-05-006-1 снег уплотненный до 300 мм
Э01-05-006-2 снег рыхлый до 500 мм
Э01-05-006-3 снег уплотненный до 500 мм
Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами:
Э01-05-006-4 снег рыхлый до 500 мм
Э01-05-006-5 снег уплотненный до 500 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 006-1 Э01-05- 006-2 Э01-05- 006-3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,85 0,39 1,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     0,85    0,39    1,2
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 005,79 461,48 1 419,94
в том числе оплата труда машинистов сом 139,58 64,04 197,05
Всего, прямые затраты сом 1 005,79 461,48 1 419,94

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 006-4 Э01-05- 006-5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,52 1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0024 Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) маш.-ч 2 400,80
157,21     0,52    1
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 248,42 2 400,80
в том числе оплата труда машинистов сом 81,75 157,21
Всего, прямые затраты сом 1 248,42 2 400,80

Таблица КРЕРс 01-05-007
Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами

Состав работ:
01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.
02. Перемещение снежного вала (1).
03. Очистка обочин от снега (один проход).
04. Повороты в конце участка.

Измеритель: 10 км вала
Э01-05-007-1 Уборка снежных валов автогрейдерами
Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала:
Э01-05-007-2 снег рыхлый
Э01-05-007-3 снег уплотненный
Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерами с использованием бокового отвала:
Э01-05-007-4 снег рыхлый
Э01-05-007-5 снег уплотненный

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 007-1 Э01-05- 007-2 Э01-05- 007-3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,6 0,68 2,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21     1,6       0,68    2,2
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 893,25 804,63 2 603,22
в том числе оплата труда машинистов сом 262,74 111,66 361,26
Всего, прямые затраты сом 1 893,25 804,63 2 603,22

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 007-4 Э01-05- 007-5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,91 1,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0024 Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) маш.-ч 2 400,80
157,21     0,91    1,8
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 2 184,73 4 321,44
в том числе оплата труда машинистов сом 143,06 282,98
Всего, прямые затраты сом 2 184,73 4 321,44

Таблица КРЕРс 01-05-008
Очистка дорог и полосы отвода от снега бульдозерами

Состав работ:
01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Сдвигание снега.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

Измеритель: 10000 м2
Очистка дороги от снега бульдозерами:
Э01-05-008-1 80 л.с.
Э01-05-008-2 108 л.с.
Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами:
Э01-05-008-3 80 л.с.
Э01-05-008-4 108 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 008-1 Э01-05- 008-2 Э01-05- 008-3 Э01-05- 008-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,33 1,63 2,68 1,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0014 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 555,05
146,29     2,33                2,68
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21                 1,63                1,87
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 293,27 1 067,06 1 487,53 1 224,18
в том числе оплата труда машинистов сом 340,86 267,66 392,06 307,07
Всего, прямые затраты сом 1 293,27 1 067,06 1 487,53 1 224,18

Таблица КРЕРс 01-05-009
Очистка обочин и уборка снежных валов бульдозерами

Состав работ:
01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Перемещение снежного вала.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

Измеритель: 10 км вала
Уборка снежных валов бульдозерами:
Э01-05-009-1 80 л.с.
Э01-05-009-2 108 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 009-1 Э01-05- 009-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,1 2,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0014 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 555,05
146,29     4,1
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21                 2,9
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 2 275,71 1 898,46
в том числе оплата труда машинистов сом 599,79 476,21
Всего, прямые затраты сом 2 275,71 1 898,46

Таблица КРЕРс 01-05-010
Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Состав работ:
01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.
03. Распределение противогололедных материалов.

Измеритель: 10000 м2
Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов:
Э01-05-010-1 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-010-2 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.
Распределение жидких противогололедных материалов:
Э01-05-010-3 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-010-4 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.
Распределение твердых хлоридов:
Э01-05-010-5 комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-010-6 комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 010-1 Э01-05- 010-2 Э01-05- 010-3 Э01-05- 010-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,32 0,18 0,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29     0,08    0,08
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,64                0,18
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,24                0,15
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-8250-0002* Реагент противогололедный т П П П П
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 557,44 310,71 142,62 162,74
в том числе оплата труда машинистов сом 116,79 51,11 29,56 24,63
Всего, прямые затраты сом 557,44 310,71 142,62 162,74

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 010-5 Э01-05- 010-6
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51 0,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29     0,01    0,01
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,5
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,17
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-8250-0002* Реагент противогололедный т П П
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 402,47 190,72
в том числе оплата труда машинистов сом 83,57 29,38
Всего, прямые затраты сом 402,47 190,72

Таблица КРЕРс 01-05-011
Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами

Состав работ:
01. Перемещение груженой машины к месту работы.
02. Порожний пробег к месту загрузки.
03. Маневрирование.

Измеритель: 10 км расстояния доставки
Доставка противогололедных материалов к месту распределения:
Э01-05-011-1 комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с.
Э01-05-011-2 комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 011-1 Э01-05- 011-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,6 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,6
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,62
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 475,42 672,64
в том числе оплата труда машинистов сом 98,53 101,81
Всего, прямые затраты сом 475,42 672,64

Таблица КРЕРс 01-05-012
Устройство снежных валов и траншей

Состав работ:
01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Нарезка траншеи (1).
03. Устройство вала (2).
04. Подъем и опускание отвала во время работы.
05. Повороты.

Измеритель: 10 км
Э01-05-012-1 Устройство траншей в снегу бульдозерами
Э01-05-012-2 Устройство снежных валов бульдозерами

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 012-1 Э01-05- 012-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,96 5,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21     3,96    5,7
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 2 592,37 3 731,45
в том числе оплата труда машинистов сом 650,27 936,00
Всего, прямые затраты сом 2 592,37 3 731,45

Таблица КРЕРс 01-05-013
Установка, перестановка и уборка снегозащитных планочных щитов

Состав работ:
01. Разметка и пробивка ямок для кольев (1).
02. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев (1).
03. Установка щитов с прикреплением к кольям (1).
04. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля (1).
05. Вытаскивание кольев, сортировка и складирование (1).
06. Отрывка щитов (2).
07. Перестановка щитов (2).
08. Переезды.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-013-1 Установка и уборка планочных щитов на кольях.
Э01-05-013-2 Перестановка щитов.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 013-1 Э01-05- 013-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,4 37,38
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,4 6,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,4       6,23
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 807,64 3 312,24
Эксплуатация машин сом 2 168,79 3 973,99
в том числе оплата труда машинистов сом 497,39 911,39
Всего, прямые затраты сом 3 976,43 7 286,23

Таблица КРЕРс 01-05-014
Изготовление и ремонт снегозащитных планочных щитов

Состав работ:
01. Выборка щитов из штабеля (1).
02. Ремонт щитов с добавлением новых планок (1).
03. Подбор планок и сколачивание щитов (2 - 5).
04. Укладка щитов в штабель.
05. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
06. Складирование готовых кольев.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-014-1 Ремонт снегозащитных планочных щитов
Изготовление снегозащитных планочных щитов:
Э01-05-014-2 тип I (2х2 м)
Э01-05-014-3 тип II (1,5х2 м)
Э01-05-014-4 тип III (2х2 м)
Э01-05-014-5 тип IV (1,5х2 м)

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 014-1 Э01-05- 014-2 Э01-05- 014-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 17,62 37,5 37,5
1.1 Средний разряд работы
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,0031 0,0132 0,0109
С01-6308-0001 Планки хвойных пород для снеговых щитов неантисептированные м3 11 158,71 1,0015 4,006 2,984
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 665,24 3 455,44 3 455,44
Материальные ресурсы сом 11 342,47 45 412,95 33 884,84
Всего, прямые затраты сом 13 007,71 48 868,39 37 340,28

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 014-4 Э01-05- 014-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 37,5 37,5
1.1 Средний разряд работы
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,0076 0,00716
С01-6308-0001 Планки хвойных пород для снеговых щитов неантисептированные м3 11 158,71 2,962 2,314
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 455,44 3 455,44
Материальные ресурсы сом 33 461,56 26 207,00
Всего, прямые затраты сом 36 917,00 29 662,44

Таблица КРЕРс 01-05-015
Заготовка, установка и уборка указательных вех

Состав работ:
01. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением комля, складирование вех (1).
02. Изготовление вех из пиломатериалов, наклеивание светоотражающей пленки (2).
03. Пробивка ямок, установка вех (3, 4).
04. Уборка вех с погрузкой в автотранспорт (5).
05. Переезды.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-015-1 Заготовка указательных вех из жердей
Э01-05-015-2 Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами
Э01-05-015-3 Установка указательных вех в снег
Э01-05-015-4 Установка указательных вех в грунт
Э01-05-015-5 Уборка указательных вех

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 015-1 Э01-05- 015-2 Э01-05- 015-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,28 38,11 0,92
1.1 Средний разряд работы 2,0 4,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,16                0,23
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-6302-0082 Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта м3 8 915,00 0,6
С01-7706-0002 Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом 1000 м2 1 310 026,52 0,004
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 113,42 4 684,10 81,52
Эксплуатация машин сом 102,06 146,71
в том числе оплата труда машинистов сом 23,41 33,65
Материальные ресурсы сом 10 589,11
Всего, прямые затраты сом 215,48 15 273,21 228,23

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 015-4 Э01-05- 015-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,92 1,04
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,48 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,48    0,26
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 170,13 92,15
Эксплуатация машин сом 306,18 165,85
в том числе оплата труда машинистов сом 70,22 38,04
Всего, прямые затраты сом 476,31 258,00

Таблица КРЕРс 01-05-016
Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Состав работ:
01. Очистка двух отверстий.
02. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
04. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.
05. Переезды.

Измеритель: 10 труб
Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб:
Э01-05-016-1 диаметр отверстия до 1 м2
Э01-05-016-2 диаметр отверстия до 2 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 016-1 Э01-05- 016-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,36 12,48
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 1,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,92    1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 652,17 1 105,85
Эксплуатация машин сом 586,85 995,09
в том числе оплата труда машинистов сом 134,59 228,21
Всего, прямые затраты сом 1 239,02 2 100,94

Таблица КРЕРс 01-05-017
Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

Состав работ:
01. Выборка щитов из штабеля.
02. Разборка поврежденных элементов щитов.
03. Отпиливание концов досок.
04. Прибивка досок и укладка щитов в штабель.
05. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.
06. Складирование готовых кольев.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-017-1 Ремонт щитов для закрытия отверстий труб.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 017-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 33,39
1.1 Средний разряд работы
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,012
С01-6305-0070 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта м3 10 592,02 7,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 197,24
Материальные ресурсы сом 75 320,25
Всего, прямые затраты сом 78 517,49

Таблица КРЕРс 01-05-018
Очистка отверстий труб от снега и льда

Состав работ:
01. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
02. Переходы на другую сторону сооружения.
03. Переезды.

Измеритель: 10 м отверстия
Э01-05-018-1 Очистка отверстий труб от снега и льда.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 018-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,72
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,34
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 241,02
Эксплуатация машин сом 216,88
в том числе оплата труда машинистов сом 49,74
Всего, прямые затраты сом 457,90

Таблица КРЕРс 01-05-019
Очистка дорожных знаков, дорожных буферов и световозвращающих флажков от снега и грязи

Состав работ:
01. Очистка поверхности от снега и грязи щетками (1, 3, 4).
02. Приведение машины в рабочее положение (2).
03. Очистка знаков дисковой щеткой (2).
04. Протирка световозвращающих флажков и "маски" буферов ветошью (3, 4).
05. Установка и уборка ограждений (3).
06. Переезды.

Измеритель: 100 шт.
Очистка от снега и грязи:
Э01-05-019-1 дорожных знаков вручную.
Э01-05-019-2 дорожных знаков с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой)
Э01-05-019-3 осевых буферов вручную
Э01-05-019-4 световозвращающих флажков вручную (одновременно с очисткой барьерного ограждения)

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 019-1 Э01-05- 019-2 Э01-05- 019-3 Э01-05- 019-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,68 3,29 7,84 0,32
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46 3,29 0,98 0,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,46                0,98    0,04
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 3,29
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71                            0,5      0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 326,08 291,53 694,70 28,36
Эксплуатация машин сом 293,42 3 569,35 625,12 25,52
в том числе оплата труда машинистов сом 67,29 540,25 143,36 5,85
Материальные ресурсы сом 4,86 0,97
Всего, прямые затраты сом 619,50 3 860,88 1 324,68 54,85

Таблица КРЕРс 01-05-020
Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Состав работ:
01. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.
02. Переезды и переходы.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-020-1 Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 020-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,48
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 396,97
Эксплуатация машин сом 357,21
в том числе оплата труда машинистов сом 81,92
Всего, прямые затраты сом 754,18

Таблица КРЕРс 01-05-021
Очистка барьерного ограждения от снега

Состав работ:
01. Приведение машины в рабочее положение (2)
02. Очистка ограждения от снега и грязи.
03. Развороты (2).
04. Переезды.

Измеритель: 1000 м
Э01-05-021-1 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную
Э01-05-021-2 Очистка барьерного ограждения от снега и грязи с применением оборудования комбинированных дорожных машин: боковой щеткой

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 021-1 Э01-05- 021-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,24
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,03 0,17
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,03
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,17
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 730,15
Эксплуатация машин сом 657,02 184,43
в том числе оплата труда машинистов сом 150,68 27,92
Всего, прямые затраты сом 1 387,17 184,43

Таблица КРЕРс 01-05-022
Уборка снега у барьерного ограждения

Состав работ:
01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2 - 4).
03. Перемещение снега одним проходом (2 - 4).
04. Выдвигание отвала под барьерное ограждение (2).
05. Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения (2).
06. Повороты в конце участка (2 - 4).
07. Переезды.

Измеритель: 1000 м
Э01-05-022-1 Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
Э01-05-022-2 Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием
Э01-05-022-3 Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием
Э01-05-022-4 Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 022-1 Э01-05- 022-2 Э01-05- 022-3 Э01-05- 022-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,24
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,53 1,82 0,23 0,59
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0023 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1 183,28
164,21                 1,82    0,23
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,53
Х15-0329 Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) маш.-ч 1 515,77
182,12                                        0,59
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 793,47
Эксплуатация машин сом 1 613,84 2 153,57 272,15 894,30
в том числе оплата труда машинистов сом 370,11 298,86 37,77 107,45
Всего, прямые затраты сом 3 407,31 2 153,57 272,15 894,30

Таблица КРЕРс 01-05-023
Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Состав работ:
01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону (1).
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2).
03. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом (2).
04. Повороты (2).
05. Переезды.

Измеритель: 1000 м2
Э01-05-023-1 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную.
Э01-05-023-2 Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 023-1 Э01-05- 023-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 30,32
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,79 0,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29                 0,15
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,79
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 686,66
Эксплуатация машин сом 2 417,57 74,08
в том числе оплата труда машинистов сом 554,44 21,94
Всего, прямые затраты сом 5 104,23 74,08

Таблица КРЕРс 01-05-024
Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Состав работ:
01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.
02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.
03. Переезды.

Измеритель: 1000 м2
Э01-05-024-1 Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 024-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 31,32
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,22
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 775,27
Эксплуатация машин сом 3 329,73
в том числе оплата труда машинистов сом 763,63
Всего, прямые затраты сом 6 105,00

Таблица КРЕРс 01-05-025
Прокопка канав в снегу, очистка от снега и льда кюветов, русел труб и малых мостов

Состав работ:
01. Прокопка канав или траншей в снегу вручную с откидкой снега в сторону (1).
02. Выколка льда и обледенелого снега из кюветов (канав) с откидкой в сторону (2).
03. Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами, переезды (3, 4).

Измеритель: 10 м3
Э01-05-025-1 Прокопка канав или траншей в снегу вручную
Э01-05-025-2 Выколка льда и обледенелого снега из кюветов
Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами вместимостью ковша:
Э01-05-025-3 0,25 м3
Э01-05-025-4 0,4 м3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 025-1 Э01-05- 025-2 Э01-05- 025-3 Э01-05- 025-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,52 8,96
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,74 0,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0043 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 маш.-ч 582,23
146,29                             0,74
Х06-0044 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 маш.-ч 755,78
146,29                                        0,45
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 134,69 793,95
Эксплуатация машин сом 430,85 340,10
в том числе оплата труда машинистов сом 108,25 65,83
Всего, прямые затраты сом 134,69 793,95 430,85 340,10

Таблица КРЕРс 01-05-026
Сколка льда и обледенелого снега

Состав работ:
01. Сколка льда и обледенелого снега или прорубка борозд вручную.
02. Откидка льда и снега в сторону.

Измеритель: 100 м2
Э01-05-026-1 Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 026-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,08
1.1 Средний разряд работы 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 804,58
Всего, прямые затраты сом 804,58

Таблица КРЕРс 01-05-027
Очистка лестничных сходов от снега и льда

Состав работ:
01. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону.
02. Переезды.

Измеритель: 1000 м2
Э01-05-027-1 Очистка лестничных сходов от снега и льда

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 027-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 42,8
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,35
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,35
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 792,51
Эксплуатация машин сом 3 412,66
в том числе оплата труда машинистов сом 782,65
Всего, прямые затраты сом 7 205,17

Таблица КРЕРс 01-05-028
Россыпь противогололедных материалов вручную

Состав работ:
01. Россыпь противогололедных материалов вручную.
02. Переезды.

Измеритель: 1000 м2
Э01-05-028-1 Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
Э01-05-028-2 Россыпь песка вручную на лестничных сходах

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 028-1 Э01-05- 028-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,56 2,88
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,32    0,36
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-6210-0001* Песок м3                   0,2      0,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 226,84 255,20
Эксплуатация машин сом 204,12 229,64
в том числе оплата труда машинистов сом 46,81 52,66
Всего, прямые затраты сом 430,96 484,84

Таблица КРЕРс 01-05-029
Приготовление пескосоляной смеси

Состав работ:
01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Перемещение песка.
03. Перемещение соли.
04. Перемешивание соли с песком.
05. Перемещение и окучивание готовой смеси.
06. Повороты.

Измеритель: 100 т
Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов:
Э01-05-029-1    10%
Э01-05-029-2    20%

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 029-1 Э01-05- 029-2
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,07 3,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21     3,07    3,07
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-8228-0090 Натрий хлористый технический т 7 166,63 10 20
с01-6210-0001* Песок м3                   60       53,33
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 2 009,74 2 009,74
в том числе оплата труда машинистов сом 504,12 504,12
Материальные ресурсы сом 71 666,30 143 332,60
Всего, прямые затраты сом 73 676,04 145 342,34

Таблица КРЕРс 01-05-030
Установка, уборка, наполнение и очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

Состав работ:
01. Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов, включая погрузку-разгрузку и очистку от остатков материалов (1).
02. Наполнение ящиков противогололедными материалами (2).
03. Очистка поверхности ящика, раскидывание снега вокруг ящика (3).
04. Переезды.

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-030-1 Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов
Э01-05-030-2 Наполнение ящиков противогололедными материалами
Э01-05-030-3 Очистка от снега ящиков для противогололедных материалов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 030-1 Э01-05- 030-2 Э01-05- 030-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 23,42 25,12 8,16
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,14 1,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29                 3,14    1,02
4   МАТЕРИАЛЫ
с01-6210-0001* Песок м3                              0,254
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 075,25 2 225,88 723,06
Эксплуатация машин сом 2 002,94 650,64
в том числе оплата труда машинистов сом 459,35 149,22
Всего, прямые затраты сом 2 075,25 4 228,82 1 373,70

Таблица КРЕРс 01-05-031
Ремонт и окрашивание ящиков для противогололедных материалов

Состав работ:
01. Подноска ящиков из штабеля и укладка в штабель.
02. Разборка поврежденных элементов (2).
03. Перепиливание досок и прибивка гвоздями (2).
04. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски, окрашивание кистью (1).

Измеритель: 100 шт.
Э01-05-031-1 Окрашивание ящиков для противогололедных материалов
Э01-05-031-2 Ремонт деревянных ящиков для противогололедных материалов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-05- 031-1 Э01-05- 031-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 86,36 45
1.1 Средний разряд работы
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,00712
С01-6302-0082 Брусья хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта м3 8 915,00 0,906
С01-6305-0070 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта м3 10 592,02 1,64
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 142
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 8 866,76 4 373,33
Материальные ресурсы сом 8 863,64 25 831,50
Всего, прямые затраты сом 17 730,40 30 204,83

Раздел 6. Дорожная разметка

Таблица КРЕРс 01-06-001
Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:
Э01-06-001-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-001-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-001-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-001-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-001-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-001-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-001-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 001-1 Э01-06- 001-2 Э01-06- 001-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,55 2,55 2,55
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,85 0,85 0,85
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,85    0,85    0,85
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 66,6 99,1 132
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 269,69 269,69 269,69
Эксплуатация машин сом 338,00 338,00 338,00
в том числе оплата труда машинистов сом 139,58 139,58 139,58
Материальные ресурсы сом 16 668,04 24 665,81 32 761,71
Всего, прямые затраты сом 17 275,73 25 273,50 33 369,40

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 001-4 Э01-06- 001-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,76 3,09
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 1,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,92    1,03
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 132 197
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 291,90 326,80
Эксплуатация машин сом 365,84 409,58
в том числе оплата труда машинистов сом 151,07 169,14
Материальные ресурсы сом 32 761,71 48 757,24
Всего, прямые затраты сом 33 419,45 49 493,62

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 001-6 Э01-06- 001-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,09 2,91
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,03 0,97
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     1,03    0,97
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 262 262
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 326,80 307,76
Эксплуатация машин сом 409,58 385,72
в том числе оплата труда машинистов сом 169,14 159,28
Материальные ресурсы сом 64 752,77 64 752,77
Всего, прямые затраты сом 65 489,15 65 446,25

Таблица КРЕРс 01-06-002
Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:
Э01-06-002-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-002-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-002-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-002-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-002-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-002-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-002-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 002-1 Э01-06- 002-2 Э01-06- 002-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,55 2,55 2,55
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,85 0,85 0,85
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,85    0,85    0,85
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 81,6 122 162
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 269,69 269,69 269,69
Эксплуатация машин сом 338,00 338,00 338,00
в том числе оплата труда машинистов сом 139,58 139,58 139,58
Материальные ресурсы сом 20 348,29 30 284,32 40 122,21
Всего, прямые затраты сом 20 955,98 30 892,01 40 729,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 002-4 Э01-06- 002-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,76 3,09
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 1,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,92    1,03
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 162 242
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 291,90 326,80
Эксплуатация машин сом 365,84 409,58
в том числе оплата труда машинистов сом 151,07 169,14
Материальные ресурсы сом 40 122,21 59 797,99
Всего, прямые затраты сом 40 779,95 60 534,37

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 002-6 Э01-06- 002-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,09 2,91
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,03 0,97
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     1,03    0,97
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 322 322
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 326,80 307,76
Эксплуатация машин сом 409,58 385,72
в том числе оплата труда машинистов сом 169,14 159,28
Материальные ресурсы сом 79 473,77 79 473,77
Всего, прямые затраты сом 80 210,15 80 167,25

Таблица КРЕРс 01-06-003
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром:
Э01-06-003-1    1.2.2
Э01-06-003-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-003-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-003-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-003-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-003-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-003-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-003-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-003-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-003-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-003-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-003-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-003-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-003-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-003-15 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-003-16  1.15

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-1 Э01-06- 003-2 Э01-06- 003-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,13 2,22 2,22
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,71 0,74 0,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,71    0,74    0,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 23,2 17,8 25,9
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 225,27 234,78 234,78
Эксплуатация машин сом 282,33 294,26 294,26
в том числе оплата труда машинистов сом 116,59 121,52 121,52
Материальные ресурсы сом 5 987,99 4 659,13 6 652,45
Всего, прямые затраты сом 6 495,59 5 188,17 7 181,49

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-4 Э01-06- 003-5 Э01-06- 003-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,31 2,31 2,43
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,77 0,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,77    0,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 50,3 74,7 34,1
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 244,31 244,31 257,00
Эксплуатация машин сом 306,19 306,19 322,10
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 126,44 133,01
Материальные ресурсы сом 12 656,99 18 661,31 8 670,28
Всего, прямые затраты сом 13 207,49 19 211,81 9 249,38

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-7 Э01-06- 003-8 Э01-06- 003-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,43 2,91 4,17
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81 0,97 1,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,81    0,97    1,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 50,3 34,1 66,6
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 257,00 307,76 441,02
Эксплуатация машин сом 322,10 385,72 552,73
в том числе оплата труда машинистов сом 133,01 159,28 228,25
Материальные ресурсы сом 12 656,99 8 670,28 16 668,04
Всего, прямые затраты сом 13 236,09 9 363,76 17 661,79

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-10 Э01-06- 003-11 Э01-06- 003-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,34 2,43 2,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,81 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,78    0,81    0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 99,1 196,6 34,1
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 247,48 257,00 222,10
Эксплуатация машин сом 310,17 322,10 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 128,08 133,01 114,95
Материальные ресурсы сом 24 665,81 48 659,10 8 670,28
Всего, прямые затраты сом 25 223,46 49 238,20 9 170,74

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-13 Э01-06- 003-14
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,31 2,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 66,6 115
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 244,31 266,51
Эксплуатация машин сом 306,19 334,03
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 137,94
Материальные ресурсы сом 16 668,04 28 578,91
Всего, прямые затраты сом 17 218,54 29 179,45

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 003-15 Э01-06- 003-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,67 3,12
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,89 1,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,89    1,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 229 262
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0875 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 282,38 329,97
Эксплуатация машин сом 353,91 413,56
в том числе оплата труда машинистов сом 146,15 170,78
Материальные ресурсы сом 56 632,33 64 752,77
Всего, прямые затраты сом 57 268,62 65 496,30

Таблица КРЕРс 01-06-004
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
04. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром:
Э01-06-004-1    1.2.2
Э01-06-004-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-004-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-004-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-004-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-004-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-004-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-004-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-004-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-004-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-004-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-004-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-004-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-004-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-004-15 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-004-16  1.15

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-1 Э01-06- 004-2 Э01-06- 004-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,13 2,22 2,22
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,71 0,74 0,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,71    0,74    0,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 28,2 21,6 31,6
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 225,27 234,78 234,78
Эксплуатация машин сом 282,33 294,26 294,26
в том числе оплата труда машинистов сом 116,59 121,52 121,52
Материальные ресурсы сом 7 214,74 5 591,46 8 050,94
Всего, прямые затраты сом 7 722,34 6 120,50 8 579,98

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-4 Э01-06- 004-5 Э01-06- 004-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,31 2,31 2,43
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,77 0,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,77    0,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 61,6 91,6 41,6
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 244,31 244,31 257,00
Эксплуатация машин сом 306,19 306,19 322,10
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 126,44 133,01
Материальные ресурсы сом 15 429,44 22 807,72 10 510,40
Всего, прямые затраты сом 15 979,94 23 358,22 11 089,50

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-7 Э01-06- 004-8 Э01-06- 004-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,43 2,91 4,17
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81 0,97 1,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,81    0,97    1,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 61,6 41,6 81,6
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 257,00 307,76 441,02
Эксплуатация машин сом 322,10 385,72 552,73
в том числе оплата труда машинистов сом 133,01 159,28 228,25
Материальные ресурсы сом 15 429,44 10 510,40 20 348,29
Всего, прямые затраты сом 16 008,54 11 203,88 21 342,04

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-10 Э01-06- 004-11 Э01-06- 004-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,34 2,43 2,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,81 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,78    0,81    0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 121,6 241,6 41,6
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 247,48 257,00 222,10
Эксплуатация машин сом 310,17 322,10 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 128,08 133,01 114,95
Материальные ресурсы сом 30 186,18 59 699,85 10 510,40
Всего, прямые затраты сом 30 743,83 60 278,95 11 010,86

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-13 Э01-06- 004-14
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,31 2,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 81,6 142
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 244,31 266,51
Эксплуатация машин сом 306,19 334,03
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 137,94
Материальные ресурсы сом 20 348,29 35 203,36
Всего, прямые затраты сом 20 898,79 35 803,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 004-15 Э01-06- 004-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,67 3,12
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,89 1,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,89    1,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 282 322
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0875 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 282,38 329,97
Эксплуатация машин сом 353,91 413,56
в том числе оплата труда машинистов сом 146,15 170,78
Материальные ресурсы сом 69 635,88 79 473,77
Всего, прямые затраты сом 70 272,17 80 217,30

Таблица КРЕРс 01-06-005
Нанесение предварительной разметки вручную

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
03. Нанесение краской контрольных точек (1) или линии (2) предварительной разметки.
04. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение предварительной разметки вручную не одновременно с работой машин:
Э01-06-005-1 контрольными точками
Э01-06-005-2 непрерывной линией

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 005-1 Э01-06- 005-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,24 2,64
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31 0,66
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,31    0,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,56 1,56
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 125,83 267,89
Эксплуатация машин сом 197,74 421,00
в том числе оплата труда машинистов сом 45,35 96,55
Материальные ресурсы сом 662,70 662,70
Всего, прямые затраты сом 986,27 1 351,59

Таблица КРЕРс 01-06-006
Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-006-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-006-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-006-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-006-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-006-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-006-6 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 006-1 Э01-06- 006-2 Э01-06- 006-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,22 1,22 1,22
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61 0,61 0,61
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,61    0,61    0,61
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 65 97,5 130
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 118,56 118,56 118,56
Эксплуатация машин сом 242,57 242,57 242,57
в том числе оплата труда машинистов сом 100,17 100,17 100,17
Материальные ресурсы сом 15 995,53 23 993,30 31 991,06
Всего, прямые затраты сом 16 356,66 24 354,43 32 352,19

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 006-4 Э01-06- 006-5 Э01-06- 006-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 1,4 1,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 0,7 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,65    0,7      0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 130 195 260
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 126,34 136,06 136,06
Эксплуатация машин сом 258,47 278,36 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 106,74 114,95 114,95
Материальные ресурсы сом 31 991,06 47 986,59 63 982,12
Всего, прямые затраты сом 32 375,87 48 401,01 64 396,54

Таблица КРЕРс 01-06-007
Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-007-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-007-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-007-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-007-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-007-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-007-6 1.3, ширина 0,2 м, 1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 007-1 Э01-06- 007-2 Э01-06- 007-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,22 1,22 1,22
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61 0,61 0,61
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,61    0,61    0,61
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 80 120 160
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 118,56 118,56 118,56
Эксплуатация машин сом 242,57 242,57 242,57
в том числе оплата труда машинистов сом 100,17 100,17 100,17
Материальные ресурсы сом 19 675,78 29 513,67 39 351,56
Всего, прямые затраты сом 20 036,91 29 874,80 39 712,69

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 007-4 Э01-06- 007-5 Э01-06- 007-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,3 1,4 1,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 0,7 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,65    0,7      0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 160 240 320
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 126,34 136,06 136,06
Эксплуатация машин сом 258,47 278,36 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 106,74 114,95 114,95
Материальные ресурсы сом 39 351,56 59 027,34 78 703,12
Всего, прямые затраты сом 39 736,37 59 441,76 79 117,54

Таблица КРЕРс 01-06-008
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-008-1    1.2.2
Э01-06-008-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-008-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-008-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-008-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-008-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-008-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-008-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-008-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-008-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-008-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-008-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-008-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-008-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-008-15 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-008-16  1.15

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-1 Э01-06- 008-2 Э01-06- 008-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,42 1,48 1,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,71 0,74 0,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,71    0,74    0,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 21,6 16,3 24,4
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 138,00 143,83 143,83
Эксплуатация машин сом 282,33 294,26 294,26
в том числе оплата труда машинистов сом 116,59 121,52 121,52
Материальные ресурсы сом 5 315,48 4 011,16 6 004,47
Всего, прямые затраты сом 5 735,81 4 449,25 6 442,56

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-4 Э01-06- 008-5 Э01-06- 008-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,54 1,54 1,62
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,77 0,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,77    0,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 48,8 73,1 32,5
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 149,67 149,67 157,44
Эксплуатация машин сом 306,19 306,19 322,10
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 126,44 133,01
Материальные ресурсы сом 12 009,01 17 988,80 7 997,77
Всего, прямые затраты сом 12 464,87 18 444,66 8 477,31

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-7 Э01-06- 008-8 Э01-06- 008-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,62 1,94 2,78
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81 0,97 1,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,81    0,97    1,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 48,8 32,5 65
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 157,44 188,54 270,18
Эксплуатация машин сом 322,10 385,72 552,73
в том числе оплата труда машинистов сом 133,01 159,28 228,25
Материальные ресурсы сом 12 009,01 7 997,77 15 995,53
Всего, прямые затраты сом 12 488,55 8 572,03 16 818,44

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-10 Э01-06- 008-11 Э01-06- 008-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,56 1,62 1,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,81 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,78    0,81    0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 97,5 195 32,5
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 151,61 157,44 136,06
Эксплуатация машин сом 310,17 322,10 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 128,08 133,01 114,95
Материальные ресурсы сом 23 993,30 47 986,59 7 997,77
Всего, прямые затраты сом 24 455,08 48 466,13 8 412,19

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-13 Э01-06- 008-14
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,54 1,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 65 114
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 149,67 163,27
Эксплуатация машин сом 306,19 334,03
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 137,94
Материальные ресурсы сом 15 995,53 28 053,61
Всего, прямые затраты сом 16 451,39 28 550,91

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 008-15 Э01-06- 008-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,78 2,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,89 1,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,89    1,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 228 260
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0875 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 172,99 202,14
Эксплуатация машин сом 353,91 413,56
в том числе оплата труда машинистов сом 146,15 170,78
Материальные ресурсы сом 56 107,03 63 982,12
Всего, прямые затраты сом 56 633,93 64 597,82

Таблица КРЕРс 01-06-009
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
05. Нанесение разметки.
06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
08. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-009-1    1.2.2
Э01-06-009-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-009-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-009-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-009-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-009-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-009-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-009-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-009-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-009-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-009-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-009-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-009-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-009-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-009-15 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-009-16  1.15

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-1 Э01-06- 009-2 Э01-06- 009-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,42 1,48 1,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,71 0,74 0,74
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,71    0,74    0,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 26,6 20 30
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 138,00 143,83 143,83
Эксплуатация машин сом 282,33 294,26 294,26
в том числе оплата труда машинистов сом 116,59 121,52 121,52
Материальные ресурсы сом 6 542,23 4 918,95 7 378,43
Всего, прямые затраты сом 6 962,56 5 357,04 7 816,52

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-4 Э01-06- 009-5 Э01-06- 009-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,54 1,54 1,62
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,77 0,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,77    0,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 60 90 40
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 149,67 149,67 157,44
Эксплуатация машин сом 306,19 306,19 322,10
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 126,44 133,01
Материальные ресурсы сом 14 756,93 22 135,21 9 837,89
Всего, прямые затраты сом 15 212,79 22 591,07 10 317,43

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-7 Э01-06- 009-8 Э01-06- 009-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,62 1,94 2,78
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81 0,97 1,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,81    0,97    1,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 60 40 80
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 157,44 188,54 270,18
Эксплуатация машин сом 322,10 385,72 552,73
в том числе оплата труда машинистов сом 133,01 159,28 228,25
Материальные ресурсы сом 14 756,93 9 837,89 19 675,78
Всего, прямые затраты сом 15 236,47 10 412,15 20 498,69

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-10 Э01-06- 009-11 Э01-06- 009-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,56 1,62 1,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,81 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,78    0,81    0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 120 240 40
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 151,61 157,44 136,06
Эксплуатация машин сом 310,17 322,10 278,36
в том числе оплата труда машинистов сом 128,08 133,01 114,95
Материальные ресурсы сом 29 513,67 59 027,34 9 837,89
Всего, прямые затраты сом 29 975,45 59 506,88 10 252,31

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-13 Э01-06- 009-14
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,54 1,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,77    0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 80 140
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 149,67 163,27
Эксплуатация машин сом 306,19 334,03
в том числе оплата труда машинистов сом 126,44 137,94
Материальные ресурсы сом 19 675,78 34 432,71
Всего, прямые затраты сом 20 131,64 34 930,01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 009-15 Э01-06- 009-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,78 2,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,89 1,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0399 Машины маркировочные маш.-ч 397,65
164,21     0,89    1,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 280 320
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0875 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 172,99 202,14
Эксплуатация машин сом 353,91 413,56
в том числе оплата труда машинистов сом 146,15 170,78
Материальные ресурсы сом 68 865,23 78 703,12
Всего, прямые затраты сом 69 392,13 79 318,82

Таблица КРЕРс 01-06-010
Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:
Э01-06-010-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-010-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-010-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-010-4 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-010-5 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-010-6 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-010-7 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-010-8    1.12
Э01-06-010-9    1.13
Э01-06-010-10 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-010-11 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-010-12 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-010-13 1.15, 1.25
Э01-06-010-14  1.17
Э01-06-010-15 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 010-1 Э01-06- 010-2 Э01-06- 010-3 Э01-06- 010-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,41 1,41 1,41 0,75
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,94 0,94 0,94 0,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,47    0,47    0,47    0,25
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,47    0,47    0,47    0,25
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 6,5 9,75 13 3,25
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0025 0,00375 0,005 0,00125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 157,18 157,18 157,18 83,61
Эксплуатация машин сом 559,39 559,39 559,39 297,55
в том числе оплата труда машинистов сом 129,10 129,10 129,10 68,67
Материальные ресурсы сом 1 599,56 2 399,33 3 199,11 799,78
Всего, прямые затраты сом 2 316,13 3 115,90 3 915,68 1 180,94

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 010-5 Э01-06- 010-6 Э01-06- 010-7 Э01-06- 010-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,87 2,01 2,43 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,58 1,34 1,62 1,14
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,29    0,67    0,81    0,57
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,29    0,67    0,81    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 6,5 11,4 22,8 26
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0025 0,00438 0,00875 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 96,98 224,07 270,89 190,63
Эксплуатация машин сом 345,16 797,43 964,06 678,41
в том числе оплата труда машинистов сом 79,65 184,02 222,48 156,57
Материальные ресурсы сом 1 599,56 2 805,36 5 610,70 6 398,21
Всего, прямые затраты сом 2 041,70 3 826,86 6 845,65 7 267,25

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 010-9 Э01-06- 010-10 Э01-06- 010-11
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,7 18,18 24,54
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,8 12,12 16,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     1,9       6,06    8,18
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,9       6,06    8,18
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 9,75 104 156
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00375 0,04 0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 635,42 2 026,64 2 735,63
Эксплуатация машин сом 2 261,38 7 212,61 9 735,84
в том числе оплата труда машинистов сом 521,87 1 664,50 2 246,80
Материальные ресурсы сом 2 399,33 25 592,85 38 389,27
Всего, прямые затраты сом 5 296,13 34 832,10 50 860,74

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 010-12 Э01-06- 010-13
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 36,33 2,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,22 1,68
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     12,11  0,84
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     12,11  0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 198 26
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 049,95 280,92
Эксплуатация машин сом 14 413,33 999,77
в том числе оплата труда машинистов сом 3 326,25 230,72
Материальные ресурсы сом 48 725,13 6 398,21
Всего, прямые затраты сом 67 188,41 7 678,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 010-14 Э01-06- 010-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,04 3,18
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,36 2,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,68    1,06
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,68    1,06
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 9,9 24,7
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00383 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 227,41 354,49
Эксплуатация машин сом 809,34 1 261,61
в том числе оплата труда машинистов сом 186,78 291,15
Материальные ресурсы сом 2 436,29 6 078,31
Всего, прямые затраты сом 3 473,04 7 694,41

Таблица КРЕРс 01-06-011
Нанесение линий дорожной разметки пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:
Э01-06-011-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-011-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-011-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-011-4 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-011-5 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-011-6 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-011-7 1.11, ширина 0,2 м
Э01-06-011-8    1.12
Э01-06-011-9    1.13
Э01-06-011-10 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-011-11 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-011-12 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-011-13 1.15, 1.25
Э01-06-011-14  1.17
Э01-06-011-15 На каждый 1 м изменения полосы линии разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-011-12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 011-1 Э01-06- 011-2 Э01-06- 011-3 Э01-06- 011-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,41 1,41 1,41 0,75
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,94 0,94 0,94 0,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,47    0,47    0,47    0,25
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,47    0,47    0,47    0,25
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 8 12 16 4
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0025 0,00375 0,005 0,00125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 157,18 157,18 157,18 83,61
Эксплуатация машин сом 559,39 559,39 559,39 297,55
в том числе оплата труда машинистов сом 129,10 129,10 129,10 68,67
Материальные ресурсы сом 1 967,58 2 951,37 3 935,16 983,79
Всего, прямые затраты сом 2 684,15 3 667,94 4 651,73 1 364,95

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 011-5 Э01-06- 011-6 Э01-06- 011-7 Э01-06- 011-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,87 2,01 2,43 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,58 1,34 1,62 1,14
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,29    0,67    0,81    0,57
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,29    0,67    0,81    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 8 14 28 32
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0025 0,00438 0,00875 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 96,98 224,07 270,89 190,63
Эксплуатация машин сом 345,16 797,43 964,06 678,41
в том числе оплата труда машинистов сом 79,65 184,02 222,48 156,57
Материальные ресурсы сом 1 967,58 3 443,27 6 886,52 7 870,31
Всего, прямые затраты сом 2 409,72 4 464,77 8 121,47 8 739,35

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 011-9 Э01-06- 011-10 Э01-06- 011-11
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,7 18,18 24,54
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,8 12,12 16,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     1,9       6,06    8,18
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,9       6,06    8,18
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 12 128 192
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00375 0,04 0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 635,42 2 026,64 2 735,63
Эксплуатация машин сом 2 261,38 7 212,61 9 735,84
в том числе оплата труда машинистов сом 521,87 1 664,50 2 246,80
Материальные ресурсы сом 2 951,37 31 481,25 47 221,87
Всего, прямые затраты сом 5 848,17 40 720,50 59 693,34

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 011-12 Э01-06- 011-13
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 36,33 2,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 24,22 1,68
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     12,11  0,84
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     12,11  0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 244 32
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 049,95 280,92
Эксплуатация машин сом 14 413,33 999,77
в том числе оплата труда машинистов сом 3 326,25 230,72
Материальные ресурсы сом 60 011,23 7 870,31
Всего, прямые затраты сом 78 474,51 9 151,00

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 011-14 Э01-06- 011-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,04 3,18
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,36 2,12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,68    1,06
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,68    1,06
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 12,2 30,4
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00383 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 227,41 354,49
Эксплуатация машин сом 809,34 1 261,61
в том числе оплата труда машинистов сом 186,78 291,15
Материальные ресурсы сом 3 000,59 7 476,80
Всего, прямые затраты сом 4 037,34 9 092,90

Таблица КРЕРс 01-06-012
Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-012-1    1.18.1
Э01-06-012-2    1.18.2
Э01-06-012-3    1.18.3
Э01-06-012-4    1.18.4
Э01-06-012-5    1.18.5
Э01-06-012-6    1.18.6
Э01-06-012-7    1.19
Э01-06-012-8    1.20
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-012-9    1.18.1
Э01-06-012-10  1.18.2
Э01-06-012-11  1.18.3
Э01-06-012-12  1.18.4
Э01-06-012-13  1.18.5
Э01-06-012-14  1.18.6
Э01-06-012-15  1.19
Э01-06-012-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 012-1 Э01-06- 012-2 Э01-06- 012-3 Э01-06- 012-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,24 0,3 0,33 0,39
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,2 0,22 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,08    0,1      0,11    0,13
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,08    0,1      0,11    0,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 0,79 0,98 1,42 1,61
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 26,75 33,44 36,79 43,48
Эксплуатация машин сом 95,22 119,02 130,93 154,72
в том числе оплата труда машинистов сом 21,97 27,47 30,21 35,71
Материальные ресурсы сом 194,40 241,17 349,45 396,19
Всего, прямые затраты сом 316,37 393,63 517,17 594,39

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 012-5 Э01-06- 012-6 Э01-06- 012-7 Э01-06- 012-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,45 0,42 0,3 0,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3 0,28 0,2 0,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,15    0,14    0,1      0,08
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,15    0,14    0,1      0,08
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,92 1,27 1,06 0,8
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 50,17 46,82 33,44 26,75
Эксплуатация машин сом 178,53 166,62 119,02 95,22
в том числе оплата труда машинистов сом 41,20 38,45 27,47 21,97
Материальные ресурсы сом 472,48 312,53 260,85 196,87
Всего, прямые затраты сом 701,18 525,97 413,31 318,84

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 012-9 Э01-06- 012-10 Э01-06- 012-11 Э01-06- 012-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,3 0,33 0,39 0,42
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,2 0,22 0,26 0,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,1       0,11    0,13    0,14
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,1       0,11    0,13    0,14
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,03 1,27 1,76 2
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 33,44 36,79 43,48 46,82
Эксплуатация машин сом 119,02 130,93 154,72 166,62
в том числе оплата труда машинистов сом 27,47 30,21 35,71 38,45
Материальные ресурсы сом 253,47 312,53 433,12 492,17
Всего, прямые затраты сом 405,93 480,25 631,32 705,61

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 012-13 Э01-06- 012-14 Э01-06- 012-15 Э01-06- 012-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,51 0,45 0,39 0,51
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,34 0,3 0,26 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,17    0,15    0,13    0,17
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,17    0,15    0,13    0,17
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,26 1,57 1,64 2,35
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 56,85 50,17 43,48 56,85
Эксплуатация машин сом 202,33 178,53 154,72 202,33
в том числе оплата труда машинистов сом 46,69 41,20 35,71 46,69
Материальные ресурсы сом 556,15 386,35 403,57 578,31
Всего, прямые затраты сом 815,33 615,05 601,77 837,49

Таблица КРЕРс 01-06-013
Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-013-1    1.18.1
Э01-06-013-2    1.18.2
Э01-06-013-3    1.18.3
Э01-06-013-4    1.18.4
Э01-06-013-5    1.18.5
Э01-06-013-6    1.18.6
Э01-06-013-7    1.19
Э01-06-013-8    1.20
Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-013-9    1.18.1
Э01-06-013-10  1.18.2
Э01-06-013-11  1.18.3
Э01-06-013-12  1.18.4
Э01-06-013-13  1.18.5
Э01-06-013-14  1.18.6
Э01-06-013-15  1.19
Э01-06-013-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 013-1 Э01-06- 013-2 Э01-06- 013-3 Э01-06- 013-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,24 0,3 0,33 0,39
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,2 0,22 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,08    0,1      0,11    0,13
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,08    0,1      0,11    0,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 0,97 1,2 1,75 1,98
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 26,75 33,44 36,79 43,48
Эксплуатация машин сом 95,22 119,02 130,93 154,72
в том числе оплата труда машинистов сом 21,97 27,47 30,21 35,71
Материальные ресурсы сом 238,56 295,15 430,41 486,97
Всего, прямые затраты сом 360,53 447,61 598,13 685,17

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 013-5 Э01-06- 013-6 Э01-06- 013-7 Э01-06- 013-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,45 0,42 0,3 0,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3 0,28 0,2 0,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,15    0,14    0,1      0,08
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,15    0,14    0,1      0,08
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,36 1,57 1,3 0,98
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 50,17 46,82 33,44 26,75
Эксплуатация машин сом 178,53 166,62 119,02 95,22
в том числе оплата труда машинистов сом 41,20 38,45 27,47 21,97
Материальные ресурсы сом 580,44 386,14 319,74 241,03
Всего, прямые затраты сом 809,14 599,58 472,20 363,00

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 013-9 Э01-06- 013-10 Э01-06- 013-11 Э01-06- 013-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,3 0,33 0,39 0,42
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,2 0,22 0,26 0,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,1       0,11    0,13    0,14
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,1       0,11    0,13    0,14
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,27 1,56 2,17 2,46
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 33,44 36,79 43,48 46,82
Эксплуатация машин сом 119,02 130,93 154,72 166,62
в том числе оплата труда машинистов сом 27,47 30,21 35,71 38,45
Материальные ресурсы сом 312,35 383,69 533,71 605,03
Всего, прямые затраты сом 464,81 551,41 731,91 818,47

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 013-13 Э01-06- 013-14 Э01-06- 013-15 Э01-06- 013-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,51 0,45 0,39 0,51
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,34 0,3 0,26 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     0,17    0,15    0,13    0,17
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,17    0,15    0,13    0,17
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,78 1,93 2,02 2,9
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 56,85 50,17 43,48 56,85
Эксплуатация машин сом 202,33 178,53 154,72 202,33
в том числе оплата труда машинистов сом 46,69 41,20 35,71 46,69
Материальные ресурсы сом 683,73 474,68 496,81 713,26
Всего, прямые затраты сом 942,91 703,38 695,01 972,44

Таблица КРЕРс 01-06-014
Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-06-014-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем:
Э01-06-014-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3
Э01-06-014-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 014-1 Э01-06- 014-2 Э01-06- 014-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,77 26,46 29,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,18 17,64 19,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     4,59    8,82    9,7
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,59    8,82    9,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 65 65 65
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 535,04 2 949,68 3 243,97
Эксплуатация машин сом 5 463,02 10 497,56 11 544,94
в том числе оплата труда машинистов сом 1 260,73 2 422,59 2 664,30
Материальные ресурсы сом 15 995,53 15 995,53 15 995,53
Всего, прямые затраты сом 22 993,59 29 442,77 30 784,44

Таблица КРЕРс 01-06-015
Нанесение островков, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-06-015-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем:
Э01-06-015-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3
Э01-06-015-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 015-1 Э01-06- 015-2 Э01-06- 015-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,77 26,46 29,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,18 17,64 19,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0004 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин маш.-ч 552,32
128,38     4,59    8,82    9,7
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,59    8,82    9,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 80 80 80
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 535,04 2 949,68 3 243,97
Эксплуатация машин сом 5 463,02 10 497,56 11 544,94
в том числе оплата труда машинистов сом 1 260,73 2 422,59 2 664,30
Материальные ресурсы сом 19 675,78 19 675,78 19 675,78
Всего, прямые затраты сом 26 673,84 33 123,02 34 464,69

Таблица КРЕРс 01-06-016
Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную:
Э01-06-016-1    1.12
Э01-06-016-2    1.13
Э01-06-016-3 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-016-4 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-016-5 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-016-6 1.15, 1.25
Э01-06-016-7    1.17
Э01-06-016-8 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-016-5

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 016-1 Э01-06- 016-2 Э01-06- 016-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,61 3,45 53,13
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,87 1,15 17,71
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,87    1,15    17,71
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 26 9,75 104
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,01 0,00375 0,04
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 261,11 345,15 5 315,30
Эксплуатация машин сом 554,96 733,56 11 296,85
в том числе оплата труда машинистов сом 127,27 168,23 2 590,80
Материальные ресурсы сом 6 398,21 2 399,33 25 592,85
Всего, прямые затраты сом 7 214,28 3 478,04 42 205,00

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 016-4 Э01-06- 016-5 Э01-06- 016-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 63,03 108,78 7,92
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 21,01 36,26 2,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     21,01  36,26  2,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 156 198 26
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,06 0,0763 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 6 305,74 10 882,72 792,34
Эксплуатация машин сом 13 401,86 23 129,53 1 684,00
в том числе оплата труда машинистов сом 3 073,55 5 304,48 386,21
Материальные ресурсы сом 38 389,27 48 725,13 6 398,21
Всего, прямые затраты сом 58 096,87 82 737,38 8 874,55

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 016-7 Э01-06- 016-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,12 4,98
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,04 1,66
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,04    1,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 9,9 24,7
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00383 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 312,13 498,21
Эксплуатация машин сом 663,40 1 058,88
в том числе оплата труда машинистов сом 152,14 242,84
Материальные ресурсы сом 2 436,29 6 078,31
Всего, прямые затраты сом 3 411,82 7 635,40

Таблица КРЕРс 01-06-017
Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную:
Э01-06-017-1    1.12
Э01-06-017-2    1.13
Э01-06-017-3 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-017-4 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-017-5 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-017-6 1.15, 1.25
Э01-06-017-7    1.17
Э01-06-017-8 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-017-5

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 017-1 Э01-06- 017-2 Э01-06- 017-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,61 3,45 53,13
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,87 1,15 17,71
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,87    1,15    17,71
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 32 12 128
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,01 0,00375 0,04
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 261,11 345,15 5 315,30
Эксплуатация машин сом 554,96 733,56 11 296,85
в том числе оплата труда машинистов сом 127,27 168,23 2 590,80
Материальные ресурсы сом 7 870,31 2 951,37 31 481,25
Всего, прямые затраты сом 8 686,38 4 030,08 48 093,40

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 017-4 Э01-06- 017-5 Э01-06- 017-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 63,03 108,78 7,92
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 21,01 36,26 2,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     21,01  36,26  2,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 192 244 32
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,06 0,0763 0,01
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 6 305,74 10 882,72 792,34
Эксплуатация машин сом 13 401,86 23 129,53 1 684,00
в том числе оплата труда машинистов сом 3 073,55 5 304,48 386,21
Материальные ресурсы сом 47 221,87 60 011,23 7 870,31
Всего, прямые затраты сом 66 929,47 94 023,48 10 346,65

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 017-7 Э01-06- 017-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,12 4,98
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,04 1,66
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,04    1,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 12,2 30,4
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00383 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 312,13 498,21
Эксплуатация машин сом 663,40 1 058,88
в том числе оплата труда машинистов сом 152,14 242,84
Материальные ресурсы сом 3 000,59 7 476,80
Всего, прямые затраты сом 3 976,12 9 033,89

Таблица КРЕРс 01-06-018
Нанесение стрел вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-018-1    1.18.1
Э01-06-018-2    1.18.2
Э01-06-018-3    1.18.3
Э01-06-018-4    1.18.4
Э01-06-018-5    1.18.5
Э01-06-018-6    1.18.6
Э01-06-018-7    1.19
Э01-06-018-8    1.20
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-018-9    1.18.1
Э01-06-018-10  1.18.2
Э01-06-018-11  1.18.3
Э01-06-018-12  1.18.4
Э01-06-018-13  1.18.5
Э01-06-018-14  1.18.6
Э01-06-018-15  1.19
Э01-06-018-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 018-1 Э01-06- 018-2 Э01-06- 018-3 Э01-06- 018-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,69 0,84 0,87 1,02
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23 0,28 0,29 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,23    0,28    0,29    0,34
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 0,79 0,98 1,42 1,61
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 69,03 84,04 87,04 102,05
Эксплуатация машин сом 146,71 178,61 184,99 216,88
в том числе оплата труда машинистов сом 33,65 40,96 42,42 49,74
Материальные ресурсы сом 194,40 241,17 349,45 396,19
Всего, прямые затраты сом 410,14 503,82 621,48 715,12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 018-5 Э01-06- 018-6 Э01-06- 018-7 Э01-06- 018-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,35 1,23 0,78 0,69
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,45 0,41 0,26 0,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,45    0,41    0,26    0,23
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,92 1,27 1,06 0,8
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 135,05 123,05 78,04 69,03
Эксплуатация машин сом 287,05 261,53 165,85 146,71
в том числе оплата труда машинистов сом 65,83 59,98 38,04 33,65
Материальные ресурсы сом 472,48 312,53 260,85 196,87
Всего, прямые затраты сом 894,58 697,11 504,74 412,61

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 018-9 Э01-06- 018-10 Э01-06- 018-11 Э01-06- 018-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,75 0,96 0,99 1,11
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,25 0,32 0,33 0,37
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,25    0,32    0,33    0,37
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,03 1,27 1,76 2
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 75,03 96,05 99,04 111,05
Эксплуатация машин сом 159,47 204,12 210,50 236,02
в том числе оплата труда машинистов сом 36,57 46,81 48,28 54,13
Материальные ресурсы сом 253,47 312,53 433,12 492,17
Всего, прямые затраты сом 487,97 612,70 742,66 839,24

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 018-13 Э01-06- 018-14 Э01-06- 018-15 Э01-06- 018-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,47 1,35 0,84 1,47
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,45 0,28 0,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,49    0,45    0,28    0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,26 1,57 1,64 2,35
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 147,06 135,05 84,04 147,06
Эксплуатация машин сом 312,56 287,05 178,61 312,56
в том числе оплата труда машинистов сом 71,68 65,83 40,96 71,68
Материальные ресурсы сом 556,15 386,35 403,57 578,31
Всего, прямые затраты сом 1 015,77 808,45 666,22 1 037,93

Таблица КРЕРс 01-06-019
Нанесение стрел вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-019-1    1.18.1
Э01-06-019-2    1.18.2
Э01-06-019-3    1.18.3
Э01-06-019-4    1.18.4
Э01-06-019-5    1.18.5
Э01-06-019-6    1.18.6
Э01-06-019-7    1.19
Э01-06-019-8    1.20
Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой вручную, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-019-9    1.18.1
Э01-06-019-10  1.18.2
Э01-06-019-11  1.18.3
Э01-06-019-12  1.18.4
Э01-06-019-13  1.18.5
Э01-06-019-14  1.18.6
Э01-06-019-15  1.19
Э01-06-019-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 019-1 Э01-06- 019-2 Э01-06- 019-3 Э01-06- 019-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,69 0,84 0,87 1,02
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,23 0,28 0,29 0,34
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,23    0,28    0,29    0,34
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 0,97 1,2 1,75 1,98
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 69,03 84,04 87,04 102,05
Эксплуатация машин сом 146,71 178,61 184,99 216,88
в том числе оплата труда машинистов сом 33,65 40,96 42,42 49,74
Материальные ресурсы сом 238,56 295,15 430,41 486,97
Всего, прямые затраты сом 454,30 557,80 702,44 805,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 019-5 Э01-06- 019-6 Э01-06- 019-7 Э01-06- 019-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,35 1,23 0,78 0,69
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,45 0,41 0,26 0,23
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,45    0,41    0,26    0,23
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,36 1,57 1,3 0,98
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 135,05 123,05 78,04 69,03
Эксплуатация машин сом 287,05 261,53 165,85 146,71
в том числе оплата труда машинистов сом 65,83 59,98 38,04 33,65
Материальные ресурсы сом 580,44 386,14 319,74 241,03
Всего, прямые затраты сом 1 002,54 770,72 563,63 456,77

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 019-9 Э01-06- 019-10 Э01-06- 019-11 Э01-06- 019-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,75 0,96 0,99 1,11
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,25 0,32 0,33 0,37
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,25    0,32    0,33    0,37
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 1,27 1,56 2,17 2,46
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 75,03 96,05 99,04 111,05
Эксплуатация машин сом 159,47 204,12 210,50 236,02
в том числе оплата труда машинистов сом 36,57 46,81 48,28 54,13
Материальные ресурсы сом 312,35 383,69 533,71 605,03
Всего, прямые затраты сом 546,85 683,86 843,25 952,10

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 019-13 Э01-06- 019-14 Э01-06- 019-15 Э01-06- 019-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,47 1,35 0,84 1,47
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,45 0,28 0,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,49    0,45    0,28    0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 2,78 1,93 2,02 2,9
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 147,06 135,05 84,04 147,06
Эксплуатация машин сом 312,56 287,05 178,61 312,56
в том числе оплата труда машинистов сом 71,68 65,83 40,96 71,68
Материальные ресурсы сом 683,73 474,68 496,81 713,26
Всего, прямые затраты сом 1 143,35 896,78 759,46 1 172,88

Таблица КРЕРс 01-06-020
Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-06-020-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную:
Э01-06-020-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3
Э01-06-020-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 020-1 Э01-06- 020-2 Э01-06- 020-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 42,6 49,44 54,39
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,2 16,48 18,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     14,2    16,48  18,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 65 65 65
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 261,84 4 946,14 5 441,36
Эксплуатация машин сом 9 057,90 10 512,26 11 564,76
в том числе оплата труда машинистов сом 2 077,32 2 410,86 2 652,24
Материальные ресурсы сом 15 995,53 15 995,53 15 995,53
Всего, прямые затраты сом 29 315,27 31 453,93 33 001,65

Таблица КРЕРс 01-06-021
Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м2
Э01-06-021-1 Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой вручную
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие с поверхностной обработкой вручную:
Э01-06-021-2 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3
Э01-06-021-3 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 021-1 Э01-06- 021-2 Э01-06- 021-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 42,6 49,44 54,39
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,2 16,48 18,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     14,2    16,48  18,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0002 Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая кг 245,35 80 80 80
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 4 261,84 4 946,14 5 441,36
Эксплуатация машин сом 9 057,90 10 512,26 11 564,76
в том числе оплата труда машинистов сом 2 077,32 2 410,86 2 652,24
Материальные ресурсы сом 19 675,78 19 675,78 19 675,78
Всего, прямые затраты сом 32 995,52 35 134,18 36 681,90

Таблица КРЕРс 01-06-022
Разметка вертикальных поверхностей дорожных сооружений, опор дорожного освещения и тумб на островках безопасности

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 м высоты
Нанесение вертикальной разметки:
Э01-06-022-1 2.1.1, 2.1.3
Э01-06-022-2    2.1.2
Э01-06-022-3    2.3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 022-1 Э01-06- 022-2 Э01-06- 022-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,58 0,6 0,54
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,29 0,3 0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,29    0,3      0,27
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 0,15 0,15 0,27
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 0,091 0,091 0,171
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 56,37 58,31 52,48
Эксплуатация машин сом 184,99 191,36 172,23
в том числе оплата труда машинистов сом 42,42 43,89 39,50
Материальные ресурсы сом 12,58 12,58 23,08
Всего, прямые затраты сом 253,94 262,25 247,79

Таблица КРЕРс 01-06-023
Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей

Состав работ:
01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Э01-06-023-1 Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 023-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,14
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,57
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38     0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 0,23
С01-9403-0003 Эмаль пентафталевая ПФ-115 цветная кг 62,42 0,11
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 130,34
Эксплуатация машин сом 285,99
в том числе оплата труда машинистов сом 73,18
Материальные ресурсы сом 17,44
Всего, прямые затраты сом 433,77

Таблица КРЕРс 01-06-024
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-024-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-024-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-024-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-024-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-024-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-024-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-024-7    1.12
Э01-06-024-8 структурная, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 024-1 Э01-06- 024-2 Э01-06- 024-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,68 3,16 3,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,67 0,79 0,93
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,67    0,79    0,93
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 750 1 125 1 500
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 306,42 361,30 425,34
Эксплуатация машин сом 373,80 440,75 518,86
в том числе оплата труда машинистов сом 74,01 87,27 102,74
Материальные ресурсы сом 113 919,44 170 703,33 227 487,22
Всего, прямые затраты сом 114 599,66 171 505,38 228 431,42

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 024-4 Э01-06- 024-5 Э01-06- 024-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,72 4,72 5,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,93 1,18 1,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,93    1,18    1,45
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 500 2 250 3 000
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 425,34 539,66 663,14
Эксплуатация машин сом 518,86 658,33 808,97
в том числе оплата труда машинистов сом 102,74 130,35 160,18
Материальные ресурсы сом 227 487,22 341 055,00 454 622,78
Всего, прямые затраты сом 228 431,42 342 252,99 456 094,89

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 024-7 Э01-06- 024-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,8 4,36
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,45 1,09
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,45    1,09
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 3 000 1 400
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 663,14 498,50
Эксплуатация машин сом 808,97 608,12
в том числе оплата труда машинистов сом 160,18 120,41
Материальные ресурсы сом 454 622,78 212 446,78
Всего, прямые затраты сом 456 094,89 213 553,40

Таблица КРЕРс 01-06-025
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-025-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-025-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-025-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-025-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-025-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-025-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-025-7    1.12
Э01-06-025-8 структурная, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 025-1 Э01-06- 025-2 Э01-06- 025-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,88 3,56 4,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,72 0,89 1,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,72    0,89    1,06
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 930 1 395 1 860
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 329,29 407,03 484,78
Эксплуатация машин сом 401,70 496,54 591,38
в том числе оплата труда машинистов сом 79,54 98,32 117,10
Материальные ресурсы сом 141 164,24 211 570,53 281 976,82
Всего, прямые затраты сом 141 895,23 212 474,10 283 052,98

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 025-4 Э01-06- 025-5 Э01-06- 025-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,24 5,52 6,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,06 1,38 1,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,06    1,38    1,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 860 2 790 3 720
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 484,78 631,13 777,48
Эксплуатация машин сом 591,38 769,92 948,45
в том числе оплата труда машинистов сом 117,10 152,45 187,80
Материальные ресурсы сом 281 976,82 422 789,40 563 601,98
Всего, прямые затраты сом 283 052,98 424 190,45 565 327,91

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 025-7 Э01-06- 025-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,8 4,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,7 1,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,7       1,18
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 3 720 1 736
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 777,48 539,66
Эксплуатация машин сом 948,45 658,33
в том числе оплата труда машинистов сом 187,80 130,35
Материальные ресурсы сом 563 601,98 263 303,74
Всего, прямые затраты сом 565 327,91 264 501,73

Таблица КРЕРс 01-06-026
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-026-1    1.2.2
Э01-06-026-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-026-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-026-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-026-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-026-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-026-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-026-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-026-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-026-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-026-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-026-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-026-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-026-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-026-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 026-1 Э01-06- 026-2 Э01-06- 026-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,52 2,44 2,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,63 0,61 0,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,63    0,61    0,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 249,75 187,5 281,25
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 288,12 278,98 292,70
Эксплуатация машин сом 351,48 340,33 357,06
в том числе оплата труда машинистов сом 69,60 67,39 70,70
Материальные ресурсы сом 38 169,74 28 743,61 42 939,59
Всего, прямые затраты сом 38 809,34 29 362,92 43 589,35

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 026-4 Э01-06- 026-5 Э01-06- 026-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,96 3,36 2,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,74 0,84 0,67
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,74    0,84    0,67
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 562,5 843,75 375
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 338,42 384,16 306,42
Эксплуатация машин сом 412,85 468,64 373,80
в том числе оплата труда машинистов сом 81,75 92,79 74,01
Материальные ресурсы сом 85 527,59 128 115,37 57 135,55
Всего, прямые затраты сом 86 278,86 128 968,17 57 815,77

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 026-7 Э01-06- 026-8 Э01-06- 026-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,96 2,68 3,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,74 0,67 0,81
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,74    0,67    0,81
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 562,5 375 750
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 338,42 306,42 370,45
Эксплуатация машин сом 412,85 373,80 451,91
в том числе оплата труда машинистов сом 81,75 74,01 89,48
Материальные ресурсы сом 85 527,59 57 135,55 113 919,44
Всего, прямые затраты сом 86 278,86 57 815,77 114 741,80

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 026-10 Э01-06- 026-11 Э01-06- 026-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,72 5,28 2,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,93 1,32 0,67
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,93    1,32    0,67
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 125 2 250 375
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 425,34 603,69 306,42
Эксплуатация машин сом 518,86 736,44 373,80
в том числе оплата труда машинистов сом 102,74 145,82 74,01
Материальные ресурсы сом 170 703,33 341 055,00 57 135,55
Всего, прямые затраты сом 171 647,53 342 395,13 57 815,77

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 026-13 Э01-06- 026-14 Э01-06- 026-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,24 4 5,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,81 1 1,46
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,81    1          1,46
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 750 1 312,5 2 625
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 370,45 457,34 667,72
Эксплуатация машин сом 451,91 557,91 814,55
в том числе оплата труда машинистов сом 89,48 110,47 161,29
Материальные ресурсы сом 113 919,44 199 095,37 397 838,89
Всего, прямые затраты сом 114 741,80 200 110,62 399 321,16

Таблица КРЕРс 01-06-027
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки термопластиком.
05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-027-1    1.2.2
Э01-06-027-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-027-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-027-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-027-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-027-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-027-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-027-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-027-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-027-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-027-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-027-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-027-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-027-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-027-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 027-1 Э01-06- 027-2 Э01-06- 027-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,6 2,52 2,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 0,63 0,67
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,65    0,63    0,67
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 309,69 232,5 348,75
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 297,27 288,12 306,42
Эксплуатация машин сом 362,64 351,48 373,80
в том числе оплата труда машинистов сом 71,81 69,60 74,01
Материальные ресурсы сом 47 242,26 35 554,81 53 156,39
Всего, прямые затраты сом 47 902,17 36 194,41 53 836,61

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 027-4 Э01-06- 027-5 Э01-06- 027-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,12 3,6 2,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,9 0,71
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,78    0,9      0,71
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 697,5 1 046,25 465
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 356,73 411,60 324,71
Эксплуатация машин сом 435,17 502,12 396,12
в том числе оплата труда машинистов сом 86,17 99,42 78,43
Материальные ресурсы сом 105 961,19 158 765,77 70 757,95
Всего, прямые затраты сом 106 753,09 159 679,49 71 478,78

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 027-7 Э01-06- 027-8 Э01-06- 027-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,12 2,84 3,44
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78 0,71 0,86
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,78    0,71    0,86
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 697,5 465 930
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 356,73 324,71 393,30
Эксплуатация машин сом 435,17 396,12 479,80
в том числе оплата труда машинистов сом 86,17 78,43 95,00
Материальные ресурсы сом 105 961,19 70 757,95 141 164,24
Всего, прямые затраты сом 106 753,09 71 478,78 142 037,34

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 027-10 Э01-06- 027-11 Э01-06- 027-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,12 6,08 2,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,03 1,52 0,71
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,03    1,52    0,71
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 395 2 790 465
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 471,06 695,16 324,71
Эксплуатация машин сом 574,65 848,02 396,12
в том числе оплата труда машинистов сом 113,78 167,91 78,43
Материальные ресурсы сом 211 570,53 422 789,40 70 757,95
Всего, прямые затраты сом 212 616,24 424 332,58 71 478,78

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 027-13 Э01-06- 027-14 Э01-06- 027-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,44 4,44 6,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,86 1,11 1,67
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,86    1,11    1,67
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 930 1 627,5 3 255
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 393,30 507,65 763,76
Эксплуатация машин сом 479,80 619,28 931,71
в том числе оплата труда машинистов сом 95,00 122,62 184,48
Материальные ресурсы сом 141 164,24 246 773,77 493 195,69
Всего, прямые затраты сом 142 037,34 247 900,70 494 891,16

Таблица КРЕРс 01-06-028
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-028-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-028-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-028-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-028-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-028-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-028-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-028-7    1.12
Э01-06-028-8 структурная, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 028-1 Э01-06- 028-2 Э01-06- 028-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,71 2,07 2,49
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,57 0,69 0,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,57    0,69    0,83
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 750 1 125 1 500
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 190,62 230,75 277,58
Эксплуатация машин сом 318,01 384,96 463,07
в том числе оплата труда машинистов сом 62,97 76,22 91,69
Материальные ресурсы сом 113 567,78 170 351,67 227 135,56
Всего, прямые затраты сом 114 076,41 170 967,38 227 876,21

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 028-4 Э01-06- 028-5 Э01-06- 028-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,49 3,24 4,05
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,83 1,08 1,35
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,83    1,08    1,35
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 500 2 250 3 000
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 277,58 361,18 451,48
Эксплуатация машин сом 463,07 602,54 753,18
в том числе оплата труда машинистов сом 91,69 119,31 149,13
Материальные ресурсы сом 227 135,56 340 703,34 454 271,12
Всего, прямые затраты сом 227 876,21 341 667,06 455 475,78

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 028-7 Э01-06- 028-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,05 2,97
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,35 0,99
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,35    0,99
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 3 000 1 400
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 451,48 331,08
Эксплуатация машин сом 753,18 552,33
в том числе оплата труда машинистов сом 149,13 109,37
Материальные ресурсы сом 454 271,12 211 999,56
Всего, прямые затраты сом 455 475,78 212 882,97

Таблица КРЕРс 01-06-029
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-029-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-029-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-029-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-029-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-029-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-029-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-029-7    1.12
Э01-06-029-8 структурная, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 029-1 Э01-06- 029-2 Э01-06- 029-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,86 2,37 2,88
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,62 0,79 0,96
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,62    0,79    0,96
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 930 1 395 1 860
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 207,35 264,20 321,06
Эксплуатация машин сом 345,90 440,75 535,59
в том числе оплата труда машинистов сом 68,49 87,27 106,05
Материальные ресурсы сом 140 812,58 211 218,87 281 625,16
Всего, прямые затраты сом 141 365,83 211 923,82 282 481,81

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 029-4 Э01-06- 029-5 Э01-06- 029-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,88 3,84 4,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,96 1,28 1,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,96    1,28    1,6
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075 0,1
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 860 2 790 3 720
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 321,06 428,07 535,10
Эксплуатация машин сом 535,59 714,12 892,66
в том числе оплата труда машинистов сом 106,05 141,40 176,75
Материальные ресурсы сом 281 625,16 422 437,74 563 250,32
Всего, прямые затраты сом 282 481,81 423 579,93 564 678,08

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 029-7 Э01-06- 029-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,8 3,24
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,6 1,08
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,6       1,08
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,05
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 3 720 1 736
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 535,10 361,18
Эксплуатация машин сом 892,66 602,54
в том числе оплата труда машинистов сом 176,75 119,31
Материальные ресурсы сом 563 250,32 262 856,52
Всего, прямые затраты сом 564 678,08 263 820,24

Таблица КРЕРс 01-06-030
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-030-1    1.2.2
Э01-06-030-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-030-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-030-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-030-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-030-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-030-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-030-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-030-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-030-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-030-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-030-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-030-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-030-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-030-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 030-1 Э01-06- 030-2 Э01-06- 030-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,59 1,56 1,65
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,53 0,52 0,55
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,53    0,52    0,55
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 249,75 187,5 281,25
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 177,24 173,91 183,94
Эксплуатация машин сом 295,69 290,11 306,85
в том числе оплата труда машинистов сом 58,55 57,44 60,76
Материальные ресурсы сом 37 818,08 28 391,95 42 587,93
Всего, прямые затраты сом 38 291,01 28 855,97 43 078,72

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 030-4 Э01-06- 030-5 Э01-06- 030-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,92 2,22 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64 0,74 0,57
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,64    0,74    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 562,5 843,75 375
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 214,04 247,47 190,62
Эксплуатация машин сом 357,06 412,85 318,01
в том числе оплата труда машинистов сом 70,70 81,75 62,97
Материальные ресурсы сом 85 175,93 127 763,71 56 783,89
Всего, прямые затраты сом 85 747,03 128 424,03 57 292,52

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 030-7 Э01-06- 030-8 Э01-06- 030-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,92 1,71 2,13
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,64 0,57 0,71
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,64    0,57    0,71
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 562,5 375 750
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 214,04 190,62 237,44
Эксплуатация машин сом 357,06 318,01 396,12
в том числе оплата труда машинистов сом 70,70 62,97 78,43
Материальные ресурсы сом 85 175,93 56 783,89 113 567,78
Всего, прямые затраты сом 85 747,03 57 292,52 114 201,34

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 030-10 Э01-06- 030-11 Э01-06- 030-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,52 3,69 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,84 1,23 0,57
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,84    1,23    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 125 2 250 375
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 280,92 411,34 190,62
Эксплуатация машин сом 468,64 686,23 318,01
в том числе оплата труда машинистов сом 92,79 135,88 62,97
Материальные ресурсы сом 170 351,67 340 703,34 56 783,89
Всего, прямые затраты сом 171 101,23 341 800,91 57 292,52

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 030-13 Э01-06- 030-14 Э01-06- 030-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,13 2,73 4,11
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,71 0,91 1,37
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,71    0,91    1,37
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 750 1 312,5 2 625
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 237,44 304,33 458,17
Эксплуатация машин сом 396,12 507,70 764,34
в том числе оплата труда машинистов сом 78,43 100,53 151,34
Материальные ресурсы сом 113 567,78 198 743,71 397 487,23
Всего, прямые затраты сом 114 201,34 199 555,74 398 709,74

Таблица КРЕРс 01-06-031
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки термопластиком.
04. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-031-1    1.2.2
Э01-06-031-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-031-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-031-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-031-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-031-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-031-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-031-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-031-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-031-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-031-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-031-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-031-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-031-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-031-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 031-1 Э01-06- 031-2 Э01-06- 031-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,68 1,59 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,56 0,53 0,57
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,56    0,53    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 309,69 232,5 348,75
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 187,28 177,24 190,62
Эксплуатация машин сом 312,43 295,69 318,01
в том числе оплата труда машинистов сом 61,86 58,55 62,97
Материальные ресурсы сом 46 890,60 35 203,15 52 804,73
Всего, прямые затраты сом 47 390,31 35 676,08 53 313,36

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 031-4 Э01-06- 031-5 Э01-06- 031-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,07 2,43 1,86
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,69 0,81 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,69    0,81    0,62
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 697,5 1 046,25 465
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 230,75 270,89 207,35
Эксплуатация машин сом 384,96 451,91 345,90
в том числе оплата труда машинистов сом 76,22 89,48 68,49
Материальные ресурсы сом 105 609,53 158 414,11 70 406,29
Всего, прямые затраты сом 106 225,24 159 136,91 70 959,54

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 031-7 Э01-06- 031-8 Э01-06- 031-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,07 1,86 2,31
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,69 0,62 0,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,69    0,62    0,77
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 697,5 465 930
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 230,75 207,35 257,52
Эксплуатация машин сом 384,96 345,90 429,59
в том числе оплата труда машинистов сом 76,22 68,49 85,06
Материальные ресурсы сом 105 609,53 70 406,29 140 812,58
Всего, прямые затраты сом 106 225,24 70 959,54 141 499,69

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 031-10 Э01-06- 031-11 Э01-06- 031-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,82 4,26 1,86
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,94 1,42 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,94    1,42    0,62
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 395 2 790 465
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 314,36 474,90 207,35
Эксплуатация машин сом 524,44 792,23 345,90
в том числе оплата труда машинистов сом 103,84 156,87 68,49
Материальные ресурсы сом 211 218,87 422 437,74 70 406,29
Всего, прямые затраты сом 212 057,67 423 704,87 70 959,54

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 031-13 Э01-06- 031-14 Э01-06- 031-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,31 3,06 4,74
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,77 1,02 1,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,77    1,02    1,58
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 930 1 627,5 3 255
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 257,52 341,12 528,39
Эксплуатация машин сом 429,59 569,07 881,50
в том числе оплата труда машинистов сом 85,06 112,68 174,54
Материальные ресурсы сом 140 812,58 246 422,11 492 844,03
Всего, прямые затраты сом 141 499,69 247 332,30 494 253,92

Таблица КРЕРс 01-06-032
Разогрев пластических материалов горячего нанесения

Состав работ:
01. Загрузка термопластика.
02. Разогрев термопластика.
03. Слив термопластика.

Измеритель: 1 т
Э01-06-032-1 Разогрев термопластика в передвижном котле

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 032-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,36
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,09
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0344 Котлы передвижные для приготовления термопластика 1000 л маш.-ч 170,54 2,09
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,09
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 991,69
Эксплуатация машин сом 1 689,60
в том числе оплата труда машинистов сом 305,75
Всего, прямые затраты сом 2 681,29

Таблица КРЕРс 01-06-033
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-033-1 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-033-2 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-033-3 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-033-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-033-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 033-1 Э01-06- 033-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 49,44 56,85
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,48 18,95
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     16,48  18,95
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,04 0,06
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 040 1 560
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 6 076,67 6 987,43
Эксплуатация машин сом 10 512,26 12 087,83
в том числе оплата труда машинистов сом 2 410,86 2 772,20
Материальные ресурсы сом 157 490,85 236 236,27
Всего, прямые затраты сом 174 079,78 255 311,53

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 033-3 Э01-06- 033-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 101,73 3,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 33,91 1,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     33,91  1,24
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,0095
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 983 247
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 12 503,64 457,23
Эксплуатация машин сом 21 630,51 790,97
в том числе оплата труда машинистов сом 4 960,69 181,40
Материальные ресурсы сом 300 292,71 37 404,08
Всего, прямые затраты сом 334 426,86 38 652,28

Таблица КРЕРс 01-06-034
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-034-1 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-034-2 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-034-3 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-034-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-034-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 034-1 Э01-06- 034-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 49,44 56,85
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,48 18,95
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     16,48  18,95
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,04 0,06
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 1 360 2 040
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 6 076,67 6 987,43
Эксплуатация машин сом 10 512,26 12 087,83
в том числе оплата труда машинистов сом 2 410,86 2 772,20
Материальные ресурсы сом 205 926,05 308 889,07
Всего, прямые затраты сом 222 514,98 327 964,33

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 034-3 Э01-06- 034-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 101,73 3,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 33,91 1,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     33,91  1,24
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,0095
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 2 592,5 323
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 12 503,64 457,23
Эксплуатация машин сом 21 630,51 790,97
в том числе оплата труда машинистов сом 4 960,69 181,40
Материальные ресурсы сом 392 546,63 48 907,44
Всего, прямые затраты сом 426 680,78 50 155,64

Таблица КРЕРс 01-06-035
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-035-1    1.18.1
Э01-06-035-2    1.18.2
Э01-06-035-3    1.18.3
Э01-06-035-4    1.18.4
Э01-06-035-5    1.18.5
Э01-06-035-6    1.18.6
Э01-06-035-7    1.19
Э01-06-035-8    1.20
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-035-9    1.18.1
Э01-06-035-10  1.18.2
Э01-06-035-11  1.18.3
Э01-06-035-12  1.18.4
Э01-06-035-13  1.18.5
Э01-06-035-14  1.18.6
Э01-06-035-15  1.19
Э01-06-035-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 035-1 Э01-06- 035-2 Э01-06- 035-3 Э01-06- 035-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,66 0,81 0,87 1,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,22 0,27 0,29 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,22    0,27    0,29    0,44
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 7,865 9,75 14,235 16,12
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 81,12 99,55 106,93 162,24
Эксплуатация машин сом 140,33 172,23 184,99 280,67
в том числе оплата труда машинистов сом 32,18 39,50 42,42 64,37
Материальные ресурсы сом 1 191,02 1 476,49 2 155,66 2 441,10
Всего, прямые затраты сом 1 412,47 1 748,27 2 447,58 2 884,01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 035-5 Э01-06- 035-6 Э01-06- 035-7 Э01-06- 035-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,47 1,11 0,75 0,66
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,37 0,25 0,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,49    0,37    0,25    0,22
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 19,175 12,74 10,595 7,995
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 180,68 136,43 92,18 81,12
Эксплуатация машин сом 312,56 236,02 159,47 140,33
в том числе оплата труда машинистов сом 71,68 54,13 36,57 32,18
Материальные ресурсы сом 2 903,74 1 929,27 1 604,44 1 210,71
Всего, прямые затраты сом 3 396,98 2 301,72 1 856,09 1 432,16

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 035-9 Э01-06- 035-10 Э01-06- 035-11 Э01-06- 035-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,78 0,99 1,08 1,47
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26 0,33 0,36 0,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,26    0,33    0,36    0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 10,335 12,675 17,615 19,955
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 95,87 121,68 132,74 180,68
Эксплуатация машин сом 165,85 210,50 229,64 312,56
в том числе оплата труда машинистов сом 38,04 48,28 52,66 71,68
Материальные ресурсы сом 1 565,07 1 919,43 2 667,51 3 021,86
Всего, прямые затраты сом 1 826,79 2 251,61 3 029,89 3 515,10

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 035-13 Э01-06- 035-14 Э01-06- 035-15 Э01-06- 035-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,62 1,26 0,9 1,62
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,54 0,42 0,3 0,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,54    0,42    0,3      0,54
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 22,555 15,665 16,445 23,53
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 199,11 154,87 110,62 199,11
Эксплуатация машин сом 344,46 267,91 191,36 344,46
в том числе оплата труда машинистов сом 79,00 61,44 43,89 79,00
Материальные ресурсы сом 3 415,58 2 372,20 2 490,32 3 563,24
Всего, прямые затраты сом 3 959,15 2 794,98 2 792,30 4 106,81

Таблица КРЕРс 01-06-036
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-036-1    1.18.1
Э01-06-036-2    1.18.2
Э01-06-036-3    1.18.3
Э01-06-036-4    1.18.4
Э01-06-036-5    1.18.5
Э01-06-036-6    1.18.6
Э01-06-036-7    1.19
Э01-06-036-8    1.20
Нанесение стрел термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-036-9    1.18.1
Э01-06-036-10  1.18.2
Э01-06-036-11  1.18.3
Э01-06-036-12  1.18.4
Э01-06-036-13  1.18.5
Э01-06-036-14  1.18.6
Э01-06-036-15  1.19
Э01-06-036-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 036-1 Э01-06- 036-2 Э01-06- 036-3 Э01-06- 036-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,66 0,81 0,87 1,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,22 0,27 0,29 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,22    0,27    0,29    0,44
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 10,285 12,75 18,615 21,08
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 81,12 99,55 106,93 162,24
Эксплуатация машин сом 140,33 172,23 184,99 280,67
в том числе оплата труда машинистов сом 32,18 39,50 42,42 64,37
Материальные ресурсы сом 1 557,31 1 930,57 2 818,62 3 191,85
Всего, прямые затраты сом 1 778,76 2 202,35 3 110,54 3 634,76

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 036-5 Э01-06- 036-6 Э01-06- 036-7 Э01-06- 036-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,47 1,11 0,75 0,66
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,37 0,25 0,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,49    0,37    0,25    0,22
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 25,075 16,66 13,855 10,455
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 180,68 136,43 92,18 81,12
Эксплуатация машин сом 312,56 236,02 159,47 140,33
в том числе оплата труда машинистов сом 71,68 54,13 36,57 32,18
Материальные ресурсы сом 3 796,76 2 522,60 2 097,87 1 583,06
Всего, прямые затраты сом 4 290,00 2 895,05 2 349,52 1 804,51

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 036-9 Э01-06- 036-10 Э01-06- 036-11 Э01-06- 036-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,78 0,99 1,08 1,47
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,26 0,33 0,36 0,49
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,26    0,33    0,36    0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 13,515 16,575 23,035 26,095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 95,87 121,68 132,74 180,68
Эксплуатация машин сом 165,85 210,50 229,64 312,56
в том числе оплата труда машинистов сом 38,04 48,28 52,66 71,68
Материальные ресурсы сом 2 046,39 2 509,73 3 487,88 3 951,21
Всего, прямые затраты сом 2 308,11 2 841,91 3 850,26 4 444,45

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 036-13 Э01-06- 036-14 Э01-06- 036-15 Э01-06- 036-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,62 1,26 0,9 1,62
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,54 0,42 0,3 0,54
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,54    0,42    0,3      0,54
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
С01-7712-0001 Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками кг 151,36 29,495 20,485 21,505 30,77
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 199,11 154,87 110,62 199,11
Эксплуатация машин сом 344,46 267,91 191,36 344,46
в том числе оплата труда машинистов сом 79,00 61,44 43,89 79,00
Материальные ресурсы сом 4 466,02 3 101,76 3 256,20 4 659,09
Всего, прямые затраты сом 5 009,59 3 524,54 3 558,18 5 202,66

Таблица КРЕРс 01-06-037
Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-037-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-037-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-037-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-037-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-037-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-037-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-037-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 037-1 Э01-06- 037-2 Э01-06- 037-3 Э01-06- 037-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,96 2,12 2,32 2,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,53 0,58 0,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,49    0,53    0,58    0,58
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05 0,05
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,525 0,7 0,7
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 224,10 242,38 265,25 265,25
Эксплуатация машин сом 273,38 295,69 323,59 323,59
в том числе оплата труда машинистов сом 54,13 58,55 64,07 64,07
Материальные ресурсы сом 399,44 423,33 447,22 447,22
Всего, прямые затраты сом 896,92 961,40 1 036,06 1 036,06

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 037-5 Э01-06- 037-6 Э01-06- 037-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,64 3 3
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,66 0,75 0,75
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,66    0,75    0,75
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,075 0,1 0,1
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 1,05 1,4 1,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 301,84 343,01 343,01
Эксплуатация машин сом 368,22 418,43 418,43
в том числе оплата труда машинистов сом 72,91 82,85 82,85
Материальные ресурсы сом 495,00 542,78 542,78
Всего, прямые затраты сом 1 165,06 1 304,22 1 304,22

Таблица КРЕРс 01-06-038
Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-038-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-038-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-038-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-038-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-038-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-038-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-038-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 038-1 Э01-06- 038-2 Э01-06- 038-3 Э01-06- 038-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,04 2,24 2,48 2,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51 0,56 0,62 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,51    0,56    0,62    0,62
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05 0,05
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,651 0,868 0,868
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 233,24 256,11 283,55 283,55
Эксплуатация машин сом 284,53 312,43 345,90 345,90
в том числе оплата труда машинистов сом 56,34 61,86 68,49 68,49
Материальные ресурсы сом 399,44 423,33 447,22 447,22
Всего, прямые затраты сом 917,21 991,87 1 076,67 1 076,67

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 038-5 Э01-06- 038-6 Э01-06- 038-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,92 3,36 3,36
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,73 0,84 0,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,73    0,84    0,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,075 0,1 0,1
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 1,3 1,74 1,74
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 333,85 384,16 384,16
Эксплуатация машин сом 407,27 468,64 468,64
в том числе оплата труда машинистов сом 80,64 92,79 92,79
Материальные ресурсы сом 495,00 542,78 542,78
Всего, прямые затраты сом 1 236,12 1 395,58 1 395,58

Таблица КРЕРс 01-06-039
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-039-1    1.2.2
Э01-06-039-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-039-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-039-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-039-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-039-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-039-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-039-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-039-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-039-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-039-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-039-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-039-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-039-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-039-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 039-1 Э01-06- 039-2 Э01-06- 039-3 Э01-06- 039-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,68 1,64 1,68 1,8
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,41 0,42 0,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,42    0,41    0,42    0,45
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938 0,0188
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,117 0,0875 0,131 0,263
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 192,09 187,50 192,09 205,80
Эксплуатация машин сом 234,32 228,74 234,32 251,06
в том числе оплата труда машинистов сом 46,40 45,29 46,40 49,71
Материальные ресурсы сом 367,58 363,61 369,59 387,59
Всего, прямые затраты сом 793,99 779,85 796,00 844,45

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 039-5 Э01-06- 039-6 Э01-06- 039-7 Э01-06- 039-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,96 1,72 1,8 1,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,49 0,43 0,45 0,43
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,49    0,43    0,45    0,43
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0281 0,0125 0,0188 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,394 0,175 0,263 0,175
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 224,10 196,66 205,80 196,66
Эксплуатация машин сом 273,38 239,90 251,06 239,90
в том числе оплата труда машинистов сом 54,13 47,50 49,71 47,50
Материальные ресурсы сом 405,37 375,55 387,59 375,55
Всего, прямые затраты сом 902,85 812,11 844,45 812,11

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 039-9 Э01-06- 039-10 Э01-06- 039-11 Э01-06- 039-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,88 2,08 2,6 1,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,47 0,52 0,65 0,43
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,47    0,52    0,65    0,43
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,075 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,525 1,05 0,175
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 214,96 237,82 297,27 196,66
Эксплуатация машин сом 262,22 290,11 362,64 239,90
в том числе оплата труда машинистов сом 51,92 57,44 71,81 47,50
Материальные ресурсы сом 399,44 423,33 495,00 375,55
Всего, прямые затраты сом 876,62 951,26 1 154,91 812,11

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 039-13 Э01-06- 039-14 Э01-06- 039-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,88 2,16 2,76
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,47 0,54 0,69
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,47    0,54    0,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,613 1,23
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 214,96 246,96 315,56
Эксплуатация машин сом 262,22 301,27 384,96
в том числе оплата труда машинистов сом 51,92 59,65 76,22
Материальные ресурсы сом 399,44 435,37 518,89
Всего, прямые затраты сом 876,62 983,60 1 219,41

Таблица КРЕРс 01-06-040
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки спрей-пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-040-1    1.2.2
Э01-06-040-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-040-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-040-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-040-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-040-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-040-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-040-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-040-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-040-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-040-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-040-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-040-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-040-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-040-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 040-1 Э01-06- 040-2 Э01-06- 040-3 Э01-06- 040-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,68 1,64 1,72 1,88
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,41 0,43 0,47
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,42    0,41    0,43    0,47
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938 0,0188
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,145 0,109 0,162 0,326
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 192,09 187,50 196,66 214,96
Эксплуатация машин сом 234,32 228,74 239,90 262,22
в том числе оплата труда машинистов сом 46,40 45,29 47,50 51,92
Материальные ресурсы сом 367,58 363,61 369,59 387,59
Всего, прямые затраты сом 793,99 779,85 806,15 864,77

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 040-5 Э01-06- 040-6 Э01-06- 040-7 Э01-06- 040-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,04 1,76 1,88 1,76
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51 0,44 0,47 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,51    0,44    0,47    0,44
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0281 0,0125 0,0188 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,489 0,217 0,326 0,217
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 233,24 201,23 214,96 201,23
Эксплуатация машин сом 284,53 245,48 262,22 245,48
в том числе оплата труда машинистов сом 56,34 48,61 51,92 48,61
Материальные ресурсы сом 405,37 375,55 387,59 375,55
Всего, прямые затраты сом 923,14 822,26 864,77 822,26

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 040-9 Э01-06- 040-10 Э01-06- 040-11 Э01-06- 040-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2 2,2 2,84 1,76
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 0,55 0,71 0,44
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,5       0,55    0,71    0,44
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,075 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,651 1,302 0,217
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 228,68 251,54 324,71 201,23
Эксплуатация машин сом 278,96 306,85 396,12 245,48
в том числе оплата труда машинистов сом 55,24 60,76 78,43 48,61
Материальные ресурсы сом 399,44 423,33 495,00 375,55
Всего, прямые затраты сом 907,08 981,72 1 215,83 822,26

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 040-13 Э01-06- 040-14 Э01-06- 040-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2 2,32 3,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 0,58 0,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,5       0,58    0,77
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,76 1,53
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 228,68 265,25 352,16
Эксплуатация машин сом 278,96 323,59 429,59
в том числе оплата труда машинистов сом 55,24 64,07 85,06
Материальные ресурсы сом 399,44 435,37 518,89
Всего, прямые затраты сом 907,08 1 024,21 1 300,64

Таблица КРЕРс 01-06-041
Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
04. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление :
Э01-06-041-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-041-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-041-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-041-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-041-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-041-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-041-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 041-1 Э01-06- 041-2 Э01-06- 041-3 Э01-06- 041-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,32 1,44 1,56 1,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,44 0,48 0,52 0,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,44    0,48    0,52    0,52
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05 0,05
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,525 0,7 0,7
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 147,15 160,52 173,91 173,91
Эксплуатация машин сом 245,48 267,80 290,11 290,11
в том числе оплата труда машинистов сом 48,61 53,03 57,44 57,44
Материальные ресурсы сом 47,78 71,67 95,56 95,56
Всего, прямые затраты сом 440,41 499,99 559,58 559,58

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 041-5 Э01-06- 041-6 Э01-06- 041-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,83 2,1 2,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61 0,7 0,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,61    0,7      0,7
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,075 0,1 0,1
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 1,05 1,4 1,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 204,00 234,10 234,10
Эксплуатация машин сом 340,33 390,54 390,54
в том числе оплата труда машинистов сом 67,39 77,33 77,33
Материальные ресурсы сом 143,34 191,12 191,12
Всего, прямые затраты сом 687,67 815,76 815,76

Таблица КРЕРс 01-06-042
Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-042-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-042-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-042-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-042-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-042-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-042-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-042-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 042-1 Э01-06- 042-2 Э01-06- 042-3 Э01-06- 042-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,38 1,53 1,71 1,71
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46 0,51 0,57 0,57
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,46    0,51    0,57    0,57
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05 0,05
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,651 0,868 0,868
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 153,84 170,56 190,62 190,62
Эксплуатация машин сом 256,64 284,53 318,01 318,01
в том числе оплата труда машинистов сом 50,82 56,34 62,97 62,97
Материальные ресурсы сом 47,78 71,67 95,56 95,56
Всего, прямые затраты сом 458,26 526,76 604,19 604,19

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 042-5 Э01-06- 042-6 Э01-06- 042-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,01 2,34 2,34
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,67 0,78 0,78
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,67    0,78    0,78
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,075 0,1 0,1
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 1,3 1,74 1,74
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 224,07 260,86 260,86
Эксплуатация машин сом 373,80 435,17 435,17
в том числе оплата труда машинистов сом 74,01 86,17 86,17
Материальные ресурсы сом 143,34 191,12 191,12
Всего, прямые затраты сом 741,21 887,15 887,15

Таблица КРЕРс 01-06-043
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-043-1    1.2.2
Э01-06-043-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-043-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-043-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-043-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-043-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-043-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-043-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-043-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-043-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-043-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-043-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-043-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-043-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-043-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 043-1 Э01-06- 043-2 Э01-06- 043-3 Э01-06- 043-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,11 1,08 1,11 1,2
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,37 0,36 0,37 0,4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,37    0,36    0,37    0,4
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938 0,0188
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,117 0,0875 0,131 0,263
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 123,74 120,39 123,74 133,76
Эксплуатация машин сом 206,43 200,85 206,43 223,16
в том числе оплата труда машинистов сом 40,87 39,77 40,87 44,19
Материальные ресурсы сом 15,92 11,95 17,93 35,93
Всего, прямые затраты сом 346,09 333,19 348,10 392,85

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 043-5 Э01-06- 043-6 Э01-06- 043-7 Э01-06- 043-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,29 1,14 1,2 1,14
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,43 0,38 0,4 0,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,43    0,38    0,4      0,38
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0281 0,0125 0,0188 0,0125
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,394 0,175 0,263 0,175
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 143,81 127,08 133,76 127,08
Эксплуатация машин сом 239,90 212,01 223,16 212,01
в том числе оплата труда машинистов сом 47,50 41,98 44,19 41,98
Материальные ресурсы сом 53,71 23,89 35,93 23,89
Всего, прямые затраты сом 437,42 362,98 392,85 362,98

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 043-9 Э01-06- 043-10 Э01-06- 043-11 Э01-06- 043-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,26 1,41 1,8 1,14
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,47 0,6 0,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,42    0,47    0,6      0,38
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,075 0,0125
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,525 1,05 0,175
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 140,47 157,19 200,67 127,08
Эксплуатация машин сом 234,32 262,22 334,75 212,01
в том числе оплата труда машинистов сом 46,40 51,92 66,28 41,98
Материальные ресурсы сом 47,78 71,67 143,34 23,89
Всего, прямые затраты сом 422,57 491,08 678,76 362,98

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 043-13 Э01-06- 043-14 Э01-06- 043-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,26 1,47 1,92
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,42 0,49 0,64
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,42    0,49    0,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,35 0,613 1,23
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 140,47 163,87 214,04
Эксплуатация машин сом 234,32 273,38 357,06
в том числе оплата труда машинистов сом 46,40 54,13 70,70
Материальные ресурсы сом 47,78 83,71 167,23
Всего, прямые затраты сом 422,57 520,96 738,33

Таблица КРЕРс 01-06-044
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин спрей-пластиком и стеклонаполнителем.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки спрей-пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков спрей-пластика и стеклонаполнителя.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки спрей-пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-044-1    1.2.2
Э01-06-044-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-044-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-044-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-044-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-044-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-044-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-044-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-044-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-044-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-044-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-044-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-044-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-044-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-044-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 044-1 Э01-06- 044-2 Э01-06- 044-3 Э01-06- 044-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,11 1,08 1,14 1,26
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,37 0,36 0,38 0,42
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,37    0,36    0,38    0,42
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938 0,0188
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,145 0,109 0,162 0,326
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 123,74 120,39 127,08 140,47
Эксплуатация машин сом 206,43 200,85 212,01 234,32
в том числе оплата труда машинистов сом 40,87 39,77 41,98 46,40
Материальные ресурсы сом 15,92 11,95 17,93 35,93
Всего, прямые затраты сом 346,09 333,19 357,02 410,72

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 044-5 Э01-06- 044-6 Э01-06- 044-7 Э01-06- 044-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,38 1,17 1,26 1,17
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,46 0,39 0,42 0,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,46    0,39    0,42    0,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0281 0,0125 0,0188 0,0125
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,489 0,217 0,326 0,217
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 153,84 130,43 140,47 130,43
Эксплуатация машин сом 256,64 217,58 234,32 217,58
в том числе оплата труда машинистов сом 50,82 43,08 46,40 43,08
Материальные ресурсы сом 53,71 23,89 35,93 23,89
Всего, прямые затраты сом 464,19 371,90 410,72 371,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 044-9 Э01-06- 044-10 Э01-06- 044-11 Э01-06- 044-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,32 1,5 1,98 1,17
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,44 0,5 0,66 0,39
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,44    0,5      0,66    0,39
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,075 0,0125
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,651 1,302 0,217
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 147,15 167,22 220,72 130,43
Эксплуатация машин сом 245,48 278,96 368,22 217,58
в том числе оплата труда машинистов сом 48,61 55,24 72,91 43,08
Материальные ресурсы сом 47,78 71,67 143,34 23,89
Всего, прямые затраты сом 440,41 517,85 732,28 371,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 044-13 Э01-06- 044-14 Э01-06- 044-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,32 1,59 2,16
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,44 0,53 0,72
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     0,44    0,53    0,72
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
с01-5109-0021 Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков шт. 0,434 0,76 1,53
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 147,15 177,24 240,79
Эксплуатация машин сом 245,48 295,69 401,70
в том числе оплата труда машинистов сом 48,61 58,55 79,54
Материальные ресурсы сом 47,78 83,71 167,23
Всего, прямые затраты сом 440,41 556,64 809,72

Таблица КРЕРс 01-06-045
Удаление линий разметки гидравлическим способом

Состав работ:
01. Заправка машины водой.
02. Приведение агрегата в рабочее положение.
03. Удаление разметки с одновременной очисткой покрытия от продуктов разрушения.
04. Приведение агрегата в транспортное положение.
05. Установка и уборка знаков и ограждений.
06. Очистка бункера для отходов.

Измеритель: 100 м2
Удаление линий разметки гидравлическим способом:
Э01-06-045-1 нанесенной термопластиком
Э01-06-045-2 нанесенной краской

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 045-1 Э01-06- 045-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,46 1,02
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,23 0,51
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0151 Демаркировщики гидравлические маш.-ч 1 444,11
122,91     1,23    0,51
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1          0,45
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 239,07 99,13
Эксплуатация машин сом 1 776,26 736,50
в том числе оплата труда машинистов сом 151,18 62,68
Материальные ресурсы сом 16,16 7,27
Всего, прямые затраты сом 2 031,49 842,90

Таблица КРЕРс 01-06-046
Устройство шумовых полос методом фрезерования

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Нарезка шумовой полосы отдельными фрагментами.
03. Регулировка положения режущего инструмента.
04. Замена резцов.
05. Приведение агрегата в транспортное положение.
06. Очистка покрытия до и после нарезки шумовой полосы.
07. Установка и уборка знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км
Э01-06-046-1 Устройство шумовых полос методом фрезерования

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 046-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 35,76
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 35,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0152 Навесная фрезерная установка на базе фронтального погрузчика с системой "High flow" маш.-ч 3 044,38
157,21     17,88
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     17,88
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,16
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 475,34
Эксплуатация машин сом 65 965,58
в том числе оплата труда машинистов сом 5 452,85
Всего, прямые затраты сом 69 440,92

Таблица КРЕРс 01-06-047
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-047-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-047-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-047-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-047-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-047-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-047-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-047-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 047-1 Э01-06- 047-2 Э01-06- 047-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,2 4,84 5,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4 4,64 5,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2          2,32    2,64
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2          2,32    2,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 500 750 1 000
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 512,79 591,45 670,12
Эксплуатация машин сом 2 391,58 2 774,23 3 156,88
в том числе оплата труда машинистов сом 513,52 595,68 677,85
Материальные ресурсы сом 183 409,44 274 938,33 366 467,22
Всего, прямые затраты сом 186 313,81 278 304,01 370 294,22

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 047-4 Э01-06- 047-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,48 6,76
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,28 6,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,64    3,28
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,64    3,28
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 000 1 500
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 670,12 827,44
Эксплуатация машин сом 3 156,88 3 922,19
в том числе оплата труда машинистов сом 677,85 842,17
Материальные ресурсы сом 366 467,22 549 525,00
Всего, прямые затраты сом 370 294,22 554 274,63

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 047-6 Э01-06- 047-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,04 8,04
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,84 7,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,92    3,92
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     3,92    3,92
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 2 000 2 000
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 984,77 984,77
Эксплуатация машин сом 4 687,50 4 687,50
в том числе оплата труда машинистов сом 1 006,50 1 006,50
Материальные ресурсы сом 732 582,78 732 582,78
Всего, прямые затраты сом 738 255,05 738 255,05

Таблица КРЕРс 01-06-048
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-048-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-048-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-048-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-048-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-048-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-048-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-048-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 048-1 Э01-06- 048-2 Э01-06- 048-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,52 5,3 6,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,32 5,1 5,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,16    2,55    2,95
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,16    2,55    2,95
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 620 930 1 240
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 552,12 647,99 746,32
Эксплуатация машин сом 2 582,91 3 049,26 3 527,58
в том числе оплата труда машинистов сом 554,61 654,74 757,45
Материальные ресурсы сом 227 331,84 340 821,93 454 312,02
Всего, прямые затраты сом 230 466,87 344 519,18 458 585,92

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 048-4 Э01-06- 048-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,1 7,68
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,9 7,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,95    3,74
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,95    3,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 240 1 860
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 746,32 940,51
Эксплуатация машин сом 3 527,58 4 472,25
в том числе оплата труда машинистов сом 757,45 960,28
Материальные ресурсы сом 454 312,02 681 292,20
Всего, прямые затраты сом 458 585,92 686 704,96

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 048-6 Э01-06- 048-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,26 9,26
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,06 9,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,53    4,53
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     4,53    4,53
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 2 480 2 480
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 134,71 1 134,71
Эксплуатация машин сом 5 416,93 5 416,93
в том числе оплата труда машинистов сом 1 163,12 1 163,12
Материальные ресурсы сом 908 272,38 908 272,38
Всего, прямые затраты сом 914 824,02 914 824,02

Таблица КРЕРс 01-06-049
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-049-1    1.2.2
Э01-06-049-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-049-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-049-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-049-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-049-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-049-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-049-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-049-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-049-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-049-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-049-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-049-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-049-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-049-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 049-1 Э01-06- 049-2 Э01-06- 049-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,36 3,26 3,42
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,16 3,06 3,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,58    1,53    1,61
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,58    1,53    1,61
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 167 125 188
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 409,54 397,25 416,92
Эксплуатация машин сом 1 889,35 1 829,56 1 925,23
в том числе оплата труда машинистов сом 405,68 392,84 413,39
Материальные ресурсы сом 61 492,92 46 116,11 69 181,35
Всего, прямые затраты сом 63 791,81 48 342,92 71 523,50

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 049-4 Э01-06- 049-5 Э01-06- 049-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 4,38 3,58
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,7 4,18 3,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,85    2,09    1,69
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,85    2,09    1,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 375 563 250
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 475,92 534,92 436,58
Эксплуатация машин сом 2 212,21 2 499,20 2 020,89
в том числе оплата труда машинистов сом 475,01 536,63 433,92
Материальные ресурсы сом 137 645,09 206 474,63 91 880,55
Всего, прямые затраты сом 140 333,22 209 508,75 94 338,02

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 049-7 Э01-06- 049-8 Э01-06- 049-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,9 3,58 4,2
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,7 3,38 4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,85    1,69    2
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,85    1,69    2
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 375 250 500
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 475,92 436,58 512,79
Эксплуатация машин сом 2 212,21 2 020,89 2 391,58
в том числе оплата труда машинистов сом 475,01 433,92 513,52
Материальные ресурсы сом 137 645,09 91 880,55 183 409,44
Всего, прямые затраты сом 140 333,22 94 338,02 186 313,81

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 049-10 Э01-06- 049-11 Э01-06- 049-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,84 6,76 3,58
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,64 6,56 3,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,32    3,28    1,69
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,32    3,28    1,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 750 1 500 250
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 591,45 827,44 436,58
Эксплуатация машин сом 2 774,23 3 922,19 2 020,89
в том числе оплата труда машинистов сом 595,68 842,17 433,92
Материальные ресурсы сом 274 938,33 549 525,00 91 880,55
Всего, прямые затраты сом 278 304,01 554 274,63 94 338,02

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 049-13 Э01-06- 049-14 Э01-06- 049-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,2 5,16 7,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4 4,96 7,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2          2,48    3,6
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2          2,48    3,6
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 500 875 1 750
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 512,79 630,78 906,11
Эксплуатация машин сом 2 391,58 2 965,56 4 304,85
в том числе оплата труда машинистов сом 513,52 636,77 924,33
Материальные ресурсы сом 183 409,44 320 702,87 641 053,89
Всего, прямые затраты сом 186 313,81 324 299,21 646 264,85

Таблица КРЕРс 01-06-050
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.
04. Нанесение разметки холодным пластиком.
05. Очистка емкостей от остатков материалов.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-050-1    1.2.2
Э01-06-050-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-050-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-050-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-050-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-050-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-050-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-050-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-050-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-050-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-050-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-050-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-050-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-050-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-050-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 050-1 Э01-06- 050-2 Э01-06- 050-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,46 3,32 3,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,26 3,12 3,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,63    1,56    1,66
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,63    1,56    1,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 207 155 233
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 421,84 404,63 429,21
Эксплуатация машин сом 1 949,13 1 865,43 1 985,01
в том числе оплата труда машинистов сом 418,52 400,54 426,22
Материальные ресурсы сом 76 133,72 57 096,71 85 652,25
Всего, прямые затраты сом 78 504,69 59 366,77 88 066,47

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 050-4 Э01-06- 050-5 Э01-06- 050-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,12 4,72 3,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92 4,52 3,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,96    2,26    1,76
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,96    2,26    1,76
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 465 698 310
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 502,96 576,71 453,80
Эксплуатация машин сом 2 343,74 2 702,49 2 104,59
в том числе оплата труда машинистов сом 503,25 580,28 451,90
Материальные ресурсы сом 170 586,89 255 887,33 113 841,75
Всего, прямые затраты сом 173 433,59 259 166,53 116 400,14

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 050-7 Э01-06- 050-8 Э01-06- 050-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,12 3,72 4,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92 3,52 4,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,96    1,76    2,16
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,96    1,76    2,16
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 465 310 620
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 502,96 453,80 552,12
Эксплуатация машин сом 2 343,74 2 104,59 2 582,91
в том числе оплата труда машинистов сом 503,25 451,90 554,61
Материальные ресурсы сом 170 586,89 113 841,75 227 331,84
Всего, прямые затраты сом 173 433,59 116 400,14 230 466,87

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 050-10 Э01-06- 050-11 Э01-06- 050-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,3 7,68 3,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,1 7,48 3,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,55    3,74    1,76
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,55    3,74    1,76
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 930 1 860 310
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 647,99 940,51 453,80
Эксплуатация машин сом 3 049,26 4 472,25 2 104,59
в том числе оплата труда машинистов сом 654,74 960,28 451,90
Материальные ресурсы сом 340 821,93 681 292,20 113 841,75
Всего, прямые затраты сом 344 519,18 686 704,96 116 400,14

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 050-13 Э01-06- 050-14 Э01-06- 050-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,52 5,7 8,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,32 5,5 8,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,16    2,75    4,14
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,16    2,75    4,14
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 620 1 085 2 170
С01-5517-0080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм т 349 937,37 0,0008 0,0008 0,0008
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
С01-9403-0001 Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая кг 45,97 1,56 1,56 1,56
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 552,12 697,16 1 038,85
Эксплуатация машин сом 2 582,91 3 288,42 4 950,57
в том числе оплата труда машинистов сом 554,61 706,09 1 062,99
Материальные ресурсы сом 227 331,84 397 567,07 794 782,29
Всего, прямые затраты сом 230 466,87 401 552,65 800 771,71

Таблица КРЕРс 01-06-051
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-051-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-051-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-051-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-051-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-051-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-051-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-051-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 051-1 Э01-06- 051-2 Э01-06- 051-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4 4,64 5,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4 4,64 5,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2          2,32    2,64
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2          2,32    2,64
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 500 750 1 000
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 491,64 570,30 648,97
Эксплуатация машин сом 2 391,58 2 774,23 3 156,88
в том числе оплата труда машинистов сом 513,52 595,68 677,85
Материальные ресурсы сом 183 057,78 274 586,67 366 115,56
Всего, прямые затраты сом 185 941,00 277 931,20 369 921,41

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 051-4 Э01-06- 051-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,28 6,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,28 6,56
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,64    3,28
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,64    3,28
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 000 1 500
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 648,97 806,29
Эксплуатация машин сом 3 156,88 3 922,19
в том числе оплата труда машинистов сом 677,85 842,17
Материальные ресурсы сом 366 115,56 549 173,34
Всего, прямые затраты сом 369 921,41 553 901,82

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 051-6 Э01-06- 051-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,84 7,84
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,84 7,84
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,92    3,92
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     3,92    3,92
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 2 000 2 000
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 963,62 963,62
Эксплуатация машин сом 4 687,50 4 687,50
в том числе оплата труда машинистов сом 1 006,50 1 006,50
Материальные ресурсы сом 732 231,12 732 231,12
Всего, прямые затраты сом 737 882,24 737 882,24

Таблица КРЕРс 01-06-052
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение сплошных линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-052-1 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м
Э01-06-052-2 1.1, ширина 0,15 м
Э01-06-052-3 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м
Э01-06-052-4 1.3, ширина 0,1 м
Э01-06-052-5 1.3, ширина 0,15 м
Э01-06-052-6 1.3, ширина 0,2 м
Э01-06-052-7    1.12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 052-1 Э01-06- 052-2 Э01-06- 052-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,32 5,1 5,9
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,32 5,1 5,9
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,16    2,55    2,95
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,16    2,55    2,95
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 620 930 1 240
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0375 0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 530,97 626,84 725,17
Эксплуатация машин сом 2 582,91 3 049,26 3 527,58
в том числе оплата труда машинистов сом 554,61 654,74 757,45
Материальные ресурсы сом 226 980,18 340 470,27 453 960,36
Всего, прямые затраты сом 230 094,06 344 146,37 458 213,11

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 052-4 Э01-06- 052-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,9 7,48
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,9 7,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,95    3,74
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,95    3,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 240 1 860
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,05 0,075
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 725,17 919,36
Эксплуатация машин сом 3 527,58 4 472,25
в том числе оплата труда машинистов сом 757,45 960,28
Материальные ресурсы сом 453 960,36 680 940,54
Всего, прямые затраты сом 458 213,11 686 332,15

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 052-6 Э01-06- 052-7
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,06 9,06
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,06 9,06
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,53    4,53
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     4,53    4,53
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 2 480 2 480
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,1 0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 113,56 1 113,56
Эксплуатация машин сом 5 416,93 5 416,93
в том числе оплата труда машинистов сом 1 163,12 1 163,12
Материальные ресурсы сом 907 920,72 907 920,72
Всего, прямые затраты сом 914 451,21 914 451,21

Таблица КРЕРс 01-06-053
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-053-1    1.2.2
Э01-06-053-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-053-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-053-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-053-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-053-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-053-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-053-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-053-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-053-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-053-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-053-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-053-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-053-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-053-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 053-1 Э01-06- 053-2 Э01-06- 053-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,16 3,06 3,22
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,16 3,06 3,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,58    1,53    1,61
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,58    1,53    1,61
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 167 125 188
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 388,39 376,10 395,77
Эксплуатация машин сом 1 889,35 1 829,56 1 925,23
в том числе оплата труда машинистов сом 405,68 392,84 413,39
Материальные ресурсы сом 61 141,26 45 764,45 68 829,69
Всего, прямые затраты сом 63 419,00 47 970,11 71 150,69

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 053-4 Э01-06- 053-5 Э01-06- 053-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,7 4,18 3,38
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,7 4,18 3,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,85    2,09    1,69
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,85    2,09    1,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 375 563 250
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 454,77 513,77 415,43
Эксплуатация машин сом 2 212,21 2 499,20 2 020,89
в том числе оплата труда машинистов сом 475,01 536,63 433,92
Материальные ресурсы сом 137 293,43 206 122,97 91 528,89
Всего, прямые затраты сом 139 960,41 209 135,94 93 965,21

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 053-7 Э01-06- 053-8 Э01-06- 053-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,7 3,38 4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,7 3,38 4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,85    1,69    2
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,85    1,69    2
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 375 250 500
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 454,77 415,43 491,64
Эксплуатация машин сом 2 212,21 2 020,89 2 391,58
в том числе оплата труда машинистов сом 475,01 433,92 513,52
Материальные ресурсы сом 137 293,43 91 528,89 183 057,78
Всего, прямые затраты сом 139 960,41 93 965,21 185 941,00

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 053-10 Э01-06- 053-11 Э01-06- 053-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,64 6,56 3,38
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,64 6,56 3,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,32    3,28    1,69
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,32    3,28    1,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 750 1 500 250
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 570,30 806,29 415,43
Эксплуатация машин сом 2 774,23 3 922,19 2 020,89
в том числе оплата труда машинистов сом 595,68 842,17 433,92
Материальные ресурсы сом 274 586,67 549 173,34 91 528,89
Всего, прямые затраты сом 277 931,20 553 901,82 93 965,21

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 053-13 Э01-06- 053-14 Э01-06- 053-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4 4,96 7,2
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4 4,96 7,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2          2,48    3,6
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2          2,48    3,6
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 500 875 1 750
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 491,64 609,63 884,96
Эксплуатация машин сом 2 391,58 2 965,56 4 304,85
в том числе оплата труда машинистов сом 513,52 636,77 924,33
Материальные ресурсы сом 183 057,78 320 351,21 640 702,23
Всего, прямые затраты сом 185 941,00 323 926,40 645 892,04

Таблица КРЕРс 01-06-054
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление

Состав работ:
01. Загрузка емкостей маркировочных машин материалами.
02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
03. Нанесение разметки холодным пластиком.
04. Очистка емкостей от остатков материалов.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 км разметки
Нанесение прерывистых линий дорожной разметки холодным пластиком маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой по имеющейся предварительной разметке или их восстановление:
Э01-06-054-1    1.2.2
Э01-06-054-2 1.5, ширина 0,1 м
Э01-06-054-3 1.5, ширина 0,15 м
Э01-06-054-4 1.6, ширина 0,1 м
Э01-06-054-5 1.6, ширина 0,15 м
Э01-06-054-6 1.7, ширина 0,1 м
Э01-06-054-7 1.7, ширина 0,15 м
Э01-06-054-8 1.8, ширина 0,2 м
Э01-06-054-9 1.8, ширина 0,4 м
Э01-06-054-10 1.9, ширина 0,1 м
Э01-06-054-11 1.9, ширина 0,2 м
Э01-06-054-12 1.10, ширина 0,1 м
Э01-06-054-13 1.10, ширина 0,2 м
Э01-06-054-14 1.11, ширина 0,1 м
Э01-06-054-15 1.11, ширина 0,2 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 054-1 Э01-06- 054-2 Э01-06- 054-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,26 3,12 3,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,26 3,12 3,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,63    1,56    1,66
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,63    1,56    1,66
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 207 155 233
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00833 0,00625 0,00938
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 400,69 383,48 408,06
Эксплуатация машин сом 1 949,13 1 865,43 1 985,01
в том числе оплата труда машинистов сом 418,52 400,54 426,22
Материальные ресурсы сом 75 782,06 56 745,05 85 300,59
Всего, прямые затраты сом 78 131,88 58 993,96 87 693,66

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 054-4 Э01-06- 054-5 Э01-06- 054-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,92 4,52 3,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92 4,52 3,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,96    2,26    1,76
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,96    2,26    1,76
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 465 698 310
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0281 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 481,81 555,56 432,65
Эксплуатация машин сом 2 343,74 2 702,49 2 104,59
в том числе оплата труда машинистов сом 503,25 580,28 451,90
Материальные ресурсы сом 170 235,23 255 535,67 113 490,09
Всего, прямые затраты сом 173 060,78 258 793,72 116 027,33

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 054-7 Э01-06- 054-8 Э01-06- 054-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,92 3,52 4,32
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92 3,52 4,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,96    1,76    2,16
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     1,96    1,76    2,16
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 465 310 620
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0188 0,0125 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 481,81 432,65 530,97
Эксплуатация машин сом 2 343,74 2 104,59 2 582,91
в том числе оплата труда машинистов сом 503,25 451,90 554,61
Материальные ресурсы сом 170 235,23 113 490,09 226 980,18
Всего, прямые затраты сом 173 060,78 116 027,33 230 094,06

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 054-10 Э01-06- 054-11 Э01-06- 054-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,1 7,48 3,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,1 7,48 3,52
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,55    3,74    1,76
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,55    3,74    1,76
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 930 1 860 310
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0375 0,075 0,0125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 626,84 919,36 432,65
Эксплуатация машин сом 3 049,26 4 472,25 2 104,59
в том числе оплата труда машинистов сом 654,74 960,28 451,90
Материальные ресурсы сом 340 470,27 680 940,54 113 490,09
Всего, прямые затраты сом 344 146,37 686 332,15 116 027,33

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 054-13 Э01-06- 054-14 Э01-06- 054-15
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,32 5,5 8,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,32 5,5 8,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,16    2,75    4,14
Х38-0147 Машины дорожные разметочные "Hofman" маш.-ч 557,91
110,47     2,16    2,75    4,14
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 620 1 085 2 170
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,025 0,0438 0,0875
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 530,97 676,01 1 017,70
Эксплуатация машин сом 2 582,91 3 288,42 4 950,57
в том числе оплата труда машинистов сом 554,61 706,09 1 062,99
Материальные ресурсы сом 226 980,18 397 215,41 794 430,63
Всего, прямые затраты сом 230 094,06 401 179,84 800 398,90

Таблица КРЕРс 01-06-055
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки:
Э01-06-055-1 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-055-2 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-055-3 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-055-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-055-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 055-1 Э01-06- 055-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 67,64 101,44
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,91 25,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     16,91  25,36
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 960 1 440
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,04 0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 8 313,63 12 467,99
Эксплуатация машин сом 10 786,55 16 176,64
в том числе оплата труда машинистов сом 2 473,76 3 709,91
Материальные ресурсы сом 351 455,65 527 183,47
Всего, прямые затраты сом 370 555,83 555 828,10

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 055-3 Э01-06- 055-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 128,92 16,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 32,23 4,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     32,23  4,02
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 830 228
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 15 845,56 1 976,39
Эксплуатация машин сом 20 558,87 2 564,28
в том числе оплата труда машинистов сом 4 714,93 588,09
Материальные ресурсы сом 669 962,43 83 470,72
Всего, прямые затраты сом 706 366,86 88 011,39

Таблица КРЕРс 01-06-056
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 100 м разметки
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой:
Э01-06-056-1 1.14.1, длина полосы 4 м
Э01-06-056-2 1.14.1, длина полосы 6 м
Э01-06-056-3 1.14.2, длина полосы 8 м
Э01-06-056-4 На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-056-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 056-1 Э01-06- 056-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 67,64 101,44
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 16,91 25,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     16,91  25,36
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 1 190,4 1 785,6
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,04 0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 7 733,62 11 598,14
Эксплуатация машин сом 10 786,55 16 176,64
в том числе оплата труда машинистов сом 2 473,76 3 709,91
Материальные ресурсы сом 435 786,66 653 679,98
Всего, прямые затраты сом 454 306,83 681 454,76

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 056-3 Э01-06- 056-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 128,92 16,08
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 32,23 4,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     32,23  4,02
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 2 269,2 282,72
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0763 0,0095
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 14 740,07 1 838,50
Эксплуатация машин сом 20 558,87 2 564,28
в том числе оплата труда машинистов сом 4 714,93 588,09
Материальные ресурсы сом 830 718,41 103 499,33
Всего, прямые затраты сом 866 017,35 107 902,11

Таблица КРЕРс 01-06-057
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-057-1    1.18.1
Э01-06-057-2    1.18.2
Э01-06-057-3    1.18.3
Э01-06-057-4    1.18.4
Э01-06-057-5    1.18.5
Э01-06-057-6    1.18.6
Э01-06-057-7    1.19
Э01-06-057-8    1.20
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-057-9    1.18.1
Э01-06-057-10  1.18.2
Э01-06-057-11  1.18.3
Э01-06-057-12  1.18.4
Э01-06-057-13  1.18.5
Э01-06-057-14  1.18.6
Э01-06-057-15  1.19
Э01-06-057-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 057-1 Э01-06- 057-2 Э01-06- 057-3 Э01-06- 057-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,52 0,64 0,92 1,04
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,13 0,16 0,23 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,13    0,16    0,23    0,26
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 7,26 9 13,14 14,88
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 59,46 73,18 105,19 118,91
Эксплуатация машин сом 82,92 102,06 146,71 165,85
в том числе оплата труда машинистов сом 19,02 23,41 33,65 38,04
Материальные ресурсы сом 2 657,88 3 294,91 4 810,55 5 447,56
Всего, прямые затраты сом 2 800,26 3 470,15 5 062,45 5 732,32

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 057-5 Э01-06- 057-6 Э01-06- 057-7 Э01-06- 057-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,24 0,84 0,68 0,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31 0,21 0,17 0,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,31    0,21    0,17    0,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 17,7 11,76 9,78 7,38
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 141,78 96,05 77,75 59,46
Эксплуатация машин сом 197,74 133,95 108,44 82,92
в том числе оплата труда машинистов сом 45,35 30,72 24,87 19,02
Материальные ресурсы сом 6 479,96 4 305,34 3 580,46 2 701,82
Всего, прямые затраты сом 6 819,48 4 535,34 3 766,65 2 844,20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 057-9 Э01-06- 057-10 Э01-06- 057-11 Э01-06- 057-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,68 0,84 1,16 1,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,17 0,21 0,29 0,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,17    0,21    0,29    0,32
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 9,54 11,7 16,26 18,42
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 77,75 96,05 132,62 146,35
Эксплуатация машин сом 108,44 133,95 184,99 204,12
в том числе оплата труда машинистов сом 24,87 30,72 42,42 46,81
Материальные ресурсы сом 3 492,59 4 283,37 5 952,79 6 743,56
Всего, прямые затраты сом 3 678,78 4 513,37 6 270,40 7 094,03

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 057-13 Э01-06- 057-14 Э01-06- 057-15 Э01-06- 057-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,48 1 1,08 1,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,37 0,25 0,27 0,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,37    0,25    0,27    0,38
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 20,82 14,46 15,18 21,72
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 169,21 114,34 123,48 173,79
Эксплуатация машин сом 236,02 159,47 172,23 242,39
в том числе оплата труда машинистов сом 54,13 36,57 39,50 55,59
Материальные ресурсы сом 7 622,20 5 293,80 5 557,38 7 951,69
Всего, прямые затраты сом 8 027,43 5 567,61 5 853,09 8 367,87

Таблица КРЕРс 01-06-058
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой

Состав работ:
01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов или наклеивание скотча.
03. Смешивание компонентов и нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Снятие трафаретов или скотча.
06. Установка и снятие знаков и ограждений.

Измеритель: 1 разметка
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость до 60 км/ч:
Э01-06-058-1    1.18.1
Э01-06-058-2    1.18.2
Э01-06-058-3    1.18.3
Э01-06-058-4    1.18.4
Э01-06-058-5    1.18.5
Э01-06-058-6    1.18.6
Э01-06-058-7    1.19
Э01-06-058-8    1.20
Нанесение стрел холодным пластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой, расчетная скорость свыше 60 км/ч:
Э01-06-058-9    1.18.1
Э01-06-058-10  1.18.2
Э01-06-058-11  1.18.3
Э01-06-058-12  1.18.4
Э01-06-058-13  1.18.5
Э01-06-058-14  1.18.6
Э01-06-058-15  1.19
Э01-06-058-16  1.20

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 058-1 Э01-06- 058-2 Э01-06- 058-3 Э01-06- 058-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,52 0,64 0,92 1,04
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,13 0,16 0,23 0,26
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,13    0,16    0,23    0,26
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 9 11,16 16,29 18,45
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0003 0,00038 0,00055 0,00062
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 59,46 73,18 105,19 118,91
Эксплуатация машин сом 82,92 102,06 146,71 165,85
в том числе оплата труда машинистов сом 19,02 23,41 33,65 38,04
Материальные ресурсы сом 3 294,75 4 085,51 5 963,52 6 754,25
Всего, прямые затраты сом 3 437,13 4 260,75 6 215,42 7 039,01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 058-5 Э01-06- 058-6 Э01-06- 058-7 Э01-06- 058-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,24 0,84 0,68 0,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31 0,21 0,17 0,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,31    0,21    0,17    0,13
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 21,95 14,58 12,13 9,15
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00074 0,00049 0,00041 0,00031
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 141,78 96,05 77,75 59,46
Эксплуатация машин сом 197,74 133,95 108,44 82,92
в том числе оплата труда машинистов сом 45,35 30,72 24,87 19,02
Материальные ресурсы сом 8 035,55 5 337,51 4 440,60 3 349,67
Всего, прямые затраты сом 8 375,07 5 567,51 4 626,79 3 492,05

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 058-9 Э01-06- 058-10 Э01-06- 058-11 Э01-06- 058-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,68 0,84 1,16 1,28
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,17 0,21 0,29 0,32
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,17    0,21    0,29    0,32
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 11,83 14,51 20,16 22,84
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,0004 0,00049 0,00068 0,00077
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 77,75 96,05 132,62 146,35
Эксплуатация машин сом 108,44 133,95 184,99 204,12
в том числе оплата труда машинистов сом 24,87 30,72 42,42 46,81
Материальные ресурсы сом 4 330,78 5 311,89 7 380,26 8 361,37
Всего, прямые затраты сом 4 516,97 5 541,89 7 697,87 8 711,84

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 058-13 Э01-06- 058-14
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,48 1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,37 0,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,37    0,25
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 25,82 17,93
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00087 0,0006
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 169,21 114,34
Эксплуатация машин сом 236,02 159,47
в том числе оплата труда машинистов сом 54,13 36,57
Материальные ресурсы сом 9 452,30 6 563,89
Всего, прямые затраты сом 9 857,53 6 837,70

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-06- 058-15 Э01-06- 058-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,08 1,52
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,27 0,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,27    0,38
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-3812-0020 Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки кг 366,02 18,82 26,93
С01-7705-0002 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 1 911,23 0,00063 0,00091
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 123,48 173,79
Эксплуатация машин сом 172,23 242,39
в том числе оплата труда машинистов сом 39,50 55,59
Материальные ресурсы сом 6 889,70 9 858,66
Всего, прямые затраты сом 7 185,41 10 274,84

Раздел 7. Озеленение

Таблица КРЕРс 01-07-001
Валка деревьев

Состав работ:
01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

Измеритель: 100 шт.
Э01-07-001-1 Валка деревьев
Э01-07-001-2 Валка деревьев в стесненных условиях

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 001-1 Э01-07- 001-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 28,85 62,78
1.1 Средний разряд работы
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х33-0502 Пилы с карбюраторным двигателем маш.-ч 28,55 19,23 30,54
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 463,46 7 439,83
Эксплуатация машин сом 549,02 871,92
Всего, прямые затраты сом 4 012,48 8 311,75

Таблица КРЕРс 01-07-002
Трелевка и раскряжевка деревьев

Состав работ:
01. Застроповка хлыстов и их отцепка (1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (1).

Измеритель: 100 шт.
Э01-07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов
Э01-07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 002-1 Э01-07- 002-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,63 2,02
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 8,42 1,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21     8,42    1,01
Х33-0502 Пилы с карбюраторным двигателем маш.-ч 28,55 1,4
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 787,43 178,99
Эксплуатация машин сом 4 781,44 568,75
в том числе оплата труда машинистов сом 1 382,65 165,85
Всего, прямые затраты сом 6 568,87 747,74

Таблица КРЕРс 01-07-003
Вырубка кустарника и подлеска

Состав работ:
01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (1, 2).
02. Вырубка кустарника и подлеска вручную с разрубкой на части (3).
03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 1 га
Срезка кустарника и подлеска:
Э01-07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л.с.
Э01-07-003-2    мотокусторезом
Э01-07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 003-1 Э01-07- 003-2 Э01-07- 003-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 112,72 112,72 241,44
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,08 60,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0220 Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 695,13
182,12     2,08
Х09-0280 Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л.с.) маш.-ч 208,23
164,21                 60,82
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 9 988,12 9 988,12 23 601,55
Эксплуатация машин сом 1 445,87 12 664,55
в том числе оплата труда машинистов сом 378,81 9 987,25
Всего, прямые затраты сом 11 433,99 22 652,67 23 601,55

Таблица КРЕРс 01-07-004
Вырубка одиночных кустарников

Состав работ:
01. Вырубка кустарника.
02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 100 шт.
Э01-07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 004-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,08
1.1 Средний разряд работы
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 715,97
Всего, прямые затраты сом 715,97

Таблица КРЕРс 01-07-005
Обрезка и прореживание крон деревьев

Состав работ:
01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (1).
02. Установка и переноска стремянок (2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 1 шт.
Обрезка и прореживание крон деревьев:
Э01-07-005-1 с автогидроподъемника
Э01-07-005-2 со стремянки

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 005-1 Э01-07- 005-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,67 1,06
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74
128,38     0,59
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 88,36 142,98
Эксплуатация машин сом 296,03
в том числе оплата труда машинистов сом 75,74
Всего, прямые затраты сом 384,39 142,98

Таблица КРЕРс 01-07-006
Корчевка пней

Состав работ:
01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

Измеритель: 100 шт.
Э01-07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л.с.

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 006-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 10,91
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10,91
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х07-0015 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 654,64
164,21     10,91
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 966,74
Эксплуатация машин сом 7 142,12
в том числе оплата труда машинистов сом 1 791,53
Всего, прямые затраты сом 8 108,86

Таблица КРЕРс 01-07-007
Стрижка живых изгородей

Состав работ:
01. Стрижка живых изгородей.
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

Измеритель: 100 м2
Стрижка живых изгородей мотокусторезом:
Э01-07-007-1    мягколиственных
Э01-07-007-2    твердолиственных
Э01-07-007-3 с шипами и колючками

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 007-1 Э01-07- 007-2 Э01-07- 007-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,32 0,32 0,42
1.1 Средний разряд работы 1,0 1,0 1,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,5 1,9 1,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0280 Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л.с.) маш.-ч 208,23
164,21     1,5       1,9      1,6
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 22,87 22,87 30,01
Эксплуатация машин сом 312,35 395,64 333,17
в том числе оплата труда машинистов сом 246,32 312,00 262,74
Всего, прямые затраты сом 335,22 418,51 363,18

Таблица КРЕРс 01-07-008
Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Состав работ:
01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 1 га
Э01-07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 008-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 91,8
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 91,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12
164,21     91,8
Х09-0460 Установки навесные для дробления растительности в щепу маш.-ч 47,03 91,8
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 8 134,40
Эксплуатация машин сом 56 011,77
в том числе оплата труда машинистов сом 15 074,48
Всего, прямые затраты сом 64 146,17

Таблица КРЕРс 01-07-009
Копание ям

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение (1).
02. Разметка ям.
03. Копание ям на глубину до 1 м.
04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

Измеритель: 100 ям
Э01-07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м
Копание ям вручную:
Э01-07-009-2 под деревья-саженцы без кома
Э01-07-009-3 под деревья-саженцы с комом
Э01-07-009-4 под кустарники-саженцы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 009-1 Э01-07- 009-2 Э01-07- 009-3 Э01-07- 009-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 41,72 78,8 15,45
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,87
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     1,87
Х09-0480            Ямокопатели          маш.-ч           16,98  1,87
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 696,81 6 982,47 1 369,02
Эксплуатация машин сом 955,29
в том числе оплата труда машинистов сом 273,56
Всего, прямые затраты сом 955,29 3 696,81 6 982,47 1 369,02

Таблица КРЕРс 01-07-010
Копание траншей

Состав работ:
01. Разметка траншей.
02. Копание траншей на глубину до 1 м.
03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

Измеритель: 100 м
Копание траншей вручную:
Э01-07-010-1 под однорядную живую изгородь
Э01-07-010-2 под двухрядную живую изгородь

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 010-1 Э01-07- 010-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 28,33 39,66
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 510,32 3 514,27
Всего, прямые затраты сом 2 510,32 3 514,27

Таблица КРЕРс 01-07-011
Посадка деревьев

Состав работ:
01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев и кольев.
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Подвязка саженцев к кольям.
05. Полив саженцев водой.

Измеритель: 100 шт.
Посадка древесных саженцев в естественный грунт:
Э01-07-011-1 без кома
Э01-07-011-2 с комом

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 011-1 Э01-07- 011-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 35,16 45,3
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,86 7,55
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     5,86    7,55
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  10       13
С01-7248-0004 Шпагат из пенькового волокна т 128 162,64 0,003 0,003
С04-0106-0001 Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) шт. 1 197,91 100 100
С12-1005-0001 Колья деревянные посадочные 2200х60 мм шт. 161,99 100 100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 718,52 4 790,93
Эксплуатация машин сом 4 643,23 5 982,32
в том числе оплата труда машинистов сом 962,27 1 239,79
Материальные ресурсы сом 136 536,09 136 584,57
Всего, прямые затраты сом 144 897,84 147 357,82

Таблица КРЕРс 01-07-012
Посадка кустарников

Состав работ:
01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев в яму (траншею).
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Полив саженцев водой.

Измеритель: 100 шт.
Посадка в ямы:
Э01-07-012-1 неколючих кустарников
Э01-07-012-2 кустарников с шипами и колючками
Посадка в траншеи:
Э01-07-012-3 неколючих кустарников, однорядная изгородь
Э01-07-012-4 кустарников с шипами и колючками, однорядная изгородь
Э01-07-012-5 неколючих кустарников, двухрядная изгородь
Э01-07-012-6 кустарников с шипами и колючками, двухрядная изгородь

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 012-1 Э01-07- 012-2 Э01-07- 012-3 Э01-07- 012-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,82 10,2 9,08 11,78
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,91 2,55 2,27 1,96
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     3,91    2,55    2,27    1,96
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  5          5          3,6      3,6
с04-0506-0020* Кустарники-саженцы        шт.                  100     100     100     100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 827,05 1 078,75 960,30 1 245,85
Эксплуатация машин сом 3 098,13 2 020,52 1 798,66 1 553,03
в том числе оплата труда машинистов сом 642,06 418,74 372,76 321,85
Материальные ресурсы сом 80,80 80,80 58,18 58,18
Всего, прямые затраты сом 4 005,98 3 180,07 2 817,14 2 857,06

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 012-5 Э01-07- 012-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 18,54 24,1
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,09 4,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     3,09    4,02
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  3,6      3,6
с04-0506-0020* Кустарники-саженцы        шт.                  100     100
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 960,79 2 548,82
Эксплуатация машин сом 2 448,39 3 185,29
в том числе оплата труда машинистов сом 507,41 660,12
Материальные ресурсы сом 58,18 58,18
Всего, прямые затраты сом 4 467,36 5 792,29

Таблица КРЕРс 01-07-013
Посев газонных трав вручную

Состав работ:
01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

Измеритель: 1000 м2
Э01-07-013-1 Посев газонных трав вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 013-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,4
1.1 Средний разряд работы
4   МАТЕРИАЛЫ
с04-0507-0323* Семена многолетних трав кг 20
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 302,28
Всего, прямые затраты сом 1 302,28

Таблица КРЕРс 01-07-014
Посев газонных трав механизированным способом

Состав работ:
01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

Измеритель: 1000 м2
Э01-07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 014-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,59
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     0,59
Х09-0440 Сеялки прицепные маш.-ч 164,86 0,59
4   МАТЕРИАЛЫ
с04-0507-0323* Семена многолетних трав кг 20
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 388,65
в том числе оплата труда машинистов сом 86,31
Всего, прямые затраты сом 388,65

Таблица КРЕРс 01-07-015
Выкашивание газонов

Состав работ:
01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны или погрузкой в автотранспорт.

Измеритель: 1000 м2
Э01-07-015-1 Выкашивание газонов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 015-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,15
1.1 Средний разряд работы
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0040 Газонокосилки моторные маш.-ч 62,51 3,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 488,07
Эксплуатация машин сом 218,79
Всего, прямые затраты сом 706,86

Таблица КРЕРс 01-07-016
Полив растений

Состав работ:
01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

Измеритель: 1000 м2
Э01-07-016-1 Полив растений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 016-1
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     1,48
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  3
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 172,69
в том числе оплата труда машинистов сом 243,03
Материальные ресурсы сом 48,48
Всего, прямые затраты сом 1 221,17

Таблица КРЕРс 01-07-017
Обработка растений ядохимикатами

Состав работ:
01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

Измеритель: 1 га
Э01-07-017-1 Обработка растений гербицидами

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-07- 017-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,86
1.1 Средний разряд работы 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,27
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87
146,29     0,27
Х09-0060 Генераторы аэрозольные маш.-ч 114,29 0,27
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,162
с04-0705-0240* Ядохимикаты         кг                     5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 105,70
Эксплуатация машин сом 164,20
в том числе оплата труда машинистов сом 39,50
Материальные ресурсы сом 2,62
Всего, прямые затраты сом 272,52

Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

Таблица КРЕРс 01-08-001
Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Состав работ:
01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов на ширине 1 м от грязи и мусора вручную (1).
02. Установка и снятие ограждений (1).
03. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины.

Измеритель: 1 км прохода
Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним:
Э01-08-001-1    вручную
Э01-08-001-2 вакуумно-подметальной машиной

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 001-1 Э01-08- 001-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20,4
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,43
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0120 Вакуумно-подметальная машина маш.-ч 779,21
164,21                 0,43
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 807,64
Эксплуатация машин сом 335,06
в том числе оплата труда машинистов сом 70,61
Всего, прямые затраты сом 1 807,64 335,06

Таблица КРЕРс 01-08-002
Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Состав работ:
01. Очистка поверхности от грязи и мусора.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Очистка от грязи и мусора:
Э01-08-002-1 тротуаров вручную
Э01-08-002-2 тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины
Э01-08-002-3 зон под ограждениями вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 002-1 Э01-08- 002-2 Э01-08- 002-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,96 0,35 2,25
1.1 Средний разряд работы 2,0 3,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,25 0,09 0,28
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0121 Малогабаритная подметальная машина маш.-ч 2 007,83 0,35
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,25    0,09    0,28
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 173,68 37,02 199,37
Эксплуатация машин сом 159,47 760,15 178,61
в том числе оплата труда машинистов сом 36,57 13,17 40,96
Всего, прямые затраты сом 333,15 797,17 377,98

Таблица КРЕРс 01-08-003
Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:
01. Снятие решетки.
02. Очистка трубок от грязи и мусора.
03. Установка решетки.
04. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.
Э01-08-003-1 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 003-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,63
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 443,05
Эксплуатация машин сом 401,86
в том числе оплата труда машинистов сом 92,16
Всего, прямые затраты сом 844,91

Таблица КРЕРс 01-08-004
Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов

Состав работ:
01. Удаление вручную крупного мусора.
02. Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м шва
Э01-08-004-1 Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 004-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,9
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,45
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,45
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 79,75
Эксплуатация машин сом 356,56
в том числе оплата труда машинистов сом 73,89
Материальные ресурсы сом 0,97
Всего, прямые затраты сом 437,28

Таблица КРЕРс 01-08-005
Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Состав работ:
01. Промывка водоотводных лотков.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м лотка
Э01-08-005-1 Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 005-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,1
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,55
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,55
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,06
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 97,47
Эксплуатация машин сом 435,80
в том числе оплата труда машинистов сом 90,32
Материальные ресурсы сом 0,97
Всего, прямые затраты сом 534,24

Таблица КРЕРс 01-08-006
Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Состав работ:
01. Снятие водоотводного лотка (по необходимости).
02. Снятие крышки обоймы, пружины и обжимного болта.
03. Очистка от грязи и коррозии пружины, обжимного болта и крышки обоймы.
04. Смазка пружины, резьбовых соединений обжимного болта и крышки обоймы.
05. Установка пружины и обжимного болта.
06. Затяжка гайки обжимного болта до проектного усилия.
07. Установка крышки обоймы.
08. Установка водоотводного лотка.
09. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.
Э01-08-006-1 Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 006-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,24
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,78
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,78
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1510-0001 Смазка графитовая кг 54,24 0,6
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    0,3
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 659,94
Эксплуатация машин сом 497,55
в том числе оплата труда машинистов сом 114,11
Материальные ресурсы сом 35,45
Всего, прямые затраты сом 1 192,94

Таблица КРЕРс 01-08-007
Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины (1, 2).
02. Очистка покрытия от грязи и мусора вручную (3).
03. Установка и снятие ограждений (3).

Измеритель: 100 м
Очистка от грязи:
Э01-08-007-1 перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м
Э01-08-007-2 ограждений безопасности выше 0,75 м
Э01-08-007-3 покрытия под барьерным ограждением

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 007-1 Э01-08- 007-2 Э01-08- 007-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,61 0,98 1,36
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,61 0,98 0,17
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29                             0,17
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,61    0,98
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,2      0,32
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 54,05 86,84 120,51
Эксплуатация машин сом 483,34 776,51 108,44
в том числе оплата труда машинистов сом 100,17 160,93 24,87
Материальные ресурсы сом 3,23 5,17
Всего, прямые затраты сом 540,62 868,52 228,95

Таблица КРЕРс 01-08-008
Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

Состав работ:
01. Очистка опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.
02. Перемещение машины.

Измеритель: 100 шт.
Э01-08-008-1 Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 008-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 4,04
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     4,04
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,38
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 357,98
Эксплуатация машин сом 3 201,13
в том числе оплата труда машинистов сом 663,41
Материальные ресурсы сом 6,14
Всего, прямые затраты сом 3 565,25

Таблица КРЕРс 01-08-009
Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка навигационных знаков водой из шланга дорожной комбинированной машины.

Измеритель: 100 шт.
Э01-08-009-1 Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 009-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 14,78
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 14,78
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     14,78
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    0,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 563,13
Эксплуатация машин сом 11 711,08
в том числе оплата труда машинистов сом 2 427,02
Материальные ресурсы сом 21,02
Всего, прямые затраты сом 13 295,23

Таблица КРЕРс 01-08-010
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон

Состав работ:
01. Сбор и складирование мусора (1, 7).
02. Срезка кустарника и мелколесья, сбор, переноска и укладка в кучи (2, 8).
03. Срезка кустарника, сбор, переноска и укладка в кучи (3, 4, 5, 9, 10, 11).
04. Выкашивание травы (6, 12).

Измеритель: 1000 м2
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон на горизонтальных участках:
Э01-08-010-1 от мусора
Э01-08-010-2 от мелколесья (древесно-кустарниковой растительности)
Э01-08-010-3 от густого кустарника
Э01-08-010-4 от среднего кустарника
Э01-08-010-5 от редкого кустарника
Э01-08-010-6 от травы
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон на участках с уклоном:
Э01-08-010-7 от мусора
Э01-08-010-8 от мелколесья (древесно-кустарниковой растительности)
Э01-08-010-9 от густого кустарника
Э01-08-010-10 от среднего кустарника
Э01-08-010-11 от редкого кустарника
Э01-08-010-12 от травы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 010-1 Э01-08- 010-2 Э01-08- 010-3 Э01-08- 010-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,16 50,24 12,56 10,56
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,38 0,69 0,58
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0041 Мотокоса с бензиновым двигателем 1.6 Квт (2.2 л.с.) маш.-ч 62,51 18,84 6,28 5,28
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29                 1,38    0,69    0,58
Х33-0502 Пилы с карбюраторным двигателем маш.-ч 28,55 6,28
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 102,79 4 882,57 1 220,64 1 026,27
Эксплуатация машин сом 2 237,25 832,70 700,02
в том числе оплата труда машинистов сом 201,88 100,94 84,85
Всего, прямые затраты сом 102,79 7 119,82 2 053,34 1 726,29

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 010-5 Э01-08- 010-6 Э01-08- 010-7 Э01-08- 010-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,56 4 1,38 62,72
1.1 Средний разряд работы 3,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,47 0,1 1,72
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0041 Мотокоса с бензиновым двигателем 1.6 Квт (2.2 л.с.) маш.-ч 62,51 4,28 4 23,52
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,47    0,1                  1,72
Х33-0502 Пилы с карбюраторным двигателем маш.-ч 28,55 7,84
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 831,90 423,04 122,28 6 095,44
Эксплуатация машин сом 567,34 313,83 2 791,22
в том числе оплата труда машинистов сом 68,76 14,63 251,62
Всего, прямые затраты сом 1 399,24 736,87 122,28 8 886,66

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 010-9 Э01-08- 010-10 Э01-08- 010-11 Э01-08- 010-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 16,62 14,1 11,36 5,2
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,92 0,77 0,62 0,13
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х09-0041 Мотокоса с бензиновым двигателем 1.6 Квт (2.2 л.с.) маш.-ч 62,51 8,31 7,05 5,68 5,2
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,92    0,77    0,62    0,13
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 615,22 1 370,31 1 104,02 549,95
Эксплуатация машин сом 1 106,31 931,87 750,55 407,97
в том числе оплата труда машинистов сом 134,59 112,64 90,70 19,02
Всего, прямые затраты сом 2 721,53 2 302,18 1 854,57 957,92

Таблица КРЕРс 01-08-011
Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Состав работ:
01. Очистка поверхности от мусора и грязи.
02. Приведение машины в рабочее и транспортное положение (2).

Измеритель: 10 м2
Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор:
Э01-08-011-1 без применения автогидроподъемника
Э01-08-011-2 с автогидроподъемника

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 011-1 Э01-08- 011-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,1 3,4
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,39 1,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 1,7
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,39
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 274,69 301,27
Эксплуатация машин сом 248,77 1 682,88
в том числе оплата труда машинистов сом 57,05 248,69
Всего, прямые затраты сом 523,46 1 984,15

Таблица КРЕРс 01-08-012
Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:
01. Очистка водоотводных лотков от грязи и мусора вручную.

Измеритель: 10 м
Э01-08-012-1 Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 012-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 2,9
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,36
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 256,97
Эксплуатация машин сом 229,64
в том числе оплата труда машинистов сом 52,66
Всего, прямые затраты сом 486,61

Таблица КРЕРс 01-08-013
Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Состав работ:
01. Очистка водоприемных колодцев (гасителей) от грязи и мусора вручную.

Измеритель: 1 колодец
Э01-08-013-1 Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 013-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,42
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,05
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 37,22
Эксплуатация машин сом 31,89
в том числе оплата труда машинистов сом 7,31
Всего, прямые затраты сом 69,11

Таблица КРЕРс 01-08-014
Очистка опорных узлов и опорных частей

Состав работ:
01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную.
02. Промывка водой под давлением.
03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

Измеритель: 10 м2
Очистка опорных узлов и опорных частей:
Э01-08-014-1 без применения автогидроподъемника
Э01-08-014-2 с автогидроподъемника

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 014-1 Э01-08- 014-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,1 3,6
1.1 Средний разряд работы 2,0 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,55 3,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 1,8
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     1,55    1,8
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,07    0,07
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 274,69 380,74
Эксплуатация машин сом 1 228,16 3 208,12
в том числе оплата труда машинистов сом 254,53 558,90
Материальные ресурсы сом 1,13 1,13
Всего, прямые затраты сом 1 503,98 3 589,99

Таблица КРЕРс 01-08-015
Очистка поверхностей пролетных строений

Состав работ:
01. Очистка поверхности мусора и грязи вручную.
02. Промывка водой под давлением.
03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.

Измеритель: 100 м2
Очистка поверхностей пролетных строений:
Э01-08-015-1 без применения автогидроподъемника
Э01-08-015-2 с автогидроподъемника

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 015-1 Э01-08- 015-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,7 1,96
1.1 Средний разряд работы 2,0 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,7 3,92
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 1,96
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     1,7       1,96
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,2      0,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 150,64 207,29
Эксплуатация машин сом 1 347,01 3 493,29
в том числе оплата труда машинистов сом 279,16 608,58
Материальные ресурсы сом 3,23 3,23
Всего, прямые затраты сом 1 500,88 3 703,81

Таблица КРЕРс 01-08-016
Проверка состояния конструкций мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений.
02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния.
03. Отстукивание заклепочных соединений молотком (14).
04. Проверка болтовых соединений динамометрическим ключом (15).
05. Составление ведомости дефектов.
06. Приведение машины в рабочее и транспортное положение (5).
07. Нанесение гипсовых маяков с приготовлением раствора (16).

Измеритель: 100 м2 мостового полотна (нормы Э01-08-016-1, Э01-08-016-2); 100 м2 площади сооружения в плане (нормы с Э01-08-016-3 по Э01-08-016-5, Э01-08-016-10, Э01-08-016-11); 10 шт. (нормы с Э01-08-016-6 по Э01-08-016-9); 100 м2 площади основания насыпей в плане (нормы Э01-08-016-12, Э01-08-016-13); 100 шт. (нормы с Э01-08-016-14 по Э01-08-016-16)
Проверка состояния мостового полотна:
Э01-08-016-1 текущий осмотр
Э01-08-016-2 периодический осмотр
Проверка состояния пролетных строений:
Э01-08-016-3 текущий осмотр
Э01-08-016-4 периодический осмотр
Э01-08-016-5 осмотр нижних поверхностей с автогидроподъемника
Проверка состояния опорных частей:
Э01-08-016-6 текущий осмотр
Э01-08-016-7 периодический осмотр
Проверка состояния опор:
Э01-08-016-8 текущий осмотр
Э01-08-016-9 периодический осмотр
Проверка состояния подмостовой зоны:
Э01-08-016-10 текущий осмотр
Э01-08-016-11 периодический осмотр
Проверка состояния подходов:
Э01-08-016-12 текущий осмотр
Э01-08-016-13 периодический осмотр
Выборочная проверка:
Э01-08-016-14 плотности заклепочных соединений
Э01-08-016-15 затяжки высокопрочных болтов
Э01-08-016-16 Установка гипсовых маяков 50х50 мм

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 016-1 Э01-08- 016-2 Э01-08- 016-3 Э01-08- 016-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,22 0,89 1,2 1,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,06 0,22 0,15 0,22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,06    0,22    0,15    0,22
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 27,04 109,39 126,92 190,37
Эксплуатация машин сом 38,27 140,33 95,68 140,33
в том числе оплата труда машинистов сом 8,78 32,18 21,94 32,18
Всего, прямые затраты сом 65,31 249,72 222,60 330,70

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 016-5 Э01-08- 016-6 Э01-08- 016-7 Э01-08- 016-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,4 1,1 3,6 1,1
1.1 Средний разряд работы 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,4 0,14 0,45 0,14
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29     1,6
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,8       0,14    0,45    0,14
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 786,62 116,34 380,74 116,34
Эксплуатация машин сом 2 094,19 89,30 287,05 89,30
в том числе оплата труда машинистов сом 351,09 20,48 65,83 20,48
Всего, прямые затраты сом 2 880,81 205,64 667,79 205,64

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 016-9 Э01-08- 016-10 Э01-08- 016-11 Э01-08- 016-12
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 9,7 0,03 0,55 0,29
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,21 0,01 0,14 0,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,21    0,01    0,14    0,07
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 025,87 3,69 67,60 35,64
Эксплуатация машин сом 771,83 6,38 89,30 44,65
в том числе оплата труда машинистов сом 177,01 1,46 20,48 10,24
Всего, прямые затраты сом 1 797,70 10,07 156,90 80,29

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 016-13 Э01-08- 016-14 Э01-08- 016-15 Э01-08- 016-16
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,1 4,5 3 4,8
1.1 Средний разряд работы 4,0 4,0 4,0 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,28 1,13 0,75 1,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,28    1,13    0,75    1,2
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16                                     0,0005
С01-2301-0001 Гипсовое вяжущее, марка Г2 т 7 492,52 0,001
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 135,20 553,10 368,73 589,97
Эксплуатация машин сом 178,61 720,80 478,41 765,46
в том числе оплата труда машинистов сом 40,96 165,31 109,72 175,55
Материальные ресурсы сом 7,50
Всего, прямые затраты сом 313,81 1 273,90 847,14 1 362,93

Таблица КРЕРс 01-08-017
Промеры глубин русла реки с моста

Состав работ:
01. Промеры глубин русла с моста.
02. Занесение результатов промеров в журнал.

Измеритель: 10 промеров
Э01-08-017-1 Промеры глубин русла реки с моста

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 017-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,56
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,07
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 59,22
Эксплуатация машин сом 44,65
в том числе оплата труда машинистов сом 10,24
Всего, прямые затраты сом 103,87

Таблица КРЕРс 01-08-018
Замена дощатого настила тротуаров на мостах

Состав работ:
01. Разборка тротуара и снятие кобылок со складированием или погрузкой в автотранспортное средство.
02. Очистка от грязи поверхностей под тротуаром.
03. Распиливание досок и брусьев.
04. Укладка и крепление кобылок.
05. Укладка и крепление дощатого настила тротуара.
06. Антисептирование древесины.

Измеритель: 100 м2
Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте:
Э01-08-018-1 до 1 м2
Э01-08-018-2 свыше 1 м2

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 018-1 Э01-08- 018-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 83,72 72,6
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 20,93 18,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     20,93  18,15
Х33-0502 Пилы с карбюраторным двигателем маш.-ч 28,55 3 3
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0409-0001 Болт строительный с гайками и шайбами т 113 965,89 0,205 0,205
С01-1110-0002 Гвозди строительные т 53 875,97 0,0818 0,0818
С01-4514-0001 Масло креозотовые т 6 967,65 0,0409 0,0409
С01-6302-0101 Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта м3 17 473,41 2,62 2,62
С01-6305-0093 Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта м3 14 494,34 4,2 4,2
С01-6902-0001 Поковки оцинкованные массой 1.8 кг т 69 807,77 0,267 0,267
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 7 777,38 6 744,35
Эксплуатация машин сом 13 436,48 11 663,17
в том числе оплата труда машинистов сом 3 061,85 2 655,16
Материальные ресурсы сом 153 350,27 153 350,27
Всего, прямые затраты сом 174 564,13 171 757,79

Таблица КРЕРс 01-08-019
Гидрофобизация поверхности пролетных строений

Состав работ:
01. Пескоструйная обработка поверхности.
02. Очистка сжатым воздухом.
03. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости.
04. Двукратное нанесение гидрофобизирующей жидкости.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м2
Гидрофобизация поверхности пролетных строений:
Э01-08-019-1 с земли или подмостей
Э01-08-019-2 с автогидроподъемника
Э01-08-019-3 с люльки

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 019-1 Э01-08- 019-2 Э01-08- 019-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 15,73 18,07 20,14
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 11,24 17,87 23,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 4,95
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   5,81
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     0,81    0,93
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             5,81
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7          8,05    8,4
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,62    3,01    3,36
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,81    0,93    5,81
Х33-0082 Аппараты пескоструйные маш.-ч 29,03 7 8,05 8,4
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 1,61 1,85 3,22
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,054  0,054  0,054
С01-2001-0002 Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94) т 779 130,21 0,006 0,006 0,006
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 1,1 1,1 1,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 813,32 2 082,93 2 331,34
Эксплуатация машин сом 6 362,73 12 213,82 13 880,34
в том числе оплата труда машинистов сом 1 533,44 2 486,70 3 373,92
Материальные ресурсы сом 5 372,79 5 372,79 5 372,79
Всего, прямые затраты сом 13 548,84 19 669,54 21 584,47

Таблица КРЕРс 01-08-020
Окраска бетонных поверхностей

Состав работ:
01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.
02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии (1-3).
03. Приготовление полимерцементных составов (1-3).
04. Шпатлевка поверхности полимерцементным раствором (1-3).
05. Приготовление раствора гидрофобизирующей жидкости (4-6).
06. Грунтование поверхности раствором гидрофобизирующей жидкости (4-6).
07. Окрашивание за два раза.
08. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м2
Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками:
Э01-08-020-1 с земли или подмостей
Э01-08-020-2 с автогидроподъемника
Э01-08-020-3 с люльки
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ:
Э01-08-020-4 с земли или подмостей
Э01-08-020-5 с автогидроподъемника
Э01-08-020-6 с люльки
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями:
Э01-08-020-7 с земли или подмостей
Э01-08-020-8 с автогидроподъемника
Э01-08-020-9 с люльки

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 020-1 Э01-08- 020-2 Э01-08- 020-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 21,45 24,6 29,85
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,83 29,62 25,77
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 8,05
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   10,5
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     7          8,05
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             10,5
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7          8,05    8,4
Х11-0360 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 143,90
128,38     0,45    0,45    0,45
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,58    4,1      4,98
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,8       0,92    1,44
Х33-0082 Аппараты пескоструйные маш.-ч 29,03 7 8,05 8,4
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 7 8,05 12,6
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,54    1,54    1,54
С01-0804-0002 Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 т 5 756,48 0,73 0,73 0,73
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 1,57 1,57 1,57
С01-7101-0003 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н кг 170,95 0,15 0,15 0,15
С01-7103-0001 Латекс СКС-65ГП т 85 241,66 0,125 0,125 0,125
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 500,93 2 870,09 3 509,36
Эксплуатация машин сом 8 434,77 17 648,36 13 623,92
в том числе оплата труда машинистов сом 2 635,55 4 197,35 3 637,19
Материальные ресурсы сом 15 902,97 15 902,97 15 902,97
Всего, прямые затраты сом 26 838,67 36 421,42 33 036,25

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 020-4 Э01-08- 020-5 Э01-08- 020-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 27,4 31,5 36,02
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 18,66 33,16 28,99
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 11,71
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   13,78
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     6,68    7,68
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             13,78
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7          8,05    8,4
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,57    5,25    6
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,41    0,47    0,81
Х33-0082 Аппараты пескоструйные маш.-ч 29,03 7 8,05 8,4
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 13,34 15,34 19,16
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,0255            0,0255           0,0255
С01-2001-0002 Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б. жидкость ГКЖ-94) т 779 130,21 0,0045 0,0045 0,0045
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 1,1 1,1 1,1
С01-9404-0001 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 бежевая т 123 673,79 0,03 0,03 0,03
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 247,68 3 733,61 4 283,15
Эксплуатация машин сом 8 701,84 21 594,05 15 184,90
в том числе оплата труда машинистов сом 2 611,76 4 715,23 4 105,02
Материальные ресурсы сом 7 913,85 7 913,85 7 913,85
Всего, прямые затраты сом 19 863,37 33 241,51 27 381,90

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 020-7 Э01-08- 020-8 Э01-08- 020-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 26,53 30,51 34,34
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,69 32,06 27,09
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 11,71
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   13,78
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     6,27    7,21
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             12,97
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7          8,05    8,4
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     4,42    5,09    5,72
Х33-0082 Аппараты пескоструйные маш.-ч 29,03 7 8,05 8,4
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 12,53 14,41 17,54
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 1,1 1,1 1,1
С01-9404-0001 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 бежевая т 123 673,79 0,03 0,03 0,03
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 140,75 3 611,93 4 076,67
Эксплуатация машин сом 8 182,77 21 006,62 14 129,28
в том числе оплата труда машинистов сом 2 462,50 4 545,89 3 812,55
Материальные ресурсы сом 4 407,35 4 407,35 4 407,35
Всего, прямые затраты сом 15 730,87 29 025,90 22 613,30

Таблица КРЕРс 01-08-021
Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

Состав работ:
01. Загрузка битумных материалов.
02. Очистка швов с удалением старого герметика, продувка сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности.
04. Укладка уплотнительного шнура.
05. Заполнение швов мастикой.
06. Посыпка поверхности песком.
07. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 100 м
Э01-08-021-1 Замена герметика в деформационных швах заполненного типа

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 021-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,76
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,38
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0240 Заливщики швов на базе автомобиля маш.-ч 1 295,37
146,29     2,19
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,19
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0202-0010 Мастика битумно-полимерная т 32 457,83 0,43
С01-1711-0001 Грунтовка полимерная Colzumix т 18 367,32 0,014
С01-5517-0001 Гермит (шнур диаметром 40 мм) кг 200,12 41,4
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 926,46
Эксплуатация машин сом 4 233,82
в том числе оплата труда машинистов сом 640,76
Материальные ресурсы сом 22 514,82
Всего, прямые затраты сом 27 675,10

Таблица КРЕРс 01-08-022
Замена водоотводных трубок

Состав работ:
01. Оконтуривание места ремонта.
02. Разборка дорожной одежды и гидроизоляции.
02. Демонтаж старой и установка новой водоотводной трубки.
04. Восстановление слоев дорожной одежды и гидроизоляции.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 шт.
Э01-08-022-1 Замена водоотводных трубок

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 022-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 8,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     0,69
Х11-0183 Вибраторы поверхностные маш.-ч 1,59 0,04
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 0,06
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,4
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     1,49
Х12-0460 Нарезчики швов в затвердевшем бетоне маш.-ч 1 501,85
146,29     1,49
Х15-0060 Горелки газопламенные маш.-ч 7,24 0,06
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 0,69
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,00167
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,331
С01-0910-0002 Пропан-бутан, смесь техническая кг 49,93 0,42
С01-4002-0003 Лак битумный БТ-123 т 65 927,17 0,0006
С01-7406-0061 Материал рулонный кровельный для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 м2 342,00 1,21
С03-0202-0012 Бетон дорожный, класс В 30 (М400) м3 4 803,34 0,042
С09-0317-0031 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм т 92 082,08 0,0035
С20-0241-0001 Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах т 52 642,14 0,16
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 0,369
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 888,38
Эксплуатация машин сом 4 694,79
в том числе оплата труда машинистов сом 756,03
Материальные ресурсы сом 9 452,24
Всего, прямые затраты сом 15 035,41

Таблица КРЕРс 01-08-023
Локальное восстановление гидроизоляции

Состав работ:
01. Оконтуривание и вырубка слоев дорожной одежды и гидроизоляции.
02. Устройство новой гидроизляции.
04. Восстановление гидроизоляции и слоев дорожной одежды.
05. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 1 м2
Э01-08-023-1 Локальное восстановление гидроизоляции

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 023-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,82
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     0,49
Х11-0183 Вибраторы поверхностные маш.-ч 1,59 0,04
Х12-0141 Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 326,68 0,06
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,35
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     1,49
Х12-0460 Нарезчики швов в затвердевшем бетоне маш.-ч 1 501,85
146,29     1,49
Х15-0060 Горелки газопламенные маш.-ч 7,24 0,06
Х33-0384 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 4,84 0,49
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0206-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 15 431,56 0,00167
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  0,331
С01-0910-0002 Пропан-бутан, смесь техническая кг 49,93 0,042
С01-4002-0003 Лак битумный БТ-123 т 65 927,17 0,0006
С01-7406-0061 Материал рулонный кровельный для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 м2 342,00 1,21
С03-0202-0012 Бетон дорожный, класс В 30 (М400) м3 4 803,34 0,042
С09-0317-0031 Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм т 92 082,08 0,0035
с03-0503-0040* Смесь асфальтобетонная т 0,369
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 617,41
Эксплуатация машин сом 4 557,60
в том числе оплата труда машинистов сом 723,04
Материальные ресурсы сом 1 010,63
Всего, прямые затраты сом 6 185,64

Таблица КРЕРс 01-08-024
Устранение поверхностных дефектов бетонных поверхностей мостовых сооружений

Состав работ:
01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.
02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии.
03. Приготовление полимерцементных составов.
04. Восстановление защитного слоя полимерцементным раствором.
05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м2
Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором:
Э01-08-024-1 с земли или подмостей
Э01-08-024-2 с автогидроподъемника
Э01-08-024-3 с люльки

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 024-1 Э01-08- 024-2 Э01-08- 024-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 282 324,3 338,4
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 61,17 177,44 182,41
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 108,1
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   112,8
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     2,12    2,12
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             112,8
Х05-0005 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин маш.-ч 521,67
128,38     7,81    8,98    9,37
Х11-0360 Растворосмесители передвижные 65 л маш.-ч 143,90
128,38     2,12    2,12    2,12
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     47        54       56
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     2,12    2,12    2,12
Х33-0082 Аппараты пескоструйные маш.-ч 29,03 7 8,05 8,4
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-0601-0001 Вода  м3       16,16  1,76    1,76    1,76
С01-0804-0002 Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 т 5 756,48 2,6 2,6 2,6
С01-6208-0005 Песок природный для строительных работ средний м3 633,76 3,31 3,31 3,31
С01-6305-0070 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта м3 10 592,02 5,3 5,3 5,3
С01-7101-0003 Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н кг 170,95 0,15 0,15 0,15
С01-7103-0001 Латекс СКС-65ГП т 85 241,66 0,473 0,473 0,473
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 29 824,32 34 297,97 35 789,19
Эксплуатация машин сом 36 700,30 148 817,73 90 748,72
в том числе оплата труда машинистов сом 8 808,71 25 796,89 26 516,97
Материальные ресурсы сом 113 575,70 113 575,70 113 575,70
Всего, прямые затраты сом 180 100,32 296 691,40 240 113,61

Таблица КРЕРс 01-08-025
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка поверхности от грязи, старой краски и ржавчины металлическими щетками и скребками.
02. Обезжиривание поверхности в местах промасленных и сильной коррозии.
03. Огрунтовка поверхности.
04. Окраска эмалью за 2 раза.
05. Установка и уборка ограждений.

Измеритель: 100 м2
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных:
Э01-08-025-1 с земли или подмостей
Э01-08-025-2 с автогидроподъемника
Э01-08-025-3 с люльки
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых:
Э01-08-025-4 с земли или подмостей
Э01-08-025-5 с автогидроподъемника
Э01-08-025-6 с люльки
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений:
Э01-08-025-7 с земли или подмостей
Э01-08-025-8 с автогидроподъемника
Э01-08-025-9 с люльки

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 025-1 Э01-08- 025-2 Э01-08- 025-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13,5 15,52 18,9
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 6,57 15,31 12,6
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 7,76
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   9,45
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     4,32    4,96
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             9,45
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,25    2,59    3,15
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 8,63 9,92 6,84
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1714-0001 Грунтовка фенолоформальдегидная ФЛ-03Ж желто-зеленая т 151 477,48 0,012 0,012 0,012
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    0,85    0,85    0,85
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0054 0,0054 0,0054
С01-9404-0001 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 бежевая т 123 673,79 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 492,24 1 715,49 2 089,07
Эксплуатация машин сом 2 474,50 10 527,35 6 107,72
в том числе оплата труда машинистов сом 961,12 2 239,70 1 843,25
Материальные ресурсы сом 5 062,92 5 062,92 5 062,92
Всего, прямые затраты сом 9 029,66 17 305,76 13 259,71

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 025-4 Э01-08- 025-5 Э01-08- 025-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 19,49 22,41 27,29
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,59 22,24 18,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 11,21
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   13,65
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     6,34    7,29
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             13,65
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     3,25    3,74    4,55
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 12,67 14,57 17,74
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1714-0001 Грунтовка фенолоформальдегидная ФЛ-03Ж желто-зеленая т 151 477,48 0,012 0,012 0,012
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    0,85    0,85    0,85
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0054 0,0054 0,0054
С01-9404-0001 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 бежевая т 123 673,79 0,025 0,025 0,025
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 161,59 2 485,50 3 026,65
Эксплуатация машин сом 3 598,39 15 236,64 8 919,49
в том числе оплата труда машинистов сом 1 402,92 3 253,48 2 662,48
Материальные ресурсы сом 5 062,92 5 062,92 5 062,92
Всего, прямые затраты сом 10 822,90 22 785,06 17 009,06

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-08- 025-7 Э01-08- 025-8 Э01-08- 025-9
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 34,8 40,02 48,72
1.1 Средний разряд работы
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 17,15 39,73 32,48
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93
146,29                 20,01
Х03-0200            Люльки         маш.-ч           159,11                                   24,36
Х04-0480 Электростанции передвижные 2 кВт маш.-ч 215,86
146,29     11,35  13,05
Х04-0481 Электростанции передвижные 4 кВт маш.-ч 265,63
146,29                             24,36
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,8       6,67    8,12
Х34-0082 Краскопульты электрические маш.-ч 12,37 22,69 26,09 31,77
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-1714-0001 Грунтовка фенолоформальдегидная ФЛ-03Ж желто-зеленая т 151 477,48 0,018 0,018 0,018
С01-7204-0001 Ветошь         кг         9,71    1,28    1,28    1,28
С01-7309-0020 Уайт-спирит т 26 870,61 0,0081 0,0081 0,0081
С01-9404-0001 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16 бежевая т 123 673,79 0,0375 0,0375 0,0375
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 3 861,90 4 441,06 5 406,79
Эксплуатация машин сом 6 430,39 27 202,86 15 919,25
в том числе оплата труда машинистов сом 2 508,87 5 812,09 4 751,49
Материальные ресурсы сом 7 594,44 7 594,44 7 594,44
Всего, прямые затраты сом 17 886,73 39 238,36 28 920,48

Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

Таблица КРЕРс 01-09-001
Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Состав работ:
01. Очистка поверхности от снега и льда.

Измеритель: 100 м2
Очистка от снега и льда:
Э01-09-001-1 тротуаров вручную
Э01-09-001-2 тротуаров средствами малой механизации
Э01-09-001-3 зон под ограждениями безопасности вручную

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 001-1 Э01-09- 001-2 Э01-09- 001-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,48 0,35 3,78
1.1 Средний разряд работы 2,0 3,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,58 0,09 0,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,58    0,09    0,63
х12-0133 Снегоуборщик самоходный 11 кВт (15 л.с.) маш.-ч 0,35
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 308,36 37,02 334,95
Эксплуатация машин сом 369,97 57,41 401,86
в том числе оплата труда машинистов сом 84,85 13,17 92,16
Всего, прямые затраты сом 678,33 94,43 736,81

Таблица КРЕРс 01-09-002
Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Состав работ:
01. Очистка водоотводных трубок от снега и льда.
02. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 шт.
Э01-09-002-1 Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 002-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 5,04
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,63
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 446,59
Эксплуатация машин сом 401,86
в том числе оплата труда машинистов сом 92,16
Всего, прямые затраты сом 848,45

Таблица КРЕРс 01-09-003
Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка лотка от снега и льда вручную.

Измеритель: 10 м лотка в плане
Э01-09-003-1 Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 003-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,6
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,2
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 141,78
Эксплуатация машин сом 127,58
в том числе оплата труда машинистов сом 29,26
Всего, прямые затраты сом 269,36

Таблица КРЕРс 01-09-004
Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Состав работ:
01. Очистка от снега и льда поверхностей деформационных швов.
02. Очистка от снега и льда пазов и зазоров в деформационных швах.
03. Установка и снятие ограждений.

Измеритель: 10 м шва
Э01-09-004-1 Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 004-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,46
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,18
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 129,37
Эксплуатация машин сом 114,82
в том числе оплата труда машинистов сом 26,33
Всего, прямые затраты сом 244,19

Таблица КРЕРс 01-09-005
Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Состав работ:
01. Очистка конструкций перильного ограждения от снега и грязи вручную.

Измеритель: 100 м
Э01-09-005-1 Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 005-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,82
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,1
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 72,66
Эксплуатация машин сом 63,79
в том числе оплата труда машинистов сом 14,63
Всего, прямые затраты сом 136,45

Таблица КРЕРс 01-09-006
Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним от снега и грязи

Состав работ:
01. Очистка конструкций ограждений безопасности от снега и грязи вручную.

Измеритель: 100 м
Очистка от снега и грязи ограждений безопасности:
Э01-09-006-1 высотой до 0,75 м
Э01-09-006-2 выше 0,75 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 006-1 Э01-09- 006-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,82 1,32
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,1 0,16
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,1       0,16
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 72,66 116,97
Эксплуатация машин сом 63,79 102,06
в том числе оплата труда машинистов сом 14,63 23,41
Всего, прямые затраты сом 136,45 219,03

Таблица КРЕРс 01-09-007
Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Состав работ:
01. Очистка поверхности от снега и грязи вручную.

Измеритель: 10 м2
Э01-09-007-1 Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 007-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,91
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,11
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,11
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 80,64
Эксплуатация машин сом 70,17
в том числе оплата труда машинистов сом 16,09
Всего, прямые затраты сом 150,81

Таблица КРЕРс 01-09-008
Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Состав работ:
01. Очистка лотков от снега и льда вручную.
02. Устройство траншей в снегу в случае отсутствия водоотводных лотков.

Измеритель: 10 м
Э01-09-008-1 Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 008-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 3,8
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,47
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     0,47
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 336,72
Эксплуатация машин сом 299,80
в том числе оплата труда машинистов сом 68,76
Всего, прямые затраты сом 636,52

Таблица КРЕРс 01-09-009
Устройство прорезей в ледяном поле

Состав работ:
01. Устройство прорезей в ледяном поле.

Измеритель: 100 м прорези
Устройство прорезей в ледяном поле:
Э01-09-009-1 шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м
Э01-09-009-2 шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м
Э01-09-009-3 шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м
Э01-09-009-4 шириной 0,5 м при толщине льда 1 м
Э01-09-009-5 шириной 1 м при толщине льда 0,25 м
Э01-09-009-6 шириной 1 м при толщине льда 0,5 м
Э01-09-009-7 шириной 1 м при толщине льда 0,75 м
Э01-09-009-8 шириной 1 м при толщине льда 1 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 009-1 Э01-09- 009-2 Э01-09- 009-3 Э01-09- 009-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 13 24 41 58
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,63 3 5,13 7,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     1,63    3          5,13    7,25
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 151,93 2 126,64 3 633,01 5 139,38
Эксплуатация машин сом 1 039,74 1 913,64 3 272,32 4 624,63
в том числе оплата труда машинистов сом 238,45 438,87 750,47 1 060,60
Всего, прямые затраты сом 2 191,67 4 040,28 6 905,33 9 764,01

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 009-5 Э01-09- 009-6
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 20 36
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,5 4,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     2,5       4,5
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 1 772,20 3 189,96
Эксплуатация машин сом 1 594,70 2 870,46
в том числе оплата труда машинистов сом 365,73 658,31
Всего, прямые затраты сом 3 366,90 6 060,42

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 009-7 Э01-09- 009-8
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 60 90
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 7,5 11,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     7,5       11,25
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 5 316,60 7 974,90
Эксплуатация машин сом 4 784,10 7 176,15
в том числе оплата труда машинистов сом 1 097,18 1 645,76
Всего, прямые затраты сом 10 100,70 15 151,05

Таблица КРЕРс 01-09-010
Взрывание ледяного поля

Состав работ:
01. Бурение лунок.
02. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания.
03. Монтаж взрывной сети.
04. Взрывание.
05. Охрана рабочей зоны при взрыве.

Измеритель: 100 м3 льда
Э01-09-010-1 Взрывание ледяного поля

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-09- 010-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 23,91
1.1 Средний разряд работы 4,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 5,98
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0395 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) маш.-ч 637,88
146,29     5,98
х33-0345 Ледорубы бензиновые маш.-ч 13,5
4   МАТЕРИАЛЫ
С01-4903-0003 Аммонит № 6 ЖВ в патронах т 63 303,87 0,017
С01-4903-0004 Аммонит № 6 ЖВ порошком т 45 198,58 0,049
С01-4912-0002 Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ 1000 шт. 39 215,74 0,064
С27-0802-0001 Провод для взрывных работ марки ВП км 3 517,03 0,019
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 938,78
Эксплуатация машин сом 3 814,52
в том числе оплата труда машинистов сом 874,81
Материальные ресурсы сом 5 867,53
Всего, прямые затраты сом 12 620,83

Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы

Таблица КРЕРс 01-10-001
Погрузка материалов и снега погрузчиками

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Наполнение и подъем ковша.
03. Перемещение погрузчика с материалами.
04. Разгрузка и опускание ковша.
05. Возвращение погрузчика.
06. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

Измеритель: 100 м3
Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м:
Э01-10-001-1 шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты
Э01-10-001-2 щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор
Э01-10-001-3    снег
Э01-10-001-4 на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 001-1 Э01-10- 001-2 Э01-10- 001-3 Э01-10- 001-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2,94 3,71 4,09 1,07
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х03-0283 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т маш.-ч 629,13
146,29     2,94    3,71    4,09    1,07
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 849,64 2 334,07 2 573,14 673,17
в том числе оплата труда машинистов сом 430,09 542,74 598,33 156,53
Всего, прямые затраты сом 1 849,64 2 334,07 2 573,14 673,17

Таблица КРЕРс 01-10-002
Погрузка материалов экскаваторами

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Наполнение и подъем ковша.
03. Погрузка материалов в транспортные средства.
04. Передвижка экскаватора в пределах рабочего места.
05. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

Измеритель: 100 м3
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3:
Э01-10-002-1 шлак, песок, щебень, гравий
Э01-10-002-2    снег
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3:
Э01-10-002-3 шлак, песок, щебень, гравий
Э01-10-002-4    снег

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 002-1 Э01-10- 002-2 Э01-10- 002-3 Э01-10- 002-4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,25 4,67 3,19 3,5
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х06-0043 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 маш.-ч 582,23
146,29     4,25    4,67
Х06-0044 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 маш.-ч 755,78
146,29                             3,19    3,5
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 2 474,48 2 719,01 2 410,94 2 645,23
в том числе оплата труда машинистов сом 621,73 683,17 466,67 512,02
Всего, прямые затраты сом 2 474,48 2 719,01 2 410,94 2 645,23

Таблица КРЕРс 01-10-003
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах).
03. Погрузка в автотранспорные средства (или выгрузка) с подъемом, опусканием и поворотом стрелы.
04. Укладка подкладок под конструкции.
05. Отцепка грузов.
06. Крепление или раскрепление груза при необходимости.
07. Перемещение крана по фронту работ.

Измеритель: 100 т
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т:
Э01-10-003-1 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
Э01-10-003-2 общая масса поднимаемого груза до 1 т
Э01-10-003-3 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
Э01-10-003-4 общая масса поднимаемого груза до 2 т
Э01-10-003-5 общая масса поднимаемого груза до 3 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 003-1 Э01-10- 003-2 Э01-10- 003-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 23,98 13,3 9,6
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 11,99 6,65 4,8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     11,99  6,65    4,8
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 124,87 1 178,51 850,66
Эксплуатация машин сом 6 896,29 3 824,88 2 760,82
в том числе оплата труда машинистов сом 1 754,02 972,83 702,19
Всего, прямые затраты сом 9 021,16 5 003,39 3 611,48

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 003-4 Э01-10- 003-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 7,84 5,88
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,92 2,94
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     3,92    2,94
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 694,70 521,03
Эксплуатация машин сом 2 254,67 1 691,00
в том числе оплата труда машинистов сом 573,46 430,09
Всего, прямые затраты сом 2 949,37 2 212,03

Таблица КРЕРс 01-10-004
Подача материалов автомобильными кранами

Состав работ:
01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Зацепка грузов (штучных, в пакетах, контейнерах, на поддонах).
03. Подъем, опускание и поворот стрелы.
04. Установка грузов на рабочее место.
05. Отцепка грузов или тары.
06. Возврат порожней тары.
07. Перемещение крана по фронту работ.

Измеритель: 100 т
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т:
Э01-10-004-1 общая масса поднимаемого груза до 0,5 т
Э01-10-004-2 общая масса поднимаемого груза до 1 т
Э01-10-004-3 общая масса поднимаемого груза до 1,5 т
Э01-10-004-4 общая масса поднимаемого груза до 2 т
Э01-10-004-5 общая масса поднимаемого груза до 2,5 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 004-1 Э01-10- 004-2 Э01-10- 004-3
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 25,08 18,54 11,78
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 12,54 9,27 5,89
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     12,54  9,27    5,89
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 2 222,34 1 642,83 1 043,83
Эксплуатация машин сом 7 212,63 5 331,83 3 387,75
в том числе оплата труда машинистов сом 1 834,48 1 356,11 861,65
Всего, прямые затраты сом 9 434,97 6 974,66 4 431,58

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 004-4 Э01-10- 004-5
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 6,98 5,66
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 3,49 2,83
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17
146,29     3,49    2,83
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 618,50 501,53
Эксплуатация машин сом 2 007,34 1 627,73
в том числе оплата труда машинистов сом 510,55 414,00
Всего, прямые затраты сом 2 625,84 2 129,26

Таблица КРЕРс 01-10-005
Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Состав работ:
01. Установка транспортных средств под погрузку.
02. Погрузка материалов или мусора с укладкой в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

Измеритель: 1 т
Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную:
Э01-10-005-1 сподручные и навалочные грузы
Э01-10-005-2 несподручные грузы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 005-1 Э01-10- 005-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,55 0,69
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 48,74 61,14
Всего, прямые затраты сом 48,74 61,14

Таблица КРЕРс 01-10-006
Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Состав работ:
01. Установка транспортных средств под выгрузку.
02. Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

Измеритель: 1 т
Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную:
Э01-10-006-1 сподручные и навалочные грузы
Э01-10-006-2 несподручные грузы

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 006-1 Э01-10- 006-2
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,45 0,53
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 39,87 46,96
Всего, прямые затраты сом 39,87 46,96

Таблица КРЕРс 01-10-007
Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Состав работ:
01. Приведение снегопогрузчика в рабочее положение.
02. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.
03. Погрузка снежного вала в автотранспортное средство с перемещением в процессе работы.
04. Переезды от вала к валу.
05. Уборка посторонних предметов из снежного вала.
06. Обеспечение взаимодействия водителей автотранспортных средств и машиниста снегопогрузчика.

Измеритель: 100 м3
Э01-10-007-1 Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-10- 007-1
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 0,62
1.1 Средний разряд работы 2,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,62
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0134 Снегопогрузчик лаповый на пневмоколесном ходу маш.-ч 1 926,36
140,06     0,62
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 54,94
Эксплуатация машин сом 1 194,34
в том числе оплата труда машинистов сом 86,84
Всего, прямые затраты сом 1 249,28

Раздел 11. Транспортные работы

Таблица КРЕРс 01-11-001
Переноска грузов

Состав работ:
01. Погрузка материалов или мусора на носилки или другую тару (1, 3).
02. Переноска грузов.
03. Разгрузка носилок (1, 3).

Измеритель: 1 т
Переноска грузов:
Э01-11-001-1 навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м
Э01-11-001-2 добавлять к 01-11-001-1 на каждые следующие 10 м
Э01-11-001-3 сподручные грузы, на первые 10 м
Э01-11-001-4 добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 001-1 Э01-11- 001-2 Э01-11- 001-3 Э01-11- 001-4
1 Затраты труда рабочих чел.-ч 1,13 0,37 1,24 0,4
1.1 Средний разряд работы 2,0 2,0 2,0 2,0
Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей сом 100,13 32,79 109,88 35,44
Всего, прямые затраты сом 100,13 32,79 109,88 35,44

Таблица КРЕРс 01-11-002
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с усовершенствованным покрытием

Состав работ:
01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование (1 - 5, 12 - 16).
02. Порожний пробег, груженый пробег (6 - 11, 17 - 22).

Измеритель: 100 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:
Э01-11-002-1 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-2 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-3 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:
Э01-11-002-4 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-5 грузоподъемность 10 т
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):
Э01-11-002-6 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-7 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-8 грузоподъемность 15 т
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5):
Э01-11-002-9 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-10 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-11 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:
Э01-11-002-12 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-13 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-14 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:
Э01-11-002-15 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-16 грузоподъемность 10 т
При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):
Э01-11-002-17 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-18 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-19 грузоподъемность 15 т
При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-12 - 01-11-002-16):
Э01-11-002-20 грузоподъемность 7 т
Э01-11-002-21 грузоподъемность 10 т
Э01-11-002-22 грузоподъемность 15 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-1 Э01-11- 002-2 Э01-11- 002-3 Э01-11- 002-4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29     3,87                            9,25
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21                 3,08
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                             2,56
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 3 945,43 3 390,77 3 306,55 9 430,28
Всего, прямые затраты сом 3 945,43 3 390,77 3 306,55 9 430,28

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-5 Э01-11- 002-6 Э01-11- 002-7 Э01-11- 002-8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 0,93
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     7,31                0,65
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                                        0,43
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 8 047,58 948,13 715,59 555,40
Всего, прямые затраты сом 8 047,58 948,13 715,59 555,40

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-9 Э01-11- 002-10 Э01-11- 002-11 Э01-11- 002-12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29     0,77                            4,84
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21                 0,54
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                             0,36
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 785,01 594,49 464,98 4 934,33
Всего, прямые затраты сом 785,01 594,49 464,98 4 934,33

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-13 Э01-11- 002-14 Э01-11- 002-15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                             11,56
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     3,85
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                 3,2
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 4 238,47 4 133,18 11 785,30
Всего, прямые затраты сом 4 238,47 4 133,18 11 785,30

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-16 Э01-11- 002-17 Э01-11- 002-18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 1,16
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     9,14                0,81
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 10 062,23 1 182,61 891,73
Всего, прямые затраты сом 10 062,23 1 182,61 891,73

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-19 Э01-11- 002-20
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 0,96
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21     0,54
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 697,47 978,71
Всего, прямые затраты сом 697,47 978,71

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 002-21 Э01-11- 002-22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     0,68
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                 0,45
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 748,61 581,23
Всего, прямые затраты сом 748,61 581,23

Таблица КРЕРс 01-11-003
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с переходным покрытием

Состав работ:
01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование (1 - 5, 12 - 16).
02. Порожний пробег, груженый пробег (6 - 11, 17 - 22).

Измеритель: 100 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом:
Э01-11-003-1 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-2 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-3 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную:
Э01-11-003-4 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-5 грузоподъемность 10 т
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):
Э01-11-003-6 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-7 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-8 грузоподъемность 15 т
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5):
Э01-11-003-9 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-10 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-11 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке механизированным способом:
Э01-11-003-12 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-13 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-14 грузоподъемность 15 т
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 2-го класса при погрузке вручную:
Э01-11-003-15 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-16 грузоподъемность 10 т
При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):
Э01-11-003-17 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-18 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-19 грузоподъемность 15 т
При перевозке грузов 2-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-12 - 01-11-003-16):
Э01-11-003-20 грузоподъемность 7 т
Э01-11-003-21 грузоподъемность 10 т
Э01-11-003-22 грузоподъемность 15 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-1 Э01-11- 003-2 Э01-11- 003-3 Э01-11- 003-4
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29     4,04                            9,66
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21                 3,22
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                             2,67
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 4 118,74 3 544,90 3 448,63 9 848,27
Всего, прямые затраты сом 4 118,74 3 544,90 3 448,63 9 848,27

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-5 Э01-11- 003-6 Э01-11- 003-7 Э01-11- 003-8
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 1,28
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     7,62                0,9
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                                        0,6
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 8 388,86 1 304,95 990,81 774,97
Всего, прямые затраты сом 8 388,86 1 304,95 990,81 774,97

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-9 Э01-11- 003-10 Э01-11- 003-11 Э01-11- 003-12
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29     1,07                            5,05
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21                 0,75
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                             0,5
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 090,85 825,68 645,81 5 148,42
Всего, прямые затраты сом 1 090,85 825,68 645,81 5 148,42

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-13 Э01-11- 003-14 Э01-11- 003-15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                             12,08
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     4,03
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                 3,34
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 4 436,63 4 314,01 12 315,44
Всего, прямые затраты сом 4 436,63 4 314,01 12 315,44

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-16 Э01-11- 003-17 Э01-11- 003-18
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 1,6
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     9,53                1,13
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 10 491,58 1 631,18 1 244,02
Всего, прямые затраты сом 10 491,58 1 631,18 1 244,02

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-19 Э01-11- 003-20
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0020 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т маш.-ч 1 019,49
146,29                 1,34
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21     0,75
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 968,72 1 366,12
Всего, прямые затраты сом 968,72 1 366,12

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 003-21 Э01-11- 003-22
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х40-0021 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т маш.-ч 1 100,90
164,21     0,94
Х40-0022 Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 15 т маш.-ч 1 291,62
164,21                 0,63
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 1 034,85 813,72
Всего, прямые затраты сом 1 034,85 813,72

Таблица КРЕРс 01-11-004
Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров

Состав работ:
01. Простой под погрузкой-разгрузкой, маневрирование.

Измеритель: 1 контейнер
Простой автомобилей под погрузкой-разгрузкой контейнеров крановым оборудованием:
Э01-11-004-1 масса контейнера до 1,25 т
Э01-11-004-2 масса контейнера до 3 т
Э01-11-004-3 масса контейнера до 5 т

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. Цена, сом Э01-11- 004-1 Э01-11- 004-2 Э01-11- 004-3
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,09 0,11 0,14
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Х12-0396 Машины дорожные комбинированные, мощностью менее 210 л.с. маш.-ч 792,36
164,21     0,09
Х12-0397 Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с. маш.-ч 1 084,91
164,21                 0,11    0,14
Стоимостные показатели
Эксплуатация машин сом 71,31 119,34 151,89
в том числе оплата труда машинистов сом 14,78 18,06 22,99
Всего, прямые затраты сом 71,31 119,34 151,89
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