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Приложение
(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики
 от 24 июля 2026 года № 508)
ПРАВИЛА
 внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требования к газобаллонному оборудованию
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Кыргызской Республики, а требования к газобаллонному оборудованию необходимы для обеспечения безопасности и применяются в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (далее - ТР ТС 018/2011).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере безопасности дорожного движения и технического регулирования, а также с учетом требований ТР ТС 018/2011.
3. Для целей настоящих Правил используются понятия и термины в значениях, определенных законодательством Кыргызской Республики и требованиями ТР ТС 018/2011.
4. Категории транспортных средств применяются в значениях, установленных ТР ТС 018/2011:
- категория L - мототранспортные средства;
- категория М - транспортные средства для перевозки пассажиров;
- категория N - транспортные средства для перевозки грузов;
- категория О - прицепы и полуприцепы.
5. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
транспортное средство - устройство на колесном ходу категорий L, М, N и О;
внесение изменений в конструкцию транспортного средства - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
предварительная техническая экспертиза - оценка возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства и их допустимости с точки зрения требований безопасности;
должностное лицо - уполномоченное лицо государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или его территориального подразделения;
свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности - документ, подтверждающий безопасность переоборудованного транспортного средства согласно требованиям ТР ТС 018/2011;
Правила ЕЭК ООН № 67 - единообразные предписания, принятые Соглашением о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенного в Женеве 20 марта 1958 года (далее - Соглашение 1958 года), касающиеся официального утверждения:
I. специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе;
II. транспортных средств, оснащенных специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования;
Правила ЕЭК ООН № 110 - единообразные предписания, принятые Соглашением 1958 года, касающиеся официального утверждения:
I. элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжатом природном газе (СПГ);
II. транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях сжатого природного газа (СПГ);
Правила ЕЭК ООН № 115 - единообразные предписания, принятые Соглашением 1958 года, касающиеся официального утверждения:
I. специальных модифицированных систем сжиженный нефтяной газ (СНГ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах;
II. специальных модифицированных систем компримированный природный газ (КПГ), предназначенных для установки на механических транспортных средствах.
Глава 2. Общие условия внесения изменений в конструкцию транспортных средств
6. Внесение изменений в конструкцию транспортных средств допускается при условии соблюдения настоящих Правил и ТР ТС 018/2011.
7. Под изменением конструкции транспортного средства понимаются:
- установка, замена или демонтаж компонентов, влияющих на безопасность;
- изменение назначения транспортного средства;
- переоборудование транспортного средства.
8. Перечень изменений, вносимых в конструкцию транспортного средства определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Глава 3. Предварительная техническая экспертиза
9. Оценка допустимости внесения планируемых изменений в конструкцию транспортного средства, находящегося в эксплуатации, осуществляется должностным лицом уполномоченного государственного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или его территориального подразделения в форме предварительной технической экспертизы.
10. Для проведения предварительной технической экспертизы собственник транспортного средства либо его доверенное лицо подает заявление по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
В случае подачи заявления с использованием информационных технологий все процессы, связанные с выдачей, осуществляются в автоматизированной (цифровой) форме.
11. К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство;
- доверенность - при обращении доверенного лица;
- эскизный проект (чертеж) предполагаемых изменений.
12. Заявление и прилагаемые документы рассматриваются в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления.
13. По результатам предварительной технической экспертизы принимаются следующие решения:
- об одобрении эскизного проекта (чертежа);
- об отказе с указанием причин.
О принятом решении собственник транспортного средства либо его доверенное лицо уведомляется в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан".
14. Одобрение эскизного проекта носит предварительный характер и не является подтверждением соответствия конструкции транспортного средства требованиям безопасности.
15. Предварительная техническая экспертиза не проводится в случаях установки компонентов:
- предназначенных для данного транспортного средства;
- предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации;
- серийного внесения изменений на основании согласованной конструкторской документации, по которой проведена оценка соответствия.
Глава 4. Порядок установки и подтверждение безопасности конструкции транспортного средства
16. Работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства выполняются юридическими или физическими лицами, имеющими право на оказание данных услуг, указанных в настоящих Правилах.
17. По завершении работ собственнику транспортного средства либо его доверенному лицу выдается справка об объеме и качестве выполненных работ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
18. Техническая экспертиза, необходимые испытания и измерения конструкции транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями проводятся аккредитованными органами контроля в соответствии с ТР ТС 018/2011.
По результатам проверки собственнику транспортного средства либо его доверенному лицу в течение двух рабочих дней в письменной форме в двух экземплярах и в форме цифрового документа через систему единого окна оформляется диагностическая карта технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями является бланком строгой отчетности, имеет индивидуальный порядковый номер и выдается аккредитованным диагностическим центрам национальным органом по аккредитации органов по оценке соответствия. Аккредитованные органы контроля ежеквартально должны отчитываться о выданных и испорченных бланках национальному органу по аккредитации.
Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями, составленная в форме цифрового документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему и хранится в аккредитованном органе контроля пять лет с момента ее выдачи.
19. Безопасность конструкции транспортного средства после внесения изменений подтверждается свидетельством о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
Глава 5. Порядок выдачи свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
20. Для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности собственник или его доверенное лицо представляет в уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или его территориальное подразделение:
- справку об объеме и качестве работ;
- диагностическую карту технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями.
21. Уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения или его территориальное подразделение:
- оформляет и выдает свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;
- отказывает в выдаче с указанием причин.
22. После получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности:
- передаются в уполномоченный орган в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава посредством автоматизированной информационной системы;
- представляются заявителем лично либо по доверенности при обращении доверенного лица.
23. Регистрация изменений осуществляется уполномоченным органом в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава в установленном порядке.
Глава 6. Требования к газобаллонному оборудованию
24. Работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства (установка газобаллонного оборудования) вправе осуществлять юридические и физические лица, включенные в реестр лиц, уполномоченных осуществлять работы по установке и настройке газобаллонного оборудования, имеющие производственно-техническую базу и соответствующий аттестованный персонал для выполнения этой работы. Лица, не включенные в указанный реестр, не вправе осуществлять данные работы.
25. Реестр уполномоченных лиц, осуществляющих работы по установке и настройке газобаллонного оборудования, формируется и ведется уполномоченным государственным органом в области промышленной безопасности, а также его территориальными подразделениями в пределах их компетенции.
Юридическое или физическое лицо, занимающееся установкой и настройкой газобаллонного оборудования, после его установки должно выдать комплект следующих документов:
- паспорт на газовый баллон;
- заверенные изготовителем, или поставщиком, или продавцом копии сертификатов соответствия на тип газобаллонной системы в целом для соответствующего семейства транспортных средств по Правилам ЕЭК ООН № 115;
- сертификат соответствия на отдельные элементы оборудования по Правилам ЕЭК ООН № 67 или 110;
- заявление-декларацию производителя работ об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию автотранспортных средств (согласно приложению 2) о проверке герметичности и опрессовке системы питания, о проведении периодических испытаний оборудования для питания двигателя газообразным топливом и о соответствии предельно допустимого содержания оксида углерода (СО) в отработавших газах автотранспортных средств требованиям ТР ТС 018/201.
26. Газобаллонное оборудование на транспортных средствах подвергается периодическим испытаниям с периодичностью, совпадающей с периодичностью освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной в паспорте на баллон (баллоны).
Транспортные средства с газобаллонным оборудованием, не имеющие паспорт на баллон, обязаны пройти освидетельствование баллона.
По результатам периодических испытаний оформляется свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве.
27. Освидетельствование газобаллонного оборудования проводится аккредитованными органами контроля в соответствии с ТР ТС 018/2011.
Водителю автотранспортного средства с газобаллонным оборудованием запрещается эксплуатировать автотранспортное средство, у которого истек срок очередного обязательного освидетельствования баллонов, имеются нарушения крепления компонентов газобаллонного оборудования, утечка газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений.
Отсутствие действующего документа об освидетельствовании газового баллона является основанием для отказа:
- в выдаче свидетельства о соответствии;
- в заправке транспортного средства газом.
В случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства, связанных с установкой газобаллонного оборудования, в свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности в обязательном порядке указывается вид используемого газового топлива (компримированный природный газ (метан), сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) либо иной вид газа в соответствии с технической документацией изготовителя (метан, пропан, бутан либо их смесь).
При выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с установленным газобаллонным оборудованием уполномоченный орган обязан указать в свидетельстве вид газового топлива, для которого предназначено оборудование (компримированный природный газ (метан), сжиженный углеводородный газ (пропан-бутан) либо иной вид газа в соответствии с технической документацией изготовителя (метан, пропан, бутан либо их смесь).
28. Руководящие лица и персонал, осуществляющие работы по установке и настройке газобаллонного оборудования, обязаны проходить обучение по соответствующим направлениям и аттестацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере промышленной безопасности.
29. Юридические и физические лица, осуществляющие работы по установке и настройке газобаллонного оборудования, подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Положением о регистрации объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов и ведении государственного реестра.
30. Маркировка газового баллона, установленного на транспортном средстве, должна соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.
На баллоне, установленном на транспортном средстве, также должны быть выбиты и видны:
- товарный знак завода-изготовителя;
- фактическая масса порожнего баллона (в килограммах) в соответствии с государственным стандартом или техническими условиями на их изготовление;
- дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;
- рабочее давление (в мегапаскалях);
- пробное гидравлическое давление (в мегапаскалях);
- вместимость баллона (в литрах) в соответствии с государственным стандартом или техническими условиями изготовления;
- номер стандарта на изготовление;
- учетный номер баллона;
- отметка о его регистрации.
Глава 7. Ограничения и запреты
31. Не допускается внесение изменений в конструкцию транспортных средств в случаях если такие изменения противоречат требованиям ТР ТС 018/2011, а также если соответствующие изменения не включены в Перечень изменений, вносимых в конструкцию транспортного средства согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Глава 8. Полномочия государственных органов
32. Уполномоченный орган в сфере безопасности дорожного движения:
- проводит предварительную техническую экспертизу;
- осуществляет контроль за выполнением настоящих Правил;
- выдает свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и ведет реестр выданных свидетельств.
Уполномоченный орган в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава осуществляет регистрационные действия.
Аккредитованные органы контроля в соответствии с ТР ТС 018/2011 проводят оценку безопасности конструкции транспортных средств.
Уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности:
- ведет реестр лиц, уполномоченных осуществлять работы по установке и настройке газобаллонного оборудования;
- осуществляет контроль за выполнением работ по установке и настройке газобаллонного оборудования.
Уполномоченный орган в сфере транспорта осуществляет государственный контроль за выполнением требований ТР ТС 018/2011.
Глава 9. Ответственность
33. Лица, допустившие нарушение положений настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

Приложение 1
 к Правилам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требованиям к газобаллонному оборудованию
ПЕРЕЧЕНЬ
 изменений, вносимых в конструкцию транспортных средства
Перечень изменений, вносимых в конструкцию транспортных средств:
1. Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства (далее - ТС), а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга.
2. Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа ТС.
3. Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа ТС.
4. Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа ТС.
5. Установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа ТС.
6. Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников.
7. Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа ТС, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей).
8. Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом, сжиженным природным газом, сжиженным нефтяным газом) и демонтаж такого оборудования.
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах.
10. Переоборудование ТС для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями.
11. Переоборудование ТС под автомобиль скорой медицинской помощи.
12. Установка информационно-рекламных модулей на крыше ТС категорий M1 и N1.
13. Установка на ТС категорий M1 и N1 порогов, спойлеров, сплиттеров, насадок на глушители, решеток радиатора, других декоративных элементов, багажников и рейлингов, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, лестниц, расширителей колесных арок, подкрылков, дефлекторов, колес и шин, не предусмотренных в эксплуатационной документации ТС (за исключением колес и шин увеличенного диаметра).
14. Установка на ТС категорий M1 и N1 устройств для буксировки прицепов.
15. Установка на грузовые платформы ТС категории N1 фургонов, крышек и тентов.
16. Установка на ТС категорий M1 и N1 устройств для защиты от разбрызгивания из-под колес.
17. Установка в пассажирском помещении ТС категорий M1 и N1 дополнительного оборудования: мультимедийного и компьютерного оборудования, оборудования связи и элементов их крепления, средств охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования ТС, устройств вызова экстренных оперативных служб, иного оборудования.
18. Установка тягово-сцепного устройства для эксплуатации ТС с прицепом (кроме седельно-сцепного устройства).
19. Внесение изменения в конструкцию ТС категории М2 или М3, в результате которого происходит изменение категории ТС на M1 или N, а также изменение конструкции M1, в результате которого происходит изменение на категорию N.
20. Установка воздухозаборника двигателя (шноркеля).
21. Установка защиты переднего/заднего бамперов (устройств, устанавливаемых в нижней части для защиты от повреждений при контакте с дорогой).
22. Установка спойлеров, обтекателей, дефлекторов и других деталей ТС.
23. Установка спойлеров, багажников и спальных мест на крышу грузовых автомобилей.
24. Установки инструментального ящика на ТС категорий N и О.
25. Установка холодильного оборудования.
26. Установка бампера, не предусмотренного штатной комплектацией (конструкцией) автомобиля.
27. Демонтаж устройств ручного управления ТС для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
28. Переоборудование ТС в учебное.
29. Замена двигателя.
30. Переоборудование в самосвал.
31. Переоборудование ТС в эвакуатор.
32. Установка порогов-подножек.
33. Установка кронштейна крепления запасного колеса на ТС категорий M1 и М2.
34. Установка лебедки для самовытаскивания.
35. Установка колес размерности, не предусмотренной заводом-изготовителем в эксплуатационной документации.
36. Установка расширителей колесных арок.
37. Установка на задней стенке лестницы для обеспечения доступа к багажнику.
38. Установка кран-манипуляторной установки.
39. Установка защитных дуг мотоциклов.
40. Установка на грузовые бортовые автомобили и бортовые прицепы несъемных надставных бортов.
41. Дооборудование ТС для перевозки опасных грузов.
42. Переоборудование ТС, ранее не предназначенных для перевозки опасных грузов, в ТС для перевозки опасных грузов.
Перечень недопустимых изменений в конструкции транспортных средств:
1. Удлинение рамы или несущего кузова в пределах базы.
2. Внесение изменений в конструкцию ТС категории M1 или N, в результате которых происходит изменение категории ТС на М2 или М3.
3. Замена штатного двигателя ТС на двигатель, максимальная мощность или максимальный крутящий момент которого превосходит любой двигатель, предусмотренный конструкцией данного типа ТС, более чем на 25%.
4. Изменение класса (А, В, I, II, III) автобуса на категории М2 и М3.
5. Установка на ТС светоизлучающего оборудования, способного работать во время движения ТС (за исключением опознавательного знака такси по ГОСТ Р 58287), а также световых приборов на крышу кузова кабины ТС (за исключением специальных ТС).
6. Установка багажников на минивены, грузопассажирские (пассажирские) ТС.


Приложение 2
 к Правилам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требованиям к газобаллонному оборудованию

Форма

Руководителю уполномоченного
 государственного органа в сфере
 безопасности дорожного движения или его
 территориального подразделения
от ______________________________
                          (ФИО)
________________________________
        (проживающего по адресу)
ЗАЯВЛЕНИЕ
 на внесение изменений в конструкцию транспортного средства
Сведения о транспортном средстве
	Государственный регистрационный знак _______________________
Идентификационный номер (VIN) _____________________________
Марка, модель _____________________________________________
Тип ТС ____________________________________________________
Организация-изготовитель ___________________________________
__________________________________________________________
Категория (А, В, С, D, прицеп) ________________________________
Год выпуска _______________________________________________
Модель, номер двигателя ____________________________________
Номер шасси (рамы) ________________________________________
	Номер кузова ____________________________________________
Цвет ____________________________________________________
Мощность двигателя (кВт/л.с.) ______________________________
Разрешенная максимальная масса, кг ________________________
Масса без нагрузки, кг _____________________________________
Паспорт ТС ______________________________________________
_________________________________________________________
                                     (Серия, номер, дата выдачи)
Регистрационный документ _________________________________
_________________________________________________________
          (Наименование документа, серия, номер, дата выдачи)


Сведения
 о собственнике транспортного средства или его представителе
______________________________________________________________
 (ФИО или наименование организации)
______________________________________________________________
 (Область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Доверенность (для представителя собственника)
_____________________________________________________________
 (Когда, кем выдана, номер в реестре)

Прошу рассмотреть вопрос о внесении следующих изменений в конструкцию транспортного
средства: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
            (Подробно описываются изменения в конструкцию, тип, марка устанавливаемых
_________________________________________________________________________________
                                               узлов и агрегатов, способ монтажа и т п.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

"___" ________________________ 20__ г.                                           ________________________
                                                                                                                                 (Подпись)

М.П.

Приложение 3
 к Правилам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требованиям к газобаллонному оборудованию

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства
_________________________________________________________________________________
       (Наименование и адрес юридического или физического лица, выполнившего работы
_________________________________________________________________________________
                     по внесению изменений в конструкцию транспортного средства)
_________________________________________________________________________________
В соответствии с лицензией(*) № ______________________ от ____________________________,
выданной ________________________________________________________________________
                                         (Наименование организации, выдавшей лицензию)
и сертификатом соответствия(*) № ___________________ от _____________________________,
выданным ________________________________________________________________________
                                       (Наименование организации, выдавшей сертификат)
произведены следующие работы по внесению изменений в конструкцию транспортного
средства _________________________________________________________________________
___________________________________________________ (марка, модель), государственный
регистрационный знак __________________________________________, идентификационный
номер (VIN) ________________________________, № двигателя __________________________,
№ шасси (рамы) ___________________________, № кузова (коляски) ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                 (Описание внесенных изменений в конструкцию систем и агрегатов
                                                         транспортного средства)

(*) Примечание. Реквизиты лицензии и сертификата не заполняются, если работы выполнены
собственником транспортного средства самостоятельно.
Характеристики
 транспортного средства после внесенных изменений в его конструкцию
Габаритные размеры, мм: _________________________________________________________
Длина ______________, ширина ______________, высота ____________, база _____________
Полная масса, кг _____________________ Снаряженная масса, кг ________________________
Тип кузова: ______________________________________________________________________
Количество мест для перевозки людей, включая водителя _______________________________
Двигатель (тип, мощность, рабочий объем): ___________________________________________
Система питания: ________________________________________________________________
Трансмиссия: ____________________________________________________________________
Сцепление: ______________________________________________________________________
Коробка передач: _________________________________________________________________
Главная передача: ________________________________________________________________
Подвеска: _______________________________________________________________________
Рулевой механизм: _______________________________________________________________
Тормозные системы: ______________________________________________________________
Шины: __________________________________________________________________________
Дополнительное оборудование кузова: _______________________________________________
Прочее: _________________________________________________________________________

Работы выполнены в полном объеме, качественно и в соответствии с положительным
заключением предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства.

________________________________________________________________________________
                                         (Наименование организации, выдавшей заключение)

"___" _______________ 20__ г.   _____________________________   ______________________
                                                                                  (ФИО)                                       (Подпись)

М.П.

Приложение 4
 к Правилам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требованиям к газобаллонному оборудованию

Форма
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
 технического осмотра транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями
________________________________
            (Учетный номер бланка)

Диагностический центр _________________________________________________________
                                                                                   (Наименование, адрес)
	Сведения о собственнике транспортного средства (фамилия, имя, отчество или наименование организации, адрес места жительства или юридический адрес)
	

	Государственный регистрационный знак
	

	Идентификационный номер (VIN)
	

	Марка
	

	Коммерческое наименование
	

	Тип
	

	Шасси (только при использовании шасси другого изготовителя)
	

	Сведение о производителе работ по переоборудованию транспортного средства (фамилия, имя, отчество или наименование организации, адрес места жительства или юридический адрес)
	

	Категория (А, В, С, D, Е)
	

	Экологический класс
	

	Год выпуска
	

	Номер двигателя (при наличии)
	

	Номер шасси (рамы) (при наличии)
	

	Номер кузова (при наличии)
	

	Цвет
	

	Документ, идентифицирующий транспортное средство (серия, номер, дата выдачи)
	

	Регистрационный документ (наименование, серия, номер, дата выдачи)
	


Транспортное средство
 Общие характеристики транспортного средства (после внесения изменений в конструкцию)
	Колесная формула/ведущие колеса
	

	Схема компоновки транспортного средства
	

	Тип кузова/количество дверей (для категории M1)
	

	Количество мест спереди/сзади (для категории M1)
	

	Исполнение загрузочного пространства (для категории N)
	

	Кабина (для категории N)
	

	Пассажировместимость (для категорий М2, М3)
	

	Общий объем багажных отделений (для категории М3, класса III)
	

	Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L)
	

	Рама (для категории L)
	

	Количество осей/колес (для категории О)
	

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
	

	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	

	Габаритные размеры, мм
- длина;
- ширина;
- высота
	

	База, мм
	

	Колея передних/задних колес, мм
	

	Двигатель (марка, тип):
- количество и расположение цилиндров;
- рабочий объем цилиндров, см3;
- степень сжатия;
- максимальная мощность, кВт (мин-1);
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1);
Топливо
	

	Система питания (тип)
	

	Система зажигания (тип)
	

	Система зажигания (тип)
Трансмиссия (тип)
	

	Сцепление (марка, тип)
Коробка передач (марка, тип)
	

	Подвеска (тип):
- передняя;
- задняя
	

	Рулевое управление (марка, тип)
	

	Тормозные системы (тип):
- рабочая;
- запасная;
- стояночная
	

	Шины (обозначение)
	

	Внешние световые приборы
	

	Прочие элементы конструкции транспортного средства
	


Переоборудованное транспортное средство __________________________________________
________________________________________________________________________________
соответствует/не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель диагностического центра ______________________    ______________________
                                                                                         (ФИО)                               (Подпись)

                                                                      Дата выдачи "___" _______________________ 20__ г.

Приложение 5
 к Правилам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, находящихся в эксплуатации, а также требованиям к газобаллонному оборудованию

Форма
СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности
№ ______________________________
              (Учетный номер бланка)

Уполномоченный государственный орган в сфере безопасности дорожного движения или его
территориальное подразделение ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                        (Наименование, адрес)
Транспортное средство
	Государственный регистрационный знак
	

	Идентификационный номер (VIN)
	

	Марка
	

	Коммерческое наименование
	

	Тип
	

	Шасси (только при использовании шасси другого изготовителя)
	

	Изготовитель и его адрес
	

	Категория (А, В, С, D, Е)
	

	Экологический класс
	

	Год выпуска
	

	Номер двигателя (при наличии)
	

	Номер шасси (рамы) (при наличии)
	

	Номер кузова (при наличии)
	

	Цвет
	

	Документ, идентифицирующий транспортное средство (серия, номер, дата выдачи)
	

	Регистрационный документ (наименование, серия, номер, дата выдачи)
	

	Сведения о собственнике транспортного средства
(ФИО или наименование организации, адрес фактический или юридический)
	


Общие характеристики транспортного средства
 (после внесения изменений в конструкцию)
	Колесная формула/ведущие колеса
	

	Схема компоновки транспортного средства
	

	Тип кузова/количество дверей (для категории M1)
	

	Количество мест спереди/сзади (для категории M1)
	

	Исполнение загрузочного пространства (для категории N)
	

	Кабина (для категории N)
	

	Пассажировместимость (для категорий М2, М3)
	

	Общий объем багажных отделений (для категории М3, класса III)
	

	Количество мест для сидения (для категорий М2, М3, L)
	

	Рама (для категории L)
	

	Количество осей/колес (для категории О)
	

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
	

	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	

	Габаритные размеры, мм:
- длина;
- длина;
- высота
	

	База, мм
	

	Колея передних/задних колес, мм
	

	Двигатель (марка, тип)
	

	- количество и расположение цилиндров;
- рабочий объем цилиндров, см3;
- степень сжатия;
- максимальная мощность, кВт (мин-1);
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1);
Топливо
	

	Система питания (тип)
	

	Система зажигания (тип)
	

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
	

	Трансмиссия (тип)
Сцепление (марка, тип)
Коробка передач (марка, тип)
	

	Сцепление (марка, тип)
Коробка передач (марка, тип)
	

	Подвеска (тип):
- передняя;
- задняя
	

	Рулевое управление (марка, тип)
	

	Тормозные системы (тип):
- рабочая;
- запасная;
- стояночная
	

	Шины (обозначение)
	

	Дополнительное оборудование транспортного средства
	


В соответствии с заключением от "___" ___________________ 20__ г. № __________________,
выданным _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
      (Наименование юридического лица, выдавшего заключение о возможности и порядке
                                  внесения изменений в конструкцию транспортного средства)
________________________________________________________________________________
                                                                         (Юридический адрес)
В конструкцию транспортного средства производителем работ ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
          (ФИО или наименование юридического лица, внесшего изменения в конструкцию
                                                              транспортного средства)
________________________________________________________________________________
                                               (Адрес фактический или юридический)
Внесены следующие изменения:
________________________________________________________________________________
          (Описываются изменения в конструкции (тип и марка устанавливаемых компонентов,
________________________________________________________________________________
                   способ монтажа и т.п.; указывается новое назначение (специализация)
________________________________________________________________________________
                                                               транспортного средства)
Транспортное средство с внесенными в конструкцию изменениями соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных
транспортных средств".
Дополнительная информация (возможность использования на дорогах общего пользования
без ограничений или с ограничениями из-за превышения нормативов по габаритам и осевым
массам, возможность использования в качестве маршрутного транспортного средства и др.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Руководитель уполномоченного
государственного органа в сфере
безопасности дорожного движения
или его территориального подразделения _____________________   _____________________
                                                                                         (ФИО)                                (Подпись)

                                                              Дата оформления "___" _____________________ 20__ г.
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