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ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
 в соответствии со статьей 36 Закона КР
 от 20 июля 2009 года № 241
 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04                                                     Утверждены
постановлением
Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                             от 28 мая 2004 года № 20            2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ              Гигиенические нормативы предельно допустимых              уровней (ПДУ) загрязнения технологического             оборудования вредными веществами на объектах               хранения и уничтожения химического оружия                                                        ГН 2.2.5.1374-03      1. Общие положения и область применения     2. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения технологического        оборудования вредными веществами на объектах хранения        и уничтожения химического оружия                 1. Общие положения и область применения      1.1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения технологическо-го  оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтоженияхимического оружия - гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разра-ботаны в соответствии с
Законом
Кыргызской Республики "О санитарно-эпи-демиологическом благополучии населения" и Положением о  государственномсанитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного
постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года № 778.     1.2. Настоящие  Нормативы  действуют на всей территории КыргызскойРеспублики и устанавливают предельно допустимые уровни загрязнения тех-нологического  оборудования  вредными веществами на объектах хранения иуничтожения химического оружия.     1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, распо-ложенные в производственных помещениях.     1.4. Настоящие  Нормативы  используются  при проектировании произ-водственных зданий,  технологических процессов, оборудования, для конт-роля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятно-го воздействия на здоровье работающих, аттестации рабочих мест.     1.5. Настоящие  Нормативы разработаны на основании токсиколого-ги-гиенических исследований.            2. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения           технологического оборудования вредными веществами         на объектах хранения и уничтожения химического оружия -----------------------------------------------------------------------|№|       Наименование вещества       | N CAS  | Формула |Величина ПДУ|| |                                   |        |         |  мг/кв.дм  ||-|-----------------------------------|--------|---------|------------||1|О-Изопропилметилфторфосфонат       |107-44-8|С4Н10FO2Р|1,0х10(-5)  ||-|-----------------------------------|--------|---------|------------||2|О-(1,2,2-триметилпропил)           |96-64-0 |C7H16FО2P|1,0х10(-6)  || |метилфторфосфонат                  |        |         |            |-----------------------------------------------------------------------
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