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г.Бишкек, Дом Правительства 
от 17 июля 2000 года N 419

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

              О пограничных знаках Кыргызской Республики

    В  соответствии   со  статьей 6 Закона  Кыргызской  Республики  "О
государственной   границе    Кыргызской   Республики"    Правительство
Кыргызской Республики постановляет:
    1. Утвердить прилагаемое описание пограничных знаков и порядок  их
установления на линии государственной границы Кыргызской Республики.
    2. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)
    3. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)

    4. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 
года № 335 пункт утратил силу)

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                              Утверждено
                     постановлением Правительства
                         Кыргызской Республики
                      от 17 июля 2000 года N 419

                               ОПИСАНИЕ
         пограничных знаков и порядок их установления на линии
             государственной границы Кыргызской Республики

    Пограничные знаки представляют собой искусственные  долговременные
сооружения    -  столбы,   устанавливаемые  на  линии  государственной
границы   Кыргызской   Республики   с   сопредельными   государствами.
Пограничные знаки бывают: основные и промежуточные.

                     1. Основные пограничные знаки

    Столб    основного    пограничного   знака   представляет    собой
металлическую   конструкцию  (приложения  1-5),    изготовленную    из
листового  железа толщиной не менее 0,2 см,  длиной 264 см и  сечением
18х22   см,   который  в  своей  верхней  части  имеет  четырехгранную
пирамидальную  форму.  Высота столба над поверхностью земли составляет
200  см.  У  основания столба устанавливается железобетонная отмостка,
имеющая прямоугольную форму.
    Основной пограничный  знак  Кыргызской  Республики  окрашивается в
красный   цвет,    соответствующий   цвету   Государственного    флага
Кыргызской Республики.
    Количество, а также места установки  основных  пограничных  знаков
определяется       взаимосогласованным      решением      двусторонней
демаркационной комиссии.

            2. Государственная символика пограничных знаков

    На  верхней  части  основных  пограничных  знаков  устанавливается
Государственный   герб   Кыргызской  Республики  размером  20х20   см,
высотой 10 см,  выполненный из металла и окрашенный в серебристый цвет
(приложение 1).

                  3. Промежуточные пограничные знаки

    Столб   промежуточного   пограничного  знака  представляет   собой
металлическую конструкцию (приложение 6),  изготовленную из  листового
железа  толщиной не менее 0,2 см,  длиной 176 см и сечением 18х22  см,
который  в  своей  верхней  части имеет четырехгранную   пирамидальную
форму.  Высота столба над поверхностью земли составляет 120 см.
    Железобетонная    отмостка,    устанавливаемая     у     основания
промежуточного  знака,  имеет  такие же  формы  и  размеры,  как  и  у
основного пограничного знака.
    На  промежуточных  пограничных  знаках  государственная  символика
Кыргызской Республики (герб) не устанавливается.
    Промежуточный пограничный знак окрашивается в белый цвет.
    Промежуточные пограничные знаки  устанавливаются  между  основными
пограничными   знаками.   Количество,   а   также   места    установки
промежуточных   пограничных  знаков  между   основными    пограничными
знаками    определяются   взаимосогласованным  решением   двусторонней
демаркационной комиссии.

                4. Порядок установки пограничных знаков

    На месте установления пограничного знака выкапывается яма глубиной
84   см,   и   равной   шириной  сторон  80х80  см.  Для   обозначения
геометрического  центра пограничного знака используется  металлический
стержень  длиной  70 см и диаметром не менее 16 мм.  Перед  установкой
столба  этот стержень строго  вертикально  забивается  в  центре   ямы
на  глубину 30 см по оси столба.  По оставшейся части стержня (40 см),
выступающей  из ямы, экспертами  демаркационных  комиссий  двух  стран
определяются его географические и прямоугольные координаты.
    Пограничный  знак  устанавливается лицом в  сторону  сопредельного
государства.   При  установлении  пограничного  знака  яма  заливается
бетоном,  на   котором  строго  вертикально  монтируется   конструкция
пограничного  столба.  После завершения установки  пограничного  знака
экспертами  демаркационных  комиссий двух стран повторно  определяются
его  географические  и  прямоугольные  координаты.  Полученные  данные
вносятся   в  паспорт  пограничного  знака.   На  каждый  основной   и
промежуточный  пограничный  знак  заводится  свой  отдельный  паспорт,
подписываемый уполномоченными представителями демаркационных  комиссий
обеих сторон.
    Технология установки промежуточных  пограничных  знаков  идентична
технологии установки основных пограничных знаков.

               5. Нумерация основных пограничных знаков

    Каждому установленному  основному пограничному знаку присваивается
порядковый    номер,     предварительно   согласованный    в    рамках
демаркационной  комиссии.  Номера  пограничных  знаков  наносятся   на
лицевой   стороне   пограничного   знака,    обращенного   в   сторону
сопредельного государства,  и  на обратной стороне пограничного знака,
обращенного  в  сторону  Кыргызстана. Номера наносятся  на  одинаковой
высоте,  на расстоянии 7 см  от  нижнего края государственного герба.
    Номера   наносятся  арабскими  цифрами,   краской  черного   цвета
симметрично  боковым граням столба, высота цифр - 7 см, ширина  -  4,5
см, ширина шрифта - 1 см.
    На  пограничные  знаки,   состоящие из двух  и  более  пограничных
столбов с одинаковым номером, добавляются цифры 1, 2, 3 и т.д., высота
цифр  5  см,  расстояние  от  нижнего края  номера  до  верхнего  края
дополнительной цифры - 5 см.
    Других  обозначений,  кроме Государственного  герба  и  порядковых
номеров,     на   пограничных   знаках   Кыргызской   Республики    не
предусматривается.

             6. Нумерация промежуточных пограничных знаков

    Номера  на   столбы  промежуточных  пограничных  знаков  наносятся
краской  черного  цвета дробными числами.  Числитель  дроби   является
номером  основного  пограничного знака,  а  знаменатель  -  порядковым
номером столба промежуточного пограничного знака.
    Номера промежуточных  столбов  также  наносятся  с  двух сторон на
расстоянии  20  см  от начала скоса верхней части  столба  до  верхней
грани  номера.  Размер  цифр числителя и знаменателя номера такой  же,
как  и у основного пограничного знака.  Толщина дробной черты - 1  см,
расстояние от черты до цифр числителя и знаменателя - 1 см.

             7. Обозначение границы подручными средствами

    На отдельных   особо  труднодоступных  (высокогорных,  ледниковых)
участках    государственной   границы    Кыргызской    Республики    с
сопредельными  странами,   куда  доставка  и  установка   основных   и
промежуточных пограничных знаков затруднена и сопряжена  с  опасностью
для   жизни  участников  демаркационных  работ,   по  предварительному
согласованию в рамках демаркационных комиссий допускается  обозначение
линии  государственной   границы в виде копцов,  пирамид  и  курганов,
изготавливаемых из имеющихся подручных средств - камней, гравия и др.
    Упрощение   обозначения    линии   государственной   границы    на
труднодоступных  участках  не допускает упрощения  их  документального
оформления   измерения   географических  и   прямоугольных  координат,
внесения полных данных в его паспорт и т.д.

             7. Обозначение границы пограничными знаками,
                       аналогичными иностранным

    Учитывая, что  на контрольно-пропускных пунктах Китайская Народная
Республика   устанавливает  особые   гранитные    пограничные    знаки
больших   размеров,    на  контрольно-пропускных  пунктах   Кыргызской
Республики устанавливаются аналогичные пограничные знаки.
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