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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

Приложение 2

Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм
(В редакции постановлений Правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658, 2 марта 2015 года № 89)

Требования настоящего Положения распространяются на поверительные клейма, используемые для нанесения оттисков на средства измерений или эксплуатационную документацию, а также, в случае необходимости, на дополнительные устройства средств измерений.
Положение устанавливает порядок разработки, описания, способы нанесения и гашения поверительных клейм уполномоченным органом по метрологии и юридическими лицами, уполномоченными государственным органом по обеспечению единства измерений, получившими право поверки в установленном порядке.

Общие положения

1. Поверительные клейма - технические устройства, предназначенные для нанесения оттиска на средства измерений, дополнительные устройства или техническую документацию в целях:
а) удостоверения, что средства измерений имеют метрологические характеристики, соответствующие установленным техническим требованиям;
б) исключения, при необходимости, доступа к регулировочным (юстировочным) устройствам средств измерений;
в) опечатывания непригодных к применению средств измерений;
г) аннулирования существующего оттиска (аннулирующие клейма).
2. Форма и рисунок поверительного клейма и клейма - гасителя должны соответствовать требованиям, приведенные в приложении 1 к настоящему Положению.
3. Виды клейм: стальное, каучуковое и плашка.
4. Способы нанесения оттиска поверительных клейм: ударный, давление на пломбу, нанесение краской или специальной мастикой, наклейка в виде деколей, другие способы.
5. Требования к оттиску: четкость рисунка, сохранность на протяжении всего межповерочного интервала применительно к условиям, в которых эксплуатируется то или иное средство измерения.
6. Поверительные клейма должны содержать следующую информацию:
а) сокращенная аббревиатура Кыргызской Республики (КР);
б) условный шифр органа метрологической службы;
в) две последние цифры года применения поверительного клейма;
г) индивидуальный знак госповерителя;
д) квартал - для квартальных клейм.
7. Условный шифр обозначается двумя буквами основного шрифта русского прописного алфавита (НА, НБ, НВ и т.д.) и утверждается приказом руководителя органа метрологической службы.
8. Индивидуальный знак госповерителя обозначается буквами русского (за исключением букв Е, Й, З, О, Ч, Ъ и Ь) или латинского алфавитов.
9. Квартал года на поверительных клеймах обозначается арабскими цифрами (1, 2, 3, 4). Для плашек квартальных - римскими цифрами (I, II, III, IV).
10. Аннулирующие клейма и знаки содержат рисунок крестообразной формы, указывающий на прекращение действия поверительного клейма или калибровочного знака, и две последние цифры года.
11. Применение поверительных клейм проводится в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
12. Перечень, конструкторскую документацию, рисунки поверительных клейм (клейм-гасителей) по видам измерений на основании предложений структурных подразделений и территориальных центров разрабатывает и утверждает национальный орган по метрологии.
13. Регистрацию и присвоение условного шифра и рисунка поверительного клейма юридическим лицам, уполномоченным государственным органом по обеспечению единства измерений, имеющим право поверки средств измерений, по их заявкам осуществляет национальный орган по метрологии.
14. Приемка, хранение, учет, выдача и списание поверительных клейм юридическими лицами, уполномоченными государственным органом по обеспечению единства измерений, возлагаются на ответственное лицо в данной организации.
15. С поверительных клейм снимаются оттиски:
а) со стальных - по одному оттиску на алюминиевую пластинку;
б) с плашек - по одному оттиску на пломбы, для которых они предназначены;
в) с каучуковых - по одному оттиску каждого клейма на плотную бумагу.
16. Оттиски подлежат хранению в течение 5 лет.
17. За каждым поверителем приказом национального органа по метрологии или юридического лица, уполномоченного государственным органом по обеспечению единства измерений, осуществляющего поверку, закрепляется персональное поверительное клеймо, имеющее индивидуальный знак поверителя.
18. Передача таких клейм другим лицам запрещается.
19. Поверитель несет ответственность за сохранность и пригодность к работе поверительного клейма, а также за четкость оттисков, наносимых на средства измерения или эксплуатационную документацию.
20. По истечении года применения поверительных клейм (в первом квартале следующего года) или истечению у юридического лица, уполномоченного государственным органом по обеспечению единства измерений, срока на право поверки, а также после износа и повреждения поверительные клейма подлежат списанию и гашению по акту в произвольной форме.


Приложение 1
   к Положению о порядке
изготовления, применения
и хранения поверительных
                            клейм

Форма и рисунок поверительного клейма и клейма-гасителя
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Порядок применения поверительных клейм
(В редакции постановления Правительства КР от 5 декабря 2013 года № 658)

	Наименование клейма
	Средства измерений, на которые наносится оттиск клейма

	Меры и приборы для измерения массы

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Весы коромысловые рычажные: платформенные, передвижные общего назначения, стационарные и передвижные автомобильные, вагонеточные, врезные, вагонные, элеваторные, бункерные, безмены, почтовые автоматические непрерывного и дискретного действия, весовые дозаторы автоматические, настольные гирные непрерывного и дискретного действия, весовые дозаторы автоматические, настольные гирные

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	На имеющиеся в вышеперечисленных весах закрепительные пробки, дополнительные шкалы, основные и дополнительные гири. Гири 5 класса массой от 200 до 5 г, условные гири от 500 до 100 г

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Весы циферблатные рычажные: платформенные передвижные общего назначения, почтовые, автомобильные стационарные, вагонеточные, настольные, вагонные, весовые дозаторы, подвесные монорельсовые

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Гири классов М2 и М3 массой от 10 до 500 г, гири от 5 до 1 кг съемные, грузоприемные устройства настольных гирных весов, на закрепительные пробки контрольных весовых платформ

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Весы лабораторные среднего класса, маслопробные, грузоприемные устройства весов для чая, весы крутильные торсионные, гири класса M1 массой от 10 до 200 мг. Закрепительные пробки гирь 3 класса и III разряда, гирь IV разряда, квадранты, пурки рабочие. Гири класса М1 от 10 до 100 мг

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Гири IV разряда параллелепипедной формы 20 кг. Весы крутильноторсионные (на аттестаты)

	Приборы для измерения расхода жидкостей и газов. Меры вместимости

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Газосчетчики бытовые

	Каучуковое круглое годовое: диаметром 8 мм
	Стеклянные технические меры вместимости. Мерные кружки стеклянные, стеклянные меры вместимости

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Газовые счетчики ротационные и барабанные. Мерники металлические, в т.ч. входящие в установки для поверки счетчиков жидкости и технические, для клеймения регулятора объема вытеснителя, дозаторы для водки, пива, керосина; маслораздаточные колонки, водосчетчики, топливораздаточные колонки, счетчики промышленных жидкостей, в т.ч. на механизированных агрегатах

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Испытательные установки для поверки газосчетчиков, металлические меры вместимости, испытательные установки для поверки водосчетчиков. Мерники металлические, в т.ч. входящие в образцовые установки для поверки счетчиков жидкости (технические), для клеймения шкальной платины; мерники технические специальные для пива, счетчики промышленных жидкостей, дозаторы цистерн для нефтепродуктов

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Цистерны у механизированных заправочных агрегатов

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Мерники технические специальные для пива (только на паспорт), дифманометры-расходомеры, уровнемеры

	Приборы для измерения скорости, ускорения и силы

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Спидометры, счетчики оборотов, динамометры пружинные рабочие всех назначений

	Приборы для измерения твердости

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Меры твердости по Бринеллю II разряда

	Приборы для физико-химических измерений

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм, 6 мм
	Люксметры фотоэлектрические

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Газоанализаторы переносные

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Газоанализаторы переносные

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Газоанализаторы переносные

	Приборы для измерения времени

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Секундомеры электрические

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Секундомеры электрические

	Приборы для измерения давления

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Пружинные манометры и вакуумметры класса 0,16 и 0,25, рабочие пружинные манометры, вакуумметры сверхвысокого давления

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Пружинные манометры и вакуумметры класса 0,4; рабочие пружинные манометры, вакуумметры и мановакуумметры, где предусмотрено пломбирование

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Грузопоршневые манометры I, II и III разрядов

	Каучуковое круглое годовое: диаметром 8 мм
	Тягомеры, микроманометры, дифманометры

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры (где не предусмотрено пломбирование), манометры, вакуумметры и мановакуумметры с унифицированными автоматическими выходными сигналами, тягомеры, микроманометры, дифманометры и тонометры

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Пружинные манометры и вакуумметры при выпуске из производства

	Приборы для температурных и тепловых измерений

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Манометрические термометры

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Технические термопары, платиновые и медные термометры сопротивления, пирометры оптические с исчезающей нитью, телескопы пирометрические полного излучения, мосты, лагометры, пирометрические милливольтметры

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Потенциометры, компенсаторы постоянного тока измерительные

	Каучуковое круглое годовое: диаметром 8 мм
	Телескопы пирометров полного излучения, манометрические термометры

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Мосты, лагометры, пирометрические милливольтметры, автоматические потенциометры и оптические пирометры с исчезающей нитью

	Каучуковое круглое годовое: диаметром 8 мм
	Ветеринарные термометры, стеклянные жидкостные термометры, медицинские термометры

	Приборы радиоизмерительные

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Частотомеры стрелочные щитовые

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Частотомеры стрелочные, частотомеры вибрационные, частотомеры конденсаторные, установки для поверки вольтметров

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Частотомеры стрелочные щитовые, частотомеры конденсаторные

	Меры и приборы для измерения электрических и магнитных величин

	Стальная круглая годовая плашка: диаметром 8 мм
	Счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы, измерительные катушки электрического сопротивления, нормальные элементы, делители напряжения постоянного тока

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Омметры, шунты постоянного тока, измерительные трансформаторы для повышенных частот, нормальные элементы, амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, трансформаторные устройства для измерения постоянного тока, конденсаторы постоянной и переменной емкости, катушки индуктивности, влагомеры электрические для зерна и других сельскохозяйственных продуктов

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Амперметры, ваттметры, вольтметры, варметры

	Стальное круглое годовое: диаметром 6 мм
	Магазины емкости, конденсаторы постоянной и переменной емкости, катушки индуктивности, фарадметры, мосты переменного тока, трансформаторные устройства для измерения постоянного тока, шунты постоянного тока, магазины сопротивления постоянного тока, термоэлектрические компараторы, делители напряжения постоянного тока, нормальные элементы, омметры, амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, гальванометры, измерительные трансформаторы, фазометры, веберметры, потенциометры постоянного и переменного тока, аппараты, служащие для поверки измерительных трансформаторов, мосты переменного тока, измерительные трансформаторы для повышенных частот, мосты постоянного тока

	Меры и приборы для измерения линейных размеров

	Стальное круглое годовое: диаметром 3,5 мм
	Измерительные металлические линейки, металлические метры, металлические линейки для измерения моделей с учетом усадки литья, измерительные металлические рулетки, метрштоки, рулетки с лотом, деревянные брусковые метры при выпуске из производства, землемерные ленты

	Каучуковое круглое квартальное: диаметром 18 мм
	Для линейных измерений: скобы с отчетным устройством, стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм, 0,1 мм. Многооборотные индикаторы с ценой деления 0,001 и 0,002 мм, микрометры рычажные с ценой деления 0,005 мм и 0,01 мм, индикаторные глубиномеры, индикаторные толщиномеры, глубиномеры, миниметры, рычажно-зубчатые индикаторы с ценой деления 0,01 мм, микрометрические глубиномеры, штангенциркули с пределами измерений до 1000 мм, штангенрейсмусы, штангенглубиномеры, индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм, рычажно-зубчатые измерительные головки с ценой деления 0,001 и 0,002 мм, микрометры рычажные с 0,001 и 0,002 мм, индикаторные нутромеры с ценой деления 0,01 мм. Для угловых измерений: угломеры, угольники поверочные 90 градусов, угломеры типа У-УРИ для контроля геометрических параметров режущих инструментов, микрометрические уровни, синусные линейки, технические уровни Для резьбопрофильных измерений: шагомеры для основного шага зубчатых колес, шагомеры с точечными наконечниками для контроля наружного шага, тангенциальные зубомеры, межцентромеры типа 763, микрометры со вставками, штангензубомеры, нормалемеры



Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
 средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки
	№
	Наименование средств измерений
	Периодичность поверки
	Примечание

	1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	1
	Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов
	1 раз в год
	Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике" от 19 февраля 1998 года № 87

	2
	Автоцистерны для нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	3
	Топливо- и маслораздаточные колонки
	1 раз в полгода
	

	4
	Счетчики нефти, нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	5
	Резервуары для нефтепродуктов
	1 раз в 5 лет
	

	6
	Установки для поверки расходомеров жидкости и газов
	1 раз в год
	

	7
	Ротаметры
	1 раз в год
	

	8
	Дозаторы:
	
	

	
	пипеточные
	1 раз в год
	

	
	поршневые
	1 раз в год
	

	9
	Молокомеры
	1 раз в год
	

	10
	Меры для отпуска напитков (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	11
	Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы
	1 раз в полгода
	

	12
	Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов
	1 раз в год
	

	13
	Аспираторы
	1 раз в год
	

	14
	Сигнализаторы уровня (автоматические)
	1 раз в год
	

	15
	Мерники для отпуска жидкостей (металлические)
	1 раз в год
	

	16
	Меры вместимости (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	17
	Мерники переносные
	1 раз в год
	

	18
	Меры технические (стационарные) 1-го и 2-го классов
	1 раз в 2 года
	

	19
	Водосчетчики промышленные
	1 раз в год
	

	20
	Водосчетчики бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	21
	Теплосчетчики промышленные
	1 раз в год
	

	22
	Теплосчетчики бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	23
	Счетчики газа промышленные
	1 раз в год
	

	24
	Счетчики газа бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	25
	Водосливы с тонкой стенкой:
	
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	26
	Водосливы с донными порогами:
	
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 4 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться больше 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	27
	Расходомерные лотки:
- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	28
	Расходомеры со специальными сужающими устройствами:
- режим течения потока в верхнем бьефе - спокойный, истечение через насадки и приставки - затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций
	1 раз в 3 года
	

	29
	Расходомеры типа "Фиксированное русло":
	
	

	
	- режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	30
	Анемометры ручные, чашечные (все типы)
	1 раз в год
	

	31
	Анемометры индукционные (все типы)
	1 раз в год
	

	32
	Анемометры крыльчатые (все типы)
	1 раз в год
	

	33
	Метроштоки
	1 раз в год
	

	34
	Рулетки с лотами
	1 раз в год
	

	35
	Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые
	1 раз в год
	

	36
	Интерферометры шахтные
	1 раз в полгода
	

	37
	Уровнемеры
	1 раз в год
	

	38
	Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал)
	1 раз в год
	

	39
	Кожемерные шаблоны
	1 раз в год
	

	40
	Машины и столы для измерения метража тканей
	1 раз в год
	

	41
	Сита контрольные
	1 раз в год
	

	42
	Шаблоны путевые контрольные
	1 раз в год
	

	43
	Теодолиты
	1 раз в год
	

	44
	Диафрагмы камерные, безкамерные
	1 раз в год
	

	45
	Измерители скорости водного потока
	1 раз в год
	

	46
	Установки поверочные измерителей скорости водного потока
	1 раз в два года
	

	47
	Поверочные установки для уровнемеров воды
	В соответствии с паспортными данными
	

	2. Измерения механических величин

	48
	Измеритель деформации клейковины
	1 раз в год
	

	49
	Копры маятниковые
	1 раз в год
	

	50
	Весоизмерительные приборы, устройства
	1 раз в год
	

	51
	Гири
	1 раз в год
	

	52
	Динамометры всех типов
	1 раз в год
	

	53
	Ключи динамометрические
	1 раз в год
	

	54
	Машины испытательные
	1 раз в год
	

	55
	Прессы гидравлические
	1 раз в год
	

	56
	Приборы измерения твердости всех типов
	1 раз в год
	

	57
	Пурки
	1 раз в год
	

	58
	Секундомеры
	3 раз в год
	

	59
	Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы)
	1 раз в год
	

	60
	Спидометры всех типов и тахографы
	1 раз в 2 года
	

	61
	Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов
	1 раз в год
	

	62
	Таксометры
	1 раз в год
	

	63
	Датчики угловых перемещений
	1 раз в год
	

	3. Измерения давления, вакуума

	64
	Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы)
	В сроки поверки средства измерения
	

	65
	Компрессометры и тягомеры шахтные
	1 раз в 2 года
	

	66
	Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы)
	1 раз в год
	

	
	
	
	

	67
	Сфигмоманометры, тонометры
	1 раз в год
	

	68
	Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов
	1 раз в 2 года
	

	69
	Микроманометры
	1 раз в 2 года
	

	70
	Микроманометры с наклонной трубкой
	1 раз в год
	

	71
	Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в год
	

	72
	Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в 2 года
	

	73
	Манометры низких абсолютных давлений
	1 раз в год
	

	74
	Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ
	1 раз в год
	

	75
	Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров
	1 раз в год
	

	76
	Барометр-анероид
	1 раз в год
	

	77
	Датчики избыточного давления
	В соответствии с паспортными данными
	

	4. Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	78
	Спиртомеры металлические
	1 раз в год
	

	79
	Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов
	1 раз в 2 года
	

	80
	Комплекты рН-метров (всех типов)
	1 раз в год
	

	81
	Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам
	1 раз в год
	

	82
	Плотномеры
	1 раз в год
	

	83
	Жиромеры
	При выпуске из производства
	

	84
	Полярографы и анализаторы вольтамперометрические
	1 раз в год
	

	85
	Кондуктометры
	1 раз в год
	

	86
	Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги
	1 раз в полгода
	

	87
	Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ
	1 раз в год
	

	88
	Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	1 раз в полгода
	

	89
	Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2
	1 раз в 2 года
	

	90
	Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1
	1 раз в полгода
	

	91
	Дымомеры
	1 раз в год
	

	92
	Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе
	1 раз в год
	

	93
	Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором
	1 раз в 3 месяца
	

	94
	Хроматографы
	1 раз в год
	

	95
	Влагомеры веществ и материалов всех типов
	1 раз в год
	

	96
	Иономеры всех типов
	1 раз в год
	

	97
	Ареометры всех типов
	1 раз в год
	

	98
	Вискозиметры условной вязкости
	1 раз в год
	

	99
	Вискозиметры капиллярные
	1 раз в 2 года
	

	100
	Анализаторы состава и свойств веществ и материалов
	1 раз в год
	

	101
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	

	102
	Коагулометры
	1 раз в год
	

	103
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	

	104
	Анализаторы гематологические
	1 раз в год
	

	105
	Глюкометры медицинского назначения
	1 раз в год
	

	106
	Анализаторы кондуктометрические
	1 раз в год
	

	5. Теплофизические и температурные измерения

	107
	Температурные лампы
	1 раз в год
	

	108
	Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления
	1 раз в год
	

	109
	Калориметры газовые
	1 раз в полгода
	

	110
	Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА)
	1 раз в год
	

	111
	Термометры медицинские
	При выпуске из производства
	

	112
	Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических
	1 раз в 2 года
	

	113
	Метастатические термометры
	1 раз в 2 года
	

	114
	Термометры жидкостные стеклянные
	1 раз в 2 года
	

	115
	Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы
	1 раз в год
	

	116
	Установки УВПТ, УТТ и аналогичные
	1 раз в год
	

	117
	Оптические пирометры
	1 раз в год
	

	118
	Радиационные пирометры
	1 раз в год
	

	119
	Психрометры
	1 раз в год
	

	120
	Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2)
	1 раз в 2 года
	

	6. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе

	121
	Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные
	1 раз в 4 года
	

	122
	Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные
	1 раз в 8 лет
	

	123
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	В соответствии с паспортными данными завода-изготовителя
	

	124
	а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В
	В соответствии со сроками поверки однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии
	

	
	б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В
	После ремонта и при выпуске из производства
	

	125
	Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления
	1 раз в год
	

	126
	Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля
	1 раз в год
	

	127
	Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь
	1 раз в год
	

	128
	Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные
	1 раз в год
	

	129
	Вольтметры постоянного и постоянно-переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	130
	Амперметры
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	131
	Амперметры постоянного и постоянно-переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	132
	Ваттметры постоянного и переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	133
	Киловольтметр
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	134
	Фазометры
	1 раз в год
	

	135
	Магазины сопротивления
	1 раз в год
	

	136
	Меры и магазины емкости
	1 раз в год
	

	137
	Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения
	1 раз в 8 лет
	

	138
	Эталонные счетчики электрической энергии
	1 раз в 2 года
	

	7. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

	139
	Приборы для измерения напряженности электрического поля
	1 раз в год
	

	140
	Измерители плотности потока энергии
	1 раз в год
	

	141
	Измерители мощности и измерительные головки
	1 раз в год
	

	142
	Установка для измерения ослаблений
	1 раз в год
	

	143
	Аттенюаторы
	1 раз в год
	

	144
	Вольтметры
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	145
	Измерители модуляции (амплитудной и частотной)
	1 раз в год
	

	146
	Установки для поверки импульсных генераторов
	1 раз в год
	

	147
	Установки для поверки измерителей помех
	1 раз в год
	

	148
	Установки для поверки измерителей напряженности поля
	1 раз в год
	

	149
	Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн
	1 раз в год
	

	150
	Меры и измерители добротности
	1 раз в год
	

	151
	Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов
	1 раз в год
	

	152
	Измерители уровней электростатических полей
	1 раз в год
	

	153
	Измерители скорости движения транспортных средств видеозаписывающие типа ВИЗИР и аналогичные
	1 раз в год
	

	8. Измерения времени и частоты

	154
	Меры частоты типа ЧI-50, ЧI -69, СЧВ-74 и подобные
	1 раз в год
	

	155
	Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные
	1 раз в год
	

	156
	Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие
	1 раз в год
	

	157
	Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени
	1 раз в год
	

	158
	Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие
	1 раз в год
	

	159
	Система измерений длительности соединений
	1 раз в год
	

	9. Оптические и оптико-физические измерения

	160
	Диоптриметры
	1 раз в год
	

	161
	Поляриметры
	1 раз в год
	

	162
	Рефрактометры
	1 раз в год
	

	163
	Фотоэлектроколориметры
	1 раз в год
	

	164
	Спектрофотометры
	1 раз в год
	

	165
	Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные
	1 раз в полгода
	

	166
	Набор пробных очковых стекол
	При выпуске из производства
	

	167
	Люксметры
	1 раз в год
	

	168
	Сахариметры
	1 раз в год
	

	169
	Нефелометры
	1 раз в год
	

	10. Виброакустические измерения

	170
	Шумомеры
	1 раз в год
	

	171
	Микрофоны измерительные
	1 раз в год
	

	172
	Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные
	1 раз в год
	

	173
	Акустические калибраторы
	1 раз в год
	

	174
	Виброметры и виброизмерительные преобразователи
	1 раз в год
	

	11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

	175
	Дозиметры ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	176
	Индивидуальные дозиметры
	1 раз в год
	

	177
	Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	178
	Рентгенометры
	1 раз в год
	

	179
	Радиометры
	1 раз в год
	

	180
	Дозиметры лазерные
	1 раз в год
	

	181
	Радиометры неселективные
	1 раз в год
	

	12. Средства измерений медицинского назначения

	182
	Кардиографы
	1 раз в год
	

	183
	УВЧ
	1 раз в год
	

	184
	Электрофорез
	1 раз в год
	

	185
	Низкочастотные терапевтические аппараты
	1 раз в год
	

	13. Средства измерений для неразрушающего контроля

	186
	Ультразвуковые толщиномеры и дефектоскопы
	1 раз в год
	

	187
	Дефектоскопы всех типов
	1 раз в год
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