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(Утратил силу
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 25 марта 2015 года № 153)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2013 года № 120
Об утверждении Положения о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений
В соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения метрологической аттестации средств измерений

1. Общие положения
2. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике
3. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, ввозимых в Кыргызскую Республику в единичных экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук)
Приложение 1. Программа метрологической аттестации
Приложение 2. Протокол метрологической аттестации
Приложение 3. Сертификат о метрологической аттестации
Приложение 4. Сертификат о метрологической аттестации
Приложение 5. Протокол метрологической аттестации
Приложение 6. Сертификат о признании метрологической аттестации

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения метрологической аттестации средств измерений, условия и процедуры признания результатов испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации единичных экземпляров средств измерений.
2. Единичные экземпляры или мелкие партии (до 10 штук) импортируемых средств измерений могут быть допущены Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики, его филиалами или его правопреемником (далее - Центр по стандартизации и метрологии) к применению на территории Кыргызской Республики путем проведения процедуры признания метрологической аттестации, проведенной в других странах, на основании двустороннего, межгосударственного или международного Соглашения, вступившего в установленном законом порядке в силу, участниками которого являются страна-изготовитель (экспортер) и Кыргызская Республика.
3. Если средство измерения, ввезенное в Кыргызскую Республику, имеет сертификаты нескольких стран, то признание может быть произведено только в отношении сертификата о метрологической аттестации, выданного уполномоченным органом страны-изготовителя средства измерения или только одной из стран-участниц Соглашения.
4. На основании результатов метрологической аттестации средств измерений, производимых в Кыргызской Республике и приобретаемых по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями, а также после проведения Центром по стандартизации и метрологии процедуры признания сертификатов о метрологической аттестации других стран, проведенной в порядке, установленном настоящим Положением, выдается сертификат, в котором указываются метрологические характеристики конкретного экземпляра средства измерения.
5. Средства измерений, используемые в сфере государственного регулирования и прошедшие метрологическую аттестацию или процедуру признания сертификата о метрологической аттестации, подлежат поверке в процессе эксплуатации и после ремонта в соответствии с документами на методы и средства поверки, указанными в сертификате о метрологической аттестации средства измерений.
6. Учетная регистрация сертификатов о метрологической аттестации средств измерений производится Центром по стандартизации и метрологии.
7. Регистрационный номер сертификата о метрологической аттестации включает:
KG - код Кыргызской Республики по Межгосударственному классификатору стран мира;
01 - код уполномоченного органа по метрологии;
12 - код работ в соответствии с классификацией выполняемых работ;
0... - порядковый номер регистрации;
КР - знак, проставляемый на средство измерения, прошедший метрологическую аттестацию;
00 - последние цифры года регистрации средства измерения.
8. Проведение работ по метрологической аттестации средств измерений по признанию сертификатов о метрологической аттестации средств измерений производится на бесплатной основе.

2. Порядок проведения метрологической
аттестации средств измерений, производимых
в Кыргызской Республике

9. Средства измерений, производимые в Кыргызской Республике в единичных (опытных) экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук), предназначенные для применения в сфере государственного регулирования, единичные экземпляры средств измерений утвержденного типа, предназначенные для применения в условиях, для которых ранее не были установлены метрологические характеристики, должны пройти процедуру метрологической аттестации с целью установления действительных метрологических характеристик данного средства измерения.
10. Для прохождения процедуры метрологической аттестации заявитель (производитель) вместе с экземпляром/экземплярами средств измерений представляет комплект документов в Центр по стандартизации и метрологии, включающий:
- заявку (в произвольной форме);
- техническое задание на разработку средств измерений или заменяющий его документ, содержащий технические и (или) метрологические требования к средствам измерений;
- программу метрологической аттестации;
- эксплуатационные документы;
- проект методики поверки в качестве отдельного документа, или раздела эксплуатационных документов;
- протоколы предварительных исследований, проведенных разработчиком, если эти испытания были предусмотрены техническим заданием, и другие документы (паспорта, гарантийные документы) по согласованию с Центром по стандартизации и метрологии.
11. Для проведения метрологической аттестации измерительных каналов, входящих в системы автоматического управления и другие системы (комплексы), дополнительно представляют:
- технические документы на систему (комплекс);
- перечень измерительных каналов, подлежащих метрологической аттестации;
- сертификаты о метрологической аттестации или документы, подтверждающие поверку средств измерений, являющихся составными элементами измерительного канала.
12. Программа метрологической аттестации разрабатывается заявителем и утверждается Центром по стандартизации и метрологии.
13. Программа метрологической аттестации оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
14. В случаях, если у заявителя имеются соответствующие установки и эталоны, то по согласованию с Центром по стандартизации и метрологии, проводящему метрологическую аттестацию, заявитель представляет данное оборудование и эталоны для ее проведения.
15. Рабочие эталоны, применяемые при проведении метрологической аттестации средств измерений, должны быть прослеживаемы в Международной системе единиц и допущены к применению согласно Положению о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики.
16. По результатам исследований, выполненных при определении метрологических характеристик, составляется протокол.
17. Протокол оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
18. Положительные результаты метрологической аттестации средств измерений являются основанием для:
- ввода средств измерений в эксплуатацию с установленными метрологическими характеристиками.
Сертификат о метрологической аттестации средств измерений предназначенных для использования в сфере государственного регулирования, выдается по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Сертификат о метрологической аттестации средств измерений, предназначенных для использования вне сферы государственного регулирования, выдается по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
19. При отрицательных результатах испытаний средств измерений оформляется протокол по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, в который вносятся полученные результаты, замечания и обоснованные выводы о непригодности средства измерений к применению.
20. Срок рассмотрения документов и проведения метрологической аттестации не должен превышать 30 дней со дня подачи заявки вместе с пакетом документов (в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения).
21. Протокол проведения метрологической аттестации средств измерений хранится до истечения срока первого межповерочного интервала, установленного по результатам метрологической аттестации.
22. Сертификат о метрологической аттестации средств измерений действует до истечения срока эксплуатации средства измерений.

3. Порядок проведения метрологической аттестации
средств измерений, ввозимых в Кыргызскую Республику
в единичных экземплярах или мелкими партиями
(до 10 штук)

23. Все средства измерений, ввозимые в Кыргызскую Республику в единичных экземплярах или мелкими партиями (до 10 штук) и предназначенные для использования в сфере государственного регулирования, представляются в Центр по стандартизации и метрологии для проведения метрологической аттестации.
24. При наличии сертификата о метрологической аттестации страны-изготовителя (экспортера) средства измерений и соответствующего двустороннего, межгосударственного или международного Соглашения, вступившего в установленном законом порядке в силу, участниками которого являются страна-изготовитель (экспортер) и Кыргызская Республика, допускается признание этого сертификата.
25. Для проведения испытаний с целью определения метрологических характеристик средства измерений заявитель предоставляет комплект документов в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения.
26. Метрологическая аттестация средств измерений проводится в соответствии с пунктами 12-22 настоящего Положения.
27. Для проведения процедуры признания сертификата о метрологической аттестации средств измерений, проведенной уполномоченным органом страны-изготовителя (экспортера), вместе с заявкой в Центр по стандартизации и метрологии Кыргызской Республики представляются следующие документы:
- нотариально заверенная копия сертификата о метрологической аттестации страны-изготовителя (экспортера);
- паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки и другие документы с переводом на государственный и (или) официальный язык Кыргызской Республики.
28. Срок рассмотрения и проведения процедуры признания сертификата о метрологической аттестации не должен превышать 30 дней со дня подачи заявки, вместе с пакетом документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения.
29. По результатам их рассмотрения заявителю выдается сертификат о признании сертификата о метрологической аттестации, по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.
30. Срок действия выдаваемого Центром по стандартизации и метрологии сертификата не должен превышать срока действия признаваемого сертификата.
31. В случае если условия эксплуатации средств измерения не удовлетворяют требованиям, установленным в технической документации на средство измерения, Центр по стандартизации и метрологии принимает решение о проведении дополнительных выборочных испытаний средств измерения, либо направляет заявителю письмо с обоснованным заключением о невозможности использования средств измерения и отказе в выдаче сертификата о признании метрологической аттестации.

Приложение 1


Программа метрологической аттестации

1. Программа метрологической аттестации должна содержать перечень работ и методов их проведения, обеспечивающих выполнение задач метрологической аттестации средств измерения.
2. В программе метрологической аттестации рекомендуется использовать методики экспериментальных исследований, приведенные в стандартах и другой документации на аналогичные средства измерения.
Допускается применение расчетных и расчетно-экспериментальных методов определения метрологических характеристик измерительных каналов систем (комплексов).
3. Программа метрологической аттестации должна содержать следующие разделы:
- введение;
- рассмотрение технической документации;
- экспериментальные исследования;
- методика исследований.
Программа метрологической аттестации может быть дополнена другими разделами в зависимости от особенностей средств измерения и особенностей организации проведения метрологической аттестации средств измерения.
4. В разделе "Введение" в вводной части рекомендуется устанавливать область применения, содержание методики проведения метрологической аттестации, краткое описание аттестуемого средства измерения, ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывалась программа метрологической аттестации.
5. В разделе "Рассмотрение технической документации" перечисляются требования, которые должны быть проверены при рассмотрении эксплуатационных документов, или стандарт организации (если их разработка предусмотрена техническим заданием), в том числе:
- проверка соответствия приведенных в документации метрологических и технических характеристик средств измерения требованиям технического задания и (или) других распространяющихся на него документов;
- проверка полноты и правильности выбранных методов и способов поверки;
- проверка наличия в эксплуатационных документах разделов, регламентирующих назначение, технические данные, состав комплекта средств измерения, устройство, подготовку и порядок работы, методику поверки;
- экспертиза технической документации (рекомендуется производить в последовательности согласно таблице 5.1).


Таблица 5.1

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│   Требования по рассмотрению   │  Указания по методам рассмотрения  │
│    технической документации    │       технической документации     │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│               1                │                   2                │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
В графе "Требования по рассмотрению технической документации" предусматривают проверку следующих требований:
- соответствие указанных в технической документации метрологических характеристик аттестуемого средства измерения требованиям технического задания и (или) распространяющихся на него документов;
- полнота и правильность способа выражения метрологических характеристик, нормированных в технических документах;
- полнота и правильность выбора методов и средств поверки в разрабатываемом проекте методики поверки (в случае отсутствия действующего документа на методику поверки).
В графе "Указания по методам рассмотрения технических документов" указывают конкретные критерии и методы по рассмотрению технических документов со ссылкой на действующие документы (при их наличии).
6. Раздел "Экспериментальные исследования" рекомендуется оформлять по форме таблицы 6.1.


Таблица 6.1

┌────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│  Наименование  │   Номер пункта  │    Средства    │   Примечание    │
│    операции    │    программы    │   измерения,   │                 │
│                │ метрологической │   применяемые  │                 │
│                │   аттестации    │ при аттестации │                 │
├────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│       1        │        2        │        3       │         4       │
└────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┘
В графе 1 таблицы перечисляются операции, выполняемые при экспериментальных исследованиях средств измерения, в том числе: проверка комплектности, маркировки и внешнего вида; проверка характеристик средств измерения по безопасности и охране окружающей среды; проверка работоспособности; определение (контроль) метрологических характеристик; опытная проверка методики поверки.
В графе 3 указывается конкретное наименование и обозначение средства измерения, использующегося при выполнении данной операции, с указанием основных метрологических характеристик.
В графе 4 рекомендуется обозначить операции, которые выполняются при проведении периодической поверки.
7. В разделе "Методика исследований" содержатся:
- методы проведения операции и определения метрологических характеристик аттестуемого средства измерения в нормальных и рабочих условиях;
- требования к точности и условиям проведенных измерений;
- требования к числу точек, в которых определяют значения метрологических характеристик, и величинам интервалов между этими точками;
- требования к числу измерений в каждой выбранной точке, к числу серий измерений;
- требования к режиму измерений и их последовательности во времени;
- правила обработки результатов измерений;
- форма представления результатов измерений.
8. Если при проведении аттестации обнаруживается необходимость внесения изменений в программу метрологической аттестации, то они должны быть оформлены в виде отдельного документа.
9. Программа метрологической аттестации также содержит следующие приложения:
- примеры расчетов по обработке результатов измерений;
- таблица расчетных величин, графики зависимости величин и другие расчетные данные;
- термины и определения;
- техническое описание вспомогательного оборудования, используемого при метрологической аттестации средств измерения;
- необходимые дополнительные сведения об аттестуемом средстве измерения и эталонах, используемых при метрологической аттестации средств измерения;
- сведения, способствующие исключению ошибок при проведении метрологической аттестации и повышению производительности работ, проводимых при метрологической аттестации средства измерения.

Приложение 2


__________________________________________________________________
Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

ПРОТОКОЛ
метрологической аттестации
№ _______________
Номер протокола

"___" ____________ 20__ года

______________________________________
(наименование организации заявителя)

1. Наименование средства измерения: ______________________________ _______________________________________________________________________
(тип, марка, вид, год выпуска, заводской №)
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
2. Изготовитель: _________________________________________________
(фирма, страна, адрес)
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
3. Сведения о нормативных документах: ____________________________ _______________________________________________________________________
(обозначение и наименование нормативного документа
_______________________________________________________________________
на технические требования, на поверку)
4. Заявитель, количество образцов средств измерений: _____________ _______________________________________________________________________
(наименование, адрес заявителя)
_______________________________________________________________________
(количество образцов, дата заявки)
_______________________________________________________________________
5. Перечень эталонов, средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при аттестации:
┌─┬──────────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐
│№│   Наименование   │   Тип  │Метрологические│Заводской│    Дата     │
│ │                  │        │характеристики │  номер  │(калибровки),│
│ │                  │        │               │         │  аттестации │
├─┼──────────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┤
│1│         2        │    3   │        4      │    5    │      6      │
└─┴──────────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┘
6. Условия аттестации: ___________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
7. Результаты аттестации: ________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Основные метрологические характеристики: ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
9. Рекомендуемый межповерочный интервал: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель отдела: ______________ ____________________________
(Подпись) (ФИО)

Поверитель: ______________ ____________________________
(Подпись) (ФИО)

Приложение 3


_________________________________________________________________
Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ
о метрологической аттестации
№ ____________

Регистрационный номер __________
"___" _______________ 201__ года

__________________________________________________________________
(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)
_______________________________________________________________________
Изготовитель (фирма, страна) ____________________________________, принадлежащее _________________________________________________________ дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________
(назначение (область применения) средства измерения)
Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
По результатам метрологической аттестации (протокол № __ от _____) _______________________________________________________________________
(наименование, обозначение аттестованного средства измерения)
признано соответствующим ______________________________________________
(наименование документации, содержащей
_______________________________________________________________________
требования к метрологическим характеристикам)
Поверку проводить в соответствии с _______________________________ _______________________________________________________________________
(наименование и обозначение документа на методику поверки
_______________________________________________________________________
или эксплуатационного документа, содержащего раздел "Поверки")
_______________________________________________________________________
Поверку произвести не позднее: ___________________________________

Руководитель организации:

__________________________ _____________ _____________________
(проводившей аттестацию) (Подпись) (ФИО)

Приложение 4


_________________________________________________________________
Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ
о метрологической аттестации
№ ____________

Регистрационный номер __________
от "___" ____________ 201__ года

__________________________________________________________________
(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)
_______________________________________________________________________
Изготовитель (фирма, страна): ____________________________________ ______________________________________________________________________, принадлежащее _________________________________________________________ дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________
(назначение (область применения) средства измерения)
Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
По результатам метрологической аттестации (протокол № __ от _____) _______________________________________________________________________
(наименование, обозначение аттестованного средства измерения)
признано соответствующим: _____________________________________________
(наименование документации, содержащей
_______________________________________________________________________
требования к метрологическим характеристикам)

Руководитель организации:

__________________________ _____________ _____________________
(проводившей аттестацию) (Подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение 5


_________________________________________________________________
Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

ПРОТОКОЛ
метрологической аттестации
№ _________________
(номер протокола)

"___" ____________ 20__ года

______________________________________
(наименование организации заявителя)

1. Наименование средства измерения: ______________________________ _______________________________________________________________________
(тип, марка, вид, год выпуска, заводской №)
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
2. Изготовитель: _________________________________________________
(фирма, страна, адрес)
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
3. Сведения о нормативных документах: ____________________________ _______________________________________________________________________
(обозначение и наименование нормативного документа
_______________________________________________________________________
на технические требования, на поверку)
4. Заявитель, количество образцов средств измерений: _____________ _______________________________________________________________________
(наименование, адрес заявителя)
_______________________________________________________________________
(количество образцов, дата заявки)
5. Перечень эталонов, средств измерений и испытательного оборудования, применяемых при аттестации:
┌─┬──────────────────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────────┐
│№│   Наименование   │   Тип  │Метрологические│Заводской│    Дата     │
│ │                  │        │характеристики │  номер  │(калибровки),│
│ │                  │        │               │         │  аттестации │
├─┼──────────────────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────────┤
│1│         2        │    3   │       4       │    5    │      6      │
└─┴──────────────────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────────┘
6. Условия аттестации: ___________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
7. Результаты аттестации: ________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
8. Выводы о непригодности средств измерений к применению: ________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Руководитель отдела: _____________ _____________________________
(Подпись) (ФИО)

Поверитель: _____________ _____________________________
(Подпись) (ФИО)

Приложение 6


_________________________________________________________________
Наименование организации, проводящей метрологическую аттестацию

СЕРТИФИКАТ
о признании метрологической аттестации
№ ______________

Регистрационный номер __________
от "___" ____________ 201__ года

__________________________________________________________________
(наименование средства измерения, обозначение, заводской номер)
_______________________________________________________________________
Изготовитель (фирма, страна): ____________________________________ ______________________________________________________________________, принадлежащее ________________________________________________________, дата выпуска "___" _____________ 201__ года, предназначено ____________ _______________________________________________________________________
(назначение (область применения) средства измерения)
По результатам метрологической аттестации, проведенной ___________ _______________________________________________________________________
(наименование органа страны-экспортера, обозначение
______________________________________________________________________,
аттестованного средства измерения)
признано соответствующим ______________________________________________ _______________________________________________________________________
(наименование документации, содержащей требования к метрологическим
_______________________________________________________________________
характеристикам средства измерения)
Зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений под № __________ и допущено к применению на территории Кыргызской Республики.
Основные метрологические характеристики: _________________________ _______________________________________________________________________
Поверка произведена в соответствии с _____________________________ _______________________________________________________________________
(наименование и обозначение документа на методику поверки
_______________________________________________________________________
или эксплуатационного документа, содержащего раздел "Поверка")
Поверку произвести не позднее: ___________________________________

Руководитель организации:

___________________________ ____________ _______________________
(проводившей аттестацию) (подпись) (ФИО)

М.П.
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