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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 сентября 2019 года № 446

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2015 года № 89
О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664
В целях повышения эффективности проведения поверки средств измерений, упорядочения наименований, сроков и периодичности поверки средств измерений, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" от 27 сентября 2012 года № 664 следующие изменения:
в Положении о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слова "уполномоченный орган по метрологии" в различных падежах заменить словами "национальный орган по метрологии" в соответствующих падежах;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Поверка средств измерений - установление пригодности средства измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя.";
- пункт 9-1 изложить в следующей редакции:
"9-1. Для обеспечения метрологической прослеживаемости в испытательных и калибровочных лабораториях, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются.";
в Положении о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слова "уполномоченный орган по метрологии" в различных падежах заменить словами "национальный орган по метрологии" в соответствующих падежах;
приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Дж.К.Оторбаев

Приложение
"Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
 средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность их поверки
	№
	Наименование средств измерений
	Периодичность поверки
	Примечание

	1. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

	1
	Автоцистерны для молока, вина и виноматериалов
	1 раз в год
	Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке учета, приема, хранения и реализации горюче-смазочных материалов в Кыргызской Республике" от 19 февраля 1998 года № 87

	2
	Автоцистерны для нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	3
	Топливо- и маслораздаточные колонки
	1 раз в полгода
	

	4
	Счетчики нефти, нефтепродуктов
	1 раз в год
	

	5
	Резервуары для нефтепродуктов
	1 раз в 5 лет
	

	6
	Установки для поверки расходомеров жидкости и газов
	1 раз в год
	

	7
	Ротаметры
	1 раз в год
	

	8
	Дозаторы:
	
	

	
	пипеточные
	1 раз в год
	

	
	поршневые
	1 раз в год
	

	9
	Молокомеры
	1 раз в год
	

	10
	Меры для отпуска напитков (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	11
	Дозаторы жидких пищевых продуктов, в том числе торговые автоматы
	1 раз в полгода
	

	12
	Счетчики спирта и других промышленных жидкостей и пищевых продуктов
	1 раз в год
	

	13
	Аспираторы
	1 раз в год
	

	14
	Сигнализаторы уровня (автоматические)
	1 раз в год
	

	15
	Мерники для отпуска жидкостей (металлические)
	1 раз в год
	

	16
	Меры вместимости (стеклянные)
	При выпуске из производства
	

	17
	Мерники переносные
	1 раз в год
	

	18
	Меры технические (стационарные) 1-го и 2-го классов
	1 раз в 2 года
	

	19
	Водосчетчики промышленные
	1 раз в год
	

	20
	Водосчетчики бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	21
	Теплосчетчики промышленные
	1 раз в год
	

	22
	Теплосчетчики бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	23
	Счетчики газа промышленные
	1 раз в год
	

	24
	Счетчики газа бытовые
	В соответствии с паспортными данными
	

	25
	Водосливы с тонкой стенкой:
	
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, истечение через водосливы незатопленное, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться затопленными, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	26
	Водосливы с донными порогами:
	
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 4 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, однако в зависимости от условий работы канала в нижнем бьефе (заиливание, зарастание) в дальнейшем они могут оказаться больше 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	27
	Расходомерные лотки:
- режим течения потока в подводящем канале - спокойный, число Фруда меньше 0,60, относительное затопление меньше или равно 0,75, в верхнем бьефе не скапливаются наносы, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	28
	Расходомеры со специальными сужающими устройствами:
- режим течения потока в верхнем бьефе - спокойный, истечение через насадки и приставки - затопленное, в пределах сооружения не скапливаются наносы крупных фракций
	1 раз в 3 года
	

	29
	Расходомеры типа "Фиксированное русло":
	
	

	
	- режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 5 лет
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 3 года
	

	
	- режим течения потока в канале - равномерный, в пределах сооружения не скапливаются наносы, отсутствует подпор с нижнего бьефа, однако в зависимости от условий работы отводящего канала (заиление, зарастание) водомерное сооружение построено на канале:
с бетонной облицовкой;
	1 раз в 3 года
	

	
	с земляным руслом
	1 раз в 2 года
	

	30
	Анемометры ручные, чашечные (все типы)
	1 раз в год
	

	31
	Анемометры индукционные (все типы)
	1 раз в год
	

	32
	Анемометры крыльчатые (все типы)
	1 раз в год
	

	33
	Метроштоки
	1 раз в год
	

	34
	Рулетки с лотами
	1 раз в год
	

	35
	Меры длины штриховые, в т.ч. брусковые
	1 раз в год
	

	36
	Интерферометры шахтные
	1 раз в полгода
	

	37
	Уровнемеры
	1 раз в год
	

	38
	Кожемерные машины (машины для измерения площадей кожаных шаблонов и лекал)
	1 раз в год
	

	39
	Кожемерные шаблоны
	1 раз в год
	

	40
	Машины и столы для измерения метража тканей
	1 раз в год
	

	41
	Сита контрольные
	1 раз в год
	

	42
	Шаблоны путевые контрольные
	1 раз в год
	

	43
	Теодолиты
	1 раз в год
	

	44
	Диафрагмы камерные, безкамерные
	1 раз в год
	

	45
	Измерители скорости водного потока
	1 раз в год
	

	46
	Установки поверочные измерителей скорости водного потока
	1 раз в два года
	

	47
	Поверочные установки для уровнемеров воды
	В соответствии с паспортными данными
	

	2. Измерения механических величин

	48
	Измеритель деформации клейковины
	1 раз в год
	

	49
	Копры маятниковые
	1 раз в год
	

	50
	Весоизмерительные приборы, устройства
	1 раз в год
	

	51
	Гири
	1 раз в год
	

	52
	Динамометры всех типов
	1 раз в год
	

	53
	Ключи динамометрические
	1 раз в год
	

	54
	Машины испытательные
	1 раз в год
	

	55
	Прессы гидравлические
	1 раз в год
	

	56
	Приборы измерения твердости всех типов
	1 раз в год
	

	57
	Пурки
	1 раз в год
	

	58
	Секундомеры
	3 раз в год
	

	59
	Тахометры часовые, механические, электрические, цифровые (все типы)
	1 раз в год
	

	60
	Спидометры всех типов и тахографы
	1 раз в 2 года
	

	61
	Скоростемеры шахтных подъемников и локомотивов
	1 раз в год
	

	62
	Таксометры
	1 раз в год
	

	63
	Датчики угловых перемещений
	1 раз в год
	

	3. Измерения давления, вакуума

	64
	Расходомеры и дифманометры для жидкостей, пара и газа (в т.ч. вторичные приборы)
	В сроки поверки средства измерения
	

	65
	Компрессометры и тягомеры шахтные
	1 раз в 2 года
	

	66
	Манометры показывающие, самопишущие и дистанционные (все типы)
	1 раз в год
	

	
	
	
	

	67
	Сфигмоманометры, тонометры
	1 раз в год
	

	68
	Грузопоршневые манометры и мановакуумметры всех типов
	1 раз в 2 года
	

	69
	Микроманометры
	1 раз в 2 года
	

	70
	Микроманометры с наклонной трубкой
	1 раз в год
	

	71
	Деформационные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в год
	

	72
	Жидкостные манометры, вакуумметры и мановакуумметры
	1 раз в 2 года
	

	73
	Манометры низких абсолютных давлений
	1 раз в год
	

	74
	Преобразователи давления типа "Сапфир", "Метран", ИПДЦ
	1 раз в год
	

	75
	Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров
	1 раз в год
	

	76
	Барометр-анероид
	1 раз в год
	

	77
	Датчики избыточного давления
	В соответствии с паспортными данными
	

	4. Измерения физико-химического состава и свойств веществ

	78
	Спиртомеры металлические
	1 раз в год
	

	79
	Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов
	1 раз в 2 года
	

	80
	Комплекты рН-метров (всех типов)
	1 раз в год
	

	81
	Электроды к рН-метрам, нитратомерам и анализаторам
	1 раз в год
	

	82
	Плотномеры
	1 раз в год
	

	83
	Жиромеры
	При выпуске из производства
	

	84
	Полярографы и анализаторы вольтамперометрические
	1 раз в год
	

	85
	Кондуктометры
	1 раз в год
	

	86
	Газоанализаторы отработавших газов автомобилей типа ГАИ, Инфралит, ГИАМ и аналоги
	1 раз в полгода
	

	87
	Анализаторы лабораторные типов АН-7529, ГОУ
	1 раз в год
	

	88
	Сигнализаторы и газоанализаторы токсичных, горючих, взрывоопасных газов и паров, концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
	1 раз в полгода
	

	89
	Устройства пробозаборные к газоанализаторам типа УГ-2
	1 раз в 2 года
	

	90
	Эксплозиметры термохимические (переносные) типа ЭТХ-1
	1 раз в полгода
	

	91
	Дымомеры
	1 раз в год
	

	92
	Измерители концентрации взвешенных частиц в воздухе
	1 раз в год
	

	93
	Газоанализаторы-сигнализаторы на токсические газы с электрохимическим сенсором
	1 раз в 3 месяца
	

	94
	Хроматографы
	1 раз в год
	

	95
	Влагомеры веществ и материалов всех типов
	1 раз в год
	

	96
	Иономеры всех типов
	1 раз в год
	

	97
	Ареометры всех типов
	1 раз в год
	

	98
	Вискозиметры условной вязкости
	1 раз в год
	

	99
	Вискозиметры капиллярные
	1 раз в 2 года
	

	100
	Анализаторы состава и свойств веществ и материалов
	1 раз в год
	

	101
	Биохимические анализаторы
	1 раз в год
	

	102
	Коагулометры
	1 раз в год
	

	103
	Анализаторы иммуноферментные
	1 раз в год
	

	104
	Анализаторы гематологические
	1 раз в год
	

	105
	Глюкометры медицинского назначения
	1 раз в год
	

	106
	Анализаторы кондуктометрические
	1 раз в год
	

	5. Теплофизические и температурные измерения

	107
	Температурные лампы
	1 раз в год
	

	108
	Преобразователи температуры термоэлектрические, термопары, термометры сопротивления
	1 раз в год
	

	109
	Калориметры газовые
	1 раз в полгода
	

	110
	Калориметры сжигания для жидкого и твердого топлива (типа В-08М, В-08МА)
	1 раз в год
	

	111
	Термометры медицинские
	При выпуске из производства
	

	112
	Термометры стеклянные, лабораторные кроме метастатических
	1 раз в 2 года
	

	113
	Метастатические термометры
	1 раз в 2 года
	

	114
	Термометры жидкостные стеклянные
	1 раз в 2 года
	

	115
	Термометры всех типов (кроме жидкостных), термоэлектрические преобразователи, в т.ч. вторичные приборы
	1 раз в год
	

	116
	Установки УВПТ, УТТ и аналогичные
	1 раз в год
	

	117
	Оптические пирометры
	1 раз в год
	

	118
	Радиационные пирометры
	1 раз в год
	

	119
	Психрометры
	1 раз в год
	

	120
	Гигрометр психрометрический (тип ВИТ-1, ВИТ-2)
	1 раз в 2 года
	

	6. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе

	121
	Счетчики электроэнергии трехфазные индукционные и электронные
	1 раз в 4 года
	

	122
	Счетчики электроэнергии однофазные индукционные и электронные
	1 раз в 8 лет
	

	123
	Микропроцессорные программируемые счетчики электрической энергии
	В соответствии с паспортными данными завода-изготовителя
	

	124
	а) Трансформаторы тока и напряжения до 1000 В
	В соответствии со сроками поверки однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии
	

	
	б) Трансформаторы тока и напряжения свыше 1000 В
	После ремонта и при выпуске из производства
	

	125
	Приборы для испытания электрической прочности изоляции, измерения сопротивления изоляции и заземления
	1 раз в год
	

	126
	Измерители магнитной индукции постоянного и переменного поля
	1 раз в год
	

	127
	Меры и измерители электрической проницаемости и тангенса угла потерь
	1 раз в год
	

	128
	Калибраторы фазы типа Ф1-2, Ф1-4 и подобные
	1 раз в год
	

	129
	Вольтметры постоянного и постоянно-переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	130
	Амперметры
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	131
	Амперметры постоянного и постоянно-переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	132
	Ваттметры постоянного и переменного тока
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	133
	Киловольтметр
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	134
	Фазометры
	1 раз в год
	

	135
	Магазины сопротивления
	1 раз в год
	

	136
	Меры и магазины емкости
	1 раз в год
	

	137
	Эталонные измерительные трансформаторы тока и напряжения
	1 раз в 8 лет
	

	138
	Эталонные счетчики электрической энергии
	1 раз в 2 года
	

	7. Радиотехнические и радиоэлектронные измерения

	139
	Приборы для измерения напряженности электрического поля
	1 раз в год
	

	140
	Измерители плотности потока энергии
	1 раз в год
	

	141
	Измерители мощности и измерительные головки
	1 раз в год
	

	142
	Установка для измерения ослаблений
	1 раз в год
	

	143
	Аттенюаторы
	1 раз в год
	

	144
	Вольтметры
	1 раз в год
	Кроме щитовых приборов класса точности 1,5 и ниже

	145
	Измерители модуляции (амплитудной и частотной)
	1 раз в год
	

	146
	Установки для поверки импульсных генераторов
	1 раз в год
	

	147
	Установки для поверки измерителей помех
	1 раз в год
	

	148
	Установки для поверки измерителей напряженности поля
	1 раз в год
	

	149
	Меры и приборы для поверки измерительных линий и других приборов для измерения стоячих волн
	1 раз в год
	

	150
	Меры и измерители добротности
	1 раз в год
	

	151
	Приборы и установки для поверки вольтметров, генераторов звуковой, высокой и сверхвысокой частоты и других высокочастотных измерительных приборов
	1 раз в год
	

	152
	Измерители уровней электростатических полей
	1 раз в год
	

	153
	Измерители скорости движения транспортных средств видеозаписывающие типа ВИЗИР и аналогичные
	1 раз в год
	

	8. Измерения времени и частоты

	154
	Меры частоты типа ЧI-50, ЧI -69, СЧВ-74 и подобные
	1 раз в год
	

	155
	Приемники эталонных сигналов частоты и времени типа Ч4-13 и подобные
	1 раз в год
	

	156
	Преобразователи частоты, синтезаторы частоты, делители и умножители частоты, синхрометры типа Ч3-64, Ч3-65, Ч3-66, Ч3-70 и другие
	1 раз в год
	

	157
	Приборы и установки для поверки механических и электрических секундомеров, хронометров, хроноскопов и средств измерений интервалов времени
	1 раз в год
	

	158
	Частотные измерительные установки типа АУПМЧ, АКПЧ-1 и другие
	1 раз в год
	

	159
	Система измерений длительности соединений
	1 раз в год
	

	9. Оптические и оптико-физические измерения

	160
	Диоптриметры
	1 раз в год
	

	161
	Поляриметры
	1 раз в год
	

	162
	Рефрактометры
	1 раз в год
	

	163
	Фотоэлектроколориметры
	1 раз в год
	

	164
	Спектрофотометры
	1 раз в год
	

	165
	Интерферометры для газов и жидкостей лабораторные
	1 раз в полгода
	

	166
	Набор пробных очковых стекол
	При выпуске из производства
	

	167
	Люксметры
	1 раз в год
	

	168
	Сахариметры
	1 раз в год
	

	169
	Нефелометры
	1 раз в год
	

	10. Виброакустические измерения

	170
	Шумомеры
	1 раз в год
	

	171
	Микрофоны измерительные
	1 раз в год
	

	172
	Фильтры электрические октавные, третьеоктавные, узкополосные
	1 раз в год
	

	173
	Акустические калибраторы
	1 раз в год
	

	174
	Виброметры и виброизмерительные преобразователи
	1 раз в год
	

	11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

	175
	Дозиметры ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	176
	Индивидуальные дозиметры
	1 раз в год
	

	177
	Универсальные приборы для измерения ионизирующих излучений
	1 раз в год
	

	178
	Рентгенометры
	1 раз в год
	

	179
	Радиометры
	1 раз в год
	

	180
	Дозиметры лазерные
	1 раз в год
	

	181
	Радиометры неселективные
	1 раз в год
	

	12. Средства измерений медицинского назначения

	182
	Кардиографы
	1 раз в год
	

	183
	УВЧ
	1 раз в год
	

	184
	Электрофорез
	1 раз в год
	

	185
	Низкочастотные терапевтические аппараты
	1 раз в год
	

	13. Средства измерений для неразрушающего контроля

	186
	Ультразвуковые толщиномеры и дефектоскопы
	1 раз в год
	

	187
	Дефектоскопы всех типов
	1 раз в год
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