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Приложение 2

Утверждено
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 2 июля 2015 года № 438
ПОЛОЖЕНИЕ
 о специальных технических условиях на проектирование и строительство систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей
(В редакции постановления Правительства КР от 23 ноября 2016 года № 609)
1. Основные положения
1. Настоящее Положение о специальных технических условиях на проектирование и строительство систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - Положение) устанавливает обязательные требования безопасности при проектировании и строительстве экспериментальных объектов.
2. Специальные технические условия на проектирование и строительство систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - СТУ) разрабатываются в соответствии с требованиями настоящего Положения и законодательства Кыргызской Республики.
3. СТУ являются нормативным техническим документом, а также составной частью проектно-сметной документации на строительство системы газоснабжения экспериментального объекта.
2. Правила разработки и оформления специальных технических условий
4. Основой для подготовки СТУ является техническое задание на проектирование систем газоснабжения для пищеприготовления и отопления жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей (далее - ТЗ), учитывающее особенности систем газоснабжения.
5. В зависимости от особенностей конкретного объекта допускается разработка СТУ, содержащих один и более разделов.
Конкретный состав разделов и полноту их содержания определяет разработчик СТУ в соответствии с требованиями ТЗ.
6. Требования СТУ должны основываться на передовом опыте и современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.
7. В СТУ на газоснабжение не указываются требования, установленные действующими нормативными документами, в соответствующих разделах даются ссылки на данные нормативные документы в соответствии с ГОСТ 2.105-79 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам".
8. Порядок учета и хранения утвержденных СТУ аналогичен порядку, принятому для проектно-сметной документации.
9. СТУ должны содержать вводную часть и разделы, расположенные в следующем порядке:
- назначение и общая характеристика объекта капитального строительства;
- требования к инженерному обеспечению систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей;
- требования по мониторингу систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей;
- требования по безопасности, учитывающие санитарно-гигиенические требования;
- требования по конструктивной, пожарной, биологической, химической безопасности, включающие антитеррористическую защищенность систем газоснабжения жилых зданий высотой от 11 до 18 этажей.
10. Текст СТУ в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-95 "ЕСКД. Технические условия" должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным и достаточным для использования в соответствии с заявленной областью применения.
11. Текстовую часть СТУ оформляют на листах формата А4. Обозначение СТУ указывают на каждом листе в верхнем правом углу (при односторонней печати) или в левом углу четных страниц и правом углу нечетных страниц (при двусторонней печати).
12. Схемы, чертежи и таблицы, иллюстрирующие отдельные положения СТУ, выполняют на листах соответствующего формата по ГОСТ 2.301-68 "ЕСКД. Форматы".
13. Обозначение СТУ присваивает организация-разработчик.
Пример обозначения СТУ:
СТУ 001-2015 "Специальные технические условия на систему газоснабжения жилого здания, высотой до ___ этажей, место нахождения объекта", где:
001 - трехразрядный регистрационный номер;
2015 - год утверждения СТУ.
14. Разработчик СТУ обязан регистрировать все выданные СТУ в соответствующем реестре.
15. СТУ утверждаются разработчиком без ограничения срока действия, если нет дополнений или изменений в нормативных документах, на основе которых они были разработаны.
16. Необходимость согласования СТУ с другими заинтересованными организациями при наличии требований, относящихся к их компетенции, определяет уполномоченный государственный орган по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности.
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